马尔康中学设施设备参数
投标人在投标时需提供主要产品的样品，中标后由采购人封样。(注：主要产品为：音箱、功放、调音台、调光台、彩色灯、（摄像机、照相机提供型号资料）) ★提供不低于100册CEB藏文版电子图书样品。

第一包：音响灯光及LED显示屏系统；最高限价：58万元；
音响、灯光及灯光架技术参数表
流动演出扩声系统
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一
	扬声器系统

	1
	主扩声有源音箱（进口）
	音箱类型：三分频有源音箱

★驱动单元：15英寸低音单元+6.5英寸中音单元+1.75英寸高音单元

★功率输出：内置1000瓦连续输出D类功放

频率响应：35Hz-18KHz±6dB

最大连续声压级128dB；峰值声压级134dB

覆盖角度：75度圆锥形

★内置功能强大的DSP处理器、可为 DEEPTM 和Intrinsic Correction TM 技术提供运算支持，可大幅提升系统音频性能。

★需具有指向匹配转换技术（DMT），确保箱体内各单元获得一致的指向性。

★需具有低音扩展、高频提升功能选择键。

音箱保护类型：过热限制、输出过载保护、过热哑音、单元冲程限制等。

★四级话筒/线路输入增益匹配选择；话筒输入带48V幻像电源

★具有有线遥控增益控制接口

音箱正面需具有LED电源指示、削波限幅指示灯

箱体板材：15mm多层桦木板
	4
	只

	2
	舞台返听有源音箱
	音箱类型：两分频有源音箱

★驱动单元：12英寸低音单元+1.75英寸高音单元

★功率输出：内置1000瓦连续输出D类功放

频率响应：52Hz-18KHz±6dB

最大连续声压级125dB；峰值声压级131dB

覆盖角度：75度圆锥形

★内置功能强大的DSP处理器、可为 DEEPTM 和Intrinsic Correction TM 技术提供运算支持，可大幅提升系统音频性能。

★需具有指向匹配转换技术（DMT），确保箱体内各单元获得一致的指向性。

需具有低音扩展、高频提升功能选择键。

音箱保护类型：过热限制、输出过载保护、过热哑音、单元冲程限制等。

★四级话筒/线路输入增益匹配选择；话筒输入带48V幻像电源

★具有有线遥控增益控制接口

音箱正面需具有LED电源指示、削波限幅指示灯

箱体板材：坚固的ABS外壳
	2
	只

	二
	音响控制处理

	1
	调音台
	调音台输入通道规格12路单声道、2路立体声

内置莱斯康 24 比特效果器
为电容话筒提供专业的 +48V 幻像电源
AUX 发送全部可切换到推子前或推子后
精密的 GB30 话筒前置放大器
外置效果处理的插入点
全部输入通道上蜂值LED指示
主立体声混音有10段LED电平表
	1
	台

	2
	监听耳机
	种类：动圈型震膜
结构：全封闭型
频响范围：16 - 20000 Hz
阻抗：32 ohms
插头：镀金的小三芯插头，带小三芯到大三芯的转换头
	1
	付

	3
	数字音响处理器
	24bit双DSP；高性能AKM的AD AK5392和DA CS4382

矩阵式3路输入、6路输出

每个输入6段PEQ；每个输出4段PEQ
	1
	台

	4
	数字均衡器
	双DSP处理，24bit 48KHz取样

2×31段、1/3倍频程、ISO频率调节

滤波类型：恒定Q值

宽带增益±16dB

左右通道复制和平直功能

密码锁定功能
	2
	台

	三
	音源设备

	1
	无线手持话筒
	42 MHz 的切换频宽，200个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收
HDX降噪器带来水晶般清澈的声音 
接收机以4个阶段显示发射机电池状态 
无线频率范围 516 ..... 865 MHz
传输/接收频率个数 1680
RF 无线输出功率 20 Mw
工作时长(发射机) >8 h
声压级 (SPL) 154 dB(SPL) max.
	4
	套

	2
	合唱/乐器电容话筒
	换能方式 : 电容式
频率响应 (Hz): 20Hz-20KHz
指向性 : 超心型指向
大承受音压：132dB SPL 1KHz THD1%
供电电压 (V): 幻象48V
有效拾音距离：3米
	4
	只

	3
	电脑播录声卡
	2进2出便携式USB音频接口
XLR/TRS混合输入接口可接话筒，带48V幻相供电
2路TRS平衡大三芯输出
双声道道同步录音能力
USB接口与电脑实现快速便捷的连接，一方面传输数据，另一方面则提供持久的供电能力
24bit/48kHz精度USB音频接口
赠送Propak软件包，包含Cubase LE 4、loop素材和一些插件
	1
	台

	4
	DVD机
	USB2.0高速接口、支持读取USB设备上的音/视频文件

丽影技术，兼容MPEG 4②格式碟片，影片精彩不断

内置杜比数字解码，立体声输出

超强兼容DVD、超级VCD、VCD、CD等标准格式碟片，流畅解读MP3、CD-R/RW

108MHz/12bit视频数模转换器，图像更清晰、更亮丽
7.逐行扫描输出，图像无闪烁，更稳定、更清晰
	1
	台

	四
	线材及配件

	1
	有源音箱电缆线
	3×2.5平方毫米

采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合
聚氯乙烯绝缘
密实的PVC护套
	100
	米

	2
	音频信号线
	2×0.3平方毫米

采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合
聚氯乙烯绝缘
密实的PVC护套
	300
	米

	3
	话筒支架
	优质全钢；高度可调、角度可调

立杆最低高度85CM
最高拉上斜拉杆 可达 2M
	4
	个

	4
	时序电源
	8路大功率输出（20A）

专业高品质继电器
微电脑程序控制，精确、可靠
万能插座
带输入滤波器插座
	1
	台

	5
	周边设备柜
	12U 双层防震航空机柜

4个万向轮、带锁定装置
	1
	个

	6
	线材柜
	1200×600×600 航空线材柜

4个万向轮、带锁定装置
	1
	个

	7
	音响接插头
	高品质的音频接插件；数量需满足整套音响系统的实际需要
	1
	套


流动演出灯光系统
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一
	舞台灯具及效果设备

	1
	LED染色灯
	使用36颗，每颗3W大功率高亮度LED
LED灯珠：红色12 + 绿色12 + 蓝色12

DMX 512控制，9个通道，LED数码显示
可声控运行，两种声控模式；可根据内置程式自动运行；可多台主、从机，联机同步运行
	56
	台

	2
	摇头图案电脑灯（需含航空箱）
	灯泡规格：PHILIPS MSR 1200W  SA/DE或OSRAM HMI 1200 W/S
16个DMX512控制通道

调光：0-100%线性调节
两个颜色盘

1 个可旋转三棱镜
两个图案盘
	4
	台

	3
	动画激光灯
	DMX512:十二通道控制
光源：100mW激光

采用高速振镜的动画激光灯
具断笔、频闪、旋转、移动、翻滚、分图、渐绘、速度、颜色等效果
具图案大小调节功能
	1
	台

	4
	数码烟雾机
	2000W数码烟雾机
机身自带插入式控制器，可以很方便的在机器上设置定时喷烟功能
可DMX512信号控制
	2
	台

	二
	灯光控制系统设备

	1
	数码灯光控制台
	512个DMX通道，2个光隔离DMX输出端口
控制120个电脑灯或调光光路
12个重演推杆×8页，共96个表演程序储存，3个数据控制轮
40个预置数据储存，10个储存键×4页，快速更改电脑灯颜色、图案、位置数据
内置多种图形运行效果，改变尺寸、速度、展开参数可创建出无穷的变化
内置超过4000种电脑灯数据资料，用户可建立新电脑灯资料库
USB盘储存多个用户表演文件与系统备份，最新灯库文件或控台新软件下载后由U盘加载到至控台
	1
	台

	2
	灯光控制信号分配放大器
	DMX512信号输入
1 路非隔离的直通输出
8 路光隔离输出
各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 
	1
	台

	3
	直通电源箱
	电源类型：三相输入

12路输出接口、每路4KW

每路20A空气开关

19英寸、2U标准机箱
	1
	台

	三
	线材及配件

	1
	灯光电缆线
	YZ2×2.5平方毫米
	500
	米

	2
	控制信号线
	2×0.3平方毫米

采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合
聚氯乙烯绝缘
密实的PVC护套
	300
	米

	3
	灯光系统主电缆
	YZ3×10+6平方毫米

采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合
聚氯乙烯绝缘
密实的PVC护套
	50
	米

	4
	灯钩
	优质铝合金灯钩；负重30Kg
	70
	个


流动演出灯光升降架
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	铝合金TRUSS横梁
	450*450 主管φ50×3mm，斜管φ25×2mm
	66
	米

	2
	铝合金TRUSS立柱
	450*450 主管φ50×3mm，斜管φ25×2mm
	24
	米

	3
	铝合金TRUSS反头
	主管φ50×3mm，斜管φ25×2mm
	4
	个

	4
	铝合金TRUSS导框
	主管φ50×3mm，斜管φ25×2mm
	4
	个

	5
	铝合金横担
	采用高强度铝合金材料6061-T6制作
	4
	个

	6
	铝合金中间接头
	主管φ50×3mm，斜管φ25×2mm
	2
	个

	7
	立柱底座
	采用优质结构钢Q235制作，镀锌
	4
	个

	8
	立柱斜撑
	主管φ50×3mm
	8
	根

	9
	手动升降葫芦
	可负载3吨，链条长8米
	4
	个

	10
	吊带
	3吨，扁平吊带
	4
	条

	11
	安装用套装工具
	8件套专用工具、含工具箱
	1
	套

	12
	安装螺栓螺帽等
	优质钢质螺栓螺帽，数量满足整套灯架的安装使用
	1
	套


注：为保证主要产品的品质、合法性和音响灯光效果，带有★号的产品投标方投标产品不得低于此技术参数；需提供产品彩页技术资料并能够在其官方网站上查询；有源音箱必须具有海关报关单或3C认证。

争对本项目供应商需符合的其他投标资格条件：

营业执照的经营范围需包含有音响设备。

电子显示屏LED; 
	项目
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	屏体
	1
	户外全彩显示屏
	P10 1R1G1B
	㎡
	6.5

	控制系统的软件
	1
	控制主机
	E7500及以上处理器；G41及以上芯片组；内存:4G DDRIII 1333；硬盘:320G SATA 7200转；≥512M独立显卡,同时具备HDMI，VGA，DVI接口，采用无风扇静音设计；集成千兆网卡，声卡；DVDRW；光电鼠标、键盘；18.5英寸及以上LCD；电源：不低于300瓦电源;立式机箱；8个及以上USB端口
	台
	1

	
	2
	控制系统
	同步，（数据发送/接收/扫描卡）
	套
	1

	
	3
	专用视频卡
	带图像处理，压缩，多种类型溶合
	套
	1

	
	4
	操作系统
	WIN2003/XP
	套
	1

	
	5
	控制软件
	LED演播室
	套
	1

	
	6
	媒体播放软件
	厂家自有版，兼容性好
	套
	1

	
	7
	多媒体音箱
	监听及音箱
	套
	1

	配电系统
	1
	配电柜
	20KW
	个
	1

	
	2
	避雷器
	OBO
	套
	1

	
	3
	PCTV卡
	电视卡
	块
	1

	
	4
	功放
	650W定压
	台
	1

	
	5
	音箱
	120W防水音箱
	支
	2

	
	6
	DVD影碟机
	具有色差、S-VIDEO、CV等多种视频输出。具有立体声、5.1等多种音频输出。
	台
	1

	
	7
	通风设备
	65W工业风机
	台
	2

	
	8
	控制机柜
	19”标准控制柜
	台
	1

	屏体结构工程
	1
	基建及钢架结构
	国标钢材（含安装制作）
	㎡
	10

	
	2
	屏体结构
	国标235A钢材（含安装制作）
	㎡
	6.5

	
	3
	屏体外装饰
	进口隔热板、铝塑板
	㎡
	10

	
	4
	安装调试及其他辅材费用
	屏体安装/调试/服务
	　
	　

	运输
	1
	运输
	至现场
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（1）象素点参数：每个象素点内封装1R1G1B三颗LED发光管
	
	

	序号
	项目
	参数
	
	

	1
	点间距(mm)
	10
	
	

	2
	象素点组成
	1R1G1B    
	
	

	3
	管芯（RGB）
	
	
	

	（2）屏体技术参数
	
	

	序号
	项目
	参数
	
	

	1
	模组尺寸（mm）
	160*160
	
	

	2
	模组分辨率(长*宽)
	16*16
	
	

	3
	点密度（点/ m2）
	10000
	
	

	4
	视角
	110度（左右视角均可达55度）
	
	

	5
	亮度（cd/ m2）
	5500
	
	

	6
	最佳视距（m）
	15
	
	

	7
	峰值功耗（≤W/m2）
	1400
	
	

	8
	平均功耗（≤W/m2）
	900
	
	

	9
	驱动电压(V)
	5.0～5.5
	
	

	10
	重量(kg/ m2)
	≤95(含箱体)
	
	

	11
	扫描方式
	静态
	
	

	12
	灰度等级
	红绿蓝各256级
	
	

	13
	显示颜色
	16777216种
	
	

	14
	换帧速度
	≥60（帧/秒）
	
	

	15
	控制方式
	与计算机监视器同步
	
	

	16
	显示模式
	1024*768或800*600
	
	

	17
	屏幕寿命
	≥10万小时
	
	

	18
	盲点率
	≤0.0002
	
	

	19
	工作电压
	AC220V±15％   47～64HZ
	
	

	20
	控制距离
	小于120米（无中继）、多模光纤小于500米
	
	

	21
	系统工作环境温度
	-10℃～50℃
	
	

	22
	系统工作环境湿度
	10％～90％RH
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	屏体规格
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	序号
	项    目
	规    格
	
	
	

	1
	整屏有效面积
	2.88m*2.24m=7.17㎡
	
	
	

	2
	整屏分辨率
	288*224=71680点
	
	
	

	3
	箱体规格
	64*64点（640 mm *640mm）
	
	
	

	4
	箱体数量
	5*4=20个
	
	
	

	5
	最大功率
	10kw
	
	
	

	6
	工作电源
	220VAC
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


照相机参数指标：数量1台


	相机类型：单反数码相机 单反相机类型：APS画幅单反相机 总像素：1310万像素 有效像素：1230万像素 操作模式：带全手动功能 传感器类型：CMOS传感器 传感器尺寸：23.6×15.8mm  影像处理系统：EXPEED 最大分辨率：4288×2848 照片分辨率：4288×2848,3216×2136,2144×1424 

	镜头参数

	镜头类型：可更换镜头 镜头卡口： F卡口 等效焦距：视镜头而定 对焦方式：自动对焦 对焦辅助方式：对焦辅助灯 

	屏幕参数

	液晶屏尺寸：3英寸 液晶屏像素：92万像素 液晶屏特性：TFT液晶屏 视野率：100%视野率 取景器类型：
液晶屏取景,光学取景器 取景器描述:眼平五棱镜单镜反光取景器,内置屈光度调节(-2.0 to +1.0 m-¹) 

	曝光控制参数

	曝光模式
	  全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光,快门优先曝光 

	曝光补偿
	  ±5级,以1/3级增减,±5级,以1/2级增减,±5级,以1级增减,±5级,以1/3级增减 

	测光方式
	  点测光,中央重点测光,256区矩阵测光 

	ISO感光度
	  自动,200,400,800,1000,1600,3200 

	白平衡模式
	  自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,手动预设(最多可保持5个值),选定色温(2500K–10000K)均可进行微调 

	场景模式
	  全自动 

	性能参数

	快门类型
	  电子快门,B快门,电子控制纵走式焦平面快门 

	快门速度
	  30-1/8000秒 

	防抖功能
	  无拍照防抖功能 

	遥控功能
	  支持遥控功能 

	连拍
	  支持连拍功能,7张/秒 

	自拍
	  支持自拍功能,2s,5s,10s,20s 

	四防功能
	  防尘 

	附加功能
	  实时取景 

	视频拍摄参数

	视频拍摄功能
	  支持视频拍摄 

	视频格式
	  AVI 

	视频分辨率
	  1280×720,640×424,320×216 

	视频拍摄帧数(fps)
	  24帧/秒 

	高清视频
	  支持高清视频功能 

	闪光灯参数

	机身闪光灯
	  内置闪光灯 

	闪光模式
	  自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 

	外接闪光灯
	  支持外接闪光灯 

	存储及连接参数

	存储介质
	  SD卡,SDHC卡,CF卡,CFⅡ卡 

	照片格式
	  JPEG,RAW,JPEG+RAW,TIFF 

	数据接口
	  USB 2.0接口 

	视频接口
	  AV输出接口,HDMI输出接口 


另加电池一个，16GB存贮卡 脚架、闪光灯一只

照相机变焦镜头：数量1个
	镜头类型
	  变焦镜头 

	应用类型
	  超远摄镜头 

	镜头结构
	  14组19片(2片ED镜片,3片非球面镜片) 

	最大光圈
	  F3.5-F5.6 

	最小光圈
	  F22-F38 

	最近对焦距离
	  50cm 

	焦距范围
	  28-300mm 

	最大放大倍率
	  0.32 

	滤镜直径
	  77mm 

	视角
	  75度-8度10分(尼康DX画幅为53度-5度20分) 

	遮光罩
	  HB-50 

	光圈叶片数
	  9片 

	防抖
	  支持 


摄像机参数：数量1台

	产品类型
	高清摄像机，专业摄像机

	传感器类型
	3CMOS

	传感器尺寸
	1/3英寸

	最大像素
	112万

	有效像素
	纠错动态模式：103.7万像素（16:9）；77.8万像素（4:3）
静态模式：103.7万像素（16:9）；77.8万像素（4:3）

	镜头参数

	光学变焦
	纠错20倍

	数字变焦
	纠错30倍

	实际焦距
	f=4.1-82mm

	等效35mm焦距
	 29.5-590mm（16:9）；36.1-722（4:3）

	最大光圈
	纠错F1.6-F3.4

	滤镜直径
	 72mm

	显示参数

	液晶屏尺寸
	 3.2英寸

	液晶屏像素
	纠错92.1万

	取景器描述
	 0.45英寸，约122.7万像素，电动取景器（彩色，黑白）

	拍摄性能

	摄像性能
	纠错录像带速度：HDV：约18.831mm/s；DVCAM：约28.221mm/s；DV SP：约18.831mm/s

	播放性能
	纠错快进/倒带时间：约2分40秒（使用PHDVM-63DM磁带和充电电池组）；约1分45秒（使用PHDVM-63DM磁带和交流适配器/充电器）

	夜摄功能
	纠错支持

	对焦方式
	纠错自动、手动、一键自动

	快门描述
	 1/4秒-1/10000秒

	最低照明度
	 1.5流明（固定的快门速度1/25，自动增益，自动光圈（F1.6））

	白平衡
	 色温：自动设定，室内（3200K），室外（5800K），手动（2300K-15000K，步长为100K）

	麦克风
	 立体声，噪音缩减开/关

	闪光灯（摄影灯）
	 无

	录音设备
	 12/16比特PCM数码立体声

	画面效果
	 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置

	存储性能

	存储介质
	 DVCAM磁带及Mini DV磁带、Memory Stick Duo，Memory Stick PRO DUO，Memory Stick PRO-HG DUO

	录制格式
	 HDV，DVCAM，DV

	录制时间
	 HDV：63分钟（使用PHDVM-63DM磁带）
DVCAM：41分钟（使用PHDVM-63DM磁带）
DV SP：63分钟（使用PHDVM-63DM磁带）

	动态影像
	 记录和重放HDV1080i/DVCAM/DV(SP)格式

	接口性能

	USB接口
	 IEEE1394

	AV端子
	 输出连接器：A/V OUT插孔，COMPONENT OUT插孔，HDMI OUT插孔；输入/输出连接器：LANC插孔，耳机插孔，LENS插孔，INPUT1/INPUT2插孔，HDV/DV插孔

	HDMI接口
	 支持（输出）

	其它接口
	 耳机插孔：直径3.5mm立体声小型插孔


另加电池一个、一个脚架

学生电脑桌60套，参数：电脑桌长1米、宽0.5米、高0.75米，配钢木凳子。

第二包、电子阅览室；最高限价：60万元

	电子阅览室设备清单

	电子阅览室设备清单，限价60万元

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	正版CEB数字图书
	必须提供15000册CEB版式的数字资源，资源可以支持常用分类及自建分类，高保真显示，文字没有锯齿毛边，越放大越清晰。★所有数字资源必须是出版社授权的正版数字资源，必需提供不低于200家出版社签订的数字图书版权授权协议（提供版权授权协议书甲乙双方签字盖章页复印件。）。为保证数字资源的阅读质量，所有数字资源不能是扫描文件,所采用的数字资源格式必须是CEB板式。数字资源的阅读不能局限于计算机，还可以在手持阅读器等多种设备上方便地阅读。需包含不少于200册藏文书，并提供书单。
	本
	15000
	　
	　

	2
	数字资源系统平台管理软件
	★系统必须支持CEB版式数字资源管理，满足用户使用需要，遵循适用、易用和好用的原则，采用网页数据聚合技术。提供快速查询、高级检索、分类导航、全文检索、跨库检索、关联检索等丰富检索功能。提供基于个性化服务的门户技术，包括：电子阅览室个性化服务，提供多种功能模块供图书馆根据自己的需求随意定制页面；用户个性化服务，提供个人阅览室服务，包括收藏夹、借阅历史、预约历史等。支持单点登陆、用户统一认证，便于与客户单位其它应用系统数据的无缝集成。具有数字版权保护技术DRM，即通过加密、信息安全传递等技术，防止数字信息的非法拷贝、非法打印和散发，DRM技术需具有国家版权局颁发的相关证书。系统支持在线浏览和下载离线阅读数字资源的功能。具有强大的电子阅览室系统管理引擎，提供全面查询、批量操作、推荐图书、用户身份注册等功能。具有多种统计功能，包括：时间统计、类别统计、单本书统计、用户统计等。管理员可以授权限定范围内的用户下载阅读。具有在线阅读、下载借阅、U盘借阅移动阅读功能。同一数字平台上可满足将来建设自有特色资源库系统、工具书库、艺术图片库、视频库等系统建设需求。
	套
	1
	　
	　

	3
	电子阅览室自有资源制作软件
	★必须能将扫描获得的图像文件和原有的各种格式电子文档统一转换成CEB格式，并能在数字资源系统平台上发布。支持DOC、PDF、EPS、JPG、TIF、TXT、PS、PS2、S72、S92以及其他所有可打印格式的格式转换，支持文档的拆分、合并功能。必须能进行元数据标引、分类、目录制作、链接制作等深度数据CEB格式加工，支持多用户任务分配及流程化管理。自动进行版面理解并定位，具有纵、横向查错、纠错能力，并可自动反标可疑字、词。必须能对内容加密使之无法随意的拷贝、打印、散发，实现了资源的安全保护，实现特色资源的增值。功能强大的加密入库及安全管理引擎，以及重点推荐和使用者身份注册等人性化服务；授权限定范围内的使用者通过网络下载阅读。支持加工多媒体资源。
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	
	
	


★必需提供以下要求项的证明材料：“电子书为CEB格式”、“在线阅读、下载借阅、U盘借阅移动阅读功能”、“数字版权保护技术DRM证书”、“ 同一数字平台上可满足将来建设自有特色资源库系统、工具书库、艺术图片库、视频库等系统建设需求。
第三包：乐器及民族服饰；最高限价：9万元；

一、乐器参数清单：

铜管乐队
乐器配置

　　1支bE短号(bE Soprano Cornet)    

4支solo短号(bB Solo Cornets) 　　1支Repiano短号(Repiano Cornets) 　　2支II声部短号(2nd Cornets) 　　2支III声部短号(3rd Cornets) 　　1支富鲁格号(Flugelhorn) 　　4支bE调中音号(bE Alto Horn) 　　2支上低音号(bB Baritone) 　　2支尤风宁号(bB Euphonium) 　　3支次中音长号(Trombone) 　　1支低音长号(bass Trombone) 　　2支bE调大号(bE Bass) 　　2支bB调大号(bB Bass) 　　3组打击乐器(Percussion)

二、藏羌族服饰：40套；男女各10套
