洪泽县财政局政府采购询价表                                                 编号：2011015

洪泽县第二中学校园广播系统及室外移动音响报价表
	区域
	产品名称
	数量
	单价
	合计金额
	所投品牌

	机房主控设备
	数字节目控制器
	1台
	
	
	

	
	CD播放器
	1台
	
	
	

	
	数字调谐器
	1台
	
	
	

	
	数字音源播控机
	1台
	
	
	

	
	前置放大器
	1台
	
	
	

	
	定压功放（650W）
	6台
	
	
	

	
	定压功放（1500W）
	2台
	
	
	

	
	前置放大器（室外）
	1台
	
	
	

	
	室外定压功放（1500W）
	2台
	
	
	

	
	十六路矩阵分区器
	1台
	
	
	

	
	监听器
	1台
	
	
	

	
	电源时序器
	1台
	
	
	

	
	广播话筒（带钟声提示
	1台
	
	
	

	
	UHF手持式无线话筒
	1套
	
	
	

	
	调音台
	1台
	
	
	

	前教学楼
	室内壁挂音箱6W(定压)
	32只
	
	
	

	后教学楼
	室内壁挂音箱6W(定压)
	40只
	
	
	

	图书楼
	室内壁挂音箱6W(定压)每口教室安装线路开关
	8台
	
	
	

	综合楼
	室内壁挂音箱6W(定压)每口教室安装线路开关
	44台
	
	
	

	电教楼
	室内壁挂音箱6W(定压)每口教室安装线路开关
	8台
	
	
	

	宿舍区
	全天候音柱（120W）
	2只
	
	
	

	教学区
	全天候音柱（90W）
	4只
	
	
	

	操场跑道区
	全天候音柱（120W）
	6只
	
	
	

	篮球球场区
	全天候音柱（120W）
	4只
	
	
	

	移动音响
	调音台
	1台
	
	
	

	
	全频主音箱
	2只
	
	
	

	
	辅助音箱
	2只
	
	
	

	
	功率放大器
	1台
	
	
	

	
	功率放大器
	1台
	
	
	

	
	数字音频处理器
	1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	UHF手持式无线话筒
	4套
	
	
	

	
	CD/VCD/DVD视盘兼容机
	1台
	
	
	

	
	电源时序器
	1台
	
	
	

	
	线材及附件
	1批
	
	
	

	
	航空机柜（带调音台架）
	1台
	
	
	

	
	有线话筒
	4只
	
	
	

	土建
	
	
	
	
	

	辅材
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	


报价须知(请报价人务必认真阅读)：
1、报价人参加本次政府采购活动应当具备《政府采购法》第22条规定条件。地址：洪泽县第二中学，联系电话：0517-80926035。

2、报名截止时间：2011年4月11日下午5：00（北京时间）传真：0517-87267819

报价截止时间：2011年4月13日下午3：00（北京时间），截止时间后，采购中心将拒绝报价人的报价。
3、报价地点：洪泽县第二中学会议室。

4、此报价表务请各报价人用信封密封并在密封口处加盖单位公章。
5、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过的原厂合格产品。

6、报价人售后技术服务响应及时。

7、上述货物所有价格须用人民币，金额单位元表示，报价人所报价格应包括运输、安装、调试等所有费用。

8、根据采购人要求，成交人须在合同签订见证后15个工作日内供货到位。如报价超过采购人预算,由采购人决定是否采购。

9、成交供应商在成交后3日内（节假日除外）须与采购人签订合同, 如未在规定时间内与采购人联系签订合同，采购中心将对其做出相应处罚。

10、货到验收合格后，付总款95％，余5％一年后付清。
11、如成交供应商未能按上述要求提供货物，采购中心将对其做出相应处罚，请各报价人慎重考虑。

12、投标商注册资金大于100万元相关资质证明。

13、确定成交供应商方式为：在完全满足询价表要求前提下，以最低价分别确定成交供应商。
14、现场交纳询价保证金5000元。

15、投标单位到实地擦看，并领取校园电子平面图

16、校园广播、音响及扩声产品供应商必须带齐产品说明书和彩页。
17、报名费300元
报价人签字（必须盖章）： 

报价单位联系人（必须填写）：

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

时间：2011年 3月 17日 

洪泽县第二中学校园广播系统及室外移动音响配置情况
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数

	机房主控设备

	1
	数字节目控制器
	1
	台
	◆专业级处理芯片◆128×64点阵带背光中文LCD显示◆内置时钟，断电记忆功能◆内置钟声提示芯片◆可受其它设备强切启动，自动消防报警功能◆10个可编程序，每个程序可编50个子程序。可编辑7天不同内容

	2
	CD播放器
	1
	台
	◆高亮度动态VFD荧光显示◆采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。◆可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。◆可接收播放方式 播放、播放单曲、循环播放、循环单曲、停止◆音频输出 单声道10KΩ 0.775V 不平衡(双莲花座)◆保险丝 2×AC FUSE 1A◆材料 2U面板:带抽手氧化拉丝银色铝合金

	3
	数字调谐器
	1
	台
	◆高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。◆调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。

	
	
	
	
	◆电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。◆石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定◆两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线输入。

	4
	数字音源播控机
	1
	台
	◆大型132×64带背光点阵中文显示屏◆手机式中文菜单操作◆内置FALSH存储器，没有机械磨损，彻底免维护◆支持USB口高速下载音乐和程序◆支持MP3，WAV格式◆高速率转换芯片，低压缩比， CD音质◆多种播放方式选择，如直选播放、编辑播放、顺序播放◆配备CENTRE专用光盘，随时更新曲目◆内置2路输入4路输出分区器，可定时、定区、定曲播放乐曲◆4路音频输出，可方便地连接多台功放;◆智能电源管理，可控制电源控制器实现自动播放

	5
	前置放大器
	1
	台
	◆  8路输入（5路MIC,3路AUX），音量独立调节◆  3路优先功能（1路MIC，2路EMC）◆  高低音调节◆  特设叮咚声，音量可调◆  特设报警功能，两种警笛声，音量可调

	6
	定压功放（650W）
	6
	台
	◆采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。◆人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。◆内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。◆机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。◆完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。◆2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。◆电源:~220V/50Hz◆输入灵敏度:1V（0dB）◆阻尼系数:400◆信噪比:不小于105 dB ◆频响:80Hz-15KHz±1.5dB ◆总谐波失真:小于1％◆上升速率:70V/ms◆冷却方式:强迫风冷式 ◆指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载 ◆保护:上电、超温、过载、短路 ◆输出功率：650W


	7
	定压功放（1500W）
	2
	台
	◆采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。◆人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。◆内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。◆机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。◆完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。◆2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。◆电源:~220V/50Hz◆输入灵敏度:1V（0dB）◆阻尼系数:400◆信噪比:不小于105 dB ◆频响:80Hz-15KHz±1.5dB ◆总谐波失真:小于1％◆上升速率:70V/ms◆冷却方式:强迫风冷式 ◆指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载 ◆保护:上电、超温、过载、短路 ◆输出功率：1500W

	8
	前置放大器（室外）
	1
	台
	◆  8路输入（5路MIC,3路AUX），音量独立调节◆  3路优先功能（1路MIC，2路EMC）◆  高低音调节◆  特设叮咚声，音量可调◆  特设报警功能，两种警笛声，音量可调

	9
	室外定压功放（1500W）
	2
	台
	◆采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。◆人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。◆内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。◆机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。◆完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。◆2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。◆电源:~220V/50Hz◆输入灵敏度:1V（0dB）◆阻尼系数:400◆信噪比:不小于105 dB ◆频响:80Hz-15KHz±1.5dB ◆总谐波失真:小于1％◆上升速率:70V/ms◆冷却方式:强迫风冷式 ◆指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载 ◆保护:上电、超温、过载、短路 ◆输出功率：1500W

	10
	十六路矩阵分区器
	1
	台
	◆5路接入（其中1路紧急输入，受报警信号控制启动），16路输出◆可连接分区寻呼器实行分区寻呼功能◆电源：220V AC，50Hz◆功耗：30W

	11
	监听器
	1
	台
	◆功率(100V)：6W◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W ◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;◆阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	12
	电源时序器
	1
	台
	◆微电脑处理芯片◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W ◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;◆阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	13
	广播话筒（带钟声提示
	1
	只
	◆阻抗：600Ω◆灵敏度：-62dB◆频响：59Hz–12kHz

	14
	UHF手持式无线话筒
	1
	套
	◆      UHF手持式无线话筒•操作范围：3m ~ 120m•驻极体电容式心形话筒元件•16个可选择的信道频率•最大输入电平：125dB SPL•ON/OFF开关防止话筒旋转•单个AA电池操作使机体结构更紧凑，重量更轻•低压电池指示器•内置天线

	15
	调音台
	1
	台
	◆      12个输入通道6个单声道+4个立体声6个高性能话筒放大器带幻像电源开关通道内置通道压缩器，所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF

	前教学楼
	　
	　
	　
	　

	1
	室内壁挂音箱6W(定压)
	32
	只
	◆功率(100V)：6W◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;，阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	后教学楼
	　
	　
	　
	　

	1
	室内壁挂音箱6W(定压)
	40
	只
	◆功率(100V)：6W◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;，阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	图书楼

	1
	室内壁挂音箱6W(定压)每口教室安装线路开关
	8
	台
	◆功率(100V)：6W◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;，阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	综合楼
	　
	　
	　
	　

	1
	室内壁挂音箱6W(定压)每口教室安装线路开关
	44
	台
	◆功率(100V)：6W◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;，阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	电教楼

	1
	室内壁挂音箱6W(定压)每口教室安装线路开关
	8
	台
	◆功率(100V)：6W◆功率（70V):3W◆最大功率: 10W◆输入电压：70/100V；◆灵敏度:92dB±3dB,◆频率响应：130-16KHz;，阻抗:黑-COM 红-1.7KΩ◆喇叭单元:6.2″+2.5

	宿舍区

	
	全天候音柱（120W）
	2
	只
	◆额定功率:120W◆输入电压:100V◆灵敏度: 93dB◆阻抗:黑-COM 白-110Ω◆频率响应:110-15KHz◆喇叭单元： 3×6.5″+ 3×3″◆外壳材质：铁质

	教学区
	

	1
	全天候音柱（90W）
	4
	只
	◆额定功率:90W◆输入电压:100V◆灵敏度: 93dB◆阻抗:黑-COM 白-110Ω◆频率响应:110-15KHz◆喇叭单元： 3×6.5″+ 3×3″◆外壳材质：铁质

	操场跑道区

	1
	全天候音柱（120W）
	6
	只
	◆额定功率:120W◆输入电压:100V◆灵敏度: 93dB◆阻抗:黑-COM 白-110Ω◆频率响应:110-15KHz◆喇叭单元： 3×6.5″+ 3×3″◆外壳材质：铁质

	篮球球场区

	3
	全天候音柱（120W）
	4
	只
	◆额定功率:120W◆输入电压:100V◆灵敏度: 93dB◆阻抗:黑-COM 白-110Ω◆频率响应:110-15KHz◆喇叭单元： 3×6.5″+ 3×3″◆外壳材质：铁质

	移动音响

	1
	调音台
	1
	台
	◆12个输入通道，6个单声道+4个立体声，6个高性能话筒放大器带幻像电源开关，通道内置通道压缩器，所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF

	2
	全频主音箱
	2
	只
	◆二分频音箱；双15"（380mm）低音单元；频率范围：50Hz-17kHz；输入阻抗：4Ω，连续功率：1000W；最大功率：2000W；灵敏度：102dB（1W@1m）；最大声压级：134dB SPL；指向特性（H×V）：90°×70°。    

	2
	辅助音箱
	2
	只
	◆二分频音箱；单15"（380mm）低音单元；频率范围：50Hz-18kHz；输入阻抗：8Ω，连续功率：500W；最大功率：1000W；灵敏度：99dB（1W@1m）；最大声压级：129dB SPL；指向特性（H×V）：90°×70°。    辅线长每根50米。

	3
	功率放大器
	1
	台
	◆      2×650W/8Ω；2*950W/4Ω。

	3
	功率放大器
	1
	台
	◆      2×800W/8Ω；2*1200W/4Ω。

	4
	数字音频处理器
	1
	台
	· 反馈抑制器，配置12组滤波器；

· 具有均衡器，压限器，激励器；
· 2声道XLR输入，6声道XLR输出。

	
	
	
	
	◆频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）；动态范围：>112dB；噪音：<-90dB；增益：<+6dB。

	5
	UHF手持式无线话筒
	4
	套
	◆UHF手持式无线话筒•操作范围：3m ~ 120m•驻极体电容式心形话筒元件•16个可选择的信道频率•最大输入电平：125dB SPL•ON/OFF开关防止话筒旋转•单个AA电池操作使机体结构更紧凑，重量更轻•低压电池指示器•内置天线

	6
	CD/VCD/DVD视盘兼容机
	1
	台
	◆杜比数码5.1声道解码器；DVD/SCVD/VCD/CD/CD-R/-RW/DVD-R/-RDL/-RW/MP3

	7
	电源时序器
	1
	台
	8路电源时序开关

	8
	线材及附件
	1
	批
	接插件，音箱线，信号线等

	9
	航空机柜（带调音台架）
	1
	台
	航空柜、有滚轮、调音台机架

	10
	有线话筒
	4
	只
	配2根20米长线

	三、土建及辅材根据学校平面图

广播室在原地—- 新教学楼二楼，新教学楼长110米，老教学楼长110米，广播室到新教学楼（4层，每层1根）最东40米，到老教学楼（4层，每层1根）最东30米，到电教楼（3层1根，另加分层）最东70米，到图书楼（3层1根，另加分层）200米，到综合实验楼(11层每层4间，楼高40米，2根，另加分层)最西110米，到操场最远点320米，广播室到室外定压功放（即电教楼三楼最东）100米，2根。以上数据不含楼层高。具体到实地擦看。

	土建
	◆铺路挖沟、恢复等土建工程费

	辅材
	◆铜芯线材（室外1.5平方，室内2.5平方）、室外地下PVC套管、室外接地防护镀锌套管（地面以上）等等自行测算

	其它
	· 跟工程配套的有关材料

· 电脑学校自备


	品牌要求：
	
	
	

	校园广播：TOA、BOSCH/博士、ITC、HKWand，POSITIVE、CENTRE/中电,DSPPA/迪士普，ESW

	音响及扩声：PEAVEY、MOTIVITY、POSITIVE、TOA、ESW、Adiuoteleco，BEATISER，FAMOUSOUND AD


附件：

供应商参与投标报名表
洪泽县政府采购中心：
本单位将参与＿＿＿＿＿编号＿＿＿＿＿项目的投标，特发函确认。

单位名称：

联系电话：

法定代表人(签字)：

联系电话：

＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日


