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第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经安吉县财政局批准，现就安吉县人民医院医学图像存储与传输系统（PACS）政府采购项目进行公开招标采购，现邀请中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。
一、项目编号：AJGK2012-002
二、采购组织类型：部门集中采购
三、采购方式：公开招标
四、采购内容及数量：
	标项
	采购内容
	单位
	数量
	预算

（万元）

	1
	PACS系统软件
	套
	1
	80

	2
	硬件设备
	批
	1
	120


五、合格投标人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、注册资金500万元以上（含500万），并在浙江省内有固定服务机构（提供相关工商登记证明文件）；

3、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]；
4、法定代表人或授权代理人的授权委托书及本人身份证；
投标人的特定条件：

标项一： 1、投标商具有软件企业认证证书；
2、投标商需具备ISO9001质量体系认证书；
3、投标的PACS产品必须具有国家SFDA医疗器械注册证书；

4、投标商需具备医疗器械经营许可证；

5、提供近三年省内实施过全院PACS系统成功案例一个（含）以上，开标时提供合同原件备查。
6、按规定提交投标保证金人民币 8000元 (确保报名时到达帐户) 。
标项二：1、计算机信息系统集成三级资质（含）以上证书。
2、按规定提交投标保证金人民币12000 元 (确保报名时到达帐户) 。
六、招标文件的发售：
1、发售时间：   年     月    日至    年    月    日，每天上午： 8：00-11：30   ；下午  13：00-16：00 （双休日及法定假日除外）。
2、发售地点：安吉县递铺镇玉华路23号（县工商银行三楼）安吉县招投标中心政府采购窗口

3、标书售价：免费。
招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件。
七、购买招标文件时应提供以下资料：
（1）必须携带法人营业执照副本、税务登记证和省内固定服务机构相关工商登记证明文件（原件、加盖公章的复印件各一份）；

（2）法定代表人身份证明书（原件）；
（3）法人授权委托书（原件）；
（4）经办人身份证（原件及复印件）
（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；
（6）提供本单位的名称、地址、联系人、联系电话、传真等联系资料一份。
投标人的特定条件：

标项一：（1）软件企业认证证书；

（2）ISO9001质量体系认证书；
（3）省内三甲医院全院PACS系统案例；
（4）医疗器械经营许可证；

（5）SFDA医疗器械注册证书。
标项二：（1）计算机信息系统集成三级资质（含）以上证书。
八、投标答疑时间及方式：2012年   月  日下午16：00时前将疑问以书面形式传真0572-5129121，同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com。
九、投标截止时间和地点：投标截止时间：2012年   月   日 上午   时整，投标文件必须密封并加盖公章和法人代表章（或法定授权委托人签字），逾期不予受理。
投标文件递交地点：安吉县招投标中心政府采购分中心窗口(安吉县递铺镇玉华路23号三楼)。
十、开标时间和地点：

开标时间：2012年  月   日上午    时整；

开标地点：安吉县招投标中心开标室（安吉县递铺镇玉华路23号四楼）投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。
十一、本次招标有关信息刊登在：

“中国政府采购网”（ http：//www.ccgp.gov.cn／）；
“浙江政府采购网"(http：//www.zjzfcg.gov.cn／)

“安吉县招投标中心网”( http：//www.ajztb.com／)
本中心联系人：任乐清   许敏燕   联系电话：0572-5129120 传真：0572-5129121

十二、经资格预审合格且领取招标文件的投标人，不得无故放弃投标。确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人和招标单位陈述原因，并报安吉县招投标办公室备案。无合理原因或理由放弃投标的，安吉县招投标管理办公室将以不良行为予以记录。
十三、投标保证金：

本次投标保证金标项一 8000元整，标项二 12000元整。缴纳时间应于报名时到帐，可用银行汇票，（一市三县）可用转帐支票，同县城可用现金支票（拒收现金）。

投标保证金缴入：

帐户名称：安吉县招投标中心

开户银行：浙江省安吉县工商银行
帐    号：1205290009000097014

十三、业务咨询：

采购单位联系人：范建平                    联系电话：15968272598
本中心联系人：任女士  许女士；联系电话：0572-5129120 传真：0572-5129121

政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县政府采购管理办公室

联系电话：0572-5026597

安吉县招投标中心政府采购分中心

 2012年 月   日

               第二章  招标需求
一、基本说明

为了完善和提高安吉县人民医院信息化发展，对全院影像数据实现集中管理、存储等。对全院PACS系统进行规划，主要包括放射科、超声、内镜、病理（接口）、以及临床影像服务等系统。全面实现全院影像信息共享，为实现“数字化医院”和“区域影像信息服务系统”打下坚实的基础。安吉县人民医院现计划实施全院级PACS系统。真诚欢迎相关资历公司参与本次招标活动。
接入设备清单
	序号
	设备名称
	制造商
	型号
	数量
	DICOM遵从

	
	
	
	
	
	Storage
	Worklist
	Print

	1
	CT1
	
	
	1
	SCU
	SCU
	SCU

	2
	CT2
	
	
	1
	SCU
	SCU
	SCU

	3
	MR
	
	
	1
	SCU
	SCU
	SCU

	4
	DR1
	
	
	
	SCU
	SCU
	SCU

	5
	DR2
	
	
	1
	SCU
	SCU
	SCU

	6
	CR
	
	
	1
	SCU
	SCU
	SCU

	7
	胃肠机
	
	
	1
	SCU
	SCU
	SCU

	8
	超声
	
	
	12
	SCU
	未知
	

	9
	内镜
	
	
	6
	SCU
	未知
	

	10
	病理
	
	
	4
	未知
	未知
	


二、系统总体需求
1. 系统架构：各投标商应该充分了解安吉县人民医院的信息化建设目前现状，最大限度地利用医院现有系统资源，充分共享及应用医院现有的信息系统资源，针对医院业务构建先进的医疗影像信息化系统，并为湖州地区发展区域影像信息化系统（包括远程影像诊断/会诊系统）和开展区域影像服务打下基础。（提供区域影像信息服务系统实施案例，并注明真实的联系人及联系方式。提供卫生主管部门出具证明文件。）

2. 标准性：PACS系统要求完全遵循DICOM3.0标准， 并对今后购置的影像设备、工作站和软件提供支持。能够基于HL7标准接口与HIS及其他临床信息系统通信。整个系统流程应在IHE技术规范下进行集成，具有高安全性、可靠性、兼容性和可持续扩展性。

3. 整体性：投标商应具备完整的全院PACS系统建设的能力，投标的PACS系统应具备与医院放射科RIS/PACS产品、HIS产品、电子病历产品无缝集成。
4. 稳定性：支持PACS系统7×24小时不间断运行。从HIS获取电子检查信息的时间小于2秒，调阅2幅DR胸片图像四件小于3秒，调阅100幅CT图像时间小于3秒，系统可支持3年以上的影像在线存储。详细说明在单台或局部设备（网络，服务器，存储等）发生故障时，怎样保证医院检查工作的进行。
5. 安全性：详细说明系统的安全性原理。

6. 扩展性：可根据院方、行业规范和发展要求对工作流程和系统功能进行调整和持续开发升级，不断优化工作流程，并可以方便地对系统进行扩容。

三、PACS招标配置和需求
根据数字化医院建设的需求，利用先进、安全、便捷的计算机网络设备和PACS系统，将放射科新增的DICOM设备接入到现有PACS系统中，在当前放射科信息系统的基础上实现放射科排电子胶片胶片管理、报告单可由登记处或发片处实时打印；为影像检查的医务人员提供先进的诊断、查询及管理工具；实现影像与诊断信息的按需调用、导出、传输、打印和刻录等功能；并且通过全院影像中心，对放射、超声、内镜、病理等影像和报告进行统一管理，并通过统一的界面提供给临床访问。
1、标项一：PACS系统软件
（1）、招标PACS软件清单
1、标项一：PACS系统软件

（1）、招标PACS软件清单

	序号
	科室
	系统名称
	数量
	备注

	1
	放射科
	PACS服务器
	1
	支持服务模式

	2
	
	RIS应用服务器
	1
	RIS应用管理

	3
	
	Worklist服务
	1
	支持服务模式

	4
	
	登记工作站
	2
	登记窗口

	5
	
	发片工作站
	2
	登记窗口

	6
	
	技师工作站
	6
	质量控制，技师工作平台

	7
	
	诊断工作站
	8
	诊断工作站一机双屏

	8
	
	备份、刻录工作站
	1
	刻录光盘

	9
	
	示教工作站
	1
	科室示教

	10
	
	主任工作站
	1
	统计

	11
	
	系统管理工作站
	1
	辅助管理

	12
	
	电子胶片管理系统
	1
	按需打印

	13
	
	放射科叫号系统
	1
	叫号系统

	14
	
	HIS/PACS接口
	1
	与HIS、电子病历接口

	1
	临床科
	临床影像服务系统软件
	1
	

	2
	
	临床浏览工作站软件
	1
	不限站点

	3
	
	HIS系统嵌入接口软件
	1
	影像中心嵌入到HIS系统接口，可实现从HIS系统直接调阅对应检查的报告和影像

	1
	超声科
	登记工作站
	1
	超声图文信息系统

	2
	
	报告工作站（图文报告）
	12
	

	3
	
	备份工作站
	1
	

	4
	
	主任管理工作站
	1
	

	5
	
	系统管理工作站
	1
	

	6
	
	叫号系统
	1
	

	7
	
	UIS/HIS接口
	1
	

	1
	内镜科
	登记工作站
	1
	内镜图文信息系统

	2
	
	报告工作站（图文报告）
	5
	

	3
	
	备份工作站
	1
	

	4
	
	主任管理工作站
	1
	

	5
	
	系统管理工作站
	1
	

	6
	
	叫号系统
	1
	

	7
	
	EIS/HIS接口
	1
	

	1
	病理科
	病理系统接口
	1
	病理科图文信息系统

	2
	
	登记工作站
	1
	

	3
	
	报告工作站（图文报告）
	4
	

	4
	
	备份工作站
	1
	

	5
	
	主任管理工作站
	1
	

	6
	
	系统管理工作站
	1
	

	7
	
	取材工作站
	1
	

	1
	心电科
	登记工作站
	
	心电图文信息系统

	2
	
	报告工作站（图文报告）
	
	

	3
	
	备份工作站
	
	

	4
	
	主任管理工作站
	
	

	5
	
	系统管理工作站
	
	

	6
	
	ECGIS/HIS接口
	
	

	1
	信息科
	数据库管理系统软件（正版）
	1
	用户数≥10


（2）PACS/RIS系统软件技术指标
	序号
	级别
	技术规格

	1
	PACS数据和应用服务软件

	1.1
	★
	提供使用大型数据库管理系统

	1.3
	
	工作流程管理实现自动的、可配置的，基于规则的管理

	1.4
	
	工作流程根据需要可以重新配置

	1.5
	
	支持的DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、NM、US、SC

	1.6
	
	服务器软件提供DICOM 的SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。

	1.7
	
	提供DICOM3.0 的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。

	1.8
	
	可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储。

	1.9
	
	支持影像预取和影像自动路由。

	1.10
	
	支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置。

	1.11
	
	数据库将会自动记录下列资料：

(a) 所有病人及检查的相关文字资料

(b) 所有检查影像的属性资料
(c) PACS所有的系统参数设置，包括所有用户的个性化参数设置

	1.12
	
	安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输 、数据校对，自动路由，磁盘管理，自动近线），并提供相应分析工具。

	1.13
	
	支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储

	1.14
	
	支持通过内部网络在整个医院内访问和通过因特网／广域网从外部访问，支持无线访问技术

	1.15
	
	实现和RIS数据同步

	1.16
	
	教学科研影像记录的存储及管理功能

	1.17
	
	病人隐私信息及影像资料的加密权限管理

	1.18
	
	支持将设备的影像归档前严格的质量控制

	1.19
	
	支持同一病人影像归并

	1.20
	
	支持数据库的维护、备份和恢复

	1.21
	
	用户登录/离开，有安全便利的身份验证措施。影像操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份

	1.22
	
	系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统

	2
	PACS存储管理软件

	2.1
	
	支持DAS、SAN、NAS、CAS各种存储技术

	2.2
	
	在线存储与备份存储之间的数据实现自动迁移和统一数据管理

	2.3
	
	实现图像磁盘存储控制器对庞大文件系统的智能优化

	2.4
	
	存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。

	2.5
	
	自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份

	2.6
	
	检查长期存储区的数据是否与短期存储区的原始数据一致

	2.7
	
	长期归档存储设备实现多种冗余配置，并可以自动媒体检测、自修复。

	2.8
	
	长期归档存储设备支持无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用

	2.9
	
	支持影像存储的生命周期管理功能

	2.10
	
	存储方案需充分考虑存储的安全性,可靠性和冗灾需要。

	2.11
	
	支持患者检查影像和报告的光盘分发

	3
	临床影像服务系统软件（WEB） 

	3.1
	
	支持多用户并发访问影像及报告

	3.3
	
	符合IHE技术框架

	3.4
	
	支持长期的（如3年以上）在线影像检查数据存储，供影像检查和临床访问共享

	3.5
	
	支持的 DICOM3.0 影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、NM、US、SC

	3.6
	
	支持通过内部网络在整个医院内访问和通过因特网／广域网从外部访问，支持无线访问技术

	3.7
	
	支持无压缩、无损压缩模式

	3.8
	
	提供WEB数据浏览方式和可嵌入的浏览组件，可以进行个性化设置

	3.9
	
	支持增量传输协议: 根据工作站实际使用要求和显示器显示能力，通过分期分批传输影像数据，要求快速显示影像。

	3.10
	
	支持 DICOM表示层参数存储格式，以便装载和存储影像

	3.12
	
	病人影像历史记录管理管理面板可显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像

	3.13
	
	在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率

	3.14
	★
	临床医生可以在个人收藏夹收藏感兴趣病例，并对感兴趣患者或检查进行追踪（设定追踪的患者或者检查以后，该设定患者的所有检查或设定检查的状态改变后，临床医生都能够立刻得到通知）

	临床影像服务系统必须能够提供所有的影像检查状态和数据（放射、超声、内镜、病理等）供临床访问，访问检查数据（影像和报告等）的影像中心客户端可以嵌入临床医生工作站。详述其原理。

	4
	RIS应用服务软件

	4.1
	
	使用大型数据库

	4.3
	
	支持完整的DICOM Modality Worklist和Modality Performed Procedure Steps

	4.4
	
	对系统和用户采取严格的安全管理，对用户登录/离开，有安全便利的身份验证措施，其操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份

	4.5
	
	支持数据库的维护、备份和恢复

	4.6
	
	严格的数据正确性检查和意外事件管理，提供病人信息纠错功能

	4.7
	
	追踪病人检查状况，并记录病人检查过程中相关信息（检查备注）

	4.8
	
	对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具

	5
	影像处理诊断

	    5.2
	
	可根据患者编号，患者姓名，设备类型，检查部位、检查编号、检查日期时间等组合查询，方便医生针对多种条件下获得影像资料的工作；可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断

	5.3
	
	支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层

	5.4
	
	支持测量与批注功能 , 单点灰阶，长度、角度测量及文字标记。

	5.5
	★
	具备MPR功能

	5.6
	★
	支持多分格拍片，打印预览框中提供CTRL,SHIFT键多选；提供DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像；提供窗宽窗位调节；提供针对CR/DR影像的按照实物原始尺寸或指定比例打印功能。

	5.7
	
	支持多幅排列显示方式，自动窗宽窗位优化调整；

	5.8
	
	将DICOM影像格式转换成JPG/TIF/BMP/AVI等常用格式，也可以把常用图像格式转换为DICOM格式

	5.9
	
	可使用中文接口，且可处理中文数据，并可在胶片上打印病人中文姓名；

	5.10
	
	支持CDROM，DVDROM，RIMAGE影像刻录功能，可在光盘上自动建立DICOM索引文档，刻录的影像及索引文档可在其它DICOM工作站上回放。支持光盘和硬盘双备份模式。用户可通过大容量移动硬盘进行数据备份，硬盘上带数据管理程序和影像浏览器。

	5.11
	
	支持灰度（4-32bit）和24bit真彩色图像

	5.12
	
	可配置的图例目录和窗口排列，可配置的桌面方式（工具栏、命令按钮、快捷键等），交互式窗口、优化设置、灰度反转；

	5.13
	
	智能ROI工具，可快速、自动调整窗宽、窗位，感兴趣区调节窗宽窗位

	5.14
	
	多幅动态回放（可同步回放）

	5.15
	★
	支持DSA减影

	5.16
	
	提供锐化，去噪，平滑等图像增强功能

	5.17
	
	支持切面显示，固定显示图像，可配置的预设方案

	5.18
	
	图像、图像系列、病案和病人的比较，（图像）标注的独立编号

	5.19
	★
	支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能（Triangulation）。能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置

	5.20
	
	去骨功能、全脊柱拼接与合并等骨科专业后处理

	6
	RIS报告功能

	6.1
	
	内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。

	6.2
	
	初步诊断报告和确认报告的权限 不通

	6.3
	
	诊断报告制作软件，同一病人一次多部位检查，支持只产生一条记录和报告； 

	6.4
	
	报告出具时间控制功能,未写报告超时报警

	6.5
	
	根据患者的就诊类别进行颜色标记

	6.6
	
	能够导出报告内容到XML, RTF, html

	6.7
	
	文件可进行报告诊断质量管理（报告评分）不通

	6.8
	
	诊断符合率，在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作

	6.9
	
	具有完整设备类型的报告诊断术语、可自定义修改

	6.10
	
	报告模板支持导入和导出功能，支持导入导出为XML和Excel文件

	6.11
	
	支持公有模板和私有模板，支持书写模板按部位、疾病类型组合分类组织

	6.12
	
	支持报告常用词汇（片语）输入功能，包括系统级和用户级，可以复制，粘贴

	6.13
	
	可以设置多级模板结构

	6.14
	
	能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。

	6.15
	
	诊断报告管理(放射科医生根据权限具有管理诊断报告的权限，可以修改、审核,拒绝,退回、删除报告)

	6.16
	
	可以灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择。

	6.17
	
	输出规范化的图文报告

	6.18
	
	根据用户的权限、角色显示工作列表

	6.19
	
	支持阅片、审核、修订、打印，支持多级医生审核和会诊。上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断, 并加注评语最后由放射科医生打印报告。留下历史修改/审核记录内容和修改/审核者。

	6.20
	
	历史报告对比浏览功能: 在显示和浏览当前报告时，显示历史报告。

	6.21
	
	可以在报告编写时进行ACR编码，并保存。

	6.22
	
	支持将兴趣病例材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等功能。

	6.23
	
	支持报告医生书写备注

	6.24
	★
	支持医生记事本

	6.25
	
	危机情况短信发布平台

	6.26
	
	支持报告的数字签名，确保报告的正确性和安全性

	7
	统计管理功能

	7.1
	
	综合查询，支持自定义组合查询条件。查询条件可以按照各种逻辑运算（与/或/非/大于/小于/等于/近似….）的结果组合

	7.2
	
	设备工作量统计

	7.3
	
	登记工作量统计

	7.4
	
	医师工作量统计

	7.5
	
	技师工作量统计和摄片质量评定

	7.6
	
	申请科室和申请医生开单统计

	7.8
	
	检查费用统计功能

	7.9
	
	根据ACR代码统计疾病

	7.10
	
	阳性率统计

	7.11
	
	诊断符合率统计

	7.12
	
	统计一段时间的报告诊断质量A等百分比，B等百分比，平均值等

	7.13
	
	符合条件的统计结果可以以图表方式显示(柱状图、曲线图、饼图)，并可浏览及打印

	7.14
	
	统计结果生成相应的报告，并可以进行浏览及打印

	7.15
	
	所有统计结果都支持EXCEL文件导出

	8
	教学科研功能

	8.1
	
	提供自定义疾病代码归类。可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询。

	8.2
	
	在报告书写中，采用疾病分类方法，支持ACR-INDEX方式4位解剖，6位病理的分类方式，在患者管理的界面中支持ACR-INDEX方式检索

	8.3
	
	提供ICD10或ACR疾病代码归类，可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询

	8.4
	
	提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研。

	8.5
	
	查询出的案例可直接调阅报告及图像

	8.6
	
	支持报告会诊记录，并可以查询

	8.7
	
	支持报告的随访记录，并可以查询

	8.8
	
	支持报告的导出，包括文字和图像

	8.9
	
	提供感兴趣病例的收藏和追踪功能

	9
	摄片管理（QA）功能

	9.1
	
	能够自动将已接收的图像与RIS信息进行关联。

	9.2
	
	与叫号系统连接，实现自动叫号。

	9.3
	
	提供拍片功能，并记录拍片状态和胶片张数。

	9.4
	
	检查状态更新，通过MPPS实现将检查执行中、已取消、已完成的状态通知RIS服务器

	9.5
	
	支持技师根据需要对设备发送的图像进行选择性存储到影像服务器。

	9.6
	
	能够合并两个检查到一个患者上，能够进行检查的合并与拆分。

	9.7
	
	能够修改患者的基本信息和检查状态

	9.8
	
	所有修改均记录修改时间、修改人、修改内容

	9.9
	
	手工匹配急诊或特殊原因先检查后登记的病人

	9.10
	
	浏览检查病人的历史检查数据，并可记录DSA手术记录，打印手术报告，以及手术耗材的录入和统计。

	9.11
	
	支持检查备注

	9.12
	
	支持多人（师生）登录模式，方便教学

	9.13
	
	预约的记录，叫号顺序按照预约顺序进行排列

	10
	预约登记功能

	10.1
	
	支持检查申请单和知情同意书签字单的扫描和检查单打印

	10.2
	
	支持从医院HIS上调用病人基本信息（通过住院号，门诊号、就诊卡，医保卡实现）或电子申请单

	10.3
	
	登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人

	10.4
	
	支持将中文姓名自动转换为拼音，支持多音多义字选择

	10.5
	
	登记预约检查，能够预约到每天的某一个时段

	10.6
	
	支持一个预约包括多个检查部位。检查部位的检查类型必须相同

	10.7
	
	直观显示每天每一个时段每个机房预约、候诊病人的状态

	10.8
	
	预约病人到达确认并进行排队

	10.9
	
	自动生成科室的统一检查编号，同时可以提供CT号、MR号等同步编号。

	10.10
	
	支持通过IC卡、条形码、门诊号、住院号、姓名等查询病人信息

	10.11
	
	RIS服务器支持Dicom Modality worklist和MPPS功能。

	10.12
	
	将病人的Patient ID和Accession Number打印成条码。在支持扫描枪的设备主机上可以扫描条码实现快速准确检索已登记病人的信息。

	10.14
	
	提供工作流程执行状态监控，可以查询及监控各个机房，每一个病人的检查的执行状况

	10.15
	
	提供VIP病人管理，普通用户不能看到VIP病人记录，有VIP权限的用户可以操作VIP病人记录

	10.16
	
	支持登记过程中特殊要求等信息的输入（不清楚）

	11
	工作流和科室管理功能

	11.1
	
	系统用户的添加、删除、修改等，与科员信息进行关联

	11.2
	
	通过不同级别用户各自的口令保护，包括普通用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用

	11.3
	
	通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限

	11.4
	
	根据用户的选择，可以支持通过机器安全保护机制禁止普通用户操纵计算机

	11.5
	
	根据配置计划自动执行数据归档，如申请单，图文报告等

	11.6
	
	排班管理（支持定义岗位、人员和时间的坐标变换）

	11.7
	
	提供紧急报告，科室通知等短信单发或群发服务

	12
	电子胶片管理系统

	12.1
	★
	支持医院放射科所有设备CT/MR/CR/DR等影像设备或者后处理工作站上已排版完成的胶片打印请求 (DICOM Print)，支持Basic Grayscale Print Management和Basic Color Print Management服务类SCU和SCP。

	12.2
	
	能够自动将设备的打印任务与患者的检查记录进行关联

	12.3
	
	支持取片管理，实现门诊病人的按需打印，住院病人的批量打印。可自由选择打印设备（相机或普通打印机）和输出介质（胶片或纸张）

	12.4
	
	不改变技师和诊断医生现有工作方式，支持技师在设备工作站上拍片，能够对接收的电子胶片影像进行自动识别（病人信息、检查号等），并自动与登记的检查关联。

	12.5
	
	电子胶片可以按需要长期保存，随时打印。

	12.6
	
	支持各类DICOM激光相机，如干式/湿式

	12.7
	
	能对不同影像设备分別设定不同的胶片打印模式

	12.8
	
	支持“电子胶片”图像的自动路由功能，可将电子胶片提供给临床医生

	12.9
	★
	三级综合性医院电子胶片管理系统应用案例（提供用户证明和具体联系人信息）

	电子胶片管理系统，是本次全院PACS项目建设的一个重要组成部分。在不改变医院放射检查工作流程（包括：技师可以在检查完成后在设备控制台拍片）的模式下，通过对胶片影像的电子化管理，实现胶片的完全“按需打印”，甚至进一步的“自助打印”，全面杜绝胶片的浪费（胶片已打印，但是病人因各种原因未取），节约资源，并切实降低病人的负担（病人就诊时可以选择不要胶片，只是当以后要转诊到区域以外地区时，才来打印胶片）。请详细阐述电子胶片管理系统的工作和实现的原理，并列举五家以上使用投标方电子胶片管理系统的三甲以上综合性医院名称和联系人信息，并提供用户使用证明，提供电子胶片著作权证书。

以上电子胶片管理系统要求能够在招标现场演示以下功能：

1） 要求电子胶片管理系统服务端能够支持设备的灰度和彩色图像的拍片请求（支持Basic Grayscale Print Management和Basic Color Print Management服务类SCP）。
2） 要求安装第三方的拍片模拟程序（如EFILM）,使用该拍片模拟程序打印一张现场由评委指定病人（从至少10个CT检查影像中任选一个）和分格（从4*5，5*6,5*7，6*8中任选一个）的胶片，由电子胶片管理系统服务端接收并将打印任务缓存到磁盘。
3） 能够将缓存的打印任务与检查记录自动进行关联（自动识别胶片上的病人信息），并生成打印任务记录（确认打印任务列表只包含一条刚生成的打印记录），双击此打印记录可显示刚生成的胶片影像。
4） 能够将缓存的打印任务输出到普通打印机（如可用Adobe Acrobat虚拟打印机生成PDF文件，并显示），打印纸张的页头页尾内容允许定制，定制内容必须包含病人姓名、性别、年龄、患者编号、医疗机构名称和徽标等。
5） 能够将缓存的打印任务发送到DICOM存档服务，且目标DICOM影像属性中应包含第3步已关联记录的患者和检查信息。能够使用测试的PACS浏览器从DICOM存档服务器上调阅该胶片影像，显示该DICOM影像文件属性。彩色图像应该显示出正常的彩色，且看到的图像内容应该是拍片时排版的内容，即一张完整的电子胶片。


	13
	信息集成整合

	13.1
	
	RIS登记系统可主动从HIS系统取门诊，住院，体检病人基本数据

	13.2
	
	支持与电子病历系统的组件级集成

	PACS整合方案：投标人提供PACS系统与本院HIS、电子病历集成的方案。投标人报价需含HIS、电子病历相关接口费用；本次投标报价包含PACS与HIS、电子病历接口费用，其他第三方收费不包含在其中。


（3）、超声/内镜信息系统(UIS/EIS)软件技术指标

	序号
	级别
	技术规格

	1
	登记工作站

	1.1
	
	支持检查登记、登记取消、预约、预约取消、打印

	1.2
	
	当前预约和机房资源情况查询

	1.3
	
	检查单打印；

	1.4
	
	支持由HIS系统直接登记；

	1.5
	
	支持电子申请单

	1.6
	
	自动分配检查机房，支持排队管理和检查调度；

	1.7
	
	支持检查申请单扫描；

	1.8
	
	可按时间范围检索；

	1.9
	
	可按检查号精确定位病人；

	1.10
	
	显示各列表任务数；

	1.11
	
	支持输入项信息绑定，提高检查登记速度

	1.12
	
	在登记输入过程中，如果此病人有以往记录则自动查找，否则直接登记。

	1.13
	
	支持检查的确认、取消和改变

	1.14
	
	支持多音字处理

	1.15
	
	查询和跟踪检查的状态

	1.16
	
	支持超声科独立编号和统一编号方式

	1.17
	
	支持诊前准备

	1.18
	
	支持患者预约

	1.19
	
	支持备注信息录入

	1.20
	
	多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果）

	1.21
	
	支持查看患者历史检查记录

	1.22
	
	支持检查号的单独管理

	2
	模拟图像采集

	 2.1
	
	分辨率>640*480 

	 2.2
	
	支持BNC/S-VIDEO/RGB视频接口

	 2.3
	
	支持小键盘或踏板采集

	 2.4
	
	单病例可采集静态图像数量不受限制

	2.5
	
	支持采集动态图像

	2.6
	
	为提高效率，支持检查/诊断双工模式（即后台采图方式）

	2.7
	
	支持多个视频接口互相切换

	3
	DICOM支持

	3.1
	
	必须兼容DICOM通讯与视频采集两种模式

	3.2
	
	模拟图像，转换为DICOM格式

	3.3
	
	支持Modality Worklist SCU

	3.4
	
	支持超声设备的DICOM通讯,包括DICOM存储，DICOM传送与接收及DICOM查询检索

	3.5
	
	支持静态图（单帧）、动态图（JpegLossLess、多帧）格式

	3.6
	
	DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR），普通PC机预览

	4
	图文报告

	4.1
	
	报告书写/审核权限分为二级；

	4.2
	
	支持报告书写模板管理

	4.3
	
	支持“图文报告”格式，支持任意幅图像排版；

	4.4
	
	图文报告格式用户自定义；

	4.5
	
	打印前可预览报告； 

	4.6
	
	支持历史检查及其他检查调阅，包括图文；

	4.7
	
	支持临时报告直接签发功能

	4.8
	
	支持多个检查医生共享同一台设备时的快速切换

	4.9
	
	支持报告修订，允许设置最大修订交次数

	4.10
	
	支持初诊报告回退的流程

	4.11
	
	支持报告格式用户可自定义功能

	4.12
	
	支持图文并茂报告

	4.13
	
	支持报告回顾，比较历史或其他检查

	4.14
	
	支持关键诊断结论查询

	4.15
	
	支持报告签出锁定功能

	4.16
	
	支持常用符号与常用词汇的快捷录入

	4.17
	
	支持智能阴阳性标记

	4.18
	
	支持图文影像缩略列表显示

	4.19
	
	支持报告解锁功能

	4.20
	
	支持报告编辑时，自动定位书写模板功能

	4.21
	
	支持影像浏览与处理

	4.22
	
	支持自定义报告样式模板

	4.23
	
	支持快捷录入心脏测值

	4.24
	
	支持报告关键字快速定位并多次切换

	4.25
	
	支持多种样图标注及添加标签

	4.26
	
	支持用户自定义数据项(满足医院个性化需求)

	4.27
	★
	支持内镜清洗消毒记录

	4.28
	
	支持个人书写模板绑定

	4.29
	
	支持多种方式对采集的图片进行截图.

	4.30
	
	支持采图后，集中书写报告

	4.31
	
	支持自动更新列表并呼叫患者检查

	4.32
	
	支持报告批量打印

	4.33
	
	支持屏幕显示、语音呼叫患者到指定机房检查。

	4.34
	
	支持同步、异步两种不同的工作方式

	4.35
	
	支框架式报告报告书写，全鼠标操作，可不用输入法输入一字即可完成报告

	4.36
	
	支持报告关键写/常用词库批量一览式编辑与录入，太太提高词库维护效率

	4.37
	
	支持感兴趣、疑难病症随访、回访等功能

	5
	图像显示及处理

	5.1
	
	能支持调阅和显示放射科的图像；

	5.2
	
	支持窗宽窗位调整

	5.3
	
	支持图像多分格式显示

	5.4
	
	为便于教学，要求支持双屏双工模式（一屏编写报告，一屏实时监控及采集）

	5.5
	
	支持DICOM及非DICOM图像导入功能

	5.6
	
	支持Jpeg，Bmp，tif格式图像输出

	5.7
	
	支持动态影像播放。

	6
	科室管理（查询统计）

	6.1
	
	查询统计：工作量报表/设备利用率/申请科室分布统计，支持明细查询； 

	6.2
	
	支持以病历号、患者编号、患者姓名、检查类型、检查项目、工作状态、时间段等多种条件自由组合查询

	6.3
	
	支持医生工作量统计

	6.4
	
	支持申请科室送检量统计

	6.5
	
	支持申请医生送检量统计

	6.6
	
	支持设备工作量统计

	6.7
	
	支持就诊类别工作量统计

	6.8
	
	支持检查工作进度统计

	6.9
	
	支持报告工作进度统计

	6.10
	
	支持所有工作进度统计

	6.11
	
	支持费用汇总统计

	6.12
	
	支持送检科室费用统计

	6.13
	
	支持送检医生费用统计

	6.14
	
	支持就诊类别费用统计

	6.15
	
	支持零费用检查统计

	6.16
	
	支持检查部位分布统计

	6.17
	
	支持阴阳性统计

	6.18
	
	支持科员排班

	6.19
	
	支持排班统计

	6.20
	
	支持日期工作量统计

	6.21
	
	支持查看统计内容的明细


	6.22
	
	支持内镜清洗消毒记录查询

	6.23
	
	各种统计的报表打印

	7
	刻录备份

	7.1
	
	离线刻录：
可以定期或定量将一批病人的图像刻录到DVD光盘中，并可以在没有PACS软件的工作站上浏览图像。


(4)、病理系统软件要求

	序号
	级别
	功能
类别
	招标参数
	结果
	备注

	
	总体要求
	
	

	1
	
	
	全面支持病理科的业务管理功能
	
	

	2
	
	
	实现无纸化操作
	
	

	3
	
	
	遵循IHE技术框架
	
	

	4
	★
	
	全面支持HL7和DICOM3.0标准
	
	

	5
	
	
	支持所有检查项目的穷举，由临床科室确定检查项目，取消划价环节
	
	

	6
	
	
	支持磁卡、IC卡、条码输入
	
	

	7
	
	
	与HIS交互支持HL7和数据库两种方式
	
	

	8
	
	
	支持中文输入法的预置
	
	

	9
	
	
	不同影像科室间可以相互参考病人检查的图像和诊断
	
	

	10
	
	
	备注等信息以DICOM SR格式与影像信息统一存储，传递
	
	

	
	PIS应用服务器
	
	

	1
	
	
	支持意外突发事件的处理流程
	
	

	2
	
	
	支持出现错误时的处理流程
	
	

	3
	
	
	支持全面的状态监控和流程管理
	
	

	4
	
	
	支持日志记录
	
	

	5
	
	
	支持在线用户列举
	
	

	6
	★
	
	支持相关科室互访功能，允许放射、超声、病理、ECT等科室信息共享浏览
	
	

	
	患者登记
	
	

	1
	
	
	支持常规病理登记、脱落细胞登记、液基细胞登记、细针吸取细胞登记、肾穿常规登记、肾穿电镜登记、肾穿荧光登记、冰冻检查登记以及外院会诊登记
	
	

	2
	
	
	维护患者信息
	
	

	3
	
	
	可通过HIS/RIS获取患者姓名、性别、申请科室、临床诊断、送检材料等信息。
	
	

	4
	
	
	支持电子申请单
	
	

	5
	★
	
	支持自定义病理号条码打印
	
	

	6
	
	
	支持病理号自动化管理（保证号码的连续性），也可以手动调整
	
	

	
	取材管理
	
	

	1
	
	
	支持取材模板自定义
	
	

	2
	
	
	记录取材所见、诊断维护（支持模板操作）
	
	

	3
	
	
	记录取材明细（蜡块编号、取材医生、蜡块状态、剩余标本的存放位置等信息）
	
	

	4
	★
	
	支持蜡块编号自动管理（A～Z，a~z自动增长），也可以手动修改。
	
	

	5
	★
	
	支持取材大体标本采集（专用采集设备采集）
	
	

	6
	★
	
	支持数码照相机标本采集（针对小的标本采集）
	
	

	7
	
	
	支持打印取材工作单
	
	

	8
	
	
	支持患者蜡块的补取
	
	

	9
	
	
	支持内容关键字搜寻，快速定位需要修改的地方，以及修改的内容。
	
	

	10
	
	
	支持一些常用符号和常用词汇的录入
	
	

	11
	
	
	支持蜡块状态颜色标识，明显能够区分那些蜡块是重取蜡块
	
	

	12
	
	
	支持双屏操作
	
	

	
	包埋切片管理
	
	

	1
	
	
	蜡块接收管理（允许批量操作）
	
	

	2
	
	
	支持蜡块重取医嘱
	
	

	3
	
	
	支持包埋管理（允许批量操作）
	
	

	4
	
	
	支持切片管理（重切、深切）
	
	

	5
	
	
	支持切片条码标签打印
	
	

	
	免疫组化
	
	

	1
	
	
	免疫组化抗体维护
	
	

	2
	★
	
	免疫组化抗体套餐的分类
	
	

	3
	
	
	支持免疫组化申请（病理医生申请，也允许免疫组化技术员自己申请）
	
	

	4
	★
	
	支持免疫组化套餐抗体的选择（例：胃癌等）
	
	

	5
	
	
	自动产生免疫组化标签
	
	

	6
	
	
	支持免疫组化标签条码打印
	
	

	7
	
	
	支持免疫组化确认单打印
	
	

	
	分子染色
	
	

	1
	
	
	分子染色试剂维护
	
	

	2
	
	
	支持分子染色申请（病理医生申请，也允许分子染色技术员自己申请）
	
	

	3
	
	
	支持分子染色标签条码打印
	
	

	4
	
	
	支持分子染色确认单打印
	
	

	
	特殊染色
	
	

	1
	
	
	特殊染色试剂维护
	
	

	2
	
	
	支持特殊染色申请（病理医生申请，也允许特殊染色技术员自己申请）
	
	

	3
	
	
	支持特殊染色标签条码打印
	
	

	4
	
	
	支持特殊染色确认单打印
	
	

	
	图文报告
	
	

	1
	
	
	支持常规病理报告、细胞学报告、液体细胞学报告、肾穿报告、外院会诊报告、免疫组化报告、分子诊断报告、特殊染色报告
	
	

	2
	
	
	支持报告书写、审核；
	
	

	3
	
	
	丰富的病理诊断知识词库；
	
	

	4
	
	
	支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面
	
	

	5
	
	
	可针对特定疾病、诊断结果、影像表征进行组合查询
	
	

	6
	
	
	支持报告标记和疾病归类功能，便于病例归档和统计分析
	
	

	7
	
	
	支持图文报告所见即所得预览、打印等功能
	
	

	8
	
	
	支持从历史报告中复制粘贴报告内容
	
	

	9
	
	
	支持PAL/NTSC格式视频采集
	
	

	10
	
	
	支持复合视频、RGB分量、S-Video等各种接口视频输入
	
	

	11
	
	
	支持外接小键盘、脚踏开关等多种采集触发方式
	
	

	12
	
	
	采集单帧图像数量不限
	
	

	13
	
	
	报告格式用户自定义功能
	
	

	14
	
	
	打印每天发放的病理报告清单
	
	

	
	归档管理
	
	

	1
	
	
	资料归档管理
	
	

	2
	
	
	蜡块归档管理
	
	

	3
	
	
	薄片归档管理
	
	

	
	借片管理
	
	

	1
	
	
	借片信息管理（允许借阅蜡块、薄片）
	
	

	2
	
	
	自动获取患者诊断信息
	
	

	3
	
	
	借片单据的打印
	
	

	
	还片管理
	
	

	1
	
	
	还片信息管理
	
	

	2
	
	
	根据借阅单号，自动搜寻借片单据
	
	

	
	图像显示与处理
	
	

	1
	
	
	支持从报告书写界面快速切换到图像显示界面
	
	

	2
	
	
	支持1X1、2X2、3X3等多种显示布局
	
	

	3
	
	
	支持全选所有图像功能，图像删除功能
	
	

	4
	
	
	支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/TIF/DICOM格式
	
	

	5
	
	
	支持针对不同镜头快速设置采集参数（曝光度，亮度，三色增益等）
	
	

	
	科室管理
	
	

	1
	
	
	允许用户自定义检查病理检查项目
	
	

	2
	
	
	病理号允许用户自定义规则生成
	
	

	3
	
	
	支持以病历号、患者编号、患者姓名、检查类型、检查项目、工作状态、时间段等多种条件自由组合查询
	
	

	4
	
	
	支持医生工作量统计
	
	

	5
	
	
	支持申请科室送检量统计
	
	

	6
	
	
	支持申请医生送检量统计
	
	

	7
	
	
	支持设备工作量统计
	
	

	8
	
	
	支持就诊类别工作量统计
	
	

	9
	
	
	支持检查工作进度统计
	
	


	10
	
	
	支持报告工作进度统计
	
	

	11
	
	
	支持所有工作进度统计
	
	

	12
	
	
	支持费用汇总统计
	
	

	13
	
	
	支持送检科室费用统计
	
	

	14
	
	
	支持送检医生费用统计
	
	

	15
	
	
	支持就诊类别费用统计
	
	

	16
	
	
	支持零费用检查统计
	
	

	17
	
	
	支持检查部位分布统计
	
	

	18
	
	
	支持科员排班
	
	

	19
	
	
	支持排班统计
	
	

	
	其他特殊要求
	
	

	1
	
	
	允许选择文字报告或者图文报告发布给临床；
	
	

	2
	
	
	能够实现与影像中心通信（上传图文报告，影像等）；
	
	

	3
	★
	
	病理条码贯彻整个病理日常工作站
	
	

	
	安全性
	
	

	1
	
	
	支持权限组别及多种组合赋予用户使用权限
	
	

	2
	
	
	系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对于个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。
	
	

	3
	
	
	每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。并可根据用户需求实现多种形式的ID录入方式（IC卡，键盘录入，指纹等）。
	
	

	4
	
	
	支持系统对于获取/存储/数据库/备份服务器以及客户终端的中央监控。
	
	

	5
	
	
	用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。
	
	

	6
	
	
	支持痕迹保留，并符合相关法律法规的要求
	
	

	
	刻录备份
	
	

	1
	
	
	离线刻录：
可以定期或定量将一批病人的图像刻录到DVD光盘中，并可以在没有PACS软件的工作站上浏览图像。
	
	


(5)心电系统软件要求

	序号
	功能
	招标要求

	1
	登记工作站

	1.1
	
	支持检查登记、登记取消、预约、预约取消、打印

	1.2
	
	能够查询指定时间段内的预约、登记病人列表

	1.3
	
	支持从HIS获取检查申请单列表

	1.4
	
	支持申请单的扫描和拍摄功能

	1.5
	
	支持电子申请单按原始格式转换为JPG，BMP图像存储

	2
	采集工作站

	2.1
	
	支持静息心电的数据采集（支持图片文件、遵循SCP-ECG数据交换协议的波形文件、邦健静息心电）

	2.2
	
	为了兼容不同设备，支持虚拟打印和文件导出两种方式的数据采集

	2.3
	
	可显示已预约、登记患者列表

	2.4
	
	支持心电波形图的片段截图功能

	2.5
	
	 支持心电波形文件与患者的自动匹配和手工匹配

	3
	分析诊断工作站

	3.1
	
	心电检查数据到达即时刷新和提醒功能

	3.2
	
	显示所有的心电图病历，按检查顺序排列

	3.3
	
	具有电子标尺功能，测量幅值与压差。

	3.4
	
	支持波形图的放大和缩小功能

	3.5
	
	支持历史检查对比功能

	3.6
	
	支持报告模板管理

	3.7
	
	支持图文报告的打印和预览功能

	3.8
	
	提供对疑难检查病例的会诊支持

	3.9
	
	提供典型病例的收藏功能

	3.10
	
	报告书写/审核，权限至少分为二级

	4
	数据统计

	4.1
	
	查询统计：工作量统计/检查费用统计/检查项目统计/自定义查询

	5
	其他特殊要求

	★5.1
	
	能够实现与影像中心通信（上传图文报告，影像等）

	6
	
	提供满足本技术方案要求的与HIS系统的数据交换接口


保修期及售后服务：保修期二年，年维护费不得高于本次成交价的12%。

验收：

 本次PACS建设是我院为了信息化发展打下坚实的基础，同时也是符合湖州地区、乃至国家“十二五”规划发展的要求。因此，该项目对我院意义重大。项目在验收时，需由上级卫生主管部门或相关医疗单位配合验收。具体标准根据招标文件执行。

2、标项二：PACS系统硬件设备
（1）、硬件清单

	序号
	科室
	名称
	数量
	备注

	1
	信息科
	刀片机箱
	1
	

	2
	
	PACS主服务器
	1
	

	3
	
	PACS备份服务器
	1
	

	4
	
	影像中心服务器
	1
	

	5
	
	按需打印服务器
	1
	

	6
	
	PACS存储（带冗余软件）
	1
	

	7
	
	PACS备份存储
	1
	

	8
	
	软件产品
	1
	双机热备软件、备份软件

	9
	放射科
	2M专业黑白显示器
	3
	报告书写

	10
	
	3M专业黑白显示器
	3
	报告审核

	11
	
	专业投影仪
	1
	示教

	12
	信息科
	机柜（带KVM）
	1
	信息科机柜

	13
	放射科
	电子显示屏
	5
	放射科3套，超声科1套；内镜科1套

	14
	
	条码打印机
	2
	回执单打印

	15
	
	扫描枪
	2
	条码扫描

	16
	
	高拍仪
	2
	申请单扫描

	17
	
	采集卡
	10
	影像采集

	18
	
	电脑
	32
	工作站PC机


（3）、硬件设备技术规格

一、刀片机箱参数（数量：1台）：
	项 目
	参数项
	配 置 要 求

	外形
	机架式
	国际知名品牌，高度不超过10U机架式，带导轨 

	扩展性
	★刀片数量
	同一机箱不低于14把刀片

	
	I/O扩展槽

	不低于6个；
支持以太网直通模块、光纤直通模块；
支持10Gb三层以太网交换机；
支持8Gb SAN光纤交换机；
支持SAS连接模块，用于连接SAS盘柜或SAS磁带机

	
	★KVM
	内置不低于16口KVM切换器，可与外部KVM无缝连接

	
	★混插支持
	同一机箱内允许全高半高刀片混插，同时必须满足至少能支持8个全高四路的刀片，便于信息扩容。

	可用性
	★最大数据流量
	每机箱不低于5Tb/S
每刀片不低于300Gb/S

	
	前置LCD屏幕
	能同时显示英文和中文信息，前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制中文信息，包括IP地址、服务器名称等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息。

	以太网
交换机
	★当前配置数量
	内置2个三层的交换机

	
	★千兆端口数
	不低于20口

	
	可扩展万兆端口数
	不低于4口

	
	最大堆叠数
	不低于12个

	
	最大交换容量
	不低于136 Gbps

	
	最大转发率
	不低于95 Mpps

	光纤交换机
	★当前配置
	内置1台

	
	最大配置
	支持内置4台光纤交换机

	
	端口激活
	光纤通道交换机（12端口+ 4个SFP）

	
	最大端口数
	每交换机可升级24端口

	
	端口类型
	8Gb SFP

	I/O
	风扇
	≥9个热插拨智能风扇

	电源
	配置热插拨冗余电源和风扇

	售后★
	5年原厂售后服务，当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；中标结果公示期结束后三个工作日内提供原厂商五年质保函原件和原厂商项目授权证明。

	注：满足以上参数的各品牌均可，带“★”的指标项不允许负偏离，不响应作无效标处理。


二、刀片服务器配置一（数量：2台，用于PACS主服务器系统双机）
	项 目
	参数项
	配 置 要 求

	刀片
	总体要求
	与刀片机箱同一品牌，半高刀片，支持全高半高刀片混插

	CPU
	★CPU数
	配置不低于两颗Intel Xeon E5660 CPU

	内存
	★配置容量
	配置不低于16GB（4×4GB）DDR-3 1333MHz 

	
	最大可扩展容量
	不低于192GB，不低于12个插槽

	硬盘
	★当前配置
	不低于2个 300GB 10Krpm SAS热插拨硬盘

	
	扩展性
	满足不少于2块 2.5英寸热插拔SAS、SATA硬盘
满足不少于2 块SSD硬盘

	RAID卡
	★RAID
	配置512MB缓存RAID卡，支持RAID 0, 1, 5

	网卡
	千兆网卡
	两块集成千兆以太网卡

	
	参数
	带故障切换和负载均衡功能，支持TOE和iSCSI启动

	HBA卡
	★光纤HBA卡
	配置双口 8Gb HBA光纤通道卡

	I/Q卡
	PCI-E扩展
	不少于2个PCIE插槽

	
	USB
	≥2个（USB 2.0接口）

	★售后
	5年当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；中标结果公示期结束后三个工作日内提供原厂商五年质保函原件和原厂商项目授权证明。

	注：满足以上参数的各品牌均可，带“★”的指标项不允许负偏离，不响应作无效标处理。


三、两路刀片服务器配置二（数量：2台，用于应用服务器）
	项 目
	参数项
	配 置 要 求

	刀片
	总体要求
	与刀片机箱同一品牌，半高刀片，支持全高半高刀片混插

	CPU
	★CPU数
	配置不低于两颗Intel Xeon E5660 CPU

	内存
	★配置容量
	配置不低于16GB（4×4GB）DDR-3 1333MHz 

	
	最大可扩展容量
	不低于192GB，不低于12个插槽

	硬盘
	★当前配置
	不低于2个 300GB 10Krpm SAS热插拨硬盘

	
	扩展性
	满足不少于2块 2.5英寸热插拔SAS、SATA硬盘
满足不少于2 块SSD硬盘

	RAID卡
	★RAID支持
	配置512MB缓存RAID卡，支持RAID 0, 1, 5

	网卡
	千兆网卡
	两块集成千兆以太网卡

	
	参数
	带故障切换和负载均衡功能，支持TOE和iSCSI启动

	I/Q卡
	PCI-E扩展
	不少于2个PCIE插槽

	
	USB
	≥2个（USB 2.0接口）

	★售后
	5年当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；中标结果公示期结束后三个工作日内提供原厂商五年质保函原件和原厂商项目授权证明。

	注：满足以上参数的各品牌均可，带“★”的指标项不允许负偏离，不响应作无效标处理。


四、PACS主存储 (数量：1台)
	[image: image1.png]


指标项目
	指标要求

	产品
	产品要求
	国际知名品牌，与刀片服务器同一品牌

	基本要求
	体系架构
	FC-SAN架构

	
	
	Active-Active双控制器架构

	控制器
	阵列控制器
	冗余架构，控制器数量≥2；

	
	
	每控制器提供电池后备高速缓存≥2GB

	
	前端主机通道
	配置FC主机端口，每控制器要求提供8G FC端口数量≥4，双控制器提供8G FC端口数≥8,配置8根LC-LC 光纤线缆

	
	支持主机数量
	≥64台主机，增加连接主机数量不需要额外购买license

	
	最大LUN数量
	≥256 LUN

	
	最大LUN容量
	≥192T

	
	★现有配置
	原厂8×600G 15K SAS 6Gb盘,4×2T 7.2K SAS 6Gb盘

	RAID
	RAID支持
	RAID 0/1/5/6/10

	扩展性
	单磁盘框硬盘数量
	可提供每盘柜12个硬盘或24个硬盘的选项，方便进行灵活扩容

	
	最大支持硬盘数
	不需要额外购买许可证即可支持硬盘个数≥120 块，支持最大192块硬盘

	
	硬盘种类
	支持SAS，近线SAS，以及SSD硬盘,其中SSD硬盘必须支持，以便未来有需要可大幅提高存储性能

	软件
	★数据快照
	支持数据快照和卷拷贝功能，单LUN最大支持快照数≥8，系统最大支持快照数≥128

	
	★远程复制软件
	支持数据的同步，异步复制，支持一致性组的多个Lun的复制

	
	高性能软件
	支持高性能软件，无需硬件的更换，可以大幅提升存储的性能

	
	操作系统支持
	Windows, Linux, VMWare, Xen Server

	
	阵列管理软件
	基于java的用户界面，可管理多台阵列；

	电源
	功率
	AC交流，最大输出功率≤600，双冗余电源

	★售后
	5年当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；中标结果公示期结束后三个工作日内提供原厂商五年质保函原件和原厂商项目授权证明。

	注：满足以上参数的各品牌均可，带“★”的指标项不允许负偏离，不响应作无效标处理。


五、PACS备存储系统（数量：1台）
	　
	参数

	规格
	高度：≤2U，国际知名品牌；与刀片服务器同一品牌

	★CPU
	CPU配备一颗四核5620 Xeon(R) CPU，≥2.26GHz，8M高速缓存，QPI≥5.8 GT，最多支持：≥2颗

	★缓存
	标配6GB缓存，最大支持24GB缓存

	RAID
	支持RAID 0,1，5,6 ,10, 50 （阵列缓存512MB，RAID缓存保护电池模块,支持72小时数据保护）

	网卡
	集成2块Broadcom 10/100/1000Mbps   自适应以太网卡(支持TOE offload 引擎技术）

	硬盘
	热拨插SAS硬盘 2TB * 8 RAID 5和2块146G 10K系统磁盘

	
	最高支持14块SAS/SATA 3.5

	光驱
	DVDROM光驱

	操作系统
	专用NAS系统：Windows 2008  Storage Server 标准版

	管理功能
	支持NFS,CIFS协议,分布式文件系统

	
	特定文件筛选,过滤功能,对文件类型和安全进行有效控制

	
	可选iSCSI target功能

	
	远程管理配置：集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等；远程管理可选：独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB 存储匙)，内置Flash Memory可用于紧急的软件诊断，支持加密连接 (SSL)；故障监控：前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息；管理软件：能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能（均免费）

	
	支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示告警信息。 前面板带LCD诊断显示屏,支持IPMI2.0，BMC 2.0

	导轨
	通用机架导轨导轨

	电源
	热拨插冗余双电源模块

	★售后
	5年当日 4小时（24X7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；中标结果公示期结束后三个工作日内提供原厂商五年质保函原件和原厂商项目授权证明。

	注：满足以上参数的各品牌均可，带“★”的指标项不允许负偏离，不响应作无效标处理。


六、软件产品

	序号
	货物名称
	配置要求
	单位
	数量

	1
	★双机热备软件
	配置双机热备软件，并支持服务器主/备方式和主/主方式运行。
最少支持2节点高可用集群，支持奇数节点集群，可实现一对多、多对一模式集群；通过扩展，最大支持32节点的集群。

支持共享磁盘阵列HA方式和无共享磁盘阵列HA方式（镜像）。

集群间的心跳监测时间，监测频率，控制脚本等可以根据项目需求进行灵活调整。

实现主流服务器及存储品牌（如DELL、HP、IBM）的硬件和集群软件认证。

提供原厂商上门安装及部署的技术支持、三年免费升级服务，并出具原厂商证明；
	套
	1

	2
	★备份软件(推荐品牌:EMC、赛门铁克、ibm等)
	备份管理主模块
	套
	1

	
	
	数据库备份恢复模块（SQL数据库）
	套
	4

	
	
	操作系统备份恢复模块（System recovery）
	套
	5

	
	
	介质包
	套
	2

	
	
	用户环境：所有应用基于WINDOWS环境，备份采用网络备份。
系统恢复：在发生灾难性故障的情况下，可在几分钟之内将基于磁盘的系统恢复到不同硬件甚至虚拟服务器，为Windows Servers提供快速和灵活的恢复。

  对于windows系统的裸机恢复必须要支持集中管理、在线增量备份、异机恢复，包括不同品牌的物理机之间、物理机到虚拟机、虚拟机到物理机，且该模块必须配置到本次投标中。

备注：所提供的产品最终用户为安吉县人民医院，软件license许可证与最终用户名必须唯一对应；中标结果公示期结束后三个工作日内提供原厂商针对本项目的授权及三年服务承诺函原件。


七、3M专业显示器
	要求说明
	级别
	招标参数

	类型 (LCD/CRT/单色/彩色)
	
	单色LCD

	屏幕大小 (英寸)
	
	≧20.8”

	像素数 (MP)
	
	3MP

	点距 (mm)
	
	≦0.21(H) x 0.21(V)

	分辨率
	
	1536*2048 (竖放)、2048 x 1536(横放)

	显示器校准
	
	显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正；

	亮度恒定技术
	
	全屏幕亮度均衡SLE系统

	校准方式 (标准)
	
	显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线

	显卡接口
	
	提供双头PCIe接口专业显卡，双DVI输出

	应用软件
	
	兼容windows2000/xp操作系统

	适用范围
	
	乳腺造影, DR, CR

	光
学
特
性
	光度 (cd/m2)
	★
	≧1000cd/m2

	
	对比度
	
	≧900：1

	
	响应时间 (msec)
	★
	≦25ms (平均)

	
	显示灰阶 (bit)
	★
	灰阶≧3061

	
	视角 (水平/垂直)
	
	≧170(

	接
口
	数字视频轮入信号
	
	DVI-D数字信号输入

	
	电源
	
	12V直流电源供电，外置电源模块

	显卡
	
	≧512M

	保修
	★
	五年上门服务


2M黑白专业显示器

	要求说明
	级别
	招标参数

	类型 (LCD/CRT/单色/彩色)
	
	单色LCD

	屏幕大小 (英寸)
	
	≧20.1英寸

	可视图像大小 (英寸)
	
	≧20.1英寸

	像素数 (MP)
	
	2MP

	点距 (mm)
	
	≦0.27*0.27

	分辨率
	
	1200*1600(竖放)、1600*1200 (横放)

	亮度恒定技术
	
	全屏幕亮度均衡SLE系统

	光
学
特
性
	光度 (cd/m2)
	★
	≧700cd/m2

	
	对比度
	
	≧900：1

	
	响应时间 (msec)
	★
	≦25ms (平均)

	
	显示灰阶 (bit)
	★
	灰阶≧3061

	
	视角 (水平/垂直)
	
	≧170(

	校准方式 (标准)
	
	显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线

	显卡接口
	
	提供双头PCIe接口专业显卡，双DVI输出

	显卡
	
	≧512M

	应用软件
	
	兼容windows2000/xp操作系统

	保修：
	★
	五年上门服务


八、投影仪

	序号
	级别
	招标规格

	1
	
	3片LCOS面板；具有“DICOM”影像显示模式；分辨率:1400×1050；亮度:≥3000流明；对比度≥900:1；扩展的USB接口，HDMI接口。

	2
	
	提供安装组件一套，遥控器一个，反射型金属幕布一块（最长对角线≥120寸，比例为4:3），7米高清数据线一根；

	3
	★
	整机保修两年，灯泡保修六个月，中标后提供设备生产厂商售后服务承诺书原件；


九、采集卡、摄像头、显示屏

	序号
	级别
	名称
	招标规格

	1
	
	采集卡
	国产品牌、带有S端子输入。适用于各种研究开发应用领域的图像分析、处理、监测和监控。

	2
	
	摄像头
	国产品牌，USB 接口，支持调焦等。

	3
	
	显示屏
	37寸国产，音频线、视频线若干，带转接头；


十、电脑

	序号
	名称
	招标要求

	1
	工作站电脑
	英特尔® 酷睿™2双核处理器，主频≥2.9GHz

英特尔® G41高速芯片组
双通道1066 MHz DDR3 SDRAM，2GB

集成英特尔® 图形媒体加速器X4500，DVI接口
320GB 7200RPM SATAⅡ硬盘

10/100/1000Mbps自适应以太网卡

19英寸普通（4:3）液晶显示器，DVI接口

标准104键键盘，USB接口

光电鼠标，带滚轮，USB接口

三年保修


十一、机柜

	序号
	指标项
	技术规格要求

	1
	品牌
	图腾、HP、IBM

	2
	要求
	42U标准服务器机柜

1*1U 17’液晶显示器折叠套件（包含键盘）

1*8口控制台管理器

8* KVM连接线缆

足够的PDU及电源连接线缆

KVM一套


十二、UPS

	序号
	指标项
	技术规格要求

	1
	额定容量
	在线式UPS 参数纠错2kva*2小时（带6节100AH电池及相应电池箱）

	2
	输入电压范围参数纠错
	115--300Vac

	3
	输入频率范围
	40--60Hz

	4
	输出电压范围
	220Vac

	5
	输出频率范围
	50Hz(1±0.2%)Hz

	6
	电源效率
	85%

	7
	输出插座★
	4个国标三孔插座

	8
	其他
	离部件表面一米处噪音值（dBA）：参数纠错555

	9
	环境条件
	工作温度（℃）：0-40℃，工作温度20%-90%；存储温度（℃）-25-55℃；存储湿度5%-90%

	10
	监控通讯功能（含报警提示）★
	提供了RS-232等监控通讯接口，实现声音报警及灯光显示等监控工作以及实现集中监控及远程监控等功能


其他要求：
提供安吉县人民医院PACS系统建设的整体解决方案1份。包含但不局限于

项目系统架构

项目实施计划

项目培训计划

项目服务保障计划
二、商务要求表
	质保期
	标项一：提供免费服务期 二年服务，保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

	
	标项二：本项目所有设备（除投影仪），投标人向用户提供所有设备五年免费设备保修和现场售后服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

	售后
技术
服务
要求
	1、在质保期内，因货物质量原因所发生的的维修和保养、人工等一切费用均由投标人承担；
2、投标人承诺在设备出现故障时2小时响应、24小时修复，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备（其中：交付使用后一个月内有明显质量问题的无条件退换）。

3、供货商应拥有本地日常技术维护力量，落实本地化服务联系单位、联系人、联系电话。

4、投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

5、在保修期结束前，由投标人工程师、用户对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。
6、中标后提供原厂质保函。

	交货时间
及地点
	（合同签订后   个工作日内）交货；地点：安吉县人民医院                       

	付款条件
	标项一：签订合同后付款30%，项目启动后付款40%，验收运行合格后支付30%。

	
	标项二：货到验收合格后七个工作日内支付总额的75%，6个月后无出现质量问题7个工作日内支付总额的25%（不计息）。

	备品备件及
耗材等要求
	

	…
	


三、投标人的资信要求表
	政策性加分
条件
	

	质量管理、企业
信用要求
	

	能力或业绩
要求
	

	原厂商授权
	中标后提供原厂商授权

	售后服务保障或维修响应时间要求
	

	…
	


四、建设周期
为保证安吉县人民医院图像存储与传输系统（PACS）项目的顺利建设，本次设备采购、到货、安装、调试工作应在合同合同签订后   个工作日内完成。制定相应的项目实施详细进度计划

五、安装、调试与验收

1、有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求。

2、本项目涉及的设备由投标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，投标人应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，投标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

3、投标人需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由投标人与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

4、项目实验过程中，若牵涉到与第三方产品集成工作，投标人应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

5、投标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，投标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决。

6、投标人承诺本次提供的所有设备满足标书要求，对标书中的变更修改内容以本合同的设备配置附件为准。投标人承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏，影响设备安装和运行，由投标人承担并负责解决。

六、售后服务

1、对于本项目标项一提供免费服务期 二年服务 ，标项二提供所有设备（除投影仪），投标人向用户提供系统所有设备五年免费设备保修和现场售后服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

2、投标人承诺在设备出现故障时2小时响应、24小时修复，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备。

3、供货商应拥有本地日常技术维护力量，落实本地化服务联系单位、联系人、联系电话。

4、投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

5、在保修期结束前，由投标人工程师、用户对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

   6、中标后提供原厂质保函。
第三章  投标人须知

前  附  表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称
	安吉县人民医院医学图像存储与传输系统（PACS）设备政府采购项目

	2
	预算总额
	标项一：80万元人民币，标项二：120万元人民币。

	3
	采购数量及单位
	详见第二章招标设备要求

	4
	投标报价及费用
	1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用

	5
	投标保证金
	标项一：人民币8000元,标项二：人民币12000元。 应按《招标采购公告》第八条规定交纳。

	6
	答疑与澄清
	2012年 月 日下午16：00时前以书面形式将需要澄清的事项通知招标采购单位，同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com。招标单位将以书面形式予以答复，并以传真方式送至每个投标人，

	7
	投标文件组成
	开标一览表 1 份；技术、商务、报价文件正本各 1 份；副本各4份；《安吉县人民医院医学图像存储与传输系统（PACS）设备政府采购项目评分表》一式5份

	8
	投标截止时间及地点
	2012年 月  日上午9:30时前，逾期作自动放弃。
安吉县招投标中心政府采购分中心窗口(安吉县递铺镇玉华路23号工商银行三楼)

	9
	开标时间及地点
	开标时间：2012年 月  日上午9:30时正
开标地点：安吉县招投标中心开标室（安吉县递铺镇玉华路23号工商银行四楼）。

	10
	评标办法及评分标准
	综合评分法

	11
	评标结果公示
	确定中标人2个工作日内，在浙江省政府采购网及安吉县招投标中心网公示

	12
	中标公告及
中标通知书
	以书面通知中标供应商（中标供应商须浙江省政府采购网注册供应商，否则，分中心有权拒绝其中标资格）

	13
	投标保证金退还
（不计息）
	除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后7个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，本中心以电汇或转账方式退还投标保证金

	14
	签订合同时间
	中标通知书发出后30日内。

	15
	履约保证金及质

保金的收取及退还
	按中标价的5%计收，合同履行完毕，自动转为质保金，在承诺的免费保修期满后5个工作日内无息退还。

	16
	采购资金来源
	预算外资金

	17
	付款方式
	由采购单位统一支付

	18
	投标文件有效期
	60天

	19
	解释
	本招标文件的解释权属于招标采购单位。


一、总  则

（一） 适用范围
本招标文件适用于安吉县人民医院医学图像存储与传输系统（PACS）设备政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。
（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包
（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。
多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌同一型号的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。
▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2012年  月  日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。同时请将该书面文件的电子文档发送至ajzfcg@163.com..。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件、评分表四部份组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；
（5）营业执照副本复印件；
（6）税务登记证；
（7）采购公告中所要求的投标人的特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的材料；

（8）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）； 

（10）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

（11）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（15）投标人情况介绍；

（16）商务响应表（格式见附件）；

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）项目总体架构及技术解决方案
（3）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）设备配置清单及工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）

（均不含报价）；

（7）技术响应表；

（8）保证工程质量的技术力量及技术措施； 

（9）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（10）项目实施人员一览表

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

（16）项目评分表（一式5份单独封装，与技术文件一并提交，格式见第四章）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）； 

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、电汇、支票等             

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同并交纳不超过合同总金额10％的履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分密封封装投标文件，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达12项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；                                                                                                     

4.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底,宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表  1  人,共  5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，聘请 安吉县公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.确定中标人。根据安吉县招投标中心政府采购分中心和采购人签订委托协议，本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人

2.依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予
（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购代理机构交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

标项一

	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	投标报价

（40分）
	40
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40

	技术方案

及质量

（40分）
	8
	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书

	
	5
	非功能需求：软件所运行的环境，包括硬件设备的配备，从功能上来支撑软件运行所需要的条件。

	
	9
	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，包括总体设计、接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等

	
	6
	软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等

	
	4
	测试、维护计划、进度控制

	
	3
	所投产品节能环保方面认证

	
	5
	项目组人员个人、团队开发能力情况。医学影像存档与传输系统计算机软件著作权登记证书、放射信息管理系统计算机软件著作权登记证书、超声信息系统计算机软件著作权登记证书、内窥镜信息系统计算机软件著作权登记证书、病理信息系统计算机软件著作权登记证书、排队管理系统计算机软件著作权登记证书、临床影像服务系统计算机软件著作权登记证书、区域影像信息服务系统计算机软件著作权登记证书、区域影像存档与传输系统计算机软件著作权登记证书、远程诊断系统软件著作权证书、电子胶片管理系统计算机软件著作权登记证书等（全部资质须是投标厂商自主研发并拥有知识产权），每一件资质得0.5分，最高得5分

	实施计划及

完成时间（5分）
	5
	对项目的实现目标、项目约定、交付成果等的明确程度及可行性的实施计划等。

	资信及商务

（15分）
	4
	公司技术人员实力情况

	
	3
	公司诚信

	
	6
	2009年以来综合性三甲医院成功案例，拥有成熟的区域PACS技术案例。每例合同得1分，最高6分。

	
	2
	投标书编制质量


标项二

	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	价格（40）
	40
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40

	产品性能

及技术指标（35）
	28
	符合明确指标参数得28分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。

	
	5
	对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。

	
	2
	所投主要产品属于节能环保的且已纳入国家政府采购相关产品目录的

	资信及

商务

（20）
	售后服务及培训情况
	售后服务

响应时间
	6
	项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性

	
	
	技术培训
	2
	培训方案、计划的可行性及合理性

	
	
	供货时间
	2
	是否按规定时间响应

	
	公司经营等情况
	公司经

营情况
	3
	公司技术力量情况

	
	
	
	2
	公司诚信

	
	
	
	3
	公司实力经验业绩

	
	
	投标

文件

编制

质量
	2
	编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实


第五章  合同主要条款

安吉县政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲中心关于安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币  △元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报安吉县招投标中心政府采购分中心及政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；安吉县招投标中心政府分中心和采购办各执一份。

途)。

甲方：                                         乙方：        
地址：                                         地址：               
法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：
联系方式：                                     联系方式：  

开户行：                                       开户行： 

账号：                                         账号：                           

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日      

 合同鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目
项目编号： 

标    项：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                                                   年  月  日

二、资信/商务文件格式

2.资信/商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务文件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目
项目编号： 

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                                                  年  月  日

3.资信/商务文件封面格式： 

                                                    正本/或副本

资信/商务 文 件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目
项目编号： 

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

                                                 年  月  日

4.资信/商务文件目录

（1）投标保证金收据（可单独提交）————————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件）或者《依法纳税或依法免税证明》

（5）年检后的营业执照副本复印件————————

（6）年检后的税务登记证副本复印件————————

（7）产品销售许可证————————

（8）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件————————

（9）近年来（PACS）系统建设项目案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）————————

（10）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺—————

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————

（11）自主创新、节能环保等方面的资质证书或文件————————

（12）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（15）投标人情况介绍————————

（16）商务响应表————————

5.投标保证金收据（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

6.投标声明书格式：

投标声明书

致：安吉县招投标中心政府采购分中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：             

投标人公章：                                     年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：安吉县招投标中心政府采购分中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：          

职务：                                     职务：           

被授权人身份证号码：                              

                                     投标人公章：

                                        年    月    日

8.投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

9.营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志）

10.税务登记证复印件（副本，带有经年检合格的标志）

11.产品销售许可证复印件

12.安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

13.投标人的PACS系统项目成功案例的业绩证明文件：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收

报告
	用户

评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字：　　　　　

投标人公章：                                                            年    月  日

14.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：安吉县招投标中心政府采购分中心：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

（1）.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

（3）.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。    

（4.）我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

	采购单位名称
	采购
数量
	单价
	合同金额
（万元）
	合同签订
日期
	验收
日期
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（5）.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（6）.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：             

单位公章：                                       年    月    日

15.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

	服务网点名称
	
	投标文件
页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	

	售后服务内容
	
	

	工作业绩
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


授权代表签字：　　　　　

投标人公章：                               　 年    月　 日

16.其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

17.自主创新、节能环保、中小企业等可予评分优惠的资质证书或文件复印件

18.自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

19.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

20.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

21.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

22.商务响应表格式：

标项：              

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术

服务要求
	
	
	

	交货时间及

地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	


三、技术文件格式

23.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目
项目编号： 

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年  月  日

24.技术文件封面格式： 

                                                    正本/或副本

技术 文 件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目
     项目编号： 

     标 项:

投标人名称：

投标人地址：

                                                   年  月  日

25.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（4）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（5）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）设备配置清单及工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）

（均不含报价）；

（7）技术响应表；

（8）保证工程质量的技术力量及技术措施； 

（9）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（10）项目实施人员一览表

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

26.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

27.项目总体架构及技术解决方案(格式自拟)

28.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

29.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

30.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

31. 设备配置清单及工程量/原材料、人工费清单格式：

标项：                               金额单位：人民币（元）

	序号
	设备及材料名称
	品牌
	规格型号
	性能及指标
	单位及

数量
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	工程量及费用项目
	具体内容
	单位及数量

	
	工程量
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	工时数
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


授权代表签名：            

投标人盖章：                          日  期：        

32.技术响应表

	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离

情况

	项目
	要求
	设备名称
	性能及指标
	

	一、
性能及技术指标
	a主要技术指标
	a1、
	
	
	

	
	
	a2、
	
	
	

	
	
	a3、
	
	
	

	
	
	aN
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、质量标准
	（国家标准、行业标准、地区标准等）
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：        

投标人盖章：                          日 期：            

33.保证工程质量的技术力量及技术措施(格式自拟)

34保证工期的施工组织方案及人力资源安排(格式自拟)

35.项目实施人员一览表（格式同第31项）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

标项：              

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：            

投标人盖章：                         日  期：        

36.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

37.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

38.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

标项：              

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %

	4
	
	
	
	            %

	5
	
	
	
	            %

	6
	
	
	
	            %

	
	
	
	
	            %

	
	
	
	
	            %


授权代表签名：        

投标人盖章：                          日 期：            

39.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

40.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、报价文件格式

41.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目

项目编号： 

  标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                                               年  月  日

42.报价文件封面格式： 

                                                   正本/或副本

报价 文 件

项目名称：安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目

项目编号： 

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

                                          年  月  日

43投标函格式：

投 标 函

致：安吉县招投标中心政府采购分中心：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：                     

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

44.投标报价明细表格式：       

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	

	投标费用及利润

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	标书费、代理费
	
	
	

	
	其他：
	
	
	

	
	税费及附加
	税费率:        %
	

	
	项目毛利
	毛利率：       %
	

	投 标 总  价
	


授权代表签名：          

投标人盖章：                          日  期： 

45.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

.开标一览表

招标编号：                         投标人名称：                                   单位：元

	项目名称
	标项
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价
	供货时间

	安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）项目

	标项一
	
	
	
	
	
	
	

	
	标项二
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：                                        ￥            


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

五、其他文书、文件格式

46.投标报名表格式：

投标报名表

项目名称：                            编号：

	投标人名称
	

	地址
	
	邮编
	

	资质等级
	

	经营范围
	

	        类别
项目   
	法定代表人
	授权代表
	开户银行：
账号：



	姓 名
	
	
	

	联系电话
	
	
	

	手机号码
	
	
	

	传真电话
	
	
	

	报名时间
	       年    月    日
	报名顺序号
	　


47.评分表格式（参见第四章）

安吉县人民医院医学图象存储与传输系统（PACS）政府采购项目评分表（适用于综合评分法）

投标人名称：                  标项一：            

	评标内容及分值
	供应商自评栏
	专家评定栏

	
	响应
程度
	响应文件页码
	自
评

分
	专家
评定分
	偏离
情况
	扣分
理由

	价格分（40分）
	
	
	
	
	
	

	技术

方案

及质量

（40）
	功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书（8）
	
	
	
	
	
	

	
	非功能需求：软件所运行的环境，包括硬件设备的配备，从功能上来支撑软件运行所需要的条件。（5）
	
	
	
	
	
	

	
	功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，包括总体设计、接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等（9）
	
	
	
	
	
	

	
	软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、开放性等（6）
	
	
	
	
	
	

	
	测试、维护计划、进度控制（4）
	
	
	
	
	
	

	
	所投产品节能环保方面认证（3）
	
	
	
	
	
	

	
	项目组人员个人、团队开发能力情况。医学影像存档与传输系统计算机软件著作权登记证书、放射信息管理系统计算机软件著作权登记证书、超声信息系统计算机软件著作权登记证书、内窥镜信息系统计算机软件著作权登记证书、病理信息系统计算机软件著作权登记证书、排队管理系统计算机软件著作权登记证书、临床影像服务系统计算机软件著作权登记证书、区域影像信息服务系统计算机软件著作权登记证书、区域影像存档与传输系统计算机软件著作权登记证书、远程诊断系统软件著作权证书、电子胶片管理系统计算机软件著作权登记证书等（全部资质须是投标厂商自主研发并拥有知识产权），每一件资质得0.5分，最高得5分
	
	
	
	
	
	

	实施计划及完成时间（5分）
	对项目的实现目标、项目约定、交付成果等的明确程度及可行性的实施计划等。（5）
	
	
	
	
	
	

	资信及商务

（15分）
	公司技术人员实力情况（4）
	
	
	
	
	
	

	
	公司诚信（3）
	
	
	
	
	
	

	
	2009年以来综合性三甲医院成功案例，拥有成熟的区域PACS技术案例。每例合同得1分，最高6分。（6）
	
	
	
	
	
	

	
	投标书编制质量（2）
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	


评审专家签名：                               评标日期：

投标人名称：                     标项二：            

	评标内容及分值
	供应商自评栏
	专家评定栏

	
	响应
程度
	响应文件页码
	自
评

分
	专家
评定分
	偏离
情况
	扣分
理由

	价格分（40分）
	
	
	
	
	
	

	产品性能及技术指标（35）
	符合明确指标参数得28分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣3分，扣完为止。（28）
	
	
	
	
	
	

	
	对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为5分）。（5）
	
	
	
	
	
	

	
	所投主要产品属于节能环保的且已纳入国家政府采购相关产品目录的（2）
	
	
	
	
	
	

	资信及

商务

（20）
	项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性（6）
	
	
	
	
	
	

	
	培训方案、计划的可行性及合理性（2）
	
	
	
	
	
	

	
	是否按规定时间响应（2）
	
	
	
	
	
	

	
	公司技术力量情况（3）
	
	
	
	
	
	

	
	公司诚信（2）
	
	
	
	
	
	

	
	公司实力经验业绩（3）
	
	
	
	
	
	

	
	编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实（2）
	
	
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	


评审专家签名：                               评标日期：
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