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第一部分      投标须知

一、概述

（一）、项目说明

本项目是对泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统进行设计,设备供货、运输、安装、调试、试运行六个月渗滤液处理系统所需的配套建、构筑物设计等。建成后的渗滤液处理规模为进水100 m3/d,清水出水率80%以上。出水执行国家环保部颁布的最新标准《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准。
（二）、施工工期：100日历天。签定合同后100天内完成设计、施工、设备及工艺管线安装和初步调试，调试验收合格后交付使用。
（三）、招标范围

本次招标的招标范围如下：

本项目包括渗滤液处理系统设计、设备供货、安装、调试、试运行六个月和操作人员培训、渗滤液处理系统所需建、构筑物设计等。
（四）、合格的投标人：

1、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，符合《中华人民共和国招标投标法》和国家以及省其它有关招标投标法律、法规、规章的规定；
2、投标单位须具有以下资格条件：

A、具有建设主管部门颁发的环保工程专业承包资质二级及以上资质和机电设备安装专业承包三级及以上资质，同时拟派项目经理须具有机电设备安装专业二级及以上注册建造师；

B、具有国家环保部颁发的（生活污水或工业废水）运营甲级资质；

C、具有环境工程（水污染防冶）设计乙级资质及以上；

D、具有安全生产许可证；
E、标人在国内完成垃圾填埋场渗滤液处理项目（日处理能力100吨以上（含100吨）、出水质量达到《生活垃圾填埋污染控控制标准》GB16889​-2008表2（及以上）的同类工程业绩（需要提交合同原件、竣工验收报告原件或环保验收报告原件或水质检测报告原件。）
3、本项目不接受任何形式联合体投标。
（五）、最高控制价：本工程最高控制价为：  600万 元
（六）、现场踏勘

1、投标人须对工程施工现场和周围环境自行进行勘察，以获取须投标人自已负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。如有必要，投标人可向招标人寻求地质资料，勘察现场所发生的费用由投标人自已承担。
2、现场踏勘后应以书面形式提出问题。

（七）、投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标活动的有关费用。不论招标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（八）、投标文件提交地点及截止时间：

投标文件提交地点: 泰和县公资源交易中心（泰和县审计局6楼）

投标文件提交截止时间: 2012年  7  月 3 日9时00分

开标时间: 2012年 7 月   3 日9时00分

开标地点: 泰和县公资源交易中心6楼开标厅（泰和县审计局6楼）
二、招标文件

（一）、招标文件的内容

1、本工程招标文件的组成为：

（1）投标须知
（2）技术规格书
（3）投标文件格式及附表
（4）评标细则
（5）附件及图纸
2、投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式，不能满足招标文件要求的投标文件，将被拒绝。
（二）、招标文件的澄清、修改、补充等
1、投标人提出的与投标有关的任何问题均采取无记名电子邮件（信箱）方式在2012年         6 月 25 日下午5：00前发送至招标人（邮件须注明“泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站工程疑问”，否则造成邮件不能及时查收。），接收电子邮箱号：liyanqong76@126.com
2、投标人提出的所有问题，招标人将予以澄清、解答，并于2012年 6 月 26 日下午5：00前将答疑结果在泰和县公共资源交易网（http://www.thzbtb.cn）和泰和县人民政府网（http://www.taihe.jx.cn）进行公布，各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人的答疑是招标文件的组成部分，应及时报招标办备案。
3、 在投标截止日期    5   天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件;补充通知将报分管监督的招标办备案。补充通知将在泰和县公共资源交易中心网（http://www.thzbtb.cn）和泰和县人民政府网（http://www.taihe.jx.cn）予以公布，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
4、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的通知为准。

5、为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有领取同一招标文件的投标人。

三、投标文件

（一）、投标文件的语言

投标文件及与投标有关的来往函件和文件均使用中文。
（二）、投标文件的组成
1、商务部分，主要包括但不限于下列内容：
（1）投标书（见附表1）；

（2）投标报价表（见附表2）；

（3）成本分析表（见附表3-1，表3-2）

（4）设备分项报价表（参考附表4）；
（5）质保期满后两年内必需配件表（参考附表5）；

（6）可提供的优惠条件；

（7）参与工程投标的各种证书、证件、证明材料的加盖单位公章的复印件如：投标人营业执照、税务登记证、安全生产许可证、拟派建造师证及五大员证、环保工程专业承包资质证、运营资质证、机电安装资质证、环境工程（水污染防冶）设计资质证及投标人认为可以加分的证件等。（复印件加盖公章装订于标书中，参加开标时须查验原件）；
（8）法人代表授权书（见附表6）（开标时须出示委托代理人的身份证及法定代表人授权书接受检验）；

（9）投标响应书（见附表7）；

（10）投标人业绩一览表（见附表8、附表9，开标时须出示合同、竣工验收报告或环保验收报告或水质检测报告原件验证）；
（11）按本须知规定提交的其它所有资料（见附表9）；

（12）投标人认为有必要提交的其它商务文件。
注明：投标人必须提供《投标报价表》《成本分析表》《设备分项报价表》电子版的U盘（U盘不退），方便评标时对分项报价表进行复核，U盘和投标书一同装入投标文件的密封袋中。
2、技术部分，主要包括但不限于下列内容：

（1）工艺设计方案；

包括工艺流程及说明、主要单体设备（子系统）设计及技术参数、电气及自控系统设计、安全及环保措施、运行效果说明、系统适应性和可调节性说明、监测计划、设备明细表、运行成本分析、平面布置图、工艺流程图等内容。

（2）安装施工组织设计；

（3）投标设备简要说明一览表（见附表10）；

（4）调试方案；

（5）招标人操作人员培训方案；

（6）工程移交及售后服务计划；

（7）包括工程移交方案、质保期、培训计划及售后服务方面的承诺；

（8）投标人认为有必要提交的其它技术文件。

3、唱标密封袋

投标人应将投标报价表一式两份和投标保证金凭证复印件单独密封在一个信封中（置于投标文件密封袋之外），并在信封上标明“唱标密封袋”字样，与投标文件同时分别递交。密封袋内的投标报价表与投标文件正本不一致的，以正本为准。

（三）、投标文件编制

1、投标人应按照招标文件第三部分所规定的格式、内容填写齐全，并提交全部资料文件，否则无效。
2、投标人必须按照技术规格书的要求进行投标，并附必要的文字说明。
3、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
4、投标人应在投标文件的售后服务中承诺工程及设备的免费质保期，免费质保期年限应不少于两年，免费质保期内所需费用应含在投标报价中。

5、投标人对设备供应、安装、技术培训、质量保证措施、售后服务和给予招标人的优惠条件等应在投标文件中具体说明。

6、投标人应保证本招标文件中要求的设备、制造工艺及使用操作等涉及的专利、技术等知识产权为投标人独占或已获得第三方授权，本项目任何相关事宜均不会侵犯任何可能的第三方的利益；投标人对上述保证应承担一切责任及费用，并负责保护招标方权益不受损害；一切由于文字和专利侵权，或者由使用设备工艺结构特征以及元件的排列所引起的申诉、仲裁、诉讼等事宜及相关费用由投标人独立承担，与招标人无关。

四、投标报价

（一）、投标货币

投标货币全部采用人民币。

（二）、投标报价

1、投标报价分两部分（投标总报价和运行费用报价）

A、投标总报价：本项目总报价应包含渗滤液系统设计、施工建设、设备安装、竣工保修等全部费用，具体包括设计费、设备费、安装费、材料损耗费、包装费、运输费、保险费、装卸费、培训费、保管费、技术服务费及按行业标准要求的试验、检验、检测、调试、试运行六个月（含试运行期间的运行费用）等所有相关费用及免费质保期内的一切费用。投标人在报价中应充分考虑设备价格变动等商业风险。对于进口设备，投标报价中应包括设备到岸价、关税、增值税（如能办理免税可说明）等一切相关费用，投标人的中标价不再调整。

B、运行费用报价：运行费用以处理达标出水的吨运行费用做报价，运行成本费用报价包括水费、电费、人工费、药剂费、膜更换费用、化验分析费用、维护保养费用，管理费、税费等运行期间发生的所有费用。

运行维护发生的费用统一定为：人工费按20000元/人/年、电费按0.8元/度、水费按2元/m3。
如在执行合同过程中发现有任何漏项和短缺，在投标人报价清单中并未列入而且确实是招标范围中应该有的，并且是满足合同货物的性能保证要求所必须的，均应由投标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不再增加合同价格。

2、本次招标过程中，各投标人只有一次报价机会；但最低报价不是中标的唯一因素，投标人所报方案应符合招标文件的要求和规定。

3、开标时如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：投标文件中投标报价表内容与投标文件中成本分析表内容不一致的，以投标报价表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

4、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求投标人做出书面说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评标委员会2/3以上（含）的成员认定；如果投标人无法作出合理说明，评标委员会有权据此对其作出无效投标的处理。

五、投标保证金

1、投标人应提交投标须知中规定数额的投标保证金和资料费。投标保证金及资料费到账截止时间为2012年 7 月 2 日下午5:00时，投标保证金为人民币120030 元，资料费为人民币600元。（必须到帐，否则其投标文件按废标处理）。投标保证金和资料费应从投标企业法人营业执照注册所在地本单位企业法人基本帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）以转帐方式转入招标人指定帐户，不能提交现金。交纳本工程投标保证金和资料费时必须明示：×××项目。投标人应在递交投标文件的同时带上银行出具的转账汇款凭证原件及字迹清晰的复印件壹份,否则投标文件拒收。投标保证金和资料费有效到账以泰和县公共资源交易中心出具的证明为准。如投标人投标保证金和资料费未到帐的，其投标文件作废标处理。

投标保证金及招标资料费提交银行（以下任一银行都可）

开户行：中国建设银行泰和县支行营业部                  
账  号：3600 1452 5000 5250 0164                      

开户单位名称： 泰和县公共资源交易中心                 
开户行：中国工商银行泰和县支行营业部                  

账  号：1509 2146 2900 0033 648                       

开户名： 泰和县公共资源交易中心                       

此保证金是投标文件的一个组成部分。

2、对于未能按要求提交保证金的投标文件，将视为不响应招标文件而被拒绝。
3、中标排序第二、三名企业的投标保证金在招标人与中标人签订施工合同后5个工作日内按原付款帐号无息退回，其余投标人的投标保证金在开标后七个工作日内按原付款帐号无息退回，退款手续费由投标人负担。资格审查资料费不退。中标人的投标保证金，自动转成履约保证金（在收到中标通知书后7天内，应在签订合同前向招标人提交履约保证金，否则招标人将取消其中标资格）。
4、投标人存在下列行为之一的，其投标保证金将被没收，并承担由此造成的招标人、招标代理机构的损失：

（1）投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的，有扰乱招标市场及恶意串标围标行为的。
（2）投标人非法干预、影响评标过程和结果的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）投标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议的；

（5）拒绝按本须知第四条第4项规定修正报价的；
（6）投标人中标后未按规定缴付中标服务费的；
（7）投标人提供虚假材料和文件意图骗取中标的；
（8）有法律法规规定的其它损害招标人、招标代理机构利益的情形或投标人有其他不良行为的。

六、投标有效期

1、投标文件的有效期为自投标截止时间起 60天。在此期间，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

2、原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

3、投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

4、投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期。

5、本须知第五条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

七、投标文件的份数和签署

1、投标人应按规定编制投标文件正本一份和副本四份，并在封面上注明“正本”、“副本”字样。正本与副本均应使用A4纸打印，图纸、复印件等大于A4纸的折叠成A4纸大小。正本和副本的内容应完全相同，如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的正本与副本均应由投标人的法定代表人或委托代理人正式签署，由委托代理人签署的，应在投标文件中附授权委托书。投标文件正本和副本首页均应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

3、全套的投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发布的修改书的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、投标人只能提交一份投标文件，任何投标人都不允许以任何方式参加本项目的其他投标人的投标。

八、投标文件的密封与递交

（一）、投标文件的密封

1、投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口处骑缝加盖投标人单位公章或法定代表人/委托代理人签署。

2、密封袋上应注明招标项目名称、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，在每一密封信封上并注明“于2012年 7月3日上午9：00前不准启封”，的字样（格式参考附表12）。

3、如果投标文件未按要求装订和加写标记及密封，招标人（招标代理机构）对投标文件的误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人（招标代理机构）有权予以拒绝，并退回投标人。

（二）、投标文件的提交：

1、投标截止时间为招标文件第一部分《投标邀请函》中规定的时间。

2、招标人（招标代理机构）可以按须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

3、到投标截止时间止，如果递交投标文件的投标人少于3家，招标人（招标代理机构）将依法重新组织招标。

4、招标人（招标代理机构）将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

九、投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第七条的规定进行编制和签署，并按本须知第八条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前提交给招标人（招标代理机构）。

3、在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
十、开标、评标与定标

（一）、开标一般规定

1、招标人（招标代理机构）将在招标文件第一部分《投标须知》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派授权代表准时参加，并携带有关资格证明材料原件。
2、按照本须知规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

3、开标时，招标人（招标代理机构）工作人员将对投标人的工程总报价、运行成本费、施工工期、质保期进行公开唱标。

4、招标人（招标代理机构）将做开标记录，开标记录包括按上述规定在开标时宣读的全部内容。

（二）、投标文件的有效性

1、开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

①逾期送达或者未送达指定地点的；

②未按本须知要求密封和标记的；

③法律、法规及招标文件规定的其它情况；

2、招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

（三）、评标委员会

1、招标人根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人。

2、评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

3、评标委员会对投标人的商业、技术秘密予以保密。

（四）、评标过程的保密性

1、公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响,都将会导致其投标被拒绝。

（五）、投标文件的初审

1、首先对投标人进行资格性检查，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

①投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

②法定代表人授权委托书中未加盖投标人单位公章或法定代表人未签字/印章的；

③投标人的投标文件或资格资质证明文件未按规定提供或不符合招标文件要求的；

④投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它条款；

⑤法律、法规规定的其它情况。

2、在详细评标之前，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性检查。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

3、在商务标评议时，如发现投标人有下列情况之一的，评标委员会有权对其做出无效投标的处理：

（1）投标人的报价超出本项目最高控制价的；

（2）投标文件未按招标文件规定编制或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选报价方案或招标文件有其它说明的除外）；

（4）项目经理业绩或售后服务有不良记录的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人不响应招标人付款方式的；

（7）投标有效期内，投标人撤回投标、退出评标的；

（8）投标人相互串通报价的；

（9）妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益；

（10）投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的；

（11）投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它商务条款；

（12）法律、法规规定的其它情况。
4、在技术标评议时，如发现投标人有下列情况之一的，评标委员会有权对其做出无效投标的处理：

①投标文件不满足招标文件主要技术参数要求或主要参数无技术资料支持的；

②投标文件一般技术参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

③投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假报价或无技术资料支持的；

④评标委员会2/3以上（含）的成员评定投标人的报价方案技术含量低或不符合招标文件要求的；

⑤投标人在本项目上提供工艺为非“预处理+MBR（内置式膜生物反应器）+NF（纳滤）+RO（反渗透）处理工艺”；

⑥投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它技术条款。

（六）、投标文件的澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

2、接到评标委员会澄清要求的投标人应派代表按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或委托代理人签署，并作为投标文件的补充部分。

3、接到评标委员会澄清要求的投标人如未按上述规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

4、评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

（七）、投标文件的评价和比较

1、评标委员会将仅对合格的投标人进行评价和比较。

2、本工程采用  综合评分法  ，评标委员会将按照招标文件第四部分“评分细则”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审，评定内容主要包括对招标文件的响应、投标报价、运行成本、同类型工程业绩、工艺方案设计的可行性、施工组织设计的合理性、随季节及污染物变化所采取的措施、培训计划以及售后服务等内容。

3、受招标人的委托，评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，对各投标人按得分高低次序排出名次，并推荐1－3名投标人为中标候选人，并将中标人或中标排序人在泰和县公共资源交易中心网上公示  3  个工作日，招标人依法核实无误后确定中标人。当投标人总得分出现并列第一的情况时，由招标人根据投标人所报的投标报价最低的确定为中标人；如投标报价一样则采用抽签方式从并列第一的投标人中确定中标人。

十一、中标通知与合同签订

（一）中标通知：

1、招标人确定中标人后，应报分管监督的招投标管理机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果通知所有未中标的投标人(由投标人自行在网上查询)，中标通知书将成为合同的组成部分。
2、现场考察：招标人在开标结束后，将根据投标文件酌情对投标人的实力及工程业绩进行现场考察。

3、中标通知书：确定中标后，由招标人发给中标人中标通知书。不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。
4、中标人在领取中标通知书前，应向泰和县公共资源交易中心交纳招投标交易服务费及向招标代理机构交纳招标代理费40800元和开标会务费等费用。
5、签订合同：中标人在接到中标通知书后7个工作日内，应按招标文件的规定和中标的投标文件的承诺与招标人签订合同。
（二）、从本合同的特殊情况考虑，中标人应遵守以下规定：
1、合同签订之后，中标人在投标文件中所投报的设备未经招标人同意不得更换。

2、合同签订之后，中标人拟派本项目的项目经理及主要技术人员不经招标人同意，不得替换或缺席。

3、中标人不能满足以上要求的将视为违约，中标人的履约担保将被没收。

4、中标人不得转包。

5、考虑到渗滤液处理项目的技术风险较大，本次投标不接受联合体投标，投标人需要承担整个项目的技术风险。

6、中标人的成果文件经专家评审，如需要修改，中标人必须按照专家评审的意见修改后方可施工。
十二、保密条款

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人等一切相关人员，获得的有关本项目所有的资料、文件、电子文档、信息等一切内容，未经另一方事前书面同意，自获得时开始（包含合同期间及完成后）即不得以任何方式透漏或公开，为履行合同义务或法律要求除外。
十三、合同主要内容

施工合同应采用《建筑工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本。

本施工合同的组成由：①本合同协议书；②中标通知书；③本工程招标文件及补遗书；④投标书及其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工图纸；⑨工程量清单；⑩工程报价单。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。
（一）、施工工期

1、工程工期

工程施工总工期为 100  日历天（2012年10月30日前完工），合同工期执行甲方要求工期。

2、工期延误
    （1）、如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。
①由甲方原因造成的延误、障碍、阻止。
②不可抗力。
③可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。
（2）、非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法：按合同工期每推延一天赔偿 1000元 ，限额为合同总造价的2% 。
甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。

（二）、质量与安全

1、工程质量

（1）、本工程乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。
（2）、招标人对的工艺设备质量要求：为渗滤液处理系统整体使用寿命不少于11年（不含易损件和备件），处理规模100m3/天，工艺设备质量达到优质标准且出水质量达到国家环保部颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2排放标准，清水出水率达到80%以上，如达不到质量要求支付赔偿金为合同总价的5%。
（3）、因甲方原因达不到约定条件，工期相应顺延。

2、工程安全：严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。 
（三）、工程担保
1、本工程采用  履约保证金  方式进行合同担保。

中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求的数额向招标人提交履约保证金(投标保证金可转为履约保证金)，本工程要求中标人在接到中标通知书后 7 天内提交履约保证金，金额为  50万元。           

3、投标人履约保证金期限为工程竣工验收合格后 28 天内一直有效；
 4、中标人逾期未同招标人签订合同或未提交履约保证金，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人中标资格，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。
5、招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程进度款），债权人可要求担保人承担担保金额内的全部担保责任。

6、招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招标办备案。
（四）、合同价款与支付

1、合同价款的确定及调整

（1）、合同价款的确定：

中标人的投标价格即为中标价，中标价即为合同价,任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。

（3）、工程结算时调整合同价款的计价办法：

采用固定总价的形式，投标报价即为中标价；合同签订后，在履行过程中不依据市场价格变化和国家政策性调整而调整。如在执行合同过程中发现有任何漏项和短缺，在报价清单中未列入而且确实是招标范围中应该有的，并且是满足合同货物的性能保证要求所必须的，均应由投标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不再增加合同价格。日后若有变更设计，且不再增加合同价格。为一次性包死的价格。

2、工程款支付： 
具备设备安装条件之后主要设备进场后一周内付合同总价的 30  %；设备安装、试运行且综合验收合格（出水质量达到国家环保部颁布的最新标准《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准）后至合同总价的 75%；合同总价的15%作为对运行成本考核的风险金，试运行期后一年内，甲方择时确定一个运行周期对运行成本进行考核，如运行成本超过中标人投标时所报的运行成本，则风险金予以扣除；合同总价的10%作为质保金，综合验收合格满一年后支付5%，综合验收合格满两年后支付余下的质保金。

（五）、安全及文明施工
施工单位在施工现场，必须设有明显的安全生产标版和警示牌，且做到安全文明施工。

（六）、其他有关规定

1、中标后承包人的注册建造师及施工现场“五大员”管理人员进行押证上岗，且不得随意更换（经发包人并经有关监督部门同意的除外）。承包人的注册建造师每月不得少于20天时间在施工现场；“五大员”中施工员、质检员、安全员每月不得少于22天时间在施工现场；其他人员每月不得少于15天时间在施工现场，由监理工程师和发包人考勤，每人每天缺勤罚款500元。注册建造师和“五大员”未经招标人同意，每月缺勤累计达到20人次的视同违约，招标人有权终止合同并没收其履约保证金。

2、中标人在施工过程中派驻施工现场的机械配置应满足施工现场需要且不得低于投标文件中所承诺的标准，若违约，业主单位将有权对其进行处罚。

3、中标人具有保管施工现场所有设施、设备和材料的义务，损坏和丢失均需赔偿，并对施工现场负有安全保卫责任。

（七）、材料设备供应

1、甲方供应材料、设备（无）。
2、乙方采购材料、设备：材料、设备均由乙方自行采购。乙方自行采购材料的质量、品牌应得到甲方确认。施工前必须检查各种材料的来源和质量，所有材料都应按现场取样检测，经质量认可后方可订货。
（八）、保 修

1、乙方应按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等有关规定依法对本工程进行保修。

2、甲、乙双方在签订施工合同前，必须签订保修书、保修期从甲方代表批准的工程实际竣工之日算起。

3、保修期限和保修费用支付办法由甲、乙双方在合同条款和工程质量保修书中按国家规定具体明确。
第二部分  技术规格书

一、概述

    本技术规格规定了泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理设施（包括其控制装置）的功能、性能、使用要求以及投标人须提供的设计配合、设备安装、调试、性能检验、验收、人员培训以及质量保证期内的售后服务等方面的要求。
（1）本技术规格是招标文件的组成部分，内容包括下述有关文件。
（2）投标人应按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。
（3）本次招标将从资格审定、工艺设计、设备招标、安装、调试、培训、备品备件、验收、售后服务、维护保养等内容对投标人进行全方位的综合考核。
（4）投标人所提供设备及设备安装应按本规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造、安装中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定，则投标方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准和规范的完整中文原件给招标人。只有当其所采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为招标人所接受。

以下标准规范，若有新版本，以发标时最新版本为准。

1、《中华人民共和国环境保护法》1989年12月；
2、《中华人民共和国水污染防治法》2008年2月；
3、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2004年12月；
4、《建设项目环境保护设计规定》(国环字(87)002号文)
5、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)；
6、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)；
7、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)；
8、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)；
9、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-1990)；
10、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；
11、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)；
12、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；
13、《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标标准》建标[2001]101号
14、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)
15、《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003)
16、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》(CJJ/T107-2005)
17、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》建城【2000】120号

18、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》(GBJ128-90)；
19、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；
20、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)；
21、《建筑结构设计统一标准》(BGJ68－84)；
22、《建筑地基基础设计规范》(GB50007－2002)；
23、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；
24、《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052－95)；
25、《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054－92)；
26、《建筑电气设计技术规范》(GBJ16-83)；
27、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)；
28、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》1996-12；
29、《包装、储运图示标志》(GB 191-2000)；
30、《运输、包装、发货标志》(GB/T 6388)；
31、《机电产品包装通用技术条件》(GB/T 13384-1992)；
32、《水处理设备油漆包装技术条件》(ZGB 98003-87)；
33、《产品检验通用技术要求》(JB/T 5000.1-1998)；
34、《切削加工件通用技术要求》(JB/ZQ 4000.2)；
35、《焊接件通用技术要求》(JB/T 5000.3-1998)； 
36、《火焰切割件通用技术要求》(JB/ZQ 4000.4)； 
37、《铸件通用技术要求》(JB/ZQ 4000.5)；
38、《铸钢件补焊通用技术条件》(JB/ZQ 4000.6)；
39、《锻件通用技术条件》(JB/ZQ 4000.7)；
40、《管道与容器焊接防锈通用技术要求》(JB/ZQ 4000.86)；
41、《装配通用技术条件》(JB/ZQ 4000.9)；
42、《涂装通用技术条件》(JB/ZQ 4000.10 )；
43、《包装通用技术条件》(GB/T 9174-2008 )；
44、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923-88)；
45、《水处理设备制造条件》(JB 2932-86)；
46、《净水用煤质活性炭》(GB 12707-1996)； 
47、《钢制压力容器》(GB 150-1998)；
48、《QW潜水排污泵标准》(JB/T 8857-2000)；
49、《悬挂式填料的产品认定技术条件》(HCRJ022-1998)；
50、《立式圆筒形钢制焊接贮罐设计技术规定》(CDI30A2)；
51、其他相关标准和规范。
设备及外购件均应符合相应标准的要求。

其他国家相关标准。

对于本项目涉及到的规范或者标准，都需要投标人予以响应和满足。

由投标人提交的技术文件组成：

除本技术规范有关条款中已说明投标人提交的文件外，投标人在投标资料中应提供以下（但不限于）技术文件：

1、渗滤液处理工艺设计；

2、总平面布置及竖向设计；

3、与渗滤液处理系统有关的工艺处理设备变配电、自动控制、给排水、建筑、结构设计；

4、试运行费用计算表：试运行费用是指渗滤液处理系统6个月正常工作所发生的所有费用；

5、工艺调试方案；

6、售后服务措施及承诺；

其它投标人认为有必要提供的文件。

二、项目范围及技术需求

1、处理对象

本项目的处理对象为：泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统 

其中，垃圾填埋场（以下简称“垃圾场”）于 2012 年 5 月建成投产运行，设计总库容 65.2  万m3。该场目前填埋规模约 100t/d  垃圾场产生的渗滤液输送至渗滤液调节池，并最终送渗滤液处理站按照国家环保部颁布的最新标准《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中的表2标准处理后达标排放。

2、工程规模

2.1处理规模及工程内容：

渗滤液处理系统所处理的渗滤液来自：泰和县城生活垃圾卫生填埋场，本项目渗滤液处理系统设计规模为：进水100 m3/d,清水出水率80%以上。
进水水质：
	阶段
	成分
	进水水质
	平均值
	设计值

	初期
	BOD5mg/L
	1000－7000
	3000
	3000

	
	CODcrmg/L
	2000－20000
	8000
	8000

	
	SSmg/L
	60－700
	300
	300

	
	TN mg/L
	500－1800
	1000
	1000

	
	NH3－N mg/L
	400－1500
	800
	800

	
	PH
	6－7
	6.5
	6.5

	填埋5年后
	BOD5mg/L
	600－4000
	1500
	1500

	
	CODcrmg/L
	1500－8000
	5000
	5000

	
	SSmg/L
	200－300
	250
	250

	
	TN mg/L
	600－2000
	1200
	1200

	
	NH3－N mg/L
	500－1800
	1000
	1000

	
	PH
	7.8－8.0
	7.8
	7.8


供投标单位参考，但投标人应自行考察确认，并充分考虑将来水质变化影响。

出水水质要求：

根据本工程实际情况，出水水质按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表二规定限值执行:
3、项目内容

本项目是泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统工程建设，内容包括包括渗滤液处理系统设计、渗滤液处理系统所需建、构筑物设计、设备供货、安装、调试、试运行六个月和操作人员培训等费用（设计内容包含设计方案、初步设计、施工图设计及图审）施工图须在签订合同20天内完成。）
招标人要求在进出口设置流量监测装置。
4 总体要求：

总体设计要求补充以下部分：

4．1.本渗滤液处理系统的设计建设，除应遵守本技术规范外，还应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）等国家现行的相关强制性标准的规定；环保措施应当满足环评报告要求；

4.2.总体布置要求：

a）在满足国家现行的防火、卫生、安全等方面的技术规范基础上，综合考虑地形、地貌、周围环境、工艺流程、建构筑物及各项设施相互间的平面和空间关系，使各项设施整体协调统一。
b）配套工程附属生产设施、生活服务设施等辅助设施，应与填埋场主体工程统筹考虑，避免重复建设。

c). 渗滤液处理系统宜独立布置应满足施工、设备安装、各类管线连接简洁、维修管理方便等要求；

d). 各功能区布置合理，渗滤液处理流程简洁流畅，主要恶臭产生源应集中布置，确保相关设备充分发挥功能，要求各处理设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生；

5 投标文件设计深度要求：

达到市政工程公用工程有关初步设计文件编制深度的规定要求。

6、渗滤液处理系统的技术方案设计要求

投标人应根据招标人提供的有关资料，结合实际情况和排放要求，确定处理方案，并根据此方案进行方案设计，要求投标方案设计达到初步设计的深度。

建筑、设备等功能指标须满足国家相应规范、规程指标。

7.1.工艺流程

关键工艺必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放标准
处理工艺要求采用预处理+MBR（内置式膜生物反应器）+NF（纳滤）+RO（反渗透）处理工艺。
7.2运行费用报价
运行费用以处理达标出水的吨运行费用做报价，运行成本费用报价包括水费、电费、人工费、药剂费、膜更换费用、化验分析费用、维护保养费用，管理费、税费等运行期间发生的所有费用。

运行维护发生的费用统一定为：人工费按20000元/人/年、电费按0.8元/度、水费按2元/m3。

8、渗滤液处理站外部条件
水、电、路开通按有关规定执行。

处理站拟定总占地面积      3080  平方米(另见附图)。

经处理达标的水须经专用输水管道排至场外排水沟渠，预处理站内处理后尾水专用管道拟暂定采用HDPE管，管径为dn400；环保部门认定处理后尾水不能在本垃圾场附近排水，需要与有关部门一同再认真选择和确定尾水排水管位置及走向。

三、质量、服务要求

（一）处理系统质量要求

1、投标人必须对工程的整体性能负责，除整体工艺出水达标外，工艺各段也需达到国家相关标准的要求。
2、投标人必须对渗滤液处理设备进行详尽的工艺流程描述和技术参数及数据描述，便于评标小组进行评标。工程建设所需各种材料（如罐体、管道等）和设备要充分考虑到工艺的适用性，要求耐腐、美观、密闭。

3、投标人所选用的设备要技术先进、性能可靠，关键部位设备如风机、阀门等应采用国内知名品牌，超滤膜处理元件、主要泵、仪表、曝气器、纳滤和反渗透膜均采用国际进口知名品牌，确保处理系统安全稳定运行。

4、投标人要对处理系统各单元的全部控制泵、测试控制系统的结构、性能、运行机理要有详尽的描述。

5、投标人应对渗滤液水质、水量变化，渗滤液运行中出现的高氨氮、低可生化性等问题制定相应应对措施。

6、工艺中整个系统可以连续自动化运行，各单元能够单独运行。
7、要求投标文件中包含所提供设备的平面布置图，各工艺单元的预期处理效率分析，物料平衡，构筑物规格数量投资估算，设备规格数量投资估算等。

8、投标人需承诺设备整体使用寿命不少于11年（不含易损件和备件）。

9、施工中使用的所有设备、材料、部件等应符合相关的国家标准和行业标准，并取得供货商的产品合格证明书。

（二）技术资料

需提供备件及图纸：

1、投标人必须提供质保期内正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供名称、用途和制造厂，其价格应含在总报价中。

2、投标人须承诺，在质保期满后两年内以优惠价格供应设备正常使用所必需的配件等，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

3、投标人中标后，与招标人签订合同生效20天内提供全套设备和渗滤液处理系统所需的配套建、构筑物图纸，提供安装、运行、维护、检修等需要的技术文件。主要包括：
（1）设备总图

（2）安装技术要求和说明书

（3）电气系统图、接线图、电控系统说明书

（4）各种证明本设备产品性能的资料材料。

（三） 货物采购及安装

3.1 货物采购的一般技术要求

3.1.1货物采购

    本节在货物的技术总体原则方面对投标人提出相应的要求。而对各类机电设备或材料的特殊技术要求投标人须详细描述。本要求将连同各类机电设备或材料的特殊技术要求一起表明对拟订货机电设备或材料的最低要求。
3.1.2机械设备

    1）除非有其它要求，本节所述的所有的机械设备应是成套的，投标人必须保证机械设备在满足规定的使用条件下，高效、安全、稳定、连续地运转。投标人提供的机械设备、附件及备件等应为最新生产的、没有使用过的产品(工厂测试除外)。
    投标人应注意的是：所有设备在安装时，招标人不再提供任何附件和配件。
    2）所有材料、设备制造和验收时采用的标准如下:

    ISO、IEC(国际标准)

    CENELE(欧洲标准)

    AISI、ASTM、ASME

    DIN(德国标准)

    NEN(荷兰标准)

    JIS(日本标准)

    BS(英国标准)

    GB、JB(中国标准)

    设备与管道接口以及设备与设备的接口规格必须符合ISO标准或GB标准，电气设备的连接方式及规格均须符合IEC标准。
   以上所列出的标准应是最新有效版本。
   除招标文件规定外，所有的材料、设备制造和验收如采用制造厂标准，该标准应不低于上述所列标准并提交招标人认可。
当招标文件与有关标准和规范发生矛盾时，应以招标文件为准，同时投标商应以书面形式将矛盾之处向招标方阐明，以提醒招标方注意并解决。

 3）除非另经规定，所有的机械设备及其所有辅助设备应在指定的最低和最高环境温度下适用于室外或水下启动和连续操作，连续运转周期应不低于8000小时，寿命不少于11年(不含易损件)。

 4）所有设备的设计、制造装配都要按照最先进的工艺技术进行，所有设备的每个部件可在现场安装。同类设备及其部件应具有互换性。除试验要求外，设备在交货前应未曾使用过。

 5）投标人应保证所提供的设备在运转时无异常噪声。对运行发出较高噪声的设备应装消音器或隔音罩以使设备在运转时不至于在离其一米的圆周处产生超过85分贝的噪声。

   6）备品备件
所有备品备件应是新的，未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。所有备品备件都要进行防腐处理或仔细包装，要满足在高温、高湿环境中长期贮存的要求。在包装外面用中英文注明备件名称和编号，以便在不打开包装的情况下辨认备件。

    8）专用工具
   若设备的安装和检修需要专用工具的话，同规格设备投标人应提供一套完整的专用工具，应保证买方在安装和检修时不再需要任何额外的专用工具，所有工具要保证最好的质量。
    每套工具应整齐放置在为此而设计的喷漆铁制工具箱中，箱外说明所有工具名称。
    9）设备外防腐及涂漆
    除非另有规定，设备的外防腐及涂漆应按设备生产国标准执行：
3.2安装工程

3.2.1一般规定

投标人应负责全部设备的安装工作，并支付安装所需要的水、电等费用，包括提供技术工人和非技术工人、材料、运输、动力和燃料，以及为完成合格安装所需的设备与装置等。若因施工设备不能及时到达现场或缺少安装人员而使安装工作耽搁，投标人应负一切责任。

投标人在设备开始安装之前，应校对设备部件安装的构筑物尺寸。如对原要求的位置、界线或尺寸作调整，应告知业主修正意见，由此变动产生的一切相关费用均由责任方负责。设计工程师有权拒绝一切不合理的变动。
1、中标人提供的设备到现场后，接到招标人通知起7天内，应在招标人指定地点对设备进行安装、调试和检验，直到完全符合技术要求为止。设备的安装、调试费用应计入工程总报价内。

2、中标人应提供设备安装调试过程中所需的特殊工具，并自带专用检测装置。

3、中标人应在现场对设备进行检查，以检验其制作质量、操作可靠性和功能完备性等方面的情况。

4、中标人应在设备的安装调试过程中委派2-3名技术人员对设备所需的水、电、处理水导排等方面进行配合，费用由中标人自理。

成套设备系统安装、调试完毕后须经招标人确认其可以正常使用。

3.2.2安装技术规范

3.2.2.1 安装标准及工程验收规范

本合同设备安装及工程验收，根据有关规范要求执行。按照中华人民共和国国家标准、部颁标准执行。本安装工程主要采用的国家标准有：

GB50231-1998    机械设备安装工程施工及验收规范
    GB50034-1992    工业企业照明设计标准

    GBJ42-1981      工业企业通信设计规范

GBJ57-1983      建筑防雷设计规范

GBJ93-1986      工业自动化仪表工程施工及验收规范

    GBJ131-1990     自动化仪表安装工程质量检验评定标准；

(四)、货物验收地点及要求

验收地点:泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液站。

验收要求：出水质量达到国家环保部颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2排放标准，清水出水率达到80%以上。
工程验收参照《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）执行

（五）、安装、调试

1、中标人提供的设备到现场后，接到招标人通知起7天内，应在招标人指定地点对设备进行安装、调试和检验，直到完全符合技术要求为止。设备的安装、调试费用应计入工程总报价内。

2、中标人应提供设备安装调试过程中所需的特殊工具，并自带专用检测装置。

3、中标人应在现场对设备进行检查，以检验其制作质量、操作可靠性和功能完备性等方面的情况。

4、中标人应在设备的安装调试过程中委派2-3名技术人员对设备所需的水、电、处理水导排等方面进行配合，费用由中标人自理。

成套设备系统安装、调试完毕后须经招标人确认其可以正常使用。

5、渗滤液处理站的劳动卫生、职业安全等应符合GBZ1 的规定和环评报告书的要求；

6、系统调试完成并验收合格后进入运行期。

7、试运行期间应进行水质检测，检测的参数应至少包括：
a）各处理单元中pH 值、温度；
b）各单元进、出水主要污染物（悬浮物、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD）、氨氮、总氮、总磷）浓度；
c）进出水的总汞、总砷、总镉、总铅、总铬、六价铬等重金属浓度和粪大肠菌群数（个/升）。
d）膜各单元（如有）进水、产水、浓水的电导率或含盐量（TDS）及浊度；
e）膜各单元(如有)膜组件前后压力及压降。

（六）、验收

环境保护部门按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》对填埋场渗滤液处理站进行验收，验收合格后，渗滤液处理站方可正式运行；否则必须整改完毕，所有发生的费用由投标人自己承担。

6.3.1概述

本合同所有的工程完工以后，应按要求进行竣工试验、调试考核和竣工后试验，以证明本合同的所有内容是符合国家有关要求和技术规范的，并满足设计和使用要求，中标人在完成上述各环节工作后申请招标人组织竣工验收，招标人在按合同规定的相关标准通过验收后应转入运行期。
工程竣工验收除按照国家相关法律、法规、规范的规定外，同时参考《城市污水处理厂工程质量验收规范(GB50334-2002)》的有关内容和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)等最新工程验收标准执行并满足以下要求：

进行竣工验收应由中标人提交(但不限于)以下资料：

1、提供产品合格证及所有的安装材料、零配件的清单；

2、安装过程中的检查、检验报告；

3、设备出厂前的检验报告；

4、设备到货后的验收报告；

5、有关渗滤液处理站完整的技术资料(如使用说明书、操作维护手册等)；

6、报有关部门(如质检、消防、环保、安全生产、劳动保护、质量监督等部门)验收所需提供的全部资料；

7、水质监测报告；

8、运行费检测报告；

9、处理量检测报告。

如果工程的任何一部分与规范、设计图纸和(或)制造商的说明书中的建议不一致或项目监理认为是不可接受的，承包人应立即采取措施予以修复。

6.3.2对出水水质的验收

出水质量最终处理排放水质达到国家环保部颁布《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二规定限值。

6.3.3竣工试验与调试运行

工程通过竣工试验后进入试运行期，试运行期内由中标人负责试运行，试运行期内所发生的所有费用由中标人承担(包括人员工资、电费、水费、药剂费等运行费用)。

中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

投标人提交的《运行与维护方案》应包括以下基本内容：

1、运行组织结构与人员保证措施；

2、运行质量保证措施；

3、内部管理规章制度；

4、材料更换与设备检修；

5、运行与操作规程；

6、出水检测与报告制度。

6.3.4竣工后验收

1、在试运行期间，本项目应处于良好的运行状态并得到良好的维护；

2、验收人员启动并运行各设备，按规定的运行条件，考核各设备性能是否达到中标人所提供的性能指标；

3、考核工艺流程及设备成功、稳定地运行并使出水满足排放标准的要求；

4、投标人应提交的验收资料包括：

1)各设备的说明书、性能曲线或参数；
2)运行说明书，包括首次启动注意事项及详细的启动、运行程序；
3)维修说明书，包括设备的例行检查、维修和更换的程序；
4)备品、备件清单；
5)专用工具清单及使用说明书；
6)设备、仪器保养所用产品的特性说明；

7)设备在满负荷状态下运转情况良好的检验报告；
8)投标人应将本项目的运营手册、运行记录和业主合理要求的其他资料提交给业主；

9)投标人应将本项目运营和维护所需的所有技术资料和方法提交给业主；

10)水质监测报告；

11)运行费核算报告；

12)处理量测定报告。

通过环保工程竣工验收后即转入运行期。

（七）、售后服务及培训
售后服务

1、调试结束后，如在质量保证期内，一旦接到招标人的报修电话，中标人应在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。

2、维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。

3、在每次报修结束后的8小时内送交招标人一份维修报告，标明招标人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

培训

1、调试前一个月，中标人应就其所提供的设备及操作系统，对招标人的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训，中标方负责免费培训本工程所需招标方工作人员，执证上岗，培训到招标方工作人员能独产操作、维护、保养能力，并能正常运行为止。
2、培训工作在现场及厂家进行，培训人数3～6人，培训费用含在投标报价中。

3、培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。

4、中标人应为培训人员提供正规的培训手册。

免费保修期

设备免费保修期不得少于两年，投标人所报的质保期不得低于招标文件要求。

（八）．投标人应当提供的技术资料

需提供备件及图纸：

1、投标人必须提供保修期内正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供名称、用途和制造厂，其价格应含在总报价中。

2、投标人须承诺，在质保期满后两年内以优惠价格供应设备正常使用所必需的配件等，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

3、投标人中标后，与招标人签订合同生效20天内提供全套设计图纸，提供安装、运行、维护、检修等需要的技术文件。主要包括：
（1）设备总图

（2）安装技术要求和说明书

（3）电气系统图、接线图、电控系统说明书。
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附表12   投标文件密封袋格式

附表1                 

投  标  书

致：（招标人） 

经研究，我方决定参加泰和县城生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站工程的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件正本一份、副本四份。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期、按质完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有依法选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方已于    年   月   日递交本项目的投标保证金       元。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起      个工作日。

7. 我方若未中标，贵方有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

联 系 人：

联系地址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其委托代理人：（签字或印章） 

                                        年    月    日
附表2

投标报价表

（本表除投标文件内包含外，另单独密封一式两份于唱标密封袋中）
	序号
	项目名称
	投标内容
	备注

	一
	渗滤液处理系统工程

投标总报价
	金额大写：            元 
小    写： ￥         元 
	

	二
	免费质保期
	期限：        年
	

	三
	运行成本费
	金额大写：         元/吨 
小    写： ￥      元/吨
	

	四
	施工工期
	日历天
	

	五
	试运行期间费用
	           元
	试运行6个月总费用


项目名称： 
投标人名称：（公章）                     

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）

                            日　　　期： 

附表3-1

渗滤液工程成本分析表

共    页，第   页

	序

号
	项目

名称
	工程内容
	工程量
	成本构成分析（元）
	成本小计

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	设备购置费
	其它费 eq \o\ac(○,2)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人名称：（公章）                      

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章） 
注：

 eq \o\ac(○,1)各项成本构成应包列出详细的计算公式

 eq \o\ac(○,2)其它费含管理费、利润、税金等所有不在前四列的费用

附表3-2

运行成本费分析表

共    页，第   页

	序号
	成本项
	计算过程
	工程量
	成本小计

	1
	水费
	
	
	

	2
	电费
	
	
	

	3
	药剂费
	
	
	

	4
	人工费
	
	
	

	5
	维修

维护费
	
	
	

	6
	化验分析费用
	
	
	

	7
	膜更换费
	
	
	

	8
	管理费
	
	
	

	9
	税费
	
	
	

	10
	其它
	
	
	

	合计
	
	
	

	单列费用


	浓缩液深度处理费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	其它
	
	
	


投标人名称：（公章）              

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）
注：分析表中所列成本项均为一立方出水处理所需的费用。
运行维护发生的费用统一定为：人工费按20000元/人/年、电费按0.8元/度、水费按2元/m3。

附表4                                        设备分项报价表

项目名称：

单位：元         

	序

号
	名称
	技术

规格
	数

量

（1）
	制造

商名
	供货价

（2）
	供货价组成

	
	
	
	
	
	
	产品

总价（3）
	产品单价

（4）
	特殊工具费

（5）
	备品备件费

（6）
	安装调试费

（7）
	其他（技术服务、培训费、运费等）

（8）
	税

（9）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）  

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）           

说明：1.  如有进口设备，投标报价中应包括设备到岸价、关税、增值税
2.  项3＝项（1）×项（4）                                                     

3.  项2＝项（3）+ 项（5）＋项（6）＋项（7）＋项（8）＋项（9）

4.  特殊工具费为设备安装调试过程中发生的特殊工具或材料的相关费用，备品备件费为设备保修期内所需备品备件的费用，安装调试费为设备安装、调试过程总发生的费用，包括安装费、调试费、安装过程发生的材料损耗费、包装费用以及按行业标准要求的试验、检验、检测费等所有相关费用。其他为除上述费用外，工程实施过程中发生的费用，包括技术服务、培训费、运费、保险费、设计费等。

5.表格不够，可自行加行
附表5

质保期满两年内必需配件表

项目名称：  

	序号
	名称
	技术规格
	品牌及产地
	供货价
	数量
	合价
	备注

说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）               

                           法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）
                                日期：

附表6

法定代表人授权委托书

致：（招标人）

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的委托代理人，我认可代理人全权代理我所签署的本工程的投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

本委托书自　　　年　　月　　日起生效，有效期　　天。

法定代表人（签字或盖章）：                 

代理人（签字）：       性别 ：       职务： _____

(此处粘贴代理人身份证复印件)

投标人（盖章）：           

日期：     年     月     日
附表7

投标响应书

	序号
	响应内容
	是
	否

	1
	是否符合招标文件要求
	
	

	2
	投标文件内容全部属实
	
	

	3
	提供免费质保期
	
	

	4
	如中标，按规定时间签订合同
	
	

	5
	同意接受招标人委托的监理公司及招标人的管理
	
	

	6
	理解不以最低价作为中标的唯一因素
	
	

	7
	同意招标文件提出的付款方式
	
	

	8
	同意无论中标与否，招标人均无解释义务
	
	

	9
	同意按招标文件要求的施工工期
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


以上内容投标人应如实填写，如不属实，投标人承担违约责任。

投标人（盖章）：

投标法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

                        日期：

附表8

投标人业绩一览表

	业绩

类别
	项目

名称
	工程

地点
	建设规模

（出水m3/d）
	开、竣工

日期
	合同

价格

（万元）
	排放指标
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	
	名称
	联系人
	联系电话

	已竣工工程
	
	
	
	开工：

竣工：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	开工：

竣工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	开工：

竣工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	开工：

竣工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	开工：

竣工
	
	--
	--
	--
	--

	在建工程
	
	
	
	开工：
	
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	开工：
	
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	开工：
	
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	开工：
	
	--
	--
	--
	--


投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）

说明：
1、除填写本表外，投标人还应提供合同、业主证明（格式见附表9）及竣工验收报告或环保验收报告或水质检测报告复印件加盖公章。

2、投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝。
附表9

其他说明材料

此表为投标人认为有必要说明的其他项目，表格由投标人自制，并签字、盖章。

附表10

主要设备简要说明一览表

	序号
	设备名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	主要技术参数及性能指标

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


投标人：（盖章）                         

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）

备注:

1、投标人应客观、真实地描述设备技术性能的指标或功能；
附表11-1
参与投标建造师简历表

	姓名
	
	性别
	
	手机
	

	
	
	
	
	电话
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事建造师年限
	

	建造师资格证书证号
	
	建造师级别
	

	近36个月获奖情况
	

	近36个月已竣工工程情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	合同工期
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	目前在建工程个数
	
	目前在建工作量（万元）
	


投标人：（盖章）                         

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）

附表11-2
投入本项目的主要施工管理人员表

（组织结构）

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及

承担过的项目

	公

司
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	建造师
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	预算员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                         

法定代表人（或委托代理人）：（签字或印章）
附表12
投标文件包装袋密封件正面格式

	                                                                正本（副本）

招标项目名称：                                                 
投标人名称：                                                   
投标人地址：                                                   
电话：       联系人：            邮政编码：                    
投标日期：                                                      
 “于201  年  月   日上午9：30前不准启封”
加盖投标人公章和投标人法定代表人或其委托代理人签字



唱标密封袋密封件正面格式  

	开标一览表

项招标项目名称：                                                 

投标人名称：                                                     
投标人地址：                                                     
电话：       联系人：            邮政编码：                      
投标日期：                                                       
 “于201  年  月   日上午9：30前不准启封”
加盖投标人公章和投标人法定代表人或其委托代理人签字



投标文件封口格式

	于2012年  月   日 09：00 前不准启封

加盖投标人公章和投标人法定代表人或其委托代理人签字


第四部分     评标细则(评标办法)
为体现评标工作的公平、公正、科学和择优的原则，本评标办法采用百分制综合评分法进行评分，共规定总分为100分（其中报价部分44分，企业综合素质部分27分,商务响应及技术部分29分），得分高者即为中标第一排序人，依次类推。 本办法的分部分值及计算方法如下：

一、报价部分（44分）

1、投标总报价分（24分）

在满足招标文件要求的前提下，采用合理低价优先法计算，取所有合格投标方投标总报价平均值为评标基准价，评标基准价价格分为满分。即满足招标文件要求投标人的投标总报价分统一按下列公式计算：投标人投标总报价得分=[1-│（投标总报价-评标基准价）/评标基准价│]×24；

2、运行成本费报价分（20分）

在满足招标文件要求的前提下，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且运行成本费报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的运行成本费报价分统一按下列公式计算：
运行成本费报价得分=（评标基准价/运行成本费报价）×价格权值（0.20）×100
二. 企业综合素质部分（27分）

（一）企业资质（2分）

环境污染治理设施（生活垃圾）运营资质甲级得2分；环境污染治理设施（生活垃圾）运营资质乙级得1分。

（二）企业综合实力（15分）

1、项目人员配置分4分：

（1）拟派建造师具有机电专业一级且有渗滤液相关业绩得1分。（提供建造师证及业绩证明原件）
（2）项目技术负责人及五大员有渗滤液工程经验的每人加0.5分，最多加3分。（提供资质证及业绩证明原件）
2、5000万元≤注册资本得5分，

4000万元≤注册资本＜5000万元得4分，

3000万元≤注册资本＜4000万元得3分，

       2000万元≤注册资本＜3000万元得2分，

1000万元≤注册资本＜2000万元得1分, 

注册资本＜1000万元得0分。

3、评标委员会根据企业在渗滤液处理行业的知名度评分，最高为1.5分； （ 有环保部或环保行业协会颁发证书原件）
4、管理体系1.5分：具有质量体系认证得0.5分；环境体系认证得0.5分；健康体系认证得0.5分；否则不得分。（提供有效的证书原件）

5、具有银行系统或信用评估机构出具的AAA资信证明且在有效期内，得1分，投标人具有银行系统出具的AA资信证明且在有效期内，得0.5分，否则不得分。（须提供荣誉证书原件）。

6、具有县级（含县级）以上税务部门出具的A级纳税信用等级证明的得1分，否则不得分，（须提供荣誉证书原件）。

7、具有省级部门颁发的高新技术企业证书且在有效期内的，得1分，否则不得分，（须提供荣誉证书原件）。

（三）类似工程业绩（10分） （要求提供有效证明）

在国内完成垃圾填埋场渗滤液处理项目（日处理能力100吨以上（含100吨）、出水质量达到《生活垃圾填埋污染控控制标准》GB16889​-2008表2（及以上）的同类工程业绩，有三个得1分，增加一个得1分，最多得10分。（需要提交合同原件、业主证明原件、竣工验收报告原件或环保验收报告原件或水质检测报告原件。）
三．商务响应及技术部分（29分）

1、设计方案12分。依据招标人的工艺及出水水质要求，投标人所设计的流程合理、图纸完整，0～4分；对运行过程中污泥、浓缩液、废气等产生的污染制定防范处理措施，并在工艺设计上予以考虑，处理措施到位，能够有效保障，0～4分；针对水质变化及季节特点有解决方案，保障出水水质质量及冬季运行稳定，0～4分。
     2、产品质量8分：（1）投标货物的规格、型号、品牌、产地、证书齐全得2分，否则得0分；（2）系统内设备与膜设备采用进口品牌、国际知名品牌或获得相关专利，设备技术先进、性能可靠、稳定性高，成功应用案例多。好，得5～6分，较好，得3～4分，一般，得0～2分。
     3、售后服务5分：

（1）培训计划2分：响应招标人的培训要求，培训计划详细，最高得2分；一般得1分；无培训计划得0分。

（2）设备质量保修（含备品备件）3分：

售后服务措施完善，故障响应及售后保修时间满足招标人要求得2分，否则不得分；售后保修期限承诺每增加一年，加1分，最多加3分； 
    4、安装施工组织设计4分：安装组织设计方案分解、规划合理，质量、进度、投资、安全控制措施具体、有力，工序衔接合理，安全保障体系健全，并有对项目的难点、重点的分析及预控措施等，0～4分。
第五部分     图纸
本部分内容另附。

	1、预中标第一排序人在公示期内应到泰和县检察院查询近五年内无行贿犯罪记录，并将查询结果“五年内无行贿犯罪记录档案回执”原件交与招标人，如逾期查询或未递交泰和县检察院出具的查询结果原件，则取消其中标资格，由下一家为中标单位,依次类推。

2、根据吉市建招字[2009]3号文“关于整顿我市招投标市场若干突出问题的通知”规定实行施工业绩标后核查制。在本工程中标公示期间，招标人邀请有关部门对预中标单位的施工业绩等进行考察。如发现投标资料与实地考察内容不一致，则取消其中标资格并没收投标保证金且承担考察过程中发生的费用，由下一家为中标单位,依次类推。


	招

标

单

位
	招标单位意见：

                      （章）

法定代表人（章）

2012年   月  日
	招标

监督

机构

备案

情况
	（章）

负责人：

        2012年   月  日
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