云南省烟草公司大理州公司2012年度资本性支出滚筒式输送带（第二次公告）、烟叶粉碎机、烘箱及2012年烟叶收储装卸服务、散叶收购专业化分级台及标准光源采购项目招标公告
招标编号：DLYC2012-11
云南省大理州烟草专卖局（公司）招标委员会办公室根据《中华人民共和国招标法》、和《云南省大理烟草专卖局（公司）物资招标管理规定》的要求，对2012年度资本性支出烟叶粉碎机、烘箱、滚筒式输送带及2012年烟叶收储装卸服务、散叶收购专业化分级台及标准光源等采购项目进行公开招标。为了进一步规范物资采购行为，公开、公正、公平进行阳光采购，培育开放、公正、竞争的市场环境，现公告如下：

一、招标单位：云南省烟草公司大理州公司

二、项目名称：
1、2012年度资本性支出烟叶粉碎机采购
2、2012年度资本性支出烘箱采购
3、2012年散叶收购专业化分级台及标准光源采购
4、2012年烟叶收储装卸服务采购
5、2012年度资本性支出滚筒式输送带采购（第二次公告）
三、招标类别：公开招标

四、相关要求：

1．2012年度资本性支出烟叶粉碎机采购
1）、数量：2台。

<1>.配套电机功率18.5—22KV；<2>.主轴转速3000r/min；<3>.三角带2235B；<4>.锤片数量16片；<5>.电机转速1460r/min；<6>.行型尺寸（长×宽×高）1000×900×900；<7>.整机质量260KG；<8>.配备相关易损件；<9>.供货方负责安装、调试及培训。
2．2012年度资本性支出烘箱采购
1)、数量：4台。

2)、技术参数及相关要求：
(1)、内部容积≥240升；(2)、控温范围：室温+10℃----250℃；(3)、温度波动±1℃；（4）、带定时功能，定时时间长度≥120小时；（5）、箱体采用镜面不锈钢；（6）温度分辨率0.1℃；（7）、带热风循环系统和独立限温报警系统；（8）、220V工作电源。

3．2012年散叶收购专业化分级台及标准光源采购
1）、数量：118套。

2)、技术参数及相关要求：
<1>、散叶收购专业化分级台118张，转向分级椅354席，分级台长2.2米，宽1.2米，高0.8米。桌面为2cm高密度压合板（包边），桌面颜色为白色雅光。桌脚为制安不锈钢支架及脚套（t=1.5mm），转向分级椅：每台套桌子3把。座面为圆形皮制，直径为30cm，底脚为胶面底，支撑杆为不锈钢可升降杆。

<2>、标准光源规格：

（1）、格栅灯盘共118套，光源采用：飞利浦标准光源TLD 90 58W/965/950，光源：600*1200格栅灯（参考品牌为飞利浦，型号为TLD 9058W/965/950，注965为白光2只灯管，950为红光1只灯管）。

4．2012年烟叶收储装卸服务采购

[image: image1.emf]2012年烟叶经营部 收储项目情况表.xls


5、2012年度资本性支出滚筒式输送带采购（第二次公告）

1)、数量：10条。

2)、技术参数及相关要求：
(1)、质量标准：质量必须符合国家标准或行业的相关标准及要求。

(2)、输送带长10米，宽1米，离地面高0.5米，滚筒表面镀锌处理，滚筒直径：0.07米，轴承要双面防尘。

(3)、售后服务：产品保质2年，终身维护。
五、拟计划开标时间：2012年7月。

六、投标人资格要求：能提供所需物资的生产厂家、供应商或服务商，无违规违纪、安全事故等不良记录，具有独立法人资格的国内公司或有限责任公司均可报名。

七、报名时间：2012年6月26日至2012年7月2日下午五时止。

八、报名地点：云南省烟草公司大理州公司二楼招标办。

九、联系人及联系电话：赵女士电话：0872-2201682 传真：0872-2201680、2201686
十、招标人地址：云南省大理市鹤庆路71号(大丽公路世纪中学斜对面)

十一、报名所需资料及要求：投标申请人报名时携带下列证件的副本原件及复印件（盖章有效）一套：年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行基本账户开户许可证、有效身份证、相关资质证书（供应商需提供产品代理资格证）、法人证明书、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的除外）、单位基本情况。不符合规定资格条件、证件不齐备的报名申请将被拒绝。

十二、报名方式：实地报名。

十三、资质审查方式：资格预审（招标人将按照投标人资格要求根据报名单位提供的资料进行审查）。
云南省大理州烟草专卖局（公司）招标委员会办公室

2012年6月25日

附件：

云南省烟草公司大理州公司
公开招标资格认证申请文件
项目名称：
招标编号：
投标报名单位：
时间：
目 录
（复印件加盖报名单位鲜章）
1、年检合格的企业营业执照副本复印件；
2、企业税务登记证副本复印件;
3、年检合格的组织机构代码证复印件；
4、银行基本账户开户许可证复印件；
5、法人代表人身份证明书；
6、法定代表人身份证复印件；
7、企业法人代表授权书（企业法人代表亲自递交除外）；
8、法人代表（或被授权人）的身份证；
9、其他报名单位认为应提供的资料。
_1402139396.xls
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		云南省烟草公司大理州公司烟叶经营部2012年收储项目情况表

				项目名称		规格		单位		工作质量要求

		1-1		大棚烟包卸车		1×40kg		件		点件人员点清数量,分等级堆码,3-5层高,规范整齐,禁止砸击烟包,要求场地清洁卫生。

		1-2		大棚烟包装车		1×40kg		件		室内装车及上牵引并过磅,协助点件人员清点数量、烟包装码整齐，要求场地清洁卫生。

		1-3		露天烟包卸车堆码		1×40kg		件		协助仓管员清点数量，1至5层垂直堆码，5层以上逐层向内收缩，两侧收大两头微收，到8层时在烟堆正中安放测温电阻，烟包堆码高度以15层为准，堆码整齐规范，符合密封降氧要求，盖好蓬布、拴牢固，要求场地清洁卫生。

		1-4		烟包装车		1×40kg		件		协助仓管员清点数量，盖好蓬布，拴车牢固，要求场地清洁卫生。

		1-5		烟叶分级		1×40kg		件		烟叶分选，将烟叶以把定级，分清等级，捡除杂物，要求场地清洁卫生。

		1-6		挑选整理烟叶		1×40kg		件		按需要分选出各类烟叶，检出霉烟杂物，分类堆放，要求场地清洁卫生。

		1-7		烟叶打包		1×20-40kg		件		理顺整齐、规格计量、捆扎牢固、堆放整齐，要求场地清洁卫生。

		1-8		烟堆翻堆倒垛		1×40-60kg		件		为减轻压油，将烟包水分不均、发热、储存时间长的密封烟堆进行重新堆码，改变层次作散热处理，不准扔烟包，要求场地清洁卫生。

		1-9		封密封烟堆		400担以上		堆		按密封降氧工序装卸作业工艺流程及操作规范要求，要求场地清洁卫生。

		1-10		拆密封烟堆		400担以上		堆		按密封降氧工序装卸作业工艺流程及操作规范要求，要求场地清洁卫生。

		1-11		罚没烟收购		40-50kg		件		罚没烟收购中（烟叶未分选前）的下车、上车、抽样打包、堆码、运输、过磅、堆码到指定地点（以1.06元/担包干），要求场地清洁卫生。

		1-12		罚没烟分选倒运		40-50kg		件		罚没烟分选过程的上车、下车、短运、堆码到指定地点（以0.75元/担包干），要求场地清洁卫生。

		1-13		库区倒运烟包		1×40kg		件		收购期间遇下雨时烟包不能入露天堆烟，先将烟包倒运到室内仓库，待天晴后将烟包倒运到露天堆场（含上车、下车、倒运、堆码），运输工具自备。

		1-14		处理水渍烟堆		4m×8m		堆		将雨后检查发现有积水的烟堆清除积水，拉开蓬布，检查烟包是否渗漏水渍，如有水渍烟叶应及时处理。

		1-15		客户看烟及质量检验				密封堆		根据客户质量检验要求，拆出席帘将所将所抽捡烟包打开，完成后将烟包缝好码还原堆，挂好席帘、席托需满足密封降氧的要求。

		1-16		客户看烟及质量检验				普通堆		根据客户质量检验要求，拆出席帘将所将所抽捡烟包打开，完成后将烟包缝好码还原堆，堆码整齐，场地清洁。

		1-17		烟堆铺垫		12m×8m		堆		按密封降氧工序装卸作业工艺流程及操作规范要求。

		1-18		归并烟包		1×40kg		件		根据业务流程的需要，按仓库管理员的要求，将烟包进行归并堆码，不同等级烟叶归并需有明确标识，场地卫生清洁。

		1-19		零星货物装车				吨		按交通部门核定车型载重计价，货物装码整齐，拴车牢固（含编织带、缝包线、麻袋、蓬布、密封罩、麻绳等）。

		1-20		零星货物卸车				吨		按交通部门核定车型载重计价，货物装码整齐，拴车牢固（含编织带、缝包线、麻袋、蓬布、密封罩、麻绳等）。

		1-21		蓬布装车		12×8m		块		拆叠方正，装码整齐，拴车牢固。

		1-22		蓬布卸车		12×8m		块		拆叠方正，装码整齐。

		1-23		蓬布倒运		12×8m		块		将蓬布倒运至使用地点（蓬布盘点参照此价）。

		1-24		烟堆篷布加固		4m×8m		个		将烟堆（草席堆）四周落地的密封罩及蓬布进行往上卷曲捆拴好；蓬布上所有的鱼眼扣都用绳子拴紧；在一个月之内密封罩及蓬布如有落地和被风吹开的进行返工处理。

		1-25		更换烟堆篷布		4m×8m		个		将烟堆（草席堆）四周落地的密封罩及蓬布进行往上卷曲捆拴好；蓬布上所有的鱼眼扣都用绳子拴紧；在一个月之内密封罩及蓬布如有落地和被风吹开的进行返工处理。

		1-26		密封罩装车		1×40		套		装密封罩，数量准确堆码整齐。

		1-27		密封罩卸车		1×40		套		卸密封罩，数量准确堆码整齐。

		1-28		库内密封罩倒运		1×40		套		运输工具自备，含上下车，倒运到指定地点。

		1-29		草席、席帘、席托装车		1×20		捆		装码整齐规范，拴车牢固。数量准确，要求场地清洁卫生。

		1-30		草席、席帘、席托卸车		1×20		捆		装码整齐规范，数量准确，要求场地清洁卫生。

		1-31		库内倒运草席		1×20		捆		倒运到指定使用地点，要求场地清洁卫生。

		1-32		库内倒运席帘		厚六床、长3米上		件		倒运到指定地点，堆码规范整齐，场地清洁。

		1-33		库内倒运席托		1×9		捆		倒运到指定地点，堆码规范整齐，场地清洁。

		1-34		回收席帘、席托		1×20		捆		将密封堆拆下的席帘、席托整理捆扎后、回收归并到指定地点（含上、下、运输），场地清洁卫生。

		1-35		归并草席堆		1×20		捆		将零星草席堆进行归并成定额堆，场地清洁卫生。

		1-36		整理回收散草席		1×20		捆		将密封堆拆下的散草席按规格大小分类进行整理，捆扎成1*20床，每捆用二道绳扎紧，剔出霉朽，回收归并堆码到指定地点，场地清洁卫生。

		1-37		缝席帘		厚六床、长3床		件		每卷席帘用七根绳，草席与草席连接处及席帘两头缝扎三道，草席中段缝扎二道，按草席规格大小分类缝制，不得混杂缝制，用过几年的席帘剔出霉朽草席后多加一层草席缝制，场地清洁卫生。

		1-38		捆席托		旧草席四床、新草席三床		个		将草席整理齐后紧密卷成筒，每个用双绳线紧捆成三道，每串为九个连接，个与个之间紧密连接，场地清洁卫生。

		1-39		铲除烟堆下及外围杂草		4m×8m		堆		铲除或割除烟堆下和四周杂草、杂物，将杂草、杂物运至库区外。

		1-40		新蓬布验收		12m×8m		床		将所验收蓬布逐块打开，测量尺寸，观察缝合部分是否规范整齐，着色一致，检验后折叠堆码整齐（包含上下车）。

		1-41		拖拉机运垃圾		1吨车		车		包括垃圾的上车、下车、处理等。

		1-42		农用车运垃圾		2吨车		车		包括垃圾的上车、下车、处理等。

		1-43		烟架水泥块装车		40×40cm		块		数据清点准确，货物堆码整齐。

		1-44		烟架水泥块卸车		40×40cm		块		数据清点准确，卸货时尽量避免相互撞击,堆码整齐。

		1-45		烟架水泥块倒运		40×40cm		块		运输工具自备。

		1-46		烟架水泥墩装车		1×45kg		个		装码整齐、避免撞击造成断裂。

		1-47		烟架水泥墩卸车		1×45kg		个		装码整齐、避免撞击造成断裂。

		1-48		烟架水泥墩倒运		1×45kg		个		运输工具自备。

		1-49		烟架水泥条装车		1×90kg		根		装码整齐、避免撞击造成断裂。

		1-50		烟架水泥条卸车		1×90kg		根		装码整齐、避免撞击造成断裂。

		1-51		烟架水泥条倒运		1×90kg		根		运输工具自备。

		1-52		搭烟堆货架		4m×8m		个		水泥板23块，水泥墩46个，水泥条72根，支砌平稳，摆布均匀。

		1-53		烟架加固		4m×8m		个		校正烟架、更换断条、增加支力点，保证烟架稳固。

		1-54		烟包抽样		1×40kg		件		按要求抽包、抽样，将检验过的样品均匀放回烟包并缝好烟包，捆扎牢固，烟叶不外露。

		1-55		回收测温头				个		烟包装车时需将测温头回收，保证完好，且回收率不低于80，低于回收率不结算费用。

		1-56		零星用工				个		工作时间不低于8小时，对所安排工作认真负责，按要求完成工作。

		1-57		代收储烟叶挑选整理		1×50kg		担		按省复烤公司定额收费标准20元/担。






