
莲花县人民医院信息系统硬件及材料

招标文件

招标文件编号：LHX2012-63 

采购单位名称： 莲花县人民医院
集中采购机构： 莲花县公共资源交易中心
二○一二年八月
第一部分  投标邀请

1、招标编号：lhx2012-63
2、项目名称：莲花县人民医院信息系统硬件及材料(预算金额 146万元)

3、招标方式：本次招标以公开招标的方式进行。

4、投标人的商务要求：
（1）投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）投标单位注册资金不低于300万元人民币。

（3）投标单位不是在江西的工商行政管理部门登记注册的，必须于2011年1月1日前（含）在江西省内设有经工商行政管理部门注册登记的非独立法人资格的分公司，且该分公司必须具有不少于10人的工程技术人员（并提供分公司本地从业人员中不少于10人的工程技术人员本地社保证明）。

（4）投标单位必须具有国家工业和信息化部（原国家信息产业部）颁发的计算机系统集成三级及以上资质。

（5）投标单位投标是必须提供服务器、磁盘阵列柜、商用一体机、医用显示器、液晶拼接、防火墙、UPS等主要产品制造商出具的针对此项目的有效授权书和制造商提供的售后服务承诺书。

（6）投标人派驻至少一名计算机系统集成高级项目经理负责项目。

（7）不接受联合体方式投标。
5、招标费用：

（1）投标方应缴纳投标保证金叁万元整，投标保证金应从投标人本单位帐户转入招标人指定帐户，不收现金。保证金以截止2012年 8月23日11时前到帐为准，招标结束后投标保证金退还至原帐户。投标保证金缴纳银行及帐号为：

开户行：莲花县农村信用合作联社营业部

户  名：莲花县公共政务管理局

账  号：125028101000015200
（2）报名及标书售价为  600  元整（现金支付、售后不退）。

（3）中标人需向交易中心缴交中标金额 1 %的综合服务费(含场地费、公告费、信息公示费等）。
6、报名方式及文件的获取：

凡有意参加投标者，自2012年 8月 9 日至2012年 8月15日17时止到莲花县公共资源交易中心网下载招标文件，逾期不予受理。

8、递交投标文件地点：萍乡市公共资源交易中心 
9、投标截止与开标时间： 2012年 8月 24 日9:30
10、开标地点：萍乡市公共资源交易中心
11、项目联系人：谢飞翔
12、不论投标结果如何，投标人参与投标活动期间所发生的一切费用与招标人无关。

第二部分  投标须知
一、投标文件的编制

1．要求
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以此对招标文件做出实质性响应，且这种响应必须是唯一的，否则，投标可能被拒绝。

2．投标语言及计量单位
投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来信件均使用中文简体（在招标文件的技术规格中另有规定除外），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

3. 投标文件的组成：
3.1投标资格证明文件：关于投标人资格的声明函：投标人营业执照复印件，近三年企业财务报表复印件，税务登记证及组织机构代码复印件，网络集成资质复印件，本项目涉及的服务器、磁盘阵列柜设备、UPS、防火墙、交换机、商用台式计算机等六类设备需提供原厂商针对本次招标项目的授权函原件和原厂售后服务承诺书原件，投标单位对投标代表授权书的原件（法人代表授权书原件）、投标代表身份证复印件等（以上资格文件除注明原件的外，其他均需提供加盖公章的复印件）。

3.2  投标核心文件：投标书、投标报价汇总表、投标报价明细表、服务承诺书。
3.3  技术响应性文件：需求应答书、各设备参数和功能详细描述、规格、技术参数偏离表，工期进度表、人员技术培训计划、售后服务方案、设备安装、调试和验收的方案和时间、付款方式等。
3.4 投标文件一式四份，即正本一份，副本三份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，均以正本为准。

3.5上述内容必须为打印件，并由经正式授权的投标人签字。

3.6 关于报价

●投标报价表上标明的价格应为包括所有税费在内的交货价，亦即投标人对招标人的实际供应价；

●投标报价应为最有竞争力的报价，最低报价不是中标的唯一条件，投标人应在充分考虑市场变化的情况下进行报价；

●投标报价实行固定价格报价法，每个项目只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价；

●投标报价必须详细，按各项分别开列单价和总价；

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

●投标人应将投标文件的每册封页上均标明“正本”或“副本”字样；

●投标者应分别把正本、副本的投标书用封套加以密封，并在封套上注明“正本”和“副本”字样。封套上写明：招标人，招标地点，招标文件编号，招标项目名称，投标者的名称、地址、电话、邮编，投标书封套口要加盖投标单位公章。并在外包装上标明“在规定的开标时间之前不得启封”字样；

2.投标截止日期:招标人收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中的截止时间。

3.投标文件的修改及撤回

●投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，其修改必须在投标截止日期3日前，如需撤回则应在投标截止期之前，书面通知招标人。

●在投标截止日期之后投标人不得对其投标文件作任何修改。

三、开标、评标、定标

1、开标

（1）开标由莲花县公共资源交易中心主持召开，邀请所有投标人参加。

（2）投标人应由法定代表人或法定代表人委托人参加。

（3）开标时应检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众启封“正本“，宣读投标单位、投标报价、以及其他有价值的内容。

2、评标: 

（1）评委会应对所有投标文件进行全面的资格审核。

（2）如果投标文件实质上没有响应本招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使投标成为响应性的投标。

（3）评标过程中，评委会有权要求投标的对投标文件进行澄清、解释。

（4）投标人的最低投标报价不能作为中标的唯一依据。

3、定标

(1)、定标准则

●招标人依据评标标准所给出的综合评估，在评标委员会推荐的候选人中，最终确定中标人。中标人应是符合招标文件要求、能圆满的履行合同，对招标人最为有利的最佳投标人；

●评标结果一样的优先考虑软件中标公司和本地公司；

●不能保证最低报价的投标最终中标；

 (2).中标通知书

●定标结束后5日内，如无异议招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

●《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

(3).签订合同

●中标人持《中标通知书》按指定的时间、地点与招标人签订合同；

●招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均被视为签订合同的依据；

●中标人在签订合同时，提出与招标文件规定相反的意见，如招标人不予认可而中标人坚持不变的，招标人有权取消中标人的中标资格，由此产生的后果和经济损失均由中标人负责；

四、无效标和废标：

出现下列情况之一的，应当按照无效投标处理：（1）应交未交投标保证金；（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；（3）不具备招标文件中规定的资格要求；（4）配置低于招标文件要求的；（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

出现下列情形之一，应作废标处理:（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的;（3）投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的;（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、其它注意事项

（1）在评标期间，投标人不得进行旨在影响评标结果的活动。

（2）评委小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第三部分  技术规格及功能需求

一、项目建设内容

1、数据中心平台
    考虑到医院现有的技术平台已经不能满足医院信息化建设的需要，医院需建立起“医院信息系统数据中心平台”，数据中心平台系统架构规划需采用全新的网络、服务器及数据存储架构，建立起使医院整个网络能够容纳HIS、LIS、PACS/RIS、EMR、OA等等诸多系统数据，能够让医院各个系统间实现信息共享且能够确保系统的可扩展性、高可用性、高稳定性、易维护性。数据中心平台建设包含有机房建设及硬件设备的建设，硬件设备有服务器及存储设备、数据安全、网络安全、不间断电源、KVM等设备的建设，数据中心包含服务器、磁盘阵列柜、不间断电源设备、KVM、网络机柜、交换机、防雷产品等。机房建设规模为51平米，为了保证计算机网络系统的可靠运行，计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照度、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等多方面要求。

    2、综合布线和网络设备

    医院各大楼需要全面综合布线及网络交换机的建设，通过网络设施，建设主干1000M以上、到桌面1000M以上的综合网络布线系统，使各个楼层间网络通过暗敷互联，以搭建系统平台为基础，建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统，既要满足医院当前使用需要，又要考虑将来发展的需要，使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、扩充的目的。

   （1）建设标准：能够完全适应桌面计算机处理、I/0能力大幅度提高，发挥客户机的网络性能，提高客户机的访问带宽基本信息传输能力，整个网络系统数据交换流畅，传送可靠，适应连网规模、总流量的情况，合理分布流量，实现流量隔离和控制，能够向未来的高速网络技术和不断出现的新应用过度，保护投资，使设备和网络能够平稳升级，适应数据集中型应用的发展趋势，为客户/服务器的应用环境提供支持，可集中管理，要求设计一套简洁、明晰、方便的网络。

   （2）技术标准：采用成熟/先进的技术、统一技术规范、标准和方案，统一设备选型，统一组织实施运行TCP/IP通信协议，以标准化为基础实现系统的开放性、可扩展性，增强与异种机、异构网互联能力，注意避免出现瓶颈效应，保证网络每天24小时可靠运行，建立完善的网络管理体系。

    3、终端设备

工作站必须满足即将使用的信息系统使用需求，必须安装网络防毒软件和网络监控管理软件，必须配备必要的打印设备、条码设备、磁卡设备等（按流程需要）。

二、应用需求

1、医院管理者的需求

作为一个完善的医院信息系统，一方面要能建立起一套反映医院医疗和经济运行状况的指标体系，并使之常规化；另一方面，系统的运行要直接为改善医院的管理服务。而网络作为信息系统运行的一个关键技术平台，它的运行状况将直接影响信息系统的运行效率，只有一个稳健的、高速的网络才能尽可能地避免这些问题的发生，从而整体提高医院的服务质量。

2、系统直接使用者的需求

系统的直接使用者对系统的要求是系统提供的功能对他们的业务具有有直接的帮助，操作简便，响应快速，性能优越。

3、系统维护者的需求

满足系统维护工作需求，包括常规性的数据的存储及错误数据的校正；网络的故障维护；网络的安全检测；硬件设备的保修等等。医院的信息系统要求7*24小时不间断工作，一旦投入使用后，其维护方面的支持必须保证系统持续正常工作。

4、应用系统对网络及其运行平台的需求

为保证应用软件能够稳定可靠地运行，达到用户预期的目标，要求建立一个容错的网络系统、高可用的服务器系统、稳定有效的供电系统、考虑周全的安全防卫系统，集中及便于操作的管理系统。

三、设计原则

在进行系统设计时必须充分考虑到本院实际情况和需求状况，遵循系统先进、实用、安全、可靠、可扩展、易维护、经济的原则，编制功能实用、经济合理、资源优化的系统方案。
1、具备先进性

总体方案先进，不仅满足当前业务需求，还具有良好的可扩展性，能充分考虑未来的发展，以适应新业务、新技术带来的系统变革。采用当今国际国内先进、成熟的技术和产品，使新建立的系统能够最大限度地适应今后技术和业务发展变化的需要，采用先进的、开放的系统结构；采用先进的计算机技术；采用先进的网络技术。

2、具备安全可靠性

医院每天处理数据量较大，且7*24小时不间断运行，要求系统具有高度的安全可靠性： 采用具有容错功能的服务器设备、存储设备和网络设备，出现故障时应有适当的应急措施，并在故障得到处理后能迅速地恢复系统；采用设备可离线应急操作，设备间可相互替代；采用网络安全管理系统，监控系统运行；采用数据备份与恢复、数据日志记录与审查、故障监控与处理等系统安全对策。

3、系统扩充性好

对于硬件设备，如网络设备、服务器设备，在设计、选型和安装时将考虑保证将来业务量增加的情况下，方便地增加模块、进行系统扩展的功能，并保护原有设备的投资。
4、易维护

对于硬件设备，在设计、选型和安装时要考虑保证实际运行过程中使用直观、管理简便、维护容易。

四、系统集成需求

1、系统集成要求：

要求按照所提供的硬件进行整体的系统集成，请提供完整的系统集成方案，并对如何实现进行详细的说明；满足系统的安全性、可靠性、合理性、先进性等。并提供相应的集成案例说明。

2、系统集成内容：

（1）集群系统安装、优化：

 ●硬件安装、软件集成

 ●服务器、存储硬件根据实际运行环境优化设置，需满足医院管理系统软件所需环境

 ●网络安全系统群集安装

 ●数据库系统群集安装

 ●网络操作系统和数据库系统根据医院管理系统软件实际运行环境优化配置（硬件资源分配利用合理化、通道负载均衡最大化、系统整体性能最优化、数据库系统配置优化）

 ●网络系统的整体规划实施、布线、施工等，设备安装调试

（2）对供货周期、安装调试方案作出说明

五、项目技术方案要求

1、充分考虑系统现在的需求和将来的发展，技术上要体现实用性、成熟性和先进性。同时，要充分考虑到系统的安全性、可扩充性和可靠性。

2、应标的设备在技术上必须可靠、成熟，在同行业中应为主流产品。

3、需提供本项目网络安全及数据安全可行性应急方案，且必须合理。

4、作为一个完整的方案，配置方案必须不遗漏、不重复。应标的设备应包括所有必须的软件、配件、接口和介质等。

5、必须提供产品的硬件报价（请在报价书中反映）。

6、请详细说明售后服务体系和运作方式。

六、有关项目招标内容的特别说明
为了保证现有系统过渡的稳定性和连续性，投标方应充分认识本次招标项目建设的实际需求，统筹安排、合理设计。

以下对招标内容作几点特别说明：

    1、投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。
 2、投标人交货时，货物的所有附件必须都配备齐全，且须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。
3、投标人应提供标中以下设备原厂商授权函原件：服务器、磁盘阵列柜、UPS、网络防火墙、交换机、商用台式计算机。

4、服务器、交换机与磁盘陈列柜等及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。验货时必须出具制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为买方的证明原件，以及相关系统软件的免费升级服务。
5、服务器、磁盘阵列柜、网络防火墙、交换机、UPS、商用一体式计算机与前所述设备的附属部件提供原厂商三年质保函。

6、网络产品及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。

7、投标人需在投标书中明确承诺，由各制造厂商提供所有相应的投标产品（包括服务器主机、网络设备、交换机、防火墙、磁盘陈列柜设备、UPS等）的安装、调试、维修与备品备件服务。
8、本项目为总体项目，投标人报价包括设计、软件采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用。
9、投标人应认真响应本标书中关于“交货”“售后服务”、“安装、调试与验收”中的条款进行投标。

10、投标人应按照项目建设工期的要求，制定相应的项目实施详细进度计划。

11、投标人应按照本文件关于技术方案的要求制作投标文件，同时，投标人必须在投标书中提供下列文件：

项目实施详细进度计划。

项目管理和项目小组人员名单和职责。

质量控制方案。

系统交付后的维护服务方案及承诺。
相关产品的技术资料文件。
七、项目技术规范

1、项目总体要求

（1）、网络系统设计要求技术上的先进性、实用性、系统规模和容量上的冗余性，结构上的可扩展性，系统的安全性，容错能力强、便于维护。

（2）、投资上的灵活性，充分保护投资人的投资利益。

（3）、投资设备的稳定性和安全性，保证医院7*24小时的工作需要。

2、硬件设备具体要求 

（1）、本次所购的硬件设备服务器总体质量(含附件)应确保品牌原装正品，严禁使用非原装设备替代，投标方应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。
（2） 以下设备的配置和数量中所列的技术参数为货物的最基本要求，所列品牌、型号等，只作为投标人报价的参考，并无指定。投标方可以根据自身技术方案的要求做出调整，选用技术参数优于或等于的产品进行报价，并说明选型依据以及列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等，但变更项目应反映在“规格技术参数偏离表”中，并承担责任。

（3）对所有硬件产品正常使用所需的连接线、电源线及相关辅材由中标方免费提供。

八、具体采购设备清单和技术参数要求

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数
	推荐品牌

	1
	服务器
	1
	个
	★1、CPU：Intel Xeon E7-4830四个，单个8核16线程，主频2.13，24M三级缓存，6.4GT/s
	DELL、惠普、IBM

	
	
	
	
	2、内存：DDR3,8x4G（32GB)内存，最大可扩充至2TB全缓冲DIMMs (DDR3-10600/8500)内存
	

	
	
	
	
	3、芯片组：Intel7500 芯片组
	

	
	
	
	
	★4、远程管理：集成iLO3远程管理
	

	
	
	
	
	5、硬盘：600G 万转SAS四块，RAID0
	

	
	
	
	
	★6、内置H700阵列(可换其它品牌，缓存要1G), 1,5,6,10阵列
	

	
	
	
	
	★7、一块X520万兆双口光纤网卡带多模卡
	

	
	
	
	
	8、电源：4个1200W热插拔冗余电源
	

	
	
	
	
	★9、网络：单口千兆光纤（9400FP）带多模，主板集成两个双端口千兆太以网卡
★需提供原厂授权和售后服务承诺函
	

	2
	存储-磁盘阵列
	1
	个
	★1、iSCSI-FC/SATA2企业级存储系统/双控制器，支持四个校验加速芯片，最大支持8GB缓存,含72小时加电缓存数据保护/支持8个1Gbps iSCSI主机接口，带TOE功能/支持RAID0, 1, 10, 3, 5, 50, 6，在线RAID扩容，支持多组RAID/最大支持240块企业级硬盘/支持300GB、600GB FC企业级硬盘或500GB、1TB、2TB SATA2企业级硬盘/最大支持508个LUN，最高2048个命令队列/标配两个460W冗余电源/支持基于以太网、串口的管理方式；可控快照(MSS)、卷镜像(VCS)、远程同步复制(RRS)、远程异步复制(RRA)数据库代理(DAA)、SAN Manager (SANM)、智能容量管理(DCP)、多路径
	DFT、EMC、SUN

	
	
	
	
	　
	

	
	
	
	
	★2、配套集群管理软件
	

	
	
	
	
	★3、600G 万转硬盘，12块
	

	
	
	
	
	★需提供原厂授权和售后服务承诺函
	

	3
	商用一体式电脑
	60
	个
	CPU：双核奔腾G640
	方正、联想、惠普

	
	
	
	
	主板：INTEL H61
	

	
	
	
	
	内存：2G
	

	
	
	
	
	硬盘：500G
	

	
	
	
	
	显卡：HD 6450 独立显卡
	

	
	
	
	
	显示屏：20寸 LED
	

	
	
	
	
	主板集成与PC同品牌软件版保护卡，支持WINDOWS环境下网络同传和硬盘还原
	

	
	
	
	
	配带安全锁
	

	
	
	
	
	· 需提供原厂授权和售后服务承诺函
	

	4
	42寸液晶电视
	23
	个
	屏幕尺寸：42英寸 
	创维、海尔、海信

	
	
	
	
	分辨率：1920*1080 
	

	
	
	
	
	HDMI接口： HDMI 
	

	
	
	
	
	VGA接口：VGA
	

	
	
	
	
	　
	

	5
	32寸液晶电视显示器
	8
	个
	屏幕尺寸：32英寸 
	创维、海尔、海信

	
	
	
	
	分辨率：1366*768 
	

	
	
	
	
	HDMI接口： HDMI 
	

	
	
	
	
	VGA接口：VGA
	

	6
	19寸液晶显示器
	6
	个
	屏幕尺寸：19英寸 
	三星、宏基、明基等

	
	
	
	
	最佳分辨率：1440x900 
	

	
	
	
	
	背光类型：LED背光 
	

	
	
	
	
	屏幕比例：16:10（宽屏） 
	

	
	
	
	
	视频接口：D-Sub（VGA） 
	

	
	
	
	
	双屏显示器架子
	

	7
	壁挂式触控查询机
	10
	个
	CPU: 双核处理器Intel ATOM D525 以上
	国产

	
	
	
	
	内存：2G
	

	
	
	
	
	显示屏：21.5寸
	

	
	
	
	
	　
	

	8
	医疗专业显示器
	2
	个
	★3MP灰阶医用显示器
	巨鲨医用显示器、奇菱医用显示器、艺卓医用显示器

	
	
	
	
	★图像标准: 显示器完全符合dicom3.14标准
	

	
	
	
	
	★分辨率: 分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换
	

	
	
	
	
	★屏幕尺寸: 尺寸≧20.8英寸
	

	
	
	
	
	★像素大小: 点距≦0.207(H) x 0.207(V)
	

	
	
	
	
	★DICOM曲线: 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线650/600/550/500/450/400 cd/㎡
	

	
	
	
	
	亮度恒定技术: 全屏幕亮度均衡SLE系统
	

	
	
	
	
	★最大亮度: 最大亮度≧1000cd/m2
	

	
	
	
	
	对比度: 对比度≧900：1
	

	
	
	
	
	灰阶度: 灰阶≧3061
	

	
	
	
	
	响应时间: 响应时间≦25ms
	

	
	
	
	
	视角: 可视角度≧170°
	

	
	
	
	
	电源要求: 12V直流电源供电，外置医疗电源并提供医疗电源认证
	

	
	
	
	
	数字输入信号: DVI-D数字信号输入
	

	
	
	
	
	环境亮度调节: Ins-guard系统自动检测环境温度，确保不同环境温度下亮度输出的稳定性
	

	
	
	
	
	持续亮度监测: Ins-guard系统完成自动校正，可以对显示系统持续自动进行质量监测
	

	
	
	
	
	网管校正技术: 支持远程网络管理，可以实现远程对显示器进行智能化，数字化和自动化管理
	

	
	
	
	
	节能标准: 支持DPMS节电特性
	

	
	
	
	
	图像信息输入: 硬，软件支持10bit信息输入
	

	
	
	
	
	图像信息显示: ≧11.5bit
	

	
	
	
	
	灰阶函数: 符合DICOM标准灰阶显示函数要求；适用于CT，MRI，DSA，DGI，PET，超声及3D彩色或灰阶图像显示。
	

	
	
	
	
	★认证支持: 提供以下所有认证CCC、SGS
★需提供原厂授权和售后服务承诺函
	

	9
	LCD拼接屏
	6
	台
	★尺寸:55英寸    ★亮度:450cd/m2                                               ★对比度:3500:1★分辨率:1920×1080（FHD）★背光型式：直下式LED背光源★响应速度:8ms（G to G）★色彩：8bit-16.7M★像素间距：0.63（H）×0.63（V）★可视角度：178度水平/垂直视角★外型尺寸：1215.3mm×686.1mm×120mm ★平均无故障时间:60,000 小时★物理拼缝（双边框）：5.3mm（1.7 R/B + 3.6U/L）★输入接口：VGA*1,DVI*2,CVBS*2,YPbPr*1★输出接口：VGA*3,DVI*2,CVBS*3；采用防尘，防潮的结构设计，有效增强产品的稳定性；金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰；先进的供电系统、优良的散热设计，采用自动温控风扇，确保长时间稳定运行，故障率低，使用寿命在7*24小时的连续工作强度下不小于60,000小时；内嵌3D视频亮色分离电路单元，3D逐行处理及帧频归一转化电路单元,3D数字信号降噪单元；显示器处理系统及端子板等设备为显示器本身内置；可实现矩阵联动功能；具有RGBHV输入接口类型，满足PC信号的远距离传输；具备RJ45 FOR RS-232（环接）功能，方便对多屏的远距离控制；具备3C认证、性能检测报告。

液晶拼接需提供原厂授权和售后服务承诺函
	创维、海康威视、威创

	
	支架单元
	6
	套
	采用高强度钢材或铝合金材料
	

	
	多屏控制软件
	1
	套
	　
	

	
	解码器
	1
	台
	4路VGA,8路BNC，第一个VGA输出支持1/2/4/9/16画面分割，其它VGA及BNC支持1/2/4画面分割。12路音频输入，16个CIF/8个4CIF/4个720P 解码能力，外部接口：1个自适应网口，1个485,1个232,1路语音对讲输入，1路语音对讲输出，报警8入8出，1U机箱 
	

	
	大屏专用线缆
	6
	套
	包括DVI/RGB/VIDEO等线缆，拼接控制器到大屏的连线
	

	10
	LED屏
	3
	个
	产品尺寸：4M*2M
	深圳爱丽德、耀德、丰达鑫

	
	
	
	
	产品规格：Φ5 
	

	
	
	
	
	产品直径：5mm 
	

	
	
	
	
	点中心距：7.62mm 
	

	
	
	
	
	象素密度：17222点/㎡ 
	

	
	
	
	
	单元板尺寸：484×242mm 610×242mm 
	

	
	
	
	
	显示分辨率：64×32 80×32 
	

	
	
	
	
	显示基色：单色 
	

	
	
	
	
	象素组成：1R 
	

	
	
	
	
	显示颜色：256色 
	

	
	
	
	
	等级灰度：256级 
	

	
	
	
	
	可视角度：水平：120° 垂直：60° 
	

	
	
	
	
	可视距离：5-16m 
	

	
	
	
	
	　
	

	11
	激光打印机
	25
	个
	产品类型：黑白激光打印机 
	佳能、惠普、爱普生

	
	
	
	
	黑白打印速度：达到12ppm 
	

	
	
	
	
	最高分辨率：2400x600dpi（自动图像精细技术A） 
	

	
	
	
	
	打印幅面：A4 
	

	
	
	
	
	内存：2MB（Hi-SCoA） 
	

	12
	核心交换机
	1
	个
	以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-X SFP端口, 4个复用的1000Base-X千兆SFP端口,支持1个接口模块扩展插槽
	H3C、华为、思科

	
	
	
	
	
	

	13
	防火墙
	1
	个
	硬件要求采用专用架构平台，采用专用的处理芯片，厂商要求自主设计硬件架构的能力
标准1U机箱，标配4个10/100BASE-T端口，最大可增加4个10/100/1000BASE-T端口。标配单电源，可支持双冗余电源
要求吞吐量>350Mbps，最大并发连接数>120万，每秒新建>1万/秒
★采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明
★要求支持双系统引导，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份（要求多个系统界面截图）
要求支持虚拟系统技术，每个虚拟系统vFW具备独立的管理权限、安全策略、等功能，互不干扰
基于状态检测的动态包过滤
支持实名认证重定向功能，非代理模式认证，支持第三方实名认证服务器
支持基于用户、用户组的访问控制，用户认证要求支持Radius、LDAP、Windows AD域等方式，并内置动态令牌认证服务器，支持基于动态令牌的双因子认证
支持同一主机源会话、目的会话的分别管理和限制，支持设定网段内共享的或者任一地址的并发连接限制
支持应用层访问控制，包括P2P软件、IM软件、炒股软件、网游软件等
支持透明、路由、混合三种工作模式
支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等
★内置ISP地址列表，可轻松完成基于ISP的策略路由（要求截图）
服务器负载均衡支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash等至少7种算法
支持标准IPSec、SSL、GRE、PPTP、L2TP协议，
IPSec VPN要求支持隧道热备份技术
SSL VPN要求含6个以上免费SSL VPN并发用户许可
支持多种认证方式如：预共享密钥、数字证书，基于动态令牌（Token）的双因子认证
支持可视化VPN配置，支持VPN状态监控，包括资源状态、在线用户等（截图证明）
★IPSec VPN客户端支持Microsoft Windows 2000/XP、Vista、Win7等操作系统（提供Win7要求截图）
至少有30种分类库，1000万级网址特征库（要求分类库及数目截图）
★要求支持挂马网站过滤，通过对访问目标URL过滤的方式，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问（要求界面截图）
可识别和防御syn flood、Ping flood、udp flood、teardrop、sweep、land-base、ping of death、smurf、winnuke、圣诞树、碎片等多种攻击
★要求支持防护ARP攻击，通过发送频率有效定位ARP攻击源，支持防护CC各种攻击方式（要求界面截图）
★要求能主动屏蔽恶意地址，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击
★要求支持主动防御功能，对服务器、主机进行后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描（要求界面截图）
支持友好WEBUI/SSH/Telnet管理，支持数字证书和电子钥匙方式，支持SNMP管理，与当前通用的网络管理平台兼容
可提供专用的软件实现对防火墙接入用户认证的集中管理，至少可同时管理1000台防火墙
支持链路备份、链路聚合功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换；
既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒
具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级）
具备中国信息安全产品认证中心颁发的《中国信息安全产品认证证书》简称3C(三级)证书 
具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》
具备工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证或进网试用批文
具备国家版权局颁发的多核多线程ASIC并行操作系统《计算机软件著作权登记证书》
为了保障项目的应急响应，要求产品制造厂商必须为江西Jxcert网络安全应急技术支撑单位
具备中国信息安全产品测评中心颁发的《国家信息安全认证信息安全服务资质证书》（安全工程类二级）
具备国家保密局颁发的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》（甲级）
具备中国信息安全产品认证中心颁发的最高级《风险评估一级资质证书》
投标人必须具有原厂商对该项目的支持授权
要求加入云安全联盟CSA（Cloud Security Alliance）, 作为该联盟成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护。
设备制造厂商应具备自己发现主流操作系统或应用系统新漏洞的能力，并提供两个以上2010年以后发现的新漏洞及国内外相关权威机构(如：国家漏洞库和CVE)的证明。

★需提供原厂授权和售后服务承诺函
	网御星云、华为、思科

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	千兆六类网线
	6000
	米
	千兆六类网线

	康普、清华同方TCL

	15
	24口千兆交换机
	2
	个
	24口千兆交换机
	国产

	16
	16口千兆交换机
	6
	个
	16口千兆交换机
	国产

	17
	8芯单模光纤
	800
	米
	8芯单模光纤
	国产

	18
	光纤熔结点
	32
	个
	光纤熔结点
	国产

	19
	千兆光纤收发器
	3
	对
	千兆光纤收发器
	国产

	20
	套管、槽板等辅材
	1
	批
	套管、槽板等辅材
	国产


机房清单和技术参数

	序号
	设备名称
	参数说明
	推荐品牌
	数量

	一、机房装修部分
	　

	1
	抗静电地板
	机房区域用600*600*35全钢抗静电地板，贴面厚度1mm,钢板厚度为8mm
	华通、大欧、沈飞
	55平米

	2
	地板踏步
	　
	定制
	1项

	3
	铝合金吊顶
	600（长）*600（宽）*0.8（厚）机房专用直排孔铝合金微孔板
	品格、欧陆、建龙
	55平米

	4
	U型轻钢龙骨
	U型轻钢龙骨
	品格、欧陆、建龙
	55平米

	5
	铝合金压线条
	　
	品格、欧陆、建龙
	30米

	6
	防尘漆
	三道防尘处理，含天花、地面和大梁
	立邦、光辉、多乐士
	250平米

	7
	仿瓷
	两道，含天花、地面和大梁
	立邦、光辉、多乐士
	250平米

	8
	地面找平
	　
	　
	55平米

	9
	墙地面防潮防水
	　
	　
	25平米

	10
	保温层
	　
	国产
	55平米

	11
	玻璃隔断
	12MM钢化玻璃
	玻璃
	18平米

	12
	玻璃隔断底座
	6000*500*300
	方钢骨架不锈钢贴面
	20米

	13
	12MM钢化玻璃推拉门
	　
	国产
	4平米

	14
	地弹簧
	　
	国产
	2副

	15
	高档拉手
	　
	国产
	2副

	16
	不锈钢一字夹
	　
	国产
	2副

	17
	不锈钢七字夹
	　
	国产
	2副

	18
	玻璃门锁
	　
	国产
	1套

	19
	垃圾清运
	　
	国产
	1项

	20
	不锈钢踢脚线（10cm）
	不锈钢踢脚线（10cm）
	定制
	30米

	21
	钢质防火防盗不锈钢门门套
	　
	霍曼、步阳、盼盼
	2套

	22
	门运输（20km以内）
	　
	　
	1项

	23
	外窗防水密封
	　
	　
	1项

	24
	地面设备承重支架
	　
	　
	2个

	25
	装饰辅材
	五金配件、易耗工具、胶水砂皮等辅材
	国标
	1批

	二、供配电
	　

	1
	动力配电柜及元件
	(600（长）*1000（宽）*2000（高）灰黑色
	德力西、施耐德、正泰
	1套

	2
	配电箱承重架
	槽钢12# 
	国标
	1批

	3
	三管格栅灯
	3*36W
	松业、飞利浦、TCL
	6套

	4
	安全出口指示灯
	　
	松业、飞利浦、TCL
	4套

	5
	应急灯
	　
	松业、飞利浦、TCL
	4套

	6
	扳式暗开关单控双联
	16A
	TCL、奇胜、西蒙
	4只

	7
	三联板式暗开关安装
	16A
	TCL、奇胜、西蒙
	4只

	8
	墙面五孔插座
	16A
	TCL、奇胜、西蒙
	6只

	9
	地下防水插座（16A）
	计算机专用工业防水插座（16A）
	TCL、奇胜、西蒙
	6套

	10
	金属线槽150×100×1.2mm
	150×100×1.2mm
	国标
	40米

	11
	金属线槽配件
	　
	国标
	1项

	12
	电缆敷设ZR-VV-4*16+1*10
	ZR-VV-4*16+1*10（UPS、空调）
	远东、赣昌、越光
	80米

	13
	管内穿线，ZR-BVR2.5
	ZR-BVR2.5
	远东、赣昌、越光
	160米

	14
	管内穿线，ZR-BVR4
	ZR-BVR4
	远东、赣昌、越光
	80米

	15
	管内穿线，ZR-BVR6
	ZR-BVR6
	远东、赣昌、越光
	80米

	16
	钢管敷设，DN20
	DN20
	国标
	30米

	17
	钢管敷设，DN25
	DN25
	国标
	30米

	18
	金属软管敷敷设，DN25
	DN25
	国标
	80米

	19
	金属底盒
	86型
	配套
	8只

	20
	其他辅材
	五金配件、易耗工具、胶水砂皮等辅材
	配套
	1批

	21
	辅材
	配套
	国标
	1批

	三、防雷系统
	　

	1
	一级电源避雷器
	40KAB/3+NPE
	大恒、普天、ASP
	1套

	2
	机房D级模块式单相电源防雷器
	机房D级模块式单相电源防雷器
	大恒、普天、ASP
	1套

	3
	接地铜线
	BV35 
	国标
	80米

	4
	接地跨接线
	BV6
	国标
	100米

	5
	等电位接地汇流排
	40*4mm
	国标
	75米

	6
	其他辅材
	五金配件、易耗工具、胶水砂皮等辅材
	国标
	1批

	四、工业空调及机房环境监控系统
	　

	1
	工业空调


	功率≥大5匹，控制温度：23℃±2℃（夏季）、20℃±2℃（冬季）恒温恒湿HFD13kW
	美的、大金、盾安
	1套

	2
	备用空调
	KF-130LW/SC-JZ1(R2) 机房专用断电自启动
	美的、大金、盾安
	1套

	3
	新风系统
	55平方
	天方XD-800
	1套

	4
	新风配件
	风管、百叶、管道
	国产
	1套

	5
	环境监测系统
	SMS-DTU8路短信报警包含感温、感烟、测漏　
	伯特瑞、达昊
	1套

	6
	通讯转换模块
	　
	伯特瑞、达昊
	1个

	7
	电源
	　
	伯特瑞、达昊
	1套

	8
	环境监测感应线
	　
	伯特瑞、达昊
	20米

	9
	环境监测监控软件模块
	　
	伯特瑞、达昊
	1个

	10
	模块采集柜
	　
	伯特瑞、达昊
	1个

	11
	感温探测装置
	　
	伯特瑞、达昊
	2套

	12
	感烟探测装置
	　
	伯特瑞、达昊
	2套

	五、机房综合布线系统
	　

	1
	服务器机柜
	1、42U机柜，灰黑、前后网孔、600*1000*2200； 
	图腾、金盾、TIT
	2个

	2
	网络机柜
	1、42U机柜，灰黑、前后网孔、600*1000*2200； 
	图腾、金盾、TIT
	2个

	3
	防浪涌PDU
	4mm2电源线、6口万能插口
	TIT、ASP、鑫盈科
	8套

	4
	KVM切换系统（含LED）
	LCD-1708   LCD KVM抽拉式多电脑切换器可通过集成的一组PS/2或USB KVM控制端(键盘、鼠标及显示器)控制多台服务器。一台KVM-1708可直接管理8台服务器；通过菊链方式另外再串接31台KVM多电脑切换器，即可从单一控制端管理多达256台服务器。 LCD-1708 将17寸LCD液晶屏幕、键盘及鼠标触控板整合于一个1U的机柜空间内，可大幅节省机架空间。
	睿讯、海康 
	1套

	5
	OTDF架
	48端含全套法兰/尾纤
	宇通
	2套

	6
	光纤终端
	机架式、FC多模
	宇通
	2套

	7
	光纤熔接
	含尾纤
	宇通
	96芯

	8
	光缆
	多模非金属２４芯
	西蒙、康普、同方
	400米

	9
	六类跳线
	　
	西蒙、康普、同方
	96根

	10
	六类24口配线架
	　
	西蒙、康普、同方
	4套

	11
	IU水平理线管理器
	　
	西蒙、康普、同方
	4套

	12
	六类非屏蔽双绞线
	　
	西蒙、康普、同方
	2箱

	六、消防灭火装置及控制系统
	　

	1
	气体灭火控制装置
	自动探测、自动报警、自动启动和手动启动，
	三星气龙、依爱
	1套

	2
	手动启停装置
	　
	三星气龙、依爱
	1套

	3
	声光报警装置
	　
	三星气龙、依爱
	1套

	4
	放气显示装置
	　
	三星气龙、依爱
	1套

	5
	热气溶胶灭火装置
	防护区140立方米，依据GB50370-2005要求设计，药剂15kg，气溶胶无毒、无公害、无腐蚀、不损害精密设备
	三星气龙、金盾
	1套

	6
	管内穿线，ZR-BVR1.5
	管、线、辅材
	国产
	1项

	七、双变换抗干扰UPS

	1
	UPS电源
	容量：10KV

延时：2小时以上

频率范围：50/60HZ

相数：单相+GND/三相+N+GND

波形：纯净正弦波、

功率因数：0.95、

电池类型：铅酸免维换蓄电池

直流电压：192VDC

控制方式：SPWM脉宽调制

LCD显示：输入输出电压频率电池电压，负载功率，机内温度

软件功能：1电源状态分析

2定时开关UPS系统

3监看UPS工作状态

4信息报警及发送手机信息

5自动存档历史记录

突波保护：符合IEEE527标准

电池兼容：符合CLASS B标准

★UPS要求出具生产厂家授权、售后服务承诺原件。

★UPS要求主机与电池同一品牌。
	易斯特、梅兰日兰、克劳瑞德
	一套


注：所有采购项目数量按医院现场实际安装需求确定。

九、交货：

1、交货日期：合同签订后10个工作日内交货，如果迟交10个工作日以内（含10个工作日）卖方向买方支付按货物合同金额的1%损失金，超过10个工作日以上买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述损失金。

2、交货地点：莲花县人民医院。

3、交货方式：现场交货。

十、安装、调试、验收：

1、投标人在交货及安装截至时间（或采购方规定的时间）内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期。
2、货物到现场后，由采购人（或其授权代表）和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方书面确认后开始安装、调试。
3、货物安装调试完成以后，在5个工作日内由采购人（或其授权代表）内部组织人员或组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收（硬件、网络系统分别验收）；信息系统硬件、网络性能及集群系统、双机软件、数据库系统、网络操作系统安装、调试、服务达到医院信息系统软件中标公司的技术要求的，经医院和软件中标公司验收后，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式四份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（招标方），验收报告一式四份，投标人、采购单位、招标人、政府采购办各持一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担。
4、交付验收标准：依次序对照适用标准为：
4.1符合中华人民共和国国家相关行业标准。
4.2符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；
5、投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。
6、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。
7、对于不合格的货物，投标人需在7个工作日内更换并重新对更换货物进行验收。

十一、售后服务：

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；所有硬件设备需按厂家标准提供免费现场保修三年以上，所有核心设备（服务器、存储设备、网络防火墙、UPS、计算机五类设备等）原厂免费质保三年，并提供终身维护服务。

2、供应商每年至少一次免费系统集成优化。

3、投标人需保证在萍乡市本地区范围内有公司、分公司、办事处或授权售后服务机构针对此项目所有设备提供7*24小时售后保障服务。

    4、在质量保质期内，投标人及厂家须承诺7*24小时，365天全年无休服务，接到故障通知后2小时内响应,6小时内到达现场，24小时内修复。如超过24小时仍不能排除故障，投标人应在3个工作日无偿提供备用机或零件供用户使用；质量保质期内的维修发生的一切费用由投标人承担，投标人应提供完整的突发故障解决方案。
5、质量保质期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即由投标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

十二、付款方式：

所有设备到货后付合同总金额的30%，安装验收后付合同总金额的30%，一年内付清40%。

十三、其它要求

目前有些项目在老门急诊楼进行，由于医院新门急诊大楼正在建设中，投标方需承诺新门急诊大楼建成后，医院信息系统硬件设施免费搬迁至新门急诊大楼。

十四、合同履约

以上用户需求各项内容与指标，也将作为最终合同的有效内容，如投标人未对招标书中的内容及指标提出不响应答复，将示投标人实质性完全同意，合同签定后投标人(中标者)必须如实履行。

第四部分 评标参考标准

本次评标采用百分制综合评审，去掉评委评分的一个最高分和一个最低分的算术平均分，得分最高的供应商为中标候选人。如果出现分数相同的情况，则优先软件中标公司和本

地投标公司。（保留小数点后面两位数）
总分为100分。总分＝价格分（40分）＋商务分（15分）+技术分（45分）。
（一）价格分(40分)

以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格平均价为的投标报价为评标基准价，其价格得分计40分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：

报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重(40分)。

价格分总分最多40分

（二）商务分(15分)   

	序号
	项 目
	标准分
	评 分 标 准
	分值 

	1
	投标人综合实力
	10分
	具有IT服务管理体系认证证书
	1

	
	
	
	具有ISO9001质量管理体系认证证书
	1

	
	
	
	具有2011年有效的省级工商部门颁发的AAA级重合同守信用认定证书
	2

	
	
	
	具有计算机信息系统集成资质三级得1分；具有计算机信息系统集成资质二级的得2分；具有计算机信息系统集成资质一级的得3分。
	3

	
	
	
	企业财务状况良好得3分（需提供由第三方审计公司或律师事务所出具的近两年财务审计报告）
	3

	
	
	
	
	

	2
	工程业绩
	3分
	2010年至今承建过县市级医院150万及以上信息化系统集成项目的，每提供一份合同或中标通知书得1分，满分5分；
	3

	3　
	售后服务　
	2分　
	投标公司萍乡市拥有售后服务机构的得2分。（需提供当地办事处或售后服务机构的营业执照、组织机构代码原件查验）
	2　

	
	
	
	备注：以上加分项需提供原件查验，否则不计分
	


（三）技术分（45分）

	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	技术响应
	主要考察投标产品的下列项目:（1）、品牌；（2）、配置；（3）性能特点；（4）、技术参数偏差。

评分：1、优秀：36---40分；2、良好：31—35分；3、一般：24－30分。


	40

	2
	总体方案设计与施工
	机房设计方案合理，施工计划明细清楚的。评价优得5分，评价良得3分，评价合格得1分，否则得0分。
	5


第五部分：附件

一、 投标报价表
1、 总报价：

标书编号：                                          金额单位：元

	序号
	名 称
	数量
	投标报价
	备注

	01
	服务器
	1
	
	

	02
	存储-磁盘阵列
	1
	
	

	03
	商用一体式电脑
	60
	
	

	04
	42寸液晶电视
	23
	
	

	05
	32寸液晶电视显示器
	8
	
	

	06
	19寸液晶显示器
	6
	
	

	07
	壁挂式触控查询机
	10
	
	

	08
	医疗专业显示器
	2
	
	

	09
	LCD拼接屏及配件
	1套
	
	

	10
	LED屏
	3
	
	

	11
	激光打印机
	25
	
	

	12
	核心交换机
	1
	
	

	13
	防火墙
	1
	
	

	14
	千兆六类网线
	6000米
	
	

	15
	24口千兆交换机
	2
	
	

	16
	16口千兆交换机
	6
	
	

	17
	8芯单模光纤
	800米
	
	

	18
	光纤熔结点
	32个
	
	

	19
	千兆光纤收发器
	2
	
	

	20
	套管、槽板等辅材
	1批
	
	

	21
	机房设备及材料
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	总            计
	
	
	


2、分项报价

货币单位：  元  
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	产地
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、货物说明一览表
投标人名称：                            招标编号：                  
	品目号
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数量
	

	详细性能说明




投标人代表签字：                     

三、供货范围表

投标人名称：                                  招标编号：

	序号
	组成主机整件、

附件名称
	数  量
	原产地
	单  价
	合  价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本项累计合价：


投标人代表：                         (签字)

注：1、成套货物或带有附件的主机均应填写此表，不含附件的单机不填此表。

四、技术规格偏离表
投标人名称：                            招标编号：             

	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                
五、商务条款偏离表

投标人名称：                  招标编号：             包号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表签字：                

六、资格证明文件

1、关于资格的声明函

________公共资源交易中心：

    关于贵方      年     月     日第                 （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的
                  （品目号）              （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由供应                  （货物名称）的制造商                      （制造商名称）出具的授权我方销售该制造商货物的授权书正本一份，副本一份（当投标方是作为代理的贸易公司时）。

2.我方的资格声明正本一份，副本一份。

3.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人名称和地址              授权签署本资格文件人签字：

名称：                        签字人姓名、职务（印刷体）：

地址：                                                   

传真：                        电子信箱：                
邮编：                        电话：                     

2、 投标企业情况表
（1）．投标人概况：

   A．投标人名称：                                                   
   B．注册地址：                                                   
      传真：                  电话：                邮编：         

   C．成立或注册日期：                                    

   D．法人代表：                   （姓名、职务）

       实收资本：                                   
      其中 国家资本：                      法人资本：        
          个人资本：                      外商资本：       
   E．最近资产负债表（到     年    月    日为止）。

（1）固定资产合计：                  
（2）流动资产合计：                  
（3）长期负债合计：                  
（4）流动负债合计：                  
   F．最近损益表（到     年    月    日为止）。

      （1）本年（期）利润总额累计：            
      （2）本年（期）净利润累计：              

（2）．投标方近三年的营业总额：

	年  度
	内  销
	出  口
	总营业额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（3）．易损件供应商的名称和地址、邮编：

	易损零、部件名称
	供应商名称、地址、邮编

	
	

	
	

	
	


（4）．所属财团、企业集团（如有的话）：                              

（5）．其它情况：                                                       
3．法人营业执照见附件。

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                （加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：                            
投标代表签字：                          
日        期：             年        月        日

电        传：                       
传        真：                      
电        话：                      
4、法人代表授权书
_______公共资源交易中心：

                 （投标人全称）法人代表授权          （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵处组织的                  项目（招标编号            ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

                                 法人代表签字：

                                 投标人全称（公章）：

                                  日期：

投标人代表姓名：                           （印刷体、签字）

职          务：                       
详细通讯地址：                         
邮  政  编  码：                       
传          真：                       
电          话：                       

电  子  信  箱：                       
七、制造商出具的授权函
________公共资源交易中心：

我们                （制造商名称）是经               （批准机关名称）批准成立的一家制造商，主要营业地点设在                       。兹授权具有法人资格的主要营业地点设在                      （贸易公司地址）的                 作为我方真正的合法销售代理人进行下列有效的活动：

（1）代理我方货物参加贵方第       号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关投标事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。

我方于   年   月   日签署本文件，                    于    年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                   制造商名称                 
签字人职务和部门               签字人职务和部门            
签字人姓名                     签字人姓名                 

签字人签名                     签字人签名                 
注：贸易公司与制造商的经销协议，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权

函

八、  承担本项目主要技术人员和售后服务人员表

	姓名
	部门和职务
	职责
	常住地
	获得认证资质证书
	主要资历、经验及承担过的项目
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