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第一部分  招标公告

瑞安市公共资源交易中心受瑞安市第二人民医院的委托，就瑞安市第二人民医院信息化建设项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标项目编号：RACG20120932301；
二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：
本次招标为瑞安市第二人民医院信息化建设，包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等（具体采购配置要求及采购内容以招标文件为准）。
三、投标供应商资格要求：
1、 具有独立法人资格的供应商并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注册资金200万元（含）以上）；

2、 必须具有四级及以上计算机系统集成资质；

3、 在瑞安市有能力提供长期的售后服务；
4、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

四、招标文件的发售时间：
1、招标文件发售时间：2012年11月6日至2012年11月15日  上午：8:30-11:30   下午：14:00-17:00；
五、招标文件答疑：各投标人如对招标文件有疑问，请将书面材料于2012年月日17:00前传真至瑞安市公共资源交易中心（传真：0577-65879523）。集中采购机构仅对谈判供应商提出的合理疑问进行答复。

六、投标截止时间：2012年11月28日上午9:00 时止(北京时间)；
七、投标文件递交地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）；
八、开标时间：2012年11月28日上午9:00 时(北京时间)；
九、开标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼（开标室）；
十、投标保证金：人民币壹万元整；
十一、其他事项：响应投标人必须在2012年11月15日下午17：00前提供招标文件回执单。如果不按时提供回执单前来投标或虽按时提供回执单却未来投标的，我方将此行为记录在供应商诚信档案中。
根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”； 请供应商及时登入“浙江政府采购网”进行登记注册。
十二、联系人及联系电话：
集中采购机构名称：瑞安市公共资源交易中心 ( Email : RACGZX@163.com  )
集中采购机构地点：滨江大道外滩满庭芳大楼三楼
集中采购机构联系人：林女士
集中采购机构联系电话：0577-65879521
集中采购机构传真：    0577-65879523                               

   瑞安市第二人民医院

瑞安市公共资源交易中心

2012年11月6日

第二部分  投标人须知
（一）投标须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	瑞安市第二人民医院信息化建设

	2
	项目编号
	RACG20120932301

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	采购人
	名称：瑞安市第二人民医院

地址：瑞安市飞云镇

联系人：曾先生
电话：13958816256

	5
	集中采购机构
	名称：瑞安市公共资源交易中心
地址：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼
项目负责人：林女士
电话：0577-65879521

	6
	招标内容
	本次招标为瑞安市第二人民医院信息化建设，包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等（具体采购配置要求及采购内容以招标文件为准）。

	7
	投标供应商
资格要求
	1、具有独立法人资格的供应商并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注册资金200万元（含）以上）；

2、必须具有四级及以上计算机系统集成资质；

3、在瑞安市有能力提供长期的售后服务；
4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

	8
	是否接受联合体投标
	 不接受
□ 接受，应满足下列要求：

	9
	踏勘现场
	 不组织
□ 组织    踏勘时间：                 踏勘集中地点：

	10
	是否允许递交

备选投标方案
	 不允许
□ 允许

	11
	投标货币
	人民币

	12
	投标语言
	中文

	13
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份

	14
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	15
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	16
	密封、装订要求
	投标人应将投标文件的报价文件与技术、商务文件分开包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。其中技术、商务文件封装在一起。如投标文件的报价文件与技术、商务文件未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。标函封袋建议使用由瑞安市招标投标协会监制的标函袋，且标函袋上和封口处必须加盖单位公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	17
	投标样品
	□不需要
需要（提供所投六类非屏蔽双绞线线材1米左右，不需密封，中标后封存在采购单位）  

	18
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币壹万元整；。
截止时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取收款收据。收款收据原件需在开标前校验。
形    式：以电子汇款（回单）、银行汇票、本票等转帐方式提交；或以现金交款单方式提交。若以现金交款单方式的，现金需交入银行，现金交款单存款人栏内须注明单位名称，不得以个人名义存入方式提交。投标保证金不得由投标人其分支机构或第三者汇出。
单位名称：瑞安市公共资源交易中心
开户银行：浙商银行温州瑞安支行
银行账号：3330020110120100031028

	19
	履约担保
	 不需要
□ 需要

	20
	招标文件

发售时间
	2012年11月6日至2012年11月15日  8:30-17:00。

	21
	投标人对招标

文件提出疑义的

截止时间
	2012年11月15日17：00止(北京时间)，如发现招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑截止时间前同时向集中采购机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

	22
	投标截止时间
	2012年11月28日上午9：00止(北京时间)

	23
	投标文件递交

时间及地点
	2012年11月28日上午8:30～9:00；瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

	24
	开标时间
开标地点
	开标时间：2012年11月28日上午9：00正 (北京时间)

开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）。
参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	25
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布与会人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标人送达投标文件的逆序；先开启技术资信标，评审后，再开启商务报价标；
（6）公布财政预算价：在开启商务报价标之前，公布财政预算价；
（7）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程；
（8）宣布开标结束。

	26
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；
评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	27
	合同授予前的

最终审查
	评标结束后，集中采购机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：
(1) 投标人的资质、业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现；
(2) 投标人履行合同的能力；
(3) 是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”；
(4) 是否有行贿犯罪记录：行贿犯罪记录且处罚日期（以法院判决书为准）在投标截止时间前3年内的单位不得参加投标，否则取消中标候选人资格。行贿犯罪记录以检察机关查询结果为准。

	28
	诚信履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标人诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。

	29
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。



（二）总   则


1. 说明
1.1 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。
1.2 资金来源：财政性资金。
2. 定义及解释
2.1 采购人：瑞安市第二人民医院。
2.2 集中采购机构：系指按政府采购法有关规定，依法组织本次招标的瑞安市公共资源交易中心。
2.3 招标采购单位：系指组织本次招标的集中采购机构（瑞安市公共资源交易中心）和采购人。
2.4 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。
2.5 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。
2.6 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。
2.7 日期：指公历日。
2.8 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。
2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
2.10 “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
3. 合格的投标人
3.1 具有独立法人资格的供应商并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注册资金200万元（含）以上）；
3.2 必须具有四级及以上计算机系统集成资质；
3.3 在瑞安市有能力提供长期的售后服务；
3.4 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
4. 联合体投标：本项目不接受。
5. 保密与披露事项
5.1 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。
5.2 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。
5.3 集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
5.4 集中采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。
6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。
7. 踏勘现场：本项目不集中组织现场踏勘，供应商如需前往，请自行与采购人联系。
8. 备选投标方案：不允许。
9. 投标委托
9.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
（三）招标文件说明
10. 招标文件构成
10.1 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：
第一部分  招标公告
第二部分  投标人须知
第三部分  招标内容及技术要求
第四部分  合同条款
第五部分  投标文件格式
第六部分  评标办法
第七部分  补充通知及答疑（若有 ）
10.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

10.3 本招标文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。
11. 招标文件的澄清
11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给集中采购机构，集中采购机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。
11.2 集中采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。
12. 招标文件的修改
12.1 在投标截止时间前，集中采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
12.2 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。
12.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，集中采购机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。
12.4 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
（四）投标文件的编制
13. 投标文件的说明
13.1 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。
13.2 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
14. 投标文件的组成
14.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：
一、 报价文件：
（1） 开标一览表（统一格式，用于唱标）    （见第五部分附件一）；
（2） 报价明细表（请按规定填写）          （见第五部分附件二）；
二、技术、商务文件：
（3） 投标函  ；                          （见第五部分附件三）；
（4） 法定代表人授权委托书；               (见第五部分附件四)；
（5） 投标人授权代表身份证复印件；
（6） 投标人法定代表人身份证复印件；

（7） 投标人有效工商年检的营业执照及税务登记证（复印件加盖投标人公章）；

（8） 计算机系统集成资质（复印件加盖投标人公章）；

（9） 安全技术防范行业资信等级证书（复印件加盖投标人公章，若有）；

（10） 投标人简介；
（11） 商务偏离表（见第五部分附件五）（如不填写集中采购机构将视为对招标文件要求无偏差）；
（12） 技术偏离表（见第五部分附件六）（如不填写集中采购机构将视为对招标文件要求无偏差）；
（13） 投标产品技术响应表（按采购需求表详细列出，不允许仅用样本代替）（见第五部分附件七）；

（14） 技术培训计划表；                     （见第五部分附件八）
（15） 项目实施方案；
（16） 项目服务人员汇总表；                 （见第五部分附件九）
（17） 其他相关证明材料——如产品网站截图（具体要求见第三部份采购需求），并加盖公章；
（18） 随机附件及三年备品、备件一览表；     （见第五部分附件十）
（19） 售后服务一览表；                     （见第五部分附件十一）

（20） 投标人2009年以来最大五份类似项目的业绩复印件（合同有效性认定：政府采购类中标业绩提供中标通知书复印件加盖公章，其他类业绩提供合同和发票（缺一不可）复印件加盖公章）。                 
（21） 相应产品原厂三年售后服务承诺函原件；
资质证明文件（见第五部分附件十二）（复印件须加盖公章，若有）包括：关于资格、资质证明文件的声明函；投标人相关资质证书(复印件加盖公章)，实施 工程师取得各产品证书(复印件加盖公章) ;银行信用等级（复印件加盖投标人公章））； IS09001质量认证证书（复印件加盖投标人公章）；

投标文件格式填写说明
（22） 提供所投六类非屏蔽双绞线线材1米左右，不需密封，中标后封存在采购单位。
14.2 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或集中采购机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

14.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受集中采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。
14.4 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

14.5 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。
15. 投标报价
15.1 投标人提供的货物价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。
15.2 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对集中采购机构及买方最优惠的投标报价。
15.3 最低报价不能作为中标的保证。同一品牌、同一型号、同类别的货物，在同一地方，中标人应保证投标报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。
15.4 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请集中采购机构注意，否则是投标人自己的风险，集中采购机构对此不承担任何责任。
16. 投标有效期
16.1 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
16.2 特殊情况下，集中采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
17. 投标文件的式样和签署
17.1 投标人应每准备一份正本和四份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
17.2 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。
17.3 投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。
17.4 ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。
17.5  投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
17.6  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
18. 知识产权
18.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；
18.2 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
19. 投标保证金
19.1 投标人应于相应的投标截止时间前向瑞安市公共资源交易中心提供人民币壹万元整的投标保证金。
19.2 办理时间：投标截止时间前凭有效凭据，到瑞安市公共资源交易中心结算窗口换取瑞安市公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。
19.3 投标保证金应以电子汇款（回单）、银行汇票、本票等转帐方式提交；或以现金交款单方式提交。若以现金交款单方式的，现金需交入银行，现金交款单存款人栏内须注明单位名称，不得以个人名义存入方式提交。投标保证金不得由投标人其分支机构或第三者汇出。
单位名称：瑞安市公共资源交易中心
开户银行：浙商银行温州瑞安支行
银行账号：3330020110120100031028
19.4 有效凭据主要指：
· 本   票：投标人办理银行本票后→凭银行本票→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。
· 电子汇款（回单）：投标人在银行办理电子汇款手续后→凭电子汇款回单→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。
· 银行汇票：投标人办理银行汇票后→凭银行汇票→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。
· 现金交款单：投标人将现金和现金交款单（注明投标人名称和事由）交入浙商银行温州瑞安支行网点，确认后→凭现金交款单→到瑞安市公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据。
19.5 ▲未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。 
19.6 未中标的投标人的保证金，凭投标人开据的收款收据在集中采购机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。
19.7  中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同后，凭合同原件与中标人开据的收款收据5个工作日内无息退还。
19.8 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还： 
1、投标截止日后，投标人在投标有效期内撤回投标文件的； 
2、投标人未按规定签订合同的； 
3、投标人其他不按招标文件履行义务的行为；
4、在投标文件有效期内撤销投标文件或修改投标文件的；
5、存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；
6、存在弄虚作假，提供虚假证明材料的；
7、其他严重扰乱招投标程序的。
19.9 投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的； 

（2） 不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的； 

（3） 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（4） 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 

（5） 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

（6） 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的； 

（7） 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的； 

（8） 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的； 

（9） 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

（10）  不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

（11）  法律、法规或规章规定的其他串通行为。

（五）投标文件的递交
20. 投标文件的密封和标记
20.1 ▲投标人应将投标文件的报价文件与技术、商务文件分开包装密封，封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表印章（或签字）。其中技术、商务文件封装在一起。▲如投标文件的报价文件与技术、商务文件未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。
20.2 封套建议采用瑞安市招标投标协会监制的密封封套，并按要求填写。
20.3 封套上应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟交”投标时，能原封退回。
20.4 如果投标人未加写标记，集中采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。
20.5 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标人可以书面向集中采购机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标人加盖单位公章和法定代表人授权代表印章（或签字），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。 
21. 投标截止时间
21.1 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。集中采购机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。
21.2 在推迟了投标截止时间的情况下，集中采购机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
22. 投标文件有下列情形之一的，集中采购机构不予受理：
22.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
22.2 未按规定提交投标保证金的；
22.3 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的（指21.1款）。
（六）开标与评审
23. 开标
23.1 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。
23.2 集中采购机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
23.3 开标时监督人员或投标人代表查验投标文件的报价文件部分和技术、商务文件部分密封情况，确认无误后先拆封技术、商务文件部分；本次采购先评审投标文件的技术服务方案和商务内容，交由评标委员会评审，在对上述内容审查、计分完毕后，主持人宣读计分结果，开启符合招标文件要求的投标人的报价文件部分封套，唱出投标人正本的投标报价相关内容；评标委员会应对商务报价内容进行认真审查，审查后的报价交由集中采购机构按评分标准统一计算后，再复核计入总分，价格分采用低价优先法计算。
23.4 开标时，集中采购机构将当众宣读投标人名称、投标价格，以及集中采购机构认为合适的其他内容。集中采购机构将记录开封过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。
24. 评标委员会
24.1 本次采购依法组建评标委员会。
24.2 评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。
25. 评标原则和评标方法
25.1 评标基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。
26. 评标方法：本次采购的评标办法采用综合评分法；评标委员会根据所投产品的技术性能、功能、品牌认可度、投标价格（优惠率）、投标人承诺给予集中采购机构的各种优惠条件等相关内容进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低、推荐拟中标人，集中采购机构应对评标委员会所推荐的拟中标供货的报价进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。
27. 评标工作程序
27.1 初步评审： 
· 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标保证金是否提交、投标文件是否装订编排有序等。
· 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
· ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：
1) 投标不是固定价；

2) 投标有效期不足的；

3) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；

4) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

5) 不具备招标文件中规定资格要求的；

6) 未按规定提供投标保证金的投标文件的；
7) 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；
8) 未提供法定代表人授权委托书的；

9) 未提供相应产品售后服务承诺函等原件的；
10) 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；
11) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.2 澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价和技术评估，先评技术部份，再评报价部份，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术和商务都合格的投标报价予以审查，计算商务得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。
27.4 评标委员会推荐中标候选供应名单：按评审得分之和由高到低顺序推荐1-2名投标人作为候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
27.5 投标报价低于市场平均价有效。
27.6 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。
28. 评标过程保密
28.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

28.2 在评标期间，投标人企图影响集中采购机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
29. 中标人的确定
29.1 采购人按评标委员会的评审结果，每个标段在评标委员会推荐的1-2家候选人中依法确定排名第一的候选人（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标人。集中采购机构将在 “瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《预中标公告》，公示三天。
30. 拒绝任何或所有投标的权利
30.1 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
30.2 如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额时，集中采购机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
30.3 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
31. 质疑与投诉
31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
31.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考瑞安市公共资源交易网（网址：www.raztb.com）表格下载处相关格式。
1）  质疑受理机构：瑞安市公共资源交易中心政府采购部
联系电话：0577-65879522、0577-65879521
2）  投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科
投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼
投诉电话：0577-65827570
3）  投诉受理机构：瑞安市公共资源交易管理委员会办公室
投诉地址：滨江大道外滩满庭芳大楼三楼
投诉电话：0577-65879505

（七）授予合同
32. 合同授予标准
32.1 最终审查
评标结束后，集中采购机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：
1) 投标人的资质、业务能力、信誉以往政府采购活动中的业绩和表现；
2) 投标人履行合同的能力；
3) 是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”；
4) 是否有行贿犯罪记录。行贿犯罪记录且处罚日期（以法院判决书为准）在投标截止时间前3年内的单位不得参加投标，否则取消中标候选人资格。行贿犯罪记录以检察机关查询结果为准。
32.2 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。
32.3 中标人如未能通过最终审查，集中采购机构将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。
32.4 集中采购机构将合同授予获接受投标的投标人。
33. 中标通知
33.1 在投标有效期期满之前，集中采购机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。
34. 签订合同
34.1 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。
34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人自接到中标通知书后与采购人签订合同。
34.3 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，集中采购机构即可直接没收投标保证金，同时，集中采购机构取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。
35. 采购结果通知
集中采购机构在发出《中标通知书》的同时在 “瑞安市公共资源交易网”（网址：www.raztb.com）与“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。
第三部分  招标内容及要求
1. 项目概况
1.1 招标内容：本次招标为瑞安市第二人民医院信息化建设，包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等。

1.2 采购清单： 

	序号
	货物名称
	主要技术参数
	数量

	1
	核心交换机
	见后
	2套

	2
	汇聚交换机
	
	2台

	3
	接入交换机
	
	5台

	4
	多模光模模块
	
	4个

	5
	单模光模模块
	
	20个

	6
	刀片机箱
	
	1套

	7
	数据库服务器
	
	2台

	8
	应用服务器
	
	2台

	9
	主存储系统
	
	1台

	10
	上网行为
	
	1套

	11
	数据库容灾系统服务器
	
	1台

	12
	系统备份服务器
	
	1台

	13
	防火墙
	
	1台

	14
	服务器机柜
	
	2台

	15
	机柜配件
	
	1套


	16
	网络版防病毒软件
	
	1套

	17
	UPS
	
	1台

	18
	综合布线系统
	
	1批

	19
	监控系统
	
	1批

	20
	信息发布系统
	
	1套

	21
	机房系统
	
	1批

	22
	会议系统
	
	1套


2. 技术要求：
2.1 所有产品必须提供原厂详细清单，所投设备的性能参数一律仅以原厂商中英文网站公开发布的相关信息参数为标准,▲指标为必要指标，如不满足，投标将被拒绝。其他指标只是对应用功能的描述，可以做适当的偏离，若存在很大偏离，将可能作出对投标单位不利的评定。
2.2 技术参数：

	一、计算机网络系统

	1.核心交换机：2套

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	▲总体要求
	参考品牌
	Cisco 华为 H3C

	
	
	系统架构
	模块化插卡式机箱，分布式转发系统架构

	技术指标
	▲性能要求
	引擎板数量
	≥1，支持2个万兆接口或4个千兆接口，带千兆管理口

	
	
	可用业务槽数量
	≥2

	
	
	交换容量
	≥280Gbps

	
	
	背板容量
	≥280Gbps

	
	
	整机包转发率
	≥动态转发IPV4/6分配表，满足IPV4 ≥ 225Mpps，IPV6 ≥ 110Mpps

	
	端口
	▲千兆电口数量
	≥48个

	
	
	▲千兆光口数量
	12个

	
	
	万兆光口数量
	无

	
	可选项
	▲冗余组件
	冗余电源 冗余风扇

	资质
	国家权威部门检验检测报告、证书等
	入网证书
	投标产品的型号具有工信部入网证书，且能在工信部网站查询；

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	其他
	产品用户名称
	投标产品最终用户名称指定为“瑞安市第二人民医院”，否则，供货时采购单位可以拒收

	服务
	▲质保期和售后服务
	质保年限
	≥原厂三年

	
	
	服务类型
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件 

	
	培训服务
	　
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	　
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	 其他
	验收标准
	　
	中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	
	其他
	电源
	可提供POE供电功能，支持电源冗余

	2.汇聚交换机:2台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	总体要求
	品牌要求
	与核心交换机同一品牌

	
	
	系统架构
	机架式

	▲技术指标
	性能要求
	整机交换容量
	≥160Gbps

	
	
	整机背板容量
	≥160Gbps

	
	
	整机包转发率
	≥65Mpps,

	
	端口
	千兆电口数量
	≥24个10/100/1000M电接口，

	
	
	千兆光口数量
	≥4个千兆光纤接口,非COMBO

	
	可选项
	冗余组件
	支持现场可插拔的双电源和和风扇

	资质
	国家权威部门检验检测报告、证书等
	入网证书
	投标产品的型号具有工信部入网证书，且能在工信部网站查询；

	
	
	
	

	
	
	
	

	服务
	▲质保期和售后服务
	质保年限
	≥原厂三年

	
	
	服务类型
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	培训服务
	　
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	　
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	 其他
　
	验收标准
	　
	中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	3.接入交换机:5台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	▲总体要求
	总体要求
	品牌要求
	与核心交换机同一品牌

	
	
	系统架构
	机架式

	▲技术指标
	性能要求
	整机交换容量
	≥50Gbps

	
	
	整机背板容量
	≥50Gbps

	
	
	整机包转发率
	≥38Mpps

	
	端口
	千兆电口数量
	≥24个千兆电接口

	
	
	千兆光口数量
	≥2个千兆光纤接口

	
	可选项
	冗余组件
	支持冗余电源

	资质
	国家权威部门检验检测报告、证书等
	入网证书
	投标产品的型号具有工信部入网证书，且能在工信部网站查询；

	
	
	
	

	
	
	
	

	服务
	质保期和售后服务
	质保年限
	≥原厂三年

	
	
	服务类型
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	培训服务
	　
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	　
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	其他
	验收标准
	　
	中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	4.多模光模模块:4个

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	总体要求
	品牌要求
	与核心交换机同一品牌

	
	
	模块类型
	千兆多模

	服务
	质保期和售后服务
	▲质保年限
	≥原厂三年

	5.单模光模模块:20个

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	总体要求
	品牌要求
	与核心交换机同一品牌

	
	
	模块类型
	千兆单模

	服务
	质保期和售后服务
	▲质保年限
	≥原厂三年

	6.刀片机箱:1套

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	▲总体要求
	品牌要求
	品牌
	国际知名品牌，产品成熟度高，非OEM产品， 如（IBM HP DELL）

	
	
	架构
	全冗余的双背板设计，网络、SAN交换机、管理模块、电源、风扇均可实现冗余, 电源、风扇均支持热插拔且内置于机箱内

小于等于10U

	技术指标
	性能要求
	▲刀片服务器托架
	可支持14个刀片服务器,可同时支持Intel、AMD芯片刀片，刀片支持热插拔

	
	
	▲内部网络连接
	最大支持4个交换模块支持以太网、SAN存储交换机模块支持L2-7交换机 （或者基于硬件的负载均衡功能）支持智能直通模块，并可升级成交换机

	
	
	LAN连接
	配置2个2层20口对外以太网千兆交换模块

	
	
	SAN连接
	支持Qlogic，Bracode FC Switch，配置1个8Gb光纤通道交换机模块，当前激活≥10口，至少配置2个8GB光纤短波模块

	
	
	IO虚拟化
	要求支持IO虚拟化，即可以为每个刀片配置虚拟的MAC地址和WWN地址

	
	
	▲冗余电源
	冗余热插拔电源, 支持N+1、N+N电源冗余模式；在N+N冗余情况下允许任意一半电源损坏而不影响系统安全，当前满配高效电源模块

	
	
	▲冗余风扇
	冗余热插拔风扇，支持智能散热(即可根据负载自动调整风扇转速)，支持热插拔，满配情况下，允许同时坏两个风扇不影响系统运行，当前配置满配风扇

	
	
	绿色节能
	要求提供电源管理工具，能够提供图形化电源使用监控界面，并且更具需要限定个别刀片的用电，能够提供服务器的历史用电量，给出曲线图

	
	
	系统管理工具
	配置1个KVM高级管理模块，通过图形化界面管理，支持多个远程并发连接，无需额外增加KVM切换器就可以集中管理刀片机箱中的所有服务器支持USB设备虚拟化，增强了远程媒体存储容量，管理模块可选冗余，KVM管理模块支持热插拔

	
	
	
	对刀片机箱进行统一管理，单点进行控制、管理和安装，本地KVM切换功能，串口连接

	服务
	▲质保期和售后服务
	质保年限
	≥原厂三年

	
	
	服务类型
	原厂三年7*24小时上门服务

	
	培训服务
	
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	 其他
	验收标准
	
	根据招标文件要求与投标文件响应程度一一对应测试验收

	
	其他
	
	中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	7.数据库服务器:2台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	▲总体要求
	品牌要求
	品牌要求
	国际知名品牌，产品成熟度高，非OEM产品， 如（IBM HP DELL）

	
	外观要求
	外观
	刀片式服务器

	▲技术指标
	处理器
	处理器类型
	Intel Xeon E5600系列六核处理器

	
	
	主频
	≥2.66GHz 

	
	
	配置数目
	≥2颗

	
	
	最大配置数目
	≥2颗

	
	内存
	内存类型
	DDR3内存

	
	
	配置容量
	32GB ECC DDR3内存，最大可支持768G内存

	
	硬盘
	硬盘类型
	2.5英寸 热插拔 SAS/SATA/SSD硬盘

	
	
	硬盘转速
	10krpm 

	
	
	配置容量
	≥2块300GB SAS 6Gb/s 10K 热插拔硬盘

	
	其他
	热插拔冗余组件
	支持 冗余电源,冗余风扇

	
	
	阵列控制器
	支持RAID 0，1

	
	
	网卡
	≥2个千兆位网卡，支持冗余

	
	
	HBA卡
	实配一块8GB 双端口的HBA卡

	
	
	PCI I/O插槽
	2个PCI-E 

	服务
	质保期和售后服务
	▲质保年限
	≥原厂三年

	
	
	▲服务类型
	原厂三年7*24小时上门服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	培训服务
	　
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	　
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	 其他
	验收标准
	　
	根据招标文件要求与投标文件响应程度一一对应测试验收，中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	8.应用服务器:2台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	品牌要求
	品牌要求
	与数据库服务器同品牌

	
	外观要求
	外观
	刀片式服务器

	▲技术指标
	处理器
	处理器类型
	Intel Xeon E5600系列四核处理器

	
	
	主频
	≥2.4GHz

	
	
	配置数目
	≥1颗

	
	
	最大配置数目
	≥2颗

	
	内存
	内存类型
	DDR3内存

	
	
	配置容量
	16GB 

	
	硬盘
	硬盘类型
	2.5英寸 热插拔 SAS/SATA/SSD硬盘

	
	
	硬盘转速
	10krpm 

	
	
	配置容量
	≥2块300GB SAS 6Gb/s 10K 热插拔硬盘

	
	其他
	热插拔冗余组件
	支持 冗余电源,冗余风扇

	
	
	阵列控制器
	Raid0,1

	
	
	网卡
	≥2个千兆位网卡，支持冗余

	
	
	PCI I/O插槽
	2个PCI-E 

	
	
	其他
	要求至少包含2台物理服务器许可、每台服务器至少支持1颗物理CPU的许可，并要求提供统一的管理软件1套。

	服务
	▲质保期和售后服务
	质保年限
	≥原厂三年

	
	
	服务类型
	原厂三年7*24小时上门服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	培训服务
	　
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	　
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	 其他
	验收标准
	　
	根据招标文件要求与投标文件响应程度一一对应测试验收，中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	9.主存储系统:1台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	构架
	▲品牌要求
	国际知名品牌，非OEM产品

	
	
	存储类型
	FC-SAN，IP-SAN

	
	
	系统构架
	支持FC-SAN、IP-SAN、两种连接方式

	
	
	▲控制器类型
	≥2个

	
	
	▲控制器冗余要求
	支持Active-Active模式

	▲技术指标资质
	主机要求
	主机端口数量
	配置用于FC-SAN连接的8Gb FC前端端口不少于4个。
最大支持8个以上8Gb FC前端端口

	
	容量
	裸容量
	≥7.8TB      

	
	
	有效容量
	≥5.2TB

	
	
	磁盘柜配置数量
	≥2

	
	
	硬盘类型
	600GB SAS 15KRPM磁盘与2TB 7.2K RPM 大容量磁盘

	
	
	RAID要求
	支持RAID 0、1、1+0、5、5+0、6，使用专用处理器负责Raid校验，提升Raid性能

	
	
	Cache
	≥4GB，可扩充

	
	
	并发连接主机
	不做限制,开放授权

	
	
	缓存断电保护
	支持缓存镜像功能，支持意外断电缓存数据写回功能，保证数据不丢失和一致性

	
	可靠性要求
	可靠性
	没有单点故障，阵列控制器实现冗余。做到不停机维护

	
	
	数据备份
	支持无中断数据备份和克隆的快照功能

	
	
	系统容灾
	支持远程同步、异步容灾

	
	其他
	冗余组件
	冗余热插拔电源和冗余热插拔风扇

	服务
	质保期和售后服务
	▲质保年限
	≥原厂三年

	
	
	▲服务类型
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	
	安装及故障硬盘
	原厂工程师安装调试，故障硬盘不回收

	
	培训服务
	
	原厂工程师现场培训

	
	其他
	
	安装时提供原厂商认证工程师上门调试，并提供相应认证证明。

	10上网行为网关1台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	设备要求
	▲整机吞吐量
	≥65 M bps

	
	并发数
	≥60000

	
	VPN隧道数目
	1000
	

	
	移动用户数
	1500
	

	
	网络接口
	≥4*1000BASE-T (RJ-45)
	

	
	串口
	≥1个
	

	
	▲业务需要
	（1）针对我们单位业务相关的专业类网站、教育类网站等集中访问提供更优化的带宽保障服务，并对娱乐性质的网站进行带宽限制的功能； 
	

	
	
	（2）能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站； 识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等
	

	
	
	（3）能识别并封堵含有恶意插件、恶意脚本、挂载木马等的网络访问行为；
	

	
	▲具备用户管理、业界主流的应用识别规则库、P2P识别与管理、基于用户组、用户的流量管理、应用审计、病毒查杀、入侵防御等功能
	

	
	▲产品资质
	公安部公共信息网络安全监察局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证
	

	
	▲服务要求
	特征库更新：所有特征库必须互为独立，都支持自动更新，并提供三年更新升级服务，提供原厂商特征库三年更新服务承诺函
	

	11. 容灾服务器:1台

	分类
	指标
	指标项
	招标方要求

	总体要求
	总体要求
	品牌要求
	国际知名品牌，产品成熟度高，非OEM产品， 如（IBM HP DELL）

	▲技术指标
	性能要求

	CPU类型
	两路Intel Xeon E5-2600系列六核处理器

	
	
	CPU实配规格
	≥2.3GHZ 六核

	
	
	CPU可扩展数量
	≥2颗六核

	
	
	内存实配规格
	≥32GB

	
	
	内存可扩展数量
	≥768GB

	
	
	内置硬盘类型
	2.5" SFF 接口热插拔 SAS/SATA硬盘

	
	
	内置硬盘实配规格
	≥6个 600GB 6G SAS 10K-rpm SFF（2.5 英寸）

	
	
	光驱
	DVD驱动器

	
	其他
	网卡
	4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口

	
	
	冗余电源
	2个通用插槽热插拔标准电源

	
	支持系统
	支持系统
	Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Oracle Solaris
VMware
Citrix XenServer

	
	实现要求
	备份和容灾
	主数据库宕机后，数据无需恢复，保障业务持续运行，整个操作过程不得超过15分钟；当主数据库恢复后，容灾机在不中断业务的情况下，将数据还原到主数据库中（非ORACLE Data Guard/RAC/Golden gate功能）

	服务
	         质保期和售后服务
	▲质保年限
	≥提供3年免费人工、部件，7×24x4带备件上门的原厂服务

	
	
	▲服务类型
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	
	安装及故障硬盘
	原厂工程师安装调试 

	
	
	数据容灾要求
	利用数据库或其他专用的数据复制技术，实现数据库的时时同步，并能实现系统的自动切换。

	验收
	验收标准
	中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	12. 备份服务器:1台

	分类
	指标
	品牌要求
	国际知名品牌，产品成熟度高，非OEM产品， 如（IBM HP DELL）

	总体要求
	总体要求
	CPU类型
	1路Intel Xeon E5-2600系列六核处理器

	▲技术指标
	性能要求

	CPU实配规格
	≥2.3GHZ 六核

	
	
	CPU可扩展数量
	≥2颗六核

	
	
	内存实配规格
	≥16GB

	
	
	内存可扩展数量
	≥768GB

	
	
	内置硬盘类型
	2.5" SFF 接口热插拔 SAS/SATA硬盘

	
	
	内置硬盘实配规格
	≥2块300GB SAS 6Gb/s 10K 热插拔硬盘；≥6块1TB SATA 6Gb/s 7.2K 热插拔硬盘

	
	
	光驱
	DVD驱动器

	
	其他
	网卡
	4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口

	
	
	冗余电源
	2个通用插槽热插拔标准电源

	
	
	支持系统
	Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Oracle Solaris
VMware
Citrix XenServer

	
	支持系统
	▲质保年限
	≥提供3年免费人工、部件，7×24x4带备件上门的原厂服务

	服务
	质保期和售后服务
	▲服务类型
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	
	安装及故障硬盘
	原厂工程师安装调试 

	
	
	▲备份要求
	利用数据库或专用的备份软件，实现各业务数据库的定时备份和操作系统的自动还原

	验收
	验收标准
	
	中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	13.防火墙(UTM):1台

	分类
	指标
	系统构架
	非X86多核硬件架构

	▲总体要求
	总体要求
	并发连接数
	防火墙功能、SSL VPN功能、入侵防御（IPS）功能、防病毒（AV）功能、支持P2P流量分析及流量控制，

	
	
	
	≥100万

	技术指标


	性能要求
	▲吞吐容量
	≥1000Mbps

	
	
	延迟
	≦50ms

	
	
	每秒新建连接数
	≥1万

	
	
	状态检测包过滤
	能够基于源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议类型、方向、时间等多个元素进行访问控制；支持状态检测和深度报文检测；支持静态黑名单和动态黑名单；

	
	
	负载均衡
	支持智能DNS功能，使外网访问内部服务器的流量可以在多条链路上实现智能分担。

支持通过ICMP探测或探测服务器的某个TCP服务端口实现探测服务器是否还处于存活状态

	
	
	链路聚合
	支持802.3ad链路聚合，可以将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口以提升带宽，最多可捆绑4条链路，当其中某一条链路中断时可自动将流量分担到其他链路中，提高可靠性；

	
	
	SSLVPN
	本次招标要求配置8个并发用户，最大支持500个并发用户

	
	
	
	支持对主机的硬件特征进行绑定，包括MAC地址、CPU ID、硬盘ID、操作系统ID等。并支持绑定信息的自动探测，不用手工输入。

	
	
	
	能够自动识别接入终端的操作系统版本、系统补丁安装情况、客户端进程。

	
	
	路由能力
	支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议

支持智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发

	
	
	入侵防御（IPS）功能

	支持应用层入侵防御，入侵攻击特征库数量≥1500种，攻击检测率≥90％；支持对多种常用协议的协议识别和异常检测，包括HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、MSRPC、NETBIOS、 SMB、MS_SQL、TELNET、IRC、DNS等；支持入侵攻击特征库的分类显示；支持用户自定义规则；支持入侵攻击特征库自动升级，手动升级，离线升级，版本回退；响应方式支持阻断、丢包、日志记录等；

	
	
	
	提供原厂3年免费IPS特征库的升级服务

	
	
	防病毒（AV）功能
	支持常用协议的病毒扫描功能，病毒库数量≥80万种，病毒检测率≥90％；支持对文件真实类型的有效识别；支持对各种压缩格式及多层压缩文件进行病毒扫描；支持对加壳病毒的脱壳扫描；可设置病毒扫描等级；响应方式支持病毒文件的删除，返回页面警告，邮件标记警告打，日志记录等；支持病毒库自动升级，手动升级，离线升级，版本回退；可显示病毒库中的病毒列表；

支持恶意链接和病毒警告提示，提示用户所访问的网站为恶意网站或者发现病毒（提供界面截图）

提供与安全网关配合使用的ARP防护软件

（本次招标要求配置200台主机授权。提供软、硬件协同防御ARP欺骗的界面截图或技术文档做证明）

	
	
	
	提供原厂3年免费AV特征库的升级服务

	
	端口
	接口数量
	千M电口≥8 

	▲证书
	国家权威部门检验检测报告、证书等
	检测证书
	具有中国国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》

	
	
	
	要求通过全球IP V6测试中心的“IPv6 Ready”认证，并提供认证证书

	
	
	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（千兆）》（三级）

	服务
	▲质保期和售后服务
	质保年限
	开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件

	
	
	服务类型
	

	
	培训服务
	
	原厂工程师现场培训

	其他
	验收标准
	
	根据招标文件要求与投标文件响应程度一一对应测试验收，中标后提供设备现场测试，如果与投标文件承诺不一致，则被视为欺诈行为。

	

	14
	机柜及配套
	机柜外观
	42U 600*1000*2000MM服务器双网孔机柜,电源排插一套、固定板三块、重载脚轮四只、支撑地脚四只、方螺母螺钉四十套
	2套

	15
	
	机柜配件
	KVM 8口，USB，支持8台主机使用，交换模块，配齐8套连接服务器所需线缆 本次配4个8位 16A 机柜PDU电源排插 PDU插座 2.5MM2线径
	1套

	16
	网络版防病毒软件
	
	网络版防病毒软件

用户数：100用户，不区分服务器端和工作站。

升级服务：三年免费升级服务
	1套

	17
	UPS
	品牌要求
	国际主流品牌
	1台

	
	
	额定容量
	10KV
	

	
	
	输入配线
	三相四线+地线
	

	
	
	电压范围
	210~475V
	

	
	
	频率范围
	46~64Hz   50/60HZ自适应 
	

	
	
	输入功因
	>0.95
	

	
	
	电压范围
	220×（1±1%）VAC
	

	
	
	频率范围
	市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步);

电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz
	

	
	
	电流峰值比
	3：1
	

	
	
	额定功率因数
	0.8
	

	
	
	超载能力
	Load< 105%,长期运行;  105%<Load≤125% >1min;  125%<Load≤150% >30sec
	

	
	
	效率
	up to 90%
	

	
	
	电池电压
	16 pcs × 12VDC*2
	

	
	
	电池
	12V/100AH*32节
	

	
	
	电池箱
	A16电池箱2只
	

	
	
	▲服务
	主机及电池三年免费原厂服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件
	

	
	
	
	
	

	二、综合布线系统

	序号
	设备名称
	招标方要求
	数量

	
	总体要求
	品牌要求：康普，恩普，威讯科 或其他更高档次的品牌产品。招标现场提供线材样品


	

	1
	网线
	六类非屏蔽双绞线缆
	50箱

	2
	光纤跳线
	光纤配线架接交换机
	24条

	3
	信息插座
	双口模块式信息插座安装
	162套

	4
	明装86盒
	
	162套

	5
	模块
	超五类非屏蔽数据模块
	186只

	6
	电话模块
	RJ11电话模块
	83只

	7
	110配线架
	50对
	8只

	8
	大对数电缆
	50对
	420米

	9
	数据跳线
	超五类数据跳线(1米)
	300条

	10
	网络配线架
	24口网络配线架，含24个六类非屏蔽模块
	9只

	11
	服务器机柜
	42U（600*960*2000，黑色机柜后面带小孔）
	2台

	12
	钢制槽式桥架安装
	200*100
	50米

	13
	网络配线架
	24口网络配线架，含24个六类非屏蔽模块
	8只

	14
	PVC管
	PVC25、线槽
	3000米

	15
	线槽
	根据实际情况选择规格
	300米

	16
	辅材
	墙面开孔、打线工具、胶布、扎带、标签、等
	1批

	17
	
	
	

	三、监控系统

	序号
	设备名称
	招标方要求
	数量

	1
	红外一体化摄像机
	▲图像传感器：1/3" SONY CCD
	44台

	
	
	有效像素：PAL，PAL:976（H）×582（V）
	

	
	
	水平解析度：700TVL
	

	
	
	最低照度：0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	

	
	
	电子快门：1/50s~1/100,000s
	

	
	
	同步方式：内同步
	

	
	
	视频输出：1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC）
	

	
	
	镜头：“IR3”: 12mm @ F1.8(3.6mm,6mm,8mm,16mm可选)
	

	
	
	红外距离：30~40米
	

	
	
	防护等级：IP66
	

	
	
	工作温度：-30°C~+60°C
	

	
	
	信噪比：62dB（以公安部检测报告为准）
	

	
	
	电源：DC12V
	

	
	
	并提供公安部检测报告
	

	
	
	三年免费原厂服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件
	

	2
	室外球机
	品牌要求：与红外一体化摄像机同品牌
	4台

	
	
	图像传感器：1/4" Sony Super HAD CCD
	

	
	
	有效像素：PAL:752(H)×582(V)
	

	
	
	水平解析度：≥540TVL
	

	
	
	最低照度：0.2Lux/F1.6(彩色)，0.02Lux/F1.6(黑白)
	

	
	
	增益控制：自动、手动、背光补偿
	

	
	
	信噪比：大于50dB
	

	
	
	电子快门：1/50 – 1/100000s
	

	
	
	数字变倍：16x
	

	
	
	日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑
	

	
	
	焦距：3.84-88.4 mm, 23倍
	

	
	
	旋转范围：水平:0° ～360°连续旋转 垂直:-5° ～90°自动翻转
	

	
	
	旋转速度：键控:水平0.1°～300°/秒;垂直0.1°～240°/秒 预置点:水平540°/秒 垂直400°/秒
	

	
	
	预置点：256个，自动巡航：8条，每条可添加32个预置点；花样扫描：4条, 总记录时间至少10分钟 
	

	
	
	守望功能：预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描
	

	
	
	信息显示：方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息
	

	
	
	控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级
	

	
	
	电源：AC24V(DC12V可选)
	

	
	
	工作环境：-30℃-65℃(室外)/ -10℃-50℃(室内)，湿度小于90%
	

	
	
	防护等级：IP66，TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波保护
	

	
	
	结构设计：一体化整体结构设计，稳定、耐用；快装结构，安装简便；防水组合线，超强防水
	

	
	
	并提供公安部检测报告
	

	
	
	三年免费原厂服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件


	

	3、
	16路硬盘录像机
	品牌要求：与红外一体化摄像机同品牌
	3台

	
	
	主处理器：嵌入式微控制器
	

	
	
	图像编码标准：H.264
	

	
	
	视频输入：16路 BNC接口，所有通道支持D1实时编码
	

	
	
	视频输出：1路模拟视频BNC接口, 1路VGA输出，1路HDMI输出，支持VGA、HDMI同步输出；支持1080P高清预览
	

	
	
	支持16路环通输出和1路矩阵输出
	

	
	
	音频输入：16路线性音频输入
	

	
	
	音频输出：2路线性音频输出
	

	
	
	支持16路D1录像同步回放
	

	
	
	报警输入：16路报警输入
	

	
	
	报警输出：4路告警输出
	

	
	
	码流：每个通道可设置双码流，图像质量可调，可变码流和固定码流可选
	

	
	
	支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份
	

	
	
	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
	

	
	
	支持预览图像与回放图像的电子放大
	

	
	
	支持JPEG抓图功能
	

	
	
	支持独立的eSATA备份，支持磁盘柜扩容
	

	
	
	1个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应，2个USB 2.0接口
	

	
	
	标准485接口，支持半双工，绿色接线柱接口; 标准232接口
	

	
	
	内部支持8个SATA硬盘
	

	
	
	电源：AC220V，47--63 HZ
	

	
	
	尺寸：2U高度
	

	
	
	并提供公安部检测报告
	

	
	
	三年免费原厂服务,开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件 

	4
	硬盘录像机专用硬盘
	1T SATA硬盘，录像存储事件不小于30天。
	6块

	5
	室外摄像机立杆
	3米，含基础
	5只

	6
	摄像机电源
	DC12V  
	45只

	7
	摄像机电源
	DC24V
	4只

	8
	24寸监视器
	24寸液晶监视器，含壁挂支架
	3台

	9
	16光端机
	带一路反向数据
	3套

	10
	视频切换器
	四进一出
	1只

	11
	8芯室外单模光纤
	　
	420米

	12
	尾纤
	ST
	48条

	13
	光纤熔接
	　
	48芯

	14
	光纤配线架
	12口含耦合器
	5台

	15
	光纤跳线
	光纤配线架接光端机
	12条

	16
	钢管
	SC100
	30米

	17
	地面开槽及修补
	钢管预埋
	30米

	18
	0#手孔井
	　
	2口

	19
	PVC管材
	PVC25、线槽
	2500米

	20
	线槽
	根据实际情况选择规格
	500米

	21
	视频线
	SYV75-5
	2500米

	22
	电源线
	RVV2*1.0
	2500米

	23
	电源线
	YJV3*2.5，机房UPS统一供电线缆
	420米

	24
	壁挂式机柜
	15U
	3个

	25
	控制线
	RVVP2*1.0，球机控制线
	200米

	26
	插板
	机柜用
	3个

	27
	附材
	BNC头、管卡、接头、绝缘胶带、扎带等
	1批

	
	
	
	

	四、信息发布系统 

	序号
	设备名称
	
	

	A、P10正门口单色LED  面积 3.2*2.08M

	1
	室外单基色LED屏
	像素管：

像素管间距：10mm
像素管产地：红管：台湾光磊 

            像素点组合：1R
物理密度： 10000点/m2 
	1块

	
	
	单元箱：

单元箱体分辨率：长64点×高64点 

单元箱体尺寸：640mm×640mm

模组分辨率：长32点×高16点

模组尺寸: 320mm×160mm

箱体总像数：4096点
	

	
	
	显示屏整屏：

屏幕水平可视视角：水平≥120°

屏幕垂直视角：水平≥55°

最佳视距：2～200M

存贮温度： -45℃ ～ +85℃

工作温度：-45℃ ～ +60℃

相对湿度：10%～90%RH

屏体重量：30kg/㎡
	

	
	
	供电：

工作电压： 220V±15％
整屏功耗：平均200W/ 平方 .  最大 400 W/平方
	

	
	
	控制系统：

控制主机：计算机/手机

操作系统：WIN 98/ 2000/ XP

控制方式：异步控制
	

	
	
	主要技术参数：

1）驱动方式：4扫

2）刷新频率：≥380Hz

3）灰度/颜色： 16级，

4）亮度：≥2500cd/m2

5）屏体寿命：≥100000小时    连续工作时间：≥48小时

6）平整度：任意相邻像素间≤1mm；模组拼接间隙＜1mm ；

7）均匀性：像素光强、模组亮度均匀

8）盲点率：＜0.0001（呈离散状态）

9）开关电源负荷：5V/40A

10）计算机显示模式：1024×768

11）有效通讯距离：无限

12）电源保护：具有超温、过流、过压等技术。

13）常亮点：2年内≤3/10000。

14）盲点：2年内≤3/10000。

15）操作系统：Windows98/Me/2000/Xp/WIN7。

16）亮度整定值：≥4000CD/㎡向下16级可调。

17）整屏亮度调整级数：32级自动或手动。

18）换帧方式：同步帧切换。

19）连续工作时间：≥240小时。
	

	2
	控制卡
	网络控制卡块
	1块

	3
	钢结构边框
	专用防水箱体，采用全不锈钢双立柱
	1米

	4
	软件
	LED演播室
	1套

	5
	线材
	通讯电线、镀锌钢管，含室外地面开槽及回填、修补等
	1项

	B、Φ3.75药房窗口单色LED屏  面积4.0*0.3M

	1
	室内单色LED屏
	像素管：

像素管间距：4.75mm
像素管产地：红管：台湾光磊 、

            像素点组合：1R
物理密度： 43210点/m2 
	2块

	
	
	单元箱：

模组分辨率：长64点×高32点
模组尺寸:304mm×152mm

单元板像数：2048点
	

	
	
	显示屏整屏：

屏幕水平可视视角：水平≥120°
屏幕垂直视角：水平≥55°

最佳视距：5～200M

存贮温度： -45℃ ～ +85℃

工作温度：-45℃ ～ +60℃

相对湿度：10%～90%RH

屏体重量：3kg/㎡
	

	
	
	供电：

工作电压： 220V±15％
整屏功耗：平均200W/ 平方 .  最大300 W/平方
	

	
	
	控制系统：

控制主机：计算机/手机
操作系统：WIN 98/ 2000/ XP

控制方式：异步控制
	

	
	
	主要技术参数：

1）驱动方式：16扫
2）刷新频率：≥380Hz

3）灰度/颜色：16级，

4）亮度：≥1800cd/m2

5）屏体寿命：≥100000小时    连续工作时间：≥48小时

6）平整度：任意相邻像素间≤1mm；模组拼接间隙＜1mm ；

7）均匀性：像素光强、模组亮度均匀

8）盲点率：＜0.0001（呈离散状态）

9）开关电源负荷：5V/40A

10）计算机显示模式：1024×768

11）有效通讯距离：无限

12）电源保护：具有超温、过流、过压等技术。

13）常亮点：2年内≤3/10000。

14）盲点：2年内≤3/10000。

15）操作系统：Windows98/Me/2000/Xp/WIN7。

16）亮度整定值：≥1800CD/㎡向下16级可调。

17）整屏亮度调整级数：32级自动或手动。

18）换帧方式：同步帧切换。

19）连续工作时间：≥240小时。
	

	2
	控制卡
	网络控制卡块
	1块

	3
	钢结构边框
	专用铝合金边框
	2米

	4
	软件
	LED演播室
	2套

	5
	线材
	　
	2项

	C、Φ5住院部大厅双色LED屏  面积2.5*2.0M

	1
	室内双基色LED屏
	像素管：

像素管间距：7.62mm
像素管产地：红管：台湾光磊 、绿管：杭州仕蓝
            像素点组合：1R1G

物理密度： 17200点/m2 
	1块

	
	
	单元箱：

模组分辨率：长64点×高32点
模组尺寸: 488mm×244mm

单元板像数：2048点
	

	
	
	显示屏整屏：

屏幕水平可视视角：水平≥120°
屏幕垂直视角：水平≥55°

最佳视距：5～200M

存贮温度： -45℃ ～ +85℃

工作温度：-45℃ ～ +60℃

相对湿度：10%～90%RH

屏体重量：3kg/㎡
	

	
	
	供电：

工作电压： 220V±15％
整屏功耗：平均200W/ 平方 .  最大 400 W/平方
	

	
	
	控制系统：

控制主机：计算机/手机
操作系统：WIN 98/ 2000/ XP

控制方式：异步控制
	

	
	
	主要技术参数：

1）驱动方式：16扫
2）刷新频率：≥380Hz

3）灰度/颜色： 256级，

4）亮度：≥1800cd/m2

5）屏体寿命：≥100000小时    连续工作时间：≥48小时

6）平整度：任意相邻像素间≤1mm；模组拼接间隙＜1mm ；

7）均匀性：像素光强、模组亮度均匀

8）盲点率：＜0.0001（呈离散状态）

9）开关电源负荷：5V/40A

10）计算机显示模式：1024×768

11）有效通讯距离：无限

12）电源保护：具有超温、过流、过压等技术。

13）常亮点：2年内≤3/10000。

14）盲点：2年内≤3/10000。

15）操作系统：Windows98/Me/2000/Xp/WIN7。

16）亮度整定值：≥2000CD/㎡向下256级可调。

17）整屏亮度调整级数：32级自动或手动。

18）换帧方式：同步帧切换。

19）连续工作时间：≥240小时。
	

	2
	控制卡
	网络控制卡块
	1块

	3
	钢结构边框
	专用铝合金边框
	1米

	4
	软件
	LED演播室
	1套

	5
	线材
	
	1项

	
	
	
	

	五、机房系统

	序号
	设备名称
	招标方要求
	数量

	A、机房装修　

	1
	防尘微孔铝合金吸音天花
	U50
	20㎡

	2
	天花龙骨
	L型
	20㎡

	3
	压边条
	墙面、地面、顶上环保两遍
	18㎡

	4
	防尘防静电涂料
	机房照明
	112㎡

	5
	隔栅灯
	600*600*35
	4只

	6
	钢制防静电地板
	高100mm，拉丝不锈钢，含基层
	20㎡

	7
	不锈钢T脚线
	　
	18米

	8
	地板吸盘
	
	2只

	B、机房防雷　

	9
	三相电源防雷模块
	UPS供电防雷保护
	1只

	10
	单相电源防雷模块
	30*3
	1只

	11
	等电位铜排
	BVR6
	10米

	12
	接地线缆
	BVR10
	100米

	13
	接地线缆
	BVR4
	50米

	14
	接地线缆
	BVR35引至大楼联合接地，业主提供
	100米

	15
	接地线缆
	角钢焊制接地体，深埋地下，最终机房接地端子箱处接地电阻要求小于1Ω
	20米

	16
	独立接地体
	
	1只

	C、机房配电

	17
	综合配电柜
	机柜配电32A
	1套

	18
	工业连接器
	32A/10A,8口
	6套

	19
	PDU
	200*50
	6个

	20
	桥架
	　
	10米

	21
	桥架安装配件
	金属软管,外有塑套
	10米

	22
	金属软管
	KBG25mm
	50米

	23
	KBG管
	地板下过线、出线盒86型
	50米

	24
	金属86盒
	业主引入ZR VV4*16+1*10
	30只

	25
	电力电缆
	ZR VV3*6
	0米

	26
	电力电缆
	ZR VV3*2.5
	300米

	27
	电力电缆
	ZR VV2.5
	200米

	28
	电线（照明及维修）
	　
	300米

	29
	诱导疏散灯
	铜鼻子、扎带、电工胶带、防火封堵材料等
	1只

	30
	辅材
	
	1批

	D、机房空调

	1
	机房空调
	3匹,含来电自启动模块，知名品牌商用空调
	1台

	2
	电缆
	阻燃ZR VV5*6
	10米

	
	
	
	

	 六、会议系统

	序号
	设备名称
	招标方要求
	数量

	1
	主扩声全频音箱
	双12寸大功率低频换能器与44芯钛金属高音的最佳组合，使得功率与音质同样得到体现。

阻抗 8Ω；频响 45Hz-20KHz；功率 200W；灵敏度 99dB；覆盖角度 (H)90°(V)90°；分频器，二分频；高音 ф34钛膜高音 ；低音 ф169磁12寸低音；箱体材料 15mm高密度板；箱体表面处理 黑灰色喷漆；尺寸410*390*700(mm)

(三年免费原厂服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。)
	2只

	2
	主扩声功率放大器
	双单声道平衡输入结构
内置100HZ高通滤波器 输出功率 （20Hz-20KHz/THD≤0.1％）输出功率 （1KHz/THD≤10％）频率响应 10Hz-30KHz/-1dB电压增益(Reference 1KHz) 26dB(constant gain option)输入灵敏度 0dBu(0.775V)输入阻抗 10KohmsTHD+N ≤0.08％信噪比 (A-Weighted,RMS to rated output level,Input sensitivity+GdBu) 105dB
分离度(At rated output Powerreference 1KHz) ≤70dB阻尼系数(Internal 1KHz) ＞700转换速率 70V/us

(三年免费原厂服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。)
	1只

	3
	调音台
	有2种DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式。
智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节。
+48V幻像电源
SMT 表面贴装工艺  
内置式24 – bit DSP 效果器
输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡
两路主输出,一路监控输出,一路效果发送
配LED DJ灯
低噪音设计的外置电源
技术参数：输入通道 平衡或不平衡式线路输入；频率响应 20Hz～20kHz±1dB；话筒输入灵敏度-65dB～-20dB；增益范围 -5dB～+60dB；线路输入范围 -40dB～+10dB；信噪比 ≥95dB；失真度 ≤0.03%（+4dB,1kHz）；均衡 高频:10kHz,中频:2kHz,低频:120Hz±15dB；最大输入：+22dB；最大输出：+22dB平衡；+16dB不平衡；效果器：24-bit DSP处理器，48kHz采样频率，21种效果模式，每种模式参数可调，参数记忆功能，LCD液晶显示屏；左右声道分离度：＞92dB；电源：AC100～120V/200～240V 50/60Hz

(三年免费原厂服务，开标时提供原厂三年售后服务承诺函原件。)
	1台

	4
	数字音频处理器
	YAMAHA或同档次品牌 8路输入通道、返回和主输出具有60mm推子；100HZ低切滤波器以及48V幻象电源于所有麦克风通道
	1台

	5
	UHF段无线手持话筒
	手持话筒:频率范围:210-260MHz;频率稳定度:±0.002%;调制方式:FM;预加重：50μs；输出功率:<30mA;电源类型 DC9v
发射机:频率范围210-260MHz;频率稳定度±0.002%;接收灵敏度-110dBm/μV(S/N:12dB),S/N >70dB;音频响应50Hz-15KHz±3dB;失真度<1%;预加重 50μs;接收范围 >80m;输出阻抗 600Ω;电源类型 AC~220V/50Hz
	2台

	6
	一拖四无线鹅颈会议话筒
	使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。
多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。
空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米
载波频率：550-980MHz，采用微电脑CPU控制；PLL锁相环频率合成技术：6组系统频率，每组系统含32*4=128个频率可调 6*128=768个频点共享；频率稳定性：＜±10PPM；动态范围：＞105dB.T.H.D失真：＜0.5%；频率响应：40Hz-18KHz；音频输出：平衡输出：0-600mV、不平衡输出：0-300mV；TONE单音频率：32K-51.2KHz
接收机技术参数：载波频率：550-980MHz（可调）；电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）；直流输入电压：DC12V 800mA；消耗功率：8W；S/N信噪比：≥105dB；T.H.D失真：＜0.5%；频率响应：40Hz-18KHz
发射机技术参数：载波频率：550-980MHz（可调）；发射功率：高功率档：10dBm，低功率档：5dBm；调制方式：FM；最大调制度：±45KHz；高次谐波：低于主波基准60dB以上；使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）；连续使用时间：8小时
	1台

	7
	DVD播放器
	1U机柜结构设计兼容CD/VCD/MP3/DVD碟片微处理集成芯片控制VFD荧光英文显示屏配置遥控功能立体声输出电源:~220V/50Hz功耗:30W
	1套

	8
	电源管理系统
	8通道电源时序打开/关闭
远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭一当电源开关锁处于off位置时有效
具有电子锁开关控制，防止他人开启；
当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通一起到级联控制ALARM（报警）功能
单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W
输入连接器：大功率线码式电源连接器。输出连接器：多用途电源插座
额定输出电压交流220V，50Hz ；额定输出电流30A ；可控制电源8路 ；每路动作延时时间1秒 ；供电电源   VAC　50／60Hz 25A ；单路额定输出电源 20A
	1套

	9
	设备机柜
	600*600*1800MM
	1台

	10
	辅材
	线缆、插板、管材等
	1批


3、   商务要求：
	总体要求
	1. 供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。
2. 本技术规范只是对采购技术要求的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对系统设计符合技术规范的要求负责。

3. 在投标答疑截止之日之前，供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商须向招标采购单位咨询。

4. 供应商须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标采购单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标采购单位概不负责。
5. 投标人的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。
6. 投标商提供的产品必须保证满足招标方现有业务系统及IT架构的兼容性。中标单位负责新设备安装，并需确保在实施过程中，业务无停机时间。
7. 购单位保留合同签订前和供货时测试的权力，采购单位提出测试要求后中标单位和原厂商必须在7个工作日内提供测试产品和测试环境，中标单位和原厂商不得推脱和故意拖延测试。在7个工作日内无法提供测试产品和测试环境的将取消预中标资格。中标单位根据货物指标要求所列全部指标项和系统功能进行测试，每个指标项或系统功能都必须达到要求，如果无法满足采购方要求，使用单位有权取消预中标资格并拒绝签署合同，由此造成的损失由中标单位承担。

	质保期
	整体系统自验收之日起要求提供三年免费上门维修服务，对所有设备负责终身维修。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。其中投标产品质保期按不低于招标文件中规定的相应质保期，未作规定的按国家相关质保标准执行。

	售后技术服务要求
	提供7×24小时原厂服务，中标人和中标设备生产厂家在接到用户电话、传真通知等后，1小时内响应，并派技术人员在最短的时间内到达故障现场，提供现场服务。一般问题24小时内解决，重大问题48小时内解决。在产品维修与维护期间，若故障在24小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品。

	交货时间及地点
	时间：自签订合同之日起45个日历天内完成项目，如需定制化生产和修改则依照双方确定的进度完成项目，项目完成后系统通过测试后投入试运行。
地点：运至瑞安市第二人民医院指定安装现场。

	付款条件
	签订合同后15天内支付合同价款的30%，完成安装、调试、验收合格后10天内，买方向卖方支付合同价款的65%；其余合同总额的5%作为产品质量保证金待1年质量保证期满后10天内一次付清。



	供货、安装、调试验收及培训要求
	1. 设备包装要求和运输方式
1.1 设备可采用常规包装，在每件货物的包装外表以不褪色的颜料标明箱/件号、毛重、尺码、净重、货物名称、到货地址、收货人等标志。全部产品的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗包装，同时考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。运输方式由中标人自定。由于不适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由中标人负责。设备运输所产生的费用由中标人负责。
2. 产品的质量标准要求
2.1 本次采购项目的安装质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，应标人应根据企业实际能力在投标文件中对工程质量予以承诺，中标后在合同中加以确认；

2.2 中标人提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。中标人必须确保标书中所投的所有产品：符合我国相关业界产品标准，有产品合格证和国家质检标志，并应提交国家相关部门的质量检测报告书；

2.3 主要设备、材料应为制造厂原装产品，如为进口设备交货时提交合法有效的如产地证、出厂合格证、质保书、进口材料有关证明、中国商检部门出具的商检证书；

2.4 若因系统设备及产品不符合我国国家质量标准及现行规范要求而给采购人造成损失，中标人需承担相应责任并赔偿采购人的损失；

2.5 所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。
3. 设备进场安装、调试与验收
3.1 中标人须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件、操作系统）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作；

3.2 中标人应根据采购人的要求对设备外观进行尽可能的修改，以符合瑞安市第二人民医院的设计要求；

3.3 中标人应负责安装、调试以及环保设计与施工；

3.4 所有设备均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用；

3.5 中标人设备到达目的地后的10天内必须派人到现场负责安装和调试，采购人按中标人提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在10日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担；

3.6 中标人应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人；

3.7 中标人须免费提供调试专用工具，直到工程保修期满；

3.8 投标人必须提供系统建设的详细实施建议方案和系统安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、集成验收、应用系统运行、技术培训等；

3.9 中标人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训；

3.10 在由采购人确认：A产品投标文件中提供的技术数据经核验证实是真实的；B在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；C所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字；

3.11 中标人应负责安装、调试及施工，提供设备安装、调试等必备连接材料设施、软件和技术文档；

3.12 在安装联调过程中，中标人供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标人负责；中标人在采购人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通由中标人负责。
4. 技术资料
4.1 设备到货时，中标人应向采购人提供以下资料：

A、设备硬件操作手册、软件使用手册（提供中文版）；

B、系统调试手册（提供中文版）；

C、测试报告

D、系统各种设备的维修、保养手册（提供中文版）；

E、设备到货清单；

F、产品出厂检验合格证书；如属进口设备，还需提供以下资料：

G、原产地证书；

4.2 系统验收时，中标人应向采购人提供以下资料：

A、系统自测报告；

B、系统实施报告

C、系统使用手册

D、保修服务计划。

4.3 中标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料、及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。。
5. 验收条件及标准
5.1 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据；

5.2 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收；

5.3 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收；

5.4 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一；

5.5 验收时中标人必须派代表参加；

5.6 验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

6. 培训要求：
6.1 中标人应免费为采购人提供中标设备的操作、使用及维护的技术培训服务。投标人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

6.2 投标人须在投标书中写明主要产品的培训课程、培训级别、课时和地点安排的详细计划，培训时间不少于3天。


第四部分  合同条款
本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签定合同条款。正式合同以双方签字盖章的文本为准）

买方：

卖方：

鉴于买方于2012年   月   日接受卖方对本次瑞安市第二人民医院信息化建设项目的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标书及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1. 合同内容：依据招标文件第三部分的内容。

2. 合同价格：

2.1 本合同总价为人民币（大写）                   元（￥：           ）。

2.2 本合同总价为合同设备的供货、安装调试、系统集成、售后服务等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

2.3 买方提出的设备数量变更，根据原中标单位计算变更费用。由卖方提出的合理化建议需经得买方同意，其费用不得变更。但属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

2.4 若发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用，经鉴定核准，买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防，而卖方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由卖方承担。

3. 设备、材料供应：

3.1 本合同范围所需的零配件等均由卖方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

4. 设备质量及其管理：

4.1 卖方保证所提供的合同设备是全新的，未使用过的且原包装未拆封的；提供的产品是完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。买方将在现场拆封验收。所有设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。确保一次性通过各项测试及验收。

4.2 合同设备的质量、技术标准如在招投标中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

4.3 卖方对一切可能的侵权指控负责。

5. 产品包装：

5.1 为了保证设备（材料）在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

5.2 每一包装箱内必须附有装箱清单。

6. 唛头：

6.1 卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；

6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。
6.2 卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

7. 在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8. 产品资料：

8.1 包括：设备、材料的数量、型号、规格，设备、材料生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。设备、材料开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

9. 技术资料：

9.1 技术资料主要提供给操作人员、维护人员使用，包括：设备及系统说明书和原理图、安装手册、操作和维修手册及技术规范、其他必须的技术资料。

9.2 上述资料须在业主正式接收前提交。

10. 交货时间：

10.1 卖方应在2012年  月  日前完成供货安装调试。

11. 双方责任：

11.1 买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织验收。
11.2 卖方

（1） 卖方按合同要求提供设备（材料）、安装、调试、技术服务（包括操作及维修培训）、售后服务。

（2） 对质量问题，无条件负责处理。

12. 付款方式与结算：

签订合同后15天内支付合同价款的30%，完成安装、调试、验收合格后10天内，买方向卖方支付合同价款的65%；其余合同总额的5%作为产品质量保证金待1年质量保证期满后10天内一次付清。

13. 违约责任：

13.1 质量责任

（1） 在质量保证期内，凡设备（材料）在开箱检验、安装调试、使用过程中发现的设备（材料）质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

（2） 卖方在接到买方通知后，须在24小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（3） 由于买方保管不善、使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

13.2 违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双主应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

（1） 逾期交货

卖方逾期交货，按逾期完工天数向买方赔偿违约金，每逾期一天，扣除1%的合同金额，依天累计。

（2） 卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按未交货部分货款的10-30%计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的5%，买方可考虑终止合同。

（4） 经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

14. 仲裁：

15.1 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

15.2 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15. 适用法律：

16.1 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

16. 合同生效及其他：

17.1 下列文件与本协议具有同等法律效力：招标文件（项目编号：RACG20120932301）；乙方投标文件；询标纪要及承诺。
17.2 合同应在双方签字盖章后开始生效。

17.3 本合同一式三份，双方各执一份，市公共资源交易中心各执一份，同等生效。

17. 未尽事宜，双方友好协商。

买方：                         卖方：

名称：（印章）                  名称：（印章）

法定代表人或授权代表（签字）   法定代表人或授权代表（签字）

地址：                         地址：

邮政编码：                     邮政编码：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准
签约时间：2012年      月      日
附件:
瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表
	采购单位
	
	联系方式
	

	项目名称
	
	项目编号
	RACG

	中标单位
	
	中标金额
	

	代理机构
	
	定标时间
	年  月   日

	以   下  内  容  由  采  购  单  位  填  写

	合同签订时间
	
	验收完成时间
	

	政府采购标签
	有/无
	协助验收
	是/否

	采购单位对本次政府采购的评价意见
	请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。
1、 对中标单位的评价意见
1、价格   A、优 B、良  C、好  D、一般   E、差
2、质量   A、优 B、良  C、好  D、一般   E、差
3、服务   A、优 B、良  C、好  D、一般   E、差

	
	二、对中标人诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下）

	
	三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）：
1、
2、
3、


	
	（此表由采购单位填写，主要对中标人在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心）
采购单位确认：（盖章）

	     备注
	瑞安市公共资源交易中心
地址：瑞安市满庭芳大楼三楼
联系电话：0577-65879521
传真：0577-65879523
网址：www.raztb.com



第五部分  投标文件格式
投标人提交投标文件须知
1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或集中采购机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、集中采购机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。
附件一   开标一览表
项目编号：

	项目名称
	投标总价

（人民币元）
	供货安装调试

完毕时间
	项目负责人

	瑞安市第二人民医院

信息化建设
	（小写）
	自签订合同之日起   个日历天内完成项目
	

	
	（大写）
	
	


备注：
· 投标报价包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。
· 该表投标报价应与附件二报价明细表中合计数相一致。
· 此表不得自行增减内容。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
附件二   报价明细表
项目编号：                                                        （价格单位：人民币元）

	项目
	设备名称
	品牌规格型号
	产地
	数量
	投标单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
保修期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	运杂及保险费
	

	随机附件、备品备件、专用工具费
	

	安装、施工、调试费
（包括：设备的测试、调试、验收等费用）
	

	其他费用
	

	合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致）
	


备注：
· 投标单价包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务、质保期保障等相关服务的全部费用。此表可根据投标货物自行增减内容。各标段分别填写。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
附件三    投 标 函
致：瑞安市公共资源交易中心
我方确认收到贵方提供的瑞安市第二人民医院信息化建设采购项目[项目编号：RACG20120932301]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：    （投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权            （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。
1  在此提交的投标文件, 正本一份, 副本四份。
2 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

2.1 我方决定参加：作为本次经销商参与瑞安市第二人民医院信息化建设项目的投标。
2.2 我方承诺：
(1) 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。
(2) 我方报价低于销售给温州地区其他集团或个人等直接用户的供货价（包括各项折扣价、运杂费）。
(3) 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。
(4) 我方报价均包含所有的税费。
2.3 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。
2.4 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
2.5 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。
2.6 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。
2.7 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
2.8 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《供货协议书》中的全部任务。
投 标 人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日      期：
附件四   法定代表人授权书
瑞安市公共资源交易中心 ：
本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：
附：
授权代表姓名：
职  务：
详细通讯地址：
传  真：
电  话：
邮政编码：
注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。
附件五   商务偏离表
	序号
	招标文件重述
	偏离或投标人建议（条件）

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日   期：
附件六    技术偏离表
	序号
	设备名称
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。应如实填写投标响应，不可复制招标参数。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期
附件七    技术响应表
项目编号：
	序号
	设备名称
	品牌与型号
	详细技术说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。应如实填写投标产品技术指标。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期
附件八   技术培训计划表
项目编号：
	培训内容
	培训地点
	授课人员
	培训课时
	培训对象
	参与人数
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
附件九   随机附件及备品备件、专用工具一览表
项目编号：
	设备名称
	附件及备件
专用工具名称
	品牌
	产地
	单位
	数量
	包装形式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：  1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。
2. 本表中所列价格应计入投标总价。
3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件十  售后服务一览表
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承  诺
	备注

	1
	所投产品保修

（时间与范围）
	
	注明保修部件

	2
	有关技术人员现场免费
提供安装、调试服务
	
	

	3
	整机免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障
服务响应时限
	
	

	6
	服务时间（5*8、5*24、
7*8、7*24天*小时）
	
	

	7
	质保期满后的保修
服务费用
	
	

	8
	交货时间
	
	


投标人全称（盖章）：
法人代表或授权代表（签字或盖章）：
                        日   期：

附件十一   项目服务人员汇总表
项目编号：
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	到现场服务

起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	各人员相关资历情况说明：



注：1、人员相关资质证书复印件附后。

列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                              日期：

附件十二     资质证明文件
4） 关于资格、资质证明文件的声明函

                        ：

 本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

包括：投标人相关资质证书(复印件加盖公章)，实施 工程师取得各产品证书(复印件加盖公章)。
第六部分  评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。
1、 评标原则
为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。
本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。
二、评标组织
评标工作由集中采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。
三、评标程序
1、各标段投标人技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分中算术平均值去掉一个最高分与最低分后的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。
3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评标报告，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
四、评标办法
1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。其中：资信、技术标部分60分，商务报价部分40分。投标人资信技术标得分小于36分（不含36分）的作为资信技术标不合格，将作无效标处理，不进入商务报价程序。
2、开标后，评标委员会首先对投标书进行资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。
经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。
评标委员会以审标、询标、评标和考察情况为基础依据，对资格性检查和符合性检查后有效的投标文件及投标人的以下三个部分进行分析、对比、评议:
1、投标人的资信； 
2、投标产品技术性能；
3、商务报价 。
五、决标办法
集中采购机构对评标报告充分评议研究后，每个标段以资信、技术标和商务标合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的1～2名候选人，并提交书面评标报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，投标保证金将不予退还，并同时从备选的候选人中选择中标人。
六、评标细则 
	项号
	评审类型
	评审内容
	评审标准

	1
	符合性检查
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第五部份“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件编制
	技术商务标与报价文件分开装订、封装

	
	
	投标有效期
	不少于90天

	
	
	报价唯一
	只能有一个固定的报价

	2
	资格性检查
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	投标保证金
	投标截止前提交

	
	
	供应商资格
	符合第二部份“投标人须知”第3项“合格投标人”规定

	3
	无效标条款
	1) 投标不是固定价；

2) 投标有效期不足的；

3) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标人不能合理说明的；

4) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

5) 不具备招标文件中规定资格要求的；

6) 未按规定提供投标保证金的投标文件的；
7) 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；
8) 未提供法定代表人授权委托书的；

9) 未提供相应产品售后服务承诺函等原件的；
10) 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；
11) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

	4
	技术、商务评标
	合计60 分

	序号
	评分内容
	分值
	评审标准

	4.1
	履约能力
	2分
	投标人2009年以来最大五份相关项目业绩复印件（合同有效性认定：政府采购类中标业绩提供中标通知书复印件加盖公章，其他类业绩提供合同和发票（缺一不可）复印件加盖公章）：                       
其中：能力强得2.0分，能力较强得1.5-0.5分；能力一般得0

分。

	4.2
	项目实施及

技术培训方案
	1分
	依据各投标单位制定进货计划、施工计划、明确验收标准及计划等及培训方案横向比较打分：

其中：合理实用得1.0分，较合理得0.5分；一般得0分。

	4.3
	施工实力、服务承诺及

优惠条件
	3分
	具有安全技术防范行业资信等级证书得1分；
针对本次项目的售后服务内容及计划及就近服务点介绍及针对本项目的其他优惠条件：

其他优惠条件：

好2.0分，较好1.5-1.0分；一般0.5-0。

	4.4
	交换机
	14分
	A. 品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

B．根据所投产品的选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分：

1）主要指标：

核心交换机：

好5.0-3.5分，较好3.0-1.0分，一般0.5-0分；

汇聚交换机：

好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分；

接入交换机：

好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

2）其他实用指标：

经专家评定对业主使用中有用的技术指标（如：扩展性等）或其他

实用功能1项得0.5分,此项不超2.0分。

	4.5
	刀片机箱及服务器
	11分
	A． 品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

B．根据所投产品的选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分：

1）主要指标：

数据库服务器：

好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分；

应用服务器：

好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分；

刀片机箱：

好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

2）其他实用指标：

经专家评定对业主使用中有用的技术指标或其他实用功能1项得

0.5分,此项不超1.0分。

	4.6
	主存储系统
	4分 
	A． 品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

B．根据所投产品的选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分：

1）主要指标：

好1.0分，较好0.5分，一般0分。



	4.7
	数据库容灾

系统
	3分 
	A.品牌形象分：好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

B．根据所投产品的选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分：

1）其他实用指标：

经专家评定对业主使用中有用的技术指标或其他成熟案例1项得

0.5分,此项不超1.0分。

	4.8
	其他网络设备
	4分
	A.品牌形象分及主要指标：

服务器系统备份一体机：1.0-0分；

防火墙：1.0-0分；

UPS: 1.0-0分；

杀毒软件 、服务器机柜及配件：1.0-0分。

	4.9
	监控系统
	6分
	A.品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

B．根据所投产品的选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分：

1）主要指标：

好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

2）其他实用指标：

经专家评定对业主使用中有用的技术指标或其他实用功能1项得

0.5分,此项不超1.0分。

	4.11
	信息发布系统
	4分
	A.品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

B．根据所投产品的选型与配置的合理性，技术指标参数的响应程度等综合比较打分：

1）主要指标：

好1.0分，较好0.5-0分。

	4.10
	综合布线系统
	3分
	A. 六类非屏蔽双绞线线材品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。

	4.12
	机房建设
	3分
	A.品牌形象分：好3.0-2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。



	4.13
	会议系统
	2分
	A.品牌形象分：好2.0分，较好1.5-1.0分，一般0.5-0分。



	5
	报价评分
	合计40分

	5.1
	报价的初评
报价文件开标后评标专家组成员对各标段各投标单位的商务标进行审查。
· 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价；
· 付款方式和进度是否响应招标要求；
· 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。

	5.2
	评标价的确定：
初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：
1） 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2） 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。
3） 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。
4） ▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。
5） 如投标人的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标人的修正。

	5.3
	合同价的确定：
投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。

	5.4
	报价得分： 
资格及符合性审查通过并且资信技术标合格的投标单位参加报价评分。
进入商务报价程序的全部有效投标人中的最低评标价作为评分基准值。投标人商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值：
1） 全部有效投标人中的最低评标价作为评标基准价。
2） 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的商务报价得分：
· 等于评标基准价的得满分40分；
· 其他投标人的商务报价得分按下面公式计算得出：投标人的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×40分；
· 如投标报价（总价）超过经批准的财政预算，则商务报价得分为0分；
· 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。


七、投标人义务
投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。
未尽事宜按有关法律法规规定执行。
回   执
致：瑞安市公共资源交易中心
 

你们发出的关于瑞安市第二人民医院信息化建设，项目（RACG20120932301）的招标文件（共64页），已收悉，特此确认，我们将按招标文件的要求提供。
单位名称：
盖    章：
联系人及联系电话：
2012年    月    日
注：本函传真件与原件具有同等效力。响应投标人必须在2012年11月15日下午17：00前提供招标文件回执单。如果不按时提供回执单前来投标或虽按时提供回执单却未来投标的，我方将此行为记录在供应商诚信档案中。

请各单位务必回传回执确认收到，传真：0577-65879523  林女士收
NO：








