
项目:象山环境卫生管理处

垃圾压缩机及配套车辆招标采购

招标编号：2013XSZFCG005G
招

标

文

件
象山县公共资源交易中心

二O一三年一月

招 标 公 告
根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》和《象山县政府采购招标投标管理暂行办法》等有关的规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县环境卫生管理处垃圾压缩机及配套车辆采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。
1、招标编号：2013XSZFCG005G 

2、招标方式：公开招标
3、项目内容：象山县环境卫生管理处垃圾压缩机及配套车辆采购
4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）具有独立承担民事责任能力；（2）独立法人资格；（3）具有健全的财务会计制度，依法缴纳税款和社会保障资金；（4）参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中无重大违法记企业；（5）要具有专业生产垃圾压缩机及配套车辆的厂家（如销售商参加，需出示生产厂家的授权书）；（6）所投产品符合国家质量检测标准，能够提供出厂标准、合格证和地市级以上部门的质量鉴定证书（开标时提供相关证明材料原件或加盖公章的复印件），符合条件均可参加投标，如若不符拒绝参加。
5、投标保证金：人民币壹万元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，必须实际到帐，提供银行回单到中心三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

6、招标文件售价： 500元人民币（参加投标的在投标当日到公共资源交易中心四楼采购科２交纳）。
7、获取招标文件方式：（1）现场购买；（2）网上下载，下载网址：http://www.xsbm.gov.cn/zbtb 或http://www.nbzfcg.cn/   注：网上下载的标书费于开标之日投标截止时间之前交至采购科二。
8、购买招标文件时间：2013年2月22日至3月13日。每天8:30-11:30，14:30-17:00（节假日除外）。
9、购买招标文件地点：象山县公共资源交易中心（丹峰西路161号）。
10、投标截止时间：2013年3月14日13时50分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
11、开标时间：2013年3月14日13时50分整在象山县公共资源交易中心开标中厅公开开标。
12、开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅（丹峰西路161号）。
13、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。 

14、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。
联系人：李姝华 电话：0574-65733011  传真：0574-65733060      邮编：315700   
帐户名称:象山县公共资源交易中心         

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   帐号：39703001040012500

第一部分    投标邀请函

	序号
	内            容

	1
	项目编号：2013XSZFCG005G
项目名称：象山县环境卫生管理处垃圾压缩机及配套车辆一批采购
采购数量及要求：详见招标货物一览表

	2
	招标人: 象山县公共资源交易中心
地  址： 丹西街道丹峰西路161号

邮  编：315700

帐户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号)  帐  号：39-703001040012500
URL:Http://www.xsbm.gov.cn/zbtb或http:// www.nbzfcg.cn/

	3
	招标方式：公开招标

评标办法：综合评分法

	4
	付款方式:货到安装验收合格后付货款的95%，余款5%作为质保金，质保期满后付清。

交货期限:合同签订时约定

交货地点：象山县环境卫生管理处

	5
	采购人  ： 象山县环境卫生管理处

	6
	招标文件领取时间：2013年2月22日至3月13日，上午8:30-11:30，

下午14:30-16:50（节假日除外）

领取地点：象山县公共资源交易中心采购科  逾期者视作弃权。

	7
	投标书递交至：象山县公共资源交易中心采购科二

联系人：李姝华       联系电话：0574-65733011；65733022.
投标截止时间：2013年3月14日13时50分整。
逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间：2013年3月14日13时50分整
开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅

	9
	投标书价格标3份,技术商务标正本1份 、副本4 份；投标有效期：开标后 90天

	10
	投标保证金：人民币壹万元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，必须实际到帐，提供银行回单到中心三楼财务室开具收据，以收据为准）

	11
	标书费：人民币500元


第二部分     投标方须知
A 总则
1、本次象山县环境卫生管理处所垃圾压缩机及配套车辆招标采购供应商应该具备的条件：（1）具有独立承担民事责任能力；（2）独立法人资格；（3）具有健全的财务会计制度，依法缴纳税款和社会保障资金；（4）参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中无重大违法记企业；（5）要具有专业生产垃圾压缩机及配套车辆的厂家（如销售商参加，需出示生产厂家的授权书）；（6）所投产品符合国家质量检测标准，能够提供出厂标准、合格证和地市级以上部门的质量鉴定证书（开标时提供相关证明材料原件或加盖公章的复印件），符合条件均可参加投标，如若不符拒绝参加。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。
3、如投标方代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权书》。
4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B   招标文件
5、招标文件
5．1招标文件组成。

(1) 招标公告

(2) 投标邀请函

(3) 投标方须知

(4) 采购货物需求

(5) 合同(样本)

(6) 附件(样本)
5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。
5．3投标方对招标文件有疑点的技术指标等内容要求澄清的，或认为有必要与用户进行技术交流时,应在采购响应截止时间五日前用书面、或传真形式通知招标方。如有必要，招标方应将修改的内容在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和象山县公共资源交易中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知投标方。该澄清或修改的内容为招标文件组成部分。
5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充文件的方式进行修改。应当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受的每一投标方。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。
C  投标文件
    6、投标文件计量单位：
 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）
7．1价格标

开标一览表（附件三）

7．2技术商务标（包括）
（1） 投标函（附件一）

（2） 投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二）
（3） 投标货物技术要求响应表（附件四）

（4） 投标货物名称、规格型号和数量清单（附件五）
（5）企业营业执照、税务登记证、企业代码证等（复印件并加盖红章）
（6）企业近三年省内业绩及用户名单

（7）产品鉴定证书或检测报告书及及相关性文件（复印件并加盖红章）

（8）售后服务承诺书

（9）项目施工方案和计划
（10）项目验收和培训方案
8、投标报价
8．1投标方要按投标货物的规格采用单项报价。
  8．2所有投标价含货物的购置费、运输费、途中损耗费及各种税费，以人民币报价。

8．3最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金
9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金。
9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，必须实际到帐，提供银行回单到中心三楼财务室开具收据，以收据为准。
9．3中标方的投标保证金在与买方签订了经济合同后交中心采购科、财政局采购办备案才无息退还。
9．4落标的投标方的投标保证金将在招标人签发中标结果（落标）通知书后7天内无息退还。
9．5发生下列情况之一，保证金将被不予退还。
（1） 投标人在投标有效期间内撤回其投标。
（2） 中标方在规定期限内未能按照招标文件的规定签订合同。

10、投标文件的有效期、签署及规定
10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，但不得因此而提出修改投标书的要求。
10．3投标方应填写全称，同时加盖印章。投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
10．4投标文件中：其中技术商务标的投标书一式5份，正本1份，副本4份；价格标3份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。
10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
D投标文件的递交
11、投标文件的密封及标记
11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：
11．1．1技术商务标的投标书正副本装在同一个密封袋内；价格标装于一个单独信封或文件袋。技术商务标与价格标的每个包装封口处均应有投标代表的签字及投标单位加盖骑缝章。

11．1．2封皮上均应写明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：           

（3）招标编号：       

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标方单位名称、授权代表姓名和联系电话。

11．2如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件提前启封概不负责。

11．3如果投标方未按上述要求分开包装，招标方有权拒绝接收。若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。
11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。
12．投标文件的修改和撤回
  12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终惟一报价”字样，否则将视投标无效处理。
 12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
 12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。
 12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。
E  开标及评标
13．开标
     13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，邀请县财政局采购办、公证处及评标委员会成员、委托方代表和有关工作人员参加，并在签到单上签名。
    13．2投标方派代表（或委托人）参加开标仪式。
    13．3开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。
13．4招标方在开标仪式上，先公布投标方的名称、投标货物名称、交货期及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等，招标方将做唱标记录。等评标委员会对商务技术标评标结束后，再公布各投标方的投标报价。

14．招标领导小组和评标委员会

14．1本次招标成立以采购人代表、招标人代表等组成的招标领导小组，对此次招标工作进行领导。政府采购监督部门代表等将成立监督小组，对此次招标工作进行现场监督。

14．2评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。
15．对投标文件的符合性筛选
15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件递交情况：正本和副本数量。

（4）投标文件内容是否齐全。

（5）投标文件签署情况。

（6）对货物的技术要求响应情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15．3评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．4评委会在初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1） 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
（2） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3） 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（4） 投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。
（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价超过采购预算，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。
16．评标
16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应渠道、价格、折扣等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年省内市场与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列五个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

	评标项目
	分值
	评标要点及说明

	1、投标价
	35
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%。

	2、技术与投标方案
	35
	1、压缩机相关设备技术参数完全响应招标文件中产品的技术和规格要求的各项指标得8分，有实质性正偏离的每条加1分，最高加3分；主要技术参数必须满足，其他参数负偏离一条扣2分，扣完为止；（如有偏离在投标货物技术要求响应表中注明）
2、配套车辆技术参数完全响应招标文件中产品的技术和规格要求的各项指标得5分，有实质性正偏离的每条加1分，最高加2分；主要技术参数必须满足，其他参数负偏离一条扣2分，扣完为止；（如有偏离在投标货物技术要求响应表中注明）

3、根据设备电控和液压的操作简便性、可靠性、安全性、合理性、科学性等打分，（优得4分，良得2分，一般得1分）；

4、根据设备和车辆的结构性、钢材的型号、材料规格、钢材厂家等响应情况比较后打分。比较设备材料规格的大小、钢板厚度、判断设备的钢性和使用寿命（优得4分，良得2分，一般得1分）；

5、能提供安装方案和计划、为采购方提供设备和车辆使用人员的技术培训情况，并发放合格证的得3分，否则不得分；
6、对所投产品性能的优劣有说明的，根据说明详细与否分别加1-6分。（以上几项都有评委比较后酌情打分）

	3、商务投标情况
	15
	1、公司规模2分，公司信誉1分；（由评委比较后酌情打分）
2、IS09001质量保障体系认证1分，环境体系认证1分；由国家环保部颁发的车辆型式核准证书1分；由市级及以上行政部门颁发的重合同荣誉证书1分；由用户颁发给公司产品质量的荣誉证书1分；
 3、投标书情况3分

4、每一样专利得1分，最多加到4分（需出具专利证书原件）。

	4、销售业绩
	5
	评标委员会对投标单位的销售业绩进行评议：（带合同原件备查）
在华东地区范围内有同类产品的销售业绩1～5套得1分，6～10套得2分，11～15套得3分，16～20套得4分，21套以上的得5分；

	5、售后服务及承诺
	10
	1、对用户的要求及时做出响应，4小时内到达目的地得2分；2小时内到达目的地得3分，其他不得分。
2、提供常用配件清单及单项价格和上门维修得3分；
质保期完全响应招标文件要求的，不加分；延半年得1分，最高加至2分。

3、有特殊承诺得2分。


16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5评标委员会对每个评委的打分汇总后一次算术平均计算。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评委集体讨论决定。
   16．7中标条件：
（1） 投标文件符合招标文件要求。
（2） 有履行合同能力。

（3） 技术商务，经济等综合得分最高者。

16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5评标委员会对每个评委的打分汇总后一次算术平均计算。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评委集体讨论决定。

16．7各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人。
17．投标的澄清
17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。
17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。
18．评标过程保密
18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。
18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同
    19、定标
19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

19．3招标方在授标时有变更数量的权力
20、中标通知
20．1定标后，招标人将定标结果通知所有投标人，并向中标人签发中标通知。
20．2当中标通知发出后，招标方将向其他未中标的投标方办退投标保证金。
    20．3中标通知书将是合同的一个组成部分。
21．签订合同
21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点分别与各买方签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将予没收。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

22．履约保证金
22．1履约保证金在合同履行完毕验收合格后无息退还。

第三部分   招标采购货物需求

1、 采购货物及数量
压缩机2台　　配套车辆2辆
2、 采购货物技术参数

（一）、10吨水平地埋式垃圾压缩机技术参数：
*1、厂家应出具改造方案，施工安装计划，提供土建施工图（如：地坑）；
2、整机外形尺寸：长*宽*高:9200*2900*1700mm；
*3、机身底板采用12mm厚度锰钢板材，底梁采用20#工字钢和16#槽钢，侧面采用10mm厚度锰钢板材和14#槽钢，上盖采用10mm厚度锰钢板材和16#槽钢；压料门采用10mm厚度锰钢板材和16#槽钢，箱体提升护板采用12mm厚度锰钢板材和16#槽钢；

4、水平地埋式垃圾压缩机分为：压缩仓、受料仓、液压仓、压缩装置、前闸门、上压门、举升装置、自动平衡系统、液压系统、电器控制系统、保险装置、降尘喷淋系统及污水排放装置；垃圾进料和压缩在一个箱体内完成，投料口有压料门；
5、整机最大重量（T）：25；

6、单机日处理垃圾量（按每天8小时计算）： 120吨；

7、压缩仓：

  *（1）、垃圾块尺寸：（长、宽、高）：4200mm×2000mm×1200mm；

  *（2）、垃圾块最大重量：≥10吨；

  （3）、额定压缩力：≥110T；

  *（4）、压缩仓左、右、下三面设置多个直径为12 mm溢流孔；且压缩仓底板前端伸出箱体150 mm，保证与汽车对接时垃圾不滴漏； 
 （5）、箱体提升离地高度≥1400mm；压缩箱体前方闸门采用双油缸开启，且油缸直径≥80mm,油缸最大行程≥1420mm；

8、受料仓：

   (1)、受料仓尺寸：2000*2000*1200mm；

  （2）、受料仓上端设有2000*2000*600的倾倒垃圾喇叭口，可用于三方倾倒垃圾，此部分垃圾由压料门将垃圾压入受料仓内，压料门油缸直径≥100mm，油缸最大行程≥1660mm；锁紧装置采用双油缸，且油缸直径≥40mm,油缸最大行程≥60mm；

9、液压仓

   (1)、压缩及推出装置为一支多级油缸；

  （2）、油缸滑动支架； 

  （3）、油缸固定支架；

10、压缩装置：

  *（1）、压头上前端向前倾斜12度，使垃圾块成坡形状，防止垃圾装车时后端倒塌；

  （2）、额定压缩力：110吨；且压缩主油缸直径≥250mm，油缸最大行程≥3400mm；两根副油缸直径≥160mm，压缩油缸最大行程≥2750mm；

  （3）、推出油缸最大行程：6150mm；

  （4）、油缸全行程推出时间：120秒；

  （5）、油缸全行程压缩时间：80秒；

11、液压系统

   (1)、液压系统额定压力：25MPa；

  （2）、额定功率：25KW，380V；

  （3）、液压管采用优质无缝钢管及高压软管；

  （4）、作业噪声：45分贝；

  （5）、油箱容积：1000L；

  （6）、工作介质：46#抗磨液压油；

  （7）、液压阀采用北京华德；

12、举升及平衡系统：四缸举升，且四根油缸的直径≥110mm，油缸行程≥3200mm；箱体提升至配套对接车辆高度，升降过程中，由自动平衡系统保持箱体水平升降运动；

*13、电器控制系统：本系统采用PLC可编程控制器及HMI人机界面。PLC控制可使系统可靠性增强，维护简单方便；HMI的应用显示出设备的运行状态及垃圾压缩实时情况；
  （1）、本系统设有自动和手动切换，操作方便；
  （2）、设有按钮及HMI软健二套按钮系统；
  （3）、系统可自动记录垃圾压缩的时间和体积；
  （4）、控制柜电压为24V安全电压；
  （5）、控制按钮标有功能提示标签，防止误操作；
* 14、保险装置：四个立柱上设有安全销，当安全销没有拔出时，箱体不能进行升降运动，防止发生危险；
15、污水排放：有地坑污水排放系统，并配置黑猫牌三相高压清洗机，扬程≥7米，排污能力每小时≥18 m3 ，电源380V；
16、整机必须做防腐处理；
*17、本设备设有除臭降尘喷淋系统，防止在倾倒垃圾时有扬尘发生，保证中转站内环境卫生；
*18、压缩设备必须省级质量监督部门出具和工程建筑机械产品的检测报告；
*19、整机保修18个月；
20、必须保证压缩机和配套车辆的完整对接。
注：（1）设备必须符合国家的质量规范要求。
（2）带“*”的必须满足招标人要求，否则按废标处理。
（二）、对接配套车辆技术参数
（1）、全密闭自卸式，东风原厂（天锦底盘：型号DFL1140B2），用于和10吨水平地埋式垃圾压缩设备对接配套使用；
（2）、总质量(Kg)：14400；整备质量(kg)：7100；额定载质量(kg)：7105；
（3）、接近角/离去角：20°/21°；前悬/后悬：1430/1920；轴距(mm)：4500,4200; 轴荷（kg): 5550/8850；

（4）、前轮距(mm)：1880；后轮距(mm)：1800,1860；
*（5）、车辆应通过“CCC”认证，有国家产品目录，提供国家发改委公告，参数页、免征证明；
*（6）、发动机为东风康明斯ISDE185 30，功率：≥136KW，达到国Ⅲ排放标准；有国家环保型式报告；
（7）、最大高度（后门举升时）≤3.3m；
*（8）、车辆外形尺寸：长≥7.85m，宽≥2.495m，高≥3.2m；箱体外部尺寸：长≥5620mm,宽≥2495mm，高≥2144mm；箱体内部尺寸：长≥5.2m，宽≥2.18m，高≥1.5m；
（9）、垃圾箱有效容积≥17m3，箱体材料为16Mn耐磨钢板及高强度结构钢，并进行防腐处理，后门液压开启，密封性能强，并设有污水收集箱（按照业主要求进行设计），避免运输时造成二次污染；
* 箱体材料要求：箱体底部采用8mm锰钢板材，侧部采用6mm 锰钢板材；箱体两边侧面各采用6根12# 槽钢加强筯（竖筋）和1根12#槽钢加强筯（横筋），以保证箱体的强度和使用寿命；车厢前后采取密封设计，油缸、油管不外露，防止污水、臭气外泄；
（10）、箱体举升油缸采购双缸举升（3TG110X600EZ-X-160-1800）；
（11）、驾驶内配有操纵机构及原装冷暖空调；
（12）、箱体后门液压向上翻至车厢顶部；
*（13）、有国家车辆质检中心出具的车辆检测报告；
（14）、整车底盘按照东风公司底盘保修规定执行，改装件保修18个月；
注：带“*”的必须满足招标人要求，否则按废标处理。
三、其他要求
1、质量保修期一年，在质保期内所有零配件免费保修一年，厂方在接到维修电话后24小时内必须赶到现场维修。
2、供应商均应负责使用前的培训教学和产品整个使用寿命期间技术服务，在收到采购方通知后三天内派合格的技术人员负责生产设备的现场安装、调试及及培训驾驶、维修人员(在此期间发生的所有费用由供应商负担)，时间原则上为一星期。并将所应提供的售后服务作为标书和文件的相关内容，对售后服务内容、时限、方式及违约责任等要件予以明确。
3、如选用进口件须出具进口证明及实物照片及有关依据，作为投标文件附件。
4、所有器材装备的技术性能参数均应满足行业相关规范、标准的要求。
5、必须在产品生产全过程保持和用户单位的紧密配合，按照合同约定的相关技术配置功能要求进行生产改装。
6、凡是投标文件与招标文件的要求之间存在偏离的，必须在投标文件的“技术偏离表”中予以明确。
第四部分    合同文本

___________________购销合同
合同编号:                                        签订地点：  

甲方：                                           

乙方:                               

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2012XSZFCG203G00         ）项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。

六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门鉴定。

七、付款：

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。

九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。

十、合同签证： 

十一、组成本合同的文件包括：

1、 合同通用条款和专用条款；

2、 招标文件和乙方的投标文件；

3、 中标通知书；

4、 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。
	甲方单位
	签字（盖章）
	乙方单位
	签字（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


签订日期：  年  月   日
第五部分:  附    件(样本)
投 标 文 件

     标书编号:
项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   

投标函

致象山县公共资源交易中心：     

    根据贵方政府采购编号为：                        的招标邀请函。我单位正式授权            （姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此提供投标须知规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标书中价格标    份；商务技术标正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起      天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： 

附件二:                   

法定代表人授权书

                   （投标单位全称）法定代表人                        

授权             （姓名）为授权代表，参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

1、 参加投标活动；

2、 出席开标会议；

3、 对标书予以澄清、解释及对非实质性内容进行修改；

4、 签订与中标事宜有关的合同；

5、 负责合同履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：

 附：

授权代表人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：
附件三:               

开标一览表
招标项目名称：                                        2012XSZFCG203G
	序号
	货物名称
	规 格、 型 号
	数 量
	单 价
	总价（元）
	交货时间
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	投标货物总金额人民币（大写）：                                       ￥：


 投标单位（盖章）：    

  法定代表人（签字）：            

            年   月   日

附件四：              

  投标货物技术要求响应表

	序号
	货物名称
	招标文件技术性能、要求
	  投标文件对应技术性能、要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

授权代表签字：

年   月   日
附件五：         投标货物数量及规格型号清单

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标单位（盖章）：
授权代表签字：

