包件一：移动公厕  数量：1座  预算金额：30万元

一、主要技术参数：

1、结构与移动方式要求

厕所的主体结构应采用钢结构（钢材需是国标产品）焊接的方式成型，结构稳固；采用船用防腐漆（提供材料质保证明资料），涂刷三度以上，防腐耐用，使用寿命10年以上，抗风等级达到12级以上，抗震等级达到7度以上，提供技术证明文件。厕所顶部应设有吊点，方便吊装移动。

2、 墙体及内外装饰要求 

（1）厕所墙体应为复合结构，坚固耐用。

（2）外墙采用（优质）铝塑板+基层板材料，铝塑板厚度3mm以上，铝厚20丝以上；样式美观，大方。 

（3）内墙装饰材料选用优质玻化砖。

（4）地坪采用防滑、防水、防渗漏的优质玻化砖材料。

 3、厕间（位）内的配置要求

    （1）厕所总体布局要求：2通用厕间+1小便间（不锈钢一体式小便沟槽）+1管理室
（2）厕间内应配有助力拉手、卫生纸盒、废纸篓、洗手盆、整容镜、衣帽钩、求助按钮。

（3）管理室配置要求：应设置电气控制开关、储物柜、拖把池、厕间使用状态显示指示、厕位求助显示指示等功能，方便管理。

    （4）小便间内设不锈钢小便槽。

 4、给排水要求

给水管采用PPR材质，排水管采用PVC-U材质。给排水管线的设计及安装均符合国家及行业的相关标准和规范。

  5、自动控制要求：

（1）厕间的自动控制触发单元设置于厕门处，人进门后应自动开启照明，自动开启中英文语音提示及背景音乐播放、自动开启排风等功能；使用结束人出门后照明和语音提示背景音乐自动关闭，便器实现自动冲洗。

（2）厕间的顶部（外侧）应设有LED“有人”/“无人”中英文对照使用状态指示装置，自动指示厕间的使用状态。LED显示屏的尺寸不小于300×70mm。

6、通风及采光要求

（1）厕所应设置独立式排风扇或管道式排风机，风口设计为源头排风的方式，配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求，厕间换气量不小于40m3/h；

（2）厕所应设置采光窗，配合自然采光，达到使用照明要求，最低照度不小于100Lx。

（3）通风设施应设置合理，减少室内的臭气污染，保证清新的使用环境。

（4）照明光源采用优质节能灯具。

7、其它要求 

（1）外墙及顶棚应设置隔热层，具备良好的隔热措施，保证夏季使用时，保持舒适的室内温度。 

（2）应协调适宜的安全防护设施。 

（3）厕所内外应布置适宜、齐全的使用提示及引导设施。

（4）对技术要求的响应，应详细说明技术依据及详细的方案、措施、数据，并尽可能提供相应证明资料。

8、整体要求

（1）移动厕所的外观及功能设计要充分满足上海的城市环境特色和自然气候特征，提供人性化的用厕环境的同时，增加城市景观的靓点，具备环保、节能的特点；

（2）移动厕所的结构和整体功能设计要充分体现“可移动功能”所带来的便利性、经济性特点；

（3）移动厕所的选材和功能接口的配备，要充分考虑到已有各类环卫设施的通用性，以便最大程度地降低维护和运营使用成本。

（4）移动厕所的整体设计，应体现高性价比、高科技含量、高使用舒适度、高管理便捷性的特点；使用寿命长；

9、成交供应商需完成地坪基础、格栅池和纳入污水管网的工程。

二、售后服务要求：

产品免费质保期不低于2年，接到报修电话后1小时内到达现场实施维修服务。免费运输安装和调试。在上海市设有维修机构。
 三、交货地点和交货期：
1．交货地点：浦东新区范围内采购方指定地点。

2．交货期：合同签订后30天内完成安装调试。

包件二：垃圾压缩箱体 数量：4只 预算金额：17.2万元

    一、主要技术参数：

垃圾集装箱技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	设备简介
	主要性能参数

	1
	5吨型垃圾集装箱
	4只
	由箱体、支架、门及滚动装置等组成。
	有效容积：8m3；

额定垃圾装载量：5t；

外形尺寸：3400×2400×1745

材质：不锈钢, 底板采用≥3mm厚，顶板与侧板采用≥2.5mm厚；

确保无意外开门装置；

压缩垃圾箱为全封闭式，在压装和运输垃圾过程中，确保无渗滤水渗漏和垃圾散落现象。

与当地拉臂车配套。


    二、售后服务要求

质保期至少2年。

三、交货地点和交货期：

1．交货地点：浦东新区范围内采购方指定地点。

2．交货期：合同签订后30天内完成安装调试。
