附件：

太行大峡谷景区控制性详细规划成果要求

控制性详细规划成果包括规划文本、规划图纸、规划说明书等内容。

规划范围、性质、容量、资源与环境保护措施、土地使用性质、开发利用强度等内容。

一、规划文本

（一）规划文本应以法规条款方式书写，直接表述规划主要内容的规定性要求，力求简明扼要，利于执行与监管。

（二）控制性详细规划文本一般包括以下内容：

1.总则；

2.功能布局与用地区划；

3.资源保护与控制规划；

4.景观与生态环境规划；

5.游赏组织与服务设施规划；

6.基础工程设施规划；

7.居民社会调控规划；

8.主要建设项目规划；

9.附则。

（三）总则包括编制目的、编制依据、规划原则、规划范围、性质定位、发展目标、游客容量等内容。

规划范围、性质、目标、容量等是依据总体规划确定的，应充分研究和解读总体规划对本规划区域的控制性规定和具体要求，承上启下。当景区外部条件或内在因素发生较大变化时，可根据实际情况及发展要求作适当的调整与完善。

（四）布局分区是控制性详细规划的核心内容，以风景名胜资源的空间分布、景观特色及周边环境为基础，在有效保护的前提下，统筹布局基础设施、旅游设施和文化设施，划定各功能用地。

（五）功能用地主要包括游览欣赏对象比较集中的风景游赏用地，直接为游人服务的游览设施用地及交通与工程用地，其他用地如居民社会用地、林地、园地等，应确定其使用性质、范围、规模及其他规定要求。

（六）保护培育应按照总体规划确定的分类或分级保护区域，落实具体的保护措施和管理要求。要加强对当地历史文化、民族文化、传统习俗等非物质文化的保护，以便更好地展示与传承。

根据布局分区，明确划定禁止开发和限制开发的范围。针对不同区域地块，从保护培育要求、土地利用方式、功能设施配置和建设的规模、布局、体量、高度、色彩、风格等方面来控制开发利用强度。

（七）景观与生态环境规划应保护景观本体及其生态环境，合理利用山水、地形、植物、建筑、小品等景物素材，因地因景制宜，处理好主景、次景、配景及周边环境之间的关系，突出典型景观。确定重要景点的组成要素、景观特征、空间关系、人文意趣及游赏方式，列出景点规划一览表。

（八）游赏组织要根据景观特征和游赏主题，确定景点解说、游赏项目、时间和空间安排、场地和游人活动等内容,分析并预测游客规模，精心组织主要游线和专项游线，合理安排游览行程。

（九）根据环境容量、游客规模和游赏组织要求，配置相应功能、内容及规模的旅游设施和文化设施。主要服务设施项目如游客中心、宾馆、餐厅、茶室、商店、博物馆、表演场、游憩亭廊等，要定性、定位、定量，并对下一步的总平面布置及主要建筑单体设计方案提出要求。

（十）基础工程设施规划一般包括道路交通、给水排水、邮电通讯、供电能源、环境卫生、综合防灾等专项规划内容。

1、道路交通规划包括外部交通联系和内部道路、水上交通及停车场地等内容。

2、给水排水规划包括给水排水方式、给水量测算、水源地选择与配套设施、污水量测算及污水处理设施等内容。

3、邮电通讯规划包括邮政、通讯及信息网络系统等内容。

4、供电能源规划包括电源、电网、用电量测算、燃料供应方式等内容。

5、环境卫生规划包括公共厕所、垃圾箱及转运站等内容。

6、综合防灾规划包括防火、防洪、防地质灾害、防动植物病虫害等以及突发性事件的应急救助等内容。

（十一）居民社会调控规划主要对规划区域内的居民点提出发展、控制、搬迁的调控要求及措施，包括人口规模与分布、生产活动与管理、村庄整治与建设等内容。

（十二）近期建设项目规划是指在本规划区域范围内，对景观环境、游赏活动、景区管理等影响较大且有一定规模的基础设施、旅游设施、文化设施等建设项目，要列表建立项目库，表明其性质、内容、位置、规模、投资匡算、规划设计条件及其他要求，对重大建设项目要作出总平面布置意向图。

（十三）附则一般包括规划解释权限单位、实施日期、规划实施监督部门等。

二、规划图纸

（一）规划图纸应清晰准确，图文相符，图例一致。

（二）控制性详细规划总图的比例一般为1:2000，主要建设项目总平面布置图的比例一般为1:1000。

（三）控制性详细规划一般包括以下图纸。

1.区域位置关系图；

2.综合现状分析图；

3.布局分区规划图；

4.保护与控制规划图；

5.景观与环境规划图；

6.游赏服务设施规划图；

7.基础工程设施规划图；

8.居民社会调控规划图；

9.主要建设项目规划图。

（四）根据规划区域的实际情况，有些图纸可以合并，有些需要另附详图。

三、规划说明书

（一）规划说明书是对规划内容的分析、论证与说明。

（二）控制性详细规划说明书要在规划文本的基础上增加有关现状分析，对规划中确定的原则、性质、目标、容量、要求、措施等主要内容进行说明。

（三）规划涉及的重要基础资料、统计数据、附图等，可作为基础资料汇编纳入规划说明书中。

（四）规划涉及的重大专题研究报告、评审意见、审批文件等，可作为附件纳入规划说明书中。

（五）可以将规划背景、编制过程、规划中需要把握的重大问题等以前言或者后记予以说明。

太行大峡谷景区修建性详细规划成果要求

修建性详细规划成果应当包括规划说明书和规划图纸。

一、规划说明书

规划说明书一般包括以下内容：

（一）项目概况；

（二）现状条件分析；

（三）规划设计原则；

（四）功能内容和平面布局；

（五）主要建筑单体设计方案构思；

（六）道路交通及竖向规划设计；

（七）景观环境与绿化规划设计；

（八）给水、排污、供电、通讯等工程设施规划设计；

（九）总用地面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、建筑高度、停车位、绿地率等主要技术经济指标；

（十）投资估算及效益分析；

（十一）规划实施建议。

二、规划图纸

（一）修建性详细规划图纸应清晰准确，图文相符，图例一致。

（二）修建性详细规划总平面图的比例一般为1：500～1：2000，主要建设项目总平面布置图的比例一般为1:500～1:1000，主要节点、主要建筑单体设计方案图的比例一般为1:100。

（三）修建性详细规划图纸一般包括以下内容：

1.建设项目位置图；

2.建设条件现状图；

3.规划总平面图；

4.道路交通规划图；

5.景观环境规划图；

6.水电设施规划图；

7.主要节点规划图；

8.主要建筑单体方案设计图（平面图、立面图、剖面图、鸟瞰图、透视图等）。
