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杭州市公安局萧山区分局交通警察大队时代大道、湘湖路智能交通系统（一期）
政府采购项目
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公

开

招

标

文

件

采购人（盖章）：杭州市公安局萧山区分局交通警察大队
招标组织机构（盖章）：杭州建友工程咨询有限公司
本招标文件为新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

二○一三年十一月二十六日
投标人注意事项
一、投标人获得招标文件后请仔细审阅，如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、歧义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或存在违法违规内容时，请在公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人或招标组织机构提交询问或质疑书，逾期提交无效。

二、投标人在制作投标文件前务必仔细阅读投标人须知中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张，投标文件必须胶装装订。

三、如遇开标截止时间推迟、招标需求变动等，招标组织机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注杭州市萧山区招投标管理信息网“政府采购”的“答疑补充”信息板块动态！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将更正公告打印并盖上投标人公章后传真至招标组织机构。
四、本项目投标人的资格由评标委员会在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按照招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件须加盖单位公章。

五、投标文件中应当包含投标人代表的有效身份证明材料（投标人代表的有效身份证件复印件及社会保险证明复印件；如委托的，还需提供有效的法定代表人授权委托书）和项目负责人的社会保险证明复印件，其中社会保险证明必须由投标人注册所在地社会劳动保障部门出具，且必须由投标人代表所在单位缴纳）。上述材料投标文件未提供或提供无效者将做无效标处理。相关条款详见第11.2（1）和11.2（8）a条款。
六、投标文件中应提供检察机关出具的关于投标人、投标人法定代表人、本项目负责人有无行贿犯罪行为记录的《告知函》。相关条款详见第11.2第（4）点和24.1.4条款。行贿犯罪行为记录萧山区检察院查询地点：萧山区招投标交易中心三楼12号窗口，联系电话：82899073。
七、投标人应尽可能避免因资料不全等原因导致延误报名，建议提前到窗口递交报名资料。
八、开评标期间，投标人未经同意擅自离开开评标现场的将可能被作自动弃权处理！
萧山区招投标管理信息网 网址：http://www.xszbjyw.com
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第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州建友工程咨询有限公司受杭州市公安局萧山区分局交通警察大队的委托，对杭州市公安局萧山区分局交通警察大队时代大道、湘湖路智能交通系统（一期）政府采购项目进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。
一、招标编号：XZCGDL2013-GK- 078
二、项目名称：杭州市公安局萧山区分局交通警察大队时代大道、湘湖路智能交通系统（一期）政府采购项目。

三、采购内容：详见采购需求。

四、投标人应具备的资格要求：

（1）符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件。

（2）建筑智能化工程专业承包叁级及以上或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上，同时具备计算机系统集成叁级及以上。
（3）2010年以来至少承担过一个200万元以上的道路交通智能信号控制项目成功案例。

五、采购方式：公开招标                                         

六、投标报名
1、报名时间：2013年11月 27日上午8时 30分至2013年12月5日16时止（工作时间）。
2、报名地点：杭州市萧山区招投标交易中心一楼，萧山区宁围镇振宁路600号（市心北路加油站东侧50米），杭州市萧山区招投标交易中心大厅。联系人：韩女士   电话：18072797998
3、报名所需资料（均须加盖公章）：

(1) 法人营业执照副本复印件（原件备查）；

(2) 投标人代表的有效身份证件原件、复印件；如委托的，还须提供有效的法人授权委托书原件（投标人的法定代表人或其授权委托人必须亲自到场）；
(3) 符合上述条件的企业资质证书（报名时须提供原件及复印件）；
(4)投标保证金收据复印件（原件备查）；
(5) 诚信承诺书原件（详见第四部分）；
(6) 2010年以来至少承担过一个200万元以上的道路交通智能信号控制项目成功案例的合同和验收通过证明（报名时须提供原件及复印件）。

注：1、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证。（有期限规定的证件在有效期内方为有效）
2、本项目投标人的资格由评标委员会在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查。
七、投标保证金： 
1、本项目投标保证金20000元，以银行汇票、本票或电汇形式缴纳，投标保证金必须从投标人帐户汇出。
2、开户银行、账户名称、账号：
开户银行：建行萧山支行；
帐户名称：杭州市萧山区招投标交易中心；
银行帐号：3300 1617 0350 5300 0389

（凭银行缴款回单到交易中心5、6号窗口开具保证金收款收据）

3、保证金缴纳截止时间：2013年12月5日16时止，以实际到帐时间为准。

4、投标保证金一经缴入均需中标公示期满无异议后方可转帐退付。

八、投标文件递交时间：2013年12月17日9：00止。
九、开标时间（投标截止时间）：2013年 12月 17日9：00。
十、投标文件递交地点、开标地点：杭州市萧山区宁围镇振宁路600号，萧山区招投标交易中心二楼，开标一厅。
十一、本项目投标人在报名后未前来参加开评标活动的，将予以记录，记录次数达到两次的，将作为不良行为在杭州市萧山区招投标管理信息网上予以公示，公示期内投标人将可能被采购人拒绝投标。

十二、项目联系人：
采   购   人：汪先生            联系电话：13806509009
招标组织机构：韩女士            联系电话及传真：18072797998
采购人：杭州市公安局萧山区分局交通警察大队
招标组织机构：杭州建友工程咨询有限公司
                                   二○一三年十一月 二十六 日
第二部分  投标人须知

前附表

	条款
	内    容    规    定

	1
	项目名称：杭州市公安局萧山区分局交通警察大队时代大道、湘湖路智能交通系统（一期）政府采购项目。本项目属 货物 类采购。

项目内容：详见采购需求。

项目实施地点：杭州萧山区时代大道（祥瑛路-义桥新大桥）、湘湖路（风情大道-越王路老虎洞路口）。

本次采购标项划分：本项目分为1个标项，同一标项不得拆分。

工            期：详见采购需求。

	2
	合同名称：杭州市公安局萧山区分局交通警察大队时代大道、湘湖路智能交通系统（一期）政府采购项目。

	3
	投标有效期：自投标截止日起45日历天。如招标组织机构认为必要，可延长至总计最长不超过60日历天。

	4
	投标保证金数额：见招标公告。投标人在投标报名截止时间前将投标保证金缴至杭州市萧山区招投标交易中心并换取保证金收据，以实际到帐时间为准。（帐户名称：杭州市萧山区招投标交易中心；开户银行：建行萧山支行；
帐号：3300 1617 0350 5300 0389）。

	5
	投标文件份数：正本壹份、副本陆份,其中报价文件正本壹份、副本陆份。

	6
	投标文件递交时间、开标时间：详见招标公告。
投标文件递交地点、开标地点：详见招标公告。

	7
	采购资金来源：财政性资金

	8
	评标方法：采用综合评分法

	9
	履约保证金：中标金额的10%
质量保证金：中标金额的5%


第一节  投标人须知之通用条款
一、总则

1.项目说明

项目说明见投标人须知前附表第1项所述。

采购本项目的单位为采购人，受采购人委托组织实施本次采购的单位为招标组织机构，自愿参加本次项目投标的公司等法人为投标人，经评审产生并经预中标公示的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

2.采购方式

公开招标。

3.投标人应具备的资格要求

见本招标文件第一部分“招标公告”第四条。

4.定义

4.1货物
系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.2服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持、校准、培训、技术指导等类似义务及交付使用后，质保期内应履行的售后服务等义务。
4.3 项目
系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

5.投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

二、招标文件

6.招标文件的构成

投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括投标人注意事项、招标公告、投标人须知、采购需求、投标文件格式及其附件、合同等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标将被认定为无效投标。

7.招标文件的解释

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应按招标文件首页投标人注意所示以书面形式送达招标组织机构，经采购人与招标组织机构研究，对确需回答的问题，将以书面形式对有关问题进行解答，同时传真到所有参与投标的单位。

7.2不论招标组织机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7.3招标组织机构由于招标项目的具体情况，可组织全部潜在的投标人进行现场考察或召开答疑会，时间另行通知。

8.招标文件的修改

8.1从招标文件发出至投标截止前，招标组织机构可能会对已发出的招标文件进行澄清、答复、修改或补充，该内容为招标文件的组成部分。招标组织机构将以书面形式同时传真给所有获得招标文件的投标人。除书面形式以外的其他澄清、答复、修改或补充内容均无效。
8.2招标文件澄清、答复、修改或补充都应该经萧山区招投标管理办公室备案后，通过招标组织机构以书面形式发布，采购人非通过招标组织机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

8.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面（传真）通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
9.投标报价及供货
9.1投标报价

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标报价应是唯一的,任何有选择或有条件的报价将不予接受。

9.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

9.3投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。

9.4签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物运至规定地点。

9.5投标人应明确供货期。供货期是指在中标人在合同生效后，将所供货物按合同清单所列的货物品种、数量等，运至合同规定地点安装，运行正常验收合格后交付使用的期限。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。
11.投标文件的组成（加“★”的资料为必须提供）
投标人的投标文件应包括报价文件、商务文件、技术文件。复印件需加盖单位公章。
11.1 投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含：

(1)★ 投标函；

(2)★ 投标报价明细表；

(3)投标人需要说明的其它文件和资料。

11.2投标人的商务文件应当包含：
(1) ★投标人代表身份证明资料包括：投标人代表的有效身份证件复印件及连续3个月（指投标截止日所在月之前最近的连续3个月）的社会保险证明，社会保险证明必须由投标人注册所在地社会劳动保障部门出具；如委托的，还需提供有效的法定代表人授权委托书。(注：社会保险必须由投标人代表所在单位缴纳)

(2)★ 诚信承诺书；

(3)★ 根据招标公告要求证明投标人具备资格所必须提交的资料。

(4)★ 投标人、投标人法定代表人、项目负责人提供的萧山区检察院或投标人注册所在地出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。（《告知函》可使用复印件但需加盖投标单位公章。投标截止日前3个月内出具的《告知函》方为有效。）
(5) 投标人基本情况：

投标人基本情况表；提供前一年度12月份及公告发布截止前一月的资产负债表、利润表，并须经当地税务机关盖章认定；投标人认为有必要提供的诸如企业经营状况、优势、传媒报道、有关荣誉等资料。

(6)有关投标人资质资格的其他证明证书：

a.★ 法人营业执照副本复印件；
b.组织机构代码证复印件；税务登记证复印件；投标人银行资信等级证书复印件；荣誉证书复印件或投标人认为需要说明的其他资料。

(7)投标保证金收据复印件。

(8)项目人员情况：

a.★项目负责人情况：需提供连续3个月（指投标截止日所在月之前最近的连续3个月）的社会保险证明，社会保险证明必须由投标人注册所在地社会劳动保障部门出具； (注：社会保险必须由项目负责人所在单位缴纳)
b.项目组人员情况；投标人认为需要的诸如项目组人员资格证书等其他资料。

(9)★商务偏离表。

(10)各种优惠承诺（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束）。

(11)类似项目业绩：

类似项目业绩一览表；成功应用实例案例和类似项目实施的成功经验的证明材料，如合同复印件、中标通知书或用户证明。

(12)投标人需要说明的其它文件和资料。

11.3投标人的技术文件应当包括：
A.货物类项目的投标技术文件：
(1)★技术规范偏离表。

(2)★产品具体配置表：详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确所投产品的品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

(3)★ 项目实施计划：项目实施的详细组织工作方案（工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等）。 

(4)产品设备存放、安装和调试的技术要求。

(5)★ 售后服务、技术支持承诺。
(6)投标人需要说明的其它文件及资料复印件：生产厂家的有关资格文件；产品有效检测和鉴定证明；进口产品合法手续有效证明；产品销售授权书或代理证书等。

B.服务类项目的投标技术文件：
(1)★ 对本项目系统总体要求的理解。
(2)★ 项目总体架构及技术解决方案。
(3)★ 保证项目质量的技术力量及技术措施。
(4)★ 保证工期的施工组织方案及人力资源安排。

(5)★ 项目实施人员一览表。
(6)工程量/原材料、人工费清单（均不含报价）。

(7)★ 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。
(8)  投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

(9) 投标人认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

12.投标有效期

12.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表第2项所列的日期内有效。

12.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标组织机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

13.投标保证金

13.1投标保证金必须以招标公告规定的形式缴纳，不接受银行保函或现金等其它形式的投标保证金。
13.2 招标组织机构将拒绝未能按规定时间和金额缴纳投标保证金的投标人。

13.3 未中标人在中标公示发出三个工作日满无异议后，凭杭州市萧山区招投标交易中心开具的投标保证金收据复印件及投标人开具的财政或税务部门统一收款收据至杭州市萧山区招投标交易中心综合科退还投标保证金。投标保证金均以转账形式退付，恕不退还现金。

13.4 中标人在与采购人签订合同并按规定交纳履约保证金后，凭采购人出具的证明及双方签订的采购合同及投标人开具的财政或税务部门统一收款收据到杭州市萧山区招投标交易中心综合科退付投标保证金。投标保证金均以转账形式退付，恕不退还现金。

13.5 投标人有下列情况的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标文件递交时间截止后撤销投标文件的；

(2) 中标后无故拒签合同或转让中标的；

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假资料的；

(4) 投标人对招标组织机构和评标机构施加影响的任何行为；
(5) 其他严重扰乱招投标程序的。

14.投标文件的编制
14.1投标人按本须知第10条规定的语言和前附表规定的份数编制投标文件并明确标识各部分内容。投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。
14.2全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标组织机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由投标人代表签字予以确认，否则，修改处不予认可。
14.3投标文件应采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封、装订、签署、盖章
15.1★投标文件须密封包装并加盖投标人公章。投标文件外层包装封面的参考格式详见本招标文件第四部分。

15.2★投标文件（报价文件内容为3页纸及以上的）必须胶装装订。投标人须在投标文件（包括报价文件）封面上标明“正本”与“副本”字样加以区分。正本内容与副本不一致时，以正本为准。当投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而认定其为无效投标。
15.3商务文件和技术文件等投标文件可以合订成集（但需明显区分）或单独装订。投标文件正本和所有副本的封面上至少须注明投标人名称、项目名称、标项号及 类似“商务（技术）文件”等字样并加盖投标人公章。参考格式详见本招标文件第四部分。
15.4★报价文件必须与商务文件和技术文件分开装订，单独密封（采用最低评标价法的可不单独密封）。密封袋上须注明项目名称、标项号及类似“报价文件”等字样并加盖投标人公章（参考格式详情见本招标文件第四部分）。不同标项的报价文件须各自单独密封，单独标注（采用最低评标价法的可不单独密封）。任何其他投标文件中不得出现投标报价。

15.5★投标文件中法定代表人授权委托书、投标函、投标报价明细表必须按招标文件要求签署、盖章。
16.投标截止时间
16.1 投标人应按前附表第6项规定的时间、地点将投标文件递交给招标组织机构，招标组织机构将拒绝接受逾期送达的投标文件及其该项目的投标。

16.2 招标组织机构可以按本须知第8条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标组织机构与投标人以前在投标截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

16.3不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

17.投标文件的修改

17.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改后，并由投标人代表签字确认；在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

17.2 投标人的修改通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3 投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4 自投标截止时间起至招标文件中规定的有效时间止，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标

18.开标

18.1招标组织机构将在前附表规定时间、指定地点开标，投标人代表需提供本人的有效身份证件原件。

本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证。（有期限规定的证件在有效期内方为有效）

18.2 开标程序
18.2.1 采用最低评标价法项目的开标程序：

(1)开标会由招标组织机构主持,主持人宣布开标会议开始；

(2)主持人介绍参加开标会议的成员；

(3)主持人宣布开标期间的有关事项；

(4)招标组织机构请参与的投标单位代表或其委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

(5)主持人公布最高限价。

(6)主持人按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件，宣读报价文件中的投标人名称、投标报价以及招标组织机构认为有必要宣读的其他内容；

(7)招标组织机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

(8)投标文件送交评标委员会评审。评审结束后，主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评审结果；

(9)主持人宣布开标会议结束。

18.2.2采用综合评分法项目的开标程序

(1)开标会由招标组织机构主持,主持人宣布开标会议开始；
(2)主持人介绍参加开标会议的成员；

(3)主持人宣布开标期间的有关事项；

(4)招标组织机构请参与的投标单位代表或其委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；
(5)按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件，并送交评标委员会评审；

(6)商务、技术标评分结束后，由主持人宣布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评审结果；

(7)主持人宣布最高限价。主持人打开报价文件，宣读报价文件中的投标人名称、投标报价以及招标组织机构认为有必要宣读的其他内容；
(8)招标组织机构负责开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果。

(9)主持人公布评标结果并宣布开标会议结束。

18.3开、评标时，投标报价明细表总价合计与投标函报价不一致的，以投标函报价为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，经投标供应商同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

18.4本次采购设定标项的最高限价，最高限价由评标委员会根据市场行情等因素综合考虑后在评标现场设定，最高限价在唱标前宣布。
18.5有下列情况之一者，投标文件将被拒绝接受：
18.5.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达投标文件的。

18.5.2投标人代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的。

18.5.3其他应当被拒绝投标的事项。 

19.投标文件响应情况
19.1开标时，若投标人被拒绝投标，招标组织机构将及时通知该投标人。

19.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。
19.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

六、评标

20.评标组织

招标组织机构依照相关法规、萧政发[2010]89号文件相关规定，组建由5人或以上奇数人员组成的评标委员会，其中相关专家不少于成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评标结果。

21.评标原则

21.1 认真贯彻国家有关政府采购的法律、法规和政策，维护国家利益。

21.2 维护采购人的合法权益。

21.3 客观、公正地对待供应商，对所有供应商的投标评审，均采用相同的程序和标准。

21.4评标要严格按照招标文件的要求和条件进行。

21.5 评标过程中及评标结束后，评标委员会的评标情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

22.评标程序

22.1 本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标供应商和编写评标报告等。

22.2投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

22.2.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

22.2.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

22.2.3投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。投标文件初审结论不合格及其理由需通知所有投标人。

22.3投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.4 比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5 推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23.评标方法

23.1综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。
(1)评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行综合评分，投标人的综合得分为技术、商务和价格部分的总计分，得分采用百分制评分。评委评分时可保留至小数点后一位。

(2)评标中，先进行商务、技术部分评分，评标委员会每人一张记名评分票，如某张评分票的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分票无效，评标委员会成员的有效评分的算术平均值（保留至小数点后两位）为各投标人商务、技术部分的最终评分值（七人及以上评标委员会去掉一个最高值、最低值后的算术平均值为最终评分值）。招标组织机构在公布商务、技术部分得分后再唱价格标。

(3)本项目由评标委员会设最高限价，超过最高限价，价格部分得分为0分，不能推荐为中标候选人。

(4)评标委员会将综合得分最高的投标人（评分相同时，价格低者优先，若评分和价格都相同，按技术指标优劣顺序排列。）作为中标候选人向招标组织机构推荐，并提交评标报告。

(5)综合得分最高者的价格比第二名高20%以上的，经业主授权，可以委托评标委员会确定第二名为中标候选人。

(6)如果评标委员会认为本次投标情况不具有竞争性，不予推荐本次招标的中标候选人。

23.2最低评标价法：即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定价格，以提出最低报价的投标人作为中标候选人的评标方法。
23.2.1最低评标价法的投标报价为一次性最终报价。

23.2.2本项目由评标委员会设定最高限价，超过最高限价的作无效标处理。

23.2.3报价最低且全部满足招标文件实质性要求的有效投标人作为中标候选人。

23.2.4当出现报价并列情况时，评标委员会应按照技术指标优先、售后服务优先的原则，确定该标项的中标候选人。

23.2.5报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

23.2.6如果评标委员会认为本次投标情况不具有竞争性，不予推荐本次招标的中标候选人。                   
24.无效投标

24.1投标文件属于下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

24.1.1 投标文件未提供有效的法定代表人授权委托书的或投标人代表身份与授权书内容不一致的；应交未交投标保证金的；
24.1.2 未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章的；

24.1.3 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的（参见招标公告之“4、投标人应具备的资格要求”）；

24.1.4 投标文件中未提供检察机关出具的《告知函》的或《告知函》内容未能满足招标文件提出的要求的；投标人有行贿犯罪记录但未提供有关职能部门处置意见的或根据相关职能部门处置意见在限制或取消投标资格期内的；

24.1.5投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；
24.1.6有证据证明投标人违背有关法规投标的；
24.1.7不符合法律、法规的或投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

24.1.8 根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

被认定为无效投标的投标人投标文件初审结论不合格。

24.2 投标文件有下属情况之一的，应当在报价文件评审时按照无效标处理：

24.2.1 报价文件未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章的；

24.2.2采用最低评标价法时投标报价超出最高限价的；

24.2.3 投标报价具有选择性的；

24.2.4投标报价明显低于成本，而投标人又不能作出合理说明或提供相关证明材料的；

24.2.5 投标报价明细表合计总价与投标函投标总价不一致，且高于或低于投标总价5%的。

24.2.6 报价文件内容与商务、技术文件内容严重不一致，评标委员会无法评审的。

24.2.7 根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

25. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，用户单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)评标委员会未推荐中标候选人的。
第一款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后采取其他方式采购。废标后，应当将废标理由通知所有投标人。

26. 评标内容的保密

26.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

26.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标组织机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

七、定标

27. 定标

27.1评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的评标方法，推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。评标结果经公示后，最终确定中标人，公告发布地点为：杭州市萧山区招投标交易中心公告栏、杭州市萧山区招投标管理信息网（网址：http://www.xszbjyw.com）和浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）。
27.2中标通知书发放。采购人确定中标人后，经杭州市萧山区招投标管理办公室备案后，发放中标通知书。
八、合同签订及其他

28.合同的签订

28.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，所签订的合同应按照招标文件和中标人投标文件的约定。合同签订后七个工作日内送萧山区招投标管理办公室备案。逾期不与采购人签订合同的，将视其自动放弃中标，并将被没收投标保证金。
28.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，其中标资格将被取消，并不再退还其投标保证金。 
28.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商。
29.履约保证金、质量保证金

中标人凭中标通知书向采购人缴纳前附表第9项规定额度的履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标单位向采购人交纳质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。
30.供货方式、交货时间及验收方式

30.1供应商在合同规定期限内，将所供设备（出厂原包装）按合同清单运至指定地点，设备运行正常后交付使用。

30.2供应商必须在所供设备的左侧上方粘贴填写完整的《杭州市萧山区政府采购售后服务联系单》，向采购人提供设备发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料和原配的附件，并对用户作使用和维护保养的培训。

30.3采购人应当组织对供应商履约的验收。部分项目，经采购人申请，可由区交易中心组织专家配合采购人验收申请；大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
30.4采购人如发现供应商以低于合同约定条款随意置换中标物品，将根据合同约定，对供应商进行违约处罚。
31.合同备案

31.1政府采购合同应由招标组织机构鉴证，并在签订之日起七个工作日内到杭州市萧山区招投标管理办公室备案。届时需提供以下资料：
(1) 《中标通知书》原件1份（备案后退还）；

(2) 合同原件4份（备案后退还2份）。
31.2验收完毕后，项目采购结束，采购人应填写《政府采购货物/服务验收单》4份（备案后退还2份），经招标组织机构鉴证后到杭州市萧山区招投标管理办公室备案。

32.货款结算方式

合同履行完毕，验收合格后供应商凭签字盖章的《政府采购货物/服务验收单》、《杭州市萧山区招投标交易中心政府采购付款通知单》办理货款结算手续。

33.采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足招标组织机构要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标组织机构将根据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

34.质疑与投诉

34.1投标人对政府采购活动有疑问或认为自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，采购人将在七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.2质疑的投标人对采购人的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区招投标管理办公室提出投诉。
第二节  投标人须知之专用条款

35.投标文件组成的特别要求

（详见采购需求）
36.无效投标的特别规定

（详见采购需求）
37.投标报价

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。具体包括货物报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、安装调试、检测、验收合格、技术支持、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。
38.评分细则

38.1商务技术评分表（50分）
	评分项目
	评分细则及说明
	分值

	
	
	A
	B
	C

	投标人和管理能力、经验和实力情况（13分）
	投标人具有省安全技术防范行业资信等级壹级的得2分，贰级得1分，其余不得分。

投标人具有ISO 9001质量体系认证证书的得1分。

投标人具有机电设备工程专业承包壹级资质的得2分，贰级得1分，其余不得分。

非萧山区投标人在杭州市区、萧山区设有分公司、子公司或办事处等作为常驻服务机构的得2分，以本地工商部门注册或杭州经济合作办注册登记证明为准。

投标人的关键产品(信号控制机)为投标人自主研发并生产制造的软件和硬件的得1分。

投标人具有银行资信、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用3A等级证书或证明的得1分。

投标人具有软件能力CMMI认证证书4级或以上的得1分，其余不得分。

投标人具有省级或省级以上高薪技术企业认证证书或软件认证证书的得1分。

投标人具有公路交通工程专业承包通信、监控、收费资质的得2分。
（招标采购单位有权要求提供原件进行审查,未提供的不得分）。
	0-13
 

	投标方案的科学性、针对性及完整性等（6分）
	投标人对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解是否到位，方案对需求是否有较详细的阐述说明，分析理解阐述是否准确清晰、全面透彻；方案设计是否紧紧围绕建设单位的需求，有针对性的进行设计，是否充分考虑用户实际使用需求；方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现。

投标人对于系统设计的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该建设的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。（在各投标人之间横向比较，好3分、较好2分、一般1分）
	3
	2
	1

	
	投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求，投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求；方案介绍是否清晰明了，对关键技术、主要需求及设计思路、技术选择是否深入透彻的说明，设计思路、技术选择是否科学合理。（在各投标人之间横向比较，好3分、较好2分、一般1分）
	3
	2
	1

	投标软、硬件产品的功能、性能以及与需求的吻合程度（13分）
	投标产品的功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件等。

投标产品的选型是否能够满足标书的要求，是否能满足本项目技术需求，是否采用业界知名品牌，是否有证明其所选配置确实具有先进性的系统配置详细说明，在同类产品中是否具有优势。

（在各投标人之间横向比较，好10-8分、较好7-4分、一般3-1分，较差的不得分）
	10-8
	7-4
	3-1

	
	投标产品（室外路面交通信号机及系统设备）是否实现有效便利管控，是否有操控、维修便利的具体描述，产品工业化程度是否较高，是否具有生产厂家的授权。（在各投标人之间横向比较，好3分、较好2分、一般1分，较差的不得分）
	3
	2
	1

	组织实施方案（5分）
	投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。投标人提出的功能测试、试运转及验收方案是否合理、及可行性情况；提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，费用是否计入总报价等（在各投标人之间横向比较，好5-4分、较好3-2分，一般的得1分）
	5-4
	3-2
	1

	售后服务保障能力（7分）
	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构及较强的专业技术队伍，在本项目地专业技术人员不少于10人。（满足人员要求的得2分，不满足人员要求的不得分）
	2-0

	
	投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等。投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等是否全面、科学、合理（在各投标人之间横向比较，好5-4分、较好3-2分，一般的得1分）
	5-4
	3-2
	1

	项目投入和项目组人员素质情况（6分）
	拟担任本项目经理具备住建部颁发的公路工程一级建造师的得2分，二级建造师的得1分，其余不得分。
	2
	1
	0

	
	投标人是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、登高设备、软件的综合水平情况。项目组实施人员专业人员素质（包括专业认证工程师人员）、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、相关证书等）。（在各投标人之间横向比较，好4分、较好3-2分，一般的得1分）
	4
	3-2
	1


注：1）上述内容，投标文件未涉及的得0分。

2）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

3）投标人应根据评标内容提供相应的证明材料。未提供或材料不全、不符合要求的不予得分。采购人负责对材料真伪进行判定。

38.2价格部分评分方法（50）：

	价格权值
	计算方法

	价格权值=0.50
	最低有效投标价格价作为评标基准价，

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位）


39.其他需说明事项
★需提供2013年9月、10月、11月份的社会保险证明，社会保险证明必须由投标人注册所在地社会劳动保障部门出具； (注：社会保险必须由项目负责人所在单位缴纳)
40.解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与招标组织机构。                                                   

第三部分  采购需求
（一）、招标一览表
标项   1  

本次招标为时代大道、湘湖路智能交通系统项目的一期。主要涉及交通信号控制系统与网络通信工程两部分。这两部分，尤其是网络通信部分，需要基于现有条件，并考虑对二期其它相关系统的对接与支持。
本次招标文件主要列出一期项目的相关部分，但投标方需要参考两期的总体设计方案提供相应的产品与服务。
1、交通信号控制系统工程量清单

交通信号控制系统工程量清单

	分类
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	大队中心
	软件
	1
	Intelliffic信号控制平台接入授权
	套
	16
	

	
	硬件
	1
	通信服务器
	台
	1
	

	
	
	2
	数据库服务器
	台
	1
	

	
	
	3
	区域服务器
	台
	1
	

	信号系统外场
设备
	1
	交通信号控制机
	台
	16
	

	
	2
	原有信号系统升级
	项
	4
	

	
	3
	交通信号控制机箱
	台
	16
	

	
	4
	车辆检测卡
	块
	50
	

	
	5
	电源防雷器
	套
	16
	

	
	6
	信号防雷器
	套
	16
	

	
	7
	非机动车信号灯Φ300安装、调试
	组
	13
	

	
	8
	行人语音提示
	组
	20
	

	
	9
	左转待转区LED显示屏
	组
	3
	

	
	10
	车道牌（1500×1000）
	块
	3
	

	
	11
	可变车道
	块
	1
	

	
	12
	可变车道杆件
	套
	1
	

	
	13
	信号灯电缆
	米
	1,600
	

	
	14
	线圈馈线    
	米
	16,800
	

	
	15
	基础、接地线及附料
	套
	16
	

	
	16
	检测线圈切割、调试，含高温导线 FVN2.5²
	个
	172
	

	
	17
	窨井
	个
	315
	

	
	18
	过街钢管（路须预埋三根Φ76镀锌钢管）
包括敷设与恢复
	米
	2,520
	

	
	19
	连通PE管道（两根PEΦ110）包括敷设与恢复
	米
	3,150
	

	
	20
	交通信号控制系统联合联试
	套
	20
	


2、交通网络通信设备工程量清单

交通网络设备工程量清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	新建光纤
	处
	10
	

	2
	新建VPN
	个
	20
	

	3
	1V+1D+1E光端机
	套
	10
	

	4
	光端机改造
	项
	17
	

	5
	8口交换机
	个
	21
	


注：

1. 采用设备的数量和质量以满足系统功能和性能指标为前提，若有遗漏或不足，请自行补足,。

2. 线缆管道以及辅助配件均以达到国标为基础标准。

3. 报名时到报名窗口领取图纸。

（二）招标需求

<1>.技术需求

一.主要设备及数量（详见采购一览表）

二.安装位置情况:

（详见建设要求各章节要求）

施工建设路段范围： 

本次设计外场主要以时代大道与湘湖路两条道路为主，中心设计以萧山市交警大队指挥中心为主。

· 时代大道，从时代大道-祥英路路口至时代大道—义桥路口。

· 湘湖路，从湘湖路-时代大道路口至湘湖路-风情大道路口。

共涉及2条路的21个路口，包括时代大道-南岸花城行人过街路口。设计范围图与主要交叉口列表如下所示。
表0‑1设计范围交叉口名称与类型表
	序号
	交叉口名称
	交叉口类型

	1
	湘湖路—越王路
	T字路口

	2
	湘湖路—杨堤
	十字路口

	3
	湘湖路—湖山路
	T字路口

	4
	湘湖路—越王路（老虎洞）
	十字路口

	5
	湘湖路—时代大道
	十字路口

	6
	时代大道—祥英路
	十字路口

	7
	时代大道—山河路
	T字路口

	8
	时代大道—万达路
	T字路口

	9
	时代大道—闻兴路
	十字路口

	10
	时代大道—沿河路
	十字路口

	11
	时代大道—定湖路
	十字路口

	12
	时代大道—湘溪路
	十字路口

	13
	时代大道—亚太路
	T字路口

	14
	时代大道-南岸花城
	行人过街路口

	15
	时代大道—东方文化园
	十字路口

	16
	时代大道—绕城高速义桥出口
	T字路口

	17
	时代大道—民丰村路口1
	T字路口

	18
	时代大道—民丰村路口2
	T字路口

	19
	时代大道—民丰工业园
	T字路口

	20
	时代大道—湘南路
	T字路口

	21
	时代大道—义桥（新大桥）
	T字路口


各路口、路段、高点基础设施施工、改造、安装设计要求见图纸。

三.项目建设要求

1、 建设内容

湘湖路、时代大道智能交通系统项目的总体建设内容如下，其中第一期工程主要完成交通交通信号控制系统（1）与网络通信工程（6）两部分。

(1) 对改造范围内的交通信号控制系统进行改造或者新建，完善现有交通信号控制系统的功能，尤其是协调控制功能，有效降低停车与延误；对于信号灯进行规范化、一致性改善，增加行人语音提示，增设左转带型提示电子屏等。
(2) 新建微波路段检测器，配合交叉口的线圈检测，以及电子警察的视频检测与卡口功能，建立多数据融合的综合交通检测网，并能逐步交通信息服务，通过可变情报板等渠道发布。
(3) 对改造范围内的电子警察进行改造或者新建，完善道路秩序监控，与交通信息发布系统联动，实时警示已经违章车辆。

(4) 新建部分视频监控，完善交通监控的覆盖点，增设高点监控，对交通整体情况进行把握，同时改造升级中心的视频综合管理平台，整合利用好各种视频资源，并为高清化视频接入打下基础。
(5) 新建可变信息情报板，将交通控制系统、交通信息采集系统与非现场执法系统进行整合，发布交通状态诱导信息。同时，发布系统还能从非现场执法系统中实时获取即时的违章信息，实时发布出来，警示违章车辆，并提醒其它出行者。
(6) 在现有网络通信系统基础上，配套互通互联，经济、可靠、安全的通信网络系统。
2、建设目标

本次项目以时代大道与湘湖路两条道路的智能交通系统改造为主，主要完善信号控制、交通信息采集、视频监控、非现场执法、交通信息发布等设备，满足两条道路日益增长的交通需求。同时以两条路的智能建设为契机，提升扩展原有系统功能，构建更完善的智能交通指挥管控平台；整合各智能交通系统，加强数据的共享和利用，提高系统实用性与先进性。

3、建设依据

本工程严格按照国标、行业内标准及地方管理办法等进行设计，主要设计依据引用了如下的国家标准、行业标准及其它标准等。

1) 网络标准：ISO/OSI 网络七层模式协议；TCP/IP 协议等；
2) 通讯标准：NTCIP 国家智能交通系统通讯协议（美国）；
3) 信息标准：GA216.1-1999 计算机信息系统安全；
4) 电气标准：GA267-2000 计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范；
5) 《道路交通事故案卷文书》（GA40）；
6) 《道路交通交通流量控制机》（GA47-2002）；
7) 《道路交通流量调查》（GA299）；
8) 《道路交通堵塞度及评价方法》（GA/T115）；
9) 《城市道路交通秩序评价方法》（GA/T175）；
10) 《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2003）；
11) 《道路交通交通流量控制机安装规范》（GA/T489-2004）；
12) 《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）；
13) 《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）；
14) 《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）；
15) 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2009）；
16) 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）；
17) 《城市交通交通流量控制系统术语》（GA/T509-2004）；
18) 《交通电视监控系统验收规范》(GA/T514-2004)；
19) 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）；
20) 《城市道路交通交通流量控制方式适用规范》（GA/T527-2005）；
21) 《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》（GA/T651-2006）；
22) 《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T4452010）；
23) 《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2006）；
24) 《机动车登记信息代码》（GA24.1-24.21-2005）；
25) 《线槽配线安装》（96SD181）；
26) 《应用软件产品测试规范》（CSTCJSBZ02）；
27) 《软件产品测试评分标准》（CSTCJSBZ03）；
28) 《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）
29) 《道路交通信号控制机》GA47-2002；

30) 《交通信号机技术要求及测试方法》GA/T47-2002等。
公安部规定与相关标准及杭州市的实际交通状况与实际需求。

四、建设主要内容

本次外场主要设备数量与点位见下面图表。
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外场总体设施点位图
交叉口方案设备一览表（一期）
	序号
	点位
	类型
	控制与检测现状
	信号机 方案
	线圈/检测板
	信号灯改造
	左转待行

显示屏
	可变车道

	1
	湘湖路—越王路（跨湖桥）
	T
	单点

无检测
	改造
	5/2
	
	
	

	2
	湘湖路—杨堤
	十
	单点

无检测
	改造
	5/2
	三个方向行人语音
	
	

	3
	湘湖路—湖山路
	T
	单点

无检测
	改造
	4/1
	三个方向行人语音
	
	

	4
	湘湖路—越王路（老虎洞）
	十
	单点

无检测
	改造
	7/2
	四个方向行人语音
	
	

	5
	湘湖路—时代大道
	十
	联网（浙大中控）

无检测
	已建升级
	12/3
	
	南北两个方向
	

	6
	时代大道—祥英路
	T
	单点

无检测
	改造
	11/3
	
	
	

	7
	时代大道—山河路
	T
	单点

无检测
	改造
	9/3
	
	
	

	8
	时代大道—万达路
	T
	联网（浙大中控）

（闻兴路子灯）

无检测
	已建升级，

（闻兴路子灯）
	10/3
	
	
	

	9
	时代大道—闻兴路
	十
	联网（浙大中控）

无检测
	已建升级
	11/3
	
	
	

	10
	时代大道—沿河路
	十
	单点

无检测
	改造
	10/3
	
	
	

	11
	时代大道—定湖路
	十
	单点

无检测
	改造
	8/2
	
	
	

	12
	时代大道—湘溪路
	十
	单点

无检测
	改造
	10/3
	
	
	

	13
	时代大道—亚太路
	T
	单点，

无检测
	已建升级
	10/3
	
	
	

	14
	时代大道-南岸花城
	行人过街
	单点

无检测
	改造
	不建
	
	
	

	15
	时代大道—东方文化园
	T
	单点

无检测
	改造
	11/3
	
	
	

	16
	时代大道—绕城高速义桥出口
	T
	联网（浙大中控）

无检测
	已建升级
	10/3
	
	北进口
	北向南

	17
	时代大道—民丰村路口1
	T
	单点

无检测
	改造
	9/3
	三个方向

非机动车灯
	
	

	18
	时代大道—民丰村路口2
	T
	单点

无检测
	改造
	8/2
	三个方向

非机动车灯
	
	

	19
	时代大道—民丰工业园
	T
	单点

无检测
	改造
	7/2
	南北方向

非机动车灯
	
	

	20
	时代大道—湘南路
	T
	单点

无检测
	改造
	7/2
	南北方向

非机动车灯
	
	

	21
	时代大道—义桥（新大桥）
	T
	单点

无检测
	改造
	8/2
	三个方向

非机动车灯
	
	

	总计
	
	
	16台改造

4台升级
	172/50
	
	两个路口

三个方向
	1个方向


五、各系统功能与设备指标

鉴于本次萧山区时代大道与湘湖路智能交通系统改造项目，需要基于萧山区公安分局交通警察大队的现有条件，能与现有系统能够较好衔接，并进一步提升现有设备与系统功能与性能。因此需要特别强调以下几点，一期工程需要注意（1）内容。
(1) 萧山区主要使用浙大中控提供的Intellific交通信号控制系统。本次项目建议继续采用Intellific系统，选择能够无缝接入该系统的信号控制机，同时根据实际需求，进一步提升与完善原有系统功能。需要指出，时代大道上湘湖路、闻兴路（同时控制万达路）、亚太路、绕城高速入口四个路口已使用了浙大中控控制机，本次工程需要将该四个路口控制机进行升级，完全与新建系统兼容并功能相同。
(2) 萧山区公安分局交通警察大队现有中威VAR3视频平台5台，接入180路前端模拟视频，与霍尼韦尔模拟视频矩阵接入15路前端模拟视频，要求新建视频综合平台能够对现有视频平台实现对接，对原有标清图像进行统一管理、实时切换、控制等，并兼容霍尼韦尔模拟视频矩。新建视频软件管理平台可以对其进行统一的视频监控和管理。新建视频平台应保证视频操作延迟小，方便、流畅、有效的完成视频违章抓拍等交警日常性操作。为了确保以上要求能够实现，满足交警的实际需求，系统集成商需在联合设计及实施阶段，对提出的解决方案进行现场测试，以达到用户需求为准。
(3) 萧山区公安分局交通警察大队已经建有电子警察执法系统，新建电子警察需要能够无缝接入现有管理平台。本次新建电子警察及配套系统需要完成即时违章信息能够动态显示在可变情报板上，需要解决方案满足该功能的实时性与准确性。
(4) 萧山区正在建设基于美国smartsensor微波检测器的交通检测系统，要求本次微波检测设备能够达到以上设备性能，并能接入现有数据接入系统。
（一）交通信号控制系统

1.系统功能要求

交通信号控制系统的功能要求见设计文档相应的功能设计部分。

2.主要设备技术指标

2.1控制系统技术要求

交通控制系统应满足系统总体功能设计中的主要功能，并达到以下要求：

（1）基本要求
应为实时自适应区域协调控制系统。

应具备控制、管理等功能；系统接口协议应开放，可实现基于GIS的监视和参数设置、查询等功能。

系统的通信协议建议符合国家标准《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2007），支持不同交通信号控制机的接入。

自主知识产权或是永久授权，用户不承担任何侵权责任。

（2）用户界面

客户端应用软件应为图形化的中文操作界面，操作简便；简体中文为所有的文本框和对话框的默认语言。

基于地图的交通监控：可实现区域、子区交通流量状态显示，饱和度显示，干预线控执行状态显示，勤务预案执行状态显示，GPS车辆显示，路口放行状况显示，子区控制状态显示，手动突发事件控制监视，突发事件监视。

（3）权限控制

系统应具有权限分配、分级管理等控制功能。

（4）基本功能

系统应实现本分册交通信号控制功能设计及系统管理功能设计中的所要求的功能。

（5）辅助功能

交通信息采集功能：应具备采集、处理、存储、提供控制区域内的交通信息功能，以数据文件形式存储在数据库中，并实时提供给集成指挥系统。

系统监测功能：应具备自检功能、设备故障监测功能、事件日志功能。

系统远程维护：应能够通过注册进入用户系统，实现远程故障诊断、系统监控与维护。

信息接口开放：系统接口开放，除可以把采集处理的交通流信息、系统主要控制信息等提供给集成指挥系统使用外，还应接受并执行集成系统发出的控制指令。

查询统计及报表功能，报表内容参见系统管理功能设计中的所要求的交通流统计。

系统应提供自动信息报告、当前工作状态的报告。

2.2区域服务器

区域服务器运行交通信号控制系统区域控制服务软件，负责一个区域内控制机的协调与管理。区域服务器不应低于以下要求：

产品类型：2U机架式 

处理器：至强4核
处理器个数2； 

内存：16G 

硬盘：15K转热插拔SAS 1TB 

网卡：集成2×Giga Ethernet以太网卡

集成RAID-0、RAID-1、RAID-10,RAID-5磁盘阵列支持
冗余电源

标配机柜导轨
2.3数据库服务器

数据库服务器运行交通信号控制系统区域数据库服务软件，负责数据的处理、存储与转发服务等。数据库服务器不应低于以下要求：

产品类型：2U机架式 

处理器：至强4核
处理器个数2； 

内存：16G 

硬盘：15K转热插拔SAS 1TB 

网卡：集成2×Giga Ethernet以太网卡

集成RAID-0、RAID-1、RAID-10,RAID-5磁盘阵列支持
冗余电源

标配机柜导轨
2.4通信服务器

通信服务器运行交通信号控制系统通信服务软件，负责一个区域内控制机于中心的通信功能。区域服务器不应低于以下要求：

产品类型：2U机架式 

处理器：至强4核
处理器个数2； 

内存：16G 

硬盘：15K转热插拔SAS 1TB 

网卡：集成2×Giga Ethernet以太网卡

集成RAID-0、RAID-1、RAID-10,RAID-5磁盘阵列支持
冗余电源

标配机柜导轨
2.5交通信号机技术要求

以下基本功能要求，为本设计中重要指标，其它未列出功能与指标需符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）标准。

2.5.1标准与协议要求
交通信号控制机应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）标准，且通过国家公安部检测。
交通信号控制机应符合GB-T20999-2007《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》。

交通信号控制机能够接入现有浙大中控提供的Intellific交通信号控制系统软件平台，实现平台需要的所有功能，与系统对接工作由建设方承担。
2.5.2通信要求

信号机与中心系统支持两种通信方式：RS232 串口通信和RJ45 网口通信。信号机至少具备4个RS232 串口和1 个RJ45 网口。可通过网口、串口或USB进行现场参数配置。

2.5.3基本功能要求

信号控制机可支持16个独立相位；

支持16个以上独立信号方案；

信号机需要实现全部机动车灯、行人灯合理灯序，绿闪、全红、黄灯等过渡灯色可调。

安全的开灯与关灯控制。

启动与关闭时，具备合理的全红，黄闪过渡阶段，能够保证信号灯启动关闭时的交通安全。启动顺序一般包括黄闪与全红，正常关灯前有黄闪过渡阶段。

黄闪与全红控制；黄闪恢复正常方案时，需有全红阶段过渡，正常方案切入全红控制时应有最小绿保证。

具有时钟自动校准功能，可通过内部时钟芯片或外接GPS实现时钟校准；

无缆线多时段协调控制，通过内部时钟芯片或外接GPS实现时钟校准；

全感应与半感应控制；

时间表控制，支持周方案，日方案与节假日方案控制。支持16个以上日方案，每个日方案可支持24个以上时段，可支持32个及以上节假日方案。除基本的多时段固定配时以外，要求每个时间段可以选择不同的控制方式，可以单独设置相位差。

手动控制，可支持手动步进控制，手动步进需要具有最大绿限制，及时自动切换回原有状态；手动跳相控制，跳相控制需有机制保证最小绿时间与路口清空时间；

行人过街控制，信号机能够支持8路及以上行人过街按钮，实现最小间隔，最大间隔等基本行人按钮控制功能，可以方便设置二次过街，能够在协调控制下完成行人按钮功能。

故障监视与降级控制功能。需要有绿冲突检测信号机通过故障监测模块实现完备的故障监测和自诊断功能，发现故障后可给中央和现场终端发出故障警示信号，并根据故障类型进行相应的降级控制。

信号机具有实时倒计时功能，能够在固定配时与自适应控制方式下实现倒计时功能，且具备多个相位对应同一块倒计时牌的功能。

可外接可变信息板控制，具有灯色输出端子，连接可变车道或者中央待行区控制等可变信息板。
遥控控制，可以通过遥控器在路口手动控制交叉口；

数据断电保存。信号机能够自动保存修改的各项控制参数，停电后数据不会丢失。

2.5.4主要技术指标

（1）信号机基本指标

16个独立的相位设定；

控制方案数16个以上；

特殊日方案64个以上；

支持每日最大时段数32个以上。

（2）信号机硬件结构指标

主处理单元采用32位运算控制器；

标注19英寸机架式结构，方便现场安装。

（3）输入输出电气接口要求

支持16组信号灯组（每个灯组红黄绿三个输出），可模块化扩展至32组；

支持32通道以上线圈车辆检测器，并可模块化扩展至64路；

支持16个上开关量输入接口；

支持16路行人按钮输入接口。

（4）信号机电气指标

电源：信号机电源额定电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz；

驱动功率：信号机每路的最大驱动功率为可达800W；

整机功耗：信号机整机功耗小于30W；

绝缘电阻：信号机绝缘电阻大于100MΩ；

耐压：在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出现击穿现象；

电磁抗扰度：交通信号控制器在静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障。

（5）信号机环境指标

工作温度：信号机正常的工作温度：-40～＋70℃；

工作湿度：信号机正常工作的相对湿度：45%～95%；

防水：通过了雨淋试验，试验中和试验后工作均应正常，信号控制器机柜内部无渗水或积水现象；

防尘：交通信号控制器在承受粉尘试验中及试验后，工作均应正常，信号控制器机柜内部无大量积尘；

防锈蚀：信号控制器在承受盐雾试验后，工作正常，信号控制器机柜、内部机架等金属部件没有严重锈蚀情况。

2.6控制机柜要求
考虑到路口机箱复用情况，要求机箱宽度采用19英寸标准设计，高度不小于1000mm。
对机箱的散热要求是： 

机架设计采用19英寸标准化设计，高度不小于1000mm。
落地式安装方式，内部空间大，能满足路口工业以太网交换机、光传输模块等相关设备的安装空间要求；
机柜材料采用防腐防锈的铝制或不锈钢材质，具备防尘、防潮、防水功能；
机柜需要全封闭，无风冷型散热；
机柜门有牢固的统一门锁，以防止被非法使用者打开，门锁上有保护装置；
机柜内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒；
机柜设有带锁的手动控制开关盒，盒内设置手动控制面板，使用者能在不用打开主机柜门的情况下使用手动控制面板；
机柜内部应设有内部照明装置；
机柜应能提供开关门检测信号；
印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。
2.7交通检测技术要求
本项目中，采用线圈检测器作为交通检测主要方式，电子警察的视频检测功能技术需求见非现场执法章节。线圈检测器的主要指标如下：

（1）交通检测参数 

车辆速度检测范围10-255公里/小时 

速度精度：≥97％ 

车长误差：≤0.2米 

车道占有率精度：≥98％ 

流量精度：≥98％ 

采用欧标卡式接口，符合《DIN41612标准》

灵敏度：拨码开关，0.01% ～ 0.64% 可调 

工作频率：20kHz ～ 200kHz

感应范围：20μH ～ 1800μH

（2）环境要求 

温度：－20℃～75℃

湿度：0％～95％，无冷凝 

平均无故障时间（MTBF）：20000小时
2.8防雷技术要求
（1）电源避雷器：

雷电通流量（8/20us）≥20 KA

电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV

电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV

工作电压：220V

接线方式：并联

（2）控制信号避雷器：

接入方式：串

接口类型：接线柱

工作电压（V）：25

最大放电电流：5KA

额定通流：3KA

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

响应时间Ta≤（ns）：1

传输频率≤15MHz

2.9信号灯等辅助设施要求

2.9.1非机动车信号灯

非机动车信号灯样式规格要求以及安装方式与时代大道现有非机动车信号灯保持一致，见下图所示。
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图0‑1 非机动车等样式与安装图

所有信号灯的图案与安装应符合GB 14886-2006要求，指标应符合《GB 14887-2003》要求。在实施过程中，设计会根据实际情况对相关设施的形式、位置进行调整。

面罩规格：300mm，面罩材质：PC。

电压：220±20%VAC，功率≤20W。

中心光强/亮度 

无图案：400cd<红<1000cd；400cd<黄<1000cd；400cd<绿<1000cd；

有图案：红>5000cd/m2；黄>5000cd/m2 ；绿>5000cd/m2；

LED 直径:Φ5 方阵排列,单管电流<18mA。

寿命：70000小时。

波长，红：625nm，黄：590nm，绿：505 nm。

数量，自行车：红黄绿79；箭头：红绿81；双8：100。

可视距离>450米，可视角度>30°。
工作温度:-40 ～ +85 ℃ ，相对湿度 ≤93%。

外壳材质：压铸铝、黑色，防护等级：IP53。

外形尺寸：1360×543×180 mm，重量 ≤20KG。

执行标准：GB14887-2011。

2.9.2左转待行区指示屏

本项目在条件允许下，增设左转待行区显示屏。显示屏样式如下图所示。直接加装在现有信号灯横杆上方，靠近左转灯侧。
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图0‑2 左转待行区指示屏样式图

左转待行区显示屏，产品规格与技术要求如下：

产品尺寸：1750*360cm  2550*450cm(左转/直行进入待行区)。

外壳材质：不锈钢，外壳颜色：黑色。

发光单元颜色：绿色。

工作电压：200±20%（AC176～ 264V），功率≤20W。

中心光强/亮度：400cd<绿<1000cd。

LED：直径Φ5方阵排列，单管电流<18mA ，寿命70000小时，波长：绿505 nm。

可视距离>450m，可视角度>30°。
工作温度：-40 ～+85 ℃，相对湿度≤93%。

防护等级：IP53,重量≤20KG。

执行标准：GB14887-2011。

文字：左转进入待行区/直行进入待行区/路口遇阻不得进入。

2.9.3可变车道LED面板

本项目在条件允许下，增设可变车道指示牌。指示牌样式如下图所示。
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图0‑3 LED可变车道样式图

左转待行区显示屏，产品规格与技术要求如下：

面板尺寸1500×1000mm

面板材质 铝板+超强级反光膜

电压 220±20% VAC
功率 ≤20W
亮度 黄>5000 mcd白>5000mcd

LED 指标 

直径  Φ5 方阵排列

寿命  70000小时
波长  黄：585～597 nm；白：冷色，超高亮

可视距离  >450米 

可视角度  >30°
工作温度  -40 ～+85 ℃ 

相对湿度 ≤93%

外壳材质  优质铝材    

防护等级 IP53
外形尺寸  1500×1000×40 mm 

重量 ≤30KG

执行标准  GB 14887-2011  GB 5768.2-2009
安装模式  竖装，L脚固定  

2.9.4行人过街语音提示

电源模块、电子控制模块、时钟控制模块、语音控制模块与功放模块需一体化设计。能够通过面板或上位机实现开关机、声量设置、时段设置等自主编程控制。满足以下要求：

能随人行红绿灯变化实时改变语音。可以是语音或者某种音乐，也可以是语音加音乐背景合成。可以根据需要进行录制。
自编程合理设置开关机时间。产品每天能定时开关机。如每天早7.30分开机，晚21.00关机，或其他时间设置。且能实现周一至周五，周六、周日不同的开关机时间。
每天能设置多个大小音量时段，且大小声音时段转换实现无缝转换。最大限度地实现人性化管理，避免扰民。
按工业级标准设计和生产。工作温度-30℃～+70℃条件下正常工作。机箱防水、防潮、防尘。

安装简便，可以直接利用抱箍固定在3-5吋人行灯杆上。

2.10施工

2.10.1管道工程

本次外场设备的管道敷设分为 2 部分，凡穿越马路路面者全部采用硬质金属镀锌管保护，内套D110PVC管，当车道数小于双向8车倒时，数量为2根；当车道数大于等于双向8车道时（四块板6车道），数量为3根。其余绿化带及人行道上管道采用D110PE管直接敷设。

管道埋设深度在 50CM 以上。同时，注意对周边各类管线及环境的保护。

不同电压等级，不同电流类别的线路，在走线时应分别穿管。

各种电缆导线在敷设前必须用万用表测量导线的通断情况，如果电缆内部已经发生断路或短路，则不能使用。

穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉；

进入管孔的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施；在线路施工时严格防止电缆受到过大的张力，以免造成内部导线损伤和断裂。

穿线使用的各种管道，必须在穿线前将管中积水、杂物清除干净，检查管内是否存在铁屑及毛刺。

切断口应锉平，管口应光滑无毛刺，以防损伤导线，管孔内预设一根镀锌铁线；导线在穿线管内不得有接头或扭结。

导线在管内不应有接头或扭结，导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接，严禁手拧接线。

强弱电分离，信号线不能与其它系统的开关电源走同一通道。

穿线时，其总截面积（包括外护层）不应超过管内截面积的40%。

导线穿入钢管后应在管口处装护套保护导线，导线从电线管口引到设备接

线箱部分需加以保护。

线缆接续后，应时行断线、混线、错接、芯线对号，反接、差接、交接情况的检查。

管道的长度原则上不能超过 50 米，否则需增设窨井。设窨井时，应避免与电信、电力、煤气、污水等其它窨井冲突。

开挖的机动车道、人行道彩砖和绿化带应尽可能恢复原貌，严禁出现路面塌陷现象。

2.10.2窨井施工设计

手井结构主要根据《电信工程设计手册》进行设计。手井原则上采用混凝土结构。根据使用场合分为4种类型：

直通手井，说开窗口在一条直线上；

两通型手井，相邻两壁开有窗口，用于管道转弯处；

三通型手井，相邻三壁开有窗口，用于单向分歧钢管处；

四通型手井，四个孔井壁都开有窗口，用于双向分歧横向预埋镀锌钢管处。

手井设置间距一般为30米，原则上不应超过50米。

井盖统一采用钢钎维混凝土井盖，强度等级应达到B级。

窨井底部应设有渗水孔。

窨井中管道到井底的距离不低于 20cm，井口应与地面持平。

2.10.3线圈的施工规范
(1)检测器线槽的切割 
应按照系统总体技术条件选定线圈埋设部位。 
开槽前应先画线。 
槽的宽度与深度应根据容线量确定，在钢筋混凝土车道上埋设线圈时既要保证一定的深度，又要与钢筋保持一定的距离（不小于 50mm），开槽时尽可能两者兼顾。 
槽的拐角处（即矩形槽的四角）应切角。 
(2)槽内敷线 
线圈槽切割完成后应对槽内进行清理，使槽内无硬渣，槽底平整，有条件时，宜用高压水枪冲洗后，压缩空气吹干。 
导线下槽后应用钝物将其压实。 
导线抽头处应作序号标记。 
(3)填槽 
封槽前应对线圈进行电参数测量。 
封槽应密实无气囊。 
线圈和馈线的连接和接头处理 
环形线圈和馈线连接点应保证连接的可靠性，并应作好有效的防水处理。 
馈线的屏蔽套在设备机箱内应可靠接入大地。

2.10.4可变车道指示牌杆件
杆件样式规格与可变车道版面设计详见施工图集。
（六）网络与通信系统

特别需要指出的是本项目网络通信系统，需要综合考虑二期工程的整体需要，投标方应参照两期总体设计方案，提供相适应的方案与产品。

1.主要设备技术指标

1.1 光端机

考虑与现状对接，不同的解决方案光端机的选型要与监控系统等解决方案配套。

光端机产品特性：

光端机配备1V+1D+1E端口

8/10位PCM视频编码，24位PCM音频编码

全数字、无压缩、无损伤传输

自动兼容NTSC、PAL、SECAM视频制式

音频输入阻抗600Ω平衡/非平衡，10KΩ/47KΩ非平衡可选

数据通道灵活配置，数据格式DIP拨码开关任意可选

数据终端电阻DIP拨码开关灵活选择

支持RS232、RS422、RS485、曼码/Biphase数据、开关信号

先进自适应技术，使用时无须调节

工业级设计，可靠性高

结构紧凑，安装简便，即插即用

带电热插拔，无须停机维护

过载动恢复

带电源、视频、音频、数据、以太网、光路状态指示

技术指标：

物理接口BNC接头

编码8/10位

视频输入阻抗75Ω

视频输入/输出电压1.0Vp-p

带宽5Hz~7.5MHz

微分增益(10-90% APL)<1% (典型值)

微分相位(10-90% APL)<1° (典型值)

信噪比70dB (加权值)

物理接口工业插拔端子波特率0~115.2 kbps

误码率<10-9
可靠性平均无故障时间(MTBF)10万小时以上

Ethernet数据物理接口磁屏蔽RJ45端子通道数1路工作模式10M/100M，自适应开关信号物理接口工业插拔端子响应时间50ms接点电流0.5A/24VDC

工作环境工作温度-40°C~+74°C

存放温度-40°C~+85°C

工作湿度0~95%，无冷凝

功率<8.0W

<2>、商务需求

2.1工期

(1) 自合同签订日起6个月内建设完成项目的基础施工、设备安装、调试、检验工作。

(2) 中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

2.2质保期及售后技术服务要求：

(1)质保期

自系统检验合格起，硬件设备质保二年，软件系统二年内根据用户需求免费升级维护，质保期内，免费更换正常使用下损坏的零件；终身维修，对设备维修，只收取维修成本费；在质保期内，提供日常的巡检服务，即2周内检查设备一次，一个月内清洁设备一次，并做好服务记录，发现故障现场解决。 

提供24小时电话服务热线；接到故障保修电话后，应在半小时内响应， 2小时到达现场解决。

 (2)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(3)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(4)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等。送货方案。

2.4培训计划

提供用户培训服务。

2.5付款方式

  合同签订后15日历天内支付设备采购预付款，预付金额为合同价的20%，项目具备安装条件的点位,设备安装完成后支付合同金额的40%，工程总体竣工验收合格后7日历天内支付合同金额的20%，结算审计完成后支付合同金额15%；余下5%作为质量保证金，等质保期结束无质量、服务问题后无息退还。
2.6其他优惠条件

投标人在投标文件中可注明。
2.7保障合同履行的措施及其他需要说明的事项

投标人在投标文件中可注明。

注：
1.如有附图，仅作参考。

2 .打★内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

3.除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参与。

其他：
萧山区主要使用浙大中控提供的Intellific交通信号控制系统。本次项目建议继续采用Intellific系统，选择能够无缝接入该系统的信号控制机，同时根据实际需求，进一步提升与完善原有系统功能。需要指出，时代大道上湘湖路、闻兴路（同时控制万达路）、亚太路、绕城高速入口四个路口已使用了浙大中控控制机，本次工程需要将该四个路口控制机进行升级，完全与新建系统兼容并功能相同。
萧山区公安分局交通警察大队现有中威VAR3视频平台5台，接入180路前端模拟视频，与霍尼韦尔模拟视频矩阵接入15路前端模拟视频，要求能够与原有系统无缝对接，能够无缝接入新建视频综合管理平台，由新建视频软件管理平台可以对其进行统一的视频监控和管理。新建视频平台应保证视频操作延迟小，方便、流畅、有效的完成视频违章抓拍等交警日常性操作。为了确保以上要求能够实现，满足交警的实际需求，系统集成商需在联合设计及实施阶段，对提出的解决方案进行现场测试，以达到用户需求为准。
萧山区公安分局交通警察大队已经建有电子警察执法系统，新建电子警察需要能够无缝接入现有管理平台。本次新建电子警察及配套系统需要完成即时违章信息能够动态显示在可变情报板上，需要解决方案满足该功能的实时性与准确性。
萧山区正在建设基于美国smartsensor微波检测器的交通检测系统，要求本次微波检测设备能够达到以上设备性能，并能接入现有数据接入系统。
第四部分  投标文件格式

一、投标函
致：（采购人名称）
1、根据已收到的贵方编号为         的                      项目的招标文件，遵照《中华人民政府采购法》等有关规定，我方经研究上述招标文件的各项条款后，我方愿以以下报价承担招标文件要求的采购任务。

    标项     投标总价（大写）：           元人民币（RMB：￥          ）
2、我方已详细审核全部招标文件，包括补疑文件及有关附件，我方完全接受本次采购招标文件的各项内容。

3、我方自愿参加本次采购的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价、公司基本资料及相关资料是真实的、合法的。

4、如果我方中标，我方保证按照招标文件要求、投标文件承诺签订合同，履行合同。
投  标  人：（盖章）
投标人代表：（签字或盖章）
                                      日期：       年   月   日
二、投标报价明细表
标项：                                                           金额单位：元
	序号
	名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	一
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	…

	合计总价（￥：）
	


备注：

1、投标报价明细表合计总价应与投标函中的“投标总价”相一致，不一致时，以投标函为准。

2、“投标报价明细表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖投标人公章。

3、“投标报价明细表”以标项为单位填写。此表在不改变格式内容时，可自行制作。
4、投标报价明细表所填内容按招标一览表为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。
投标人名称（盖章）：
投标人代表（签字）：
                                    日期：  年   月   日

三、法定代表人授权委托书（样张）
本授权委托书声明：我 （姓名）  系 （投标人名称）  法定代表人，现授权委托本单位的在职职工（姓名）为我方投标人代表，以我方名义参加                                                                                         编号为XZCG       的                           项目的政府采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切事宜。我方对投标人代表的签名事项负全部责任。                                              

 在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。投标人代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此委托。

法定代表人：（签名或盖章）                  投标人代表：（签名）
职务：                                      职务：

身份证号码：                                身份证号码；

                                            联系电话：

投标人公章： 
授权委托日期：   年   月   日

四、诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的XZCGDL2013-GK- ＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（加盖公章）

法定代表人（授权委托人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地    址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电    话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：二○一三年＿＿月＿＿日

五、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	地址
	

	经营范围
	
	企业类型
	（大型、中型、小型、微型）

	成立时间
	
	经济性质
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	注册资本
	
	技术人员数
	高级
	中级
	初级

	
	
	
	
	
	

	资产总额
	
	所有者权益
	

	工商登记号
	
	税务登记号
	

	是否依法纳税
	
	是否参加社保
	

	售后服务机构情况
	维修中心名称：
地址：

人员状况：
联系方式：

（可另附纸说明）


                                   投标人代表签字：
                                   投标人（公章）

六、本项目的项目负责人情况表

	姓名
	
	近3年业绩及承担的主要工作情况
（曾担任项目经理的项目应列明细）

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	资质证书编号
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件及投标人注册所在地劳动保障部门出具的社保证明。
七、本项目的项目小组人员情况表

（按此格式自制）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的
到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

                                     投标人代表（签字）：

                                     日期：2013  年   月   日
八、商务偏离表

	序号
	内容
	采购文件商务要求
	投标文件

商务资料
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

                                 投标人代表（签字）：

                                 日期：2013年   月   日

九、相关项目实施业绩一览表

	采购单位
	项目名称
	项目简要描述
	项目金额

（万元）
	实施时间
	采购单位

联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

                                 投标人代表（签字）：

                                 日期：2013年   月   日

十、技术规范偏离表

	序号
	货物名称
	数量
	招标文件
技术规范、要求
	投标文件
技术规范
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

                                 投标人代表（签字）：

                                 日期：2013年   月   日

十一、产品具体配置表

填表说明：可附投标产品介绍图文资料。

	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	性能及指标
	产地

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	…


注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

投标人名称（盖章）：

                          投标人代表（签字）：

                                    日期：2013年   月   日

十二、服务体系基本情况一览表
	公司名称
	注册资本
	企业地址
	法定

代表人
	联系人
	联系电话
	售后服务热线电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请附技术服务机构的相关资料（含营业执照、公司资质材料、人员情况、相关案例等）。

投标人名称（盖章）：

                             投标人代表（签字）：

                                    日期：2013年   月   日

十三、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、投标文件外层包装封面

投标文件（商务文件/技术文件）

项目名称：                                    
项目编号：                                    
标项序号：                                    
投标人名称（盖章）：                             

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、报价文件外层包装封面

报价文件

项目名称：                                    
标项序号：                                    
投标人名称（盖章）：                             

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十四、投标文件封面（格式供参考）
1、商务/技术文件封面

                                                               正本/副本
商务/技术文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
标项序号：                                    
投标人名称（盖章）：                             

投标人代表签字：                                     

2、报价文件封面

                                                               正本/副本

报价文件
项目名称：                                             
标项序号：                                              

投标人名称（盖章）：                                    
投标人代表签字：                                       
第五部分  杭州市萧山区政府采购合同

（货物类样本）
合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：                                     

乙方（供方）：                                     

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG20  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。
附《采购项目清单内容》   

	序号
	采购项目
	中标内容
	中标单价（元）
	数量
	中标总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物（服务）必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物(服务)提供**年的免费保修期（货物另有超过一年质保规定的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。
2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：                                                               
五、货款支付

1、需方根据合同进行验收，供方在验收合格后将发票原件交需方，另将一份加盖公章的发票复印件和萧山区政府采购《货物、（服务）验收单》提交招标组织机构鉴证，经区招投标管理办公室备案后，供方可凭《杭州市萧山区招投标交易中心政府采购付款通知书》向需方按招标文件事先约定的付款方式进行货款结算。

2、付款方式：                                                     
六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。
2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。
5、供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方采购人将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。
6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。
（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效
1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。供需双方应在合同签订后七个工作日内，送至杭州市萧山区招投标管理办公室备案。
3、本合同一式四份，需、供双方各执一份，招标组织机构一份，区招投标管理办公室一份。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：
地址：                             地址：
法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
电话：                             电话：
邮政编码：                         邮政编码：
开户银行：                         开户银行：      

帐号：                             帐号：

政府采购货物验收单

供应商已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在货物的左侧上方粘贴了《政府采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，同意支付货款。（附产品验收清单）

	序号
	产品名称
	品牌型号
	配置简述
	数量
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                                         小写：          

	质量安装运行情况及服务情况（打√）优秀（  ） 良好（  ） 一般（  ）  差（  ）

	随机附件及售后服务联系单是否完整和粘贴（打√）            是（  ）  否（  ）

	是否交纳质量保证金                    （打√）            是（  ）  否（  ）

	是否进行了操作技术示范和讲解          （打√）            是（  ）  否（  ）

	服务人员态度                          （打√） 热情（  ）冷淡（  ）粗暴（  ）

	是否额外收费或变相收费                （打√）            是（  ）  否（  ）

	送货是否及时                          （打√）            是（  ）  否（  ）

	对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决  （打√）            是（  ）  否（  ）


以上共计发票：       份，发票号码为：  







供应商（公章）                  用户单位（公章）

联系人：                        验收人签名：

联系电话：                      联系电话： 

交货日期：     年   月  日      验收日期：     年   月  日

注：本单一式四份，一份交供应商作结算凭证，一份交招标组织机构，一份由验收单位留存，一份交区招管办备案。

公开招标（综合评分法）投标文件初审表（样表）
（不列入招标文件，作为评标资料格式）

项目名称：                                  项目编号：XZCG20**－GK－

开标时间：20**年**月**日**时

	投标人

评议内容
	
	
	
	
	
	
	
	

	资格性检查
	1
	是否涉及无效投标24.1.1条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	是否涉及无效投标24.1.3条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	是否涉及无效投标24.1.8条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	资格性检查总评[合格或不合格]
	
	
	
	
	
	
	
	

	符合性检查
	1
	是否涉及无效标24.1.2条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	是否涉及无效标24.1.4条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	是否涉及无效标24.1.5条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	是否涉及无效标24.1.6条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	是否涉及无效标24.1.7条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	是否涉及无效标24.1.8条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	符合性检查总评[合格或不合格]
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件初审结论[合格或不合格]
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标文件
初审情况说明
	

	评标委员会成员
（签名）
	


注：投标人“资格性检查”不合格无须继续进行“符合性检查”，并且“投标文件初审结论”不合格；“资格性检查”合格但“符合性检查”不合格，“投标文件初审结论”也不合格。
公开招标（综合评分法）报价文件评审表（样表）
（不列入招标文件，作为评标资料格式）

项目名称：                                   项目编号：XZCG20**－GK－

开标时间：20**年**月**日**时开始

	投标人

评议内容
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价文件评审
	1
	是否涉及无效标24.2.1条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	是否涉及无效标24.2.2条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	是否涉及无效标24.2.3条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	是否涉及无效标24.2.4条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	是否涉及无效标24.2.5条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	是否涉及无效标24.2.6条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	是否涉及无效标24.2.7条款
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价文件
评审情况
说明
	

	评标委员会
成员
（签名）
	


注：资格性检查、符合性检查均合格，但报价文件评审不合格的，投标文件也不合格，以无效标论。
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