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一、工程量清单

	工程量清单

	
	名称
	单位
	工程量

	1
	安装JD400-3-3L(JS)计时机动车信号灯
	套
	164.00

	2
	安装FX400-3-3L(JS)计时方向指示信号灯
	套
	21.00

	3
	安装FJ400-3-3L(JS)非机动车计时信号灯
	套
	2.00

	4
	安装FX400-3-1L调头信号灯
	套
	4.00

	5
	安装信号支灯架
	组
	191.00


二、技术要求

产品统一更新为400型半程倒计时信号灯，相关倒计时根据区交警统一要求20秒起跳。

供电通红绿灯。

更新路口情况如下：

	序号
	路名
	路口
	直行灯
	转弯灯
	非机动车灯
	掉头灯

	1
	南奉公路
	百齐路
	6
	2
	
	2

	2
	南亭公路
	菜场路
	8
	2
	
	2

	3
	
	通阳路（秀南路）
	8
	2
	
	

	4
	
	环城西路
	8
	4
	
	

	5
	航南公路
	环城西路
	8
	4
	
	

	6
	环城南路
	环城东路
	8
	4
	
	

	7
	
	环城西路
	8
	
	
	

	8
	环城西路
	新建路
	8
	
	
	

	9
	
	运河北路
	8
	
	
	

	10
	环城东路
	易买得门口
	8
	
	2
	

	11
	育秀路
	环城东路
	8
	2
	
	

	12
	
	人民路
	8
	
	
	

	13
	
	江海路
	8
	
	
	

	14
	南桥路
	南中路
	8
	
	
	

	15
	
	运河北路
	8
	1
	
	

	16
	解放路
	奉秀路
	8
	
	
	

	17
	
	远东路
	8
	
	
	

	18
	
	建贤路
	8
	
	
	

	19
	
	古华路
	6
	
	
	

	20
	
	城乡路
	8
	
	
	

	21
	
	立新路
	8
	
	
	

	22
	小计
	
	164
	21
	2
	4

	25
	合计
	
	191
	
	
	


Φ400MM LED（内置式）倒计时信号灯技术参数:

输入额定电压：220V±10%   

输入额定频率：50Hz±2%

输入功率：红色≤20VA、黄色≤20VA、绿色≤20VA

发光强度：红色≥700cd, 黄色≥800cd, 绿色≥900cd,

发光波长：红色625±5nm、黄色590±5nm、绿色505±2nm

使用寿命：≥50000小时

工作温度：-40±2℃ - +80±2℃

外壳防护等级：防尘 IP53       

环境湿度：10% - 95%

5、信号灯技术、性能及特点：

5.1、Φ400 mm  LED倒计时信号灯为倒计时显示器组合在信号灯具黄灯发光单元内的信号灯倒计时显示器，安装形式与原信号灯保持一致，用户可方便更换。

5.2、Φ400 mm  LED倒计时信号灯的显示数字的字高305毫米，字宽145毫米，数字间距55毫米。

5.3、Φ400 mm LED倒计时信号灯灯具的外壳体,采用压铸铝工艺,表面为黑色亚光喷塑，外形美观。信号灯主体和单元门之间防水、防尘材料采用发泡耐老化橡胶条，防护等级达到IP53。LED倒计时信号灯装饰面板采用厚度大于1.2毫米铝质材料制作，表面为室外黑色亚光喷塑, 四周白边宽度为50毫米，采用七年级工程级反光膜材料，避免了第二层白边喷漆脱落的情况。Φ400 mm LED倒计时车行信号灯（内置式）外型尺寸为1520×630毫米。信号灯发光单元透光面，采用透明聚碳酸脂材料，并且使用双层光学透镜技术。信号灯单元底部防护托盘,采用黑色聚碳酸脂材料，信号灯单元透光面与底部防护托盘之间连接, 采用耐老化橡胶圈，防护等级达到IP53。穿线部分采用Φ7mm(单元)、 Φ20mm(信号灯灯体)防水接头，可以根据电源线的实际粗细进行调节。连接螺栓、螺母都采用不锈钢材料。电源线进入信号灯体采用固定线卡，使电源线能更好的固定。信号灯倒计时控制器及电源元件采用工业级材料，性能稳定可靠，避免发生死机和故障,可兼容Φ300mm信号灯控制系统的程序；不更换原有国产控制器的情况下信号灯倒计时起跳时间可以在1-99秒之间任意选择编程设置。

5.4、 发光单元壳体上标有制造商名称、生产日期（序号）工作电压、功率及安装位置标记。

5.5、Φ400MMLED倒计时信号灯在显示88时，其基准轴上的光强＞50坎德拉。

5.6、Φ400 mm LED倒计时信号灯的倒计时显示数字组合在黄灯信号单元内，并能按信号显示状态正常显示黄灯信号。 

5.7、Φ400 mm  LED倒计时信号灯的倒计时显示数字的颜色与所显示的信号灯颜色一致，显示的倒计时数字范围00-99满足二位数显示。黄灯显示时间不计入倒计时。

5.8、Φ400 mm  LED倒计时信号灯的倒计时结束显示数字为01；倒计时显示器在信号机中断信号输出，在恢复正常后，显示器的逻辑功能正常。

5.9、Φ400 mm  LED倒计时信号灯在工作时信号灯在点亮状态下不会出现灯色闪烁或抖动等现象。

5.10、Φ400 mm LED倒计时信号灯的倒计时显示均为学习式数码显示方式，并能正确适应上海市在用的交通信号控制系统与交通信号控制设备对倒计时显示设备的要求，能确保正常运行。

5.11、Φ400 mm LED倒计时信号灯显示倒计时功能的电气技术性能具有无需另行单独放线缆与信号机连接的性能。

5.12、Φ400 mm LED倒计时交通信号灯当工作电压由AC 220±33V变化时,中心光强变化≤15%。

5.13、Φ400 mm LED倒计时信号灯LED的每只发光单元的电源引线,采用橡胶或聚氯乙系烯黑色护套线,红、黄、绿三只发光单元除回路线用黑色外,分别用红、黄、绿色导线。

产品标准及质量保证

1、质保期：三年。

2、投标产品须提供国家权威部门出具的整灯测试报告。

3、须提供信号灯生产厂家针对本项目的授权。
4、信号灯技术质量水平：

4.1、符合GB14887-2011《道路交通信号灯》标准。

4.2、符合GA/T508-2004《道路交通信号倒计时显示器》标准。

4.3、符合上海市使用的SCATS系统交通信号控制机对信号灯具的要求及其他有关国家技术标准涉及的技术要求。

四、售后服务要求

免费提供售前技术支持、咨询、培训、售后电话咨询。

提供至少3年含关键部件的免费上门维修（人为因素除外）的承诺。

产品在质保期内如有质量问题时，应免费维修设备。按区大联动要求，设施损坏后要求：在接到报修电话后2小时内修复。

保修期外出现故障，应提供上门服务维修并只收取材料成本费。

投标单位需提供详细的施工方案及产品质量保证方案。

报价须知

1、报价须包含所有投标产品的制造、运输、安装、调试、检验等一切费用。

2、本项目预算金额为99.8万元，超过预算金额的报价文件将做无效报价处理。

3、请供应商于2013年12月12日上午11：00（北京时间）之前将报价文件密封提交至奉贤区政府采购中心（地址：上海市奉贤区环城东路383号19楼1903室，联系电话：37563192），逾期及未密封的报价文件将被拒收。
4、报价文件应包含以下内容：

⑴询价表（附件一）；

⑵所投产品报价明细表（附件二）；

⑶所投产品的技术参数或图纸等技术说明；

⑷国家权威部门出具的整灯测试报告；

⑸企业资质文件（营业执照、税务登记证、公路交通工程交通安全设施分项专业承包资质证书）；

⑹法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（附件三）；

⑺售后服务承诺；

⑻根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）精神，如果供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；（附件四）

⑼信号灯的生产厂家针对本项目的授权书；
⑽详细的施工方案及产品质量保证方案。
注：如是复印件须加盖公章（不接受除公章以外的：比如投标专用章等）方为有效。
5、报价文件应该装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页并且密封报价。

6、供应商应准备一份正本和一份副本，在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

7、以上报价文件所包含的内容如有缺漏，我方将拒绝其报价。

8、本采购项目执行政府采购有关鼓励支持中小企业的政策规定。
9、确定成交供应商：根据符合采购需求、质量和服务相等的情况下且报价最低的原则确定成交供应商。中标结果将在上海政府采购网（www.zfcg.gov.cn）及上海奉贤网（www.fengxian.gov.cn）上予以公示。
六、附表：

附件一：

	询价表

采购项目名称：

询价单位（盖公章）：

授权委托人签名：

单位：元

	行业类别
	
	主要产品
	
	质量信誉：

	单位地址
	
	联系人：
	电话：

	法人代表
	
	电话
	
	传真
	

	经营范围
	

	货物名称或品牌
	规格
	数量
	单价
	总价

	红绿灯
	JD400-3-3L(JS)计时机动车信号灯
	164
	
	

	
	FX400-3-3L(JS)计时方向指示信号灯
	21
	
	

	
	FJ400-3-3L(JS)非机动车计时信号灯
	2
	
	

	
	FX400-3-1L调头信号灯
	4
	
	

	
	信号支灯架
	191
	
	

	备注
	本报价包含所有设备的制造、运输、安装、调试、检验等一切费用。

	 按以上总价：人民币                元（大写：                          ）结算 


附件二：

报价明细表

	序号
	货物名称
	型 号 规 格
	数量
	单价
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


询价单位（盖章）：

授权委托人签名：

附件三：

法定代表人授权书格式

致：上海市奉贤区政府采购中心
我           （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名，职务）以我方的名义参加贵中心                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

﹡附法定代表人身份证复印件

﹡附受托人身份证复印件

     委托人名称（公章）：





受托人（盖章或签字）：
     法定代表人（盖章或签字）：



身份证号码：
     委托人地址：







电话：
     邮政编码：







传真：
     电话：                                   

     传真：                                   


委托日期：     年     月     日
附件四：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：　　


