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第一章  投标须知

遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目

招标公告

招标编号：SC2013A74

1、 招标条件：

招标项目 遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目 已由 遂发投[2013]51号文件批准建设，项目业主为 遂昌绿谷广播电视发展有限公司。浙江方圆工程咨询有限公司 受业主委托代理本工程的招标事宜。项目已具备施工招标条件，经批准现对该项目的施工进行 公 开 招标。

资金：建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。

2、 项目概况与招标范围：

遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目位于遂昌县辖区内。本项目属于遂昌县公安局社会治安动态视频监控系统，是遂昌县科技强警战略的一个重要组成部分，是丽水市社会治安动态视频监控系统的一个重要组成部分和“平安城市”的建设核心。系统以打击、预防违法犯罪为目的，在治安复杂场所、重点部位、主要街道、案件多发地段、重要路口、卡口等地点设立视频监控点，将监控图像实时传输到各级公安机关和其它相关部门，通过对图像的浏览、记录等方式，使公安机关和其它相关部门直观地了解和掌握监控区域的治安动态，从而有效提高社会治安管理水平。

2.1  现在监控系统情况：

目前，我县已建成320套视频监控系统，其中模拟160套，英飞拓前端，海康平台及存储；数字高清160套，海康前端，宇视平台及存储；160套模拟监控系统通过海康平台推送到宇视公安作战平台，再由宇视平台推送到与市局天视平台。

2.2  本工程主要建设内容：

2.2.1  建设遂昌县城区及乡镇316套高清网络图像采集系统。包括：城区165套，乡镇151套及配套的电源、支架、护罩、镜头、室外箱、立杆、网络防雷器、供电系统等。3套高倍速球机，分别安装于国税局楼顶、凯恩大厦楼顶、电力局楼顶，安装位置根据业主的需求来确定和深化设计。

2.2.2  建设视频专网传输系统。网络链路采用无源EPON网，前端光纤引至前端ONU设备，连接前端摄像头，所有视频监控前端信号统一汇聚到县局监控中心，监控中心进行统一存储和视频综合管理服务器进行分发。中心视频管理平台对所有前端进行统一管理和调度。采用光纤专网保证大量视频及数据信息的高速、高容量、安全稳定的传输及交换。

2.2.3  高清道路监控点采用前端就近取电。

2.2.4  摄像机加防浪涌避雷器进行防雷保护。

2.2.5  对所有前端进行管理、实时浏览、电子地图操作、解码上墙、视频存储、录像回放等。

2.2.6  报警联动时，即时通信，在线指挥等。

2.2.7  客户端认证及权限分配管理等。

2.2.8  ◆存储系统建设：在监控中心塔建基于IP网络的网络视频存储系统，1080P最低6M码流，720P最低4M码流，存储时间配置为30天； 

2.2.9  平台搭建或扩容：

（1）平台扩容或新建平台须与现有平台、市级、省级公安共享平台无缝对接；

（2）1500路社会视频资源与平台无缝对接；

（3）系统后期具有平滑扩容能力。

2.2.10  6套卡口及与前期卡口整合。

2.2.11  机房整理综合布线

2.2.12  UPS供电系统

2.3  招标范围：本工程范围为（1）高清视频监控前端；（2）视频管理平台搭建或扩容（平台管理、数据库等）；（3）存储设备；（4）供配电子系统；（5）防雷接地子系统（6）卡口建设及前两期卡口整合（以上所有设备与材料的制造供应及其运输、包装、仓储、安装、调试、线缆施工至用户正常使用）；（7）机房整理综合布线；（8）UPS供电系统。

本工程最高限价：650.00万元；计划工期： 200 日历天，质量要求：合格。

3、 投标人资格要求：
3.1  申请人资质类别和等级：同时具备建筑智能化工程专业承包贰级资质（或建筑智能化工程设计与施工贰级）、安全技术防范行业资信等级壹级及以上资质、计算机信息系统集成叁级资质的企业；

3.2  项目经理资质类别和等级：具有机电安装工程专业注册建造师贰级及以上，且无在建或（预）中标工程；

3.3  外省企业需提供丽水市安防协会审核通过的资信等级证明文件；

3.4  法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；

3.5  主要前端设备要求:

3.5.1  必须具有《生产登记批准书》或《产品型号检测报告》；

3.5.2  视频编码应采用H.264标准协议；

3.5.3  编码码流必须符合《浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案》中的《媒体数据封装格式要求细则》，《浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定》相关要求；

3.5.4  必须具有GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测。

3.6  测试供应商资格要求:

3.6.1  测试供应商具有独立法人资格的生产制造企业并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.6.2  测试供应商及产品在以往采购中无不良记录并在市场中有良好的信誉；
3.6.3  测试产品针对本次测试的产品型号在中国大陆有3个及以上业绩且单个业绩不少于150个摄像机的项目的产品供应记录，测试时提供合同复印件（原件备查）；
3.6.4  测试产品必须通过浙江省公安厅于2013年5月发出的“关于前端视频监控设备和视频信息共享平台软件测试情况的通报”的通知通告，如果厂家提供的测试产品型号未在浙江省公安厅备案的，产品型号入围本次采购名单的，必须在投标截止时间前按通告要求提供经浙江省公安厅备案的企业自主申明，并在开标现场提供，否则取消投标资格；

3.6.5  测试产品必须符合以下要求：

(1）必须具有《生产登记批准书》或《产品型号检测报告》；

(2）视频编码应采用H.264标准协议；

(3）编码码流必须符合《浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案》中的《媒体数据封装格式要求细则》，《浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定》相关要求；

(4）必须具有GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测。

3.7  招标人于2014年1月  6  日9 时 30 分在遂昌县广播电视台 ，对投标人用于本项目的产品进行现场测试。要求各投标人按招标文件第六章《测试方案》内容规定提供产品并参加测试。招标人不接受未参加产品测试或产品测试不合格的投标人参加后续投标。

3.8  本次招标不接受联合体投标。

4、 本工程采用资格后审的方式确定合格投标人，其它要求详见招标文件。

5、 资格审查投标人须提交的资料（详见招标文件）。

6、 招标文件及图纸的获取
6.1  招标文件：自行到丽水采购与招标网（http://www.lscgzb.gov.cn）和遂昌公共资源交易中心网站(http://cgzb.suichang.gov.cn/ )，本项目招标公告结尾左下方：“招标文件下载”处下载。

6.2  施工图纸：投标人如有需要施工设计图纸的，请自行到招标人处查阅或复印,复印费用由投标人自理。

7、 其他规定
7.1  本工程不接受挂靠、已有在建或(预)中标项目的项目经理的投标。投标人及其所派的项目经理必须符合相关规定。

7.2  投标人有串标、围标、虚假投标及其它不符合法律、法规、规章及其它相关规定的，将不退还投标保证金。

8、 善意提醒：

8.1  根据《浙江省预防职务犯罪条例》、《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》要求对承包人进行行贿档案查询。

8.2  农民工工资支付违约保障金按有关规定办理。

9、 联系方式：

招标人：遂昌绿谷广播电视发展有限公司

联系人：华  卫   联系电话：0578-8180167            邮编：323300

代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司     

联系人：项美琴   联系电话：0578-8176867（661939）  邮编：323300                                            
                                                 遂昌绿谷广播电视发展有限公司                                                  

浙江方圆工程咨询有限公司

遂昌县公共资源交易中心

                                                          二〇一三年十二月二十七 日

前附表一              招标重要事项表
	工程名称
	遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目

	建设地点
	遂昌县行政辖区内

	招标联系人
	项美琴
	联系电话
	0578-8176867（661939）

	
	华  卫
	
	0578-8180167

	招标方式
	公开   □邀请
	组织方式
	□自行   委托代理

	招标范围
	本工程范围内的设备、材料采购及施工安装等全部工程

	标段划分
	本项目为一个合同段
	允许分包内容
	不允许分包

	投标人资格要求
	1、申请人资质类别和等级：同时具备建筑智能化工程专业承包贰级资质（或建筑智能化工程设计与施工贰级）、安全技术防范行业资信等级壹级及以上资质、计算机信息系统集成叁级资质的企业；

2、项目经理资质类别和等级：具有机电安装工程专业注册建造师贰级及以上，且无在建或（预）中标工程；

3、外省企业需提供丽水市安防协会审核的资信等级证明文件；

4、法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；

5、主要前端设备要求:

5.1  必须具有《生产登记批准书》或《产品型号检测报告》；

5.2  视频编码应采用H.264标准协议；

5.3  编码码流必须符合《浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案》中的《媒体数据封装格式要求细则》，《浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定》相关要求；

5.4  必须具有GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测。

6、测试供应商资格要求:

6.1  测试供应商具有独立法人资格的生产制造企业并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.2  测试供应商及产品在以往采购中无不良记录并在市场中有良好的信誉；
6.3  测试产品针对本次测试的产品型号在中国大陆有3个及以上业绩且单个业绩不少于150个摄像机的项目的产品供应记录，测试时提供合同复印件（原件备查）；
6.4  测试产品必须通过浙江省公安厅于2013年5月发出的“关于前端视频监控设备和视频信息共享平台软件测试情况的通报”的通知通告，如果厂家提供的测试产品型号未在浙江省公安厅备案的，产品型号入围本次采购名单的，必须在投标截止时间前按通告要求提供经浙江省公安厅备案的企业自主申明，并在开标现场提供，否则取消投标资格；

6.5  测试产品必须符合以下要求：

1）必须具有《生产登记批准书》或《产品型号检测报告》；

2）视频编码应采用H.264标准协议；

3）编码码流必须符合《浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案》中的《媒体数据封装格式要求细则》，《浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定》相关要求；

4）必须具有GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测。

7、符合招标公告要求。

8、资格审查方式：资格后审。

	承包方式
	专业承包
	质量要求
	合  格

	招标工期要求
	200日历天
	本工程

评标办法
	综合评标法  

	本工程最高限价
	650.00万元
	
	

	投标保证金
	开标前到达遂昌县会计核算中心帐户
	金额
	壹拾贰万元整

	现场踏勘
	投标人自行现场踏勘
	地点
	遂昌县行政辖区内

	投标预备会
	不集中统一组织
	地点
	／

	投标有效期
	从递交投标文件截止日起 90日历天内有效

	招标文件工本费
	金 额
	在开标前以现金形式交纳， 600 元/份（售后不退）。

	交易席位证
	按遂昌县公共资源交易中心有关规定, 一经交纳概不退还。

	投标文件份数
	壹套正本、肆套副本

	投标文件递交
	递交至：遂昌县公共资源交易中心（地址：遂昌县妙高街道君子路96号）

接收人：遂昌县公共资源交易中心

截止时间：2014年 1 月  20 日 9 时 30 分（北京时间）

	开        标
	时间：与递交投标文件截止时间同一时间

地点：遂昌县妙高街道君子路96号 

	评标办法
	详见本招标文件。


注：1、前后矛盾的以本表为准。

前附表二               解释说明或注意事项表
	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	资格

后审
	开标时根据招标文件要求审查投标人资格。
	详见

招标文件

	2
	开标时必须到场的人员及必须提交的证件
	若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证；投标书中拟定的项目经理持项目经理证书原件和有效身份证明参加
	详见

招标文件

	3
	开标时必须提交的证件原件
(不接受任何证明)
	1、企业营业执照副本；2、企业资质证书副本；3、企业安全生产许可证副本；4、安全技术防范行业资信等级证书；5、计算机信息系统集成资质证书；6、投标文件中拟定项目经理的项目经理证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证(B证)】；7、专职安全员证书【安全生产考核合格证（C证）】；8、企业法定代表人【安全生产考核合格证（A证）】； 9、企业负责人【安全生产考核合格证（A证）】；10、企业技术负责人【安全生产考核合格证（A证）】；11、企业分管安全生产的副经理【安全生产考核合格证（A证）】（须提交企业分管安全生产副经理的任职文件）；12、外省企业需提供丽水市安防协会审核的资信等级证明文件。
	丽建发[2005]

268号

文件

	4
	开标前应

提交的

相关票据
	1、投标保证金往来款票据

2、招标文件工本费交纳凭证

3、席位证
	遂发价【2007】

33号

	5
	开标前应

缴纳投标

保证金
	1、缴纳方式：银行汇票、银行电汇、现金支票形式提交的投标保证金应从其基本账户转出

2、提交投标保证金的户名：遂昌县会计核算中心

3、帐号：375358361206
4、开户银行：中国银行遂昌支行

5、交纳时，在备注栏内注明某某投标项目保证金，且必须在银行汇票上正确填写实际结算金额的大小写，否则不予接收。并在 开标前 提交到  遂昌县公共资源交易中心财务科 开具缴款书，到中行确认有效后再到财务室索取投标保证金往来款票据，银行确认不能到账的，谢绝接收, 未按要求缴纳所造成的损失，由投标人自负。
	具体金额详见

前附表一

	6
	行贿档案

查询
	根据《浙江省预防职务犯罪条例》、《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》要求对预中标人进行行贿档案查询
	遂检会【2010】

2号

	7
	有效报价

范围
	投标人的投标报价超出最高限价的作废标处理
	详见

招标文件

	8
	投标文件编制注意事项
	按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
	详见

招标文件


注：招标人可根据工程实际情况增减内容，前后矛盾的以本表为准。   

前附表三               招标活动日程安排表
	序号
	工作内容
	时间及内容安排
	说明及注意事项

	1
	发布招标公告
	2013年 12月27日
	公示网址：丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站

	2
	发放招标文件
	同发布招标

公告时间
	获取方式：

1、网络下载：丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站本项目招标公告结尾左下方：“招标文件下载”处。

2、书面索取：在遂昌县公共资源交易中心购买

（截止时间：开标前一个工作日）
3、工本费：（同前附表一）。

	3
	投标人质疑时间
	递交投标文件截止

时间 10 日前
	提交方式：

1、传 真：0578-8176867
2、书面递交：浙江方圆工程咨询有限公司

	4
	招标文件澄清或

修改时间
	递交投标文件截止

时间 15 日前
	获取方式

1、网络下载：丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站

2、书面索取: 浙江方圆工程咨询有限公司

3、 联系人：项美琴
4、 电  话：0578-8176867（661939）

	5
	招标人发布紧急公告时间和媒介
	递交投标文件截止

时间 3 日前
	

	6
	提交投标保证金
	开标前到达遂昌县

会计核算中心帐户
	同前附表二

	7
	投标文件递交

截止时间
	同前附表一
	递交地点：遂昌县公共资源交易中心

	8
	开标时间
	同前附表一
	开标地点: 遂昌县公共资源交易中心

	9
	预中标公示
	公示3日
	公示网址：丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站

	10
	发中标通知书
	公示结束后
	在丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心

网站公布

	11
	签订合同
	中标通知书领取之日起7日内
	地点：遂昌绿谷广播电视发展有限公司

	12
	投标保证金的退还
	按招标文件规定办理。

（注：如有投诉，投诉人、被投诉人、中标候选人的投标保证金等投诉完结后视情况退还）。


注：1、前后矛盾的以本表为准。

注意：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“□或”的为不采用
一、总    则

（一）工程概况：

遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目位于遂昌县辖区内。本项目属于遂昌县公安局社会治安动态视频监控系统，是遂昌县科技强警战略的一个重要组成部分，是丽水市社会治安动态视频监控系统的一个重要组成部分和“平安城市”的建设核心。系统以打击、预防违法犯罪为目的，在治安复杂场所、重点部位、主要街道、案件多发地段、重要路口、卡口等地点设立视频监控点，将监控图像实时传输到各级公安机关和其它相关部门，通过对图像的浏览、记录等方式，使公安机关和其它相关部门直观地了解和掌握监控区域的治安动态，从而有效提高社会治安管理水平。

现在监控系统情况：

目前，我县已建成320套视频监控系统，其中模拟160套，英飞拓前端，海康平台及存储，数字高清160套，海康前端，宇视平台及存储，160套模拟监控系统通过海康平台推送到宇视公安作战平台，再由宇视平台推送到市局天视平台。

本工程主要建设内容：

1、建设遂昌县城区及乡镇316套高清网络图像采集系统。包括：城区165套，乡镇151套及配套的电源、支架、护罩、镜头、室外箱、立杆、网络防雷器、供电系统等。3套高倍速球，分别安装于国税局楼顶、凯恩大厦楼顶、电力局楼顶，安装位置根据业主的需求来确定和深化设计。

2、建设视频专网传输系统。网络链路采用无源EPON网，前端光纤引至前端ONU设备，连接前端摄像头，所有视频监控前端信号统一汇聚到县局监控中心，监控中心进行统一存储和视频综合管理服务器进行分发。中心视频管理平台对所有前端进行统一管理和调度。采用光纤专网保证大量视频及数据信息的高速、高容量、安全稳定的传输及交换。

3、高清道路监控点采用前端就近取电。

4、摄像机加防浪涌避雷器进行防雷保护。

5、对所有前端进行管理、实时浏览、电子地图操作、解码上墙、视频存储、录像回放等。

6、报警联动时，即时通信，在线指挥等。

7、客户端认证及权限分配管理等。

8、◆存储系统建设：在监控中心塔建基于IP网络的网络视频存储系统，1080P最低6M码流，720P最低4M码流，存储时间配置为30天； 

9、平台搭建或扩容：

（1）平台扩容或新建平台须与现有平台、市级、省级公安共享平台无缝对接；

（2）1500路社会视频资源与平台无缝对接；

（3）系统后期具有平滑扩容能力。

10、6套卡口及与前期卡口整合。

11、机房整理综合布线

12、UPS供电系统

招标范围：本工程范围为（1）高清视频监控前端；（2）视频管理平台搭建或扩容（平台管理、数据库等）；（3）存储设备；（4）供配电子系统；（5）防雷接地子系统（6）卡口建设及前两期卡口整合（以上所有设备与材料的制造供应及其运输、包装、仓储、安装、调试、线缆施工至用户正常使用）；（7）机房整理综合布线；8、UPS供电系统。

本工程最高限价：650.00万元；计划工期： 200 日历天，质量要求：合 格。

1、现场施工条件

（1）建设用地情况：已落实,可以满足施工要求；

（2）场地拆迁及平整情况：符合开工条件；  

（3）施工用水、电：已落实； 

2、工程资金来源及落实情况: 财政拨款，拨款资金已落实，并能满足工程进度需求。
3、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。

（二）投标费用：

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
（三）本工程招标   □允许   不允许   投标人组织联合体投标。
（四） 工程预算造价及工程最高限价：

1、工程预算造价是具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发资质的工程造价咨询机构，根据招标项目的施工图纸、现场条件及有关资料，按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据编制的，经有关管理机构审定后得出本工程项目的最高限价。

2、本工程最高限价为：650.00 万元人民币。
二、招  标  文  件

（五）招标文件的组成：

1、招标文件包括本文件及所有按第 (六、七) 条发出的补充修改通知。
2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（六）招标文件的澄清：

1、投标人应仔细阅读招标文件及设计图纸的全部内容，在踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应按“前附表三”所列时间内以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将通过丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站形式予以解答，但不指明答疑问题的来源。若投标人未在此时间前提出，则视作对招标文件的全部内容无异议。投标人同时应认真审阅招标文件中所有内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标人自负。 

2．招标人发布紧急公告，将在“前附表三”所列时间前通过丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站通知所有投标人。

（七）招标文件的修改：                                                           

1、在“前附表三”所规定的时间前，招标人可能会在丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站上通知所有投标人的方式，修改招标文件。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。无论投标人是否及时查阅网站，招标人均以投标人已知修改补充通知处理。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的修改通知为准。

（八）投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术功能要求、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标人自负。
（九）招标文件的质疑：
投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标文件规定的投标人质疑时间前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。如在开评标阶段，出现上述情况，可由招标人或评标委员会集体确定处理办法。
（十）投标担保：
投标担保方式采用：投标保证金。

1、提交方式（见前附表二）。

2、投标保证金的退还：预中标单位（含中标单位）的投标保证金，在中标单位签订合同并向遂昌县公共资源交易中心递交合同原件后退还；未列入预中标公示的单位（含废标单位和递交投标保证金而未递交投标文件的投标单位）的投标保证金在预中标公示结束后退还。如有投诉，投诉人、被投诉人、中标候选人的投标保证金等投诉完结后视情况退还。
除不可抗力因素外，如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
（1）投标人在投标有效期内擅自撤回其投标文件；

（2）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（3）未能在规定期限内提交履约担保金或拒绝签订合同协议的；

（4）经查实，投标人存在以他人名义投标，或在企业及项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形的；

（5）招标文件或法律、法规、制度规定的其他行为。

3、退还方式：统一为转帐方式，一律不得采用现金方式。

法人单位提交投标保证金的，由投标单位开具由税务部门监制的统一收款收据及公共资源交易中心保证金收据复印件，经遂昌县公共资源交易中心业务主管签字，到公共资源交易中心财务室办理退款手续；再经公共资源交易中心领导签字同意后，到遂昌县会计核算中心二楼办理退款手续，其投标保证金转还该单位结算帐户。

（十一）勘察现场：

投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应承担勘察现场的责任和风险，勘察过程所发生的费用由投标人承担。在察勘过程中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责。若投标人未勘察现场或不对工程施工工地现场进行考察而做出的推论、理解和结论，其责任均由投标人自负。

三、投  标  报  价

(十二)投标报价：

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和报价。其应包括设备测试、采购、施工、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、熔接、运行维护、劳务、管理、培训、保险、利润、税金、验收、政策性文件规定等的各项应有全部费用。投标人应充分考虑风险系数。

2、投标人对本工程施工周围建筑物、构筑物、电力、通讯等一切设施的安全防护措施应作充分正确估价计入报价（不另列项目计价），以后工程实施，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负，请投标人在投标报价时充分考虑。
3、中标单位应当及时清理施工现场的垃圾或残余物，并按照要求运至规定的地点（费用自理），否则招标人有权派人清除现场，所发生费用由中标单位承担。

4、投标人可根据发包人提供的资料到工地踏勘以充分了解工地位置、场地情况、道路、储存空间、装卸限制、接水接电情况、现场布置情况、临时设施的搭设情况及任何其它足以影响承包价的情况，了解本县对文明施工的要求和施工现场所提供的现有设施，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5、各投标人应根据招标文件的要求，结合本项目实际情况和自身的综合实力进行自行报价。

6、产品清单中所列供电接入费用暂估价60.00万元，为不可竞争价格组成部分，投标人应将此项价格计入投标价格，不得更改遗漏（最终施工根据实际工程量按浙江省2010版定额结算，不予下浮；材料质量必须符合国家相关标准要求，需经甲方和监理签字认可）。
7、UPS机组安装如需加固，最终施工根据实际工程量按浙江省2010版定额结算，不予下浮；材料质量必须符合国家相关标准要求，需经甲方和监理签字认可。

8、投标报价价格调整方式：

中标单位在投标书中的承诺报价即为签定合同价款。工程承包合同价款以此中标价签订。

9、投标报价编制要求

（1）投标人应使用招标文件 第四章 中所提供的投标文件格式填写，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
（2）符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。

10、投标货币：人民币

四、投标文件的编制
（十三）投标文件组成：

１、投标文件由商务投标文件、资信投标文件、技术投标文件组成

（1） 商务投标文件包括下列内容：
1） 投标函（包括投标函附录）

2） 开标一览表；

3） 商务总报价书；

4） 设备材料清单分项报价表；

5） 安装费用分项报价表；

6） 其它费用分项报价表；
（2） 资信投标文件包括下列内容：
1） 投标人基本情况表；

2） 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）；
3） 法定代表人授权委托书和委托代理人在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证（复印件）；（资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证）

4） 营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本（复印件）、安全技术防范行业资信等级证书（复印件）、计算机信息系统集成资质证书（复印件）；

5） 项目经理证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】(复印件)和本人身份证(复印件)；
6） 本项目专职安全员的【安全生产考核合格证（C证）】（复印件）和本人身份证(复印件)；
7） 企业法定代表人【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业负责人【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业技术负责人【安全生产考核合格证（A证）】复印件；
8） 企业分管安全生产副经理的【安全生产考核合格证（A证）】复印件和企业任职文件复印件；
9） 承诺书；
10) 项目管理班子配备情况表；
11）投标单位资格自查表； 

12）主要产品厂家质量管理、环境管理、安全管理体系认证证书复印件；

13）技术服务、技术培训方案；
14）售后服务措施
15）主要设备产品厂家授权书； 

16）公司业绩证明文件（需提合同及中标通知书复印件、二者缺一不可。原件备查）；

17）公安部检测机构产品专业认证测试报告。

（3）技术投标文件包括下列内容：
1）对本项目总体要求的理解（包括整体方案设计、功能说明、性能指标等）；

2）保证项目质量的技术力量及技术措施；

3）保证项目完成的组织方案及安排；

4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

5）阐述磁盘阵列和作为存储的关键设备与现在系统兼容性技术可行性；

6）标书中要求产品制造商提供的证书；

7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

8）产品详细配置清单；

9）技术规格偏离表；

注：不响应◆的相关技术参数，视为不响应招标要求，按废标处理。

2、投标人应当使用招标文件 第四章 中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

（十四）投标文件的份数和签署：

1、商务标、资信标和技术标均须一式伍份分开装订成册，其中正本一份，副本四份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当副本与正本不一致时，以正本为准。封面上应标明“商务标”、“资信标”和“技术标”字样，由投标人的法定代表人或授权人在封面上签字并加盖单位公章。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人亲笔签名, 否则作废标处理。
五、投标文件的递交

（十五）投标文件的密封与标志：

1、密封：投标人提交的商务文件（正本和副本）、资信文件（正本和副本）和技术文件（正本和副本）应分别密封在三个内包封中，再一并密封在一个外包封中并加盖投标人公章，不密封的投标文件无效。内包封袋面上应标明“商务标”、 “资信标”和“技术标”字样以便区分。

2、标志：投标人的所有投标文件封袋外面都必须写明招标人名称、项目名称和投标人的名称全称。
3、 所有投标文件外包装必须密封包装，并加盖投标单位公章。
（十六）递交投标文件截止期：

1、投标人应在投标须知中“前附表一”规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。
2、招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的递交投标文件截止期。

3、超过递交投标文件截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、递交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。 
（十七）投标文件的修改与撤回：

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在递交投标文件截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十三）、（十四）和（十五）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、递交投标文件截止期以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

六、开    标
（十八）开标：

1、开标由招标人或遂昌县公共资源交易中心主持，所有投标人准时参加。

2、开标时，若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证。

3、开标时，投标人按本招标文件“前附表二”《解释说明或注意事项表》的要求提交资料原件，以备查验。若投标人未提交证件及票据，或者提交的证件及票据不能证明其达到投标资格要求的,将被拒绝投标。
4、开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和其他招标人认为有必要的内容。工作人员做好记录，并由各投标人签字确认，拒绝签字的视作认同处理。

5、招标人在递交投标文件截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后顺序进行。

7、开标时，招标人必须先对投标文件进行检查，检查结果由各投标人签字认可。检查时投标文件出现有下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1） 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2） 投标书未用封皮完整包装装订成册(如采用活页夹或订书机简单装订的等)；

（3） 提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求或无法区分正副本的；

（4） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的或所报工期不符合招标文件要求的；

（5） 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（6） 在开标前投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；

（7） 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金、招标文件工本费票据及席位证的；

（8） 投标人未按招标文件要求参加开标会议的； 

（9） 投标文件中的开标一览表等未加盖投标人的企业法人印章的，或者企业法定代表人（委托代理人）未签字的；

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（11）投标人递交两份或以上投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的；

（12）未填写投标报价或填写投标报价超出最高限价的；

（13）以各种形式影响开标、评标工作公正性的。

七、评   标
（十九）评标

1、评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。招标人原则上不派代表参加评标委员会，确需参加的，经县交管办同意，允许派1名代表参加，并采用抽签的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；评标委员会成员为五人以上的单数；专家由招标人到公共资源交易中心从评标专家库中的专业人员随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，按招标文件确定的评标方法对投标文件进行综合评价，向招标人按得分从高到低推荐 1 名中标候选人。

3、中标人确定后，招标人将不对投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释，且投标人也不得向招标人或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、具体的评标办法见招标文件“附件二”《评标办法》。
（二十）评标内容的保密

公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关授予合同的信息都应保密。

（二十一）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为废标处理。

（二十二）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（二十三）投标人和项目经理资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会应否决其投标。

（二十四）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

（二十五）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

（1） 投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；

（2） 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（3） 投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4） 投标人的报价超出招标人设立的最高限价的；

（5） 按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

（6） 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（7） 投标文件有涂改和行间插字未由投标文件签署人亲笔签名的；

（8） 招标文件要求提交复印件的，投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的（如未提供有效年检的或复印件不齐全的等）；

（9） 投标人提交虚假证件的；

（10）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项

目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（11）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的；

（12）投标文件中载明的工程项目经理与参加资格审查的项目经理不相符的；

（13）投标文件提供的设备选型和性能参数不符合招标需求，或招标人要求的技术参数不能有负偏离而投标文件出现负偏离的；
（14）投标文件中所报的工程项目经理有在建或有（预）中标项目的；

（15）投标人处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消的；

（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（17）投标文件自相矛盾的(如复印件中有“此件再复印无效”)；

（18）投标函空格处未用电脑打印（除签字盖章外）。

注意：1、行业行政监管部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，查实投标人存在以他人名义投标，或在企业和项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形，应书面通报县公共资源交易中心及项目招标人，招标人有权不予退还其投标保证金，若是中标单位的将取消该单位的中标资格，并不予退还其投标保证金。

2、项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准（市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。在项目实施过程中，项目经理因故更换，在原承担的合同工程未通过竣工验收前，视同有在建工程。

3、有严重不良行为的企业或项目经理认定： 因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为应按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）、住房和城乡建设部关于印发《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（试行）的通知（建办市[2011]38号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为标准等有关法律、法规、规定，并结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。

4、项目经理在评标或投诉阶段，被认定是国家公务员或事业单位工作人员的（投标单位是事业单位的除外），取消中标资格。

（二十六）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予合理的补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授  予  合  同
（二十七）中标：

1、招标人按本工程评标办法的规定确定中标人。中标人应符合国家、丽水市有关规定和实质上响应招标文件。

2、招标人确定中标人后通过预中标公示3日后，招标人向中标单位发出中标通知书；在发放中标通知书前，招标人对投标人提供证件及资料的真实性保留核对的权力。如果发现投标单位的资料有弄虚作假等不诚信行为，一经查实，取消该投标单位的中标资格，其投标保证金不予退还，并视情节轻重，报相关监管部门处理。
3、中标人应及时查阅丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站上发布的中标通知书，在发布中标通知书之日起7天内到遂昌县公共资源交易中心领取中标通知书（如到期，中标人仍未自行到遂昌县公共资源交易中心领取中标通知书，视作自动放弃处理，投标保证金不予退还）。中标人应于领到中标通知书之日起7日内与招标人签订施工合同。若中标人不与招标人签订施工合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权，必须按招标文件的规定不予返还其投标保证金。若招标人不与中标人签订施工合同的，则向中标人赔偿相关损失。

4、中标通知书将成为合同的组成部分。

（二十八）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2013-0201）《建设工程施工合同》范本。
2、施工合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价 10 %的履约担保作为履约保证金，履约担保采用   现金   □银行保函   □第三方担保 形式。

3、履约保证金的退还期限：当工程质量、项目班子、工期和文明施工等达到投标书承诺时，履约保证金在工程竣工验收合格后15天内退还（不计息）。

4、中标人应按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

九、工程结算方式
（二十九）本工程结算采用下列方式

1、工程结算以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量根据施工图、设计变更签证单、工程变更联系单及图纸交底纪要，由承包单位现场实量、监理工程师和招标人签证确认的实际工程量为准并按有关工程量计价依据办理结算。

（三十）暂定价格

本工程暂定价的材料如由承包方采购，需经业主认可。承包方在采购无价材料和暂定价材料前，其品牌、技术性能要求、质量、价格、产地、规格、型号等均需事先征得业主方认可并签证同意，对此投标人不得拒绝。

（三十一）本工程结算应遵循政府性投资项目有关工程结算的规定执行。工程竣工验收合格后，再办理工程结算，结算需经有关部门审核后付款（留5%工程质量保修金）。

由中标单位承担浙价服〔2009〕84号规定核增减追加费用。

十、工程人员到位的特别约定

（三十二）本工程发包范围内的工程项目，一律不得分包、转包；专业工程如确实需要分包的必须按有关规定进行。擅自分包、转包，一经发现立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切经济损失。中标单位应严格按确认的施工方案组织实施，并无条件地接受业主委托的监理单位对施工质量、安全的监督和管理。
1、投标人在投标书中的承诺，选定的工程项目经理及相应资质的专业技术管理人员不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。在施工过程中，应对本工程的项目经理及有关技术人员进行考勤，考勤表应张贴于墙上显眼处，随时接受业主及行业主管部门的检查。

2、本工程要求项目经理和专职安全员每月出勤不得少于22天（特殊情况经业主同意例外）。项目经理每缺勤一天罚1000元，专职安全员按每缺勤一天罚500元计算。上述罚款在接到业主罚款通知后7天内交清。若不按时交清则在当期的工程进度款中扣除。

3、上述人员连续15天不到位按更换处理。更换项目经理罚款伍万元，更换专职安全员罚款贰万伍仟元。上述罚款在接到业主罚款通知后七天内交清，否则将按违约处理。除按上述罚款外并没收施工单位该项履约保证金。情节严重者，业主有权取消其承包资格另行选择施工单位，除没收其全部履约保证金外，并由其承担由此引起的一切经济损失。

4、工期延误赔偿约定：

（1）工期延误在一个月之内的按每延误一天1000元处罚（从合同竣工之日起计算）；

（2）工期延误超过一个月且在二个月之内的按每延误一天2000元处罚（从合同竣工之日起计算）；

（3）工期延误超过二个月且在三个月之内的按每延误一天3000元处罚（从合同竣工之日起计算）；

（4）工期延误超过三个月的，招标人即可终止合同，原建设的工程设备、货物均不予以退还，视作为招标人财产，中标人立即退出施工，招标人另行安排组织施工；

（5）工期延误的处罚款招标人将工程结算款中直接扣除。

注：非中标人原因造成的工期延误，不予罚款。

十一、其　它
1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标疑问需澄清时间前向招标人或招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。                                                    

2、本工程的招标文件澄清、修改、补充通知、中标通知均在丽水采购与招标网和遂昌公共资源交易中心网站通知投标人。如投标人未及时查阅，其责任由投标人自负。

3、招标人不承担解释投标人未能中标原因和任何赔偿。

4、招标人保留对本招标文件的最终解释权。

5、未尽事宜，均按有关文件规定执行或另行补充。

附件一                     开标程序
	序号
	程序和内容
	地点

	1
	递交投标文件截止，开标会议开始
	开标室

	2
	宣布开标及投标人家数
	

	3
	宣读开、评标纪律
	

	4
	若法定代表人参加的，法定代表人持本人有效身份证及法定代表人资格证明书原件参加；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证；投标书中拟定的项目经理持项目经理证书原件和有效身份证明参加。
	

	5
	审查投标人开标时应提交的全部证件（原件）和投标人的投标保证金往来款票据、招标文件工本费交纳凭证及席位证。
	

	6
	查验投标申请人标书密封情况
	

	7
	先开启符合性审查合格投标人的技术标和资信标，递交评委进行评审，公布技术标和资信标综合得分后，取得分最高的前6名投标人(不足6名的按实际家数，并列第6名的全数入围) 进入后续商务标的评审。其他投标人不再参加后续评审。再由唱标人开启入围投标人的商务标标书，宣读商务文件内容（投标报价、工期、质量、项目经理等）并送交评委进行评审，工作人员记录开标情况。
	

	8
	投标人的法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果在开标记录上签字确认，拒绝签字的视作认同处理。
	

	9
	将投标文件递交评委评审
	评标室

	10
	确定评标基准价：在入围的前6名投标人(不足6名的按实际家数，并列第6名的全数入围)的有效报价的最低价作为评标基准价。
	开标室

	11
	评标委员会复查进入前六名投标企业开标时应提交的全部证件（原件）
	

	12
	投标文件澄清（请投标人留置的联系电话保持畅通，随时10分钟内到评标室接受评委质询，否则将对其投标文件作最不利处理）
	评标室

	13
	评标委员会向招标人提交《评标报告》
	评标室

	14
	公布预中标候选人
	


附件二                              评 标 办 法

一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

二、评标组织

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人原则上不派代表参加评标委员会，确需参加的，经县交管办同意，允许派1名代表参加，并采用抽签的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；评标委员会成员为五人以上的单数；专家由招标人到公共资源交易中心从评标专家库中的专业人员随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。

三、评标程序

3.1  招标人按有关要求组建评标委员会。

3.2  招标人代表介绍工程项目背景情况。

3.3  评标委员会成员阅读和研究招标文件，如有疑问由招标人代表负责澄清。评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.4  对投标文件进行评审和比较，记录投标文件的优点和缺陷。评标委员会先对技术文件和资信文件进行评审，然后对报价投标文件进行评审。

3.5  对投标文件进行讨论，专家优先发表意见。评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论和现场讲解时提出，评标结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。

3.6  根据评标委员会最终的打分情况进行综合汇总得分，并按照最终的得分情况按得分高低进行排序，编写、签署评标报告。评标委员会按评标结果向招标人推荐得分最高的前三名中标候选人，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.7  向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

3.8  评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

四、分值设置（总分100分）

    4.1 总分100分，其中：

技术文件为45分
资信文件分15分

商务文件分40分

4.1.1 评标委员会对所有有效投标文件按照 4.2 评标细则进行细致全面的评审，评标委员会将评标结果汇总，并按得分高低向招标人推荐1名中标候选人。

汇总得分 = 技术文件分 + 资信文件分 + 报价文件分；

4.2 评标细则

4.2.1  技术文件分45分

（1）整体方案设计是否科学合理，能够体现行业发展水平，满足先进性、安全性、适用性、兼容

性、可扩展、易管理的要求。提供的网络拓扑图、系统结构图、效果图是否完整准确合理。（6分）

（2）设备的选型和性能参数是否符合招标需求，由评委按技术偏离表打分。（9分）

（3）磁盘阵列和作为存储的关键设备，由评委根据品牌知名度、市场占有率、拥有自主发明专利及与现在系统兼容性等情况打分。（12分）

（4）监控管理软件平台需满足浙江省公安厅DB33 2011标准，由评委根据平台测试情况、浙江省内公安系统成功应用案例及与现在系统兼容性打分。（6分）

（5）前端设备参加统一测试：由评委根据实测效果及与现有系统兼容性打分。（12分）

注：配置针对◆出现负偏离，视为不响应招标要求，按废标处理。

4.2.2  资信文件分15分

（1）投标文件制作，投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投

标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。（2分）

（2）评委根据企业规模、注册资金情况酌情打分。（1分）

（3）具有计算机信息系统集成壹级资质、公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程分

项资质、机电安装工程施工专业承包一级资质，每具备一个得0.5分。（1.5分）

（4）具有安全技术防范行业资信等级壹级证书、建筑智能化工程设计与施工一级资质、和通信乙级

及以上资质证书的，具备一个得0.5分。（1.5分）

（5）成功案例：由评委根据2010年1月1日（以竣工验收报告时间为准）以来实施完成的政府机关的数

字高清监控工程项目情况打分（需提供合同和竣工验收报告，报告原件备查，复印件编入投标文件）。（2分）

（6）投标人通过ISO9000质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管

理体系认证，每个证书得0.5分。（1.5分）

（7）浙江信用网上公示的“企业信用报告（浙江省招标投标领域适用）”的信用等级获得AAA得0.5

分；（0.5分）

（8）技术培训，根据技术培训方案的合理性以及对招标文件的响应性评分。（2分）

（9）售后服务措施是否充分、具有操作性。（2分）

（10）拟派项目经理具备机电安装工程专业壹级或公路工程专业壹级注册建造师资格（需出具“建

造师注册证书”或“建造师临时执业证书”或建设部门相关公告名单的复印件同时提供该项目经理在公司近六个月的社保缴纳证明凭据）的得1分。（1分）

  （11）招标文件第五章中的主要前端设备必须提交的资料:【《生产登记批准书或产品型号检测报告》、《视频编码采用H.264标准协议的证明》、《编码码流符合(浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案)中的(媒体数据封装格式要求细则)，(浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定)相关要求的证明》、《GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测》】（复印件）,投标人提供上述资料复印件时必须加盖有前端设备生产厂家的公章,提供的资料不齐全的或提供的资料未加盖前端设备生产厂家公章的,作废标处理。
4.2.3  商务文件分40分

（1）价格分（40分）：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

（2）投标人的投标报价超出招标人设定的最高限价，其投标作废标处理。

五、评标委员会向招标人提交评标报告。

六、评标纪律

6.1 开标和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

6.2 遵守回避制度，凡参加开标会的评标委员会及有关工作人员与投标人有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。

6.3 评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照招标文件和有关法律、法规的规定进行评标。

6.4 评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。

七、评标监督

评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。

注：1、经评标委员会对投标文件进行认真评审后，当有效标不足3家时，评标委员会可以否决全部投标，也可以继续进行评标（否决后有效投标人少于3个的，评标委员会认为该投标没有明显异常的，可以不否决全部投标）。若投标被否决的，招标人依法重新招标。因投标被否决造成投标人损失的，招标人不承担一切赔偿责任。
2、推荐的中标候选人放弃中标，因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起5日。

第二章    技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、系统建设依据

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629-2007

《丽水市社会治安动态视频监控系统实战应用平台及配套设施技术规范》

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2009

《防盗报警中心控制台》  GB/T16572—1996

《报警系统环境试验》 GB15211—1994

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2007）

公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T20271-2006

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《信息技术设备的安全》GB4943-2001

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2007)

《浙江公安视频图像信息系统联网总体技术架构》
第三章    合同主要条款及附件
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：遂昌绿谷广播电视发展有限公司       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                              工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目   。
2、工程地点：遂昌县行政辖区内                           。
3、工程立项批准文号：遂发投[2013]51号      。

4、资金来源：财政资金      。
5、工程内容：（1）高清视频监控前端；（2）视频管理平台搭建或扩容（平台管理、数据库等）；

（3）存储设备；（4）供配电子系统；（5）防雷接地子系统（6）卡口建设及前两期卡口整合（以上所有设备与材料的制造供应及其运输、包装、仓储、安装、调试、线缆施工至用户正常使用）；（7）机房整理综合布线。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）
6、工程承包范围：

   
 。

二、合同工期

计划开工日期：                  。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：200天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                      标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1、签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥          元)。

2、合同价格形式：                        。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年     月     日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：                
地  址：                     地  址：            
邮政编码：                     邮政编码：        
法定代表人：                           法定代表人：                  
委托代理人：                           委托代理人：                  
电  话：                   电  话：          
传  真：                   传  真：          
电子信箱：                                 电子信箱：        
开户银行：                   开户银行：        
账  号：                       账  号：          

第二部分  合同通用条款（略）
按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）规定执行
第三部分  专用合同条款
专用合同条款格式
1.  一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：明确双方权利、义务的纪要和协议、招标文件及其它有关双方洽商、变更等书面协议文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                    ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    ／    。
1.1.3.9 永久占地包括：            ／                。
1.1.3.10 临时占地包括：    ／                     。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：／          。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及省现行的有关标准、规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     ／               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         ／                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       ／                   ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   ／                              。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书，中标通知书，招标文件，投标文件及其附录，本合同专用条款及其附件，明确双方权利、义务的纪要和协议，本合同通用条款，技术标准及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单，工程报价单或预算（审核）书，其它有关双方洽商、变更等书面协议文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订生效后七日内 。
发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套施工图纸         。
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的全部工程图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计方案及专项安全施工方案；
承包人提供的文件的期限为： 在合同签订前提供 。

承包人提供的文件的数量为：肆份  。
承包人提供的文件的形式为：书面形式，同时提供电子版  。
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 由承包人准备 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  七  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 遂昌县妙高街道平昌路33号；
发包人指定的接收人为：华  卫  。
承包人接收文件的地点：合同签订时确定   ；
承包人指定的接收人为：合同签订时确定    。
监理人接收文件的地点： 待定           ；
监理人指定的接收人为： 待定           。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行   。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    ／           。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     ／        。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归属发包人   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 其费用已包含在合同总价中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按招标文件第(二十九)条第1款内容办理  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件第(二十九)条第1款内容办理        。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：       合同签订时确定         ；
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：     。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 1、负责办理法律规定由发包人办理的有关许可、批准或备案；2、工程变更的审批； 3、项目管理班子人员到位的认定；4、对外工作联系，如设计等；5、已完工程量的计量及认定等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工日期 7 天前向承包人移交施工现场 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：该工作由承包人自行解决并承担费用。发包人配合协调该工作。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复文件为准  。
发包人是否提供支付担保：不提供担保              。
发包人提供支付担保的形式： ／                       。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人承建的全部工程内容完整的竣工资料（含竣工图）及电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套  （另含一套电子竣工资料）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担               。 
承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工验收合格后一个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式同时提供电子版       。
（6）承包人应履行的其他义务：按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：合同签订时确定     ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                                。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按投标书中的“项目管理班子配备情况表”承诺月到位天数认定。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按承包人违约处罚，违约金为伍万元人民币，同时发包人可上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天罚1000元，连续15天不到位的，按更换处理。更换项目经理的，承包人向发包人支付违约金伍万元人民币。缺勤情况严重时，发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付违约金伍万元人民币。直至终止合同。并向发包人赔偿因擅自更换项目经理造成的损失（损失从工程款中扣除或进行担保索赔）。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付违约金为伍万元人民币，并且发包人有权终止合同，由此给发包人造成的损失从工程款中扣除或进行担保索赔。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理。

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金为：专职安全员贰万伍仟元人民币。并且发包人有权终止合同，由此给发包人造成的损失从工程款中扣除或进行担保索赔。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：有书面手续，经项目总监（或总监代表）批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金分别为：专职安全员贰万伍仟元人民币。直至终止合同。并向发包人赔偿因擅自更换主要施工管理人员造成的损失（损失从工程款中扣除或进行担保索赔）。同时发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天专职安全员罚500元，若连续15天不到位的，按更换处理。缺勤情况严重时，发包人可上报相关行政主管部门，按照丽建发〔2010〕150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）处理。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   本一律不允许分包     。  

主体结构、关键性工作的范围：                                。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：    ／              。
其他关于分包的约定：       ／               。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 由承包单位支付 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工起至全部工程竣工验收，招标人颁发工程完工证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   提供         。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式为现金；金额为        万元人民币；期限至承包人完成全部工程内容，且招标人颁发工程完工证书之日止。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：     具体详见监理合同     。
关于监理人的监理权限：     具体详见监理合同     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供不小于12平方米办公用房1间（为业主、监理现场办公用）。

4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：待定     ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：                                  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）          合同签订时确定             ；
（2）                                     ；
（3）                                     。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 承包范围内全部工程质量达到一次性验收合格。
关于工程奖项的约定：      ／                                      。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程文明施工、安全防护要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行                     。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行              。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：文明施工要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 费用包含在合同总价中，在支付工程进度款时支付，支付比例按进度款比例。 
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按本工程招标文件约定内容，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  在合同签订前提供     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细施工组织设计资料七天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  计划开工日期前7天内       。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    ／                 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   ／                  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日期前7天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）工期延误在一个月之内的按每延误一天1000元处罚（从合同竣工之日起计算）；

（2）工期延误超过一个月且在二个月之内的按每延误一天2000元处罚（从合同竣工之日起计算）；

（3）工期延误超过二个月且在三个月之内的按每延误一天3000元处罚（从合同竣工之日起计算）；

（4）工期延误超过三个月的，招标人即可终止合同，原建设的工程设备、货物均不予以退还，视作为招标人财产，中标人立即退出施工，招标人另行安排组织施工；

（5）工期延误的处罚款招标人将工程结算款中直接扣除。

注：非中标人原因造成的工期延误，不予罚款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        ／                           。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：    ／         。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）       合同签约时另行协商                                ；
（2）                                                         ；
（3）                                                         。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      ／                               。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 若发生时，发包人按规定支付保管费用       。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程施工实际需求，并按相芙管理部门要求和业主需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，其费用已包含在合同总价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足项目试验场所需求，按工程施工需要及有关规定配置。 

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行          。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行      。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行              。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：   按通用条款执行               。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:        ／                        

10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到合理化建议后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  ／  。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  ／  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  ／  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    ／     。
10.8 暂列金额  

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发生时，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审核后，按照招标文件规定的工程进度款支付比例支付。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：                                                  
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同
综合单价包含的风险范围：综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用，并考虑风险因素，但不包括规费和税金。即：综合单价=规定计量单位项目人工费+规定计量单位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数×（企业管理费率和利润率）+风险费用。本工程采用综合单价报价方式报价。承包人的中标综合单价，是充分考虑了施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数的，风险范围内不作调整。
风险费用的计算方法：        ／           。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程结算以实际完成的工程量为依据，实际完成工程量根据施工图、设计变更签证单、工程变更联系单及图纸交底纪要，由承包单位现场实量、监理工程师和招标人签证确认的实际工程量为准并按有关工程量计价依据办理结算。

2、总价合同
总价包含的风险范围：完成工程量清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用，费用包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等费用。但产品清单中所列供电接入费用暂估价60.00万元，为不可竞争价格组成部分，投标人应将此项价格计入投标价格，不得更改遗漏（最终施工根据实际工程量按浙江省2010版定额结算，不予下浮；材料质量必须符合国家相关标准要求，需经甲方和监理签字认可）。

风险费用的计算方法：            ／                       。
风险范围以外合同价格的调整方法：      ／                 。
3、其他价格方式：           ／                           。
12.2 预付款 
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       ／                         。。
预付款支付期限：       ／                               。
预付款扣回的方式：                                      。

12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      ／                    。
预付款担保的形式为：     ／                             。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：本工程设计施工图纸、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）、 浙江省建设工程计价规则（2010版）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按阶段计量                          。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：       ／                         。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      ／                          。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      ／                   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：  按形象进度分阶段计量支付           。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：第一阶段：在合同签订生效后，所有设备到现场并点验合格，安装调试人员进场后15天内，发包人支付合同价款的25%；第二阶段：在工程全部安装完毕投入正常使用（包括与本级及上级平台完全互联互通），经检验检测机构检验合格及全套资料交予发包人后15天内支付合同价款的45%；余款经有关部门对结算审核后支付（扣留5%质保金 ）；设计变更及招标人要求变更引起造价增减的款项待结算时再行支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     ／                  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按形象进度分阶段提交    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    ／           。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      ／                。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        ／                  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     ／           。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：由建设单位组织验收，并按规定的程序执行（具体要求按通用条款执行）。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      ／              。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      ／                                。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  按工程竣工验收实际需要及相关规定进行   。
（1）单机无负荷试车费用由        承包人            承担；
（2）无负荷联动试车费用由        发包人            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：      ／                  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后15天内。承包人应按通用条款内容要求对施工现场进行清理，承包人若不清场的，则由发包人组织队伍清场，费用在承包人工程款中扣除
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。
竣工付款申请单应包括的内容：   按通用条款内容办理            。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内。
发包人完成竣工付款的期限： 在签发竣工付款证书后的14 天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行     。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   一式四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后14天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结清申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后14天内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 全部工程经验收合格之日起24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金         。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     ／                ； 

（2）  5  %的工程款；
（3）其他方式:      ／                                  。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       ／                             。
关于质量保证金的补充约定：     ／                      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   详见工程质量保修书                    。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到保修通知后48小时内   。 
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        ／                        。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方另行协商   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行协商    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方另行协商     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     双方另行协商    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    双方另行协商    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行协商    。
（7）其他：    ／            。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                                              。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用，同时承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行      。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行协商   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       ／             。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  56  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行      。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：    按通用条款执行          。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行     。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                  。

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                                            。
选定争议评审员的期限：                                              。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                                    。
其他事项的约定：                                                    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                                          。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第         种方式解决：
（1）向        丽水市         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向      工程所在地       人民法院起诉。
补充条款：

1、承包人必须在每期工程款领取后付清民工工资，发包人有权监督民工工资发放情况。承包人在申报工程进度款时，必须附上期支付民工工资清单，否则不予拔付。如承包人实际未按规定兑现民工工资，发包人有权不预拔付工程款，并可通过劳动人事部门从工程款中扣除所欠民工工资款，直接用于支付民工工资。
2、由承包人承担浙价服〔2009〕84号规定核增减追加费用（即经审核，超过送审造价的5%核减额、核增额，同意承担追加咨询服务费，计取办法如下：按核减（增）额超过送审造价5% 幅度以外的核减（增）额的5%分别计取追加审核费）。 
3、建设工程的质量保修期，自竣工验收合格，发包人颁发工程完工证书之日起计算。 

4、承包人在发包人颁发工程接收证书后60日历天内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交招标人。
5、承包人在投标书中的承诺，选定的工程项目经理及相应资质的专业技术管理人员不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。在合同执行期间，发包人将对项目部人员到位实施指纹加脸谱考勤机进行考核制度，考勤表应张贴于墙上显眼处，随时接受发包人及行业主管部门的检查。

6、本工程要求项目经理和专业安全员每月出勤不得少于22天（特殊情况经业主同意例外）。项目经理每缺勤一天罚1000元，专业安全员每缺勤一天罚500元计算。上述罚款在接到业主罚款通知后7天内交清。若不按时交清则在当期的工程进度款中扣除。

7、上述人员连续15天不到位按更换处理。更换项目经理罚款伍万元，更换专职安全员罚款贰万伍仟元。上述罚款在接到业主罚款通知后七天内交清，否则将按违约处理。除按上述罚款外并没收施工单位该项履约保证金。情节严重者，业主有权取消其承包资格另行选择施工单位，除没收其全部履约保证金外，并由其承担由此引起的一切经济损失。同时上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。

8、合同执行期间，承包人因特殊原因提出人员更换申请的，其更换申请需经招标人同意并上报行政主管部门确认（备案），更换的人员其资格不得低于原配备人员资格，具体要求参照丽建发[2009]53号《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》文件规定执行，承包人不按规定办理更换手续的，招标人有权按合同规定对承包人进行处罚，直至有权终止合同。

9、承包人必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，加强安全教育，落实各项安全技术措施，制订严格的安全施工方案，消除事故隐患，确保施工现场的安全生产和文明施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。在施工过程中由于承包人安全措施不力等原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。承包人在施工运输过程中，在施工区的进出口位置应设立交通警示标志牌，加强人员的教育，确保行人安全，若发生安全事故，其责任全部由承包人负责。
10、承包人必须按国家规范要求编制施工组织设计及各专项方案，所有的专项方案必须经监理人审核同意后进场施工，对于超过一定规模或危险性较大的分部分项工程，应按规定组织专家论证后才能实施。
第四部分  合同附件格式

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：招标人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：总承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：安全生产合同

附件9：工程质量责任合同

附件10：廉政合同

附件11：保密协议

附件3：
工程质量保修书
发包人(全称):          遂昌绿谷广播电视发展有限公司                                 

承包人(全称)：                                                                         
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目（工程名称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：

                    承包方负责承建的所有工程项目                                    
二、质量保修期 

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的为   ／  年；

3、装修改造工程为   ／  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装为   伍   年；

5、供热及供冷系统为   ／   个采暖期及供冷期；

6、住宅小区的给排水设施、道路等配套市政公用工程为    ／   年；

7、其他项目保修期限约定如下： 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  60  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内响应，7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、本工程约定工程结算总价的5%为工程质量保证金。         

2、合同履行完毕（承诺5年保修期满）后5日内无息退还     。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人(盖章)：                    承  包  人(盖章)：

法定代表人(签名)：                    法定代表人(签名)：

       年      月     日                     年      月      日

附件8                     安全生产合同

（本格式为安全生产合同标准格式，投标人不需填写）

为在                       施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人                 （以下简称：“甲方”）与总承包人                    （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
第一条、甲方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

(四)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(五)组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条、乙方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(二)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按工程规模配备相应数量的专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(四)乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(五)乙方必须具有建设行招标人管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得相关行招标人管部门颁发的《特种作业人员操作上岗证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(七)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(九)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(十)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程危险性较大的分部分项工程专项施工方案及实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。

(十一)乙方应制定交通导行方案，内容包括施工便线、便桥与现状公路交通和村庄出口入口交叉处设置明显的安全警示标志和夜视路灯，并有专人值守等安全技术保证措施。

第三条、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲    方：                           乙     方： 
法定代表人：                         法定代表人：

地    址：                           地      址： 

电    话：                           电      话： 

日    期：                           日      期：

附件9                   工程质量责任合同

（本格式为工程质量责任合同标准格式，投标人不需填写）

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目                工程的招标人               （以下称甲方）与       承包人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为合格，承包人对本建设工程的工程质量在设计使用年限内依法终身负责。承包责任人            。

第二条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及省、市有关规定。

（二）严格执行本工程施工合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工承包业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工承包业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反承包合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准。

（三）甲方应按施工承包合同的约定支付工程款，除施工承包合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工承包任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程技术要求相应等级的企业资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工承包合同，按投标承诺的施工人员及时到位。施工人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经招标人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立资料归档制度。并确保资料的真实与完整。

（五）乙方必须按照“质量第一、百年大计”的原则，认真贯彻执行有关建筑工程的各项方针政策、法规，制定详细施工工作计划，明确岗位职责，严格检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施严格的质量管理，严把质量关；严格计量；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、总承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；其资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为本工程施工合同协议书的附件。

本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

招标人：              （盖章）         总承包人：                 （盖章）

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

地址：                                 地址：                          

电话：                                 电话：                      

日期：       年    月    日            日期：       年    月    日

附件10                      廉 政 合 同
（本格式为廉政合同标准格式，投标人不需填写）

根据城乡建设住房保障部《关于在建筑基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       项目                  工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （招标人全称）    （以下称甲方）与    （承包人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行本工程施工合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条  乙方义务

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）乙方不得以任何理由向向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受总承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在总承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照工程建设规程办事，不得与总承包人串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为本工程施工合同协议书的附件，与施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

招标人：                  （盖章）    承包人：                     （盖章）

法定代表人（签名）：                  法定代表人（签名）：

地址：                                地址：                                

电话：                                电话：                                 

日期：       年    月    日           日期：       年    月    日

附件11                           保密协议
（本格式为廉政合同标准格式，投标人不需填写）

甲方：                                   

乙方：                                   

    签约双方应遵循以下原则:   
1. 需要保密的信息   
1.1  本保密协议中所涉指的所有甲方提供给乙方的信息资料,包括:招标文件、答疑、图纸、资料等与该次投标相关的信息都是保密信息。  

2. 保密责任  

    2.1  为避免泄密,双方应遵守: a．乙方应采取尽可能的措施对所有来自甲方的信息严格保密,包括执行有效的安全措施和操作规程. b． 乙方不可把秘密泄露给第三方，只允许把信息透露给乙方的管理级人员、签约者。 c． 乙方无权修改或移除本协议中的任何条款。  

    2.2  据本协议规定,  乙方在收到信息后对该信息的保密期限为终生。  

    3. 使用限制   
3.1  乙方承诺仅把所接收到的本协议指定的保密信息用于本次招标使用,不能移做它用。     

4. 其他  

4.1  本保密协议应按中华人民共和国相关适用法律管理和解释。签约双方均同意任何有关本保密协议的争议都无条件服从中华人民共和国丽水市有管辖权的人民法庭的管辖。  

4.2  本保密协议签定后立即生效，  

4.3  本保密协议终止条件：违反本协议规定，且在一方（前者）发现并通知另一方（后者）后，后者于三天内没有能够改正。协议终止后，乙方得到的任何保密信息应立即返还给甲方，且乙方应向甲方提供全面的未授权的保密信息使用者的名单。本协议终止后，本协议的条款二和条款三的规定对乙方仍然有效。甲乙双方签定的相关协议终止后，乙方得到的任何保密信息应立即返还给甲方，同时本协议的条款二和条款三的规定对乙方仍然有效。 

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：            法定代表人（签字并盖章）：

授权代理人（签字）：                  授权代理人（签字）：

签订日期： 
第四章  投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

（封      面）

项 目 名 称：                                     
招 标 编 号：                                     
投标文件内容：（商务文件、资信文件、技术文件）    

招标人名称：                                      

投标人名称：                       （盖公章）     

投标人地址：                                      
在       年       月       日时分之前不得启封
4.1 商务文件格式

一、商务文件封面格式

正本/或副本

投 标 文 件

项 目 名 称：                                
招 标 编 号：                                
投标文件内容：商务文件                       

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签名）
日期：      年     月     日 

商务标目录
1）投标函（包括投标函附录）

2）开标一览表；

3）商务总报价书；

4）设备材料清单分项报价表；

5）安装费用分项报价表；

6）其它费用分项报价表；
一、投  标  函
                                (招标人) ：

                        （投标单位全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

二、投标主要设备品牌：                 ；产地：               ；

    工期：                   。
三、投标的设备及安装的总投标价为（大写）：                     元人民币；

四、保证遵守招标文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起 90 天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                                        
邮编：             电话：                  传真：             
投标单位（盖章）：

                                    法定代表人或委托代理人（签名）：

                                    日   期：

投标函附录

	序号
	项目内容
	约定内容
	备注

	1
	履约保证金
	合同总价的10%
	

	2
	工  期
	（投标单位自行填写）
	

	3
	质量标准
	符合国家施工验收规范和行业规范规定的合格标准
	

	4
	无故障运行时间
	（投标单位依据实际情况自行填写）
	

	5
	付款方式
	依据合同主要条款
	

	6
	质量保证期
	质量保修期5年
	

	7
	售后服务响应时间
	依据合同主要条款
	


                                  投标单位（盖章）：

                                                          法定代表人或委托代理人（签名）：

                                                          日   期：
二、开标一览表

	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	招标人
	

	项目
	报价（元）

	商务报

价

构

成
	一
	小计（1+2+……+6）
	（大写）：                               ￥：

	
	1
	设备
	（大写）：                               ￥：

	
	2
	专用耗材
	（大写）：                               ￥：

	
	3
	安装调试
	（大写）：                               ￥：

	
	4
	
	（大写）：                               ￥：

	
	5
	
	（大写）：                               ￥：

	
	6
	其它
	（大写）：                               ￥：

	
	二
	税金
	（大写）：                               ￥：

	
	三
	合计（一+二）
	（大写）：                               ￥：


注:  1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“商务总报价书”中的“合计额”相一致，否则按废标处理。

投标人名称（盖章）：                    

     法定代表人或授权委托人：（签名）            日 期：    年   月   日

三、商务总报价书

	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	招标人
	

	项目
	报价（元）

	商务报

价

构

成
	一
	小计（1+2+…+6）
	（大写）：                               ￥：

	
	1
	主要设备
	（大写）：                               ￥：

	
	2
	专用耗材
	（大写）：                               ￥：

	
	3
	安装调试
	（大写）：                               ￥：

	
	4
	
	（大写）：                               ￥：

	
	5
	
	（大写）：                               ￥：

	
	6
	其它
	（大写）：                               ￥：

	
	二
	税金
	（大写）：                               ￥：

	
	三
	合计（一+二）
	（大写）：                               ￥：


注：1、以下商务文件附件作为本商务总报价书的附件。

    2、合计数据必须与各明细分项报价书相一致，否则评标时，若商务总报价书的合价高于各明细分项报价书的，则以商务总报价书表为准计算商务总得分，签订合同时以各明细报价书为准签订合同。若商务总报价书的合价低于各明细分项报价书的，则按废标处理。

3、投标人须根据现场施工条件经踏勘确定投标报价。

4、招标人将对中标人采购的设备材料进行随机抽检检测，检测费由中标人承担。相关费用列入投标报价。

投标人 (盖章)：                               

法定代表人或授权委托人：(签名)                

日         期：       年     月    日
四、设备材料清单分项报价表

投标人名称（盖章）：                                            金额单位：元

	序号
	品牌
	型   号
	规格及技术参数
	产地
	数量
	单 价
	总   价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	
	

	
	投标费用及利润

	
	运输费、安装调试费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	

	
	税费及附加
	税费率:        %
	

	
	项目毛利
	毛利率：       %
	

	
	合计
	
	---
	


注:投标人须详细将设备清单中的各分项项目进行商务报价。

五、安装费用分项报价表

投标人名称（盖章）：                                            金额单位：元

	费 用 项 目
	工程量
	单价
	金  额
	说   明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	-----
	
	-----------


六、其它费用分项报价表

投标人名称（盖章）：                                            金额单位：元

	费 用 项 目
	工程量
	单价
	金  额
	说    明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	-----
	
	-----------


4.2 资信文件格式

一、资信文件封面格式

正本/或副本

投 标 文 件

项 目 名 称：                                      
招 标 编 号：                                      
投标文件内容：资信文件                             

投标人名称：                       （盖公章）      

法定代表人或委托代理人：             （签名）      
日期：      年     月     日 

资信标目录
1） 投标人基本情况表；

2） 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）；
3） 法定代表人授权委托书和委托代理人在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证（复印件）；（资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证）
4） 营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本（复印件）、安全技术防范行业资信等级证书（复印件）、计算机信息系统集成资质证书（复印件）；

5） 项目经理证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】(复印件)和本人身份证(复印件)；
6） 本项目专职安全员的【安全生产考核合格证（C证）】（复印件）和本人身份证(复印件)；
7） 企业法定代表人【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业负责人【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业技术负责人【安全生产考核合格证（A证）】复印件；
8） 企业分管安全生产副经理的【安全生产考核合格证（A证）】复印件和企业任职文件复印件；
9） 承诺书；
10) 项目管理班子配备情况表；
11）投标单位资格自查表； 

12）产品厂家质量管理、环境管理、安全管理体系认证证书复印件；

13）技术服务、技术培训方案；
14）售后服务措施
15）主要设备产品厂家授权书； 

16）公司业绩证明文件（需提合同及中标通知书复印件、二者缺一不可。原件备查）；

17）公安部检测机构产品专业认证测试报告（复印件）

18)主要前端设备必须提交的资料:【《生产登记批准书或产品型号检测报告》、《视频编码采用H.264标准协议的证明》、《编码码流符合(浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案)中的(媒体数据封装格式要求细则)，(浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定)相关要求的证明》、《GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测》】（复印件）

投标人基本情况表

	供应商
	

	法定代表人
	
	授权代表人
	
	营业执照号码
	

	职工人数
	
	注册时间
	
	注册资金
	      万元

	地   址
	

	所获资质

或认证
	证书或证件名称及等级
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	所获荣誉
	荣誉名称
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	经营范围
	

	其他
	


注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                  

  　       年　 月　  日

二、法定代表人资格证明书和法定代表人身份证（复印件）

单位名称：

单位地址：

姓名：         性别：      年龄：      身份证号码：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修 遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名）

日期：       年      月      日

三、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（复印件）

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加 遂昌绿谷广播电视发展有限公司(招标人)的 遂昌县2013-2014年度“天网工程”建设项目程 的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。


代理人：                性别：                 年龄： 

单位：                  部门：                 职务：

投标人（盖章）： 

法定代表人（签名）：           联系电话：          （固定电话）
                                                   （移动电话）

委托代理人（签名）：           联系电话：          （固定电话）
                                                   （移动电话）
日期：          年       月      日

注：法定代表人参加开标的，无须提交法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件，委托代理人

参加开标的，应提交在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证（复印件）；（资

质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证）

四、营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副

本（复印件）、安全技术防范行业资信等级证书（复印

件）、计算机信息系统集成资质证书（复印件）；

五、项目经理证书【建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）】(复印件)和本人身份证(复印件)；
六、本项目专职安全员的安全生产考核合格证（C证）（复印件）和本人身份证(复印件)；
七、企业法定代表人【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业负责人【安全生产考核合格证（A证）】复印件、企业技术负责人【安全生产考核合格证（A证）】复印件；
八、企业分管安全生产副经理的【安全生产考核合格证（A证）】复印件和企业任职文件复印件；
九、承 诺 书

我单位承诺：本单位及项目经理无被市级（设区市）及以上有关行业行政主管部门限制投标且在限制期内的情形，项目经理无在建或预中标项目，并且在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，发现我公司存在以他人名义投标，或在企业和项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为等方面存在弄虚作假情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。

                               投标单位（盖章

法定代表人或委托代理人：（签名）

日   期：     年     月     日 

十、项目管理班子配备情况表

	名 称
	姓名
	职称
	岗位证书
	岗位证书

编号
	安全生产考核证编号
	承诺月到位天数
	技术标中的编号

	1、项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2、项目专职安全员
	
	
	——
	——
	
	
	

	3、项目技术负责人
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	4、项目专职施工员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	5、项目专职质量员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	6、项目专职材料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	7、项目专职资料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	公司分管领导

	姓 名
	
	职 务
	
	办公室电话

手      机
	


注：1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质(2008)91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。

2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。

    3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

投标人（公章）：

法定代表人（签名）：

填报日期：       年     月     日 

十一、投标单位资格自查表

	序号
	自 查 内 容
	招标文件要求
	自查情况

	一
	开标必须到场人员
	见前附表二
	

	二
	投标人资质类别和等级
	见前附表一
	

	三
	本工程拟派项目经理资质类别和等级
	见前附表一
	

	四
	本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况
	无在建工程或预中标项目
	

	五
	投标人安全生产许可证情况
	符合有关规定
	

	六
	有关人员的安全生产考核证书情况
	企业法定代表人（A证）、企业技术负责人（A证）、企业分管安全生产的副经理（A证）、投标文件中所报项目经理（B证）、专职安全员（C证）安全生产考核证
	

	七
	本项目专职安全员上岗证情况
	具有上岗证
	

	八
	
	
	

	九
	
	
	

	十
	
	
	

	十一
	
	
	

	十二
	
	
	


说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

填报日期：   年   月    日      

十二、产品厂家质量管理、环境管理、安全管理体系认证证书复印件；

十三、技术服务、技术培训方案；
（投标人根报本项目的特性编写，格式自拟）

十四、售后服务措施
（投标人根报本项目的特性编写，格式自拟，保修期为5年）

十五、主要设备产品厂家授权书； 

主要设备产品厂家授权书

（招标人）名称               ：

        （制造厂商名称）    是按    （国家名称）    法律成立的一家制造商，主要营业地点设在    （制造厂商地址）    。兹指派按  （国家名称）  的法律正式成立的，主要营业地点设在    （投标商地址）    的    （投标商名称）    作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

1.代表我方在中华人民共和国办理贵方   （项目名称及招标编号）____招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我方兹授予    （投标商名称）    全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认    （投标商名称）    或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造厂商名称                                         （公章）

授权签字的代表姓名                 
十六、公司业绩证明文件（需提合同及中标通知书复印件、二者缺一不可）

十七、公安部检测机构产品专业认证测试报告

十八、主要前端设备必须提交的资料:【《生产登记批准书或产品型号检测报告》、《视频编码采用H.264标准协议的证明》、《编码码流符合(浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案)中的(媒体数据封装格式要求细则)，(浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定)相关要求的证明》、《GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测》】（复印件）

注：投标人提供上述前端设备资料复印件时必须加盖有前端设备生产厂家的

公章,提供的资料不齐全的或提供的资料未加盖前端设备生产厂家公章的,作

废标处理。

4.2 技术文件格式

一、技术文件封面格式

正本/或副本

投 标 文 件

项 目 名 称：                                
招 标 编 号：                                
投标文件内容：技术文件                       

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签名）
日期：      年     月     日 

技术标目录
1）对本项目总体要求的理解（包括整体方案设计、功能说明、性能指标等）；

2）保证项目质量的技术力量及技术措施；

3）保证项目完成的组织方案及安排；

4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

5）阐述磁盘阵列和作为存储的关键设备与现在系统兼容性技术可行性；

6）标书中要求产品制造商提供的证书；

7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

8）产品详细配置清单；

9）技术规格偏离表；

注：不响应◆的相关技术参数，视为不响应招标要求，按废标处理。

一、对本项目总体要求的理解（包括整体方案设计、功能说明、性能指标等）

（格式自拟）

二、保证项目质量的技术力量及技术措施

（格式自拟）

三、保证项目完成的组织方案及安排

（格式自拟）

四、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状

招标项目名称：                                       招标编号：

	工具/设备名称
	产  地
	型  号
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本清单不计入投标总价范围内。

五、阐述磁盘阵列和作为存储的关键设备与现在系统兼容性技术可行性；
（格式自拟）

六、标书中要求产品制造商提供的证书

（格式自拟）

七、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

八、产品详细配置清单

	序号
	设备名称
	型号

规格
	主要技术参数
	品牌
	数量
	单位
	产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


九、技术规格偏离表

项目名称：                         

	序号
	设备名称
	技术参数
	投标产品技术参数
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：偏离情况需填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”三类。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                    

投标人（盖章）：                           日期：    年   月   日

第五章  主要设备技术要求及功能要求

720P高清网络枪机

	名称
	参   数

	总体要求
	720P 日夜型高清枪式网络摄像机
传感器≥1/3英寸

◆提供公安部检测机构产品专业认证测试报告

IP66防护等级

◆投标产品与测试产品一致

	硬件接口
	支持音频输入/输出，支持语音双向对讲
本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节
提供以太网RJ45接口

	图像编解码
	支持H.264 HP编码协议
支持H.264主流和辅流单独配置，支持720P30 + D1P25双流套餐。

	语音编解码
	支持G.711编解码协议

	OSD
	OSD位置可以任意拖拉
OSD内容可以定制，可以显示云台控制用户、巡航信息、预置点信息、报警信息等不同内容

	图像调节
	支持图像亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节

	实况播放
	支持Web软件解码与硬件解码播放720P图像，图像流畅，播放时延≤250ms

支持实况组播传播，有效减轻带宽压力

	智能业务
	提供运动检测、温度、开关量等告警布防，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划
支持自适应场景切换，不同场景参数通过时间或者光照强度进行触发切换，可以定义≥4套不同场景

	存储回放
	★存储图像不经过服务器可以直接存入IPSAN中
支持SD/SDHC卡前端缓存，与中心平台配合支持缓存补录

	外设配置
	★进口镜头，百万像素，焦距（2mm—15mm）
摄像机护罩，室外型，IP66标准


1080P高清网络枪机
	名称
	参  数

	总体要求
	1080P 日夜型高清枪式网络摄像机
传感器≥1/3英寸

◆提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
IP66防护等级

◆投标产品与测试产品一致

	硬件接口
	支持音频输入/输出，支持语音双向对讲
本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节
提供以太网RJ45接口
★支持DC12V、AC24V电源供电，支持POE供电

	图像编解码
	支持H.264 HP编码协议
支持H.264主流和辅流单独配置，支持1080P30 + D1P25双流套餐。

	语音编解码
	支持G.711编解码协议

	OSD
	OSD位置可以任意拖拉
OSD内容可以定制，可以显示云台控制用户、巡航信息、预置点信息、报警信息等不同内容

	图像调节
	支持图像亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节

	实况播放
	支持Web软件解码与硬件解码播放1080P图像，图像流畅，播放时延≤300ms

支持实况组播传播，有效减轻带宽压力

	智能业务
	提供运动检测、温度、开关量等告警布防，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划
支持自适应场景切换，不同场景参数通过时间或者光照强度进行触发切换，可以定义≥4套不同场景

	存储回放
	★存储图像不经过服务器可以直接存入IPSAN中
支持SD/SDHC卡前端缓存，与中心平台配合支持缓存补录

	外设配置
	★进口镜头，百万像素，焦距焦距（2mm—15mm）
摄像机护罩，室外型，IP66标准


1080P高清网络球机

	名称
	参  数

	总体要求
	1080P分辨率
进口机芯，≥20倍光学变焦能力、高倍速球机≥30倍光学变焦能力

◆提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
IP66防护等级

◆投标产品与测试产品一致

	对外接口
	报警输入/输出口，支持RS485外接串口
支持音频输入/输出，支持语音双向对讲
本地模拟BNC信号线，方便安装调节
提供AC24V电源输入口

	图像编解码
	支持H.264 MP 或者以上级别编解码协议
1080P 30fps/D1 25fps图像编解码能力

	云台/镜头控制
	支持360度水平旋转，支持180度垂直移动控制, 水平/垂直预置点速度≥540°/s

支持云台配置巡航计划，巡航计划至少可以对巡航路线和巡航时间进行配置
支持云台看守位配置，便于云台长时间不操作后自动回看守位

	实况播放
	支持Web软件解码与硬件解码播放1080P图像，图像流畅
支持实况组播传播，有效减轻带宽压力

	智能业务
	提供运动检测、温度、开关量等告警布防，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划

	存储回放
	★存储图像不经过服务器可以直接存入IPSAN中
支持SD/SDHC卡前端缓存，与中心平台配合支持缓存补录


以上前端设备必须符合下列要求：

1、必须具有《生产登记批准书》或《产品型号检测报告》；

2、视频编码应采用H.264标准协议；

3、编码码流必须符合《浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案》中的《媒体数据封装格式要求细则》，《浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定》相关要求；

4、必须具有GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测。

6米立杆（加强型立杆）

安装位置：道路

★立杆高度：6米（不含避雷针）；

★管壁厚度：≥6mm；

立杆口径：主杆直径≥165mm；上下一致

★杆体材质：镀锌钢管，表面防腐热镀锌喷塑处理，室外防腐能力优于行业要求；

横杆：直径≥110MM，管壁6MM，挑出3－5米；

杆体颜色：视现场情况、未定（暂定白色）；

焊接无假焊，不偏弧，无气孔无夹渣；

避雷针长度：500mm。

基础预埋件：特殊杆件需定制，深度≥1.5m，C25混泥土浇筑。

◆基础规格：1.0*1.0*1.7m

★做好防雷接地措施

★正规有相关资质厂家生产，提供相关资质证明

6米立杆（卡口加强型立杆）

★立杆高度：视现场情况、未定（暂定白色6米（不含避雷针））；

立杆厚度：≥8mm。

立杆口径：管径≥220 mm；上下一致

横杆：直径≥110MM，管壁6MM，挑出3－5米；

★杆体材质：镀锌钢管；表面防腐热镀锌喷塑处理，室外防腐能力优于行业要求；

杆体颜色：视现场情况、未定（暂定白色）；

焊接无假焊，不偏弧，无气孔无夹渣；

避雷针长度：500mm。

基础预埋件：特殊杆件需定制，深度≥1.5m，C25混泥土浇筑。

◆基础深度：不小于1.2*1.2*1.8m

★做好防雷接地措施

★正规专业厂家生产，提供相关资质证明。

3.5米立杆（简单型立杆）

★安装位置：人行道上安装，可装1个、2个或3个摄像头

立杆高度：3.5米（不含避雷针）；

立杆厚度：6 mm；

立杆口径：≥114mm；上下一致

★杆体材质：镀锌钢管，表面防腐热镀锌喷塑处理，室外防腐能力优于行业要求；

杆体颜色：视现场情况、未定（暂定白色）；

基础：通用配套立杆基础，尺寸17.5*17.5CM，高≥50CM，C25混泥土浇筑。

◆基础深度：0.6*0.6*0.8m

★做好防雷接地措施

★正规有相关资质厂家生产，提供相关资质证明

高清智能卡口系统

单车道摄像单元
	名  称
	参数指标

	智能抓拍摄像机

	传感器
	≥2/3英寸，200万像素CCD传感器

	有效像素
	1600×1200

	图片格式
	JPEG，符合ISO/IEC 15444:2000的要求

	双流功能
	相机支持双流，同步输出图片和视频流
图片和视频流的快门可设置不同值

	视频编码制式
	★H.264 720P/1080P

	视频编码帧率
	15fps、25fps、30fps

	SD卡
	≥16GB 

	自动测光
	通过对摄像机抓拍图片的分析，自动选择曝光模式

	偏振镜控制
	强逆光时偏振自动下降，弱光时自动升起

	网络接口
	提供以太网电口，10/100M 网口自适应

	工作环境
	-10℃～+80℃可正常启动和长期工作

	散热方式
	★相机外壳采用金属散热片方式

	电源
	12VDC/24VAC/PoE

	智能识别软件

	产品形态
	★内置于智能抓拍相机中

	存储方式
	相机视频流支持直存，支持SD卡缓存补录

	检测方式
	地感线圈+视频检测，视频检测，雷达+视频检测等

	虚拟线圈车检捕获率
	≥95%

	线圈与虚拟线圈切换时间
	≤100ms

	驾驶员人像捕获
	捕获率≥90％，可识别率≥95％

	号牌识别准确率
	白天≥99%，夜间≥95%

	摩托车、行人检测
	线圈模式时支持摩托车记录，视频模式时可对摩托车和行人进行记录

	智能判断
	支持逆行车辆判断功能，可区分大型车和小型车

	颜色识别
	支持

	防护罩

	透视玻璃
	★采用光学玻璃，双面镀膜

	自动温控
	采用自动加热片

内置风扇散热

	防雷
	全接口防雷设计，包括电源、网口、I/O控制


LED补光灯

LED灯数量：1W高亮度LED灯珠48颗

控制：常亮/时控开关/光敏控制

★等级：IP65，室内外通用 

★波长：380nm~850nm 

★视角/视距：15°/300米，30°/160米，45°/100米，60°/80米。

★通光量：4800lm

工作电压：AC220V。

功率：48W

工作温度：－25度～＋85度

车道频闪灯

	名  称
	参数指标

	闪光寿命
	间歇频闪≥300万次

	触发方式
	光耦

	色温（K）
	5500±500s

	闪光持续时间
	1/3000

	回电时间
	<0.3s

	电源
	AC 220V±10%或者更宽范围

	补光距离
	18～28米或者更宽范围

	工作温度
	–20℃~+70℃或者更宽范围


设备机箱
★304不锈钢板≥1.2mm设计，机箱顶部设有遮掩帽；机箱采用模块化设计，设备主机可以方便拆卸，在不同外箱中机动使用；不锈钢板机箱整体美观实用，主机留有空间放置光纤通讯等设备。

★全天候防护机箱,机箱防护等级：IP65

工作温度：-30℃至+80℃

工作电压：220VAC±10%，50Hz±2%

相对湿度： 0% 至 95%，无凝结

★保护装置：接地、漏电、短路保护

★箱体整体焊接，具有良好的防辐射、防日光功能，适应室外工作环境，采用防尘防雨设计，密封好,具防雷、防风、防雨雪、耐腐蚀等特点，具有防盗，散热功能，具有优良的户外防腐防锈能力。

★配备安装好公牛电源转换器插座，名牌空气开关等电气辅件

★箱体按招标方要求喷字标，要求不裉色，不掉字。

★机箱尺寸：500*400*350mm（长*宽*高）
高清视频监控指挥中心

磁盘阵列

	名称

参数指标
	

	主机接口
	★IP SAN存储，配置GE接口数≥2个，可扩展至6个或者以上，支持端口链路聚合

支持扩展万兆接口板卡

	存储处理器
	采用双核处理器

	后端磁盘接口带宽
	≥48Gbps

	存储缓存
	不少于4GB带ECC校验的DD3高速缓存,最大可扩容至16GB

支持数据保险功能，异常停电时可以继续供电以便把写缓存数据保存到数据保险箱中，完全保证用户数据的完整性

	冗余配件
	总线、电源、风扇等部件均冗余配置，

支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换

	存储容量
	单机柜最大支持磁盘数量≥24，整个系统最大磁盘数量≥120

	硬盘
	支持磁盘热插拔及在线更换故障磁盘，支持启动时磁盘顺序加电和磁盘电源短路保护

★硬盘由磁盘阵列厂家提供磁盘阵列专用硬盘

	RAID 特性
	冗余RAID重建过程中对业务性能无影响 

	整机性能
	可同时处理至少200路高清（4M）分辨率视频从存储和不少于20路高清（4M）分辨率视频的回放，回放时不影响录制；

	录像功能
	具有循环录像的功能，可通过视频存储设备实现视频数据的直接录像、点播、回放和下载。

支持编码器或IPC的数据流的直接写入

	RAID特性
	支持RAID 0、1、5、6、10等RAID级别，

支持全局热备盘

	LUN特性
	逻辑资源卷（LUN）数量≥1024

单个逻辑资源卷（LUN）最大容量≥16TB

	管理
	支持支持指示灯告警、邮件告警、声音告警、短信告警等功能

支持10/100Mbps以太网管理端口，可进行近端或远程的各种配置和管理

	认证
	通过CE/ FCC认证，并提供认证证书


2）管理平台

	名称

参数指标
	

	平台
	平台软件系统基于linux或unix或windows平台，系统稳定

当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和监视

	设备管理
	提供卡口、视频监控摄像机统一管理功能
★支持资产管理，可对资产的设备名称、设备类型、厂商名称、资产型号、资产状态等信息做管理，并能统计、检索资产信息，查询结果可导出为表格

	架构
	处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和监视

	性能
	单套软件管理摄像机数量≥3000路，IPSAN数量≥100台

	报警处理
	应能够主动检测各个设备工作状态。当发现异常情况时，按事先设定的事件处理办法自动处理。
支持SNMP协议，支持TRAP告警上报。

	用户管理
	支持精细化的用户权限管理，常用功能实况调用、云台控制、设备管理、计划任务、录像检索回放、录像下载、本地录像、图片抓拍等均可控制操作权限。

	卡口管理
	根据该卡口实际的车道数自动分割主窗口的画面，显示卡口示意图，实时显示过车信息、车辆图片和对应的视频流
★可以根据指定的查询条件得到历史过车信息和图片，通过指定卡口点的车辆图片回放对应的视频流查看结果中的任意一条过车信息的车辆图片，支持车牌号码模糊查询，支持车牌号码段查询，支持多种查询条件
提供白名单/黑名单/红名单的增删改查，提供名单导入、导出，提供对应车辆信息查询
★按车道和时段进行车辆流量统计，所有卡口日流量统计，所有卡口分车道日流量统计，单个卡口小时流量统计，单个卡口分车道小时流量统计，提供违章统计

	实时视频
	视频流支持H.264、MEPG2、MPGE4、MJPEG等多种编解码标准。图像质量支持处理1080P全高清
实时视频传输应支持单播、组播两种方式，组播方式下从IPC摄像机过网络直接传送给客户端和解码器，无需经过服务器转发
支持全屏、多种模式的多分屏，可实现1/4/6/8/9/10/13/16/17/25分屏

	录像管理
	支持标准协议的块直存，以数据块方式而不是文件的方式存储到IPSAN盘阵上
支持主辅流自主适配功能：存储流可以根据网络带宽和存储容量情况，自主选择引用主流还是辅流
录像回放支持多倍速前进，可支持0.25、0.5、1、2、4、8、16倍速前进


防雷设计

单相电源避雷器：

★限压型、Uc=385V、Imax=40kA、In=20kA、Up≤1800V；

★插拔式单相电源防雷器；

网络摄像机2合1避雷器：

★网络和电源二线保护；

★标称放电电流10KA；

★插入损耗小于0.5DB、用于保护IP摄像机；

接地要求
1、监控点的接地应采用一点接地方式。接地母线应采用铜制线，表面应完整，无明显损伤和残余焊剂渣，铜母线光滑无毛刺，绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象，并套PVC或波纹管。 

3、保护地线采用RVV16平方的多股铜质黄绿色相间线。接地线应有相应的绝缘保护（都必须套PVC波纹管），不可裸露在外，以免发生电源短路。 

4、监控点的防雷接地与安全防护设计应符合现行国家标准《工业企业通信接地设计规范》。 

5、地线，要求在10欧姆以下；地线材质要求用≥20mm的铜抱钢棒，长度≥2m，镀铜层厚度必须≥0.25mm；如在达不到地阻要求且周边条件许可下可用热镀锌角钢及扁铁做地网。

6、作两条地线引线，一条引到监控点杆底的地脚笼座焊接或用紧固件的方式进行牢固地连接并做好防护处理（有材质不同的连接处必须进行铜铁转换后进行连接，不得有违反要求的连接处），另一条引至监控箱地排，需用RVV16平方的多股铜质黄绿线，监控箱内必须用铜鼻子与接地排连接。

机房综合布线要求：

对原有线路进行整理，保持机房温度和洁净度。要求机房内采用上走线方式，强电、弱电单独走线，彼此尽量不要交叉。

UPS供电系统技术要求及功能要求




★UPS主机：UPS额定容量:30KVA，工频机，输入电压范围:210～475Vac，输入频率范围:40～70 Hz，输出电压范围:380*(1±1%)V或220*(1±1%)V，输出频率范围:50/60

★输出插座:端子排，电池类型:用户自行选购中容量电池配置，转换时间:0ms，标称后备时间:2H(另配100AH*64节)，噪音（dBA）:<50 dB，三年保修,全国联保。

★配套电池：免维护铅酸蓄电池12V100AH共64节，10年长寿命，外壳需采用优质防阻燃材ABS或PP槽壳，符合UL-94V-0标准。

★电池箱、电线及辅材一套（电线采用国标线，从公安局一楼总配电箱取电，ups安装在10楼）。
注：UPS机组安装如需加固，最终施工根据实际工程量按浙江省2010版定额结算，不予下浮；材料质量必须符合国家相关标准要求，需经甲方和监理签字认可。

附件：设备清单

   遂昌县第四期社会动态视频监控项设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	合价
	

	一
	视频监控前端
	　
	　
	
	
	

	1
	720P高清IP枪机
	248
	台
	
	
	包含电源，支架等相关安装附件

	2
	1080P高清IP枪机
	30
	台
	
	
	

	3
	1080P高清IP球机
	35
	台
	
	
	

	4
	1080P高倍速高清IP球机
	3
	台
	
	
	

	5
	LED补光灯
	316
	台
	
	
	

	6
	立杆+地基+抱杆箱（6米，城郊）
	75
	套
	
	
	

	7
	立杆+地基+抱杆箱（6米，乡镇）
	75
	套
	
	
	

	8
	立杆+地基+抱杆箱（3.5米）
	10
	套
	
	
	

	9
	抱杆箱
	3
	个
	
	
	

	10
	线缆
	316
	套
	
	
	

	二
	卡口前端
	　
	　
	
	
	

	1
	单车道摄像单元
	8
	台
	
	
	包含电源、抱箍、万向节等相关安装附件

	2
	LED补光灯
	8
	台
	
	
	

	3
	车道频闪灯
	8
	台
	
	
	

	4
	立杆+地基+抱杆箱（6米）
	6
	套
	
	
	

	5
	线缆
	8
	套
	
	
	

	三
	高清视频监控指挥中心
	　
	　
	
	
	

	1
	视频管理平台
	1
	套
	
	
	包含1500路社会视频接入

	2
	磁盘阵列主机
	3
	台
	
	
	按标书要求保存至少30天

	3
	磁盘阵列扩展柜
	4
	台
	
	
	

	4
	磁盘阵列硬盘
	208
	块
	
	
	

	5
	机柜
	2
	台
	
	
	

	6　
	机房理线综合布线
	1
	套
	
	
	

	7　
	桥架
	40
	米
	
	
	

	8
	二期卡口整合接入费
	1
	项
	
	
	

	四
	其他设备
	　
	　
	
	
	

	1
	单相电源避雷器
	160
	个
	
	
	

	2
	网络摄像机2合1避雷器
	316
	个
	
	
	

	3
	接地系统
	160
	套
	
	
	

	4
	ups供电系统
	1
	套
	
	
	

	5
	供电接入费用
	1
	批
	600000
	600000
	

	A：设备总价合计
	　
	　
	
	
	

	B：安装调试费
	　
	　
	
	
	

	C：税金（（A+B)*3.513%)
	　
	　
	
	
	

	D：系统工程总价（A+B+C)
	　
	　
	
	
	


第六章  测 试 方 案
一、测试设备及测试环境

1、测试环境

1）室外测试环境，6米标准杆
2）测试网络从测试点到机房
3）服务器、磁盘阵列，公安实战平台
2、测试设备
1）720P枪机1台，1080P枪机1台，1080P球机1台
2）工程上配合设备上架及调试相关附件
3）测试电脑1台
测试环境由测试发起方统一提供，测试设备（包括存储）各厂家自备，费用自理。
二、供应商资格要求

1、测试供应商具有独立法人资格的生产制造企业并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2、测试供应商及产品在以往采购中无不良记录并在市场中有良好的信誉；
3、测试产品针对本次报名的产品型号在中国大陆有3个及以上业绩且单个业绩不少于150个摄像机的项目的产品供应记录，报名时提供合同复印件（原件备查）；
4、测试产品必须通过浙江省公安厅于2013年5月发出的“关于前端视频监控设备和视频信息共享平台软件测试情况的通报”的通知通告，如果厂家提供的测试产品型号未在浙江省公安厅备案的，产品型号入围本次采购名单的，必须在公布产品型号入围名单之日起30日内按通告要求提供经浙江省公安厅备案的企业自主申明，否则取消产品入围资格并且不在本次项目中采购此产品；

5、测试产品必须符合以下要求

1）必须具有《生产登记批准书》或《产品型号检测报告》；

2）视频编码应采用H.264标准协议；

3）编码码流必须符合《浙江省公安视频信息共享平台解码插件及标准H.264码流检测方案》中的《媒体数据封装格式要求细则》，《浙江省公安视频信息共享平台解码插件管理规定》相关要求；

4）必须具有GB/T28181－2011检测报告，并通过省厅指定的第三方机构的标准符合性检测。

三、测试流程

1、明确系统技术要求、参考标准及设备测试需求；

2、接受厂家测试申请（提交测试设备型号清单，公司资质，产品质量证明文件，厂家唯一授权文件，《生产登记批准书》或《产品形式检测报告》，GB/T28181-2011检测报告）；

3、确定测试点位，确定测试方案；

4、召集参与测试厂家并公布测试纪律、测试标准、方案及测试流程；

5、各厂家在规定时间内安装、调试测试设备，完成调试后对测试设备进行统一封存，待招标结束，中标单位的设备继续封存作为验收依据，未中标单位清退测试设备；

6、公安、广电、厂家、监理各派代表在现场进行测试数据打包，并由各方签字确认封存，开标时提供给专家作为评分依据。

三、测试原则及厂家报名

招标文件网上发布后一个星期内向标书发起方报名参加测试，逾期不另行组织测试。

测试小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与测试有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响测试的正常进行；测试小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

在测试期间，测试小组将有专门人员与供应商进行联络。

采购中心、测试小组和评分小组不向未推荐的供应商解释未推荐原因，也不对测试过程中的细节问题进行公布。

测试厂家看到招标文件后向产品测试发起方提出测试申请，测试申请应包括测试产品型号、测试人资质、测试产品质量证明文件、测试产品防雷措施、设备厂家针对本项目的产品唯一授权文件。

测试发起方对测试厂家进行资格审查，通过审查后取得测试资格。

四、测试准备

为保证本次设备选型测试的公正公平，由测试发起方会同公安共同选定同一地点同一场景。

本次测试，测试厂家只能提供相同品牌型号的测试摄像机、镜头、护罩、电源等附件，如果厂家对附件有特殊要求，可事先向测试组织方提出，并自行提供相关附件。本次所有测试设备均在安装在同一杆件上，在同一场景下进行测试。对杆件安装位置进行编号，在公证公平公开的原则下，由测试小组组织测试厂家进行抽签。测试厂家对测试部位进行签字确认后进行设备安装工作。如果同一杆件下无法安装完所有厂家设备，剩余厂家设备安装在条件基本相同的备用点位杆件上进行测试。

本次设备安装由厂家自己进行安装调试。安装完成后，所有设备调试均由测试厂家自行调试，调试时间为3天。各测试厂家在完成调试后，由测试小组对测试设备和测试结果进行查封。查封后，各测试厂家不得再对设备进行调试。

存储时不得带除时间标识以外的其它OSD等相关标识信息，200万像素枪机和球机存储码流不得高于6M，清晰度不得低于1080P，130万像素枪机存储码流不得高于4M，清晰度不得低于720P，完成后马上对录像进行刻录。刻录完成后对光盘进行编号、封存。编号有专人单独保管，各厂家提供的产品需承诺符合国标和DB33标准，满足IP－san直存存储模式。

五、测试纪律

1）测试期间只允许参加测试单位设备、人员进入现场，不测试的单位不能入内；

2）测试人员应穿安全反光背心，穿工装，戴安全帽，佩戴统一制作的工作牌进入现场；参与单位保证其参与人员安全；

3）测试单位测试完毕，应将其设施拆卸干净，清理现场，不得妨碍后续测试单位安装设备；

4）测试单位不得利用非法手段恶意破坏干扰其他测试单位测试，一经发现，取消参与资格；

5）测试中要求注意用电安全和规范接电操作，若造成用电故障和事故由测试的公司赔偿损失；

6）参与单位注意测试行为，弄虚作假行为者将取消参与资格。

7）产品测试不合格的投标人不得参加后续投标

招标单位：遂昌绿谷广播电视发展有限公司                            电 话：0578-8180167
招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司　　                  电 话：0578-8176867（661939）


