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第一部分   投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东志正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市公安局交通警察支队（以下简称“采购人”）的委托，对中山市黄标车限行非现场执法系统项目（一期）进行公开招标采购。欢迎符合资格条件的潜在投标人投标。
1、 招标编号：ZZ21405833；

2、 采购表编号：行政(14)0036
3、 项目名称：中山市黄标车限行非现场执法系统项目（一期）
4、 项目内容及需求：(采购货物的名称、范围及主要内容及要求)

1. 项目内容：黄标车限行非现场执法系统建设，本项目预算为：人民币60万元整。
2. 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容 ；
3. 本次采购货物（服务）必须是产自中华人民共和国境内的货物（服务），合格的投标人应对所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务投标报价； 
4. 本项目不允许提交备选方案； 
5. 该项目招标文件进行公示，公示期自2014年04月04日至2014年04月11日五个工作日，请在中山市政府采购网（http://www.zhongshancz.gov.cn/cgzx/）下载 。（注：根据《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》第三十五条的规定，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者政府采购代理机构提出质疑）。

5、 投标人资格要求：

1. 具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织并独立于采购人和采购代理机构；

2. 投标人须提供本项目范围内所有软件和硬件设备三年免费维护、保修及软件免费升级服务承诺函（须为原件）；

3. 在广东省内设有固定售后服务机构（提供工商登记证明材料）；

4. 投标人近三年内（即从2011年04月至今，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效）。
5. 本项目不接受联合体投标；

6. 投标人必须在采购代理机构登记报名且购买了招标文件。

注：报名时提供：有效营业执照副本原件和复印件（需加盖公章）、广东省固定售后服务机构有效营业执照副本原件和复印件（需加盖公章）和授权委托人本人身份证复印件（需加盖公章）及原件。
购买招标文件。符合投标人资格要求的投标人即可购买招标文件。（购买招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果）。
6、 潜在投标人应当在2014年04月08日至2014年04月14日期间（每天上午8:30～11：30，下午2：30～5：30）（公休节假日除外）到广东志正招标有限公司中山分公司（详细地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室）购买招标文件，招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。

7、 递交投标文件时间：2014年04月24日上午9:00至9：30。

8、 投标截止时间：2014年04月24日上午9：30。

9、 开标评标时间：2014年04月24日上午9：30。

10、 投标文件递交地点：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室（广东志正招标有限公司中山分公司）。
11、 开标评标地点：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室。 
12、 投标人必须按招标文件要求提交相应的投标保证金（详细内容请参阅招标文件中的相关内容）。投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。

13、 采购人和采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

14、 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

1. 采购人联系方式

采购人名称：中山市公安局交通警察支队
联系人：叶先生                      电  话：0760-23188484
2. 采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东志正招标有限公司（网址：http://www.tender.gd.gov.cn）
联 系 人：王先生

中山分公司地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室

电    话：0760-88811601、88808187

传    真：0760-88819856

电子邮箱：tender_zs@gd.gov.cn

广东志正招标有限公司

2014年04月04日
第二部分   用 户 需 求 书

总   则

1. 本项目所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。
2. 中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目实施方案、货物供货、软件提供、集成、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

3. 本项目为交钥匙项目，除中标人在投标文件中明确外，中标人不得以任何方式转包或分包本工程项目。

4. 本项目不接受联合体投标。
5. 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

6. 本项目工期为签订合同后一个月并免费维护三年。

第1章 概  述

1. 项目背景

近年来，我市空气质量明显下降，机动车尾气排放、黄标车超标排放等多种因素叠加，PM2.5、PM10、臭氧等空气指标超标，导致空气污染物增多，空气质量较差。经环保部门分析，黄标车超标排放对我市空气质量影响较大，因此必须加强黄标车的监管，根据《中山市“十二五”机动车污染物总量减排实施方案》，我市将加强中心城区范围内“黄标车”限行执法，并逐步扩大“黄标车”限行区域至重点镇区。

建设“中山市黄标车限行非现场执法系统”，实现与环保标志管理系统信息动态共享，将“黄标车”限行非现场执法纳入日常执法范围，上路检查与电子执法相结合，有效降低中心城区机动车氮氧化物排放量，提高空气质量。

同时，“年内建成黄标车限行电子执法系统”已列入我市2014年十件民生实事。

2. 建设目标
系统建成后能监控城区限行区域内未持有绿色环保标志的机动车情况，为环保管理部门提供重要的信息。通过记录的数据分析当前未持有绿色环保标志的机动车辆管理的现状及存在的问题和弊端；依托数字化技术创建环境管理的新模式，提升政府管理的水平和效能。

同时为交通管理部门提供重要的道路交通信息，为交通管理措施的制定提供参考数据；通过系统的车辆通行信息记录功能，还将为公安部门打击各类机动车犯罪行为提供重要线索，在打击涉及机动车犯罪行为方面起到重要作用。
3. 系统设计原则
本系统的设计坚持“技术上先进性，使用上实用性，经济上合理性”的原则。系统在具有综合性、先进性、实用性、可行性、安全性、可靠性、标准性等的同时，具有良好的升级、扩展能力。
3.1. 综合性
严格以系统工程学及其它先进理论为指导，按照《中山市道路交通技术监控系统建设技术和程序要求》，将车辆监测记录、卡口、闯禁行、测速、车流量统计等系统有机地结合在一起，使系统的各部分合理配置，充分发挥硬件设备和软件功能的潜力，做到少投入、少安装、高效率、高收益，最大限度地提高系统性能价格比。
3.2. 先进性：

在系统设计和设备选型方面，在考虑系统的实用性前提下，采用国际上先进的视频图像算法与数字通讯技术，确保系统技术上的领先地位，使系统具有完备的功能，并且易于升级换代，在保证其先进性的前提下具有较长的生命周期。

3.3. 实用性：

系统功能充分满足用户的实际需求，人机界面友好，易于使用、管理、维护和扩展。

3.4. 可行性：

系统设计、选材、选型符合国家和地方政府的法规政策，与用户及上级管理部门的管理制度相适应，与用户在经济能力方面的实际情况相吻合。

3.5. 可靠性：

系统应采用高集成设备，采用自动监控和容错等技术来保证可靠性，设计、设备选型、施工及调试等环节都将严格贯彻质量标准，确保系统能够长期稳定、可靠安全地运行。

3.6. 安全性：

系统具有防病毒，防误操作特性，有较强的抗干扰、抗静电能力，同时提供数据备份、恢复功能。系统要提供用户等级权限保护，有效排除人为因素的干扰。

3.7. 标准性：

系统设计时，所采用的技术手段遵循相关标准，要提供通用标准接口，系统网络结构易于扩充，以适应今后的较大任务负载，使系统具有良好的互联、互控及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，遵循开放的原则。

3.8. 可扩展性：

系统功能充分满足实际需求，易于管理、维护、扩展。系统网络结构易于扩充，以适应今后的较大任务负载；硬件平台可升级，当需要时可以通过新的设备同原有设备一起工作以提高系统的处理能力，从而减少重复建设。

4. 系统设计依据
本设计遵循相关的标准和规范：

《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《公路交通安全设施设计技术规范》（JTJ 074-2003）

《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94
《安防视频监控系统技术要求》GA/T 367-2001
《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92
《机动车登记信息代码》(GA 24.1~24.21-2005)
《中华人民共和国机动车号牌标准》(GA 36-2007)
《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833—2009)
《全国道路交通管理信息数据库规范》(GA 329-2005)
《道路交通违法管理信息代码》(GA 408-2003)
《全国道路交通管理系统数据交换格式》(GA 409-2004)
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832— 2009
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T 496-2009)
《闯红灯自动记录系统验收技术规范》(GA/T870-2010)
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497-2009)
《公安交通指挥系统工程设计制图规范》(GA/T515-2004)
《交通技术监控信息数据规范》(GA 648-2006)
JPEG2000图像编码技术(ISO/IEC 15444:2000)

《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801-95)
《信息技术、软件包质量要求和测试》(GB/T 17544-1998)
《软件工程标准分类法》(GB/T 15538-1995)
《软件开发规范》(GB 8566-88)
《软件维护指南》(GB/T 14079-93)
《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB 8567-88)
《计算机软件需求说明编制指南》(GB 9385-88)
《计算机软件测试文件编制指南》(GB 9386-88)
《计算机软件配置管理计划规范》(GB/T 12505-90)
《计算机软件质量保证计划规范》(GB/T 12504-90)
《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T 12394-93)
《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000)
《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)
《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001)
《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95:2001)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)

《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)

《建筑物防雷设计规范》(GBJ50057-94:2000)

除上述标准和规范外，本设计还遵循国家现行的相关标准和规范；遵循公安部门的有关业务、技术、数据等标准和规范；遵循《中山市道路交通技术监控系统建设技术和程序要求》（试行）（2010）。

第2章 建设现况及需求分析
1. 建设现况

我市智能交通管理系统始建于2003年，并于2009年开展二期建设，全市范围内共建闯红灯电子警察抓拍系统、测速自动记录系统等300多套，硬件设备主要包含高清检测抓拍摄像设备、标清视频监控设备、辅助照明设备、前端通信设备、前端控制管理设备、方向设备电箱、前端设备机柜、通信网络、电源和其他配套设备（如杆件、管道、管井、提示标志）等等。

闯红灯电子警察抓拍系统主要对机动车辆的交通违法行为如闯红灯、通过灯控路口不按所需行进方向驶入导向车道、机动车逆向行驶、跨越禁止跨越对向或同向车行道分界线等自动判别后抓拍取证。而测速自动记录系统主要对机动车辆的超速违法行为、逆向行驶等自动判别后抓拍取证。同时，闯红灯电子警察抓拍系统和测速自动记录系统能对通过监测区域的车辆进行信息记录，能采集交叉口进口方向的交通流信息，能够对交叉口每方向的交通状况进行视频监控。

但由于现有监控系统已全面运作，主要功能以闯红灯抓拍为主，如在原有闯红灯电子警察抓拍系统上增加黄标车非现场执法功能，需要对320套电子警察系统的前、后端设备及系统进行升级改造，改造的费用及时间将十分庞大。因此，为降低黄标车非现场系统的建设费用及开发时间，可利用现有智能交通设备的杆件、电源及光纤通信设备开展黄标车非现场系统的建设。

2. 建设需求

目前，中山市环保局已建有黄绿标检测核发系统，但该系统不具备电子监控执法功能，只对车辆进行黄绿标的登记管理。因此需要在市环保局与市公安交警之间建立一套电子监控执法系统，实现前端抓拍、后端数据比对、处理、执法等功能。

“中山市黄标车限行非现场执法系统”建设采用4+N的方案进行项目建设。“4”即为第一期建设项目，将在空气质量监测点附近主要道路设定4个监控点。“N”即为后期建设项目，将在城区扩大限行区域及新增镇区限行区域内新增加的监控点数量。

2.1. 系统前端

选定康华路与湖滨路交叉路口（北往南方向）、华柏路与柏苑路交叉路口（北往南方向）、起湾道新村市场行人二次过街（南往北方向）、博爱三路广卫家私对开路段（西往东方向）等4个路段作为系统（第一期）建设的监控区域。

对监控区域原有智能交通管理系统的设备进行充分利用，增加部分相关设备，配套相关功能软件，并对原杆件外观颜色改造、更新监控方向的提示标志。能实现对行驶通过监测区域内的车辆进行检测，记录行驶通过监测区域的车辆信息，并通过网络传输系统实时或定时向系统中心管理平台自动传输所有数据信息。

2.2. 系统中心管理平台

在智能交通专网建设黄标车非现场执法系统中心管理平台，充分利用原有智能交通管理系统的设备，新建相关设备，配套相关功能软件。能实现系统数据收集、处理、存储，并通过安全网闸实现与环保局数据的交换，通过网络安全边界接入平台实现与公安车驾数据的交换。

3. 功能需求分析

· 系统前端应具备号牌自动识别功能，自动识别出通过车辆的号牌。

· 系统前端应具有能自动记录通行车辆不少于两张车辆头部全景图像信息的车辆通行信息记录功能；

· 系统中心管理平台应具备绿色环保标志车辆信息数据比对、预处理、数据审核等功能；

· 系统中心管理平台应具备与环保局外网的前、后置服务器数据交换，以及与公安网络边界接入平台的前、后置服务器数据交换；

· 系统前端应具备交通视频监控功能、交通流信息采集功能，卡口功能等辅助功能；

· 系统中心管理平台应具备车辆年检信息数据比对、入城许可证货车信息数据比对等辅助功能

· 系统采集的各项数据需按照交警支队提供的数据接口接入到交警支队智能交通管理系统；

· 博爱三路广卫家私对开路段（西往东方向）监控区域位于中山市智能交通监控系统建设的多功能测速自动记录系统的监控区域内，该系统前端在实现基本功能的基础上，附加车辆速度检测功能、车辆超速违法行为抓拍功能等辅助功能。

· 系统后端实时自动对比黄绿标车辆信息，人工纠错，自动复查，后台复核、数据传输等功能；

第3章 总体设计
1. 建设内容

1.1. 系统前端

根据用户方的要求，在以下路口、路段设置黄标车限行非现场执法系统前端：

	序号
	路口名称
	监控方向
	车道数
	主要抓拍摄像设备
	备注

	1
	康华路与湖滨路交叉路口
	北往南方向
	3
	采用1台500万像素高清检测抓拍摄像机
	

	2
	华柏路与柏苑路交叉路口
	北往南方向
	3
	采用1台500万像素高清检测抓拍摄像机
	

	3
	起湾道新村市场行人二次过街
	南往北方向
	4
	采用2台200万像素高清检测抓拍摄像机
	

	4
	博爱三路广卫家私对开路段
	西往东方向
	3
	采用1台500万像素高清检测抓拍摄像机和1台标清监控摄像机
	


系统前端充分利用智能交通系统资源，做到少投入、少安装、高效率、高收益，最大限度地提高系统性能价格比。在原有的杆件上加建摄像设备、辅助照明设备，新建前端控制管理设备，利用原有的前端通信设备、方向设备电箱、前端设备机柜、通信网络、电源、管道、管井等，并对原杆件外观颜色改造、更新监控方向的提示标志。

1.2. 系统中心管理平台

根据建设需求，建设黄标车限行非现场执法系统中心管理平台。新建前置网络服务器、安全网闸、后置应用服务器、后置数据库服务器、汇聚型交换机等相关设备。并根据用户方要求开发配套相关功能软件。

2. 系统简述

系统前端作为系统数据的采集点。主要设备包含高清检测抓拍摄像设备、标清视频监控设备、辅助照明设备、前端通信设备、前端控制管理设备、通信网络、电源和其他配套设备等等。系统前端应能实现机动车号牌自动识别、车辆通行信息记录、数据存储、数据传输、自动校时、光线自适应、设备管理等功能。能自动对行驶通过监测区域内的车辆进行检测，记录行驶通过监测区域的车辆信息；并通过网络传输系统实时或定时向系统中心管理平台自动传输所有数据信息。

系统中心管理平台用作系统数据收集、处理、存储。主要设备包含前置网络服务器、安全网闸、后置应用服务器、后置数据库服务器、汇聚型交换机、服务器机柜、通信网络、电源和其他配套设备等等。系统中心管理平台应能实现数据比对、预处理、再比对、人工/自动审核、日志管理、查询统计、设备管理、用户管理等功能。收集系统前端上传的所有数据信息，并进行分析处理及存储。能通过与环保标志管理系统信息的数据比对，自动筛选出非绿色环保标志车辆的违法车辆数据，自动判定“粤T”号牌非绿色环保标志车辆的冲禁违法行为，记录交通违法信息。系统中心管理平台应与中山市智能交通监控系统中心管理平台关联，能实时或定时将系统前端记录的车辆通行信息（每条记录选取一张图片）、交通违法信息、交通视频、交通流信息发送至中山市智能交通监控系统中心管理平台。

3. 系统构成
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系统总体结构主要分为两部分：

· 系统前端：包括前端摄像设备、前端通讯、前端控制设备等。

· 系统中心管理平台：包括客户端、前置网络服务器、后置应用服务器、后置数据库服务器、网闸、交换机等。

4. 系统功能

4.1. 系统前端

4.1.1 机动车号牌自动识别功能

系统应能对行驶通过监测区域内的车辆进行检测，并自动识别出通过车辆的号牌。

4.1.1.1. 系统应能识别的号牌结构包括：

· 单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；

· 武警用小型汽车号牌；

· 警用汽车号牌；

· 双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌。

4.1.1.2. 系统应具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌自动识别的能力，所能识别的字符包括：

· 阿拉伯数字：0～9；

· 英文字母：A～Z；
· 省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；
· 军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；

· 号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

· 2012式新军牌用汉字、字母、数字（《详见2012式军牌编制说明》）
· 武警号牌特殊字符：WJ、00～34、练。

4.1.1.3. 系统应具备号牌颜色识别

系统应能识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌。

4.1.1.4. 车辆号牌识别要求

· 白天车辆号牌识别准确率应不小于90%（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）；

· 夜间车辆号牌识别准确率应不小于85%（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）。

· 车辆

4.1.2 车辆通行信息记录功能

· 系统应能对行驶通过监测区域内的车辆进行检测，并自动记录车辆通行信息。

· 系统应记录通行车辆至少两张车辆头部全景图像；（可人工判断通过车辆驾驶员或副驾驶位置上的乘客是否有不按规定使用安全带等交通违法行为）。

· 系统记录的车辆通行信息除包含图像信息外，还应包括文本信息，如通行日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、车道号、图像记录设备编号、号牌号码、号牌颜色、车型、车辆识别代号、防伪等信息。

· 车辆通行信息写入关联数据库，并应将相关文本信息叠加到图片上。

· 被检车辆行驶速度在5Km/h～120Km/h范围内，车辆图像捕获率应大于99%。

· 系统记录的车辆图像时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。记录的图片应能清晰看清车辆后部所有特征，还应能看清车辆类型、颜色等。

4.1.3 光线自适应功能

系统应能根据现场环境光线的变化，自动调整摄像设备及相关设备的工作参数、自动打开或关闭辅助照明设备等功能，确保记录的图片清晰。

4.1.4 自动校时功能

系统应具有自动校时功能。一天24h内，系统设备的计时误差应不超过1.0s。系统能定时自动与系统管理平台的时间同步。每天应至少与系统管理平台进行至少一次设备时钟校准。并应具有自动校时失败或异常时报警功能。

4.1.5 数据存储功能

4.1.5.1. 车辆通行信息存贮功能
前端系统设备应能存储所监控区域内行驶车辆的车辆通行信息，存储时间至少为7天。所存储的信息在保存7天后，自动被新的信息覆盖。

4.1.5.2. 交通违法信息存贮功能

前端系统设备应能存储所监控区域内行驶车辆的交通违法信息，存储时间至少为7天。所存储的信息在保存7天后，自动被新的信息覆盖。

4.1.5.3. 交通视频信息存贮功能

前端系统设备应能存储所监控区域内行驶车辆的交通视频信息，存储时间至少为7天。所存储的信息在保存7天后，自动被新的信息覆盖。

4.1.5.4. 交通流信息存贮功能

前端系统设备应能存储所监控区域内行驶车辆的交通流信息，存储时间至少为7天。所存储的信息在保存7天后，自动被新的信息覆盖。

4.1.5.5. 其他数据信息存贮功能

前端系统设备应能存储其他数据信息（设备运行状态信息、日志信息等等），存储时间至少为7天。所存储的信息在保存7天后，自动被新的信息覆盖。

4.1.6 数据传输功能

系统应具备联网数据传输、现场数据下载、数据断点续传、防重复上传等基本数据传输功能。

4.1.6.1. 联网数据传输功能：

前端系统设备应能够通过网络传输系统将车辆通行信息、设备运行状况信息等自动传输至指定的系统管理平台进行集中存储。信息传输时间应能够设置为实时或定时传输。

4.1.6.2. 现场数据下载功能：

前端系统设备应支持现场将车辆通行信息、设备运行状况信息等人工或自动下载到存储介质中。能够准确记录下载日志信息（包下载人、下载时间、下载内容等）。

4.1.6.3. 数据断点续传功能

前端系统设备应支持在网络中断（网络传输系统故障或其他故障）不能自动传输信息数据时，自动存储在本系统设备中，待故障恢复后自动传输至系统管理平台（只限7天内信息数据）。

4.1.6.4. 防重复上传功能：

前端系统设备应支持在自动传输过程中防止信息数据重复上传现象。

4.1.7 数据防丢失、防篡改功能

前端系统设备应对所记录的原始信息数据具有防丢失、防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改。

4.1.8 设备管理功能

4.1.8.1. 系统应具有权限管理功能：

应能够针对不同对象分配不同类型的使用权限。支持分级用户管理和权限细分，支持不同级别用户访问权限限制。

4.1.8.2. 系统应具有远程参数设置功能：

可在系统管理平台对指定前端设备进行参数远程配置。设置的参数有设备信息、设备参数、传输参数以及网络IP地址等等。

4.1.8.3. 系统应具有自动检测及报警功能：

应能够自动监测系统主要设备和运行软件的工作状态。能通过软硬件自动检测系统设备故障并恢复正常工作，能自动侦错报错。具有断电自动重启动。能自动向系统管理平台发送故障信息并报警。检测并上报的运行状况信息至少包括：正常、建设中、维修中、网络不通、远程服务故障、摄像设备故障、检测设备故障、辅助照明设备异常等。

4.1.8.4. 系统应具有日志记录功能：

应能够自动记录用户操作日志、运行状况日志、网络状态日志等，还能记录因设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

4.1.9 辅助功能

康华路与湖滨路交叉路口（北往南方向）、华柏路与柏苑路交叉路口（北往南方向）、起湾道新村市场行人二次过街（南往北方向）的系统前端还应具备交通视频监控、交通流信息采集、卡口等辅助功能。博爱三路广卫家私对开路段（西往东方向）的系统前端还应具备车辆速度检测（线圈检测）、车辆超速违法行为抓拍、交通视频监控、交通流信息采集、卡口等辅助功能。

4.1.9.1. 车辆速度检测功能

· 系统应能对行驶通过监测区域内的车辆进行行车速度检测。

· 为提高测速精度，车辆速度检测主要采用线圈测速方式,从根本上最大程度的解决了系统测速不准和出现异常速度的问题。

· 当线圈检测设备故障时系统应立即向监控管理平台发送设备故障报警信息。

· 当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。

· 系统具备分车型分别设置标志限速和执法限速值的功能。
4.1.9.2. 车辆超速违法行为抓拍功能

· 系统应能对行驶通过监测区域内的车辆行车速度进行分析比对，自动抓拍机动车超速行驶违法行为，并自动记录机动车交通违法信息。

· 系统能够准确捕获机动车超速行驶违法行为，每辆超速车辆采集2幅不同时间或者不同位置的特征图片，记录超速违法行为的完整过程，所记录的图片能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码等基本特征。

· 每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、限速值、行驶速度值等信息。

· 取证数据满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2009）的相关要求。

4.1.9.3. 交通视频监控功能

· 系统应能对监测区域内的每个行驶方向实现实时视频监控，并自动记录交通视频信息。

· 应能够对交通视频信息实现实时预览、录像、回放等功能。

· 可实现手动录像、连续录像、定时录像、动态录像、事件录像、联动报警录像等多种录像方式；

· 可实现逐帧回放，快速播放，慢速播放，常规播放。

· 支持录像回放抓拍功能：录像回放时发现交通违法行为可进行图片抓拍，导出交通违法信息。

· 视频图像质量要求达到DB11/T 384.5：图像质量要求与评价方法所规定“优”等水平。

· 视频信号格式与编码按照DB11/T 384.2：采用MEPG4或H.264的图像编码格式。

· 视频图像分辨率不低于（720X480）个像素点，帧率不低于25帧/秒。

4.1.9.4. 交通流信息采集功能

· 系统应能对监测区域内的每个行驶方向实现交通流信息采集，并自动记录交通流信息。采集的交通流信息数据必须满足交警支队的接入要求。

· 交通流信息分为实时交通流信息和统计交通流信息。

· 实时交通流信息包括：车辆通行日期、时间、车速、车型等数据。

· 统计交通流信息需要支持按轨迹和按车道两种统计方式。

· 按车道统计交通流信息如下：交通流量、饱和车速、加速时间、占有率、车型、车头时距、车辆穿越路口时间等交通流信息。

· 按轨迹统计交通信息如下：分别统计直行、左转、右转的交通流信息如交通流量、饱和车速、加速时间、占有率、车型、车头时距、车辆穿越路口时间等交通流信息

· 系统应能对采样的数据进行分析计算，交通流信息写入历史记录表，以供查询统计使用。采集周期可调控。

· 系统应至少能够区分摩托车、小型车、中型车、大型车等四种以上不同车辆类型。

4.1.9.5. 卡口功能

· 系统将在车辆通行信息记录功能记录车辆通行信息中抽取一张车辆头部全景图像作为卡口信息。

· 系统记录的卡口信息除包含图像信息外，还应包括文本信息，如通行日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、车道号、图像记录设备编号、号牌号码、号牌颜色、车型、车辆识别代号、防伪等信息。

· 卡口信息写入关联数据库，并应将相关文本信息叠加到图片上。

4.1.10 补光要求

· 根据监控现场环境情况，为了满足现场光度要求，并将补光设备对驾驶员的影响降到最低，应采用持续点亮加频闪的混合补光方式。具有日夜亮度切换功能，防炫目功能。

· 持续点亮的辅助照明设备：采用LED照明设备，每条车道设置1套；

· 频闪的辅助照明设备：采用智能型卡口专用照明设备，每条车道设置1套；

4.1.11 主要设备技术指标

系统建设的设备均应不低于本技术指标要求。

4.1.11.1. 高清检测抓拍摄像设备
4.1.11.1.1.  500万像素高清检测抓拍摄像设备

500万像素高清检测抓拍摄像设备技术参数要求如下表所示：

	序号
	指标项
	技术指标

	一、高清检测抓拍摄像机

	1
	摄像组件
	≥2/3″CCD；

	2
	有效像素
	≥500万； 

	3
	分辨率
	≥2448×2048； 

	4
	最低照度
	≤0.5Lux

	5
	强光抑制
	支持

	6
	背光补偿
	支持

	7
	输出接口
	满足工业级环境要求，百兆以上接口

	8
	帧率
	≥8.3fps（全分辨率）

	9
	信噪比
	≥50dB (AGC OFF)

	10
	白平衡
	ATW / PUSH / MWB / 室内(3200K) / 室外(6300K)

	11
	电子快门
	1/50秒 ～1/10000秒

	12
	交流同步
	支持

	13
	工作温度
	-20℃～+70℃

	14
	工作湿度
	5 ~ 95% （无凝露）

	15
	协议
	支持HITE动态控制协议，内嵌同步及环境协调、局部白平衡控制

	16
	输出方式
	双码流，H.264编码

	二、镜头

	1
	手动变焦高清镜头
	焦距3.8~13mm(3.4x)，手动变焦、手动聚焦、手动光圈，1/2＂，F1.4，接口C，金属接口，百万像素级

	三、电源

	1
	同步电源
	12VDC/4A。实现摄像机与工频同步。输入电压范围：110VAC～265VAC，工作温度：-20～+70℃，耐压3KV、对地耐压1.5KV，MTBF>20万小时宽电压输入、防浪涌、防快瞬变

	四、防护罩

	1
	防护罩
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。防水性能高，可满足室外全天候工作要求，防护等级IP66以上。温度范围：-20℃～+70℃；湿度范围：5%～95%（无凝露）


4.1.11.1.2. 200万像素高清检测抓拍摄像设备

200万像素高清检测抓拍摄像设备技术参数要求如下表所示：
	序号
	指标项
	技术指标

	一、高清检测抓拍摄像机

	1
	摄像组件
	≥2/3″CCD；

	2
	有效像素
	≥200万；

	3
	分辨率
	≥1600×1200；

	4
	最低照度
	≤0.5Lux

	5
	强光抑制
	支持

	6
	背光补偿
	支持

	7
	输出接口
	满足工业级环境要求，百兆以上接口

	8
	帧率
	≥8.3fps（全分辨率）

	9
	信噪比
	≥50dB (AGC OFF)

	10
	白平衡
	ATW / PUSH / MWB / 室内(3200K) / 室外(6300K)

	11
	电子快门
	1/50秒 ～1/10000秒

	12
	交流同步
	支持

	13
	工作温度
	-10℃～+70℃

	14
	工作湿度
	5 ~ 95% （无凝露）

	15
	协议
	支持HITE动态控制协议，内嵌同步及环境协调、局部白平衡控制

	16
	输出方式
	双码流1600/1200 以及D1格式，H.264编码

	二、镜头

	1
	手动变焦高清镜头
	焦距3.8~13mm(3.4x)，手动变焦、手动聚焦、手动光圈，1/2＂，F1.4，接口C，金属接口，百万像素级

	三、电源

	1
	同步电源
	12VDC/4A。实现摄像机与工频同步。输入电压范围：88～264VAC，工作温度：-25～+70℃，耐压3KV、对地耐压1.5KV，MTBF>20万小时宽电压输入、防浪涌、防快瞬变

	四、防护罩

	1
	防护罩
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。防水性能高，可满足室外全天候工作要求，防护等级IP66以上。温度范围：-20℃～+70℃；湿度范围：10%～95%


4.1.11.2. 辅助照明设备

4.1.11.2.1. LED照明设备
LED照明设备技术参数要求如下表所示：

	序号
	指标项
	技术指标

	1
	设备类型
	LED

	2
	功耗
	20-50W

	3
	光通量
	3400LM

	4
	防护等级
	IP65；

	5
	使用寿命
	≥50000小时；

	6
	供电电源
	电压：110VAC～265VAC；频率：50Hz～60Hz；

	7
	工作温度
	-20℃~+70℃；

	8
	工作湿度
	5%~95%；（无凝露）

	9
	光敏电路控制
	自动


4.1.11.2.2. 智能型卡口专用照明设备
智能型卡口专用照明设备技术参数要求如下表所示：

	序号
	指标项
	技术指标

	1
	功率
	45J

	2
	色温
	6000K±200K；

	3
	中心照度（Lux）：
	40000（20m处）

	4
	频率
	20次/秒；闪光持续时间小于5ms

	5
	指数（GN） （1m@ISO100）
	56/43；

	6
	触发方式
	兼容电平触发和开关量触发；

	7
	回电时间
	≤67ms；

	8
	其它
	具有日夜亮度切换功能，防炫目功能；

	9
	防护等级
	IP65；

	10
	使用寿命
	≥300万次；

	11
	供电电源
	电压：110VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz；

	12
	工作温度
	-20℃~+70℃；

	13
	工作湿度
	5%~90%；


4.1.11.3. 通讯设备

4.1.11.3.1. 工业级光电交换机设备
工业级光电交换机（四电一光）设备技术参数要求如下表所示：

	序号
	指标项
	技术指标

	一 、工业级光电交换机（4电1光）

	1
	设备类型
	工业级交换机

	2
	电口
	4个 RJ45 口：10/100/1000Mbps 自适应；

	3
	光口
	1个SFP口；

	4
	符合标准
	IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u等

	5
	安装
	DIN 卡轨式安装

	6
	防护等级
	IP30，金属外壳

	7
	工作电源
	电压：110VAC～265VAC；频率：50Hz～60Hz；

	8
	功耗
	≤10W

	9
	工作湿度
	5% ～ 95%（无凝露）

	10
	工作温度
	-20℃ ～ +70℃


4.1.11.3.2. 工业级通信光端机设备

共用现有监控系统的设备。

4.1.11.4. 检测分析主机（管理主机）

检测分析主机（管理主机）设备技术参数要求如下表所示：

	序号
	指标项
	技术指标

	1
	处理器
	高性能 Davinci™ 数字媒体处理器；

ARM® Cortex™-A8: Up to 1.2 GHz；DSP: Up to 1.0 GHz；

	2
	内存
	≥4GB；

	3
	Flash
	≥512MB；

	4
	硬盘
	内部最多可接4个3.5”SATA硬盘或者4个2.5”SATA硬盘；

	5
	网络接口
	内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，1个可光电转换网络接口；

	6
	报警接口
	4路报警输入；4路报警输出；

	7
	其他接口
	2个RS232接口，4个RS485接口，2个USB2.0接口，1路音频输入接口，1路音频输出接口，1个eSATA接口，1个VGA接口，4个标清BNC模拟输入接口；

	8
	操作系统：
	嵌入式Linux；操作界面：WEB；

	9
	其它
	支持对通行车辆的信息存储、上传；车辆信息存储容量：≥200万辆通行车辆信息 或 ≥100万辆的违法车辆信息；可接入摄像机数：≤12台摄像机；支持录像存储功能；支持前端与后端设置不同的网段；

	10
	工作电源
	电压：110VAC～265VAC；频率：50Hz～60Hz；

	11
	功耗
	≤30W；

	12
	工作环境温度
	-20℃~70 ℃；

	13
	工作环境湿度
	5%～95%（无凝露）；


· 具备过载、短路、漏电保护功能的开关，具有有效防雷措施；

· 车辆图像捕获率：≥99%

· 记录图像信息内容：车型、车身颜色、车牌号码、地点、车道、时间、行驶方向

· 可识别的号牌种类：见3.3.1中相关要求

· 号牌识别准确率：在GA/T 496标注的适用条件下，车辆号牌识别准确率白天不小于90%；夜间不小于85%。

· 数据传输和维护：能通过网络实现数据传输、远程访问和远程系统维护。

· 数据存贮：能存储7天以上的违法数据（10万张以上图片）,采用通用的“JPEG”压缩图像

· 平均无故障连续工作时间：5,000小时以上(MTBF)

· 工作方式：24小时全天候工作，防雨、防尘、防雷和抗电磁干扰

4.1.11.5. 线圈检测处理器

线圈检测处理器设备技术参数要求如下表所示：

	序号
	指标项
	技术指标

	1
	自动调谐电感范围
	20μH～1000μH；

	2
	灵敏度
	7级可调；

	3
	频率
	20-140kHz PCB上四级可选 (频率取决于线圈形状)；

	4
	响应时间
	16ms±1.6ms；

	5
	双线圈测速
	支持12车道，

	6
	接口
	1个RS232、2个RS485接口；

	7
	测速范围
	<5km/h>～<200km/h>；

	8
	测速误差：
	车速小于100 km/h 时，-4km/h～0km/h，

车速大于或等于100 km/h 时，-4%～0%；

	9
	其它
	可提供车流量等交通参数；可检测逆向行驶、超速行驶等交通事件；具有正常工作心跳输出；具有线圈故障及设备运行状态检测功能；支持对各类功能的选择配置和参数保存；

	10
	工作电压
	220VAC@50Hz/60Hz；100VAC～240VAC能够正常工作；

	11
	功耗
	≤20W；

	12
	工作环境温度
	-20℃～+60<℃；

	13
	工作环境湿度
	5%~90%@40℃，无凝结；


4.1.11.6. 方向设备电箱

共用现有监控系统的设备。

4.1.11.7. 前端设备机柜

共用现有监控系统的设备。

4.1.12 ★系统主要性能指标

系统主要性能指标均应不低于本设计的技术指标要求，系统主要性能指标如下表所示：

	序号
	指标
	参数

	一、电气要求

	1
	电源
	220VAC±10%，50Hz±2Hz；应具备稳压、过载、短路、漏电保护功能的开关；应具有有效防雷措施

	二、功能要求

	1
	车辆检测
	采用高清视频检测

	2
	车辆行车速度检测
	采用线圈检测

	3
	车辆图像捕获率
	≥95%

	4
	机动车号牌自动识别
	可识别的

号牌结构
	应符合GA/T 833

	
	
	可识别的

号牌字符
	应符合GA/T 833

	
	
	可识别的

号牌颜色
	应符合GA/T 833

	
	
	机动车号牌

识别时间
	≤1秒

	
	
	号牌识别

准确率
	白天车辆号牌识别准确率≥90%；

夜间车辆号牌识别准确率≥85%；

	5
	车辆通行信息记录
	记录模式
	应记录车辆头部全景图像和号牌特写图片，叠加相关信息

	
	
	记录图像数量
	系统应记录至少两张正常通行车辆的车辆全景图像；

	
	
	记录图像信息

内容
	文本信息应包括：日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、图像记录设备编号、号牌号码、号牌颜色、车型等

	6
	交通安全违法信息记录
	速度准确率
	机动车速度小于100km/h时，道路实测误差不超过-6km/h～0km/h；机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。

	
	
	记录有效率
	违法信息记录有效率≥85％；应记录至少两张图片

	
	
	记录图像信息

内容
	文本信息：应包括交通安全违法日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、车道号、交通违法代码、图像取证设备编号、号牌号码、号牌颜色、车型、防伪、限速值、行驶速度值等信息。机动车交通安全违法信息写入关联数据库，并能够将交通安全违法日期、时间（精确到0.1秒）、地点、方向、图像取证设备编号、防伪等相关文本信息叠加到图片上

	7
	数据查询统计
	针对不同权限，应可模糊查询、数据备份和数据打印输出。精确查询统计响应时间≤6s；模糊查询统计响应时间≤10s

	8
	交通流信息采集
	采集数据类型
	交通流量、平均车速、占有率、车型、车头时距等

	
	
	交通流数据采集精度误差范围
	交通流量检测精度误差范围：≤±5%

	
	
	
	时间占有率检测精度误差范围：≤±2%

	
	
	
	车头时距检测精度误差范围：≤±5%

	
	
	
	平均速度检测精度误差范围：≤±5%

	
	
	车辆类型分类
	应至少能够区分摩托车、小型车、中型车、大型车等四种以上

	
	
	交通流信息查询
统计
	应可按不同车道和不同时段进行车辆流量统计，并以柱状图、饼图等多种形式输出。

	9
	数据传输和维护
	应能通过网络实现数据传输、远程访问和远程系统维护。

	三、图像及图片要求

	1
	单幅图片分辨率
	≥2448×2048（1600x1200）

	2
	图像编码及存贮格式
	图像编码符合ISO/IEC 15444:2000的要求，采用JPEG文件格式存贮，压缩因子低于70。

	3
	视频图像
	采用基于H.264或MPEG-4的格式编码，视频图像分辨率不低于（720×480）个像素点，帧率不低于25帧/秒

	四、数据存贮要求

	1
	前端设备数据存贮
	车辆通行信息
	系统前端设备应能够存储不少于7天的车辆通行信息数据

	
	
	交通安全违法

信息
	系统前端设备应能够存储不少于7天的车辆交通安全违法信息数据

	
	
	交通视频

监控录像
	系统前端设备应能够存储不少于7天的视频图像信息数据

	
	
	交通流信息
	系统前端设备应能够存储不少于7天的交通流信息数据

	
	
	其它数据
	系统前端设备应能够存储不少于7天的其它信息数据

	五、安全可靠性要求

	1
	平均无故障连续工作时间
	50,000小时以上(MTBF)

	2
	工作温度
	-20℃～+70℃

	3
	工作相对湿度
	10%～95%（非凝结）

	4
	抗电
	1500VDC，1分钟

	5
	绝缘
	＞10MΩ(常温下) 

	6
	接地
	接地电阻应小于4Ω

	7
	工作方式
	24小时全天候工作，防雨、防尘、防雷和抗电磁干扰。

	8
	防暴防窃取
	应采用特制机箱（防护等级IP65以上），能有效防止暴力破坏。


4.2. 系统中心管理平台

4.2.1 系统网络架构
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4.2.2 ★网络安全与数据交换要求

4.2.2.1. 网络安全要求

系统与外网的网络连接：系统部署于智能交通专网内，与外部网络连接应采用公安部认证的安全网闸进行隔离，并由前置网络服务器、后置应用服务器共同组成。外部网络通过专线（非互联网）与智能交通专网前置网络服务器进行网络连接，实现前置服务器数据落地原则，交换至智能交通专网后置应用服务器。

系统与公安网的网络连接：系统与公安网采用网络安全边界接入形式实现连接，并通过智能交通专网与公安网前、后置应用服务器进行数据的交换。
4.2.2.2. 数据交换要求

4.2.2.2.1. 智能交通专网与公安网的数据交换：
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智能交通专网的前置网络服务器通过公安网络边界接入平台与公安网后置应用服务器进行（机动车信息、车辆年检信息、货车入城许可）等数据的交换，交换模式数据库同步。

4.2.2.2.2. 智能交通专网与外网的数据交换
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外网客户端将环保局黄绿标车辆信息发送至前置网络服务器存储，通过安全网闸交换至后置应用服务器；外网客户端通过端口映射方式访问智能交通专网的应用服务器。

4.2.3 ★基本功能

4.2.3.1. 绿色环保标志车辆信息数据比对

4.2.3.1.1. 绿色环保标志车辆信息数据表结构：

	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	条件

	1
	HPZL
	号牌种类
	02
	2
	所有种类

	2
	HPHM
	号牌号码
	T00011
	15
	不包含号牌号码中的汉字如“粤”、“警”、“挂”等

	3
	CLSBDH
	车辆识别代号
	LJ11KRRE596112233
	25
	

	4
	LBYXQZ
	绿标有效期止
	2016-01-31
	date
	


4.2.3.1.2. 绿色环保标志车辆信息数据比对

系统自动识别车辆号牌号码，从车辆信息数据中获取对应的车辆识别代号（车架号），通过车辆识别代号（车架号）为条件，自动将记录的车辆通行信息数据与系统数据库的绿色环保标志车辆信息数据进行比对。如车辆识别代号（车架号）不包含在绿色环保标志车辆信息数据中的车辆或车辆识别代号（车架号）包含在绿色环保标志车辆信息数据中而且绿标有效期已失效（绿标有效期少于抓拍的通行日期）的车辆，即为非绿色环保标志车辆（不含摩托车）。筛选出符合条件的粤T非绿色环保标志车辆（不含摩托车）的车辆通行信息数据。自动判定粤T非绿色环保标志车辆的违法行为，并将粤T非绿色环保标志车辆的车辆通行信息数据作为交通违法信息记录。

4.2.3.2. 预处理

通过登录管理平台预录入界面，对系统记录车辆违法信息数据进行预处理。

查看车辆违法信息内容（号牌号码、号牌颜色、车型、车辆识别代号等等）是否准确，对信息内容进一步核实。并对错误信息予以修改，确保车辆违法信息的准确。进一步提升违法信息记录有效率。

4.2.3.3. 再对比

系统对经过预处理确定后的车辆违法数据再次与系统数据库的绿色环保标志车辆信息数据比对，筛选出符合条件的车辆违法信息数据。

4.2.3.4. 数据筛选设置

· 执行比对项目设置：系统可根据用户需要设置各数据比对项目，开启或关闭绿色环保标志车辆信息数据比对、车辆年检信息数据比对、入城许可证货车信息数据比对等；

· 执行周期设置：系统可根据用户需要设置系统的执行周期，支持各项目不同时段执行；

· 防止重复记录：系统应具有防止重复记录车辆在同一监测区域同一时段内的同一违法行为信息功能；

4.2.3.5. 人工/自动审核

对系统抓拍后的违法车辆信息数据应通过环保局进行人工审核确认后再上送。环保局也可根据需要设定为自动处理的模式，系统将自动向智能交通违法处理平台采集服务器上送违法车辆信息数据。数据上传成功后，自动清除违法车辆信息数据，系统不作备份存储。

4.2.4 ★日志管理

系统应能够自动记录用户操作日志、设备运行状况日志、网络状态日志、设备故障报警日志等。并能对记录的日志进行查询。

· 用户操作日志：记录用户登陆时间、用户退出时间、用户操作行为记录等用户操作信息；

· 设备运行日志：记录各设备的运行状态信息 ；

· 网络状态日志：记录系统网络状态信息；

· 故障报警日志：记录系统各设备故障报警信息；

4.2.5 ★查询统计

系统应具有数据查询功能，用户可根据需要对数据进行查询、统计分析。支持实时数据、历史数据的查询功能。

· 车辆通行数据查询：可以对路口、路段的车辆通行数据进行查询、统计分析，列表输出；

· 违法记录数据查询：违法记录查看、违法过程录像回放，违法种类统计分析，列表输出 ；

4.2.6 ★用户管理

分四类用户：超级用户、网络管理员、操作员、一般用户。

每类用户权限不同：超级用户具备所有的权力，可以添加、删除其他用户；具备所有功能的操作权利；网络管理员：具备设备状态查看、设备配置、用户操作日志查看的权利，具备其他数据的浏览权利；操作员：具备事件管理能力、违法录入能力等等。

用户根据权限进行相应操作。

4.2.7 ★辅助功能

为充分发挥硬件设备和软件功能的潜力，做到少投入、少安装、高效率、高收益，最大限度地提高系统性能价格比。将对系统增加车辆年检信息数据比对、入城许可证货车信息数据比对等辅助功能。

4.2.7.1. 车辆年检信息数据比对

4.2.7.1.1. 车辆年检信息数据表结构：

	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	备注

	1
	HPZL
	号牌种类
	02
	2
	支队提供数据字典

	2
	HPHM
	号牌号码
	T00011
	15
	不包含号牌号码中的汉字如“粤”、“警”、“挂”等

	3
	CLSBDH
	车辆识别代号
	LJ11KRRE596112233
	25
	

	4
	YXQZ
	检验有效期止
	2016-01-31
	date
	日期格式


4.2.7.1.2. 车辆年检信息数据比对

系统自动识别车辆号牌号码，并以车辆号牌号码为条件，自动将记录的车辆通行信息数据与系统数据库的车辆年检信息数据进行比对。如车辆号牌号码不包含在车辆年检信息数据中的车辆或车辆号牌号码包含在车辆年检信息数据中而且检验有效期已失效（检验有效期少于抓拍的通行日期）的车辆，即为未通过年检车辆（不含摩托车）。筛选出符合条件的未通过年检车辆（不含摩托车）的车辆通行信息数据。自动判定未通过年检车辆的违法行为，并将未通过年检车辆的车辆通行信息数据作为交通违法信息数记录。

4.2.7.2. 入城许可证货车信息数据比对

4.2.7.2.1. 入城许可证货车信息数据表结构：

	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	备注

	1
	HPZL
	号牌种类
	02
	2
	支队提供数据字典

	2
	CLSD
	车辆属地
	粤
	2
	号牌号码中的简称如“粤”

	3
	HPHM
	号牌号码
	T00011
	10
	不包含号牌号码中的汉字如“粤”、“警”等

	4
	SQBBH
	申请表编号
	00013
	6
	

	5
	SQBZL
	申请表种类
	E
	2
	支队提供数据字典

	6
	YXQXS
	有效期限始
	2012-01-01
	date
	日期格式

	7
	YXQXZ
	有效期限止
	2012-02-02
	date
	日期格式


4.2.7.2.2. 入城许可证货车信息数据比对

系统自动识别车辆号牌号码， 以车辆号牌号码为条件，自动将记录的车辆通行信息数据与系统数据库的入城许可证货车信息数据进行比对。如车辆号牌号码不包含在入城许可证货车信息数据中而且号牌种类为货车的车辆或车辆号牌号码包含在入城许可证货车信息数据中而且有效期已失效（有效期少于抓拍的通行日期）的车辆，即为未持有入城许可证货车。

筛选出符合条件的未持有入城许可证货车的车辆通行信息数据。自动判定未持有入城许可证货车的违法行为，并将未持有入城许可证货车的车辆通行信息数据作为交通违法信息数记录。

4.2.8 ★系统设备支持及扩展

系统中心管理平台设备已满足本期及后期（即4+N方案）建设的需求，既支持本期建设的系统前端接入，也支持后期建设的系统前端接入。

系统应能兼容现时市场上各个厂家的设备。系统应提供公开接口，方便日后扩展时的设备接入。

4.2.9 主要设备技术指标

系统建设的设备均应不低于本技术指标要求。

4.2.9.1. 前置网络服务器

前置网络服务器技术指标：

	序号
	类别
	技术要求

	一、基本类别

	1
	类型
	企业级

	2
	类别
	机架式

	3
	结构
	2U机架式

	二、处理器

	1
	CPU类型
	Xeon E7440

	2
	CPU频率
	2400MHz

	3
	处理器描述
	标配1个Xeon E7440处理器

	4
	最大处理器数量
	4

	5
	制程工艺
	45纳米

	6
	CPU核心
	四核（Gainestown）

	三、主板

	1
	主板芯片组
	Intel 7300

	2
	FSB（总线）
	1066MHz

	3
	扩展槽
	标配8个插槽

	四、内存

	1
	内存类型
	DDR3

	2
	内存大小
	≥16GB

	3
	内存插槽数量
	18

	4
	最大内存容量
	144GB

	五、存储

	1
	硬盘大小
	≥1TB

	2
	硬盘类型
	SAS/SATA

	3
	内部硬盘架数
	8个SFF SAS/SATA HD硬盘位

	4
	磁盘阵列卡
	1块光纤通道HBA卡，传输速率8Gbps,PCI-E插槽

	六、光驱

	1
	光驱
	标配薄型DVD光驱

	七、网络

	1
	网络控制器
	带有TCP/IP卸载引擎的2个嵌入式多功能千兆网络适配器，通过一个可选的许可套件支持加速的iSCSI

	八、接口

	2
	网络接口
	1个串行端口、1个定位设备（鼠标）、1个正面视频接口、1个背面视频接口、1个键盘、共6个USB2.0端口；正面2个，背面2个，内部2个，1个iL02远程管理端口，2个RJ-45网络接口

	九、支持操作系统

	1
	操作系统
	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/NT,

Linux,HP-UX,AIX,Mac0S

	十、环境要求

	1
	工作电压
	AC110V～260V,50/60Hz

	1
	工作温度
	0oC-50oC

	2
	工作湿度
	8%-85%

	十一、其他

	1
	其它
	符合ACPI 2.0标准，符合PCIE 1.0a标准，支持PXE；支持WOL，支持物理地址扩展（PAE）,Microsoft 徽标认证；支持USB2.0


4.2.9.2. 后置应用服务器

后置应用服务器技术指标：

	序号
	类别
	技术要求

	一、基本类别

	1
	类型
	企业级

	2
	类别
	机架式

	3
	结构
	2U机架式

	二、处理器

	1
	CPU类型
	Xeon E7440

	2
	CPU频率
	2400MHz

	3
	处理器描述
	标配1个Xeon E7440处理器

	4
	最大处理器数量
	4

	5
	制程工艺
	45纳米

	6
	CPU核心
	四核（Gainestown）

	三、主板

	1
	主板芯片组
	Intel 7300

	2
	FSB（总线）
	1066MHz

	3
	扩展槽
	标配8个插槽

	四、内存

	1
	内存类型
	DDR3

	2
	内存大小
	≥16GB

	3
	内存插槽数量
	18

	4
	最大内存容量
	144GB

	五、存储

	1
	硬盘大小
	≥1TB

	2
	硬盘类型
	SAS/SATA

	3
	内部硬盘架数
	8个SFF SAS/SATA HD硬盘位

	4
	磁盘阵列卡
	1块光纤通道HBA卡，传输速率8Gbps,PCI-E插槽

	六、光驱

	1
	光驱
	标配薄型DVD光驱

	七、网络

	1
	网络控制器
	带有TCP/IP卸载引擎的2个嵌入式多功能千兆网络适配器，通过一个可选的许可套件支持加速的iSCSI


	八、接口

	2
	网络接口
	1个串行端口、1个定位设备（鼠标）、1个正面视频接口、1个背面视频接口、1个键盘、共6个USB2.0端口；正面2个，背面2个，内部2个，1个iL02远程管理端口，2个RJ-45网络接口

	九、支持操作系统

	1
	操作系统
	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/NT,

Linux,HP-UX,AIX,Mac0S

	十、环境要求

	1
	工作电压
	AC110V～260V,50/60Hz

	1
	工作温度
	0oC-50oC

	2
	工作湿度
	8%-85%

	十一、其他

	1
	其它
	符合ACPI 2.0标准，符合PCIE 1.0a标准，支持PXE；支持WOL，支持物理地址扩展（PAE）,Microsoft 徽标认证；支持USB2.0


4.2.9.3. 后置数据库服务器

后置数据库服务器技术指标：

	序号
	类别
	技术要求

	一、基本类别

	1
	类型
	企业级

	2
	类别
	机架式

	3
	结构
	2U机架式

	二、处理器

	1
	CPU类型
	Xeon E7440

	2
	CPU频率
	2400MHz

	3
	处理器描述
	标配1个Xeon E7440处理器

	4
	最大处理器数量
	4

	5
	制程工艺
	45纳米

	6
	CPU核心
	四核（Gainestown）

	三、主板

	1
	主板芯片组
	Intel 7300

	2
	FSB（总线）
	1066MHz

	3
	扩展槽
	标配8个插槽

	四、内存

	1
	内存类型
	DDR3

	2
	内存大小
	≥16GB

	3
	内存插槽数量
	18

	4
	最大内存容量
	144GB

	五、存储

	1
	硬盘大小
	≥10TB

	2
	硬盘类型
	SAS/SATA

	3
	内部硬盘架数
	8个SFF SAS/SATA HD硬盘位

	4
	磁盘阵列卡
	1块光纤通道HBA卡，传输速率8Gbps,PCI-E插槽

	六、光驱

	1
	光驱
	标配薄型DVD光驱

	七、网络

	1
	网络控制器
	带有TCP/IP卸载引擎的2个嵌入式多功能千兆网络适配器，通过一个可选的许可套件支持加速的iSCSI

	八、接口

	2
	网络接口
	1个串行端口、1个定位设备（鼠标）、1个正面视频接口、1个背面视频接口、1个键盘、共6个USB2.0端口；正面2个，背面2个，内部2个，1个iL02远程管理端口，2个RJ-45网络接口

	九、支持操作系统

	1
	操作系统
	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/NT,

Linux,HP-UX,AIX,Mac0S

	十、环境要求

	1
	工作电压
	AC110V～260V,50/60Hz

	1
	工作温度
	0oC-50oC

	2
	工作湿度
	8%-85%

	十一、其他

	1
	其它
	符合ACPI 2.0标准，符合PCIE 1.0a标准，支持PXE；支持WOL，支持物理地址扩展（PAE）,Microsoft 徽标认证；支持USB2.0


4.2.9.4. 工业级汇聚型交换机

工业级汇聚型交换机技术指标：

	序号
	指标项
	技术指标

	1
	接口类型
	24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口

	2
	接口数量
	24

	3
	符合标准
	IEEE 802.3 、IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p 、IEEE 802.3x等

	4
	功能要求
	高性能：提供丰富合理的端口布局，支持所有端口线速转发，同时支持端口汇聚（trunk），满足对高带宽及高可靠性的需求。

灵活的扩展能力：提供1个10/100/1000M RJ45，满足向千兆网络的无缝过渡，同时提供1个千兆SFP（mini GBIC）光纤模块扩展插槽，搭配使用SFP光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络，大大扩展设备适用范围，节省用户投资。

安全性：支持Port VLAN、802.1Q VLAN及MTU VLAN，满足划分和管理网络资源的需求，增强网络的安全性和适应多业务应用的能力。支持端口安全功能，可限制端口学习MAC地址的数目，解决非法接入问题。支持广播风暴抑制，提升网络性能。

QoS：支持802.1p优先级和两级静态端口优先级模式，每端口4个优先级队列，支持SP（严格优先级调度）和WRR（加权轮询调度）两种队列调度算法，不同网络业务数据可以按优先级放入端口输出队列，实现按需转发。

管理灵活、维护方便：支持通过全中文Web界面进行系统管理和升级，方便直观；提供配置文件保存与载入功能，可导出交换机内部配置文件，需要时随时导入，避免重复配置；支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测和Ping检测功能，可快速检测网络设备连接情况，定位网络故障点。

	5
	电源
	输入：100-240V～ 50/60Hz

	6
	工作湿度
	5% ～ 95%（无凝露）

	7
	尺寸
	294mm x 180mm x 44mm


4.2.9.5. ★网闸

网闸技术指标：

	序号
	名称
	描述

	1
	资质认证
	具有公安部销售许可证书；国家保密局认证证书；信息安全产品认证证书（CCC认证）；军用信息安全产品B级认证证书（提供证书复印件加盖公章）

	2
	硬件架构
	标准机架式设备；DDR3内存技术，支持双通道；使用多核CPU；提供液晶面板，实时显示设备运行各项状态指标；保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议；系统硬件架构采用高可靠性设计；隔离硬件上采用物理开关进行通道控制，可根据使用用户的具体业务需要进行数据传输通道方向开关控制；隔离硬件内部程序固化防篡改： 

	3
	操作系统
	采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统；全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术；使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问；操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化；系统内部将关键隔离硬件设备进行隐藏，对外不可见；

	4
	数据处理方式
	面向应用数据，采用白名单策略，进行高度可控的数据交换，不接受任何未知来源的主动请求；通过可进行扩展定义的内容检查机制为白名单策略提供保障机制

	5
	流量管理
	提供流量管理功能，对系统数据通信量、连接数进行管理

	6
	专用模块
	数据库同步
	提供多种主流数据库（SQLServer、Oracle、Sybase、DB2等）的单、双向数据交换；基于专用客户端与网闸安全连接方式，发送、接收应用数据；无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改；可以同时发送和接收多个数据库中的多个表；支持多种增量方式；可分别定义增加、删除、修改的数据传输；支持大字段数据同步交换；支持不同类型数据库之间的异构数据安全传输；数据传输可选SSL加密，链路安全；数据传输高度可靠，采用缓存确认机制进行保证

	7
	
	文件同步
	文件传输采用KFM技术，监控文件服务器系统内核、捕获文件变化；支持实时或定时文件摆渡；文件传输支持断点续传；支持文件类型过滤；支持多文件并发传输；支持多级目录（128级）；支持中文文件名，长文件名（255字符）；根据权限划分每个用户的文件传输通道；数据传输可选SSL加密，链路安全；数据传输高度可靠，采用缓存确认机制进行保证

	8
	
	消息交换
	采用基于证书认证的私有API接口方式进行自定义消息交换；数据传输采用SSL加密；支持多种平台包括：Windows、Linux、AIX、Unix等；提供C、Java两种开发接口；基于组策略的权限控制；支持多会话并发消息传递；；

	9
	
	代理功能
	HTTP:支持HTTP/HTTPS协议数据的代理传输，提供脚本过滤、内容过滤、身份认证功能，提供QQ、MSN等及时通信软件控制

	10
	
	
	FTP:支持FTP协议数据的代理传输，以及FTP命令、文件过滤

	11
	
	
	邮件代理：支持基于POP3、SMTP协议的邮件代理

	12
	
	
	SOCKS:支持Socks数据代理功能，实现Socket数据的传输，提供用户身份认证

	13
	
	
	数据库：支持常见数据库数据代理传输，包括：SQL Server、Oracle、DB2、Sybase等

	14
	
	
	流媒体：支持RTSP、MMS流媒体协议数据的交换

	15
	
	
	其他协议：支持其他常见的TCP、UDP协议应用代理功能

	16
	
	
	地址过滤：支持MAC地址过滤

	17
	通用模块
	时间管理
	支持时间段管理，提供分时间段的管理控制策略；

	18
	
	即时通信软件管理
	支持对即时通信软件的控制管理功能，如QQ、MSN、POPO等；

	19
	
	HTTP
	支持HTTP、HTTPS协议数据的代理传输，提供脚本过滤、身份认证功能；

	20
	
	视频协议
	支持基于H.263、H.323协议族的音视频协议数据传输，支持组播

	21
	
	其他协议
	支持包括网络音频、视频在内的多种TCP、UDP协议数据传输交换：如FTP、TNS、POP3、SMTP等

	22
	
	通用性
	网络适应性良好，无须修改原有网络结构、配置；实现透明应用支持

	23
	
	MAC过滤
	支持MAC地址过滤功能，可通过IP地址查询相应的MAC地址并进行拦截过滤；

	24
	双机热备
	支持双机热备功能，提供高可靠性支持

	25
	日志功能
	提供系统日志显示、读取功能，日志信息可配置、可管理专用日志服务程序处理系统日志；提供日志分级处理、审计、导入/导出、过滤等强化功能；并提供文件型日志数据库记录系统日志；可集中处理多台网闸设备的日志信息

	26
	管理
	通过专用客户端对网闸进行管理，可远程集中管理多台网闸设备；系统配置信息可导出备份、导入恢复；系统支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态

	27
	硬件开关切换时间
	<0.1ms

	28
	底层硬件数据吞吐量
	4Gbps

	29
	应用层数据传输率
	800Mbps

	30
	延时
	<1ms

	31
	最短无故障间隔时间
	50000小时

	32
	网络接口
	10/100/1000Mbps以太网络接口×8，可扩展至最多14个网络接口，其中8个为SFP光纤网络接口，2个COM口

	33
	冗余电源
	可扩展支持冗余电源


4.3. 网络传输

本设计的网络传输系统为光传输，采用点对点光纤通信链路。利用中山市智能交通监控系统现有的点对点光纤通信链路，不再另行建设。

5. 接口协议

5.1. 电子警察子系统接口协议

5.1.1 交通违法信息上传FILE接口
	条目
	内容

	接口名称
	交通违法信息上传接口

	接口实现方式
	FILE

	接口功能
	将车辆违法信息上传到系统管理平台

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	随时

	发送
	车辆违法信息

	接收
	无

	相关系统功能
	

	特殊要求
	图片要求：格式JPEG，文件小于800K，最多上传3张图片。
视频要求：格式MPEG-4，文件小于2.8M，最多上传1个视频。视频文件须支持在windows xp 32位简体中文专业版Microsoft Windows Media Player 9.0中播放，视频文件后缀为avi。图片文件序号在前，视频文件在后。
超速须上传参数：          限制速度        ：备用字段1中体现。
闯红灯须上传参数：      红灯开始时间：备用字段1中体现


               红灯持续时间：备用字段2中体现


               红灯后几秒    ：备用字段3中体现
号牌种类，车辆类型，违法类别，车身颜色由系统管理平台提供字典。


文件上传方式：
违法图片文件名遵循系统管理平台提供的命名规则，由系统管理平台提供FTP账户，上传到违法图片接收服务器指定目录。

违法图片文件命名规则：
违法相关信息在文件名中体现，各字段之间以“＃”作为分隔符；若字段为空，则以空字符串表示。图片格式：JPEG。视频格式：MPEG-4。4cae439da3ddf55ae08e7a3cd25a3b7a######20090115174043#01#76#2#1#####01.jpg

4cae439da3ddf55ae08e7a3cd25a3b7a######20090115174043#01#76#2#2#####01.avi

文件名字段说明表：
	字段编号
	字段名称
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	接入编码
	4cae439da3ddf55ae08e7a3cd25a3b7a
	32
	NOT NULL
	支队指定，固定长度32位

	2
	号牌省份
	粤
	1
	NULL
	UTF8编码

	3
	号牌号码
	T27147
	12
	NULL
	

	4
	号牌种类
	
	2
	NULL
	系统管理平台提供数据字典

	5
	车辆类型
	
	2
	NULL
	系统管理平台提供数据字典

	6
	车身颜色
	
	2
	NULL
	系统管理平台提供数据字典

	7
	违法时间
	20081121102154
	14
	NOT NULL
	精确到秒

	8
	违法类别
	00
	2
	NOT NULL
	00：超速
01：冲红灯
02：违法标志标线
03：其他
04:   移动抓拍

	9
	车速
	
	3
	NULL
	车速：-1代表没有测速

	10
	文件数量
	3
	1
	NOT NULL
	本次违法所上传的文件总数

	11
	文件编号
	1
	1
	NOT NULL
	本次违法所上传特写文件编号为1，其它文件顺序加1，最大文件编号应等于文件数量。

	12
	视频编号
	
	30
	NULL
	根据视频编号可以定位视频（暂时预留）

	13
	备用字段1
	
	10
	NULL
	违法类别为01时：红灯开始时间；6位，两位小时，两位分钟，两位秒；例如：102154
违法类别为00时：限制速度

	14
	备用字段2
	
	10
	NULL
	违法类别为01时：红灯持续时间

	15
	备用字段3
	
	10
	NULL
	违法类别为01时：红灯后几秒抓拍

	16
	通道
	
	10
	NOT NULL
	一个通道对应一个违法地点，如路口A违法抓拍：岐关西路体育路北行冲红灯对应通道1，岐关西路体育路南行冲红灯对应通道2。通道号由交警支队提供


	17
	备注1
	
	20
	NULL
	预留字段(可以具体违法行为代码，交警支队提供字典)，例如：1208

	18
	备注2
	
	20
	NULL
	预留字段,车道号，例如：01


5.1.2 自动对时接口
	条目
	内容

	接口名称
	自动对时接口

	接口实现方式
	WEBSERVICE

	接口功能
	调用系统管理平台对时服务，获取时间，设置本地时钟

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	每周调用一次

	发送
	客户端信息

	接收
	(见返回值格式说明)

	相关系统功能
	自动校时失败或异常提示功能

	特殊要求
	


WEBSERVICE的服务地址：
方法名称及参数：
String getServerTime(
String JRBM,



//接入编码
String clientIP,



//客户端IP
String clientTime


//客户端当前时间
)
参数详细说明表：
	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	JRBM
	接入编码
	
	32
	NOT NULL
	接入编码，支队指定，固定长度32位

	2
	clientIP
	客户端IP
	10.0.0.1
	15
	NULL
	客户端IP地址

	3
	clientTime
	客户端当前时间
	2008-10-01 18:30:30
	19
	NULL
	客户端当前时间


返回值格式说明：
  <xml vesion=”1.0”  encoding=”GBK”>
<return>

<ret_code>调用服务接口状态值(0正常，其他为异常代码)</ret_code>
<ret_detail>

如果

ret_code为0时：服务器当前时间。
格式：yyyy-mm-dd hh:mi:ss ，长度19位， 例如：2008-01-02 02:12:08

否则

异常错误的详细信息

</ret_detail>
</return>
服务接口返回状态值表：
	状态值
	详细说明

	0
	成功

	1
	未知错误

	2
	非法接入

	3
	系统繁忙


5.1.3 运行状态信息上传接口
	条目
	内容

	接口名称
	运行状态信息上传接口

	接口实现方式
	WEBSERVICE

	接口功能
	将设备运行状态信息上传到系统管理平台

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	每天调用一次

	发送
	客户机运行状态信息

	接收
	(见返回值格式说明)

	相关系统功能
	

	特殊要求
	


WEBSERVICE的服务地址：
方法名称及参数：
String uploadRunningStatus(
String JRBM,



//接入编码
String clientIP,



//客户端IP
String status ,



//运行状态
String statusInfo


// 运行状态详细信息
)
参数详细说明表：
	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	JRBM
	接入编码
	
	32
	NOT NULL
	接入编码，支队指定，固定长度32位

	2
	clientIP
	客户端IP
	10.0.0.1
	15
	NULL
	客户端IP地址

	3
	status
	运行状态
	1
	1
	NOT NULL
	客户端运行状态。
1：系统正常运行
2：系统运行异常，但不影响系统运行（要求状态信息含详细异常信息）
3：系统运行故障，已影响系统运行（要求状态信息含详细故障信息）

	4
	statusInfo
	运行状态详细信息
	检测器001出现异常，但不影响其他部分功能
	1000
	NULL
	运行状态详细描述，包括出现何种异常，影响范围，是否需要立即处理等信息。


返回值格式说明：
<xml vesion=”1.0”  encoding=”GBK”>
<return>

<ret_code>调用服务接口状态值(0正常，其他为异常代码)</ret_code>
<ret_detail>

如果

ret_code为0时：成功信息

否则

异常错误的详细信息

</ret_detail>
</return>
服务接口返回状态值表：
	状态值
	详细说明

	0
	成功

	1
	未知错误

	2
	非法接入

	3
	系统繁忙


5.2. 卡口子系统接口协议

5.2.1 车辆图片信息上传文件接口
文件命名规范
图片文件格式
yyyyMMddHHmmssms(1位通行状态)( 7位车牌号码)(11位设备编号)(1位方向编号)(2位车道号)(1位号牌颜色)(3位实速值)(3位红灯持续的时间)(2位号牌种类)(3位车辆类型)(4位随机数)(数据来源).JPG  
说明：各厂商上传图片文件，如有多张情况，要求合成一张后上传（图片大小不超过800KB）。
例 如：  20111116202020123(1)(粤TW9599)( 44200000011)(1)(02)(2)(120)(0)(02)(K31) (6325)( 442000001).JPG

视频文件格式
yyyyMMddHHmmssms (通行状态)(车牌号码)(11位设备编号)(1位方向编号)(2位车道号)(1位号牌颜色)(3位实速值)(3位红灯持续的时间)(2位车辆类型) (3位车辆类型) (4位随机数) (数据来源).MPEG 
例 如：  20111116202020123(1)(粤TW9599)( 44200000011)(1)(02)(2)(120)(0)(02)(K31) (6325)( 442000001).MPEG/AVI
说明：
违法时间(过车时间)
格式为：yyyyMMddHHmmssms
yyyy年MM月dd日HH小时MM分钟ss秒ms毫秒(其中毫秒为3位、年为4位其它为2位不足首位补0)；
通行状态(第一个括号)
0：正常
1：超速50%以下
2：超速50%~100%
3：超速100%及以上
4：闯红灯
5：不按照灯控信号行驶
6：逆行（违反禁令标志）
7：超重（违反禁令标志）
车牌号码(第二个括号)
不能自动识别用一位”-”表示
设备编号(第三个括号)
12位管理部门前6位数+4位顺序号+1位设备类型。
设备类型编码：
1:公路卡口设备
2:电子警察设备
3:固定测速设备
4:视频监控设备
5:移动电子警察
6:行车记录仪
9:其它电子监控设备
方向编号(第四个括号)
1：由东往西

2：由西往东

3：由南往北

4：由北往南
5：由东南往西北

6：由东北往西南

7：由西南往东北

8：由西北往东南

车道编号(第五个括号)
以当前车辆行驶方向为依据，最左边为第一车道，编码为01，02表示第二车道，03表示第三车道，依次类推；
号牌颜色(第六个括号)
0：白色
1：黄色
2：蓝色
3：黑色
4：其他颜色
实速值(第七个括号)
单位：Km/H,  -1 表示无测速功能；
红灯持续的时间(第八个括号)
代表红灯持续的时间，由3位ASCII数字表示，单位为秒，从000到900。测试模式下为999，正常的最大值为900，998代表其它值或交通灯故障考当地发布的规范；
号牌种类(第九个括号)
按照GA24.7编码。不能自动识别用一位”-”表示，例:
01：大型汽车号牌
02：小型汽车号牌
车辆类型(第十个括号)
    按照GA24.4编码，不能自动识别用”-”表示，例：K31—小型普通客车，K32—轿车
随机数(第十一个括号)
为了避免名称重复采用四位随机数字；
数据来源(第十三个括号)
6位行政区划代码+3位顺序号，例如：442000001 代表：中山交警支队宝康；
举例说明：
1、20111116202020123(1)(粤TW9599)(44200000011)(1)(02)(2)(120)(2)(02)(6325)
(442000001).JPG 
2、20111116202020123(1)(粤TW9599)(44200000011)(1)(02)(2)(120)(2)(02)(6325)
(442000001).MPEG 
表示意思为：2011年11月16号20点20分20秒123毫秒，蓝牌小车号牌为粤TW9599在宝康44200000011号卡超速，速度120小于规定速度的150%，由东向西在第二车道行驶有一张证据图片和一段视频。

补充说明
该接口定义规范除上面定义规则外，各厂商可以根据自己能够提供的数据进行扩展，在数据来源的后面可以提供任意多项的数据信息，格式均以小写括号为一个数据单元。
各厂商提供各数据单元的详细说明即可，标准可以参照文件命名规范。

5.2.2 自动对时接口
	条目
	内容

	接口名称
	自动对时接口

	接口实现方式
	WEBSERVICE

	接口功能
	调用系统管理平台对时服务，获取时间，设置本地时钟

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	每周调用一次

	发送
	客户端信息

	接收
	(见返回值格式说明)

	相关系统功能
	自动校时失败或异常提示功能

	特殊要求
	


WEBSERVICE的服务地址：
方法名称及参数：
String getServerTime(
String JRBM,



//接入编码
String clientIP,



//客户端IP
String clientTime


//客户端当前时间
)
参数详细说明表：
	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	JRBM
	接入编码
	
	32
	NOT NULL
	接入编码，支队指定，固定长度32位

	2
	clientIP
	客户端IP
	10.0.0.1
	15
	NULL
	客户端IP地址

	3
	clientTime
	客户端当前时间
	2008-10-01 18:30:30
	19
	NULL
	客户端当前时间


返回值格式说明：
  <xml vesion=”1.0”  encoding=”GBK”>
<return>

<ret_code>调用服务接口状态值(0正常，其他为异常代码)</ret_code>
<ret_detail>

如果

ret_code为0时：服务器当前时间。
格式：yyyy-mm-dd hh:mi:ss ，长度19位， 例如：2008-01-02 02:12:08

否则

异常错误的详细信息

</ret_detail>
</return>
服务接口返回状态值表：
	状态值
	详细说明

	0
	成功

	1
	未知错误

	2
	非法接入

	3
	系统繁忙


5.2.3 运行状态信息上传接口
	条目
	内容

	接口名称
	运行状态信息上传接口

	接口实现方式
	WEBSERVICE

	接口功能
	将设备运行状态信息上传到系统管理平台

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	每天调用一次

	发送
	客户机运行状态信息

	接收
	(见返回值格式说明)

	相关系统功能
	

	特殊要求
	


WEBSERVICE的服务地址：
方法名称及参数：
String uploadRunningStatus(
String JRBM,



//接入编码
String clientIP,



//客户端IP
String status ,



//运行状态
String statusInfo


// 运行状态详细信息
)
参数详细说明表：
	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	JRBM
	接入编码
	
	32
	NOT NULL
	接入编码，支队指定，固定长度32位

	2
	clientIP
	客户端IP
	10.0.0.1
	15
	NULL
	客户端IP地址

	3
	status
	运行状态
	1
	1
	NOT NULL
	客户端运行状态。
1：系统正常运行
2：系统运行异常，但不影响系统运行（要求状态信息含详细异常信息）
3：系统运行故障，已影响系统运行（要求状态信息含详细故障信息）

	4
	statusInfo
	运行状态详细信息
	检测器001出现异常，但不影响其他部分功能
	1000
	NULL
	运行状态详细描述，包括出现何种异常，影响范围，是否需要立即处理等信息。


返回值格式说明：
<xml vesion=”1.0”  encoding=”GBK”>
<return>

<ret_code>调用服务接口状态值(0正常，其他为异常代码)</ret_code>
<ret_detail>

如果

ret_code为0时：成功信息

否则

异常错误的详细信息

</ret_detail>
</return>
服务接口返回状态值表：
	状态值
	详细说明

	0
	成功

	1
	未知错误

	2
	非法接入

	3
	系统繁忙


5.3. 交通流信息采集子系统接口协议

5.3.1 流量信息上传WEBSERVICE接口

系统数据共享采用成熟稳定并具备良好跨平台特性的Web Service接口形式实现。系统发布的Web服务包含路网信息和路况信息两部分：

路网信息服务：WS_RoadInfo_BizImpl.asmx

路况信息服务：WS_TrafficInfo_BizImpl.asmx

各项信息的下载/上传接口在上述服务中以函数（或称操作）形式提供。

路网节点信息查询接口

路网节点信息查询接口

	接口功能
	查询全部路网节点信息

	所在服务
	WS_RoadInfo_BizImpl.asmx

	函数名称
	QueryNodes

	调用参数
	clientsign:String – 本系统为调用方分配的客户端标识，用作身份识别

	调用输出
	MEG_RI_Node_Ety[]


其中接口调用输出MEG_RI_Node_Ety数据实体的结构如下表所示

MEG_RI_Node_Ety实体字段结构

	字段名
	字段类型
	含义
	备注

	ID
	Int64
	节点编号
	记录唯一编号，如“1234”

	Name
	String(50byte)
	节点名称
	如“博爱三路-广珠公路”

	Longitude
	Float
	所在位置经度
	精确到小数点后6位，如“113.406349”

	Latitude
	Float
	所在位置纬度
	精确到小数点后6位，如“22.678335”

	Remark
	String(200byte)
	备注
	通常为空值


路网路段信息查询接口

路网节点信息查询接口

	接口功能
	查询全部路网路段信息

	所在服务
	WS_RoadInfo_BizImpl.asmx

	函数名称
	QueryRoads

	调用参数
	clientsign:String – 本系统为调用方分配的客户端标识，用作身份识别

	调用输出
	MEG_RI_Road_Ety[]


其中接口调用输出MEG_RI_Road_Ety数据实体的结构如下表所示

MEG_RI_Road_Ety实体字段结构

	字段名
	字段类型
	含义
	备注

	ID
	Int64
	记录编号
	记录唯一编号，如“1376”

	Code
	String(50byte)
	路段编码
	(见2.2)如“122,123,139”

	FNode
	Int64
	起始节点编号
	如“122”

	TNode
	Int64
	终止节点编号
	如“139”

	Name
	String(50byte)
	所在道路名称
	如“博爱三路”

	Type
	Int32
	道路类型
	(*1)，如“5”

	ArcID
	Int64
	路段中心线编号
	始终为0

	Length
	Int32
	路段长度
	单位：米，如“389”

	LaneCount
	Int32
	单向车道数
	如“4”

	Direction
	String(50byte)
	行车方向描述
	如“白石路至广珠公路”


	SubSections
	String(200byte)
	（内部使用）
	始终空值

	Remark
	String(200byte)
	备注
	通常为空值


*1.道路类型用1位整数表示：5-快速路；6-主干道；7-次干道；8-支路。

实时路况信息查询接口

实时路况信息查询接口

	接口功能
	查询全部实时路况信息

	所在服务
	WS_TrafficInfo_BizImpl.asmx

	函数名称
	QueryRealTimeInfo

	调用参数
	clientsign:String – 本系统为调用方分配的客户端标识，用作身份识别

	调用输出
	MEG_MG_Result_Ety[]


其中接口调用输出MEG_MG_Result_Ety数据实体的结构如下表所示

MEG_MG_Result_Ety实体字段结构(*5)

	字段名
	字段类型
	含义
	备注

	ID
	Int64
	记录编号
	记录唯一编号，如“8972”

	RoadCode
	String(50byte)
	路段编码
	(同表4.Code)

	FTime
	DateTime
	起始时间
	(*1)，如“2011-11-30T15:40:38”

	TTime
	DateTime
	结束时间
	(同*1)，如“2011-11-30T16:00:38”

	TrafficStatus
	Int32
	交通路况
	(*2)，如“1”

	Flow
	Int32
	断面交通流量
	单位：辆/小时，如“1411”

	Occupy
	Float
	平均时间占有率
	单位：%，取值[0~100]，如“50.3”

	Speed
	Float
	平均行车速度
	单位：千米/小时，如“40.2”

	Confidence
	Float
	信息置信度
	单位：%，取值[0~100]，如“75.0”

	SourceType
	Int32
	取信的源数据类型
	(*3)，如“9”

	SourceList
	String(100byte)
	源数据记录编号列表
	(*4)，如“1378,1390,1511”

	Remark
	String(200byte)
	备注
	通常为空值


*1.DateTime类型表示Microsoft.Net Framework内置的DateTime数据类型，在WebService调用结果中被序列化为“yyyy-MM-ddTHH:mm:ss”格式，例如“2011-11-30T15:40:38”。

在路况信息发布中，“结束时间”字段表示交通路况（顺畅/缓慢/拥堵）的预计结束时间，如果当前时间超出该时间值该交通路况尚未结束，系统会延长该结束时间值；如果交通路况比该时间值提前结束，系统会在下一次发布时删除该路况记录。

*2.交通路况用1位整数表示：0-未知；1-顺畅；2-缓慢；3-拥堵；

*3.数据源类型用1位整数表示：0-其他类型；1-视频交通流数据；2-浮动车交通流数据；3-线圈交通流检测数据；4-微波交通流检测数据；5-卡口采集交通流数据；6-电子警察系统采集交通流数据；9-人工采集数据；

*4.源数据记录编号列表由源数据表（下表8）ID字段值组成，多个ID值间用英文逗号分隔，如“1378,1390,1511”，查询路况源数据时需要提供本字段的值作为查询参数。

*5.对于Flow/Occupy/Speed三个交通流参数字段，如果下载的到数据中有某些记录的字段值为负值，表示该值为无效数据。如下载到的MEG_MG_Result_Ety[]长度为3，其中第二个元素的Flow=1324, Occupy=-2.0, Speed=36表示该记录仅提供车流量和平均车速两种交通流参数，不提供占有率参数。

路况源数据信息查询接口

路况源数据信息查询接口

	接口功能
	查询路况源数据信息

	所在服务
	WS_TrafficInfo_BizImpl.asmx

	函数名称
	QueryMergeSource

	调用参数
	clientsign:String – 本系统为调用方分配的客户端标识，用作身份识别

sourcelist:String – 对应MEG_MG_Result_Ety实体的SourceList字段

	调用输出
	MEG_MG_Source_Ety[]


其中接口调用输出MEG_MG_Source_Ety数据实体的结构如下表所示

MEG_MG_Source_Ety实体字段结构

	字段名
	字段类型
	含义
	备注

	ID
	Int64
	记录编号
	记录唯一编号

	RoadCode
	String(50byte)
	路段编码
	(同表4.Code)

	FTime
	DateTime
	起始时间
	(同表6*1)

	TTime
	DateTime
	预计结束时间
	(同表6*1)

	TrafficStatus
	Int32
	交通路况
	(同表6*2)

	Flow
	Int32
	交通流量
	(同表6.Flow)

	Occupy
	Float
	平均时间占有率
	(同表6.Occupy)

	Speed
	Float
	平均行车速度
	(同表6.Speed)

	Confidence
	Float
	信息置信度
	(同表6.Confidence)

	SourceType
	Int32
	取信的源数据类型
	(同表6*3)

	Remark
	String(200byte)
	备注
	通常为空值


路况源数据信息上传接口

路况源数据信息上传接口

	接口功能
	查询路况源数据信息

	所在服务
	WS_TrafficInfo_BizImpl.asmx

	函数名称
	UploadMergeSource

	调用参数
	clientsign:String – 本系统为调用方分配的客户端标识，用作身份识别

sourcelist:MEG_MG_Source_Ety[] – 要上传的路况源数据(*1)

	调用输出
	string – 系统为源数据分配的ID列表，与上传数据一一对应(*2)。


*1. 其中接口调用参数MEG_MG_Source_Ety数据实体的结构参考表8.上传的MEG_MG_Source_Ety[]中每个元素必须为以下字段赋值：

RoadCode, FTime, TTime, Confidence, SourceType（如果上传的数据是采集系统采集的数据，“结束时间”TTime字段表示采集系统该次采集的结束时间；如果是包含交通路况的分析系统分析结果或人工上报的拥堵/缓慢路况信息，该字段则表示本次拥堵/缓慢/顺畅路况的预计结束时间。“置信度”Confidence字段表示该记录的可信程度，一般表示源采集系统的检测结果与实际情况吻合的概率，取值需要视采集系统的实际运行情况而定，通常检测技术越成熟采集系统越稳定则该值就越高。如果已有系统无法对该值进行评估或测量，建议取值50.0，如果是人工采集的数据，则可赋值为90.0甚至100）
以及：
TrafficStatus, Flow, Occupy, Speed（如果源采集系统中未提供相应的交通流参数，则为相应字段赋予负数值，例如电子警察系统不提供占有率数据，则将Occupy字段的值赋为“-1.0”或其他负值。如果采集系统的数据采集周期不是1小时，则需要将Flow字段值折算为小时交通流量后再上传。）

以下字段可选择赋值或不赋值

Remark

以下字段无须赋值

ID

*2.上传源数据实体中的ID字段值将被系统忽略，系统会为上传成功的各数据记录分配新的ID字段值，存放到数据库的同时拷贝一份组成ID值列表作为返回值返回给调用方，多个ID字段值间用英文逗号分隔，与表6*3类似。

如果调用返回结果为空值(null)，则表示调用失败。如果返回的列表中存在值小于0的项，则表示该项对应的源数据记录入库失败。如返回值为“1378,-1,1390,1511”时表示调用方上传了4条源数据，其中第2条数据入库失败。

※调用约定

系统通过各查询接口调用时调用方传入的“clientsign”参数对接口调用的情况进行记录和跟踪，掌握接口运行情况和记录调用日志。调用方在调用接口前需要先与本系统建设方或承建商协调取得该标识值，如果调用方有多个系统需要调用本接口，建议各套系统使用不同的“clientsign”。

系统发布实时交通路况的周期为5分钟左右，进行路况信息查询时，调用方不应过度频繁地调用实时路况信息查询接口，调用周期需保持在5分钟以上。

对于上传路况源数据的调用方，则无调用周期限制，可在采集系统产生新采集结果时即时上传。

5.3.2 自动对时接口
	条目
	内容

	接口名称
	自动对时接口

	接口实现方式
	WEBSERVICE

	接口功能
	调用系统管理平台对时服务，获取时间，设置本地时钟

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	每周调用一次

	发送
	客户端信息

	接收
	(见返回值格式说明)

	相关系统功能
	自动校时失败或异常提示功能

	特殊要求
	


WEBSERVICE的服务地址：
方法名称及参数：
String getServerTime(
String JRBM,



//接入编码
String clientIP,



//客户端IP
String clientTime


//客户端当前时间
)
参数详细说明表：
	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	JRBM
	接入编码
	
	32
	NOT NULL
	接入编码，支队指定，固定长度32位

	2
	clientIP
	客户端IP
	10.0.0.1
	15
	NULL
	客户端IP地址

	3
	clientTime
	客户端当前时间
	2008-10-01 18:30:30
	19
	NULL
	客户端当前时间


返回值格式说明：
  <xml vesion=”1.0”  encoding=”GBK”>
<return>

<ret_code>调用服务接口状态值(0正常，其他为异常代码)</ret_code>
<ret_detail>

如果

ret_code为0时：服务器当前时间。
格式：yyyy-mm-dd hh:mi:ss ，长度19位， 例如：2008-01-02 02:12:08

否则

异常错误的详细信息

</ret_detail>
</return>
服务接口返回状态值表：
	状态值
	详细说明

	0
	成功

	1
	未知错误

	2
	非法接入

	3
	系统繁忙


5.3.3 运行状态信息上传接口
	条目
	内容

	接口名称
	运行状态信息上传接口

	接口实现方式
	WEBSERVICE

	接口功能
	将设备运行状态信息上传到系统管理平台

	触发机制
	主动调用

	使用周期
	每天调用一次

	发送
	客户机运行状态信息

	接收
	(见返回值格式说明)

	相关系统功能
	

	特殊要求
	


WEBSERVICE的服务地址：
方法名称及参数：
String uploadRunningStatus(
String JRBM,



//接入编码
String clientIP,



//客户端IP
String status ,



//运行状态
String statusInfo


// 运行状态详细信息
)
参数详细说明表：
	参数编号
	参数名称
	参数说明
	例子
	长度约束
	可否为空
	备注

	1
	JRBM
	接入编码
	
	32
	NOT NULL
	接入编码，支队指定，固定长度32位

	2
	clientIP
	客户端IP
	10.0.0.1
	15
	NULL
	客户端IP地址

	3
	status
	运行状态
	1
	1
	NOT NULL
	客户端运行状态。
1：系统正常运行
2：系统运行异常，但不影响系统运行（要求状态信息含详细异常信息）
3：系统运行故障，已影响系统运行（要求状态信息含详细故障信息）

	4
	statusInfo
	运行状态详细信息
	检测器001出现异常，但不影响其他部分功能
	1000
	NULL
	运行状态详细描述，包括出现何种异常，影响范围，是否需要立即处理等信息。


返回值格式说明：
<xml vesion=”1.0”  encoding=”GBK”>
<return>

<ret_code>调用服务接口状态值(0正常，其他为异常代码)</ret_code>
<ret_detail>

如果

ret_code为0时：成功信息

否则

异常错误的详细信息

</ret_detail>
</return>
服务接口返回状态值表：
	状态值
	详细说明

	0
	成功

	1
	未知错误

	2
	非法接入

	3
	系统繁忙


6. 配套设施

6.1. 监控杆件

· 本项目采用中山市智能交通监控系统现有的监控杆件，对现有监控杆件外观颜色改造。

· 杆件外观制式为立杆离地面0~1.5米处部分涂黄色面漆，立杆离地面1.5~3米处部分涂绿色面漆，立杆离地面3米处至立杆顶部以及杆件横臂涂白色面漆。

· 杆件外观大样可参见设计图册。

6.2. 道路交通标志

本项目应根据现场实际情况，对监控点范围内的监控提示标志进行改造或更换。详见设计图册。

6.2.1 交通标志要求

· 交通标志的定义和用途，按《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）的规定执行。

· 道路交通标志的形状、颜色、图符、尺寸、设置、构造、反光和照明以及制作，必须按《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）及《中山市道路交通设施技术总则》规定执行。

· 道路交通标志的颜色范围，按《视觉信号表面色》（GB/T 8416-2003）的有关规定执行。

· 标志汉字必须采用等粗线字体且必须为简体，罗马字及阿拉伯数字字体按《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）的规定执行，不允许采用其它字体。

6.2.2 交通标志牌的材料要求

· 标志底板采用铝合金板材料制作。铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3MPa，屈服点不小于241.2MPa，延伸率最小为4％～10％。一般应采用牌号为2024，T4状态的铝合金板。

· 标志底板与滑动横梁均采用同时符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》（GB/T 3880.1-2006）和《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》（GB/T 3880.3-2006）所规定的铝合金板材制作。

· 对于警告标志、禁令标志、指示标志、小型指路标志以及辅助标志，标志板厚度要求不小于2.5mm，对于大型指路标志，标志板厚度要求不小于3.0mm。

· 标志立柱和横梁要求：立柱和横梁均采用一般常用热扎无缝钢管，并符合GB167—99、《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-1999）的规定。标志立柱帽，采用普通碳素钢结构板，板厚3mm，表面热浸镀锌处理（含底座法兰盘），镀锌量不少于600g/m2，钢管镀锌以后不可以再次线切割。

· 高度螺栓、高强连接螺栓及地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）均采用42CrMo钢材。

· 水泥混凝土基础材料混凝土强度应不小于25 Mpa。并符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）的有关规定。

· 钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，Ⅰ级3号钢（位于桥梁式挡土上的标志基础钢筋采用II级），并符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）规定。

· 钢管整体表面应热浸镀锌处理(含底座法兰盘)，锌层厚度86微米以上。钢管镀锌以后不可以切割；底座法兰盘的厚度＞15mm；

· 道路交通标志的反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）规定执行。

· 反光膜必须具备良好的耐候性，符合GB/T18833-2012中加速老化1800小时的检测要求，同时提供国内或国外实际三年户外老化的检测报告。

· 道路交通标志的反光膜除注明外均采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中IV类超强级反光膜，反光膜采用微棱镜技术，初始逆反射系数要求如下：
	观察角
	入射角
	白色
	黄色
	红色
	绿色
	蓝色
	棕色

	0.2º
	-4º
	480
	360
	96
	80
	40
	16

	
	+15º
	360
	256
	68
	64
	32
	12

	
	+30º
	240
	176
	48
	40
	20
	8

	0.5º
	-4º
	261
	196
	52
	47
	21
	10

	
	+15º
	237
	178
	48
	43
	19
	9

	
	+30º
	160
	120
	32
	29
	13
	6

	1.0º
	-4º
	30
	23
	6
	5
	3
	1.2

	
	+15º
	25
	19
	5
	4
	2
	1

	
	+30º
	20
	15
	4
	3
	1
	0.8


6.2.3 交通标志牌的制作要求

· 标志板与滑动槽钢，卷边和加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆钉连接。

· 标牌表面应无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象，无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差应小于1.0mm；

· 大型标志牌牌面在1.2m×2.4m（含1.2m×2.4m）至2m×4m规格内使用铝合金板材及反光膜最多不超过2块拼接成型，2m×4m以上（含2m×4m）使用铝合金板材及反光膜最多不超过4块拼接成型，以减小接缝，保持版面的平整度；小型标志板面不允许拼接成型。

· 标志杆应按规范规定进行热浸镀锌，镀锌量不小于500g/m2，螺栓、螺母、垫圈必须清理螺纹或作离心处理。

· 标志板与立柱采用铝槽通过不锈钢扎带加万能夹固定（L型杆大型指示牌采用抱箍固定）。

· 标志主柱和横梁不允许存在任何接驳。

· 所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢并且要求打磨光滑。

· 标志安装后标志及杆件整体抗风等级应达到可抗40m/s风力，杆件疲劳寿命应大于30年。

6.2.4 标志杆件基础要求

· 基础的浇注、混凝土强度等级符合《凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求。

· 应采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

· 杆件基础的混凝土浇注平整度应小于5mm/m。预埋件法兰低于周围地面50～80mm或高出周围地面100～300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

· 预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

· 杆件安装后保证杆体垂直，倾斜度应不超过10mm。

· 基础位置应能确保基础及安装后标志和杆件不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

· 杆件及杆件基础大样参见设计图册

6.3. 其他配套设施

其他相关的设施均采用中山市智能交通监控系统现有设施。
第4章 工程数量清单
1、康华路与湖滨路交叉路口工程数量清单

	序号
	设备名称
	说明
	单位
	数量
	备注

	1
	500万像素高清抓拍摄像机
	≥500万像素、≥2/3吋彩色CCD,支持高清标清双码流视频输出；标准以太网口；分辨率≥2448x2048；工作帧率≥8.3fps；h.264输出；支持动态控制协议、内嵌同步及环境协调、局部白平衡控制；含网络电涌保护装置
	套
	1
	　

	2
	手动变焦高清镜头
	焦距3.8~13mm(3.4x)，手动变焦、手动聚焦、手动光圈，1/2＂，F1.4，接口C，金属接口
	个
	1
	　

	3
	摄像机防护罩及支架
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。220VAC供电。
	套
	1
	　

	4
	摄像机同步电源
	12VDC/4A。实现摄像机与工频同步。输入电压范围：88～264VAC，工作温度：-25～+70℃，耐压3KV、对地耐压1.5KV，MTBF>20万小时
	套
	1
	　

	5
	辅助照明设备（LED智能补光灯）
	原封装大功率LED灯管,工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，同步触发频率50Hz，含控制模块（含光敏控制器、光控自动开关）
	套
	3
	每个行车道设置1套

	6
	辅助照明设备（智能型卡口专用补光灯）
	工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，具有日夜亮度切换功能，防炫目功能；含控制模块
	套
	3
	每个行车道设置1套

	7
	前端管理主机
	含软件，实现车辆视频检测、车辆号牌识别、违章行为抓拍、交通流检测、交通事件检测。并对车辆通行信息、交通违法行为信息、交通视频信息、交通流信息、交通事件信息进行存储，配≥2T存储容量。
	套
	1
	　

	8
	工业级光电交换机
	4个电口，1个光口，10/100M/1000M自适应；
	台
	1
	　

	9
	控制线及敷设
	RVVP2*1.5
	米
	90
	　

	10
	网络线缆及敷设
	1000Mbps超5类8芯屏蔽双绞线
	米
	50
	　

	11
	电源线缆及敷设
	RVV5*2.5电缆
	米
	20
	　

	12
	电子监控提示标志牌
	2.5mm铝板，表面贴超强级反光膜，背面铝槽。含安装配件及安装费用。详见设计图
	套
	1
	　

	13
	重贴电子监控提示标志牌面
	牌面重新贴超强级反光膜，详见设计图
	块
	1
	　

	14
	L型电子监控杆件面漆
	立杆面漆。详见设计图
	座
	1
	　


2、华柏路与柏苑路交叉路口工程数量清单

	序号
	设备名称
	说明
	单位
	数量
	备注

	1
	500万像素高清抓拍摄像机
	≥500万像素、≥2/3吋彩色CCD,支持高清标清双码流视频输出；标准以太网口；分辨率≥2448x2048；工作帧率≥8.3fps；h.264输出；支持动态控制协议、内嵌同步及环境协调、局部白平衡控制；含网络电涌保护装置
	套
	1
	　

	2
	手动变焦高清镜头
	焦距3.8~13mm(3.4x)，手动变焦、手动聚焦、手动光圈，1/2＂，F1.4，接口C，金属接口
	个
	1
	　

	3
	摄像机防护罩及支架
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。220VAC供电。
	套
	1
	　

	4
	摄像机同步电源
	12VDC/4A。实现摄像机与工频同步。输入电压范围：88～264VAC，工作温度：-25～+70℃，耐压3KV、对地耐压1.5KV，MTBF>20万小时
	套
	1
	　

	5
	辅助照明设备（LED智能补光灯）
	原封装大功率LED灯管,工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，同步触发频率50Hz，含控制模块（含光敏控制器、光控自动开关）
	套
	3
	每个行车道设置1套

	6
	辅助照明设备（智能型卡口专用补光灯）
	工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，具有日夜亮度切换功能，防炫目功能；含控制模块
	套
	3
	每个行车道设置1套

	7
	前端管理主机
	含软件，实现车辆视频检测、车辆号牌识别、违章行为抓拍、交通流检测、交通事件检测。并对车辆通行信息、交通违法行为信息、交通视频信息、交通流信息、交通事件信息进行存储，配≥2T存储容量。
	套
	1
	　

	8
	工业级光电交换机
	4个电口，1个光口，10/100M/1000M自适应；
	台
	1
	　

	9
	控制线及敷设
	RVVP2*1.5
	米
	90
	　

	10
	网络线缆及敷设
	1000Mbps超5类8芯屏蔽双绞线
	米
	50
	　

	11
	电源线缆及敷设
	RVV5*2.5电缆
	米
	20
	　

	12
	电子监控提示标志牌
	2.5mm铝板，表面贴超强级反光膜，背面铝槽。含安装配件及安装费用。详见设计图
	套
	1
	　

	13
	重贴电子监控提示标志牌面
	牌面重新贴超强级反光膜，详见设计图
	块
	1
	　

	14
	L型电子监控杆件面漆
	立杆面漆。详见设计图
	座
	1
	　


3、起湾道新村市场行人二次过街工程数量清单

	序号
	设备名称
	说明
	单位
	数量
	备注

	1
	200万像素高清抓拍摄像机
	≥200万像素、≥2/3吋彩色CCD,支持高清标清双码流视频输出；标准以太网口；分辨率≥1600x1200；工作帧率≥8.3fps；h.264输出；支持动态控制协议、内嵌同步及环境协调、局部白平衡控制；含网络电涌保护装置
	套
	2
	　

	2
	手动变焦高清镜头
	焦距3.8~13mm(3.4x)，手动变焦、手动聚焦、手动光圈，1/2＂，F1.4，接口C，金属接口
	个
	2
	　

	3
	摄像机防护罩及支架
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。220VAC供电。
	套
	2
	　

	4
	摄像机同步电源
	12VDC/4A。实现摄像机与工频同步。输入电压范围：88～264VAC，工作温度：-25～+70℃，耐压3KV、对地耐压1.5KV，MTBF>20万小时
	套
	2
	　

	5
	辅助照明设备（LED智能补光灯）
	原封装大功率LED灯管,工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，同步触发频率50Hz，含控制模块（含光敏控制器、光控自动开关）
	套
	4
	每个行车道设置1套

	6
	辅助照明设备（智能型卡口专用补光灯）
	工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，具有日夜亮度切换功能，防炫目功能；含控制模块
	套
	4
	每个行车道设置1套

	7
	前端管理主机
	含软件，实现车辆视频检测、车辆号牌识别、违章行为抓拍、交通流检测、交通事件检测。并对车辆通行信息、交通违法行为信息、交通视频信息、交通流信息、交通事件信息进行存储，配≥2T存储容量。
	套
	1
	　

	8
	工业级光电交换机
	4个电口，1个光口，10/100M/1000M自适应；
	台
	1
	　

	9
	控制线及敷设
	RVVP2*1.5
	米
	120
	　

	10
	网络线缆及敷设
	1000Mbps超5类8芯屏蔽双绞线
	米
	100
	　

	11
	电源线缆及敷设
	RVV5*2.5电缆
	米
	40
	　

	12
	电子监控提示标志牌
	2.5mm铝板，表面贴超强级反光膜，背面铝槽。含安装配件及安装费用。详见设计图
	套
	1
	　

	13
	重贴电子监控提示标志牌面
	牌面重新贴超强级反光膜，详见设计图
	块
	1
	　

	14
	L型电子监控杆件面漆
	立杆面漆。详见设计图
	座
	1
	　


4、博爱三路广卫家私对开路段工程数量清单

	序号
	设备名称
	说明
	单位
	数量
	备注

	1
	500万像素高清抓拍摄像机
	≥500万像素、≥2/3吋彩色CCD,支持高清标清双码流视频输出；标准以太网口；分辨率≥2448x2048；工作帧率≥8.3fps；h.264输出；支持动态控制协议、内嵌同步及环境协调、局部白平衡控制；含网络电涌保护装置
	套
	1
	　

	2
	标清监控摄像机
	1/3〞 SONY  SUPER HAD Ⅱ CCD\PAL 或NTSC制式\PAL:752(H)×582(V);\768(H)×494(V)\600线\最低照度\ 0.008Lux/F1.2\日/夜/自动/触发\自动跟踪/（含镜头）
	套
	1
	

	3
	手动变焦高清镜头
	焦距3.8~13mm(3.4x)，手动变焦、手动聚焦、手动光圈，1/2＂，F1.4，接口C，金属接口
	个
	1
	　

	4
	摄像机防护罩及支架
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。220VAC供电。
	套
	1
	　

	5
	摄像机同步电源
	12VDC/4A。实现摄像机与工频同步。输入电压范围：88～264VAC，工作温度：-25～+70℃，耐压3KV、对地耐压1.5KV，MTBF>20万小时
	套
	1
	　

	6
	辅助照明设备（LED智能补光灯）
	原封装大功率LED灯管,工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，同步触发频率50Hz，含控制模块（含光敏控制器、光控自动开关）
	套
	3
	每个行车道设置1套

	7
	辅助照明设备（智能型卡口专用补光灯）
	工作电压：110～264VAC，-20℃～+70℃,IP65，具有日夜亮度切换功能，防炫目功能；含控制模块
	套
	3
	每个行车道设置1套

	8
	前端管理主机
	含软件，实现车辆视频检测、车辆号牌识别、违章行为抓拍、交通流检测、交通事件检测。并对车辆通行信息、交通违法行为信息、交通视频信息、交通流信息、交通事件信息进行存储，配≥2T存储容量。
	套
	1
	　

	9
	检测线圈
	　
	套
	3
	　

	10
	线圈检测处理器
	16组线图输入，含软件，实现车辆检测、车辆速度检测、交通流检测
	套
	1
	　

	11
	UPS电源
	1KW，具备过电压、过负载保护，断电持续时间≥30分钟。
	套
	1
	　

	12
	控制线及敷设
	RVVP2*1.5
	米
	90
	　

	13
	网络线缆及敷设
	1000Mbps超5类8芯屏蔽双绞线
	米
	50
	　

	14
	电源线缆及敷设
	RVV5*2.5电缆
	米
	20
	　

	15
	电子监控提示标志牌
	2.5mm铝板，表面贴超强级反光膜，背面铝槽。含安装配件及安装费用。详见设计图
	套
	1
	　

	16
	重贴电子监控提示标志牌面
	牌面重新贴超强级反光膜，详见设计图
	块
	1
	　

	17
	L型电子监控杆件面漆
	立杆面漆。详见设计图
	座
	1
	　

	18
	检测标定
	含3年3车道标定检测
	项
	1
	　


5、中心机房工程数量清单

	序号
	设备名称
	说明
	单位
	数量
	备注

	1
	前置网络服务器
	四核2.4GHZ/16GB ECC MEM/1T硬盘/RAID1/双千兆网卡，含软件。
	台
	1
	　

	2
	后置应用服务器
	四核2.4GHZ/16GB ECC MEM/1T硬盘/RAID1/双千兆网卡，含软件。
	台
	1
	　

	3
	后置数据库服务器
	四核2.4GHZ/16GB ECC MEM/12T硬盘/RAID5/双千兆网卡，含软件。
	台
	1
	　

	4
	网络安全网闸
	公安部认证的安全隔离网闸
	台
	1
	　

	5
	工业级以汇聚型交换机
	24个电口，10/100M/1000M自适应；
	台
	2
	　

	6
	系统管理软件
	能自动筛选、判定出粤T非绿色环保标志车辆、未通过年检车辆、未持有入城许可证货车的交通违法信息数据。包括机动车号牌自动识别功能、车辆通行信息记录、数据比对、预处理、再对比、数据筛选设置、人工/自动审核、日志管理、查询统计、用户管理等功能。
	套
	1
	　


第5章 实施要求

1. 工程实施和项目管理

工程实施和项目管理是工程成败和影响工程质量好坏的重要环节。为保证项目建设顺利实施，投标人需就项目管理及工程实施组织保障等方面提出详细的计划。对该计划的主要如下要求：

1.1. 项目实施的组织结构保障

（1） 项目实施的组织结构体系，即为项目实施所设立的组织的情况。

（2） 各组织的职责（任务）、工作方式、人员构成包括主要人员的专业水平及经验方面的情况。

（3） 用户方负责协调内部业务部门，提供各类业务数据的访问接口。

（4） 用户方负责提供系统的硬件运行环境。

1.2. 项目实施的进度计划及控制

· 对项目实施中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排；

· 对可能出现的非计划因素干扰提出控制措施。

1.3. 质量管理

投标人需提出项目实施中的工程技术设计、设备采购、安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

1.4. 项目验收与文档交付

（1） 项目验收

验收方案由采购人最终确定，验收工作由采购人组织。在验收时中标人自行组织验收测试用设备、测试所需的测试用例和人员，并在采购人的监查下现场进行测试和验收。

1） 中标人完成工程施工并通过对系统实施的自我检测后，应按照竣工文件编制要求，编制《工程竣工文件》，并应在脆弱性分析和风险分析基础上编制《系统安全管理建议书》。竣工文件应满足完整性、一致性和可读性要求。

2） 投标人应负责在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

3） 投标人应负责对软硬件与采购人现有应用系统的整合，并确保与现有系统的兼容，通过系统的整合与兼容性测试。

4） 现场验收内容包括：对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。对工程竣工文件一致性检查、验收测试。

5） 若验收不通过，中标人应：

A.对验收过程发现的问题进行整改；

B.复查系统中是否存在类似问题或相关问题，并进行相应的改进。

完成整改后：

A.再次对系统实施检测。

B.修改竣工文件。

C.再次提交验收申请和竣工文件。

（2） 验收标准及要求

投标人所提供的产品性能和质量必须符合国家技术标准规范，并满足中山市公安局交通警察支队中山市黄标车限行非现场执法系统的实际需求，验收结果以中山市公安局交通警察支队确认为准。

（3） 文档交付

A. 投标人提供的技术文件应能够满足采购方对投标人所提供的软、硬件安装、使用、维护、应用开发的需要；

B. 投标人应提供在对系统功能进行详细分析的基础上，根据系统设计要求编写的应用软件需求说明书；

C. 投标人应提供应用软件逻辑设计文档，系统结构设计文档，数据库设计文档，接口需求说明书，接口设计文档，系统详细设计说明书，应用软件模块设计文档，软件故障处理流程文档；

D. 投标人应提供应用软件配置说明书和应用软件使用说明书(包括用户手册、操作手册、维护手册)；

E. 投标人应提供应用软件开发总结文档，对软件开发过程中的主要技术问题给出详细解答；

F. 投标人提供的文档和资料均应以磁介质(或光盘)和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。

2. 售后服务与培训
2.1. 售后服务
1． 投标人须对整个系统提供3年免费保修服务及技术支持服务。在设备安装完成后，经供需双方签字验收合格之日起开始计算。上述费用计入投标总价。

2． 投标人负责提供终验结束后不少于3年的应用系统免费软件版本升级及功能更新服务。
3． 在保修期内，投标人负责对其提供的设备、软件进行维修保养，不再向用户收取费用。凡涉及硬盘损坏的故障，免费更换硬盘的，故障盘由用户方自行妥善处理，不需返还保修服务商，以确保数据安全。在此期间如用户提出修改软件，对于因原软件影响系统正常运行而提出的，承建商应予免费修改；对于其他的修改，由双方协商解决。
4． 保修期内，所有设备保修服务方式均为上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均不再收取。
2.2. 系统维护

1） 对用户要求的不定期维护提出响应措施。

2） 对于用户或维护人员提出的修改设计的响应措施。

3） 文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在一周内更新有关技术文档并提交用户。

2.3. 技术支持

投标人应提出系统通过验收后的支持方案。提供的服务至少包括：

1. 提供7×24小时的技术咨询服务。

2. 提供每年对系统运行状况进行二次评估服务。

2.4. 故障响应

1. 提供7×24小时的故障服务受理；

2. 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3. 故障服务的现场响应时间小于4小时,即4小时内有能够处理故障的技术人员到达现场,12小时内排除故障,并指定技术工程师、项目经理负责跟进本项目。
2.5. 用户培训

投标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、网络监控及系统配套管理软件等内容为主的中、高级培训，投标人需提出详细的用户培训计划，至少包括：

· 普通操作员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

· 培训课程安排、培训方式及时间；

· 要求对各类培训对象编写不同的培训教材。

· 受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

· 对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：

· 系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。
· 每年提供1-2次新技术、新产品等方面的培训。
3. 工期要求

本项目要求在合同签订后 30 日内完成供货、系统实施安装调试、试运行并交付使用。

4. 付款方式

（1） 在合同签订并生效后10日内，支付合同总价的30％给作为预付款，实际支付时间以财政局拨款之日为准。
（2） 在完工初验收后，支付合同总价的40％作为进度款，实际支付时间以财政局拨款之日为准。
（3） 在本项目通过甲方组织的验收合格并办理结算后1个月内，甲方支付至结算价的95 ％，实际支付时间以财政局拨款之日为准。
（4） 在本项目验收合格满3年后的1个月内，付清余款（合同价的5%），实际支付时间以财政局拨款之日为准。
（5） 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

5. 项目其他要求

（1） 投标人提供的目标应用软件系统结构必须具备足够的开放性、易用性以及开发文档完整性。

（2） 投标人须提供目标应用软件系统的设计说明文档（系统设计文档、详细设计文档等）以及预留二次开发接口（包括二次开发接口说明文档）。

（3） 为保证该系统今后的扩容升级建设需求，投标人在总体方案制定中应留有扩容升级余地，应用软件系统不设置许可证限制。

第三部分   投 标 人 须 知
（一）总  则

1. 说明

(1) 招标范围：见本招标文件第二部分《用户需求书》。
(2) 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。
(3) 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物，如果投标人所投的货物不是产自中华人民共和国境内的，评委会有权视其投标为无效投标。
2. 定义及解释

(1) 工程：指投标人为满足《用户需求书》要求而提供的所有工程施工。
(2) 货物：指所有的由投标人提供的系统软件、设备、机器、材料、仪表、工具、备件、图纸以及根据招标文件投标人必须向采购人提供的相关文件。

(3) 服务：指投标人提供的业务调研、系统设计、软件开发、系统集成、系统安装调试运行、人员培训、售后服务、技术支持等。

(4) 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

(5) 采购人：中山市公安局交通警察支队。

(6) 投标人：投标人是响应招标、参加投标的依法成立的公司或其他组织。

(7) 采购代理机构：广东志正招标有限公司。

(8) 监督管理机构：中山市政府采购管理办公室。

(9) 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

(10) 日期：指公历日。

(11) 时间：指每天24小时制。

(12) 合同: 指由本次招标所产生的合同或合约文件。

(13) 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

(14) 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

(15) 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

(16) 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

3. 招标采购

(1) 广东志正招标有限公司受中山市公安局交通警察支队的委托，接受合格的投标人就招标文件所述的中山市黄标车限行非现场执法系统项目（第一期）进行投标。
4. ★合格投标人的基本条件
(1) 按《投标邀请函》的规定。

5. ★行贿犯罪档案查询告知函
(1) 《行贿犯罪档案查询告知函》由投标人向营业执照住所地或业务发生地人民检察院申请出具。投标人在提交的投标文件的正本中须提供《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（提供复印件无效，视为无效标）。《行贿犯罪档案查询告知函》自出具之日起2个月内有效，开具的时间及有效期必须满足资格条件中的相关规定，否则被视为无效投标。

(2) 投标人到中山市检察机关查询行贿犯罪记录所需手续资料请登录中山市预防职务犯罪工作网（网址：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy）“行贿犯罪档案查询指引”栏目进行查询。

6. 纪律与保密事项

(1) 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

(2) 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

(3) 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购代理机构以及采购人联系。

(4) 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

(5) 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

(6) 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

(7) 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

(8) 因投标需要，向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

7. 保证

(1) 投标人必须保证所提交给采购代理机构、采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。
8. 投标人知悉

(1) 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。
9. 投标费用

(1) 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10. 通知

(1) 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本 次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

（二）招标文件

11. 招标文件构成

(1) 要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   用户需求书
第三部分   投标人须知
第四部分   合同书格式
第五部分   投标文件格式

附   件    《图纸》

12. 招标文件的澄清和修改

(1) 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时向预期投标人发修改文件对招标文件进行补充和修改。采购代理机构将在相关媒体发布该补充修改文件，并书面通知已购买招标文件的所有预期投标人，以上公告或通知方式视为有效送达。预期的投标人在收到该补充和修改文件后应立即以传真的形式回传采购代理机构予以确认。预期投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意补充和修改文件内容。该补充和修改的内容将作为招标文件的有效组成部分。

(2) 预期投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。采购代理机构应当在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

(3) 预期的投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，可以按招标文件所给出的采购代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）通知采购代理机构。采购代理机构对在投标截止日前15日收到的投标人上述要求进行书面答复（包括对询问的解释，但不注明来源），并以书面形式通知预期的投标人（澄清文件会同时在招标公司网站上公布，请密切留意）。预期的投标人在收到该澄清文件后应立即以传真的形式回传采购代理机构予以确认。如在24小时内无书面回函则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件将作为招标文件的有效组成部分。

(4) 考虑到补充、修改、澄清通知的影响，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

(5) 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离开标时间不足15天时，如所有已购买招标文件的投标人均书面同意不改变投标截止时间，则采购代理机构可以不改变投标截止时间和开标时间。

13. 现场勘察
(1) 潜在投标人可自行对项目现场及周围环境进行勘察，以便潜在投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，现场勘察所发生的费用由投标人自己承担。

(2) 任何人或任何组织在现场勘察时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
(3) 采购人必须通过采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据，该资料是采购人现有的，能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

(4) 投标人并应对由此次现场勘察而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

(5) 未参与现场勘察不做为否定投标人资格的理由。

（三）投标文件的编制

14. 投标文件的编写原则

(1) 投标语言：投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本。

(2) 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。
(3) 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

(4) 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

(5) 本项目不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

15. 投标文件编制要求

(1) 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

(2) 本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 投标文件需按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

16. 投标文件的构成
(1) 商务文件部分：
· 投标函（格式见表5-1）；
· 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表5-2）；
· 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）（格式见表5-3）；

· 开标一览表（格式见表5-4）；
· 详细报价清单（格式见表5-5）；
· 投标商务响应与招标文件差异一览表（格式见表5-6）；
· 重要指标响应表（格式见表5-7）；
· 投标人基本情况（格式见表5-8）；
· 项目负责人/项目经理/技术负责人简历表（格式见表5-9）；
· 售后服务情况表（格式见表5-10）；
· 拟为本项目实施主要人员情况表（表5-11）；
· 2011年以来完成的同类业绩项目一览表（表5-12）；
· 投标保证金退还说明格式（格式见表5-13）；
· 中标服务费承诺书（格式见表5-14）；
· 行贿犯罪档案查询告知函；（正本附原件）；
· 其他资格证明材料
(2) 技术文件部分

根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：

· 所投产品（功能模块）技术指标与招标文件差异一览表（格式见表5-15）；

· 技术方案、产品说明（提供主要产品中文说明书、彩页、照片，产品资料附件）及相关证明文件（证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定）；
· 中山市黄标车限行非现场执法系统（第一期）建设方案（格式见表5-16）；
· 测试和验收方案（格式见表5-17）；
· 售后服务计划（格式见表5-18）；
· 培训方案（格式见表5-19）；
· 投标人认为必要的其他技术资料。
投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码并装订成册，不得出现重页或缺页。
17. 投标报价说明

(1) 投标人应按招标文件格式要求填写《详细报价清单》。

(2) 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

(3) 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
18. 投标货币

(1) 投标人提供的货物和服务价格用人民币报价。

19. 证明投标人合资格的文件

(1) 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

(2) 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件中对资格证明文件的要求。

(3) 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和系统安装调试、验收的详细说明。

20. 投标保证金

(1) 投标人必须提交金额为：

¥ 6,000.00 元   （大写：人民币仟陆元整）
投标人按交纳的投标保证金作为其投标文件的一部分。未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标。
(2) 投标保证金必须在2014年04月15日下午5：30之前到达采购代理机构帐户上，并在递交投标文件时，递交银行划款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。

(3) 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

(4) 投标保证金以银行划帐方式提交，应同时满足下列规定：

a）  收款人：广东志正招标有限公司中山分公司

开户行：中国工商银行中山市水云轩支行

账  号：2011 0042 1920 0032 717
b） 注明招标编号。

(5) 凡没有根据投标人须知的规定随附投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

(6) 未中标人的投标保证金，将在投标有效期满后或在发出《招标结果通知书》之日起5个工作日内原额退还（保证金不计利息）。

(7) 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

        a）中标人按《投标人须知》规定签订合同。

        b）中标人按《投标人须知》规定支付了中标服务费。

        c）如果中标人拒绝支付规定的中标服务费，采购代理机构/采购人有权在投标人所交的投标保证金中扣除全部费用，同时保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。
(8) 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

        a）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

        b）中标人在规定期限内未能按《投标人须知》规定签订合同，或未能按《投标人须知》规定接受对错误的修正。
21. 投标有效期

(1) 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

(2) 投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标而予以拒绝。

22. 投标文件的式样和签署

(1) 投标人应准备投标文件正本一份，副本五份和与标书内容相同的电子标书一份（软盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

(2) 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。

(3) 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

(4) 投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

(5) 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

(6) 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

(7) 传真和电传的投标文件将被拒绝。

23. 知识产权

(1) 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。
(2) 投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
（四）投标文件的递交

24. 投标文件的密封和标记

(1) 正本和电子标书一起封装，副本五份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

(2) 封套均应按以下要求标记：

“递交：广东志正招标有限公司（中山分公司）
项目名称：（项目名称）         招标编号：（招标编号）

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。
(3) 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

(4) 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构有权拒绝其投标。
(5) 为方便开标唱标，开标一览表（原件）、法定代表人证明书/法定代表人授权书一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，封口处加盖公章并由法定代表人或其委托人签字。
(6) 投标保证金划款单（复印件）和退保证金说明（原件）一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“投标保证金”字样。

(7) 请在递交投标文件时同时带上投标保证金划款单（原件）作采购代理机构核实之用。
25. 投标截止时间

(1) 本次招标的投标截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定；

(2) 本次招标的投标文件递交时间见第一部分《投标邀请函》的规定，采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

(3) 采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间。在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26. 迟交的投标文件

(1) 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

27. 投标文件的修改与撤回

(1) 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按本节对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

(2) 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标。

(3) 采购人和采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

（五）开标与评标

28. 开标

(1) 采购代理机构按《投标邀请函》规定的时间和地点公开开标。

(2) 采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

(3) 开标前先检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。

(4) 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标价格以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

(5) 采购代理机构将记录开标过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

29. 公开招标失败后的处理

(1) 如果开标当天，符合采购要求的投标人不足法定3家，本项目将重新组织采购或经上级主管部门同意后转换采购方式继续进行。若采购方式转为竞争性谈判或单一来源采购的，原招标文件转为谈判文件。
(2) 采购方式转为竞争性谈判的评审原则和程序。

1. 谈判原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审。
2. 评审办法：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。
3. 评审程序
谈判小组对每个报价人的报价文件进行初步审阅。初步审阅结束后，谈判小组集中与单一报价人分别进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有报价人）。如谈判小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有报价人在规定的时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等。谈判小组对报价人的最终报价进行评议和比较，并从通过符合性评审的报价人中根据评审办法推荐成交候选人，谈判小组写出谈判结果《评审报告》。

4. 最终报价结束后，谈判小组对各报价人的报价文件进行初步评审，报价文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

a) 报价人不符合合格报价人的基本条件；

b) 报价人未提交保证金或金额不足的；

c) 报价有效期不足的；

d) 实施方案和主要技术规格和参数不满足用户技术规格书中要求的以及有重大偏离或保留的；

e) 不接受谈判小组修正的报价总价的。

5. 谈判小组对入围的投标人的报价进行修正得出经过算术错误纠正、折扣、为遗漏和偏差进行的调整以及其它规定的评比因素修正后得出的评标价，在实质性响应谈判文件，在技术和商务部分都能满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各投标人的报价从低到高排序，推荐最低评标价的投标人为成交候选人。报价相同时，则按照本招标文件的技术评分细则进行评分，技术得分最高的确定第一成交候选人，报价和技术评审相同时，则按照本招标文件的商务评分细则进行评分，商务得分最高的确定第一成交候选人，并写出本次谈判的《评审报告》。
6. 谈判小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若报价文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

② 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

③ 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入报价；

④ 如某投标人项目报价有漏项，采用通过符合性评审的投标人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为成交价格。若该投标人被确定为成交供应商，合同价以其原报价为标准；

⑤ 谈判小组认为应该调整的价格。

⑥ 对小型或微型企业投标的扶持，按本部分33条“第二阶段：详细评审”第2款 “评分标准”c项“价格的核准和评分”中“对小型或微型企业投标的扶持”计算。

7. 谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

8. 最终报价超出项目预算将被拒绝。

(3) 采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

1） 谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，出具《评审报告》，确定成交供应商。

30. 评标委员会

(1) 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会。

(2) 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告推荐2名中标侯选人。

31. 评标原则和步骤及评标方法
(1) 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
(2) 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人符合性审查。第二阶段：对通过符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审。
(3) 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

32. 第一阶段：符合性评审
(1) 评标委员会根据招标文件对投标文件进行符合性审查，检查投标文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足招标文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按招标文件的要求作出了相应的承诺。

(2) 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况被认定为无效投标：

a) 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

b) 投标有效期不足的；

c) 投标人不符合合格投标人的基本条件；

d) 投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；
e) 投标资料虚报或者谎报的；
f) 投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

g) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；
h) 投标报价超出项目预算；
i) 投标报价有重大漏项或重大不合理；
j) 实施方案和主要技术规格和参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；
k) 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的。
(3) 评标委员会根据资格审查需要，可以书面方式要求投标人对提供的符合性评审资料进行澄清和说明，或对符合性评审资料复印资料提供原件查验核对，投标人应当按照评标委员会的要求以书面方式作出澄清、说明或提供相关资料原件核查。投标人不予澄清说明或没有提供原件核查的，其符合性审查不予通过，投标文件作无效投标处理。

(4) 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会有权要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人是否以低于成本投标参与竞标，对被认定为低于成本投标竞标的投标以无效投标处理。

(5) 符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数。
(6) 符合性评审标准：详见附表3-1。

33. 第二阶段：详细评审
(1) 评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细技术、商务、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分（精确到小数点后2位）和商务评分（精确到小数点后2位）。对各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，余下的得分的算术平均值即为该投标人的技术评分（精确到小数点后2位）和商务评分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格评分，将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；得分相同，价格相同的，技术得分高者优先）。最后，评标委员会将依据综合得分的次序推荐中标候选人。
(2) 评分标准：

a）商务评分标准：详见表3-2。

b）技术评分标准：详见表3-3。

c）价格的核准和评分

· 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

    ① 若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    ② 对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

    ③ 对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价。

    ④ 对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。

    ⑤ 对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

⑥ 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

· 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

· 对小型或微型企业投标的扶持：

①
投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品（或服务）含小型或微型企业产品（或服务）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

②
投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

③
本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

④
组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

⑤ 本条款中两种修正原则不同时使用。

· 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价，若投标人中标，合同价以其原投标报价为准。
· 价格评分：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分100。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／评标价)×价格权重×100
(3) 权重分配

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	45％
	25％
	30％


34. 投标文件的修正和澄清
(1) 为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式进行，最终要以书面形式确认，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

(2) 评标委员会和采购人在评标过程中认为有必要将对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件的原件。

35. 中标人的确定

(1) 由招标人/采购人依法确定中标人。

(2) 如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

36. 中标结果公告
(1) 采购代理机构将中标结果在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中山市政府采购网(www.zhongshancz.gov.cn/cgzx)、采购代理机构网站（www.tender.gd.gov.cn）等相关媒体公示。
37. 质疑

(1) 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

(2) 投标人提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

1） 质疑人的名称、地址、电话等；

2） 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

3） 提起质疑的日期；

(3) 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

1） 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

2） 在质疑有效期内提起质疑；

3） 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司
地    址: 中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室
邮    编：528400

电    话：0760-88808187，88811601             传    真：0760-88819856

联 系 人：郑小姐

38. 投诉
(1) 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向监督管理机构投诉。

(2) 下列情形投诉将不予受理：

1） 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

2） 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

3） 所投诉事项未经过质疑的；

4） 所有投诉事项超过投诉有效期；

5） 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

6） 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

7） 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

(3) 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

1） 一年内三次以上投诉均查无实据的；

2） 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

监督管理机构名称：中山市政府采购管理办公室 

地    址：中山市兴中道63号财政局一楼
   邮    编：528403

电    话：0760－88266136、88266137        传    真：0760－88266215

（六）授予合同

39. 资格后审

(1) 评标委员会保留复核在评审过程中或者审查预中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果符合或审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果复核或审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的复核、审查或重新招标。

40. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

(1) 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

41. 中标通知书
(1) 在投标有效期期满之前，中标结果公示通过后采购代理机构将用信函的方式向中标人发出经招标人或采购人以及采购代理机构双方确认的书面《中标通知书》。中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

(2) 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人无正当理由改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

(3) 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有落标人发出《招标结果通知书》。

42. 合同授予标准

(1) 采购人将把合同授予被确定为实质响应招标文件要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。采购人若遇排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者拒不履行其在投标文件中的承诺，采购人拥有取消其中标资格的权利，并在技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，对综合评价次优的投标人进行审查，并对最终通过审查的投标人授予合同。

43. 签订合同

(1) 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交合同原件和副本各一份备案。

(2) 中标人须在《中标通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同（除不可抗力外）。如中标人没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为中标人放弃中标资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且综合得分次高的投标人为中标人。
(3) 中标人在中标后无正当理由不与采购人签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务的，则按《政府采购货物和服务招标和投标管理办法》（财政部18号令）第七十五条规定，没收其交纳的投标保证金并上报政府采购监督管理部门。政府采购监督管理部门有权将其列入不良行为记录名单，禁止其在一至三年内参加政府采购活动，并予以通报。
44. 项目监理规定

(1) 投标人必须接受采购人指定的工程监理单位的监理。 
45. 中标服务费

(1) 中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列:
	中标金额（万元）
	货物招标收费费率
	服务招标收费费率

	100以下
	1.5%
	1.5%

	100-500
	1.10%
	0.8%

	500-1000
	0.8%
	0.45%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%


例如：某项目货物类招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：
100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元 = 4.8万元
(2) 本项目以货物招标收费标准收取中标服务费。

(3) 中标服务费的货币为人民币。

(4) 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票、支票或现金的形式支付。

(5) 中标服务费支付时间：中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳中标服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

(6) 中标服务费不在投标报价中单列。
46. 招标文件的解释权

(1) 本招标文件的解释权归广东志正招标有限公司所有。
附表2-1：

符 合 性 审 查 表

	序号
	投标人
	投标
保证金已足额递交
	投标人符合合格投标人的基本条件
	投标
有效期
	投标文件主要资料齐全
	投标文件签章合格
	投标价格是固定价
	投标报价不高于本次招标项目由采购方核准的预算金额
	投标报价无重大漏项或重大不合理
	实施方案、主要技术规格和参数满足要求
	商务无
重大保留或偏差
	实质性响应招标文件
	是否同意进入下一阶段评议

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	打“×”的原因详细说明：


备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。
2、“投标报价不高于本次招标项目由采购方核准的预算金额”一项出现不符合打“×”的，则不能进入下一阶段评议。
3、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。
4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。
评委签名：                                                                                                                                                       日    期：
附表3-2：

商务评分表
	序号
	评审项目
	分配分数
	评议内容
	评分
	投标人

…

	
	
	
	
	100-90%
	90-75%
	75-60%
	60-30%
	

	
	
	
	
	优
	良
	中
	差
	

	1
	商务响应程度
	15
	对招标文件商务部分各条款的响应程度
	15-13.5
	13.5-11.25
	11.25-9
	9-4.5
	

	2
	公司规模、实力
	5
	公司经营状况
	5-4.5
	4.5-3.75
	3.75-3
	3-1.5
	

	3
	
	20
	综合资质及社会信誉度评价（相关权威的机构颁发的关于企业信誉的证书）
	20-18
	18-15
	15-12
	12-6
	

	4
	项目经理资质
	10
	项目经理从事重大项目情况介绍
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	

	5
	投入本项目的人员实力
	20
	实施本项目人力资源评价
	20-18
	18-15
	15-12
	12-6
	

	6
	技术、售后服务能力
	15
	投标人售后点服务（技术支持、服务网点情况、保修承诺、维护服务的情况），工程服务人员等；中山市内有固定售后服务机构酌量加分（提供工商登记资料证明）
	15-13.5
	13.5-11.25
	11.25-9
	9-4.5
	

	7
	业绩
	15
	2011年以来完成的同类项目的经验或业绩情况

（提供合同或验收报告为准）
	15-13.5
	13.5-11.25
	11.25-9
	9-4.5
	

	合计
	100
	得分总计
	


注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。
附表3-3：
技术评分表

	序号
	评审项目
	分配分数
	评议内容
	评分
	投标人

…

	
	
	
	
	优
	良
	中
	差
	

	一、功能要求

	1
	车辆通行信息记录、交通流信息采集、车辆超速违法行为抓拍及相关技术
	8
	车辆通行信息记录监测性能符合招标要求，车辆超速违法行为抓拍捕获率（≥95%）和有效率（≥85%）达到招标要求，得4分。

交通安全违法行为监测性能优于招标要求，违法监测捕获率和有效率优于招标要求，得4分（每提高1%，增加0.5分，直至满分）。
	

	2
	
	6
	不具备交通流信息采集功能也没有公安部单项检测报告，得0分。

具备该功能但没有公安部单项检测报告，得3分。

系统具备采集交通流量、平均车速、占有率、车型车头时距等交通流量信息的功能，至少能够区分摩托车、小型车、中型车、大型车等四种以上不同车型，且具有公安部交通流信息采集系统检测报告，得6分；
（提供公安部交通安全产品质量监督检测中心有效期内检测报告的复印件并加盖公章，原件开标当天备查,委托单位或受检单位必须是投标人，否则将视为无检测报告）
	

	3
	
	8
	具备车辆检测记录功能但没有公安部单项检测报告，得0分。

车辆检测性能满足招标需求，视频检测时捕获率达到99%，得3分。

车辆检测性能优于招标需求，视频检测时捕获率达到99%以上，最高得5分；（提供公安部交通安全产品质量监督检测中心有效期内检测报告的复印件并加盖公章，原件开标当天备查,委托单位或受检单位必须是投标人，否则将视为无检测报告。）
	

	4
	车辆号牌自动识别
	6
	系统必须具备牌照识别功能：

（1）投标人取得车牌识别软件著作权证书，得6分；

（2）投标人没取得车牌识别软件著作权证书，但使用的系统有软件著作权证书但不是投标人的，由取得单位授权在本项目使用的，得4分；

（3）投标人没取得车牌识别软件著作权证书，使用的系统也没有软件著作权证书而且不是投标人的，但取得单位授权在本项目使用的，得2分

（提供由国家版权局颁发软件著作权证书的复印件并加盖公章，原件开标当天备查）
	

	5
	视频录像、图像记录、图像防篡改、系统管理、数据存储、断点续传、超期数据不上传、防止重复上传数据等功能以及与其它系统关联要求
	6
	系统前端采用嵌入式触发抓拍及存储，并符合招标文件需求，且具有公安部系统检测报告，得 6分；无检测报告，得0分；

（提供公安部交通安全产品质量监督检测中心有效期内检测报告的复印件并加盖公章，原件开标当天备查,委托单位或受检单位必须是投标人）
	

	6
	
	6
	系统提供前端数据安全性的可靠、科学的合理方案，具备通信中断时前端数据备份功能，得6分；不具备，得0分。
	

	7
	系统其他功能（光线自适应、设备管理、自动校时、视频监控等功能）
	8
	满足招标文件要求，具有光线自适应、设备管理、自动校时、视频监控等四项功能：每具备1项功能得2分，最高得 8分。
	

	二、设备要求

	8
	前端高清摄像设备
	4
	技术参数及性能的优劣
	4-3.5
	3.5-2
	2-1
	1-0
	

	9
	前端控制设备 、辅助照明设备、UPS不间断电源、网络交换机、防雷设备、设备机箱等
	6
	技术参数及性能的优劣
	6-5
	5-3.5
	3.5-1.5
	1.5-0
	

	10
	后端服务器、安全网闸
	4
	技术参数及性能的优劣
	4-3.5
	3.5-2
	2-1
	1-0
	

	三、系统软件

	11
	中心管理平台软件系统
	6
	满足招标文件要求，具有自动筛选、判定出粤T非绿色环保标志车辆、未通过年检车辆、未持有入城许可证货车的交通违法信息数据。包括数据安全交换、数据比对、预处理、再对比、数据筛选设置、人工/自动审核、日志管理、查询统计、用户管理等功能。
	6-5
	5-3.5
	3.5-1.5
	1.5-0
	

	12
	与非现场执法系统关联
	8
	满足招标文件要求，具有机动车交通安全违法信息上传、设备运行状况信息上传、与非现场执法系统时间同步、接收非现场执法系统下发的指令等四项功能；每具备1项功能得2分，最高得8分。
	

	13
	与交通流信息采集系统关联
	6
	满足招标文件要求，具有交通流信息上传、设备运行状况信息上传、接收交通流信息采集系统下发的的指令等三项功能，每具备1项功能得2分，最高得6分。
	

	14
	与集成指挥平台卡口系统关联
	6
	满足招标文件要求，具有车辆通行信息的上传、设备运行状况信息上传、接收交通流信息采集系统下发的的指令等三项功能，每具备1项功能得2分，最高得6分。
	

	四、施工组织方案

	15
	实施组织方案
	8
	项目管理合理、人员安排和材料组织，工序工艺合理；安全施工措施完善，合理安排进度，工期保证措施合理。
	8-7
	7-5
	5-2
	2-0
	

	五、培训方案

	16
	技术培训方案
	4
	符合招标需求，培训内容丰富，安排科学合理。
	4-3.5
	3.5-2
	2-1
	1-0
	

	合计
	100
	得分总计
	


注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

第四部分   合 同 书 格 式

中山市黄标车限行非现场执法系统项目（一期）
合  同  书

项目名称：_________________________________ 
            合同编号：_________________________________
            签订地点：_________________________________
2014年    月    日

（供参考，甲乙双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）
根据中山市黄标车限行非现场执法系统项目（第一期） (招标编号：ZZ21405833)的招标结果，________________（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

1、 合同标的

1． 合同内容：系统设备供货、软件及施工、安装、调试、检测、培训、验收、验收合格后质保期内的维护保修、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障及实现系统功能所需的所有设备和设备安装过程中所需的所有管线和辅助材料等全部相关服务。

2． 货物（软件）名称、型号、规格、制造商、数量

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	具体的供货范围、技术规格详见合同附件    。


2、 价格

1.  合同总价：

           （人民币）大写                                  (￥              )。
2.  总价包括了货物材料、配套设施（实现系统功能所需的所有设备和设备安装过程中所需的所有管线和辅助材料）、软件、包装、税费（包括关税、增值税）、运费、保险费、安装、调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期内和免费上门服务期内等的全部费用。价格明细清单见合同附     。
3. 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

4. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

3、 系统建设目标

系统的整体功能符合甲方所描述和乙方投标承诺的中山市黄标车限行非现场执法系统项目（一期）的要求，应达到招标文件要求的功能要求和技术指标。
4、 货物产地及标准

1. 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。
2. 标准：

3. 本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5. 所有软件必须是正版并有制造商使用授权证明。

6. 乙方提供目标应用软件系统的设计说明文档（系统设计文档、详细设计文档等）以及预留二次开发接口（包括二次开发接口说明文档）。
7. 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、工具等交付给甲方。

8. 乙方保证所售系统不会侵犯任何第三方权利。

5、 包装、运输及保险

1. 乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 由乙方负责根据甲方指定的安装地点, 将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

5. 乙方负责货物在系统安装调试验收合格前的保险，负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6、 系统建设、软件开发、系统集成的进度与管理

1． 合同签订后，由乙方提供本项目的实施计划，由甲方签字确认后，乙方需严格按照本计划安排工程进度；
2． 合同签订后   个日历日内完成软件前期开发工作；
3． 软件前期开发后，利用   个日历日做试点试运行，并对系统软件进行修订完善；
4． 试点试运行完成后进行为期   个日历日的推广实施阶段；
5． 推广完成后由甲方组织验收小组对乙方提供的系统进行验收；
6． 项目管理：
6.1 合同各方指派代表组成本系统建设项目管理小组。合同各方可以根据具体情况重新指定本方项目管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方。甲方也可以指定第三方作为自己的代理人参加项目管理小组。项目管理小组的成员应该能够符合项目的要求，甲方所指定的项目管理小组成员必须包括项目负责人、专职的系统管理员，其中项目负责人承担起本合同执行过程的日常管理（包括双方的接口工作、协调工作进度、组织合同验收等）和商务管理（包括合同变更、合同款项支付等），能代表甲方对决策、负责相关项目计划、项目需求；专职的系统管理员全程跟进项目实施过程，学习系统日常的维护、管理操作，协助开展合法普通客户端的安装、普通用户的操作培训，并在项目试运行开始后承担起系统的维护工作。

6.2 合同双方重新指定的小组成员如涉及到本项目的重要方面，更换应事先征得对方的书面同意。另一方应该及时审查更换方提出的书面建议。双方应在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论此项更换。

6.3项目实施的主要目标是使项目中的所有硬件和软件安装调试完好并正常运转，进而实现系统的整体功能并全面满足双方签字确认的需求。

6.4对本次采购的所有软件产品的集成，必须在标书规定的环境下, 实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。乙方有责任且必须承诺使建设单位的系统达到以上目标。

6.5项目需求以需求调研后双方确认的内容和要求为准，乙方必须与甲方紧密配合，准确把握需求并快速响应用户需求存在的变化。相关操作详见第七条第7点需求与需求分析、第八条项目变更的条款要求。

6.6 乙方所提交的系统或模块必须经过严格的测试，并经甲方确认后，才能上线试用。如与双方确认的项目需求不符，经双方确认后，乙方必须按确认的要求进行无条件的更改。

6.7整个工程从开始直至项目最终验收合格前，必须保证不少于3名核心技术开发人员常驻用户开发现场，并参加用户方的考勤管理；在开发期间，未经甲方建议或许可，项目开发主持人不能变更，核心开发人员至少3人不能变更。

7． 需求与需求分析

7.1 甲乙双方将根据招标文件中甲方为其业务建立的系统及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

7.2 乙方应在获取上述需求信息和资料后，加上现场需求调研的结果，及时完成需求说明书并向甲方提交，甲方收到需求说明书后必须在 五 个工作日内给予确认或提出异议，逾期视为甲方认可。经甲方认可的需求说明书，甲乙双方必须在 三 个工作日内签字，签字后作为本合同的附件。

7.3甲方对乙方提交的需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中系统的适用性、需求性、可用性的认可。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书在今后出现任何与乙方设计所相关的技术问题或进行技术调整，仍由乙方承担责任。

7.4 如甲方未在约定的时间内完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付日期。

7.5需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书经双方签字后，作为本合同的附件，具有与本合同相同的效力。

8． 系统项目工程环境提供

甲方应依据系统项目实施的条件和性质，向乙方提供系统的施工、安装和集成环境及相应设备。乙方应依据工程的进展，在甲方提供相应施工和安装环境所需的合理时间之内，提前 三 个工作日以书面形式通知甲方。如甲方未能在该时间内提供该施工和安装环境，乙方可相应顺延交付日期。

9． 进度报告

乙方应于每周以书面形式向甲方提供书面的项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的开发项目、有无遇到的困难和障碍的情况、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及/或变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道的情况或甲方要求知道的情况。如有重大问题或重要变更发生，乙方应在变更发生之日起 三 个工作日内向甲方做出书面报告。如乙方违反本条的规定，乙方应当承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在 三 工作日内回复乙方，逾期视为认可乙方的书面报告。

7、 项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保系统的质量，在本合同签署后，甲乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的建议，包括增加或减少系统的相应功能、调整有关技术参数、变更交付或安装的时间与地点。为此，双方同意：

1、项目变更包括计划变更、需求变更。计划变更的依据为本合同第七条第1点至第5点中所描述的项目进度计划，需求变更的依据为双方第一次签订的需求说明书。

2、如甲方提出变更，甲方项目负责人应当将变更请求以书面、盖章的形式提交给乙方。乙方应在 五 个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

3、甲方在收到乙方的回复后，应在 五 个工作日内以书面方式通知乙方是否接受乙方上述回复，逾期视为接受乙方回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应在 三 个工作日内对此变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

4、如乙方提出变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等，必须双方协调一致，变更才能生效。

5、甲方在收到乙方的上述变更建议后，应当在 五 个工作日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议，逾期视为接受乙方回复。如果甲方接受回复，则双方应在 三 个工作日内对此变更以书面形式作出确认，双方按照变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

6、在项目建设过程中，由于双方配合因素导致项目计划顺延所造成的计划变更，乙方将向甲方提交项目计划变更备忘，甲方收到后，应当在三个工作日对此变更以签字确认，逾期视为接受，双方按照变更后的项目计划履行本合同。

8、 技术文件交付

1． 乙方完成工程施工并通过对系统实施的自我检测后，应按照竣工文件编制要求，编制《工程竣工文件》，并应在脆弱性分析和风险分析基础上编制《系统安全管理建议书》。竣工文件应满足完整性、一致性和可读性要求。
2． 最终提供的软件产品应包括各种本项目相关的软件系统、各阶段开发文档、运行稳定可靠的本系统安装程序、注释清晰明了的能够编译生成目前正在运行的应用程序的源代码。

3． 所有的技术文件必须用中文书写，并将本系统的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等汇编成册交付甲方。

4． 所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在本合同总价中。

5． 甲方收货后如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6． 乙方提供的文档和资料均应以磁介质(或光盘)和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。
9、 工期及项目实施地点

1. 工期：合同签订后 30 日内完成供货、系统实施安装调试、试运行并交付使用。
2. 项目实施地点：中山市公安局交通警察支队指定地点。
10、 付款

1． 付款办法：
在合同签订并生效后10日内，甲方支付合同总价的30％给作为预付款，实际支付时间以财政局拨款之日为准；在完工初验收后，甲方支付合同总价的40％作为进度款，实际支付时间以财政局拨款之日为准；在本项目通过甲方组织的验收合格并办理结算后1个月内，甲方支付至结算价的95 ％，实际支付时间以财政局拨款之日为准；在本项目验收合格满3年后的1个月内，甲方付清余款（合同价的5%），实际支付时间以财政局拨款之日为准。
2． 付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
3． 每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装发票及有关服务发票）。

4． 本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
11、 安装与调试

1． 乙方派出的服务人员应具备相应的资质及相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装调试本合同的货物并达到本合同要求。

2． 乙方派出的安装队伍须具有相应安装经验及资质, 保证安装达到本合同附件中的安装、调试、保养服务条款的要求。

3． 乙方必须对甲方现场进行详细考察，完全了解工地的状况及环境要求。

4． 乙方负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

5． 乙方负责提交详细工程安装进度表。

6． 乙方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

7． 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

8． 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。
9． 乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

10． 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。
11． 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

12． 设备全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录，调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
12、 现场管理
1． 为便于管理，甲方和乙方在项目期间的联络，应通过指定的乙方和甲方的全权代表进行。

2． 从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，甲方应实施必要的措施配合乙方做好施工现场的安全工作。

3． 乙方派出的服务人员须遵守甲方的各项条例。
4.  乙方派出的服务人员必须遵守安全、文明施工、操作原则，如因乙方原因导致甲方或者其它任何第三方人身、财产损失的，乙方应承担全部责任；
13、 验收

1． 乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

2． 乙方负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。
3． 产品必须有3C合格证或同等证书。

4． 在有关部门进行验收时，甲方应及时配合乙方。

5． 乙方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方有权拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。
6． 因物品的质量问题发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7． 甲乙双方按招标文件、投标文件及本合同和有关附件的规定进行验收，具体要求见合同附件    。

8． 验收完毕由甲乙双方及在验收报告上签名。

14、 质量保证及售后服务
1. 乙方必须提供原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，能提供一切生产厂家能提供的原厂保修服务。否则，任何时候一经验证发现，由乙方无条件更换为原装正品，并承担由此造成的一切直接或间接损失。
2. 乙方对整个系统提供   年免费保修服务及技术支持服务。自双方代表在验收单上签字之日起计算。

3. 乙方负责提供终验结束后     年的应用系统免费软件版本升级及功能更新服务。
4. 在保修期内，乙方负责对其提供的设备、软件进行维修保养，不再向甲方收取费用。凡涉及硬盘损坏的故障，免费更换硬盘的，故障盘由甲方自行妥善处理，不需返还保修服务商，以确保数据安全。在此期间如用户提出修改软件，对于因原软件影响系统正常运行而提出的，乙方应予免费修改；对于其他的修改，由双方协商解决。
5. 免费保修期内，所有设备保修服务方式均为上门保修，即由乙方或原厂家派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均不再收取。
6. 系统维护

1） 对甲方要求的不定期维护提出响应措施。

2） 对于甲方或维护人员提出的修改设计的响应措施。

3） 文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在一周内更新有关技术文档并提交甲方。

7. 技术支持

1） 乙方提出系统通过验收后的支持方案。
2） 乙方提供7×24小时的技术咨询服务。

3） 乙方提供每年对系统运行状况进行二次评估服务。

8. 故障响应

1） 乙方提供7×24小时的故障服务受理；

2） 乙方对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3） 故障服务的现场响应时间小于4小时,即4小时内有能够处理故障的技术人员到达现场,12小时内排除故障,并指定技术工程师、项目经理负责跟进本项目。

9. （招标文件所列以上未提及的内容。）

15、 培训

1． 乙方负责对甲方人员进行全面技术培训。
2． 乙方对甲方主要管理员提供原厂培训服务。
3． 培训内容包括                           （按投标文件的承诺）                                             。
4． 乙方需对甲方的系统维护管理人员提供下列专业培训：

（1） 系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。

（2） 每年提供1-2次新技术、新产品等方面的培训。
5． 为了保证培训与实际应用的结合，要求在系统实施现场安排现场培训，一般包括安装和配置、目录、故障排除以及系统管理，并提供详细的培训文档、安装配置文档、故障解决手册和系统管理文档。

6． 安装运行后，要求实施方的技术人员为用户指定管理人员提供一对一培训，培训分为系统培训和应用培训，帮助他们了解项目的基本功能和使用维护技能。

7． 乙方提供例行现场免费培训，培训内容包括产品的安装、调试、使用和一般的维护等。
8． 乙方负责对各类培训对象编写不同的培训教材。

9． 乙方派出具有相关专业资格和实际工作经验的教师和相应的辅导人员进行培训，培训所使用的语言采用中文。
10． 受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

11． 培训地点：         。
12． 培训人数：培训  人。

（具体内容按照中标人投标文件的承诺确定）
16、 知识产权

1． 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。
2． 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的所有权、使用权归甲方所有。

17、 产权与风险转移

1． 货物的产权，在货物验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。
2． 货物损坏、灭失的风险在验收合格，甲乙双方签署验收合格证书并移交交付使用时由乙方转移至甲方。
3． 如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
4． 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

18、 索赔

1． 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2． 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

a) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方已支付的合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

c) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3． 乙方收到《索赔通知》后20个日历日内，未给甲方答复的，将被视为索赔以被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后20个日历日内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利（包括但不限于索赔诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。
19、 违约责任

1． 若甲方无正当理由拒收货物，则甲方应向乙方支付物品总金额5%的违约金；

2． 若甲方无正当理由逾期支付合同价款，则每延迟一日，甲方应按应付未付款项的0.3%向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%；

3． 乙方逾期完工，则每日按合同总额0.3%向甲方支付违约金，但总额不超过合同总额的10%；若乙方逾期完工超过30天，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

4． 若因乙方提供的货物质量、指标不符合投标文件、本合同以及甲方要求导致不能通过甲方验收的，则乙方应在甲方限定的期限内无条件进行整改，若乙方拒绝整改或整改后仍无法通过甲方验收的，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。
5． 保修期内若乙方未依约履行维修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金人民币伍千     元，造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，若乙方在甲方通知时起5日内均未能排除故障或者拒绝进行维修的，则甲方有权委托第三方进行维修，且乙方应承担由此产生的全部费用。
20、 保密规定

1． 甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料，特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。
21、 争端的解决

1． 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2． 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3． 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
4． 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、 不可抗力

1． 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

2． 合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

3． 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

4． 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，并提供相关部门的证明以证明事故的存在。

5． 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响达60天以上，甲乙双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同。这时，甲乙双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。
23、 税赋
1． 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。
2． 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。
24、 合同生效

    本合同经双方授权代表签字盖章后即时生效。
25、 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，另一方可立即终止本合同。

26、 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼诉讼解决。法院受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

27、 其它

1． 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与投标文件互为补充，如本合同与投标文件不一致的，以本合同为准。
2． 在执行本合同的过程中，甲乙双方在双方同意的情况下可另行再签订保密协议或廉政协议作为合同附件，与本合同具有同样法律效力。

3． 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

4． 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。
5． 本合同正本一式    份，甲乙双方各执    份，广东志正招标有限公司和中山市政府采购管理办公室各执一份。

6． 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

甲方法定代表人（签字）：                        乙方法定代表人（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：
日    期：                                      日    期：
合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围……………………………………………………………………………………
附件2  价格明细清单 ……………………………………………………………………………………………
附件3  货物交货及项目进度要求 ………………………………………………………………………………
附件4  安装、调试、培训、售后服务计划……………………………………………………………………

附件5  验收标准…………………………………………………………………………………………………
附件6  技术文件（包括图纸、手册等）………………………………………………………………………
附件7  招标文件…………………………………………………………………………………………………
附件8  投标文件…………………………………………………………………………………………………
附件9  中标通知书………………………………………………………………………………………………
备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第五部分   投标文件格式
自查表

1. 商务评审自查表

	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

2. 技术评审自查表

	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

商 务 篇

表5-1  投标函
致：广东志正招标有限公司
根据贵方为中山市黄标车限行非现场执法系统项目（第一期）的投标邀请函(招标编号：ZZ21405833)，签名代表         （姓名、职务）         代表投标人  （投标人名称）    参加投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：
1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的设备与服务投标总价为（人民币）：
   _______                 ____（大写），____________________（小写）。
2．我方郑重承诺：除《投标商务响应与招标文件差异一览表》、《所投产品（功能模块）技术指标与招标文件差异一览表》中的差异外，投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供设备或服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．投标人的投标文件自投标截止之日起有效期为90天。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日。
5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
           

             邮编：
电话：




      传真：
投标人代表姓名、职务（印刷体）：
投标人名称：（公章）







法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。
表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致：中山市公安局交通警察支队/广东志正招标有限公司：

                             同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

            2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


法定代表人授权书

致：中山市公安局交通警察支队/广东志正招标有限公司：

兹授权                   同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                          。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

            2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。


表5-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1. 投标人需提供相关部门出具认定贵公司属于小型或微型企业的证明文件，如不提供评审委员会有权将不予以价格扣除。

2. 若投标人不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给与不给予产品的价格扣除。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日期：

表5-4  开标一览表

招标编号： ZZ21405833                                          金额单位：元（人民币）

	序号
	名称
	投标价
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价
	大写：                                   元整（小写：￥                  元）


注：

1. 此表的总计系所有需采购人支付的设备材料、业务调研、系统设计、相关软件、备品备件、运费、安装及相关服务的金额总数即报价总价。

2. 设备材料价格是包括了所含设备材料、安装材料及设备配件的制造或采购、包装、税费以及验收等的全部费用。

3. 安装验收价格包括了设备和材料的安装验收等的全部费用。

4. 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。
投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：
表5-5  详细报价清单
招标编号： ZZ21405833                                                                                        金额单位：元（人民币）
	序号
	设备名称
	功能和性能、技术参数
	品牌
	所投设备是否属于小型或微型企业产品
	数量
	单价
	总价

	1
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	集成与售后服务费（含安装费、调试费、保修等）
	

	
	人员培训
	

	
	运杂费、保险费
	

	
	税金
	

	
	其他
	

	其中（小型或微型企业所投设备总额）：

	合计：


注：
2、 按子系统分项报价，包括但不限于软件开发、数据初始化、系统调试、全面运行、人员培训等费用，包括设备、软件清单中没有列出而项目实施必须的设备材料。
3、 投标人需在上表明确填写所投设备是否属于小型或微型企业生产（并出具所投设备生产厂家获得相关部门出具认定该公司属于小型或微型企业的证明文件） ，如不明确注明或没有提供相关证明文件，评审委员会有权对其不予以价格扣除。
4、 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准。
5、 分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标总价。
投标人名称（并加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日期：

售后技术服务期后相关服务价格

	序号
	服务事项
	价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


表5-6  投标商务响应与招标文件差异一览表
招标编号：ZZ21405833
	序号
	章节
	招标文件要求
	投标人应答
	响应或差异情况说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 请在上表填写与招标文件要求有差异的内容，包括优于/差于招标文件的要求；

2、 投标人报价的内容与招标文件的商务要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写；

3、 如果与招标文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应招标文件中所给出的关于该货物的全部指标。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-7  重要指标响应表

招标编号：ZZ21405833
	序号
	招标文件页数
	节/段
	招标要求（内容提要）
	投标人应答
	备注

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 


注：如招标文件中标有“★” 、“重要指标” 或投标人认为重要的内容，请在上表填写。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日    期：
表5-8  投标人基本情况
1、 投标人概况

1． 投标人情况介绍表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
4）随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章

5）请投标人在投标文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

2、 投标人资格条件证明文件

投标人必须按照本招标文件《第一部分投标邀请函》的“投标人资格要求”要求提供相关证明文件复印件（加盖公章）。
3、 投标人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4、 合作机构与供货渠道情况

	序号
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	1
	代理或生产厂家（或开发商）
	单位名称：

地址：

销售负责人：
	联 系 人：

联系电话：

传    真：

	2
	关键产品（1）合法来源渠道
	产品名称：

制造/供应商：

生产地：

经销总代理：

来源验证查询专线：

介绍和报价权威网址：

售后服务验证查询专线：
	联 系 人：

联系电话：

传    真：

	3
	关键产品（2）合法来源渠道
	产品名称：

制造/供应商：

生产地：

经销总代理：

来源验证查询专线：

介绍和报价权威网址：

售后服务验证查询专线：
	联 系 人：

联系电话：

传    真：

	…
	…
	…
	…

	…
	售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	联 系 人：

联系电话：

传      真：


5、 其他

1. 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

	时 间
	受处理的原因

（注明采购项目名称及处理原因）
	处理的内容

（如受到禁止一段时期参加中山市范围内某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间）
	备 注

	
	
	
	


2. 其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

                        

             公司标记样本


   我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
投标人名称（加盖公章）： 

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-9 项目负责人/项目经理/技术负责人简历表

招标编号：ZZ21405833
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事项目管理/项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目负责人/项目经理/技术负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。
投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-10  售后服务情况表

招标编号：ZZ21405833
	售后服务中心

名称
	

	注册资金
	
	服务部门

总人数量
	
	其中

专业维修人员数
	

	地址
	
	法定代表人
	

	电话
	
	传真
	
	公司网址
	

	产品维修情况（包括其他单位售后服务情况、售后服务业绩情况等）
	

	用于售后服务的通讯、办公、检测设备
	

	售后服务负责人
	
	电话
	
	移动电话
	

	售后服务中心主要专业技术人员情况

	姓名
	职位
	职责
	学历/专业
	获得认证资质证书
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	（此表可延长）


有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：
表5-11 拟为本项目实施主要人员情况表

招标编号：ZZ21405833
	姓名
	部门和职务
	职责
	获得认证资质证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-12 2011年以来完成的同类业绩项目一览表
招标编号：ZZ21405833
	序号
	项目名称
	主要产品
	合同金额
	完成时间
	项目情况
	项目单位联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：投标人需附相关项目的合同要点（能反映合同标的、标的性能和当事人情况）或验收报告的复印件，并加盖公章。
（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

 
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
 

日  期：

表5-13 投标保证金退还说明格式

退保证金说明
致：广东志正招标有限公司中山分公司
我方为中山市黄标车限行非现场执法系统项目（第一期） [招标编号：ZZ21405833]所提交的投标保证金            元，请贵公司退还时划到下列帐户：
收 款 单 位：

收款单位地址：
开 户 银 行：
帐       号：

联   系  人：

联 系 电 话：
投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-14 中标服务费承诺书

承诺书号：ZZ21405833
致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵单位组织的中山市黄标车限行非现场执法系统项目（第一期）（招标编号：ZZ21405833）中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位（地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20-22室，户名：广东志正招标有限公司中山分公司，开户银行：中国工商银行中山市银兴分理处，帐号：2011 0236 0920 0018 404）交纳中标服务费。
我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。
特此承诺！

投标人名称（并加盖法人公章）；

投标人法定地址：

投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：
传    真：

承诺日期：            年    月    日
技 术 篇

表5-15  所投产品（功能模块）技术指标与招标文件差异一览表
招标编号：ZZ21405833
	序号
	产品名称
	招标文件要求
	投标人应答
	响应或差异情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	
	此表可延长
	
	


注：

1、 投标人必须按照采购清单（分系统）（或招标文件上对所采购货物技术要求）和投标产品的技术参数响应逐一填写此表内容。包括正偏离/负偏离招标文件的要求；

2、 如投标人不填写或填写不完全，或所投产品与招标文件要求存在差异而没有在上表列明的，评标委员会有权认定该投标为无效投标。

3、 投标人报价的内容与招标文件的技术有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-16中山市黄标车限行非现场执法系统（第一期）建设方案

投标人应根据《用户需求书》的相关内容，编制满足用户功能需求的建设方案。对方案建设书的总体要求：

1、 内容应该是系统的、完整的、全面的；

2、 应当具有科学性、合理性、可操作性；

3、 建设方案应包括必要的分析、计算过程；

4、 中标人的该部分内容将是构成合同附件的重要部分。

包括但不限于系统架构、现有基础数据情况、业务数据采集情况、数据库建设方案、建立数据采集、更新和维护的长效机制方案、软硬件规划和部署方案等。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-17  测试和验收方案

a) 系统测试

投标人须拟出具体的测试计划、测试的内容和方法，包括但不限于单元测试、整体系统测试、压力测试等。
b) 项目验收
投标人须拟出提出验收的详细计划，包括各个分阶段如项目初验、项目终验的具体内容。
c) 验收标准及要求

投标人所提供的产品性能和质量必须符合国家技术标准规范，并满足中山市金盾工程警用地理信息系统平台系统建设工作的实际需求，验收结果以中山公安局确认为准。

d) 文档交付

1) 投标人提供的技术文件应能够满足采购人对投标人所提供的软、硬件安装、使用、维护、应用开发的需要；

2) 投标人应提供在对系统功能进行详细分析的基础上，根据系统设计要求编写的应用软件需求说明书；

3) 投标人应提供应用软件逻辑设计文档，系统结构设计文档，数据库设计文档，接口需求说明书，接口设计文档，系统详细设计说明书，应用软件模块设计文档，软件故障处理流程文档；

4) 投标人应提供应用软件配置说明书和应用软件使用说明书(包括用户手册、操作手册、维护手册)；

5) 投标人应提供应用软件开发总结文档，对软件开发过程中的主要技术问题给出详细解答；

6) 投标人提供的文档和资料均应以磁介质(或光盘)和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。
投标人名称（并加盖公章）： 

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-18  售后服务计划

招标编号：ZZ21405833
	售

后

技

术

维

护

服

务
	主要内容应包括但不限于：

1、 维修技术人员情况；

2、 应急维修时间安排；

3、 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)；

4、 项目服务承诺。

	承

诺
	


注：

1) 表中应明确制造商、投标商的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(质保期内、质保期外)、主要零配件价格(质保期内、质保期外)、其它服务承诺。可用附页形式说明。

投标人名称（并加盖公章）： 

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5-19  培训方案

投标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、网络监控及系统配套管理软件等内容为主的中、高级培训，投标人需提出详细的用户培训计划，至少包括：

· 领导用户、普通操作员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

· 培训课程安排、培训方式及时间；

· 要求对各类培训对象编写不同的培训教材。

· 受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

· 对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：

· 系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。
· 每年提供1-2次新技术、新产品等方面的培训。
投标人名称（并加盖公章）： 

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

















































公司公章样本






































被授权代表身份证复印件














法定代表人身份证复印件













