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第一部分   招标公告
    山东中钢招标有限公司（以下称招标代理机构）受青岛市公安局黄岛分局交通警察大队的委托，就其安装多功能电子警察项目（二次）及其相关服务以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。
一、项目说明：
1. 项目名称：安装多功能电子警察项目（二次）
2. 项目编号：HD2014CK1015
二、采购内容：
安装多功能电子警察                             采购控制价：400万元。
（具体内容详见招标文件第三部分）。
三、对投标人的资质要求： 
对投标人的资质要求：
1、在中华人民共和国境内注册且具有独立的企业法人资格企业；（开标时提供营业执照副本原件）；
2、投标人须具有中国安防协会颁发的安防工程企业资质证书一级证书或省级（含直辖市）或以上公安部门颁发的有效的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》一级资质；（开标时提供证书原件或加盖单位公章的复印件）；
3、投标人须具有工信部颁发的系统集成二级及以上资质（开标时提供资质原件或加盖单位公章的复印件）；
4.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；
5.本项目不接受联合体投标。
四、招标文件的获取：
本项目招标文件2014年4月11日从www.jnxzxk.gov.cn“公共资源交易大厅-政府采购”栏中下载。
五、本项目不组织现场踏勘。
六、招标文件的答疑：
1．投标人若对本招标文件有疑问，请在2014年4月17日16:00前将电子版（doc、txt）通过邮箱匿名发送邮件至hd85166712@163.com，疑问文件中标明项目名称和项目编号，不允许出现投标人名称。投标人的疑问文件统一命名为“对（项目编号）的疑问”。
2．招标人对投标人的答疑文件以及招标文件澄清、修改，于2014年4月23日16:00前发布在www.jnxzxk.gov.cn“公共资源交易大厅-政府采购”。答疑文件一经发布，招标人即认为本项目所有投标人已经收到该答疑文件。投标人应按时自行查看答疑文件，否则责任自负。
3．招标人视采购具体情况，若变更开标时间，将在www.jnxzxk.gov.cn“公共资源交易大厅-政府采购”栏发布变更公告，投标人在开标前应及时查看，否则责任自负。
七、投标保证金的提交：
投标保证金金额（人民币）：
本项目投标保证金为40000元。

八、投标截止时间、开标时间和地点：
1．投标截止时间和开标时间：2014年5月5日9:30。
2．开标地点：山东省青岛市黄岛区朝阳山路10号（原胶南市北京路10号）阳光大厦5楼开标室。
3．请投标人于2014年5月5日9:00至9:30在开标地点递交投标文件和招标文件要求在投标截止时间前递交的其他材料，逾期递交或者不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。
九、本公告发布媒体：
青岛市政府采购网：
http://zfcg.qingdao.gov.cn
青岛市黄岛区行政许可与公共资源交易服务中心网站：
http://www.jnxzxk.gov.cn
十、招标人及招标代理机构联系方式

招标人：青岛市公安局黄岛分局交通警察大队  联系电话：0532-55586628
招标代理机构：山东中钢招标有限公司   联系电话：0532-85722157
十一、监督电话:
青岛市黄岛区财政局政府采购管理监督办公室：0532-85161875
青岛市黄岛区监察局电子监察室：0532-85166711
山东中钢招标有限公司
2014年4月11日
第二部分   投标人须知
一、定义
1.“招标人”系指青岛市公安局黄岛分局交通警察大队。
2.“投标人”系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的独立法人。
3.“评标委员会”系指由山东中钢招标有限公司负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。
4.“中标人” 系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购方签订合同资格的投标人。
5.“招标代理机构”系指山东中钢招标有限公司。
6. “原件”系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或投标人所在地公证处出具的文件复制件公证书。
7.解释权：本政府采购招标文件的解释权属于招标人、招标代理机构。
二、招标文件说明
1. 适用范围：本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。
2. 招标文件的答疑
2.1 招标代理机构对招标文件的答疑内容将以答疑文件形式发布在www.jnxzxk.gov.cn“公共资源交易大厅-政府采购”栏；答疑文件的内容构成招标文件的组成部分。
2.2 各潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，要求澄清的潜在投标人应按第一部分招标公告规定的要求进行提疑。招标代理机构将在招标公告规定的时间前以答疑文件的方式发布在www.jnxzxk.gov.cn“公共资源交易大厅-政府采购”栏。未有疑问视同接受招标文件要求。
3. 所有参加投标的投标人递交的投标文件将按有关规定予以存档，无论中标与否，投标人递交的一切投标材料均不予退还。
4. 本次招标不接受联合体投标。
三、投标文件的编写
投标人应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标报价对招标文件做出实质性响应，否则其评审资格有可能被评标委员会否决。
（一）投标文件的组成
1.资格、资质证明文件
⑴投标函（见附件格式）；
⑵法定代表人身份证复印件、授权委托书（见附件格式）及全权代表的身份证复印件；
⑶投标人基本情况表（见附件格式）；
⑷资格资质证明材料；
a.营业执照副本复印件；
b.投标人提供的资质证明文件、技术合格证书、售后服务网络证明资料、产品检测报告，招标文件要求的资质证书、如国家规定需许可生产经销的，则还应提供许可证；
⑸《投标人提交的资格资质文件原件登记表》，为方便资格资质文件递交、审核、退还，请投标人另外准备一份《投标人提交的资格资质文件原件登记表》同资格资质文件原件一同递交；
注：《投标人提交的资格资质文件原件登记表》所列文件资料为评标结束后可退还资料原件，法定代表人授权委托书原件需附投标文件正本中。
⑹投标人认为需要提交的其它相关证明文件。
2.技术文件
⑴ 技术文件目录。
⑵技术配置说明，包括所提供设备型号、规格、技术数据、材料、外观处理（若有）的详细描述及对应的产品图样。投标文件需对招标文件的技术要求一一做出响应，提供的支持证明材料缺少或不完整、不详细的可根据本招标文件评标办法扣分或按无效投标处理。
注：技术配置说明不完整、不详细的，评标委员会可酌情扣分或不认可，确认为无效标书。
⑶ 技术偏离表（见附件格式）。
⑷ 服务方案（包括安装、验收、培训、质保、售后等服务方案）。
⑸ 投标人认为需加以说明的其它内容。
3.商务文件
⑴商务文件目录
⑵公开报价一览表（见附件格式）
⑶报价货物数量、价格表（见附件格式）、产品图样
⑷商务情况表（见附件格式）
⑸2011年01月01日至今同类项目业绩一览表（见附件格式），并提供中标通知书复印件、合同复印件（合同涂改无效，需加盖企业公章）和验收报告复印件等材料，中标通知书原件、合同原件和验收报告原件应一并提交供评委评审。
⑹投标人认为需加以说明的其它内容。
（二）投标文件的数量、密封和标记
1. 投标人应提交投标文件（报价文件）正本壹套、副本陆套，每套投标文件应注明项目名称、项目编号和投标人名称，封面右上角分别标明“正本”或者“副本”。
2. 投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，在封口启封处加盖投标人公章，并由法定代表人（或其全权代表）签字或盖章。
3. 密封袋上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“请勿在  年  月  日  时之前启封”字样。
4. 若未按上述要求密封、盖章、签字或者标记，造成的任何结果由投标人自负。
5. 为方便唱价，请投标人另外准备一式两份《投标报价一览表》，单独密封在一个信封内与投标文件同时递交，单独密封的《投标报价一览表》与投标文件中的《投标报价一览表》或投标文件中明细表内容不一致的，以公开唱出的投标人现场确认的内容为准，《投标报价一览表》密封袋上应当注明项目名称、项目编号、投标人名称、“请勿在    年  月  日    时之前启封”字样。
（三）投标文件的签署
投标人代表在投标文件中必须对招标文件所列的各附件进行签署。
（四）投标文件的递交
1. 递交投标文件的地点和投标截止时间：按第一部分《招标公告》的规定递交。
2. 投标截止时间前，投标人应当随投标文件提交：
2.1原件
①投标人的营业执照副本；
②中国安防协会颁发的安防工程企业资质证书一级证书或省级（含直辖市）及以上公安部门颁发的有效的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》一级资质；
③工信部颁发的系统集成二级及以上资质（以在工信部官方网站上查到为准）；
④若法定代表人参加开标会议，需提供法定代表人资格证明；若委托代理人参加开标会议，需提供法定代表人授权委托书和委托代理人劳保证明材料。（劳保证明材料：从劳动保障网上打印，体现个人基本情况及近三个月缴费明细且属于投标人，加盖投标人公章；投标人若网上无相关信息，请当地劳动保障部门出具证明，能体现近三个月缴费明细且属于投标人，加盖当地劳动保障部门公章和投标人公章）；
⑤与会人员身份证；
⑥投标企业注册地检察院预防犯罪处出具的自2011年1月1日起的行贿记录查询书（自出具之日起两个月内有效，行贿记录申请函见附件）；
⑦评分标准要求的材料；
⑧招标文件要求的其他材料。
备注：
不提供上述①

 = 4 \* GB3 ④

 = 5 \* GB3 ⑤⑥项要求的原件的投标人或所提交的原件材料不满足招标文件要求的，其投标视为无效，招标人有权拒绝接受其投标文件其投标视为无效。
不提供⑦评分标准要求的材料复印件，不提供评分项不得分；
投标人应当将上述原件装袋，在包装袋封面列明原件清单，标明项目名称、项目编号和投标人名称。
（2）复印件
上述原件的复印件，须装订在投标文件中。
投标文件中无上述原件①

 = 2 \* GB3 ②

 = 3 \* GB3 ③

 = 4 \* GB3 ④⑤⑥项要求的复印件及招标公告中要求的其他资质、资格证书复印件的投标人，其投标视为无效。
（3）样品
200万像素和500万像素智能抓拍单元（即摄像机）、镜头、防护罩,要求统一组装，补光灯，未提供样品或样品提供不全的为无效投标。
3. 投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
4. 各投标人只有一次报价的机会，且为含税全包价。
5. 开标时，如果投标文件中《投标报价一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标报价一览表》为准。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
四、合格的投标人
符合以下条件的投标人即为合格的投标人：
1. 投标人必须满足招标文件第一部分“招标公告”的要求；
2. 按本部分《三、投标文件的编写》的要求，密封、签署、盖章提供投标文件；
3. 提供的资格、资质证明文件真实有效；
4. 遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律法规的规定。
合格的投标人将具有参与评审的资格。
五、投标文件的有效期
自提交投标文件之日起90日内。
六、投标费用
无论成交与否、产生任何结果，投标人均自行承担所有费用。
七、投标保证金
（一）、投标保证金的提交
1、投标保证金金额（人民币）：
本项目投标保证金为40000元。
2．投标保证金专用账户
开户行：青岛银行胶南支行
户名：青岛市黄岛区行政许可与公共资源交易服务中心
账号：802570200149451
3．投标保证金的提交形式
投标人必须在投标截止时间前通过转账支票、银行汇票、银行电汇、网上银行的形式将投标保证金从投标人本单位银行账户转出，提交到青岛市黄岛区行政许可与公共资源交易服务中心（以下简称“交易中心”）投标保证金专用账户。注册地在青岛市行政辖区以外的投标人不得通过转账支票形式提交投标保证金。投标保证金通过银行电汇或者网上银行形式提交的，必须在投标截止时间前到账。
4．投标截止时间前，投标人必须提交银行电汇凭证复印件，或者提交网上银行电子交易凭证，或者提交转账支票或者银行汇票。银行电汇凭证复印件、网上银行电子交易凭证必须加盖投标人公章，注明项目名称、交易登记号（项目编号）、所投包号、联系电话，以便于投标保证金退还。
5．注意事项
（1）投标保证金必须一项目一交，项目重新招标必须重新提交投标保证金。
（2）交易中心投标保证金业务联系电话：0532-85166708。
6．出现以下任何情况的投标人，取消其投标资格：
（1）未足额提交投标保证金；
（2）投标保证金未从投标人本单位银行账户转出；
（3）投标保证金从投标人子公司、分公司、办事处等账户转出；
（4）投标保证金未通过招标文件规定的转账支票、银行汇票、银行电汇、网上银行中的任何一种形式提交；
（5）通过银行电汇、网上银行的形式提交的投标保证金，未在投标截止时间前到账；
（6）投标截止时间前，未提交加盖投标人公章的银行电汇凭证复印件，或者未提交加盖投标人公章的网上银行电子交易凭证，或者未提交转账支票，或者未提交银行汇票；
（7）法律法规规定的其他情况。
（二）、投标保证金的退还
投标保证金由交易中心无息退还投标人。
1．未中标的投标人的投标保证金
（1）提交转账支票或者银行汇票的，在宣布中标结果后，当场将转账支票或银行汇票直接退还给投标人。
（2）通过银行电汇或者网上银行提交的，在宣布中标结果后2个工作日内，由交易中心直接退还到投标保证金转出账户。
2．中标人的投标保证金
投标保证金通过转账支票或者银行汇票提交的，交易中心须先将其转账支票或者银行汇票存入投标保证金专用账户。
合同签订后，中标人应当向交易中心提交本项目中标通知书原件、经备案的合同副本原件、招标人同意退还投标保证金存档表（存档表见附件，电子版可从www.jnxzxk.gov.cn“资料下载”栏下载）。投标保证金通过银行电汇或者网上银行形式提交的，由交易中心通过网上银行形式退还到中标人原转出账户。投标保证金通过转账支票或者银行汇票提交的，中标人须另提交加盖本单位公章的本单位银行账户信息，由交易中心通过网上银行形式退还到中标人的该银行账户。中标通知书原件查验无误后退还中标人，其他材料由交易中心留下存档。
若投标人提交的转账支票或者银行汇票无法使用，投标保证金不能转入交易中心专用账户，且告知后仍不能将保证金按时汇入交易中心专用账户的，则取消其中标资格，情节严重的由行政监督部门按相关规定处理。
3．注意事项
投标人名称变更的，必须提交工商行政管理部门出具的变更登记情况原件和复印件、变更后的营业执照副本原件和复印件，复印件均须加盖投标人公章。交易中心审核后，按照变更后的情况将投标保证金退还到投标人账户。
4. 投标人发生第二部分第九条（第一款、第二款、第四款、第十一款除外）中所列情况的，其投标保证金将被没收。
八、履约保证金
中标人在签订合同时与招标人协商确定。
九、无效报价
1. 未按本部分《三、投标文件的编写》的要求（密封、签署、盖章）提供投标文件的；
2. 未提供有关资格、资质证明文件；
3. 提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；
4. 未交纳足额投标保证金的；
5. 公开唱标后，投标人撤回投标报价、退出招标的；
6. 投标人相互串通报价的；
7. 妨碍其他投标人的公平竞争；
8. 妨碍招标代理机构或者其他投标人的合法权益；
9. 投标人向招标代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；
10. 中标人不按规定的要求签订合同；
11. 招标文件中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则无效报价；
12.招标文件规定的其他情况；
13. 法律、法规规定的其他情况。
投标人有上述行为之一的，招标机构将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权力。给招标代理机构造成损失的，招标代理机构有索赔的权利；给招标人造成损失的，应予以赔偿。
十、本项目实行业绩公示制度，将对中标候选人业绩材料进行公示，并接受投标人质疑。
根据相关法律法规规定，投标人提供虚假业绩材料或以其他方式弄虚作假，谋取中标的，将按以下规定处理：
1. 中标无效。
2. 没收其投标保证金。
3. 二年内取消其参加青岛市黄岛区政府投资项目资格。
注：业绩公示时间为2个工作日，投标人对中标候选人业绩存在异议的，须在公示期内向招标代理机构（本项目为山东中钢招标有限公司）提出书面质疑。
山东中钢招标有限公司电话：0532-85722157 邮箱：jackyice2817@sina.com。
投标人对招标代理机构的质疑答复不满意，或招标代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内依法向同级财政部门提起投诉。
十一、招标代理服务费
1. 本次招标根据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）的相关规定标准，根据中标金额的80%向中标人收取招标代理服务费。具体标准如下：
	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%


2. 招标代理服务费的交纳方式：中标人在领取中标通知书时以现金、支票的形式向招标代理单位交纳。
第三部分  货物需求及技术要求
1、 货物需求
为提升交通科技管理水平，打造平安和谐交通环境，结合黄岛区城市交通管理实际需求，建设多功能电子警察系统。
1.1 设计标准
安装多功能电子警察系统的设计、建设、验收将以国家、行业相关标准规范为依据，具体包括：
1、《中华人民共和国交通安全法》；
2、《交通管理信息系统建设框架》（公安部）；
3、《道路交通标志和标线》（GB5768）；
4、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）；
5、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198）；
6、《安全防范系统验收规则》（GA308）；
7、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）；
8、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）；
9、《交通电视监视系统工程验收规范》 (GA/T514)；
10、《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515）；
11、《城市道路设计规范》（CJJ37）；
12、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》；（GA 832）
13、《交通技术监控信息数据规范》；（GA 648-2006）
14、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA 833）
15、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GAT497-2009）
16、《机动车区间测速技术规范》（GAT959-2011）
17、《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GAT961-2011）
18、《机动车交通违法行为取证设备技术规范》（征求意见稿）
19、《道路交通技术监控设备建设规范》（征求意见稿）
除上述规范以外，系统建设还将遵循国家现行的各项法规及标准要求。
1.2 建设原则
以“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，确保系统的设计和建设满足城市管理的全局需求，体现城市管理的数字化、自动化和智能化的领先水平。
2.1建设点位
	序号
	建设点位
	序号
	建设点位

	1
	G204国道与S328路口
	9
	上海路与临港八路

	2
	G204国道黄山驻地路口
	10
	泰山路与两河路

	3
	泰山路与海西路
	11
	上海路与黄山路

	4
	G204国道朱家河路口
	12
	珠山北路与海西路

	5
	上海路与滨海五路
	13
	营南头卡口

	6
	泰山路与北京路
	14
	高架桥北卡口

	7
	人民路与北京路
	15
	王台批发市场卡口

	8
	珠海路与北京路
	
	


2.2设计思路
1、采用高清CCD摄像机抓拍图像，嵌入式一体化设计，集抓拍、控制、压缩、视频检测一体，即在摄像机底层嵌入视频检测、信号灯分析等应用软件； 

2、具备卡口监控功能，正常过车拍1张照片，闯红灯等违法行为拍3张特写照片，将3张闯红灯高清照片合成1张三画面高清照片作为违法处罚的依据；
3、具有视频分析车辆逆向行驶、压线行驶，压黄线提前左转行驶、能够分析直行闯红灯和直行右转闯红灯等功能。
4、能够识别出经过路口的违法车辆、正常行使车辆的车牌并且分开存储。
5、采用LED车牌补光灯和LED频闪补光灯进行补光；
6、提供SDK开发包用于接入后台非现场处罚系统；
7、电子警察系统设备应具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心或公安部交通安全产品质量监督检测中心的有效期产品合格检测报告。
8、抓拍违法图片箭头灯、停车线、导向箭头等确保拍摄的执法图证齐全有效。
9、将原有的及新建的电子警察、卡口等系统与智能交通管理中心信息互联互通。
2.3技术要求
不出现漏拍、误拍、错拍的现象，避免出现执法纠纷。
存储违法抓拍图像相关数据。
可以记录下闯红灯车辆的日期、时间、红灯亮时间、红灯持续时间、红灯亮后几秒钟过线、路口、方向等信息和相应车辆图像一一对应起来。
与现有车驾管信息系统实现有效链接，可自动读取相关的车辆、驾驶员信息。
能够独立运行，并可在公安计算机网络上运行。车辆信息及图像能通过光缆等方式传输到指挥中心进行汇总。
能与交警指挥中心平台进行对接。
2.3.1信号状态识别
系统直接通过视频进行红绿灯判断。通过颜色及亮度的结合，以及一组灯“红、黄、绿”三色组合判断来提高准确性。自动实时修正灯的位置，确保摄像机抖动的情况下依旧能够正确检测。
2.3.2图片防伪处理
将抓拍记录的交通违法照片信息传到文件服务器。在违法照片生成的时候叠加并加密，经过加密的违法照片可以进行公告和公证，能够作为法律依据，为执法提供有效性。
2.3.3违法证据处理
各个前端摄像机可以通过光纤等方式与控制中心的服务器连接，通过文件传输软件将前端的违法照片即时传输到中心的文件服务器进行分类保存。网络中断时，系统前端至少可以保存2万幅图片，网络恢复后系统可自动向中心回传数据。
2.3.4设备状态监测
中心能够实时发现前端的状态信息。
2.3.5数据接口规范
前端设备采集的图像通过网络传输到中心，在中心与数据库相关联。后续操作由电子警察处理软件实现。软件数据接口标准参考GA/T496标准进行定义，完全符合公安部最新的车、驾、管信息管理系统的数据库定义，并与车驾管业务系统相连，车辆违法信息纳入全国（省、市、区）统一的非现场执法平台，软件应提供开放式的数据接口满足甲方的任何格式定义要求。
2.4功能要求
2.4.1闯红灯行为检测抓拍
车辆通过路口时，视频自动检测红绿灯状态，红灯亮时，系统拍摄车辆未过停车线时、压在停车线、离开停车线三个位置各1张图片，3张图片组成完整的闯红灯全过程。
防止误拍
前端控制软件连续24小时全天候实时对交通路口对违法车辆的闯红灯违法行为进行检测和抓拍，所有的动作和任务都是由摄像机内置的嵌入式DSP系统自动完成。路口的信号灯为多相位控制时，分左转、直行、右转等信号，防止对不同车道产生漏拍与误拍等情况，有利于执法的公正性和准确性。
捕获
要求检测过程分为：行为预测、行为跟踪、行为判决。系统软件必须同时检测到信号灯的“红灯”信号和检测到有违法车辆经过的信号，正确记录目标车辆。
闯红灯行为判断
对于“红灯”亮后进入停车线且继续向前行驶越过停车线的违法车辆，自动记录该车辆的违法行为。
2.4.2卡口车辆检测记录
系统能对所有经过车辆进行视频检测方式捕获。在监控区域内，按照正常车速(5km/h～200km/h)规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上。

2.4.3车辆逆行监测记录
实现对逆行检测违法行为的抓拍取证:实时采集其逆行的两张过程图片。自动对目标车辆的违法过程图片叠加相关违法信息，并叠加水印，完成对违法行为的现场取证.
2.4.4车辆违法压黄线拍摄
实现对机动车违法压黄线的行为抓拍取证:快速采集其压线的两张过程照片。自动对目标车辆的违法过程图片叠加相关违法信息，并叠加水印，完成对违法行为的现场取证。
2.4.5路口实时图像监控
可以通过网络直接访问前端设备，实时浏览路口各个方向的图像，可以通过监控中心标准的视频综合平台设备直接上大屏幕显示。
2.4.6路口路况视频存储
路口所有视频图像在监控中心采用磁盘阵列集中存储，存储模式支持冗余方式。录像存储采用节约录像存储空间的移动侦测方式。
2.4.7车牌号码自动识别

1)在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，所能识别的字符包括:

	阿拉伯数字
	“0～9”十个

	英文字母
	“A～Z”二十六个

	省市区汉字简称
	京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

	04式军用车牌汉字
	军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成、京

	号牌分类用汉字
	警、学、使、领、试、境、港、澳

	07式武警车牌字符
	WJ、00-34、A-Z、0-9

	2012式新军牌
	最新2012式新军牌


2)能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3)识别指标应符合GA/T833-2009标准。
2.4.8路口图片缓冲存储

在路口配置嵌入式路口终端设备，负责监测行驶车辆违法状况的图片缓存，并实时向中心上传图片信息。
2.4.9布控车辆自动报警
用户可以将盗抢车辆、交通肇事逃逸车辆或其他的特定车辆的模糊车牌号码录入系统报警数据库中，当系统识别出来的车辆车牌符合条件时，自动将车牌报警信息传输到指挥中心，报警信息应包括车型、车辆通过时间、车辆图片等。
2.4.10交通流量分析统计
前端摄像机应有实时交通流量统计功能。要求能够按路口单位、路口名称、车辆类型、车道号、报表类型进行流量统计。
2.4.11网络远程维护

实时查看前端设备的运行状态。前端设备在检测到系统故障时，进行自动恢复。可以通过公安网访问前端设备，并能通过网络实现远程维护、远程设置、远程调整等功能。
2.4.12 大货车闯禁区抓拍功能
可以实现对路口禁止大货车闯禁区抓拍，自动上传违法分拣平台。
2.4.13可实现设备自动校时、实现音视频点播、设备控制、设备信息查询，状态信息报送、历史音视频文件检索和回放等功能。
2.5电子警察设备
2.5.1高清智能抓拍单元

采用嵌入式一体化设计的200万或500万像素CCD智能摄像机抓拍图像，集抓拍、控制、压缩、视频检测一体，具有视频分析和地感线圈检测两种方式，存储的车辆图像单张能清晰识别红绿灯、车辆牌照、停车线及整个车身的色彩特征情况。
采用逐行扫描CCD智能高清摄像机。
分辨率：200万像素为1600×1200；500万像素为2592*2048。
支持H.264码流输出，可以在抓拍的同时进行视频录像。
帧速率：200万像素为50fps；500万像素为25fps。
输出图片格式：JPEG。
支持断网时本地存储。
接口：1个100M/1000M自适应RJ45接口；1个RS－485全双工接口。
支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。
捕获率：通行车辆捕获率≥95%，闯红灯车辆捕获率≥95%。
车牌识别准确率：≥95%。
识别车牌种类：符合GA/T833-2009标准。
具有网络防雷。
2.5.2夜间补光灯
对夜间光线不足的路口路段，补光灯自动打开。补光灯采用两位一体的频闪脉冲灯进行补光，频闪灯管和大功率LED灯分别控制，兼具LED补光灯及频闪灯的优点，一体化的设计提高设备稳定性、简洁度及美观，亮度≥1800lm，功率＜60w。 

2.6网络接入
前端路口网络由1台路口交换机将路口智能高清摄像机等设备互联，组成路口网络信息交换系统；接入网负责将各路口高清电子警察系统接入中心机房。
2.7中心存储
采用IPSAN的存储方式进行存储。

要求提供存储量计算，图片数据存储不少于180天，视频数据存储不少于15天，考虑冗余。
2.8 三处卡口提升改造，要求三线圈测速，测速准确度能达到标定的要求，违法图片及过车记录图片传输到指挥中心平台，可实时查看、存储路口摄像机视频。
2.9立杆施工
立杆的安装和避雷
立杆安装于路口设定位置。采用带横臂的L型立杆，补光设备与拍照设备均安装在同一根立杆的横臂上。前端设备箱侧挂于立杆上，离地面高度不小于250厘米。
L杆采用八角钢制作，高6.0米（离地净高），横杆长度根据路口的实际监测宽度确定，摄像机安装于拍摄车道中间位置，立柱采用的钢材符合国标及行业标准的要求。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

立杆选型

立杆宜采用6.0m高（离地净高）的杆。

悬臂5-7米，主杆杆体(底部)≥β280，主杆壁厚≥6mm，悬臂(粗头)臂厚≥5mm;基础1500mm*1500mm*1500mm ，64*1.6米φ12钢筋
悬臂8-10米，主杆杆体(底部)≥β360，主杆壁厚≥8mm，悬臂(粗头)臂厚≥6mm;基础1800mm*1800mm*1800mm， 64*1.6米φ12钢筋
悬臂11-12米，主杆杆体(底部)≥β380，主杆壁厚≥10mm，悬臂(粗头)臂厚≥8mm;基础基础1800mm*1800mm*1800mm 64*1.6米φ12钢筋
悬臂超过14米，主杆杆体(底部)≥β420，主杆壁厚≥12mm，悬臂(粗头)臂厚≥10mm。基础大小：2000mm*2000mm*2000mm ，地锚30*8根*1.7m-C25，1.7m*1.7m*1.7m钢筋笼，钢筋粗度为12mm,主筋18mm，密度20cm，定位板80cm*80cm*12mm
立杆结构

立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；接地电阻≦4Ω。

表面防腐采用热津镀锌处理，镀锌层厚度大于等于86微米，镀锌后喷塑白蓝警用标志，白蓝划分：立杆2米以下为蓝白蓝，黏贴10公分反光膜
10厘米警蓝色，空10厘米白色，以下为警蓝色，其他为白色。
检查井
井盖“公安交警”专用
2.10安装布局
交换机、通信设备等前段设备安装于机柜中。
2.11接口要求
要求厂家提供接口说明，并承诺接口协议开放，可以和指挥中心集成平台实现无缝对接。
3.施工要求
工程详细技术设计
工程实施要求中标人对本招标涉及的所有工程技术内容负责。
基于本项目技术要求，中标人要进行本项目工程的详细技术设计和相关的交通工程设计，完成前端设备的选型、技术要求和采购。
本次项目各投标单位自行组织现场勘查，不得缺项漏项。
本次招标项目中标单位必须提供接口说明，并承诺接口协议开放，全部完成指挥中心集成平台实现无缝对接。
市政配套工程和外场主要设备安装调试
市政配套工程
中标人负责完成本项目工程的所有市政配套工程建设(包括市政有关手续的办理，绿化、路面等市政设施损坏的补偿等)
外场设备安装调试
中标人负责完成所有系统外场设备的安装调试和中心接入。
基础建设施工要求
横穿机动车道的地下管道埋设 
敷设在机动车道上的管道采用顶管，管的公称口径为100mm,管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。
钢管进、出窨井端应烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。 
管道埋深应不小于 600mm。 
非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设 
敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道使用PE管，管的公称口径应为100mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。 
穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。 
管道的埋深应不小于 400mm。 
管道引上处处理及路面恢复 
管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。 
管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。 
设备机箱 
机箱应采用不锈钢材质，外层热镀锌，并具有防水、防尘、防锈、防暴晒、散热等功能。机箱内应具备各有一个三线和两线电源插座，以及具备过载、短路、漏电保护功能的开关。具有防盗报警功能，在非正常状态下开启时具有报警提示功能。防护等级IP65以上。机箱离地净高3米以上，机箱厚度2cm以上。机箱内布局合理，布线、设备安装整齐。
杆件的基本要求 
杆件的型式应根据具体设备需求进行设计。
杆体为八棱锥形或圆型，表面应热镀锌。
所有杆件，包含立柱 、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，应采用热浸镀锌进行防锈处理。
立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
整根杆（含基础）及其上配件应能抗45m/s以上风力。
杆体距地面0.3m～1.0m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐。使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。
安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。
杆件底部应焊接固定法兰盘。
杆件基础相应的根据其不同规格的杆件进行设计；
杆件规格满足要求，即每一个横臂与立杆完全可以承受横臂上面所安装设备的总重量；
基础采用混凝土现浇或预制，基坑底部及基础四周应分层夯实回填；
安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；
支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物；
安装完成后，支柱专用接地螺栓应与保护地线做可靠电气连接。
杆件基础 
应采用钢筋混凝土基础。 
基础应根据具体要求进行设计。 
基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2002 的要求。 
独立的设备机箱基础 
应采用素混凝土基础。 
基础应根据具体要求进行设计。 
基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2002 的要求。 
电缆线的要求  
电缆线的型式、规格应与设计规定相符。 
线缆进场用于工程之前应进行验收，验收的程序、内容和方法应符合 GB50303-2002 中3.2.12条的规定。 
电缆线敷设的一般原则 
线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。 
同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 
穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的 60%。 
地下电缆线的敷设 
地下敷设的电缆线不得有接头。 
每根电缆线应留有 2m～4m 的余量。
应采用PE套管进行保护 
8杆件接地 
杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。 
接地体施工应符合 GB 50169-1992 的规定。 
设备机箱接地 
设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于 4Ω。 
引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于 10mm2。 
接地体施工应符合 GB 50169-1992 的规定。
前端设备防雷
供电系统防雷保护
交流供电系统应采用TN-S制，即三相五线制（单相三线制）供电方式。在这种供电方式的整个系统中，具有单独的中线N和保护接地线PE；根据供配电线路导体长距离传输的特点、防雷器件的特性、来自线路雷电流的强度，以及配电系统中各部分的耐电水平，必须采用多级、分级防雷保护。
摄像机防雷保护
在每个摄像机支架顶端安装限流避雷针进行直击雷保护，支架顶端须保证可靠的电气和机械连接，利用支架本身接地或用40×40mm2扁钢单独与支架本身接地网连接，接地电阻要求小于4欧姆。
在每台摄像机电源入口处采用过电压保护器作为电源防护，并注意防水、防潮、防尘。过电压保护器均用不小于25mm2的多股铜线就近连接支架接地极，接地电阻小于4欧姆。
电子警察设备清单
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	200万像素智能抓拍单元
	一体化嵌入式设计，逐行扫描CCD ≥2/3"，最大分辨率≥1200*1600，帧速率≥50ps，内置智能识别功能；支持485、I/O接入，通过地感线圈进行测速；支持录像功能,电源网络防雷。根据需要配置相应的镜头、防护罩
	15
	台

	2
	500万像素智能抓拍单元
	一体化嵌入式设计，逐行扫描CCD ≥1"，最大分辨率≥2592*2048，帧速率≥25fps，内置智能识别功能；支持485、I/O接入，通过地感线圈进行测速；支持录像功能，电源网络防雷。根据需要配置合适的镜头、防护罩等
	49
	台

	3
	环境补光灯
	光通量≥1800lm，平均功耗≤60瓦；每相机配备2只，根据路口照明情况酌情增减，
	112
	套

	4
	车牌补光灯
	每个抓拍相机1个车牌补光灯，光通量≥1800lm，响应时间≤100微秒，支持通过占空比来调节光强度；发光角度≥40°，平均功耗≤30瓦；
	56
	套

	5
	一体化补光灯
	一体化LED补光灯，LED光源，支持连续抓拍，支持LED补光,闪光
	16
	套

	6
	交流净化稳压电源
	地处偏僻、供电不稳定的点位使用3KVA，净化、线性滤波、稳压
	15
	套

	7
	主机箱
	配电设施等设备安装箱
	15
	台

	8
	方向机箱
	配电设施等设备安装箱
	41
	台

	9
	安装杆件
	高6米、臂长按道路实际确定，横臂到内侧车道，热镀锌表面处理
	51
	根

	10
	路口嵌入式主机
	嵌入式设备，单颗高性能ARM处理器，内存1G，Flash：512MB；嵌入式linux操作系统；支持录像缓存；图片缓存；工作温度-30℃~+70℃，支持4块硬盘。
	15
	台

	11
	工业交换机
	五口百兆工业交换机，环境温度-40~70
	6
	台

	12
	光端机
	符合IEEE802.3；10/100/1000M自适应，全双工/半双工自适应；电口支持MDI/MDIX，直连和交叉网线适应；可靠工作时间五万小时，符合电信级标准；支持标准FC或SC光纤接口，传输距离80-120km；根据实际配置，不低于该配置，超大规模IP数据包动态范围.支持模拟视频、485数据(考虑需要视频复用)
	15
	对

	13
	信号检测器
	16路红灯信号实时状态，输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施; IO口输出通过6个RS-485 总线与上机位通信当前红绿灯状态
	12
	套

	14
	车辆检测器
	4通道接入，灵敏度可调整，输入感抗100-300μH，485输出
	18
	套

	15
	电源线
	RVV3*4
	1200
	米

	
	
	RVV3*6
	3000
	米

	
	
	RVV3*10
	2000 
	米

	16
	电源线
	RVV3*1.5
	6000
	米

	17
	户外网线
	户外阻水网线
	2800
	米

	18
	光缆
	　
	5500
	米

	19
	接地线
	6mm平方纯铜接地线
	200
	米

	20
	线圈线
	地感线圈专用线缆FVN1.5mm
	4300
	米

	21
	线圈切割
	切割、下线、沥青浇灌
	54
	个

	22
	接地体
	扁钢镀锌材质，地埋3米，接地电阻不大于4欧姆
	52
	套

	23
	安装辅材
	屏蔽控制线、信号线、尾纤、万向节等
	1
	批

	24
	基础
	根据横臂长度配置
	52
	套

	25
	过路顶管
	地下顶管
	1300
	米

	26
	地埋管道
	地下敷设PE管道
	2160
	米

	27
	检查井
	井盖“公安交警”专用，规格600*600*600
	122
	个

	28
	管理软件
	电警管理软件、平台对接软件
	1
	套

	29
	标志牌
	电子警察标志牌
	56
	套

	30
	交换机
	48口千兆网管型交换机
	3
	台

	31
	磁盘阵列
	控制器架构，16盘位*3T，64位多核处理器，4G内存，支持Raid0、1、3、5、10、50;支持通过扩展柜扩展；支持至少2个千兆网口；支持视频流传输协议、NFS/CIFS/ISCSI等协议；
	3
	套

	32
	光纤收发器
	路口分杆与主机通讯，超出网线通讯范围的，用收发器通讯
	38
	对

	33
	拆除费用
	旧设备拆除、吊车、高空车等
	25
	方向

	34
	标定费
	三年，标定完成后计量局出具检测报告
	6
	方向

	35
	热熔交通标线
	路口交通标线施划
	1200
	平方米

	36
	其他所需配件及基础施工
	各投标单位根据现场实际情况，需配备的配件及基础施工项目
	1
	项


二、安装、调试及验收：

1、验收地点：青岛市黄岛区。

2、系统建设完成后，中标单位应对整个系统进行联调并进行详细的测试，测试结果需满足招、投标文件、承诺书和合同所要求的各项指标，项目完成初验。
系统初验合格后进入试运行，试运行期为三个月。
中标单位应拟定验收计划和验收内容，并形成正式文件，供业主确认。
系统试运行结束后，由业主组织专家验收组验收，专家验收组按照国家有关标准及招、投标文件、承诺书和合同中技术要求进行验收，并出具验收意见，中标人负责向专家验收组提交验收所需文件，通过后即告系统验收完成，并通过政府有关部门审计。
三、质量保证及售后服务：

1、系统从验收合格之日起，进入质量保证期： 
成交供应商必须为本项目提供36个月的质量保证期，期间免费保修服务。
在质量保证期内，对任何因安装工艺、材料和产品质量而造成的设备或部件的损坏，由中标人提供无偿的更换和维修。在质量保证期内，中标人负责系统维护，系统维护应及时、高效。在质量保证期内，所有设备的检验、标定、检测等工作及费用均由中标人承担。
2、投标人在投标时必须明确提出对本项目的免费售后服务承诺，包括：投标人向招标人提供故障报修的联系方式；投标人接到报修通知后，一般故障排除最长时间不超过6小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。
四、培训

培训包括技术人员培训、业务系统培训以及用户所要求的相关培训。
对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业的实际工作和教学经验的教师和相应的辅导人员进行培训。培训所使用的语言和教材必须是中文。
所要求的培训内容必须随投标文件一起提交。
中标人须提供不少于30人日的免费培训，地点根据培训内容决定。
五、预算控制价：（人民币）
招标控制价：400万元。
六、本招标项目为交钥匙项目
本项目为交钥匙工程。投标人应根据要求提供项目工程详细技术设计、项目实施、文件和技术资料的整理、培训、质保期内免费服务以及长期售后服务等全套服务。
第四部分 合同一般条款
合同编号：_________
采购人：（以下称甲方）_______________　　
供应商：（以下称乙方）___________________
　　根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及(代理机构)组织的                           采购项目（项目编号：            ）的招标文件、乙方投标文件及相关承诺等，双方同意共同遵守如下条款。
　　第一条　合同标的
　　乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________
　　货物名称、规格及数量详见附件“供货一览表”。
　　第二条　合同总价款
　　本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，小写：            。
　　本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
　　本合同执行期间合同总价款不变。
　　第三条　组成本合同的有关文件
　　关于本项目招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
　　（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
　　（2）供货一览表；
　　（3）交货地点一览表；
　　（4）技术规格响应表；
　　（5）投标承诺；
　　（6）服务承诺；
　　（7）中标或成交通知书；
　　（8）甲乙双方商定的其他文件。
　　第四条　权利保证
　　乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
　　第五条　质量保证
1．乙方所提供的货物的技术规格应与其投标文件中的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3．货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
4．货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
　　第六条　包装要求
　　1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
　　2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
　　第七条　交货和验收
　　1．乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。
　　2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
　　3．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
　　4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
　　5．甲方应当在到货后的10个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的10个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。甲方无故不进行验收而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
　　6．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
　　第八条　售后服务
　　1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
　　2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
　　（1）货物的现场安装、调试和启动监督；
　　（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
　　 （2）所购货物若为电脑则由乙方提供至少3年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：______）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。
　　（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
　　（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为2小时；非工作期间为4小时。
　　（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
　  （6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
　　（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
　　第九条　履约保证金
　　1．在签订本合同之日，甲方可以根据项目实际情况，要求乙方提交履约保证金(不超过合同总价款的10%)_________元。
　　2．履约保证金的期限为甲乙双方签署验收单之日起30日。
　　3．如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
　　4．履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在期满后5个工作日内无息退还乙方。
　　第十条　货款支付
　　1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
　　2．如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后的15个工作日内付款。
3．如合同项下的采购资金系财政拨款资金，甲方应在货物验收合格后5个工作日内，持购货发票复印件、采购合同、验收报告单、政府集中采购项目资金支付申请表等到财政部门办理资金支付手续，由青岛市黄岛区财政局实行财政直接拨付。
　　4．付款方式：                                    （支付进度以招标文件的有关规定为准）。
　　第十一条　违约责任
　　1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
　　2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1日甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
　　3．如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。
　　4．乙方逾期交付货物的，每逾期1日，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达_______日，甲方有权解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。
　　5．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
　　6．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
　　7．乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___________%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
　　8．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的_________%向甲方承担违约责任。
　　9．乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
　　第十二条　合同的变更和终止
　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
　　第十三条　合同的转让
　　乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
　　第十四条　争议的解决
　　1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
　　2．合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由市政府采购管理部门协调解决；不能解决的争议，则采取以下第____种方式解决：
　　（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
　　（2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。在仲裁期间，本合同应继续履行。
　　第十五条　合同生效及其他
1．本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方两份（拨款时提交财政局一份），乙方、交易中心、招标代理机构、政府采购管理部门各执一份。
2．本项目招标代理机构不承担本合同规定的甲方的权利和义务。
3．其他未尽事宜，由双方依法订立补充合同，但补充合同不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。
4．甲方应在本合同签订后7个工作日内，将本合同及补充合同报送政府采购监督管理部门备案。
甲方（采购人）：（盖章）______________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
电话：________________________________
开户银行：____________________________
帐号：________________________________
单位地址：____________________________
日期：_________年_________月________日
乙方（供应商）：（盖章）______________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
电话：________________________________
开户银行：____________________________
帐号：________________________________
单位地址：____________________________
日期：_________年_________月________日
鉴证方：黄岛区财政局政府采购管理监督办公室 
代表人：__________________________
日期：_________年_________月________日
备注：本合同需甲乙双方加盖骑缝章
第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是一般合同条款的补充和修改，两者如有抵触，以合同特殊条款为准。
1. 交货期：签订合同后50日内完成交货安装及调试工作。
2. 交货地点：招标人指定地点。
3. 质量保修期：
3.1自验收合格运行之日起不低于三年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
3.2质保期期限从全部供货完毕建设完成并经验收合格交付使用开始计算。
4.付款方式：货物交付后经安装调试并在验收合格后3月内付款90%，余款为质量保证金，质保期满后无质量问题无息支付。
5.保修标准：按国家规定标准执行并在合同中约定。
6. 售后服务
中标人应提供及时周到的售后服务，出现故障24小时内做出反应，指导招标人排除故障；中标人不能排除故障，中标人技术人员应在48小时内到达现场维修。投标人可根据自身情况在商务情况表中提出更加快速、迅捷的售后服务。
第六部分   开标、评标和定标
一、公开报价
1.开标时间：按本招标文件第一部分《招标公告》规定的时间。
2.开标地点：按本招标文件第一部分《招标公告》规定的地点。
3.检查招标文件密封情况：由投标人授权代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，并请各投标人授权代表签字确认。
4.唱标：密封情况经确认无误后，由招标工作人员对投标人的投标文件当众拆封，并宣读《开标一览表》。
二、评标委员会
山东中钢招标有限公司将根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上（含五人）的单数；其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标委员会独立履行下列职责：
㈠ 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
㈡ 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
㈢ 推荐中标候选投标人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
㈣ 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
三、投标文件的初审
1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
2.算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但修正后的总价不得高于开标一览表中的投标总价；如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。
3.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
4.评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。
5. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标文件中有下列情形之一的，评标委员会将不予评定：
（1）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）不按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定需提交的备选方案除外）；
（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；
（6）没有实质性响应招标文件主要商务和技术条款或有虚假承诺的；
四、评标原则和评标办法
（一）评标原则
“公开、公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中遵守以下原则：
1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；以招标文件的要求为基础，对有利于招标人的改进的设计方案，在不提高报价的前提下可以考虑或接受。
2.统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标人的投标文件进行评审；
3.独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；
4.保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密；
5.综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标人。
6、集体决定的原则：中标人由评标委员会集体决定。
（二）评审办法
本次公开招标根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》采用综合评分法进行评标。评标严格按照招标文件的要求和条件进行。通过评定积分办法确定中标人候选人；相同积分的选择报价低的投标人；积分与报价均相同的情况下，按技术指标的优劣确定中标人候选人。不能满足招标文件中对资质、工期、质量目标要求及技术部分要求的，评委不予考虑。
评分标准
	评审项目
	分数
	评分标准

	投标
报价
	45分
	满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×45

超出采购控制价的投标报价为0分。

	商务部分
	5分
	自2011年1月1日至今已完成的公安监控（含电子警察）项目（项目合同金额400万元以及以上的），每份得1分，满分5分。
须同时提供同一项目财政部门备案的中标通知书原件、合同原件和验收报告原件，三项缺一项不得分。

	技术部分
	响应情况
	18分
	基础分为12分。对照各投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，设备参数优于招标文件要求的，每有1项加2分，最高加6分；非实质性条款每出现1条负偏离，扣除基础分2分，扣完为止；出现5条及以上负偏离的，响应情况项不得分。

	
	质量性能
	5分
	所投产品必须与现有违章处理平台对接。产品的市场占有率高、品牌信誉度好，得2-1分；产品的性能先进、技术成熟，得2-1分。产品的备选配件价格低，得1分。

	
	企业实力
	2分
	提供投标人所投高清多功能电子警察系统须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心提供的有效期内的检测报告，得2分。
须提供检测报告复印件加盖单位公章。

	
	样品评价
	7分
	所提交样品功能参数与投标文件相符、外观完好，并能根据样品质量品质情况进行评价，优：7分，良：5分，一般3-0分。

	
	技术措施
	13分
	有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得2-0分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得2-0分；采用交流供电方式，支持内外两种同步方式，得1分；为了确保现有平台稳定性，投标人所投产品技术方案与招标人现有平台实现对接，根据匹配情况得8-0分。

	
	售后服务
	5分
	在黄岛区有授权售后服务机构的，得2分；有详细的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施，得1分；有合理技术人员配置，报修5小时能够赶到现场，得2分。
须提供售后服务机构营业执照副本复印件、双方协议书复印件。


注：评标办法以上所要求的原件必须与投标文件同时递交至开标地点，没有提交的对应项不得分；开标后提交的材料不予接受，投标人须在投标文件中同时附有以上材料的复印件，否则对应项不得分。
㈢确定中标人
对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分最高且未超出采购预算者为中标人或中标人候选人（得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，由评委按技术部分优劣以投票方式确定）。
同时将中标结果通知所有未中标人，只宣布结果，不解释未中标原因，不退还投标文件。中标人若放弃、违约或不能履约或经查实不能满足实际要求的，招标人可重新选择得分次高的投标人或重新组织招标。
㈣、特殊情况下的评标方法
1、在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，可以比照前款规定执行。
2、招标人保留审查中标人候选人是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标人候选人的生产规模、人员、场地、业绩、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，招标人将把合同授予该中标人候选人；如果审查没有通过，招标人将拒绝其中标资格，并对下一个候选的中标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。
五、中标通知书在评标结束后，由山东中钢招标有限公司向中标人发放《中标通知书》。
中标通知书发放前必须：
中标结果在www.jiaonan.gov.cn“政府采购”栏和www.jnxzxk.gov.cn“政府采购”栏公示，公示期满无质疑、无投诉，或者质疑、投诉得到解决；
第七部分   合同授予
1. 签订合同
《中标通知书》发出后七个工作日内，由招标人和中标人签订合同。合同签定的内容不能超出招标文件、评标过程中的补充承诺、最终书面投标的实质性内容。
2. 合同格式(附后)
合同一式七份，招标人、中标人、政府采购办签字盖章后生效。招标人持三份，中标投标人、政府采购办、交易中心、山东中钢招标有限公司各一份。
3. 履约保证金
中标人在签订合同时与招标人协商确定。
第八部分  附件
一、投标函格式
山东中钢招标有限公司：
经研究，我们决定参加（项目编号为 ：         ）                       项目的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
    1. 我方提交的投标文件，正本一份，副本六份。
    2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺,保证按期完成项目的实施。
    3. 我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
    4. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
    5. 我们同意按文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。
    6. 我方的投标文件自提交之日起有效期为90天。
    7. 我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。
8. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开户单位：
开户银行：
账号：
投标人代表姓名、职务：
投标人全称（印章）：
法定代表人签字：
二、开标一览表
投标人名称：                                                  第     包     单位：万元
	序号
	采购内容
	金额合计
	备注

	
	
	大写
	小写
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：报出合计价。
交货期：                         
投标人：（盖章）                              投标人全权代表：（签字）
开标报价明细表
投标人名称：                                        第     包     单位：万元
	序号
	名称
	品牌
	技术描述
	单位
	产地
	单价
	数量
	合计价
	工期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大写：
	

	小写：
	


投标人：（盖章）                           投标人全权代表（签字）： 
年  月  日
三、商务情况表
	付款方式
	

	交货期
	

	质量承诺
	

	质保期
	

	优惠条件
	

	备注


注：本表可以相同格式扩展。
投标人：（盖章）                       投标人全权代表：（签字）
四、法人代表授权委托书格式
本授权委托书声明：我           （姓名）系                （  投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的          （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加山东中钢招标有限公司组织的招标活动，全权代表在参加山东中钢招标有限公司                                          项目（编号：                    ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无权转让委托权。特此委托。
                                            （附全权代表身份证复印件）
全权代表姓名：                    性别：               年龄：
单位：                       部门：                职务：
投标人（公章）：
法定代表人签字：
日期：          年     月     日
五、技术偏离表
第   包：                                        
	序号
	名称
	数量
	招标文件技术规范要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表可以相同格式扩展。
投标人：（盖章）                            投标人全权代表：（签字）
六、投标人基本情况表
投标单位：（公章）                                           填表日期：
	1、简况

	企业范围
	
	企业等级/证书号
	

	经营范围
	
	成立日期
	

	上级主管部门
	
	本届管理班子起始
	

	
	
	
	

	2、人员结构

	职工总数
	
	其  中
	

	具有高级职称人数
	
	一级项目经理
	

	具有中级职称人数
	
	具有初级职称人数
	

	
	
	
	

	3、领导人名单

	职务
	姓名
	职称
	从事业务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4、企业的国际管理体系认证情况

	

	

	

	

	5、联系机构

	名称
	地址
	负责人
	电话
	传真

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：投标人营业执照、资质证书等复印件。
七、2011年以来类似项目业绩经营一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合总同价
	完成时间
	项目质量
	项目单位联系人
电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表可以相同格式扩展（2010年01月01日以后业绩）。
投标人：（盖章）                                                         投标人全权代表（签字）： 
年  月  日

八、青岛市黄岛区政府采购项目----投标保证金退还招标人确认单
招标人同意退还投标保证金存档表（存档表电子版可从www.jnxzxk.gov.cn“资料下载”栏下载
九、采购项目验收报告
单位：（公章）                   验收时间：    年  月  日
	验收项目名称
	

	验收内容
（项目规格、型号、配置等是否与标书、合同一致，采购数量是否与合同相符，采购项目质量是否合格。若在验收过程中出现与标书、合同有出入的情况不得出具验收报告，并让供应商限期整改，直至全部符合要求再填写验收报告）。
	

	验收结论
（验收是否合格）
	              

	参加验收人员签字

	

	供应商参加验收人员签字
	                  （加盖单位公章）

	审核意见
（情况是否属实）
	负责人签字：
 （加盖公章）                年   月   日 

	职能科室审查备案

	负责人签字：
（加盖公章）                    年   月   日


注：该验收报告由采购单位首席验收人员如实填写（有关人员签字除外），各栏目内容要真实齐全；本验收报告一式四份，甲乙双方各执一份，报相关职能科室一份，结算时附一份。

十、投标人提交的资格资质文件原件登记表
项目名称：                           
投标人提交的资格资质文件原件登记表
投标人名称：                  
	序号
	资格资质文件名称
	份数
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：以上资料原件请按本表登记顺序排列提交、本表同原件一同提交
致山东中钢招标有限公司：以上资料原件为我方针对本项目评审提交的全部资料。
提交人 ：                          
授权代表签名：
（印章）
日 期：
致山东中钢招标有限公司：以上资料原件，我方已如数领回，得分确认。
特此说明。
授权代表签名：
日 期：
十一  投标文件封面格式
投  标  文  件
项目名称： 
项目编号： 
投标人：（投标人全称）
二〇一   年  月  日
十二  投标文件包装袋密封件正面和封口格式
投标文件包装袋密封件正面格式
	收件人：山东中钢招标有限公司                                      正本（副本）
项目名称： 
项目编号： 
投标人名称：
201  年 月 日
加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其授权代表签字）



投标文件封口格式
	请勿在201 年  月  日  :  时之前启封
加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其授权代表签字）


十三、查询行贿犯罪档案申请函
          人民检察院：
          （单位/个人）因                 事项所需，根据《最高人民检察院行贿犯罪档案查询工作规定》，现向你院查询                 （单位/个人）等在    年  月  日至    年  月  日间有无行贿犯罪记录。
特此申请。
申请人：（单位/个人）
年  月  日    
附1：有效身份证件复印件
附2：被查询单位名单
查询行贿犯罪档案申请函制作说明
一、制作依据
本文书依据《人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）》第二十四条和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作规定》第五条，由申请查询单位/个人填写，适用于单位或个人向人民检察院申请查询行贿犯罪档案记录的情形。
二、制作要求
1、申请函应写明申请查询的具体事由。因工程建设、政府采购等事由提出申请的，应写明工程、采购项目的具体名称，项目分不同标段的，应写明具体标段名称。
2、被查询单位（个人）较少的，可以直接填写在申请函上；较多的，可另附名单。
3、单位提出申请的，应加盖申请单位公章；个人提出申请的，应当签字并附有效身份证件复印件。
三、归档要求
1份由预防部门存档，1份由申请单位/申请人留存。
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