部分技术要求：

	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	植物液除臭系统　
	　
	　

	1.1
	软水系统
	　
	套
	1 

	1.2
	植物液稀释箱
	V=2m3
	套
	1 

	1.3
	输送泵
	Q=10m3/h，H=30m 
	套
	2

	1.4
	植物液喷头
	
	台
	150 

	1.5
	电控系统
	　
	套
	1 

	1.6
	管道系统
	　
	套
	1 

	2
	通风换气系统　
	　
	　

	2.1
	离心风机
包括消音箱
	Q=35000m3/h，P=1500Pa
	台
	2 

	2.2
	除臭洗涤塔
	Q=35000m3/h 
	台
	2 

	2.3
	循环水泵
	Q=15m3/h，H=25m
	台
	2 

	2.4
	加药泵
	Q=0.05m/min H=12m 
	台
	2 

	2.5
	离心风机
包括消音箱
	Q=44000m3/h，P=1360Pa
	台
	1

	2.6
	除臭洗涤塔  
	Q=44000m3/h 
	台
	1

	2.7
	循环水泵  
	Q=20m3/h，H=25m
	台
	1

	2.8
	加药泵  
	Q=0.05m/min，H=12m 
	台
	1

	2.9
	风管及风阀
	　
	套
	3 

	2.10
	柜式空调
	制冷量7.1kw
	台
	3 

	3
	污水处理站除臭系统
	　
	　

	3.1
	离心风机
包括消音箱
	Q=35000m3/h，P=1500Pa
	套
	1 

	3.2
	除臭洗涤塔
	Q=35000m3/h 
	套
	1 

	3.3
	循环水泵
	Q=15m3/h，H=25m
	套
	1 

	3.4
	加药泵
	Q=0.05m/min，H=12m 
	套
	1 

	3.5
	风道
	　
	套
	1 

	4
	配套电气工程
	
	

	4.1
	动力配电开关柜
	120千瓦
	台
	1

	4.2
	检修动力柜
	
	台
	5

	4.3
	电伴热配电柜
	
	台
	1

	4.4
	现场动力柜控制箱
	
	台
	5

	4.5
	控制室内控制箱
	
	台
	5

	4.6
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV ，3×120+2×70
	m
	150

	4.7
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，3×50+2×25
	m
	500

	4.8
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，3×35+2×16
	m
	120

	4.9
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，3×25+2×16
	m
	400

	4.10
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，4×25+1×16
	m
	300

	4.11
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，3×4
	m
	350

	4.12
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，5×4
	m
	200

	4.13
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，5×2.5
	m
	330

	4.14
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，4×2.5
	m
	660

	4.15
	阻燃动力电缆  
	ZRYJV-1kV，3×2.5
	m
	800

	4.16
	铠装阻燃动力电缆  
	ZRYJV22-1kV，3×50+2×25
	m
	180

	4.17
	阻燃控制电缆  
	ZRKVV-0.75kV，7×1.5
	m
	600

	4.18
	阻燃控制电缆  
	ZRKVV-0.75kV，5×1.5
	m
	300

	4.19
	阻燃控制电缆  
	ZRKVV-0.75kV，3×1.5
	m
	300

	4.20
	托盘式电缆桥架  
	 400（宽）×150（高）
	m
	150

	4.21
	托盘式电缆桥架  
	 200（宽）×150（高）
	m
	100

	4.22
	FRP低压流体输送用管  
	DN100
	m
	20

	4.23
	FRP低压流体输送用管 
	DN65
	m
	40

	4.24
	FRP低压流体输送用管  
	DN50
	m
	40

	4.25
	FRP低压流体输送用管  
	DN32
	m
	20

	4.26
	FRP低压流体输送用管  
	DN25
	m
	100

	4.27
	FRP吸风罩
	各款
	个
	32

	4.28
	热镀锌扁钢  
	25×4
	m
	250

	4.29
	热镀锌角钢  
	50×5
	m
	200

	4.30
	热镀锌槽钢  
	8号槽钢
	m
	200

	4.31
	镀锌钢板  
	厚度为12mm
	m2
	6

	5
	设备运输、安装调试及1年售后服务
	
	批
	1


