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第一章  投标邀请函
投标邀请函
广东洲际招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市公安局交通警察支队（以下简称“采购人”）委托，就东莞市公安局交通警察支队2014年电子警察升级改造项目进行国内公开招标采购，欢迎符合资格的投标人参加投标。
一、招标项目信息
1、 项目名称：东莞市公安局交通警察支队2014年电子警察升级改造项目；
2、 采购编号：东采公〔2014〕253号；
3、 项目内容：详细内容请参阅招标文件第四章《用户需求书》；
	序号
	内容
	数量

	1
	东莞市公安局交通警察支队2014年电子警察升级改造
	详细内容请参阅《用户需求书》


二、合格投标人：

1、投标人必须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

2、投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内未受到各级管理部门处分或处罚，无不良记录。（投标人须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。）
3、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：（1）、为同一法定代表人的；（2）、为同一股东控股的；（3）、其中一家公司为其他公司最大股东的。

4、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、 获取招标文件时间： 2014 年 5月9日起至2014年5月28 日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午2：00～5：00（北京时间）。本项目采购文件公示时间为：2014年 5月 9日至2014年5月15 日（共5个工作日）。
2、获取招标文件地点：东莞市南城区元美路财富广场B座13A08室
联系人： 梁小姐
联系电话：0769-23328188
3、获取招标文件方式：参与东莞市政府采购项目的投标人必须在东莞市政府采购网上登记注册备案，未注册备案的投标人在购买招标文件时须携带下列有效证件的原件（现场检查、登记完后退回）：营业执照副本、税务登记证国税和地税副本、企业组织机构代码证副本、法定代表人身份证、银行开户许可证原件，并提供以上证件扫描的电子文档（以PDF文件格式）及复印件（加盖公章）。已注册备案投标人凭以上证件复印件（加盖公章）购买招标文件（自带U盘拷贝招标文件电子文档）。

4、招标文件售价：每套人民币150元（售后不退）。

5、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

四、开标时间、地点及事宜
1、投标文件递交时间：  2014年5月30 日下午2：00--2：30（北京时间）
2、投标截止及开标时间：2014年 5月30日下午2：30（北京时间）
3、开标地点：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅开标 二室
4、开标事宜：届时请投标人的法定代表人携带有效身份证明或其授权代表携带有效身份证明、授权委托书出席开标会，否则其投标将被拒绝。
五、有关此次招标事宜可按下列地址以书面或传真的形式向采购代理机构查询：

联 系 人：王小姐
通讯地址：东莞市南城区元美路财富广场B座 13A08室
电　　话：0769-23328188传　　真：0769-23328866
E－ mail：vera6899@qq.com
六、★投标保证金为人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00）。投标人必需按照投标人须知第17条所述方式递交。
广东洲际招标代理有限公司
                                                      2014年5月

第二章   投标人须知
一、说明

1. 招标范围及资金来源

1.1. 资金来源：财政资金。财政预算金额：1,850,000元。
1.2. 招标范围：详细要求见于《用户需求书》。投标人必须对全部内容进行报价，       不得缺漏。
2. 合格的投标人

2.1. 投标人必须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

2.2. 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内未受到各级管理部门处分或处罚，无不良记录。（投标人须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。）

2.3. 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：（1）、为同一法定代表人的；（2）、为同一股东控股的；（3）、其中一家公司为其他公司最大股东的。

2.4. 本项目不接受联合体投标。
3. 定义及解释
3.1. 采购人：东莞市公安局交通警察支队。
3.2. 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的依法成立                       的企、事业法人。
3.3. 采购代理机构：广东洲际招标代理有限公司。

3.4. 货物：投标人按招标文件规定，向采购人提供的货物、产品、工具等。
3.5. 服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、施工、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其它伴随服务等。
3.6. 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标的评审工作的临时性组织。
3.7. 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
3.8. 质保期：指非人为因素情况下，一切售后维护费用由投标人承担的期限。
3.9. 完工期：指项目开始至完成并最终验收合格的期限。
3.10. 日期：指公历日。

3.11. 时间： 24小时制北京时间。
3.12. 货币单位均为人民币元。

3.13. 书面形式：是指任何手写、打印的或印刷的文件，包括专人递交和传真发送。
3.14. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
4. 合格的服务和货物
供应商必须保证提供的所有服务或货物的任何部分均为最新正式版本。
4.1. 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。
4.2. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.3. 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其它知识产权而需要向其他方支付的版税。
4.4. 投标人所提供的服务必须符合招标文件第四章“用户需求书”和采购人的其它要求。
4.5. 服务、货物验收。

4.5.1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和供应商共同进行。

4.5.2. 在验收时，供应商应向采购人提供服务或货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。

4.5.3. 由采购人对货物的质量、规格和数量其它进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。
5. 投标费用
5.1. 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 勘踏现场
6.1. 如有必要，采购代理机构将按附表1所述组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
6.2. 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.3. 投标人及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
附表1 投标人须知
本资料表是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	一、 说明

	1
	项目背景及概况：东莞市公安局交通警察支队2014年电子警察升级改造项目，内容详见第四章《用户需求书》。

	2
	采购人名称：东莞市公安局交通警察支队。

	3
	合格投标人的条件详见第二章《投标人须知》中的“合格的投标人”。

	4
	采购代理机构地址：东莞市南城区元美路财富广场B座13A08室
电话：0769-23328188   传真：0769-23328866
联系人：王小姐

	5
	本项目不举行投标答疑会及勘察现场活动。

	二、 投标文件的编制

	6
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	7
	（1）投标人应提供从2011年至今无违法违规活动的申明；

（2）投标人应提供的其它有效文件：满足第二章《投标人须知》中“合格的投标人”的证明文件。

	8
	（1）完工期：自双方签订合同生效之日起90个日历日之内，完成初步验收。
（2）质保期：验收合格后至少提供两年免费质保期。
（3）付款方式：签订合同且提交改造方案后15工作日内支付至合同总价的30%；待所有硬件设备到货、安装、调试及硬件设备的清点验收完成后，支付至合同总价的65%；项目最终验收后，支付至合同总价的95%；剩余5%在项目验收合格后两年后支付。（每次付款的同时须提供合法的票据）。

	9
	本次招标是否允许投标人将项目分包：否。

	10
	投标保证金金额：人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00）。

	11
	投标文件应在投标截止日后90天内有效。

	12
	投标文件正本壹份，副本伍份。

	三、 投标文件的递交

	13
	投标文件递交时间：2014年 5 月30日下午2：00--2：30；（北京时间）
投标截止时间：2014年5月30日下午2：30；（北京时间）
投标文件送达地点为：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅开标 二室。

	四、评标与开标

	14
	开标时间：2014年5月30日下午2：30；（北京时间）
开标地点：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅开标二室。

	五、 授予合同

	15
	招标结果公示及公告媒体：①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②东莞市政府采购网(dggp.dg.gov.cn)； 

	16
	中标人应将投标文件中所附资质文件（包括资质文件、业绩合同、人员证件及其它投标文件所附复印件）的原件交予采购代理机构审核；中标人与采购人签订的合同应交予一份给采购代理机构备案。

	17
	交纳履约保证金金额：中标金额的5%。

	18
	招标代理服务费的收费的收费标准按国家计委计价格[2002]1980号、[2011]534号文件规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

	
	  中标金额      （元）

    费率

服务类型
	100万

以下
	100万

－

500万
	500万

－

1000万
	1000万

－

5000万
	5000万

－

1亿
	1亿

－

5亿
	5亿

-

10亿

	
	货物
	1.5%
	1.1%
	0.8%
	0.5%
	0.25%
	0.05%
	0.035%

	
	服务
	1.5%
	0.8%
	0.45%
	0.25%
	0.1%
	0.05%
	0.035%

	
	例如：某货物招标代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元


附表2 工作流程图

	采购人
	管理机构
	代理机构
	投标人

	明确采购需求
↓
编制采购预算
↓
落实采购资金
↓
编制采购计划→
提供需求资料
签定协议

招标文件确认


评标/开标
↓
确认结果
合同签定
↓
验收
	取得采购计划
↓
确认采购方式
组建评委会

	采购人提供需求资料
签订协议
↓
编制招标文件
发布招标公告/发函邀请
↓
招标答疑会（可选）
↓
招标文件澄清及修改
↓
收取投标文件
↓
开标
↓
主持评标/开标
结果公示
↓
发中标通知书、落标通知书和中标结果通知

履行跟踪
	购买招标文件
↓
编制投标文件
↓
递交投标保证金
↓
递交投标文件
↓
参与开标
（中标单位）
提交原件核对
↓
缴纳中标服务费
↓
领取中标通知书

合同签定
↓
合同履行


附表3 初步评审表

项目名称：东莞市公安局交通警察支队2014年电子警察升级改造项目
项目编号：东采公〔2014〕253号
	序

号
	初步评审条款
	初步评审结果（通过初步评审的打"√"，不通过初步评审的打"×"）

	
	
	A公司
	B公司
	C公司

	1
	投标人满足招标文件中合格投标人的条款；
	
	
	

	2
	资格证明文件已提供且符合招标文件要求；
	
	
	

	3
	投标人与采购人、采购代理机构无利害关系；
	
	
	

	4
	投标人已按招标文件要求的金额提交投标保证金或保函；
	
	
	

	5
	投标人代表已参加开标会；投标人代表有出具有效授权文件；核对投标人代表身份时，能提供相应的身份证明且相符。
	
	
	

	6
	投标文件的数量、制作、密封、标记符合要求；投标文件有法定代表人或其授权代表签字，或签字人有法定代表人有效授权的；签字盖章符合招标文件要求的；投标文件内容无严重缺漏项的；投标报价无严重缺漏项的；投标文件的关键内容字迹清楚、可辨认。
	
	
	

	7
	投标有效期符合招标文件要求；
	
	
	

	8
	投标报价未超出财政批复预算；
	
	
	

	9
	投标文件商务部分未出现以下情况： ①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完工期、质保期未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑤招标代理服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦其它未实质性响应招标文件商务要求的。
	
	
	

	10
	投标文件技术部分未出现以下情况： ①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③《技术规格偏离表》填写不明或不实的；④将一个包中的内容拆开投标的；⑤明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑥其它未实质性响应招标文件技术要求的。
	
	
	

	11
	投标报价或投标方案为固定的；
	
	
	

	12
	未出现法律法规及招标文件中规定的其它情形。
	
	
	

	投标文件不满足上述情况之一的，被认定为无效投标

	结论
	通过
	通过
	通过


注：本表为初步评审时使用，投标人无需填写。但投标人必须满足上述条款，否则被认定为无效投标。
二、招标文件

7. 招标文件的组成
7.1. 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：
第一章  投标邀请函 

第二章  投标人须知 
第三章  合同条款（仅供参考）
第四章  用户需求书 
第五章  附件--投标文件格式
7.2. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清
8.1. 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人。采购代理机构对其在公示期或自公示期满之日起七个工作日内收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复以投标人须知10.2所述方式发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源)；如有需要，采购代理机构可专门组织招标文件答疑会议。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9. 招标文件的询问或质疑
9.1. 投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出询问或质疑。
9.2. 询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式（须加盖投标人公章）向采购代理机构提出并送至采购代理机构，逾期则视为接受招标文件所有内容。

10. 招标文件的修改

10.1. 在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。
10.2. 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标文件的修改均在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、东莞市政府采购网（http：//dggp.dg.gov.cn）以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

10.3. 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟投标截止期。
三、投标文件的编制

11. 投标的语言及计量单位的使用
11.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。
11.2. 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1. 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式制作投标文件，投标文件应包括但不限于下列部分：
12.1.1. 价格部分文件

（1）投标总报价表；

（2）报价明细表。

12.1.2. 商务部分文件

（1） 投标函；
（2） 投标承诺书；
（3） 法定代表人证明书及身份证复印件；
（4） 授权委托书及被授权人身份证复印件（投标人代表及投标文件签署人为法定代表人的不须提供）；

（5） 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖投标人法人公章）；
（6） 近二年（2011年、2012年）经会计师事务所审计的财务报表；
（7） 满足第二章《投标人须知》中“合格的投标人”的证明文件。

（8） 资格声明；
（9） 投标人基本情况；
（10） 中标后递交有关资料、证件的原件承诺书；
（11） 中标服务费承诺书；
（12） 业绩表；
（13） 投标人资格证明文件；

（14） 商务响应情况（商务偏离表）；
（15） 投标保证金汇入情况说明（包括投标保证金进帐凭证）；

（16） 招标文件要求的其它格式文件；
（17） 投标人认为需要提交的其它资料。

12.1.3. 技术部分文件

（1） 投标人声明；
（2） 项目实施方案；
（3） 项目实施组织计划；
（4） 项目实施的项目经理、技术人员及售后服务人员配置情况；
（5） 技术规格偏离表；
（6） 拟投入服务于本项目的设施设备情况表；

（7） 货物配置清单（设备名称、品牌、设备型号、产地等必须与投标经济文件分类报价明细表的设备名称、品牌、设备型号、产地完全一致（含彩图））；
（8） 培训计划、售后服务计划及承诺；
（9） 招标文件要求的其它格式文件；
（10） 投标人认为需要提交的其它资料。

12.1.4. 唱标信封（须独立密封并加盖公章）

（1） 投标函复印件；

（2） 投标人法定代表人授权书复印件；
（3） 投标总报价表；

（4） 投标保证金汇入情况说明；

（5） 保证金进帐凭证；
（6） 投标文件电子档。
12.2. 投标人应如实详细提供第12.1款所要求的全部资料。

12.3. ★投标人提交的价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其它证明资料等投标文件不能出现投标报价。
13. 投标文件的格式
13.1. 投标人应按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料（附件表格可以按同样格式扩展），并保证所提供的全部资料的真实性。

14. 投标报价说明
14.1. 投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的货物及服务工作投标的总价。

14.2. 投标总报价包含货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

14.3. 投标人应报完成全部用户需求书内容含税人民币价格。投标人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价。

14.4. 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

14.5. 如果投标人对于采购文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物或服务有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

14.6. 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。
14.7. 中标后开出的所有发票都须与中标供应商的名称一致。
15. 证明投标人合格和资格的文件 

15.1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2. 中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则采购方有权终止合同，并由中标人赔偿相应损失。

15.3. 投标人提交的资格证明文件应包括但不限于下列文件：
15.3.1. 投标人的营业执照或事业单位法人证书复印件（加盖公章）。

15.3.2. 投标人的税务登记证复印件（加盖公章）。

15.3.3. 投标人的组织机构代码证复印件（加盖公章）。

15.3.4. 法定代表人及其委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

15.3.5. 有委托代理人的，提供法定代表人授权书。

15.3.6. 投标人应提供服务资源配置情况表（包括但不限于技术人员情况表）。
15.3.7. 满足第二章“合格投标人”条款的证明文件。
投标人所提供的以上全部资料应为最新的或在有效期之内的，复印件必须加盖投标人公章。
16. 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1. 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2. 证明货物及服务与招标文件的要求相一致的文件，以文字资料、图纸和数据形式作为证明材料，包括但不限于：

16.2.1. 货物及服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；

16.2.2. 对招标文件第四章《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

16.2.3. 逐条对招标文件第四章《用户需求书》进行评议，说明所提供货物及服务已对采购人的要求做出了实质性的响应，或说明与采购人要求的偏差和例外。
17. 投标保证金

17.1. ★投标人应递交金额为人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00）作为投标保证金，并作为投标文件的一部分。

17.2. 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金货币应使用投标货币。未按要求提交投标保证金的将导致废标。保证金的递交必须符合以下要求：
（1） 投标保证金采用银行转账或电汇方式提交的，必须在开标前一天到达以下帐户，否则投标无效。

收款人：东莞市财政国库支付中心（洲际）
开户行：工商银行鸿福支行
帐  号：2010018229200004795
（2） 投标保证金采用《政府采购投标担保函》方式提交的，应符合下列规定：
1 由《关于印发<广东省政府采购信用担保试点实施方案>的通知》（粤财采购【2011】15号）选定的专业担保机构出具的《政府采购投标担保函》（详见附件）；（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）。
2 担保金额为本项目的投标保证金金额；

3 投标担保函有效期须与投标有效期一致；

4 《政府采购投标担保函》必须在开标的前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准。
注：①投标人应将汇款底单复印件附在《投标保证金汇入情况说明》后面（详见附件），并将《投标保证金汇入情况说明》连同投标报价一览表一起密封在唱标信封内。②投标保证金的汇入单位名称须与投标单位名称一致，不接受以个人账户或委托分支机构代替投标人进行汇款。各投标人在汇投标保证金时需在用途栏上写明采购编号。投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。
17.3. 凡没有根据规定递交投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

17.4. 未中标人的投标保证金，采购代理机构将在本项目《招标结果通知书》发出后五（5）个工作日内，按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及东莞市政府采购投标保证金转出审批流程等相关规定，向东莞市政府采购监管科及东莞市财政国库支付中心申请原额退还。以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人（不计利息）。《政府采购投标担保函》将由采购代理机构工作人员核对投标人被授权代表相关资料（含授权书、身份证复印件加盖投标人公章、身份证原件）后退还。
17.5. 中标人的投标保证金或《政府采购投标担保函》，将在中标人按本项目招标文件规定交纳中标服务费、递交履约保证金（须向采购代理机构提交一式四份履约保证支付凭证（支付凭证需盖银行业务章，以A4纸复印并加盖投标人公章））、向采购代理机构提交一份合同副本备案后，采购代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及东莞市政府采购投标保证金转出审批流程等相关规定，向东莞市政府采购监管科及东莞市财政国库支付中心申请原额退还投标保证金或由采购代理机构退还《政府采购投标担保函》。
17.6. 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
17.6.1. 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

17.6.2. 投标人串通投标或者以其它弄虚作假方式投标；

17.6.3. 中标人在规定期限内未能按规定签订合同；

17.6.4. 中标人在规定期限内未能按规定提供履约保证金；

17.6.5. 中标人在规定期限内未能按规定交纳中标服务费；

17.6.6. 投标人提供虚假情况质疑投诉；

17.6.7. 法律法规规定和招标文件中规定的其它情况。
18. 投标货币

投标人提供的服务方案和服务价格及货物价格必须用人民币报价。

19. 投标有效期
19.1. 投标有效期为投标截止时间至其后的90天，投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标予以拒绝。

19.2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。该要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。且本须知有关投标保证金要求将在延长了的有效期内继续有效。

20. 投标文件的式样和签署

20.1. 投标人应提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）、五套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）和一份唱标信封。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2. 投标文件必须有明确的封面，标明正/副本；内容首页需提供文件目录及索引页码；必须用A4纸打印或印刷，所有投标文件必须钉装完好。

20.3. 电子文件用MS WORD/EXCEL简体中文版制作，内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由CD-R光盘储存，光盘上注明投标人名字及项目名称、采购编号，并密封于“唱标信封”内。

20.4. 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人签字及在修改处加盖投标人公章。
20.5. 投标文件中《商务条款偏离表》、《技术规格偏离表》必须逐条响应。其中《技术规格偏离表》中货物（或服务）的响应参数值必需为实际参数（投标人响应须按货物或服务实际数据填写，不能完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。）。
20.6. 投标文件“正本”的封面、骑缝及主要内容（招标文件格式中要求签字和盖章的内容）应由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。投标文件“副本”所有资料都可以用投标文件的“正本”复印而成，一旦正本和副本不一致，以正本为准。
20.7. 电报、传真形式的投标文件概不接受。
21. 不允许偏离的重要条款

21.1. 招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标书中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下列：

1） 加注“★”号条款；

2） 招标文件规定的其它“★”号条款或必须具备的内容。

21.2. 对投标人须知21.1条中任何条款的偏离将导致投标无效。

21.3. 下述条款不应视作不可偏离：

1) 未加注“★”号的合同条款；

2) 用户需求书中已明确的投标人可提供其它优选方案部分。

21.4. 投标书中技术参数、功能或其它内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，不构成投标无效，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

四、投标文件的递交

22. 投标文件的装订、密封和标记

22.1. 投标文件的装订要求。投标文件必须装订成册，其中价格部分文件须单独装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。[招标文件中若要求投标人提供所投设备制造商的彩页等资料的，投标人应将这部分资料与投标文件（商务技术部分文件）一起装订提交，不得另行单独提交]。

22.2. 投标人应将投标文件正本和所有的副本、唱标信封分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”“唱标信封”字样。
22.3. 所有的信封均应注明： 

1) 收件人：                            
2) 项目名称：                          
3) 采购编号：                          
4）     年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。 标明投标人名称、地址和文件的种类（如价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封等）。

5）清楚标明投标单位名称并在信封的封装处加盖投标人公章。

22.4. 所有信封应写明投标人名称、地址、联系人及联系方式，以便将迟交的投标文件能原封退回。

22.5. 如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，采购代理机构概不接受；且对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

22.6. 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。（本条款不适用于本项目）
22.7. 除招标文件特别说明外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23. 投标截止日期

23.1. 投标人应在不迟于本项目规定的开标时间之前将投标文件送达开标地点。

23.2. 采购代理机构可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 

24. 迟交的投标文件

24.1. 采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

25. 投标文件的补充、修改与撤回

25.1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

25.2. 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

25.3. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

25.4. 从投标截止期至投标人在投标书中确定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

26. 开标

26.1. 采购代理机构在采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人代表均须按时参加开标会。参加开标的投标人代表应带齐身份证原件并签名报到以证明其出席，投标法定代表人或其授权代表未参加开标会的（授权代表出席开标会须携带有效法定代表人授权书），其投标将被拒绝。

26.2. 采购代理机构在投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。除按照本须知第24条的规定及密封情况不符合本须知要求原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何已购买招标文件的投标人的投标。

26.3. 开标程序：
26.3.1. 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝；

26.3.2. 投标文件的密封情况由采购代理机构委托的公证机构检查并公证（如果有的话），或由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

26.3.3. 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其它主要内容。

26.3.4. 开标时，投标文件中投标总报价表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以投标总报价表为准。
26.4. 采购代理机构将做开标记录，并要求与会有关人员签字确认。

27. 评标委员会和评标方法

27.1. 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

27.2. 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。
27.3. 评标办法： 本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务、技术部份权重为70%，价格部份权重为30%。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，采用综合评分法，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。评标分三个阶段，第一阶段初步评审，初步评审合格的投标才进入后续评审，初步评审不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术评审，若评标委员会确定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；对各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分和商务评分。然后，第三阶段评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。评标委员会将按投标人的综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人，其余按综合总得分由高到低依次替补，并由采购人依法确定中标人。
27.4. 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.5. 评标委员会和采购人在评审过程中认为有必要将对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。
27.6. 算术错误将按以下方法更正：若投标总报价表中总价和单价不一致，以投标单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若投标总报价表内容与投标文件中明细表内容不相符的，以投标总报价表为准；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

27.7. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

27.8. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款、重要技术指标的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应情况只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.9. 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.10. 投标文件的初步评审
评标委员会首先根据招标文件的“投标人须知”“用户需求书”对所有投标文件进行初步评审，投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：
1） 投标人不满足招标文件“合格投标人”的条款；
2） 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合采购文件要求；

3） 资格证明文件未提供或不符合招标文件要求；
4） 投标人与采购人、采购代理机构有利害关系；
5） 投标人代表未参加开标会；投标人代表未出具有效授权书；核对投标人代表身份时，不能提供相应的身份证明或不相符。
6） 投标文件的数量、制作、密封、标记不符合要求；投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；签字盖章不符合招标文件要求的；投标文件内容有严重缺漏项的；投标报价有严重缺漏项的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认。
7） 投标有效期不符合要求；
8） 投标报价超出财政批复预算；
9） 投标文件商务部分出现以下情况：
①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完工期、质保期未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑤招标代理服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦其它未实质性响应招标文件商务要求。
11）投标文件技术部分出现以下情况：
①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③《技术规格偏离表》填写不明或不实的；④将一个包中的内容拆开投标的；⑤明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑥其它未实质性响应招标文件技术要求的。

12）投标报价或投标方案不固定。

13）法律法规及招标文件中规定的其它情形。
27.11. 投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第27.6条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
27.12. 投标文件计算错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。
28. 投标文件的比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初步评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1. 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。
28.2. 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。
28.3. 价格评分（30分）： 评标委员会对通过初步评审的投标文件的投标报价进行评审，如某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。

评标委员会对合格投标人的投标报价进行详细分析、核准，检查其是否存在累加的算术错误，评标委员会将修正后的所有投标人的报价。调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。进入价格评比投标人的投标价格最低时的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，高于评标基准价的报价得分公式如下：
报价得分＝（Y/X）×100%×30
X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（进入价格评比投标人的最低投标报价）；
评分标准

商务评分标准（30分）
	序号
	评审内容
	评分细则
	满分值
（分）

	1
	综合实力
	投标人具有公路交通工程专业承包交通安全设施资质得3分，无不得分。
	3

	
	
	投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修壹级资质证书或（省外单位设计、施工、维修资格壹级）备案证得3分，二级得1分，其它不得分。
	3

	
	
	投标人具有公路交通工程专业承包监控系统工程分项（或以上）资质得3分，无不得分。
	3

	
	
	投标人具有IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书的，每项得2分，最高得6分，无不得分。
	6

	2
	同类项目业绩
	投标人2011年以来签订并完成同类电子警察维护、升级改造项目合同（单项合同金额在200万元或以上），每个得3分，最高12分。（提供合同及中标通知书复印件）
	12

	3
	服务便利性
	投标人在东莞地区注册或在东莞地区设有售后服务机构得3分；投标人在珠三角地区（东莞地区除外）注册或在珠三角地区（东莞地区除外）设有售后服务机构得2分；其它地区注册或设有售后服务机构得1分。

（须提供工商行政管理局注册的营业执照或售后服务机构租赁合同，否则得0分）。
	3

	总分
	30分


技术评分标准（40分）
	序号
	评审内容
	评分细则
	满分值
（分）

	1
	对本项目的理解
	根据投标人对本项目所要升级改造路口情况的熟悉程度进行对比评分，优得2分，良得1分，差得0分。
	2

	2
	升级改造方案
	根据投标人的项目实施升级改造方案、技术方案的科学性、合理性、可行性及是否满足用户需求书的技术需求等方面进行对比评分，优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分。
	5

	3
	响应情况
	依据招标文件技术需求，对各投标人所投设备的选型、技术成熟度、品牌信誉度、维护成本等关键技术描述及系统软件先进性、扩展性等各项功能描述进行综合比较，优得4分；良得2-3分；差得0-1分。
	4

	4
	拟投入设备
	根据投标人拟投入服务于本项目的设备设施进行评分：配备登高工程车2台得1分，配备3台及以上得2分。（须提供车辆有效行驶证或其它相关合法使用证明）
	2

	5
	设备技术参数
	投标人所投“一体化电子警察抓拍单元”性能技术参数全部满足招标文件要求得5分；标注“▲”号的技术参数每出现一项负偏离扣0.5分；扣完为止。
	5

	
	
	投标人所投“终端服务器”性能技术参数全部满足招标文件要求得3分；标注“▲”号的技术参数每出现一项负偏离扣0.5分；扣完为止
	3

	
	
	投标人所投“车牌补光灯”性能技术参数全部满足招标文件要求得3分；标注“▲”号的技术参数每出现一项负偏离扣0.5分；扣完为止
	3

	6
	所投设备证书
	投标人所投设备具有智能交通类软件著作权登记证书的，每个证书得1分，最高得3分。（须提供证书复印件）
	3

	
	
	投标人所投硬件设备具有公安部合格检测报告的，每个得1分，最高得2分。（须提供检测报告复印件）
	2

	7
	人员配置
	投标人拟派本项目具有相关经验的技术人员10个或以上，其中高级工程师不少于5个的得8分；5-9个，其中高级工程师不少于3个的得4分； 3-5个，其中高级工程师不少于 1个的得1分；其它不得分。（提供社保证明材料、资质证书及相关经验证明，复印件加盖投标人公章）
	8

	8
	优惠条款及售后服务
	1、根据投标人提供的其他优惠条款，包括提供部分免费服务、承诺等进行对比评分，优得1分，差得0分。
2、根据投标人的售后服务方案（服务计划，售后服务技术力量、服务响应时间、承诺到达时间、完成修复时间）进行评比，优得2分，一般得1分，差得0分。
	3

	总分
	40分


28.4. 计算总分

28.5. 评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一份投标文件进行详细的商务评审、技术评审、价格评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出价格得分，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出最终评标得分。

综合得分＝商务得分+技术得分＋价格得分；
本项目采用综合评分法，按评审后综合得分由高到低顺序排列。评审后综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，评审后综合得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
28.6. 经评标委员会评审，实质性响应招标文件不足3家的，将依法转变招标方式或者重新招标。
29. 与采购代理机构和采购人的接触

29.1. 除本须知第26条、27.11条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经招标理机构书面要求，投标人不得就与其投标文件有关的事项与采购代理机构和采购人联系。
29.2. 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。
六、授予合同

30. 资格后审
30.1. 授标决定将考虑投标人的财务、技术和服务能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它采购代理机构认为必要的、合适的资料。

30.2. 如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

30.3. 在采购结果公示后三个工作日内，预中标投标人须向采购代理机构提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对，如授权其分支机构进行项目实施或者提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

31. 合同授予标准

31.1. 除第30条的规定之外，将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价得分最高的投标人。

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权利
32.1. 在特殊情况下，采购代理机构和采购人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

33. 中标通知书
33.1. 中标人确定后，将在政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《采购结果通知书》。
33.2. 中标人应在采购结果公示结束后十五日内领取中标通知书，逾期不领取将视为自动放弃中标资格。

33.3. 中标人在领取中标通知书后十个日历日内，按第35条要求递交履约保证金，并向采购代理机构提交一式四份履约保证支付凭证（支付凭证需盖银行业务章，以A4纸复印并加盖投标人公章）。

33.4. 在中标人应按照投标人须知规定缴纳中标服务费和履约保证金后，才将其投标保证金退还。

33.5. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

34. 签订合同
34.1. 中标人在收到中标通知书后，应在三十天内与采购人在自愿、平等、互惠、互利和协商的基础上签订合同。

34.2. 招标文件及补充招标文件、投标时投标人的承诺条件是合同文件的当然组成部分，如中标人未能遵守，或者未在规定的期限内与采购人签订合同，或者在签订合同时坚持提出附加条件和不合理要求，采购人有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标人负责。

34.3. 签订合同协议书时，签约双方均应出示法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

34.4. 合同协议书经双方法定代表人或其授权委托人签署并加盖公章后生效。

34.5. 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

（1） 合同条款
（2） 招标文件及投标文件
（3） 招标文件及投标文件的澄清文件（如有）
（4） 中标通知书

34.6. 如果中标人没有按照上述第34.1条规定执行，采购代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购代理机构和采购人可将标授予综合评价次优的投标人，或重新招标。
35. 履约保证金

35.1. 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金，履约保证金担保金额为中标价的5%。否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

35.2. 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

1 电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式（不接受现金方式）交至市财政专户；
开户名称：东莞市财政国库支付中心
开 户 行：建行东莞市分行营业部

账    号：44001778808053001387
2 东莞市合法经营的银行机构出具的银行保函；

3 由《关于印发<广东省政府采购信用担保试点实施方案>的通知》（粤财采购【2011】15号）选定的专业担保机构出具的《政府采购履约担保函》（见附件12）；
35.3. 如果中标人没有按照上述规定执行，采购代理机构和采购人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购代理机构和采购人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。
35.4. 采用保函方式递交履约保证金的，保函的内容应该符合招标文件和项目合同的要求，履约保函应在采购合同有效期及期满后28天内继续有效。若项目未能按期完成，中标人必须办理保函延期，并承担其相关费用。

35.5. 履约保证金递交后，中标人须向采购代理机构提交一式四份履约保证支付凭证（支付凭证需盖银行业务章，以A4纸复印并加盖投标人公章）用于备案及办理退还投标保证金手续。
35.6. 验收合格的采购项目，中标（成交）供应商可向采购人提交退回履约保证金的申请（申请书格式见附件，可在东莞市政府采购网下载，网址：http：//dggp.dg.gov.cn）。采购人收到中标（成交）供应商的退回履约保证金申请后，3个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见。采购人将同意退回履约保证金的申请书，连同验收报告原件、中标通知书复印件（加盖采购人公章）和履约保证金汇款凭证复印件送至东莞市财政局国库支付中心办理履约保证金退回手续。
35.7. 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

35.7.1. 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。
35.7.2. 中标供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购代理机构可依法没收其履约保证金。
36. 中标服务费
36.1. 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，如果中标人不按照招标文件规定交纳中标服务费，将没收其投标保证金。

36.1.1. 以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；

36.1.2. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号、[2011]534号文及相关规定计算如下：中标服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表：

	          服务类型

成交金额 （元）   费率
	货物采购
	服务采购

	100万以下
	1.5%
	1.5%

	100万～500万
	1.1%
	0.8%

	500万～1000万 
	0.8%
	0.45%

	1000万～5000万
	0.5%
	0.25%

	5000万～1亿
	0.25%
	0.1%

	1亿～5亿
	0.05%
	0.05%

	5亿～10亿
	0.035%
	0.035%


如某货物招标项目，中标金额为600万，总共交纳的中标服务费为：

总共交纳的中标服务费＝（100万以下部分的中标服务费）+（100万～500万部分的中标服务费）+（500万～600万部分的中标服务费）

                ＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%

                ＝1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元
36.2. 服务费的货币为人民币。

36.3. 服务费不包含在投标报价中，不在报价中单列。

36.4. 服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：
户  名：广东洲际招标代理有限公司
账  号：683458115931
开户行：中国银行东城支行
37. 融资担保政策

37.1. 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构（东莞市金鼎融资担保公司）作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。
37.2. 投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。
38. 招标文件解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。
第三章  合同条款
（仅供参考）
合同样式

（此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准）

合同编号：

甲方：东莞市公安局交通警察支队

乙方：                 

根据《中华人民共和国合同法》及广东洲际招标代理有限公司（采购编号：    ）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列货物及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

1、 合同项目

1、乙方在投标书所列货物的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列货物、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保修服务。

2、 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间  

	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	
	


3、 价格

1、合同总价：

（人民币）大写                （¥        ）。

其中：货物总价：

（人民币）大写                （¥        ）。

2、总价包括了服务、货物及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

4、 货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

5、 交货

1、自双方签订合同生效之日起90个日历日之内，乙方必须完成本项目的初步验收（包括完成项目的供货、运输、仓储、安装、调试、施工等工作），初步验收通过后进入为期1个月的试运行，试运行通过后进行项目最终验收。

2、交货地点：东莞市公安局交通警察支队或甲方指定地点

6、 索赔

货物及服务在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

7、 付款

签订合同且提交改造方案后15工作日内支付至合同总价的30%；待所有硬件设备到货、安装、调试及硬件设备的清点验收完成后，支付至合同总价的65%；项目最终验收后，支付至合同总价的95%；剩余5%在项目验收合格后两年后支付。（每次付款的同时须提供合法的票据）
8、 其它服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物（或服务）所必需的维修工具；

2、提供各分项货物（或服务）的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

9、 合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

10、 安装与调试

1． 乙方负责本项目的安装调试。
2． 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
3． 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。
4． 货物的拆箱、安装、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方的指定人员的参与下进行。响应投标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
11、 验收方式及质保期、售后服务要求

1． 乙方应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。
2． 安装工程开始前，乙方按照甲方的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。
3． 设备在验收时，必须有制造商工程师现场协助验收，此验收报告作为工程验收必备文档之一。
4． 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。强制认证产品必须有中国3C认证。
5． 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。
6． 验收由甲方与乙方及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。
7． 货物安装调试完毕，乙方向甲方递交货物安装调试记录和竣工通知书，经认可后委托法定质检部门检测。
8． 因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9． 乙方对系统提供   年的免费维修保养期。在免费维修保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

10． 乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。
12、 包装、运输、保管及保险
1． 由乙方负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
2． 乙方负责将货物材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
3． 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4． 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5． 货物在验收合格前的保管由乙方负责。
13、 违约责任

1、 乙方交付的货物及服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、 甲方无正当理由拒收货物或服务，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、 乙方逾期交付货物及服务，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、 甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

14、 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

15、 知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其它知识产权而需要向其他方支付的版税。

16、 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

17、 合同工期

开工日期： 

竣工日期： 

18、 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

19、 其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式     份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方、东莞市财政局监管科、采购代理机构各执一份，其中采购代理机构一份须在合同签订之日起7个工作日内递交。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

买方法定代表(签字)：               卖方法定代表(签字)：

地址：                             地址： 

电话：                             电话：

传真：




    

    传真：

开户银行：
                         开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

合同附件(合同编号     )

附件1 .中标通知书

附件2 .招标文件 

附件3 .投标文件 

．．．．．

备注： １．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

       ２．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

第四章  用户需求书
用户需求书
1、 需求慨况

1. 项目背景及总体要求

东莞市公安局交通警察支队自2002年开始建设电子警察系统以来，经过几年的不断努力，已经建成了集闯红灯、超速、违法占道、逆行抓拍、卡口功能等全方位的电子警察监控违章抓拍系统，在规范驾驶员行为、改善交通秩序、提高道路通行能力、缓解警力不足等方面取得了显著实效，但早期建设的电子警察外场设备受自然条件影响，风化严重，部分设备已无法通过更换零件等维护手段保持运行，必须整体更换升级。本项目共升级改造一期7个路口23个方向的卡口式闯红灯电子警察系统；二期2个路口4个方向；三期一个路口4个方向。其内容为：电子警察升级项目的供货、运输、仓储、安装、调试、施工、验收及相关服务等。
2. 项目建设内容
2.1. 本项目包含一期7个路口23个方向升级改造设备前端及后端的设备安装调试，所需线材、杆件更换、土建施工、工程报建等工作。

2.2. 本项目包含二期2个路口4个方向升级改造设备前端及后端的设备安装调试，所需线材、杆件更换、土建施工、工程报建等工作。

2.3. 本项目包含三期1个路口4个方向升级改造设备前端及后端的设备安装调试，所需线材、杆件更换、土建施工、工程报建等工作。

2.4. 负责现有升级改造路口设备数据接入工作。

2、 建设依据和标准
· 《中华人民共和国道路交通安全法》
· 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
· 《城市道路交通管理评价指标体系》
· 《中国智能运输系统体系框架》
· 公安部交通管理局《“十二五”道路交通管理科技信息化发展规划》
· GA-T497-2009 公路车辆智能监测记录系统通用技术条件
· GA-T833-2009 机动车号牌图像自动识别技术规范
· GA-T832-2009 道路交通安全违法行为图像取证技术规范
· GA/T496-2009　闯红灯违法自动记录系统通用技术条件

· GA/T1043-2013　道路交通技术监控设备运行维护规范

· 《广东省治安卡口规范》
· 《中华人民共和国道路交通安全法》
· 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
· 《工业企业通信设计标准》（GBJ42-81）
· 《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）
· 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）
· 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）
· 《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA38-92）
· 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198-94）
· 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）
· 《远端图像与环境监控系统技术规范》
· 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92）
· GA/T995-2012《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》
· 《道路交通标志和标线》（GB5768）
· 《道路交通事故现场图形符号》（GB/T11797）
· 《信息技术 软件包  质量要求测试》（GB/T17544）
· 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）
· 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）  

· 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）  

· 《城市道路交通规划设计规范》（GB50220）
· 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）  

· 《视频显示系统工程技术规范》（GB50464）
· 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）
· 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312）
· 《道路交通流量调查》（GAT299）
· 《安全防范系统验收规则》（GA308）
· 《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445）
· 《交通电视监控系统验收规范》(GA/T514)

· 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515）
除上述规范以外，还遵循国家现行的相关标准和规范要求。
3、 建设的原则及实现目标
· 统一性：统一建设、统一管理，确保整个系统的各种软件、硬件均符合相关的国际、国 内、企业标准，保证业务、功能、界面、内容的高度统一化和标准化，达到服务的规范化和管理的高效性。
· 先进性、成熟性：采用国内外先进的科技成果，保证整个系统在技术上处于领先地位，系统在建成后一段时间内不会因技术落后而大规模调整，并能够通过升级保持系统的先进性，延长其生命周期，同时又要保证先进的技术是稳定的、成熟的，支持现有的多种呼叫功能和网络协议。系统能适监控领域新技术的发展与用。
· 实用性：充分利用了现有的网络资源，结合实际业务需求和现有业务系统的情况，建成具有符合本次项目用的管理平台。
· 开放性和灵活性：电子警察及监控系统与其他系统和数据库之间的通信接口，符合开放系统互联标准和协议，方便各平台中心系统和数据库之间的互联。
· 可扩展性：系统软件采用分层的模块化结构，设置可配置灵活，扩充方便， 适业务的发展变化。软、硬件平台具有良好的可扩展能力，能够方便地进行系统升级和更新，适各种不同业务的不断发展。
· 安全性与可靠性：用软件系统能够连续长时间不间断工作，并能在不影响系统运转的情况下做到模块在线测试、更新、加载。采用高可靠性的产品和技术，充分考虑整个系统运行的安全策略和机制。系统具有较强的容错能力和良好的恢复能力，保证系统稳定运行。
· 易用性：系统易于使用；同时，系统维护非常集中、简单，避免了复杂系统和多系统组合的维护开销，减轻了维护人员的负担，提高了网管和决策的效率。
· 硬件单元化、软件模块化：新型电子警察硬件采用嵌入式单元化结构；软件采用模块化结构，各组成模块应逻辑结构清晰，可灵活选用与组合。可针对不同的安装环境启用不同的功能。

4、 项目具体内容及技术要求

1. 设备清单：

	一、前端设备

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	一体化电子警察抓拍单元
	1、CCD：采用1英寸500万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机；2、分辨率：2448(H)×2048(V)；3、视频帧率：25fps；4、编码：支持视频流和抓拍帧同时输出，采用视频压缩技术H.264编码；5、输出图片格式：JPEG，图片质量可设；6、缓存/自动上传：支持断网时SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传；7、主要接口：1个10M/100M自适应RJ45接口；1个RS－485半双工接口；8、RS485接口：支持RS-485通信功能，可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备；9、触发输入：3路外部触发输入，1路交通信号灯频闪同步信号输入；10、触发输出：3路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制；11、支持补光方式：支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，支持闪光灯自动光控功能；12、智能功能：支持智能识别功能：内置车牌识别功能，内置车型识别功能，内置视频卡口式电警功能，内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能；13、抓拍方式：支持违章连续抓拍功能；14、本地存储：支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；15、终端接入：支持接入终端服务器；16、防雷：具有网络信号防雷功能；17、电压：100VAC～240VAC；18、频率：48Hz～52Hz；19、功耗：小于20W；20、工作环境温度：-30℃～+70℃（低于-20℃时，需采用带加热模块的ECU-XXXX-B）；21、工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；22、防护等级：IP54；23、外形尺寸：约179.5mm(W)×132.5mm(H)×540mm(D)；24、重量：6.5 ±0.5kg。
	35
	台
	

	2
	镜头
	百万像素级工业镜头
	35
	个
	

	3
	防护罩
	4.7"宽、18"长。光学玻璃窗口。配置风扇、加热器、遮阳罩。220VAC供电。
	35
	个
	

	4
	电源
	220VAC转12DC
	35
	个
	

	5
	支架及平台
	用于杆件上防护罩及补光灯的安装固定
	140
	个
	

	6
	环境补光灯
	1、光通量：大于或等于1800lm；2、外壳材质：金属铝；3、响应时间：≤100μs；4、触发方式：电平，+5VDC；5、设备功能：支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作；6、发光角度：14度；7、覆盖范围：4m@16m处；8、有效补光距离：16m～21m；9、电压：100VAC～240VAC；10、频率：48Hz～52Hz；11、功耗：平均28W（@100Hz，25%占空比），峰值90W；12、电源效率：≥85%  可连续启动；13、工作寿命：≥50000小时；14、工作环境温度：-20℃～+50℃；15、工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；16、防护等级：IP65；17、外形尺寸：约121mm(W)×176mm(H)×122mm(D)。
	70
	个
	

	7
	牌照补光灯
	1、光通量：大于或等于1800l；2、外壳材质：金属铝；3、响应时间：≤100μs；4、触发方式：电平，+5VDC；5、设备功能：支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作；6、发光角度：40度；7、覆盖范围：10m@20m处；8、有效补光距离：6m～10m（看清车身）；17m～25m（不看清车身）；9、电压：100VAC～240VAC；10、频率：48Hz～52Hz；11、功耗：平均28W（@100Hz，25%占空比），峰值90W；12、电源效率：≥85%  可连续启动；13、工作寿命：≥50000小时；14、工作环境温度：-20℃～+50℃；15、工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；16、防护等级：IP65；17、外形尺寸：约121mm(W)×176mm(H)×122mm(D)。
	35
	个
	

	8
	红绿灯信号检测器
	1、信号输入：16路交通灯交流信号输入接口；2、信号输出：6个RS485输出接口，1个+5VDC输出接口；3、检测电压范围：140VAC～270VAC；4、通讯设置：5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；5、状态提示：16路交通灯状态指示；6、稳定性设计：检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施；7、工作电压：220VAC@50Hz/60Hz100VAC～240VAC能够正常工作；8、功耗：小于5W。9、工作环境温度：-30℃～+70℃；10、工作环境湿度：5%～95%@40℃，无凝结；11、外形尺寸：约440mm(W)×44mm(H)×213.5mm(D)；1U上架式机箱。
	10
	台
	

	9
	终端服务器
	1、处理器：1个主DM8167+1个从DM8167框架设计,内置单片机硬件看门狗设计；2、操作系统：嵌入式linux操作系统；3、操作界面：WEB方式；4、模拟视频输入：可接入4路标清BNC模拟输入；5、数字视频输入：可接入8路高清录像，标准为25帧1080P或25帧1600*1200，或接入等数据量140万、500万等其它分辨率的高清录像；6、系统级功能：前端可接入多台高清摄像机；支持8路高清视频实时录像；支持多路高清图片存储；支持图片合成功能；7、支持4个3.5"SATA硬盘，最大支持8TB前端数据存储；8、外部硬盘存储扩展：1个eSATA接口；9、网络接口：内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，1个1000M可光电转换网络接口；10、音频扩展功能：1路音频输入，1路音频输出；11、其他接口：4路报警输入，4路报警输出；2个RS232接口，4个RS485接口； 2个外置USB接口；1个VGA接口；12、电源输入：DC12V/5A；13、机械尺寸：19英寸标准机箱尺寸约：370mm（宽）×260mm（深）×77mm（高）；14、工作环境：工作温度-30℃~70 ℃、工作湿度10%～90%（无冷凝）；
	10
	台
	

	10
	路口交换机
	标准：IEEE 802.3 10BaseT(X)，IEEE 802.3u 100BaseT(X)，100BaseFX，IEEE 802.3x流量控制；处理类型：存储转发；流控：IEEE802.3x流控，背压式流控；RJ45端口：10/100BaseT(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X；输入电压：12/24/48 VDC (9.6 ~ 60 VDC)；外壳：IP30防护等级，金属外壳；安装方式：导轨安装。
	10
	台
	

	11
	光纤收发器
	RJ45接口：10/100BaseT(X)自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X自适应；光纤接口：100BaseFC，单模单纤，20KM；2路电口，1路光口；IP30，金属外壳，强抗电磁干扰设计；功耗≤5W。
	21
	对
	

	12
	光纤收发器
	RJ45接口：10/100BaseT(X)自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X自适应；光纤接口：100BaseFC，单模单纤，40KM；2路电口，1路光口；IP30，金属外壳，强抗电磁干扰设计；功耗≤5W。
	10
	对
	

	13
	电源防雷器
	正常工作电压Un： 230V 
最大工作电压Uc(L-N)： 440V

最大工作电压Uc(N-PE)： 255
标称放电电流In (8/20μs)： 20KA A 

最大放电电流Imax(8/20μs)： 40KA
保护电压Up（In下）：L-N<2000V

5KA下保护电压：L-N<1500V

保护电压Up： N-PE<1500V

响应时间：ta<25ns

最大后备保护熔丝 ：125Agl/Gg

最大后备熔丝时断路耐受能力： 25KA

工作温度： -40度至80度

安装方法 ：35mmDIN导轨

防护等级：IP20
	35
	个
	

	14
	单口网络防雷器
	防雷界面 LPZ0B-LPZ2；正常工作电压：3 Vdc；最大直流持续工作电压：4 Vdc；标称工作电流：0.1 A；每端口雷电冲击电流 Iimp(10/350μs) ：4 kA；每线雷电冲击电流 Iimp(10/350μs) ：0.5 kA；每端口标称放电电流 In(8/20μs) ：20 kA；每线标称放电电流 In(8/20μs) ：2.5 kA；保护电压 Up(在In下) ：L-L<15 V，L-PE<60 V；保护电压 Up(1kV/μs) ：L-L<15 V，L-PE<450 V；频宽：250 MHz；反应时间：<1 ns；使用温度： -40℃ - +80℃；外壳材料：黑色金属铝；连接方式（输入/输出）：RJ45母座/RJ45母座；接地方式：1.5mm2接地导线；保护芯线：1/2、3/6、4/5、7/8；安装方式：DIN35mm导轨安装固定夹。
	35
	个
	

	15
	四口网络防雷器
	防雷界面 LPZ0B-LPZ2；正常工作电压：3 Vdc；最大直流持续工作电压：4 Vdc；标称工作电流：0.1 A；每端口雷电冲击电流 Iimp(10/350μs) ：4 kA；每线雷电冲击电流 Iimp(10/350μs) ：0.5 kA；每端口标称放电电流 In(8/20μs) ：20 kA；每线标称放电电流 In(8/20μs) ：2.5 kA；保护电压 Up(在In下) ：L-L<15 V，L-PE<60 V；保护电压 Up(1kV/μs) ：L-L<15 V，L-PE<450 V；频宽：250 MHz；反应时间：<1 ns；使用温度： -40℃ - +80℃；外壳材料：黑色金属铝；连接方式（输入/输出）：RJ45母座/RJ45母座；接地方式：1.5mm2接地导线；保护芯线：1/2、3/6、4/5、7/8；保护端口：4口；安装方式：DIN35mm导轨安装固定夹
	10
	个
	

	16
	复合控制单元
	含配电、防雷、接线端子
	21
	台
	

	17
	路口机柜
	含配电、防雷、接线端子
	10
	台
	

	18
	L型杆
	高不低于6.5米横杆根据实际场地定做、含吊装
	25
	根
	

	19
	L型杆接地防雷
	根据现场制作，接地电阻不高于10欧姆　
	31
	套
	

	20
	机箱接地防雷
	根据现场制作，接地电阻不高于10欧姆　
	10
	套
	

	21
	线材（光纤、网线、电源线、信号线等）
	
	10
	批
	

	22
	辅助材料
	
	10
	批
	

	23
	管道、绿化、破路埋管、顶管施工
	
	10
	项
	

	24
	杆基础
	根据现场和立杆规格制作
	31
	个
	

	25
	机箱基础
	根据现场机箱规格制作
	10
	个
	

	26
	设备安装调试
	
	10
	项
	

	二、系统软件

	1
	摄像机软件
	摄像机成像控制软件、视频触发软件、车牌识别软件
	31
	套
	

	2
	数字终端服务器软件
	前端的图片合成、存储、转发。
	10
	套
	

	三、数据接入

	1
	前端数据接入
	负责接入现有东莞市交通警察支队管理平台
	1
	项
	

	2
	数据接入交换机
	详见主要设备技术需求 
	1
	台
	


2. 主要设备技术需求

2.1. 一体化电子警察抓拍单元（500万像素CCD）技术参数：
	序号
	名称
	技术规格

	1
	CCD
	▲采用1英寸500万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机；

	2
	分辨率
	▲2448(H)×2048(V)；

	3
	视频帧率
	25fps；

	4
	编码
	支持视频流和抓拍帧同时输出，采用视频压缩技术H.264编码； 

	5
	输出图片格式
	▲JPEG，图片质量可设；

	6
	缓存/自动上传
	▲支持断网时SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传；

	7
	主要接口
	1个10M/100M自适应RJ45接口；1个RS－485半双工接口；

	8
	RS485接口
	▲支持RS-485通信功能，可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备；

	9
	触发输入
	输入：3路外部触发输入，1路交通信号灯频闪同步信号输入；

	10
	触发输出
	触发输出：3路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制；

	11
	支持补光方式
	▲支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，支持闪光灯自动光控功能；

	12
	智能功能
	▲支持智能识别功能：内置车牌识别功能，内置车型识别功能，内置视频卡式电警功能，内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能；

	13
	抓拍方式
	▲支持违章连续抓拍功能；

	14
	本地存储
	▲支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；

	15
	终端接入
	支持接入终端服务器；

	16
	防雷
	▲具有网络信号防雷功能；

	17
	电源
	电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；

	18
	功耗
	＜20W；

	19
	工作环境温度
	-30℃～+70℃(低于-20℃时，需采用带加热模块的ECU-XXXX-B)；

	20
	工作环境湿度
	5%~95%@40℃，无凝结；

	21
	防护等级
	IP54；

	22
	外形尺寸(不含支架)
	179.5mm(W)×132.5mm(H)×540mm(D)；

	23
	重量
	6.5±0.5kg。


2.2. 终端服务器技术参数：
	序号
	名称
	技术规格

	1
	处理器
	▲1个主DM8167+1个从DM8167框架设计,内置单片机硬件看门狗设计；

	2
	操作系统
	嵌入式Linux操作系统；

	3
	操作界面
	WEB方式；

	4
	模拟视频输入
	▲可接入4路标清BNC模拟输入；

	5
	数字视频输入
	▲可接入8路高清录像，标准为25帧1080P或25帧1600*1200，或接入等数据量140万、500万等其它分辨率的高清录像；

	6
	系统级功能
	▲前端可接入多台高清摄像机；支持8路高清视频实时录像；支持多路高清图片存储；支持图片合成功能；

	7
	硬盘存储
	▲支持4个3.5"SATA硬盘，最大支持8TB前端数据存储；

	8
	外部硬盘存储扩展
	1个eSATA接口；

	9
	网络接口
	▲内置独立的8口100M以太网接口及2个1000M网络接口，1个1000M可光电转换网络接口；

	10
	音频扩展功能
	1路音频输入，1路音频输出；

	11
	其他接口
	4路报警输入，4路报警输出；

2个RS232接口，4个RS485接口； 

2个外置USB接口；1个VGA接口；

	12
	电源输入
	DC12V/5A；

	13
	机械尺寸
	19英寸标准机箱

尺寸：约370mm（宽）×260mm（深）×77mm（高）；

	14
	工作环境
	工作温度-30℃~70 ℃、工作湿度10%～90%（无冷凝）；


2.3. 信号灯检测器技术参数:
	序号
	名称
	指标

	1
	信号输入
	16路交通灯交流信号输入接口；

	2
	信号输出
	6个RS485输出接口，1个+5VDC输出接口；

	3
	检测电压范围
	140VAC～270VAC；

	4
	通讯设置
	5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；

	5
	状态提示
	16路交通灯状态指示；

	6
	稳定性设计
	检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施；

	7
	工作电压
	220VAC@50Hz/60Hz；100VAC～240VAC能够正常工作；

	8
	功耗
	＜5W；

	9
	工作环境温度
	-30℃～+70℃；

	10
	工作环境湿度
	5%～95%@40℃，无凝结；

	11
	外形尺寸
	约440mm(W)×44mm(H)×213.5mm(D)；1U上架式机箱；

	12
	重量
	约3.5kg；


2.4. 车牌补光灯技术参数:
	序号
	名称
	技术规格

	1
	光通量
	▲≥1800l

	2
	外壳材质
	金属铝

	3
	响应时间
	▲≤100μs

	4
	触发方式
	电平，+5VDC

	5
	设备功能
	▲支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作

	6
	发光角度
	▲40°

	7
	覆盖范围
	10m@20m处

	8
	有效补光距离
	▲6m～10m（看清车身）；17m～25m（不看清车身）

	9
	电压
	100VAC～240VAC

	10
	频率
	48Hz～52Hz

	11
	功耗
	平均28W（@100Hz，25%占空比），峰值90W；

	12
	电源效率
	▲≥85%  可连续启动

	13
	工作寿命
	≥50000小时

	14
	工作环境温度
	-20℃～+50℃

	15
	工作环境湿度
	10%～90%@40℃，无凝结

	16
	防护等级
	IP65

	17
	外形尺寸
	约121mm(W)×176mm(H)×122mm(D)

	18
	重量
	约3.0kg


2.5. 环境补光灯技术参数:
	序号
	项目
	技术规格

	1
	光通量
	≥1800lm

	2
	外壳材质
	金属铝

	3
	响应时间
	≤100μs

	4
	触发方式
	电平，+5VDC

	5
	设备功能
	支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作

	6
	发光角度
	14°

	7
	覆盖范围
	4m@16m处

	8
	有效补光距离
	16m～21m

	9
	电压
	100VAC～240VAC

	10
	频率
	48Hz～52Hz

	11
	功耗
	平均28W（@100Hz，25%占空比），峰值90W

	12
	电源效率
	≥85%  可连续启动

	13
	工作寿命
	≥50000小时

	14
	工作环境温度
	-20℃～+50℃

	15
	工作环境湿度
	10%～90%@40℃，无凝结

	16
	防护等级
	IP65

	17
	外形尺寸
	约121mm(W)×176mm(H)×122mm(D)

	18
	重量
	约3.0kg


2.6. 数据接入交换机主要技术参数

	序号
	项目
	技术规格

	1
	产品类型：
	千兆以太网交换机

	2
	应用层级
	三层

	3
	传输速率
	10/100/1000Mbps

	4
	产品内存
	DRAM：256MB

	5
	闪存
	64MB

	6
	交换方式
	存储-转发

	7
	背板带宽
	160Gbps

	8
	包转发率
	101.2Mpps

	9
	MAC地址表
	4K

	10
	端口结构
	非模块化

	11
	端口数量
	48个

	12
	端口描述
	48个10/100/1000以太网口

	13
	网络标准
	IEEE 802.1s，IEEE 802.1w，IEEE 802.1x，IEEE 802.1x-Rev，IEEE 802.3ad，IEEE 802.1ae，IEEE 802.3af，IEEE 802.3at，IEEE 802.3x，IEEE 802.1D，IEEE 802.1p，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3

	14
	堆叠功能
	可堆叠

	15
	VLAN
	VLAN总数1005 ；VLAN ID数4K

	16
	电源电压
	AC 115-240V，50-60Hz，12-6A 

	17
	电源功率
	≥350W

	18
	产品尺寸
	约44.5×445×460mm

	19
	产品重量
	约7.4kg

	20
	平均无故障时间
	约171,846小时

	21
	环境标准
	相对湿度：5%-95%，无冷凝

	22
	存储环境
	-40-70℃


2.7. 系统基本要求

2.7.1. 要求违法图片清晰，信号灯无色差。

2.7.2. 要求每宗违法图片不超过1M。

2.7.3. 要求系统具备车型识别功能。

2.7.4. 卡口数据参数（车牌、车型、颜色、分车型流量等）以文本文件回传。

2.7.5. 同一车辆同一时间同一方向多重违法，系统实现违法比选输出（比选方案可变）。

2.7.6. 抓拍违法图片可以选择按时间段上传。
3. 功能要求

闯红灯电子警察系统要求：采用视频触发技术，具有违法变线、闯禁区、不按规定车道行驶，逆行、不按规定倒车、车牌识别、交通流量采集、监控录像等功能。
3.1. 闯红灯违法抓拍功能
系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片可以清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况，第二和第三个位置的图片可以清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况。
3.2. 卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片）。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。
3.3. 其他交通违法行为记录功能
系统在路口电子警察设备可检测的范围条件允许的情况内，具体功能如下：
· 对不按导向车道行驶的机动车进行记录
· 违法逆行行为抓拍记录
· 违法变道行为抓拍记录
3.4. 车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对符合“GA36-92”（92式牌照） 、“GA36-2007”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2002式号牌以及2012式军用车辆号牌。
2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3）系统识别的车牌类型部分示例：
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蓝色民用车牌
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黄色民用车牌
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黑色民用车牌
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式车牌
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、

黄色民用尾牌
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、

港澳车牌

12

、

教练车牌

13

、

使馆车牌

14

、

民航车牌
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、

警用车牌

7

、

单层军用车牌

8

、

双层军用车牌

9

、

单层武警车牌

10

、

双层武警车牌


3.5. 智能补光功能
系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。
补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。
3.6. 前端备份存储功能

系统采集的图片在设备前端做备份存储，具备滚动保存30天以上数据的能力，存储空间与其他数据存储相平行，不互相冲突。中心可对采集的图片信息进行查询、下载。
3.7. 车辆稽查布控功能
系统具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。
3.8. 高清录像功能
系统支持道路交通情况的实时视频录像存储，视频质量能清晰反映覆盖区域内行驶机动车的车牌号码。视频采用预分配存储机制，前端支持进行滚动存储7天以上。
3.9. 交通参数采集功能
通过检测数据，统计交通流参数，包括流量、占有率等；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。
3.10. 数据断点续传功能
系统支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。
3.11. 时间校准功能
按照《GA/T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与电子警察中心系统时钟同步一次。
3.12. 图像防篡改功能
系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。
3.13. 网络远程维护功能

系统可以实时查看前端设备的运行状态。能通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。
4. 升级改造点表
	序号
	路口名称
	方向
	监控车道

	1
	旗峰路/东城西路（莞城林场）
	4
	12

	2
	莞龙路/东宝路（宝马山）
	2
	6

	3
	外环路/文华路（水厂口）
	4
	10

	4
	莞太路/鸿福路口（鸿福路口）
	4
	20

	5
	四环路/新源路（新源）
	2
	6

	6
	东城中路/学院路(鸦叫尾）
	4
	12

	7
	东纵路/罗沙路（东湖轩路口）
	3
	9

	8
	107国道莫屋路口
	2
	6

	9
	107国道石美路口
	2
	6

	10
	港口大道/四环路口
	4
	12


5. 系统架构
5.1. 前端系统架构
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前端子系统包括终端服务器、一体化电子警察抓拍单元、车牌补光灯（大角度频闪LED灯）、环境补光灯（小角度频闪LED灯）、信号灯检测器、交换机、光纤收发器及杆件等相关组件。
1）一体化电子警察抓拍单元：采用500万像素一体化智能高清摄像机，在LED补光灯的配合下，实现图像采集、成像控制、车辆检测、车牌识别、违章检测，可支持SD卡前端存储。
2）终端服务器：完成电警抓拍图片的合成处理，同时还支持前端数据备份存储和数据上传。
3）车牌补光灯：选用LED灯作为光源，主要用以车牌补光，灯光亮度符合国家环保标准，对人眼无刺激。具有良好的防水、防尘功能，能长时间适应室外工作环境。
4）环境补光灯：选用LED灯作为光源，主要用以环境补光，有效提高夜间图像显示效果和标识标线的显示效果，灯光亮度符合国家环保标准，对人眼无刺激。具有良好的防水、防尘功能，能长时间适应室外工作环境。
5）信号灯检测器：实时检测红灯信号，将红灯维持状态、红灯切换至绿灯脉冲信号、绿灯切换至红灯脉冲信号，发送给一体化电警抓拍单元。单台信号灯检测器最大可以支持16路红灯信号接入。多相位红灯信号接口，可根据不同车道设置红灯信号和组合红灯信号。
5.2. 中心架构
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中心结构图
5.3. 后台中心
中心平台作为系统数据的汇集点，主要包括后台综合管理系统（含数据库服务器、应用服务器等、网络交换机等。通过在交警支队的监控中心部署服务器接收来自各个路口前端采集的信息，并根据不同的需求，对这些信息进行记录、分析、处理，从而实现对辖区内主要交通路口交通情况进行实时监控和违法抓拍功能。
5.4. 中心功能
· 数据存储功能
· 数据分析、处理功能
· 数据接口转换功能
· 数据传输功能
5.5. ★与东莞市现有电子警察系统管理平台的对接
本项目在中心设置二台通讯管理主机，该主机对前端路口及路段的所有数据进行管理，通过该主机进行协议转换，转换成东莞市现有电子警察系统管理平台能接受的数据格式，再通过东莞市公安网传输到现有的管理平台上进行各种数据的处理。
5、 基本要求
1． 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准、环保要求的设备。所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求；对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出；如果因为生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备或部件，投标人应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。 
2． 用户需求书中如有列出的指标参数仅起参考作用。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。

3． 交货地点：采购人指定地点。
4． 中标人负责包括产品供货、配套备品备件提供、运输、安装、施工、调试、验收、质保期保障等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
5． 
采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改或对产品数量作适当增加或减少。
6． 中标人必须承担本项目第三方设计费用，第三方设计单位必须具有国家承认的设计资质。

6、 包装、运输、保管及保险
1． 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2． 中标人负责将货物材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
3． 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4． 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5． 货物在验收合格前的保管由中标人负责。
7、 安装调试
1． 中标人负责本项目的安装调试。
2． 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
3． 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。
4． 货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应投标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
8、 验收
1． 投标人应给出设备详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。
2． 安装工程开始前，中标人按照采购人的书面通知，共同开箱检验，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及数量。
3． 设备在验收时，必须有制造商工程师现场协助验收，此验收报告作为工程验收必备文档之一。
4． 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。强制认证产品必须有中国3C认证。
5． 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。
6． 验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。
7． 货物安装调试完毕，中标人向采购人递交货物安装调试记录和竣工通知书，经认可后委托法定质检部门检测。
8． 货物调试合格交采购人试用7天后再检测，如各项功能性能均达到要求，采购人才与中标人签署《设备验收合格书》，如未达要求，中标人应重新检测和调试，双方不得拖延。
9、 完工期

自双方签订合同生效之日起90个日历日之内，中标人必须完成本项目的初步验收（包括完成项目的供货、运输、仓储、安装、调试、施工等工作），初步验收通过后进入为期1个月的试运行，试运行通过后进行项目最终验收。

10、 质保期

货物验收合格后中标人至少提供两年免费质保期。质保期内中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务（含易耗损件更换）。

11、 付款方法和条件

签订合同且提交改造方案后15工作日内支付至合同总价的30%；待所有硬件设备到货、安装、调试及硬件设备的清点验收完成后，支付至合同总价的65%；项目最终验收后，支付至合同总价的95%；剩余5%在项目验收合格后两年后支付。（每次付款的同时须提供合法的票据）
12、 其它要求
1． 中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。
2． 技术文件：包括货物清单、产品合格证、安装验收报告、完整的技术资料。
3． 中标人在投标文件中必须列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

第五章  附件－投标文件格式

附件1. 投标总报价表格式
投标总报价表

采购编号：                          

投标人名称：                                      货币单位：元人民币

	投标内容
	东莞市公安局交通警察支队2014年电子警察升级改造项目

	投标总报价
	小写：￥           元
大写：人民币            元整

	投标保证金
	小写：￥           元
大写：人民币            元整

	完工期
	

	质保期
	

	备注
	


投标人名称：（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、投标总价包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与保证金进帐凭证复印件(加盖公章) 、投标保证金汇入情况说明（加盖公章）一同装在唱标信封内密封提交。
附件2. 报价明细表格式
报价明细表
	序号
	分项名称
	服务/货物明细(品牌、型号)
	数量
	单价
	分项总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表乃投标总报价表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人应列明按“用户需求书”所要求提供的所有设备及服务的价格明细。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件3. 投标函格式
投标函

致：广东洲际招标代理有限公司
根据你们        （采购编号、名称）招标文件要求，        （全名及职衔）经正式授权并以投标人            （投标人名称、地址）的名义投标。提交下列投标文件正本壹份，副本伍份：

1．法定代表人授权书

    2．投标报价文件；

    3．技术商务说明文件；

    4．投标资格文件；

5．投标保证金；

6.              （投标文件其它组成部分）。

…

签字代表在此声明并同意

1、我们愿意遵守采购代理机构招标文件中的各项规定，供应符合“用户需求书”所要求的              （投标内容）。

   2、我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

   3、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件， 包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

   4、我们同意提供采购代理机构要求的有关投标的其它资料。

   5、我们理解，采购代理机构并无义务必须接受最低报价的或其它任何投标。

   6、所有有关本次投标的函电请寄：                     .
投标人代表：             （签名或盖章）
 职      位：
投标人名称：             （盖章）
电      话：          

传      真：           

电子邮件： 

附件4. 资格证明及其它文件格式
目　录

1、 法定代表人证明书（附件4-1）

2、 法定代表人授权书（附件4-2）

3、 营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证副本及招标文件中要求的其它有关证明文件（复印件加盖公章）
4、 满足第二部分《投标人须知》中“合格的投标人”的证明文件。
5、 售后服务机构证明文件。

6、 资格文件声明函（附件4-3）

7、 中标后递交有关资料、证件的原件承诺书格式（附件4-4）

8、 投标人基本情况表（附件4-5）
9、 中标服务费承诺书（附件4-6）
10、 投标承诺书（附件4-7）
11、 同类项目业绩（附件4-8）

12、 商务条款偏离表（附件5）
13、 招标文件中要求和投标人认为需要提供的其它材料。
注：资格证明文件中属复印件的须加盖投标单位公章。

附件4-1.法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明书

致：广东洲际招标代理有限公司
本证明书声明：注册于        （国家名称）的    　       （投标人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。
特此证明

投标人名称：             （盖章）

投标人地址：

法定代表人：             （签字或盖章）

职　　　务：

附件4-2.法定代表人授权书格式
法定代表人授权书

致：广东洲际招标代理有限公司
本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表         （投标人名称）委托在下面签字的         （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（ 项目名称 ）的投标、项目谈判和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本授权书于　　 年　月　日签字生效，特此声明。

投标人名称：             （盖章）

投标人地址：

法定代表人：          （签字或盖章）

职　　　务：

投标人代表：           （签字或盖章）

职　　　务：

附件4-3.资格声明
资格声明
广东洲际招标代理有限公司：

下述投标人愿响应你方     年     月     日的（采购编号）投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的（货物名称），并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2. 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东洲际招标代理有限公司（采购代理机构）；

3. 我方在参加本次投标前    年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人名称：            （盖章）
投标人代表：          （签名或盖章）
名称：                          
姓名：                        

地址：                          
职务：                        

邮编：                          
签名：                        

传真：                          电话：
附件4-4.中标后递交有关资料、证件的原件承诺书格式
中标后递交有关资料、证件的原件承诺书
广东洲际招标代理有限公司：

我公司郑重承诺：若我公司成为本项目的中标供应商，在本项目结果公示结束后3个工作日内，提交投标文件中所提供的所有资质文件原件（包括但不限于营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人及其委托代理人身份证、业绩合同原件等）到广东洲际招标代理有限公司进行核对。

若我公司不能提供原件核对或经贵公司查实有做假的，则可以取消我公司的中标资格，并交给政府采购管理部门进行处理。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件4-5投标人基本情况表
投标人基本情况表
1、 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：                  
2、地    址：                         传    真：                  
3、注册资金：                         经济性质：                  

4、公司开户银行名称及账号：          地址：

5、营业执照注册号：   

   （随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件加盖公章）

6、公司简介

（自行描述）

7、公司财务情况：

	年份
	年营业总值
	总净利
	资产负债率
	速动比率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人需提供相关会计师事务所审核的财务报表以便验证

8、 投标人获得资质和代理资格证明文件

	 证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人有必要提供的其它证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

        

公司标记样本                公司公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件4-6中标服务费承诺书格式
中标服务费承诺书
广东洲际招标代理有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加贵司进行的   （项目名称）              项目(招标号：      ）招标中如获中标，我司保证在采购结果预公示结束后7天内，按国家计委[计价格[2002]1980号]文标的招标代理服务收费标准差额定率累进法计算向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的中标标的款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称：                      （盖章）

单位地址：                        
电话：                            
传真：                            
投标人代表：                      （签名或盖章）
日      期：
附件4-7投标承诺书文件格式
投标承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称：             （盖章）

投标人地址：

投标人代表：          （签名或盖章）
日      期：
附件4-8.投标人2011年至今同类业绩表格式
2011年至今同类项目业绩

	
	序号
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	备注

	广东省
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它地区
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此业绩指的是投标单位的销售业绩，生产厂家或其他代理商销售的业绩不予认可，以合同及中标通知书复印件加盖投标人公章为准。
投标人名称：                （盖章）
投标人代表：                （签名或盖章）
日期：
附件5 .商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：　　　　　　　　　　　
	序号
	商务条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	1
	合格投标人条款
	详见第一章“投标邀请函”
	
	
	投标人须说明是否符合“合格投标人”规定条款

	2
	完工期、质保期 
	详见第二章附表1或第四章“用户需求书”
	
	
	投标人须说明是否满足本项目完工期、质保期

	3
	付款方法和条件
	详见第二章附表1
	
	
	投标人须说明是否接受本项目付款方式

	4
	投标货币
	人民币
	
	
	投标人须说明报价方式是否为人民币报价

	5
	投标有效期
	90天
	
	
	投标人须说明投标有效期是否为90天

	6
	合同条款
	详见第三章
	
	
	投标人须说明是否接受本项目合同条款

	7
	投标人认为有必要提供的其它资料……



说明：
投标人应按照采购文件要求，根据上表规定内容作出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。无论出于何种原因未填写此表的，将视为不响应招标要求。
投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件6 .技术响应文件格式
目   录

投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1、投标人声明（附件6-1）
2、项目实施方案（投标人根据招标文件及用户需求书自行编写）（附件6-2）
3、项目实施的项目经理、技术人员及售后服务人员配置情况表（附件6-3）
4、项目实施组织计划（附件6-4）
5、售后服务计划及承诺（附件6-5）
6、拟投入服务本项目的设施设备（附件6-6）
7、技术规格偏离表（附件7）

8、货物配置清单（附件10）
9、招标文件中要求和投标人认为需要提供的其它材料
附件6-1.投标人声明格式
投标人声明
我公司声明已充分了解  （项目名称）       [采购编号：       ]货物的技术要求、规格等，以及采购人在第四章《用户需求书》中提出的所有要求。我公司愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。
投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件6-2.项目实施方案
投标人根据“用户需求书”自行编写
投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件6-3.项目实施的项目经理、技术人员及售后服务人员配置情况表格式
项目实施的项目经理、技术人员及售后服务人员配置情况表
投标人名称：                                      采购编号：        
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务或事项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（此表可延长）投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件6-4. 项目实施组织计划格式
投标人名称                            采购编号          　    　

主要内容应包括：

1) 本项目概况；

2) 本项目特点；

4) 人力配备、项目管理机构和组织情况；

5) 所投服务及货物的验收、质量保证实施计划。

6）项目实施计划。包括保证安装质量的技术组织措施、保证调试优质的技术组织措施、保证安全的技术组织措施、保证进度的技术组织措施等。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件6-5. 售后服务计划及承诺
售后服务计划及承诺
投标人名称                             采购编号                

主要内容应包括：

1) 公司简介；

2) 已做项目简介；

3) 技术人员情况；

4) 应急工作安排；

5) 服务人员；

6) 服务承诺：
7）质保期后售后服务的费用；
	完
工
期
	

	安

装

调

试
	

	技

术

维

护

服

务
	

	培

训

事

项
	


投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：

附件6-6.拟投入服务本项目的设施设备
拟投入服务本项目的设施设备情况表

项目名称：                                采购编号：                 

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	使用年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：主要设备需提供相关证明资料。

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 技术规格偏离表格式
技术规格偏离表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：　　　　　　　　　　　
	序号
	技术条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
投标人必须对应招标文件的 “用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写，不能完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。经查证，投标人提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：             （盖章）

投标人代表：             （签名或盖章）

日      期：
附件8. 投标保证金汇入情况说明格式
投标保证金汇入情况说明
致：广东洲际招标代理有限公司：

本单位已按     项目（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ，开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：                                 
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一三年  月  日

单位名称：           （盖章）
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进账单复印件（加盖公章）放入唱标信封递交；3、如投标人采用网上银行提交投标保证金，其进账单（回单）须到相关银行加盖业务章。
附件9. 唱标信封
唱标信封内装：（独立密封）
（1） 投标函复印件；

（2） 投标人法定代表人授权书复印件；
（3） 投标总报价表；

（4） 投标保证金汇入情况说明；

（5） 保证金进帐凭证；
（6） 投标文件电子档。

附件10货物配置清单（格式自定）

注：投标人必须根据本项目用户需求书内容提供详细的货物配置清单。

附件11 政府采购投标担保函格式

政府采购投标担保函 

编号：（2014）    投保字第     号

          （采购人）： 

鉴于      有限公司（以下简称“投标人”）拟参加编号为      的        （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元（大写：     元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至递交投标文件截止日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人： 

              法定代表人：

     年     月     日
附件12政府采购履约担保函格式
政府采购履约担保函

                                 编号：（2014）    履保字第     号

          （采购人）：

鉴于你方与        有限公司（以下简称供应商）就中标通知书编号为                 

的         （以下简称“中标项目”）于   年   月   日签订编号为         的东莞市政府采购合同（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在 / 年 / 月 / 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）    /                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %，数额为       元（大写：       元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后28日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在十个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人： 

                法定代表人：

    年    月    日

注：本条款无须投标人填写。
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