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	项号
	名称
	内      容

	1
	招标人
	淮安市公安局淮阴分局

	2
	招标代理机构
	江苏钟山工程项目管理有限公司

	3
	项目编号
	HYQZFCG-招标-2014023

	4
	招标内容
	高清监控系统采购及安装项目

	5
	投标有效期
	六十日历天

	
	采购预算价
	陆佰捌拾万元（人民币）

	6
	投标保证金
	（1）投标保证金数额（人民币）：陆万元整，必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金缴纳到淮安市淮阴区招标投标服务中心，并在开标前到307室换据（保证金交纳方式：自投标人基本存款账户以电汇、转账方式进账）。

开户名称：淮安市淮阴区招标投标服务中心

           开户银行：农行淮安市城北支行

           开户账号：352201040039305
（2）财务室电话：  0517-80859020    王会计

	7
	招标文件获取及确认投标
	1、 招标文件由投标人在淮安市政府采购网淮阴区版块免费下载。

2、 各投标人确认参与本项目投标请填写投标人参与确认函,并请在投标截止时间前将确认函的扫描件发送到hyqzfcg789@sina.com邮箱，否则开标时不予接收其投标文件。

3、 咨询人：姜女士              电话: 15152395408

	8
	现场踏勘时间及地点
	本项目由投标人自行组织施工现场考察，考察现场所发生的费用由投标人自行承担。

踏勘时间：2014年5月26日17：30时前

踏勘地点：项目地点

踏勘现场联系人：唐先生      电话：051784977779 

	9
	投标文件份数
	正本份数为一份  副本份数为四份

	10
	投标文件递交截止及开标时间、地点
	投标文件递交截止及开标时间: 2014年6月11日09时00分（北京时间）    
投标文件接收地点：淮安市淮阴区招标投标服务中心（淮阴区长江东路170号）205室

投标文件接收人: 刘先生                 电话:13776726900

	11
	导致投标文件拒收因素
	1、投标人未在规定时间将投标确认函发送到指定邮箱的；

2、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝；

3、投标截止时间前，投标人法定代表人或其委托代理人必须携带其有效身份证件原件及投标保证金收据准时参加开标会议，否则投标文件不予以接受。

4、未在规定的投标截止时间之前送达招标人指定地点的投标文件将被拒绝。

	12
	履约保证金
	1、为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书后与招标人签订合同之前，向淮安市淮阴区招标投标服务中心提交中标金额5%的履约保证金。

2、中标人属于中小企业范围内，其在领取中标通知书后与招标人签订合同之前，向淮安市淮阴区招标投标服务中心提交中标金额2%的履约保证金。

3、履约保证金的有效期为安装调试、培训完毕并经验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内不计利息退还给中标人。

	13
	中标服务费
	本项目中标服务费为人民币贰万元整，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清.

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	资格审查
	具体要求提供的资格证明文件详见招标文件第一章第二部分第25条。若投标人资格条件不符合招标文件要求的，可取消其进入下一步详细评审资格。

	16
	导致无效标因素
	投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金或未按招标文件要求交纳保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资质要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）经查实提供虚假材料谋取中标的；

（6）投标文件未实质性响应招标文件要求的；

（7）报价超过采购预算价的；

（8）技术参数不满足招标文件要求的；

（9）简单地复印招标文件的技术规格或提供虚假技术参数的；

（10）投标人所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能）大于投标报价10%或对系统建设和应用有重大影响的，经三分之二评委会成员认定其所遗漏设备（系统或功能）视为重大偏离，将作无效投标处理。

（11）投标人改变项目中不可竞争费用的；

（12）未按招标文件要求承诺的。

	17
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。


第一章   招标文件
第一部分  投标邀请

受 淮安市公安局淮阴分局的委托，江苏钟山工程项目管理有限公司就高清监控系统采购及安装项目进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。
1、项目名称: 高清监控系统采购及安装项目
项目编号：HYQZFCG-招标-2014023
2、 招标项目简要说明：
本项目采购预算价为人民币陆佰捌拾万元。

（采购需求及总体要求具体详见招标文件第一章第四部分）

 3、投标人资质要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

投标人除具备上述条件外,根据招标人要求还应具备以下条件:

（7）投标人具有建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质，并同时取得安全生产许可证（有效期内）；

（8）投标人具有计算机信息系统集成三级及以上资质；

（9）投标人参加投标时必须携带星光级低照度高清枪机一台和不低于5分钟的视频演示片段（视频用U盘复制，并在U盘表面注明投标人名称）至开标现场，主要测试及对比超低照度情况下的视频效果（视频中应体现环境光照度、摄像机型号等），为保证投标人所投产品与视频演示产品一致，中标候选人的样机与U盘（视频演示片段）将予以封样。
（10）投标人提供的“智能高清卡口及电子警察系统”产品，必须是江苏省公安厅经省级机关采购中心招标入围的道路监控系统前端设备供应商（采购编号：SJC2010 070266），且提供原厂家“入围”中标通知书（复印件）及本项目的授权书。

（11）投标人必须提供“城市治安高清监控系统”中“高清枪机”的原厂家针对本项目授权书、产品说明书及产品型式检验报告（公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心），必须能反映投标人所投设备的技术指标。

（12）投标人所投的网络设备（招标文件第一章第四部分“三、设备清单及要求”的 “2、城市治安高清监控系统”中序号为13、14、15、16的设备），必须提供原厂家针对本项目授权书，并承诺中标后提供原厂商针对本项目附有机器序列号的保修证明函原件，且由原厂认证工程师驻场配合安装、调试。（承诺书格式见招标文件第二章）
（13）本项目严禁分包或擅自转包（承诺书格式见招标文件第二章）；
（14）本项目不接受联合体参与投标。
说明：

    1、投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

2、本次招标采用资格后审方式。在整个招标过程中，由招标人或招标人委托的江苏钟山工程项目管理有限公司组织评委会对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

注:具体要求提供的资格证明文件详见招标文件第一章第二部分第25条。

4、公告发布及招标文件获取： 
1）招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和淮安市政府采购网淮阴区版块发布，招标文件由投标人在淮安市政府采购网淮阴区版块免费下载。
   2)各投标人确认参与本项目投标请填写投标人参与确认函,并请在投标截止时间前将确认函的扫描件发送到hyqzfcg789@sina.com邮箱，否则开标时不予接收其投标文件。

咨询人：姜女士              电话: 15152395408

 特别提醒:各投标人如果未连续登陆淮安市政府采购网淮阴区版块查看采购信息的，若采购信息发生更正或修改，因投标人未能上网查看，招标人不承担任何责任。
   5、投标文件递交截止及开标时间、地点：
　投标文件递交截止及开标时间: 2014年6月11日09时00分（北京时间）    
　投标文件接收地点：淮安市淮阴区招标投标服务中心（淮阴区长江东路170号）205室
　投标文件接收人: 刘先生                 电话:13776726900
6、本次公开招标联系事项：

（1）招标文件询问（质疑）事项联系人: 姜女士      电话: 15152395408      

（2）招标人联系人（技术咨询）: 唐先生      电话：051784977779  
（3）招标人联系地址: 淮安市公安局淮阴分局
（4）开标现场事项联系人:刘先生                 电话:13776726900
（5）代理公司联系地址: 淮安市淮阴区招标投标服务中心（淮阴区长江东路170号）212室   邮编:223300

7、现场踏勘时间及地点：
本项目由投标人自行组织施工现场考察，考察现场所发生的费用由投标人自行承担。

踏勘时间：2014年5月26日17：30时前
踏勘地点：项目地点

踏勘现场联系人：唐先生      电话：051784977779 
8、其他事项：
（1）投标保证金:本次项目投标保证金金额为人民币陆万元整，投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金缴纳到淮安市淮阴区招标投标服务中心，在开标前到307室换据（保证金交纳方式：自投标人基本存款账户以电汇、转账方式进账）。

开户名称：淮安市淮阴区招标投标服务中心

           开户银行：农行淮安市城北支行

           开户账号：352201040039305

（2）履约保证金: 

为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书后与招标人签订合同之前，向淮安市淮阴区招标投标服务中心提交中标金额5%履约保证金。

中标人属于中小企业范围内，其在领取中标通知书后与招标人签订合同之前，向淮安市淮阴区招标投标服务中心提交中标金额2%履约保证金。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。（如投标人属于中小企业，请提供《中小企业声明函》，格式见第二章 中小企业声明函格式）。

如果本地中小企业在本次采购项目中中标，可携带中标通知书及供货合同自行至江苏银行淮阴管辖支行咨询和办理政府集中采购融资业务。

 高清监控系统采购及安装项目
投标人参与投标确认函

江苏钟山工程项目管理有限公司：

我单位将参与                采购项目（项目编号:     ）的投标，现已在淮安市政府采购网下载招标文件，特发函确认。

投标人名称：

联系人：

联系电话：

    移动电话：

法定代表人或委托代理人(签字)：

投标人名称：（加盖单位公章）

                                            年　月　日

注：潜在投标人确认参与本项目投标请填写潜在投标人参与确认函,并请在投标截止时间前将此函的扫描件发送到hyqzfcg789@sina.com邮箱，否则招标人将不接受贵单位的投标文件。
    请各投标人发确认函时将项目名称填写至主题。

第二部分  投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

 1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

 2.投标人资质要求

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求。

2.2凡有能力按照本招标文件规定要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格投标人。

3.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏钟山工程项目管理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清及答疑

5.1任何对招标文件及现场踏勘时所要求进行澄清的问题，均应在开标时间十五天前按招标邀请中的通讯地址，以书面形式（包括邮寄、传真等）送达招标代理机构，招标代理机构对开标时间十五天前收到的任何澄清要求将以公告形式予以答复。由于投标人未能上网查看，责任自行承担。

5.2 投标人对招标文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改在淮安市政府采购网进行公告，投标人应连续登陆淮安市政府采购网查看采购信息，如有采购信息发生更改，因投标人未能上网查看，责任自行承担。

6.3为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知在江苏政府采购网或淮安市政府采购网进行公告。（由于投标人所留联系方式有问题而导致代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担）。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成
8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（注:有关格式按第二章“投标文件格式”要求）

8.1.1投标函

8.1.2投标报价表

8.1.3技术规格响应偏离表
8.1.4深化设计方案、服务承诺、培训计划等
8.1.5投标人必须提交的资格证明文件
8.1.6评分中的相关材料及投标人认为有必要提供并说明的其它资料
8.1.7中小企业声明函（如是）
8.1.8承诺书（格式）

8.1.9法定代表人资格证明
8.1.10授权委托书（如有）
9.投标报价

9.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

9.2本项目为交钥匙工程，投标报价表上的价格应含下列费用：

项目的总价:包括系统功能安装调试至正常使用中所涉及的方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、设备购置费、工程施工费、安装调试费、软件开发费、系统集成费、技术培训费、系统检测费、系统保修费、各个前端的光纤熔接、破路、绿化地占用、恢复的费用及税金等项目中涉及的一切费用。

9.3产品及施工、调试、培训、质保等报价不得高于省厅组织的集中测试时的报价。
由于本项目涉及面广、监控点众多，投标人可事前进行实地考察，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。
9.4本项目采用固定总价合同。
本项目采购预算价为人民币680万元，其中招标文件第四部分“三、设备清单及要求”中要求固定报价的费用为不可竞争费用，其余部分自主报价。投标人改变不可竞争费用的，作无效投标文件处理。
如投标人未踏勘现场或未在规定时间内提出相关异议，采购需求中遗漏部分计入其他报价，合同总价不做调整，但是中标人必须完成本项目全部内容。整个项目实施过程中的各种材料、人工价格上涨的市场风险及国家政策性调整等费用均应计入报价，以后不做调整。

9.5投标人踏勘项目现场时，不得使招标人承担有关责任及损失和踏勘现场的责任和风险。除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.6项目实施过程中如导致地下管线、电缆、树木等破坏而发生的修复费用及实施过程中发生的一切安全事故和责任，均由中标人承担。
9.7本次项目不接受任何有选择的报价。

9.8投标报价应以人民币为货币单位。

10.技术规格的响应

投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

11.服务承诺

投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

12.证明投标人资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力；

 12.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

13.投标保证金

13.1投标保证金金额按前附表要求。投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金缴纳到淮安市淮阴区招标投标服务中心。投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据第13.7条规定投标保证金将不予退还。

13.2投标保证金应采用下列形式之一：

投标保证金必须自投标人基本存款账户开户行以电汇、转账形式汇入淮安市淮阴区招标投标服务中心指定账户（投标保证金以到账为准，投标人必须在投标文件递交截止时间前持银行出具汇款凭证、本单位基本存款账户开户许可证到淮安市淮阴区招标投标服务中心307室换取收据（建议提前一个工作日换据，以防有误）。

联系人：王会计、联系电话：0517-80859020

投标保证金交纳信息：

开户名称：淮安市淮阴区招标投标服务中心

           开户银行：农行淮安市城北支行

        开户账号：352201040039305
13.3在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招标代理机构将视其为非响应性投标而予以拒绝。

13.4未中标人的投标保证金，在正常情况下招标代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内不计利息予以退还。

13.5未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第15.2条规定执行。
13.6中标人的投标保证金将在签订合同后五个工作日内不计利息予以退还。

13.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与招标人代表、评委、监督委员、招标代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第31条规定签订合同；

13.8中标人若发生本条第13.7款中的任何一种行为，一经查实，招标人有权取消它的中标资格。

14.中标服务费

中标人按前附表要求向招标代理机构缴纳中标服务费。

交费地点：淮安市淮阴区招标投标服务中心（淮阴区长江东路170号）212室
15.投标有效期


15.1投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受招标代理机构的这种要求而放弃投标，招标代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第13条有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件份数和签署

16.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2投标文件的正本和所有的副本均须打印, 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托代理人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托代理人签字。

四、投标文件的密封和递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人可将投标文件正本和副本分开密封也可密封在同一个包装中，封口处加盖投标人公章。

17.2信封（箱）封面注明投标项目名称、项目编号“请勿在“开标时间”之前启封”的字样。

17.3信封（箱）上应写明投标人名称和准确联系方式，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.4如果信封未按第17.1—17.3条要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

18.投标截止日期

18.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.2招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件递交

19.1未在规定时间将投标确认函发送到指定邮箱的投标文件将被拒绝。

19.2未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标截止时间前，投标人法定代表人或其委托代理人必须携带其有效身份证件原件及投标保证金收据准时参加开标会议，否则投标文件不予以接受。

19.4未在规定的投标截止时间之前送达招标人指定地点的投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

20.2投标人的修改文件应按第16条的规定进行编制和签署，并按第17条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4在投标截止期至招标代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标
21.投标截止时间结束后参加投标的投标人或有效投标人不足三家的处理

21.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或有效投标人不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，招标人可向政府采购监督管理部门申请批准，未经批准按废标处理，经批准按以下原则处理：

21.1.1 同意采取竞争性谈判方式或者单一来源方式采购，招标代理机构将采用相应的采购方式继续实施采购。

21.1.1.1改用竞争性谈判采购方式的，评标委员会转为谈判小组，采购代理机构根据招标文件中的采购需求制作谈判文件，由谈判小组对谈判文件进行确认。具体采购程序如下:

1、谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

2、谈判小组审阅谈判文件。

3、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个竞争性谈判供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。

4、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有竞争性谈判供应商在规定时间内确定并提交最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的谈判供应商，其谈判文件视为无效。

6、最终报价将作为计算价格分的依据。

21.1.1.2改用单一来源采购方式的，评委会与单一来源采购供应商在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行谈判采购。

21.1.2 监管部门没有批准采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。

21.2 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，比照前款规定执行。

21.3投标人若不同意采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为同意采购方式的改变。

22、开标

22.1招标人或招标代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标，投标人应委派代表准时参加。投标人参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标人的投标资格。

22.2按照第19条规定，迟交的投标文件将不予开封。

22.3开标时请投标人代表、监督人员查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理机构当众拆封宣读每份投标文件中报价内容，以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

22.4招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第21.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

22. 评标委员会

23.1 唱标结束后，招标人及代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由五人或五人以上单数的行业专家、招标人代表组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
23.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

23.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24. 评标过程的保密
24.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
24.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

25. 对投标文件的初审

25.1由招标人及代理机构组织评标委员会对投标人的资格进行审查，若投标人资格条件不符合招标文件要求的，将取消其进入下一步详细评审资格。

25.2资格审查表

	序号
	审查内容
	是否符合

	1
	投标人有效期内营业执照（复印件并加盖投标人公章后装订入投标文件，原件或公证件带至招标现场审查）
	

	2
	投标人税务登记证（复印件并加盖投标人公章后装订入投标文件，原件或公证件带至招标现场审查）
	

	3
	投标人组织机构代码证（复印件并加盖投标人公章后装订入投标文件，原件或公证件带至招标现场审查）
	

	4
	投标人法定代表人资格证明或授权委托书（原件加盖投标人公章后装订入投标文件）
	

	5
	法定代表人或委托代理人身份证（复印件并加盖投标人公章后装订入投标文件，原件或公证件带至开标现场审查）
	

	6
	投标人具有建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质，并同时取得安全生产许可证（有效期内）（复印件并加盖投标人公章后装订入投标文件，原件或公证件带至招标现场审查）
	

	7
	投标人具有计算机信息系统集成三级及以上资质；（复印件并加盖投标人公章后装订入投标文件，原件或公证件带至招标现场审查）
	

	8
	投标人参加投标时必须携带星光级低照度高清枪机一台和不低于5分钟的视频演示片段（视频用U盘复制，并在U盘表面注明投标人名称）至开标现场，主要测试及对比超低照度情况下的视频效果（视频中应体现环境光照度、摄像机型号等），为保证投标人所投产品与视频演示产品一致，中标候选人的样机与U盘（视频演示片段）将予以封样。
	

	9
	投标人提供的“智能高清卡口及电子警察系统”产品，必须是江苏省公安厅经省级机关采购中心招标入围的道路监控系统前端设备供应商（采购编号：SJC2010 070266），且提供原厂家“入围”中标通知书（复印件）及本项目的授权书。（复印件加盖投标人公章后装订入投标文件，原件带至开标现场审查）
	

	10
	投标人必须提供“城市治安高清监控系统”中“高清枪机”的原厂家针对本项目授权书、产品说明书及产品型式检验报告（公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心），必须能反映投标人所投设备的技术指标。（复印件加盖投标人公章后装订入投标文件，原件带至开标现场审查）
	

	11
	投标人所投的网络设备（招标文件第一章第四部分“三、设备清单及要求”的 “2、城市治安高清监控系统”中序号为13、14、15、16的设备），必须提供原厂家针对本项目授权书，并承诺中标后提供原厂商针对本项目附有机器序列号的保修证明函原件，且由原厂认证工程师驻场配合安装、调试。（授权书复印件、承诺书（格式见招标文件第二章）原件加盖投标人公章后装订入投标文件，授权书原件带至开标现场审查） 
	

	12
	本项目严禁分包或转包（提供承诺，格式见招标文件第二章）；（承诺书并加盖投标人公章后装订入投标文件）
	

	
	审查结果（是否合格）
	


25.3评标中，参加评标的任何一方不得透露与评标有关的投标人的技术资料、价格和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会将通知所有参加投标的投标人。

25.4通过资格审查的投标人，招标代理机构将组织评委会对其投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求进行审核。

25.5在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.6如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

25.7评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

25.8评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.9评委会可要求投标人对投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方进行修改，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.10投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金或未按招标文件要求交纳保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资质要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）经查实提供虚假材料谋取中标的；

（6）投标文件未实质性响应招标文件要求的；

（7）报价超过采购预算价的；

（8）技术参数不满足招标文件要求的；

（9）简单地复印招标文件的技术规格或提供虚假技术参数的；

（10）投标人所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能）大于投标报价10%或对系统建设和应用有重大影响的，经三分之二评委会成员认定其所遗漏设备（系统或功能）视为重大偏离，将作无效投标处理；
（11）投标人改变项目中不可竞争费用的
（12）未按招标文件要求承诺的。
25.11出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
26. 投标文件的澄清

26.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托代理人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第26.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
27.评标办法及评分细则

27.1本次项目采用综合评分法。
综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列，技术部分得分也相同的抽签确定排列。
27.2具体评标分值如下：
	序号
	评审因素
分值
	评审标准

	一
	报价部分
	50分
	

	1
	投标报价
	50分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其它报价得分=评标基准价÷投标报价×50
超出采购预算价的投标报价为无效报价。

	二
	商务部分
	19.5分
	

	1

	企业资质及实力
	3分
	投标人具有ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证证书、ISO/IEC 20000国际标准化运维服务体系认证证书的，每提供一个得1分，没有不得分

	
	
	3分
	投标人是江苏省公安厅经省级机关采购中心招标入围的道路监控系统前端设备供应商的（采购编号：SJC2010 070266）得3分，没有不得分

	
	
	2分
	投标人注册资金5000万以上的得3分；3000万-5000万得2分；1000万-3000万之间的得1分；1000万以下的不得分；

	2
	企业信誉
	2分
	投标人具有银行信用AAA等级证书的，得1分，没有不得分；
具有守合同重信用证书（连续六年及以上）的，得1分，没有不得分

	3
	企业荣誉
	2分
	投标人自2010年至今获得的各种表彰及荣誉状况：
获得过平安城市建设推荐优秀安防工程企业的，得1分；
获得过中国城市智能交通行业十大优秀系统集成商的，得1分；

	5
	合同业绩
	7.5分
	根据投标人自2010年以来在江苏省内与公安部门直接签订的平安城市、安防监控类项目成功案例提供情况，合同金额在2000万元以上的，有一个得1分；满分3分；
根据投标人自2010年以来在淮安市与公安部门直接签订的平安城市、安防监控类项目成功案例提供情况，合同金额在1000万元以上的，有一个得1.5分；满分4.5分；
需同时提供合同、验收报告，否则认定无效； 
未提供符合要求成功案例的，本项不得分；

	三
	技术部分
	30.5分
	

	1
	项目方案总体评价
	16分
	整体方案清晰、能够掌握和理解用户相关的业务要求、技术现状、功能需求、性能和实施要求的得4分；
能够清晰描述用户使用现状、架构的得2分；
能够对本次招标的主要设备使用目的、冗余配置等有清晰的了解，并具有一定的前瞻性的得2分；
能够体现各个新建系统之间的集成情况、互联情况以及清晰描述系统建成后的使用效果的得3分；
能够对外场施工情况有清晰了解的，提供相关治安监控/高清卡口/高清电子警察路口设计图纸及现场照片的得5分；

	2
	响应情况
	3分
	考察投标人对主要设备的技术响应情况，满足招标文件设备参数要求的得2分；
如投标人主要设备的关键参数有多项正偏离的，评委一致认定，加1分。

	3
	视频效果演示
	3分
	所投产品必须满足“星光级低照度高清枪机”低照度要求，评委根据演示效果打1-3分。

	4
	与原系统对接兼容方案
	4分
	根据投标人提供的新建系统与淮安市公安局淮阴分局目前正在使用的系统对接方式：
与高清卡口系统对接完整的得1分；
与高清卡口型电子警察系统对接完整的得1分；
与社会面监控系统对接完整的得1分；
展示系统完成后整体资源汇聚、使用、管理功能的得1分，

	5
	施工组织
	2分
	①项目经理部的组成机构和主要技术人员组成；
②主要机具设备及材料表；
③施工进度计划及保证措施；
④工程施工、安装方案；
⑤工期、质量、安全保证措施、文明施工措施、创优措施；
⑥设备及成品保护措施；
⑦各项技术、设备、质量、工期的担保措施；
⑧技术服务计划与试运行计划；
以上基本分为2分，施工组织不够完善或措施可操作性不强的酌情扣分

	6
	项目管理人员评价
	1分
	项目经理是工信部颁发的信息化高级项目经理，同时具有高级职称得1分，否则不得分。（必须提供在本公司一年的保险缴纳记录。）

	7
	售后服务
系统培训
	1.5分
	完全响应招标文件中售后服务及系统培训要求的得基本分1分，有1条未响应（部分响应或表述含糊不清的）的不得分；发生正偏离的，根据对项目的有利程度，经评委一致认定，加0.5分。


注：上表中涉及打分的资质等证书、业绩证明材料（合同业绩、验收报告），开标时需提供原件供校验，未提供原件的或投标文件中未附复印件的均不得分。
六、定标及签约

28.1评委会按第27条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网上公示，公示期为七个工作日。投标人对采购过程和中标结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

28.2评标结束后，必要时采购人将组织相关部门对预中标人的相关问题进行最终核查。

28.3最终核查的方式可以为：针对有关问题对中标候选人进行核查或对预中标人进行实地考察。

28.4接受最终核查的中标候选人，必须如实答复招标人所提出的问题或接受考察，并提供所需的相关资料。

29.招标人授标时不得对招标文件做实质性更改

29.1招标人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

30. 中标通知书

30.1招标代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

30.2中标人在接到招标代理机构通知后五个工作日内必须到招标代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1中标人必须在领取中标通知书后按招标文件规定交纳履约保证金，并于中标通知书指定的时间与招标人签订合同并经淮安市淮阴区招标投标管理办公室备案。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.2中标人自中标通知书发出之日起十日内无正当理由不与招标人签订合同并经淮安市淮阴区招标投标管理办公室备案的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。

32.履约保证金

32.1投标人必须按前附表要求缴纳履约保证金。
32.2履约保证金的有效期为项目安装调试培训完毕并经验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内不计利息退还给中标人。

32.3如果中标人没有按照30条和31条的规定去做，招标人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，并赔偿由此招标人造成的损失或重新招标。

33.其它规定

33.1本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。（如投标人属于中小企业，请提供《中小企业声明函》，格式见第二章 中小企业声明函格式）。

33.2如果本地中小企业在本次采购项目中中标，可携带中标通知书及供货合同自行至江苏银行淮阴管辖支行咨询和办理政府集中采购融资业务。
第三部分  合同条款及合同格式

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同条款

  1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指淮安市公安局淮阴分局。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

（7）“备案方”系指淮安市淮阴区招标投标管理办公室。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据招标人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）招标人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1生产十件后，通知校方验收，无问题后，全部生产。
9.2在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.3买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给招标代理机构，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知淮安市淮阴区招标投标管理办公室从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方和备案方。买方、备案方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.10%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方和备案方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、备案方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和备案方。除买方和备案方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方、备案方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1卖方应在领取中标通知书后与招标人签订合同之前，向淮安市淮阴区招标投标服务中心提交中标金额5%的履约保证金。如成交供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书后与招标人签订合同之前，向淮安市淮阴区招标投标服务中心提交中标金额2%的履约保证金。履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。
    15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

    15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

16.仲裁
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方、备案方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同
17.1在买方和备案方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和备案方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方和备案方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方和备案方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方和备案方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方和备案方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和备案方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方和备案方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让
19.1 除买方和备案方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它
20.1江苏钟山工程项目管理有限公司HYQZFCG-招标-2014023号招标文件、乙方提交的HYQZFCG-招标-2014023号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次招标合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在合同各方授权代表签字盖章后生效。

20.3本合同一式五份，以中文书写，备案方、卖方各执一份，买方执三份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经备案方、卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
合同格式

经江苏钟山工程项目管理有限公司公开招标采购，_________（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）和淮安市淮阴区招标投标管理办公室(以下简称“备案方”)同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

    1、合同文件
    下列关于江苏钟山工程项目管理有限公司HYQZFCG-招标-2014023  招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）买方、备案方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见招标文件中“采购需求及总体要求”。

4、合同金额
本合同的总金额(大写)为         人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件
付款均应按下列条件进行： 

供货安装调试培训完毕，试运行30天后，采购人组织开展验收及审计工作。验收合格后支付合同审计价的40%（同时视为正式运行）。系统正常运行至第12个月后，支付合同审计价的30%（不计利息）。系统正常运行至第24个月后，支付合同审计价的30%（不计利息）。 每次采购人付款前都将组织系统运行质量检查，如产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理，采购人将有权拒绝付款。
6、交货时间和地点
	供货时间:签订合同后30日内安装调试完成

	供货地点: 淮阴区招标人指定地点


7、合同纠纷处理
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理。同时淮阴区招标投标管理办公室有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

8、合同生效及其它
本合同经合同各方授权代表签字盖章后生效。

本合同一式五份，备案方、卖方各执一份，买方执三份。

	甲方（公章）

法定代理人或           
委托代理人：

日期：

招标代理机构（盖章）：

日期：


	乙方（公章）

法定代理人或

委托代理人：

日期：

备案方（盖章）： 

日期：

	
	


第四部分  采购需求及总体要求

一、项目概况:

为进一步织密社会治安防控体系，创新社会管理方式，加快我区公安信息化发展，更好地服务公安机关应急指挥疏导交通、提升交通管理智能化水平、维护社会稳定、打击违法犯罪的实战需要，围绕建设“平安城市”的总体目标，结合已建的“3.20”高清监控系统，开展新一轮治安监控系统的建设工作，建设内容包括高清智能卡口、卡口式电子警察、社会面治安监控等。

一是对淮阴区路网发展中新增的主城区较繁华、流量大的路口及国、省道干线公路路口优化选择7个点位建设高清卡口式电子警察、在关键道路节点建设3处高清智能卡口以提升对路口机动车辆、行人、非机动车的视频监控。分别为：黄河东路新长铁路东（高清卡口），黄河东路南昌路口（高清卡警），黄河西路与新205国道路口（高清卡警），北京东路银川路口（高清卡警），237省道与102省道、325省道谢庄路口（高清卡警），237省道与淮河路路口（高清卡警），237省道盐河桥北首（使用原有淮安西出口整套设备，本次只需施工报价），327省道（淮涟一级公路）淮涟交接处西（高清卡口），327省道（淮涟一级公路）黄河桥东（高清卡口），325省道（宁连公路绕城段）南昌路路口（高清卡警），325省道渔沟水厂门前（高清卡警）。要求每车道一台200万高清摄像机，对非机动车道及来车方向实施人、车监控，高清卡口及电子警察均实现省厅“3.20”技术规范即“凡机动车经过路口必有1张记录车辆牌号、车型、时间等关键信息正面照片、非机动车道过往行人、非机动车必有视频信息”。

二是对淮阴区社会面治安监控开展高清升级建设工作，主要包括以下四个方面的监控场所，共计采购星光级低照度高清视频枪型摄像机290只。

（一）重点单位周边道路节点全面覆盖，形成视频接力的第一道电子防线。包括社区、派出所、行政中心、涉及国计民生的重点单位、重点企业、金融营业网点周边的第一道交通节点。

（二）重点部位、公共复杂场所进出口及其周边道路节点。包括广场、市场、火车站、汽车站等周边第一道交通节点。

（三）背街后巷扫除盲点盲区，主要集中在社区主要居民小区核心区域。

（四）城市支路和乡镇道路交通节点。 

二、总体技术参数及系统功能概况

整体工程建设完毕后，淮安市公安局淮阴分局将按照公安部GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》要求和市局统一的技术标准规范之下，将各监控前端采集的信息逐级向上汇集，并建立图像视频专网和淮阴分局公安三级图像资源库，并实现所以监控图像统一汇聚至市局图像综合管理平台，将各类监控信息关联整合，形成一体化的综合信息应用体系，实现对各类图像资源的汇聚管理、控制切换和共享使用，为交通管理、治安管控、侦查破案、巡逻防范、反恐处突等各项公安工作提供服务保障。

（一）引用依据

“3.20”工程各类系统设计应严格依照国家的相关标准和规范进行，主要内容包括《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（公安部GB/T 28181-2011）、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(公安部GA/T496-2009)、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832-2009）、《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GAT833-2009）、《机动车测速仪》GB/T21255-2007、《城市监控报警联网系统系列标准》（GAT669-1至10-2008、792.1-2008、793-1至3-2008）、《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》（GA/T 669-2008）、《安全防范工程技术规范》(中华人民共和国国家标准 GB50348-2004)、《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)、《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)、《计算机信息系统安全保护条例》、江苏省公安厅《2006-2008年全省社会治安监控系统建设总体规划》、《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）等。

（二）设计原则

结合当前技术发展状况及趋势，考虑项目建设和日后运行的成本以及公安技防工作的特殊性，在系统的研发设计、生产制造、测试运行的过程中应严格遵循以下原则：

1、实用性

（1）充分利用成熟的先进技术，采用性能/价格比较高的产品； 

（2）避免盲目性追求最新技术，避免选择新技术后在系统中其它设备和技术成为“瓶颈”，避免某一些新技术欠成熟和欠稳定性；同时又要防止系统处理能力不够；

（3）软件符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

2、可靠性

（1）系统设备应选用主流产品，保证了系统的高质量和高稳定性，能够适应野外恶劣环境工作，同时采取有效的防雷、接地、稳压等措施；

（2）系统最大限度集成世界上稳定且先进的技术及组件，采用成熟技术以降低系统的不稳定因素；

（3）对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性；

（4）系统采用容错技术提高系统的可靠性。

3、开放性

系统的技术方案和设备具有良好的互联、互操作能力及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，具有良好的开放性。

4、先进性

（1）系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表了当今计算机技术发展的方向，应符合当今计算机科学的发展潮流。

（2）系统各平台提供二次开发接口，保证各项技术可以不断的更新和升级以维持系统的先进性。

5、兼容性

新建系统必须与目前淮阴区正在使用的监控视频资源综合管理系统完全兼容，以保证淮阴区范围内各类公安自建监控资源的有效融合，实现无缝接入和相互协作。

6、可扩展性

在系统软硬件上的设计和选型上，应充分考虑其可扩展性，系统结构易于扩充，以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台具有可升级性，当需要时可以增加新的计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统的处理能力，保证原有资源的充分利用。

7、易维护性

（1）系统平台应符合业内通用规范，易于维护。

（2）系统各类应用软件界面友好，安装、使用、维护应简单便捷。

（3）业务流程清晰，符合常规业务处理习惯。

（4）系统数据维护方便，备份及数据恢复快速简单。

（5）系统软件配置简单方便，尽量避免复杂的系统配置文件。

（三）高清智能治安卡口技术要求

高清智能治安卡口系统在任何气候条件下，能够对监控路面过往的每一辆机动车的前部特征图像、前排驾乘人员相貌特征和车辆全景图像进行连续全天候清晰的实时记录，计算机根据所拍摄的图像进行车牌自动识别，并能进行车辆动态布控，对被盗抢、违法黑名单、肇事逃逸、作案嫌疑车辆、违法超速车辆等违法行为进行报警，通过公安网络将各个监控点信息传送到公安数据处理中心，对处罚提供全景照片及车牌特写照片。有关操作系统、数据库软件优先使用linux系统、Oracle 10g或以上版本。

本次项目的系统建设不得低于江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）等有关文件规定的性能指标。

具体功能要求：

1、车辆及人员捕获

在机动车通过时，运用车辆检测设备，系统能准确拍摄机动车特征图像,图片包括至少一张车头部分的高清晰照片，在照片中要可以清晰分辨车辆的牌照、车前部车况及驾乘员脸部特征等，并在图像中标明机动车通行数据,如时间、地点、车速、方向等。在监控区域内行驶的机动车图像捕获准确率达99%以上。

卡口前端设备应能承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘等各种气候环境；各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调；设备应具有状态自检功能;优先采用集图像采集、图像处理、号牌识别等功能为一体的嵌入式设备。

高清摄像部分由高清摄像机、镜头、室外型防护罩及安装配件等组成。摄像机为高清工业级彩色网络摄像机，不小于200万像素CCD（Charge Couple Device）感光传感器（电荷耦合器件），水平分辨率不低于1920，帧速率不小于50帧。具有光线控制、自动增益、白平衡选择、电子灵敏度提升等功能；具有浪涌保护和防雷击保护功能；具有开放或兼容的控制协议以及标准控制接口；平均无故障时间不低于1万小时。摄像机安装应减少或避免图像出现逆光，合理选择立杆及摄像机安装位置，使监视区域内无盲区，确保通过某个监控点截面的人和车辆留下痕迹，并能有效采集车辆图像。一般情况下，一台摄像机应能覆盖一个半车道，系统集成厂家应到现场进行勘察，确保摄像机对监控路面的全覆盖，特别是混合路面，要确保反向及跨车道行驶的情况下同样能够完整、清晰抓拍。对于带有隔离带的非机动车车道也要实现全覆盖和自动抓拍。摄像机必须与系统其它部分无缝联接，以确保系统兼容性。摄像机还应具备水印技术，输出图片应具备防篡改功能。

每个车道增加辅助照明，为了防止眩光并尽量降低能耗，宜采用频率大于50HZ的LED频闪灯，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响驾驶员安全驾驶。照明功率单车道不大于75瓦。

车辆检测以线圈检测为主，视频检测为辅，当线圈出现故障时，应立即向中心发送线圈故障报警信息和手机短信报警，同时启动视频检测抓拍；线圈故障恢复后，停止视频检测抓拍。线圈车辆检测器可调灵敏度，响应时间小于5ms。

前端存储设备因传输线路中断或其他故障，卡口前端应能存储所采集的信息，存储容量不得小于3天，故障排除后应能自动上传，不得丢失信息。

全景动态视频摄像机用于监视交通状况，一个方向应有一台全景摄像机，根据省厅要求该摄像机要求使用高速球机，要采用冷光源补光等技术确保复杂气候条件下24小时监控内容清晰，采用像素不低于200万CCD高清球型摄像机。

2、图像记录

系统拍摄的车辆及人员特征图像分辨率不低于1920×1080，并将图像以JPEG格式存储，车辆违法图片不得超过300K。车辆通过的信息写入相关数据库，并在图像中标明车辆通行数据，如：记录编号、设备编号、检测时间（年月日时分秒）、车牌号码、车牌颜色、车型分类、车身颜色、检测地点、检测车道信息、检测方向、车牌图片等信息。车辆号牌特写图片、车牌号码等车辆特征信息以及车辆通过卡口的时间、地点、车速、行驶方向等行驶信息存储时间不少于3年；监控图片信息存储不少于2年（采用JPEG编码格式，符合ISO/IEC1544∶2000要求）；视频图像信息存储不少于30天；系统具备高清录像功能，每台高清摄像机除了车辆抓拍外，同时还具备高清录像功能，帧率≥5帧/秒，录像夜间采用LED频闪灯补光（为了减少对司机的干扰，LED频闪灯的频率不低于50帧/秒，并与摄像机录像帧同步）。

3、车牌识别

系统对所记录车辆图片进行车辆号码和车牌颜色自动识别。

（1）牌照自动识别

系统具备对民用、警用、军用、武警、拖拉机（农用车）等机动车号牌计算机自动识别能力，所能识别的字符包括:

①“0—9”十个阿拉伯数字；

②“A—Z”二十六个英文字母；

③省市区汉字简称(京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、使、临、台等) ；

④2012新式军牌汉字

⑤号牌分类用汉字(警、学、领、试、挂、境、港、澳、拖、农等) ；

通行车辆图像捕获率不低于99%，通行车辆图像合格率不低于70%，白天车辆号牌识别准确率不低于90%；夜间车辆号牌识别准确率不低于80%。投标人应提高图像识别性能，能对拖拉机(农用车)等机动车号牌的进行有效识别。

（2）车牌和车身颜色识别

按照我国车牌设计规则，常用的车牌底色有黑、蓝、黄、白四种颜色，系统应能加以区分。车辆号牌颜色准确识别率不小于90%，车身颜色准确识别率不小于70%。

4、车辆测速

系统测速精度必须符合GB/T21255-2007的相关要求，对超速车辆适时报警。

5、车辆轨迹跟踪与分析

利用包括智能卡口、电子警察、车辆测速、闯禁行抓拍、大巡防盘查等系统记录的数据信息，根据车牌号码、通行时间等关键字，查询到该车在一个时间段里的轨迹，在监控平台的地图上直观显示指定车辆的通行轨迹，并能对特定车辆进行实时轨迹跟踪。

1）机动车轨迹分析

分析特定车辆在一段时间内的经过多个卡口、地点的行车轨迹，选择并关注正确记录重现该车辆的行车轨迹和线路。

2）机动车频度分析

根据车辆记录，分析一段时间内各车辆在监控点出现的频度，并能够打印和保存分析结果信息。

3）机动车活动规律分析

分析一段时间内，有哪些车辆的活动具有固定的活动规律，并能够打印和保存分析结果信息。

4）机动车案件匹配分析

根据案件类型，分析一段时间内有哪些车辆的活动规律与该类型案件的发生有相似规律，并能够打印和保存分析结果信息。

5）机动车轨迹预案匹配分析

设定活动轨迹的预案，分析一段时间内，有哪些车辆与设定的活动轨迹重合，并能够打印和保存分析结果信息。

6）机动车数据上传与下达

为保证数据与市局系统对接正常，该系统需要按江苏省公安厅相关标准规范要求产生规范化数据、图片和图像，并按照统一接口标准交换传输各类信息，最终将各类数据向上汇聚，实现信息共享，与淮阴分局现有“3.20”高清监控系统实现无缝对接，确保数据记录可同步上传到淮安市公安局相关系统。

6、实时监控

进行布控设置（含限速值设置）后，前端每次采集到的车辆牌照信息都必须与布控信息进行比较。当车牌识别信息与系统布控车牌比对一致时，系统应能发出声光报警，并在报警界面上显示车牌号码、通行时间、车道位置、车辆大图和布控车辆图片对比、布控民警信息等报警信息，提示处理，同时报警信息保存到数据库中。全景动态视频监控要能够接入统一的视频监控平台实现各种应用功能。

7、系统布控及报警

系统报警主要用来在对各类重要信息（如车辆、人员和设备运行状态）进行实时比对，分析后对有用或重要的信息提供特定的告知，包括告知特定的值班或责任民警，以便于及时布控，抓捕或维修。

（1）比对报警

根据黑名单、布控信息库中的信息比对产生的报警信息，也可以根据人工辨识、套牌车辆自动和手动鉴别的结果进行报警。报警界面上显示车牌号码、通行时间、车道位置、车辆大图和布控车辆图片对比、布控民警信息等报警信息，提示处理，同时报警信息保存到数据库中。

（2）设备状态报警

设备状态报警主要是针对设备运行的各类实时状态进行分析后判断出来的结果进行报警。

8、信息查询

提供按车辆信息检索查询的应用平台，按不同权限对数据库进行操作，提供模糊查询、容错位查询、复合条件查询、数据备份和数据打印输出等功能。数据查询的条件应包括：

（1）车辆信息查询

可按照车辆号牌、车辆特征、时间、地点等进行精确查询和模糊查询。

①车辆条件

a.“号牌号码”需要选择省名汉字和手工输入字符串，支持全部匹配和部分匹配。

b.“车身颜色”分为白、灰、黄、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑等。

c.“车身颜色深浅”分深色和浅色。

d.“号牌颜色”分为蓝色、黄色、白色和黑色等。

e.“车辆类别”分为大、小车。

f.“车身长度”

g.“车辆行驶速度”

②时间条件

a、任一连续时段（按照年月日时分来分段选择）；

b、不同日期的同一时段。

③区间条件

a、按行政区域和基层所队辖区选择；

b、按道路名称（编号）选择；

c、一条道路或部分卡口点的某方向等。

（2）报警车辆查询

不同的警情类型、不同的布控类型、不同的时间条件、不同的区间条件检索报警车辆信息。

（3）交通违法车辆查询

可检索查询交通违法车辆

（4）监控点信息

包括监控点名称、车道名称、监测方向及其他信息。

（5）布（撤）控信息

包括各种布控事件类型、布（撤）控车牌号码、布（撤）控时间、布（撤）控单位、布（撤）控人员、布控类别（级别）、报警信息处理单位等。

9、数据修改

对自动识别错误的号牌号码和车牌颜色等可以进行修改的功能，并有维护日志。

10、字典管理

为维护系统提供所需要的数据字典，使用户可以方便的对诸如车身颜色、号牌类型、号牌颜色、监控方向等交通参数进行定义。要能够根据数据字典类型和字典的值进行新增、修改、删除、查询等操作。

11、监控设备编号管理

根据省、市、县和基层单位管理用户的不同权限，进行录入、修改、停用、注销、启用、审批、统计等操作。设备编号由市级管理用户按编号规则录入基本信息，经省厅交管局管理用户批准后，方可进行交通违法信息录入等操作。

12、报警管理

（1）可与机动车登记系统自动比对、自动筛选报废、假牌、未年检等重点管控车辆；

（2）可对其它各类布控车辆进行比对报警；

（3）可对报警处置结果进行登记；

（4）可对不同的报警类型设置个性化的报警声音，以更快的响应报警事件。

（5）能实现场报警和远程报警。

13、布/撤控管理

能对黑名单、红名单、白名单进行人工或自动布控管理，可进行增加、修改、删除、查询操作。自动布控包括从江苏省公安厅黑名单数据库中直接同步黑名单（盗抢等）数据，每日可设定自动同步时间，不需要人工干涉。人工布控包括肇事逃逸、报废、闯红灯、超速、末年检等相关车辆，布控记录到系统黑名单数据库。如果黑名单车辆经过路口，能做到自动报警。

14、手工比对导入功能

能批量导入一批车辆数据，与所选择的监控点进行匹配，列出与这批数据所关联的车辆进过监控点的状态。

15、黑名单管理

能对黑名单进行增加、修改、删除、查询操作，并利用黑名单进行布控。

16、红名单管理

根据用户权限，对红名单的车辆图片限制查看。

17、用户管理

可以按照用户应用方式设定不同的角色，并设定相应的权限。对用户、角色及权限，可以进行新增、修改、删除等操作。

18、信息导出

可按照业务需要将数据导出。分为车辆信息数据导出和车辆图片导出两部分，能够设定导出条件，并根据选择的导出条件，将车辆数据、车辆图片从数据库相关信息中导出。

19、事件检测

要能够对车辆经过情况，进行数据分析，对路段堵塞、车流量异常减少、增多，不同区域不同车辆不应出现的同号牌车辆等情况进行提示报警；通过监控点频度、同行车辆等进行分析。

20、数据整合

a、要能够对车/驾管数据、交通违法数据等进行数据交换和自动比对。

b、能够自动获取道路交通违法信息系统、车辆管理信息系统、交通事故信息系统、交警队信息平台、非现场执法信息系统等相关车辆信息，丰富刻划车辆行驶轨迹的数据。

c、中心管理系统能将卡口型电子警察信息整合在系统内进行自动识别、比对、报警、车辆信息查询等数据应用和管理。

21、设备检测与故障报警功能

系统具备设备检测功能，能以不超过五分钟的时间间隔自动巡检摄像机、检测线圈（能检测线圈断合功能）等设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态、提供查询统计。发现故障可进行报警，一是在指挥中心、公安网上任何一台计算机上报警，二是通过短信报警。前端设备在导致工作异常的原因消除后，能够自动复位，恢复正常工作。

22、违法录入功能

WEB浏览图片时，可以对图片进行放大和缩小显示，向前播放、向后播放、上一页、下一页显示等功能，可以更新车牌号码和车牌颜色，点击录入图片功能，能够自动显示电子监控信息编号、号牌种类（大型小型汽车号牌）、车牌号码、车辆类型、监控设备名称号、采集时间、违法地点、违法行为（违法代码和违法行为描述）、数据来源、通知书编号、发现机关编号、行使方向、检测速度、发现用户，同时显示图片以便核对等功能。

违法数据直接自动进入江苏省全省联网的非现场处罚Oracle数据库，数据录入成功后，WEB界面上显示已录入。

23、流量统计和分析

能按车道、方向、车辆类别（大车、小车）和时段进行流量进行统计分析并以报表形式输出。

能够对卡口监控的查询布控、违法录入、设备状态、数据分析、报警车辆处置等应用情况进行统计考核

24、地图展示

系统支持电子地图展示。

25、数据汇聚

无条件承诺并做到按照省厅“3.20”统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入相关系统平台，进行逐级汇聚，满足“3.20”工程建设应用需要。

26、车辆信息关联查询

可在整个公安数据网络的范围内查询车辆信息，监视系统的运行状态。系统以图表或GIS地图的方式直观显示电子警察及卡口的实时车辆信息，可以实时查看某一路口或卡口通过的车辆的照片以及号牌。

提供查询及批量查询功能，即用户提供文本或EXECL文件，即可实现对抓拍信息的查询，查询结果除了直接显示在查询界面中外，还可以提供导出功能，由用户选择要输出的文件格式。

用户可以根据日期、时间、通过路口、卡口、车牌颜色和车牌号码等信息组合查询存储的车辆数据以及车辆的行驶纪录和轨迹。

也可以对布控信息，黑名单信息，车驾管理信息，案件信息、违法系统等进行查询。

查询的结果可以相互关联，例如查询到一辆通过车辆，可以直接查看该车的布控信息，黑名单信息，车驾管理信息，案件信息、违法系统等，以最快捷方便的方式给用户一个完整的车辆以及关联信息的展示，减少用户分类查询的工作量。

可以自动或手动生成各个路口、卡口通过车辆的流量数据（精确到车道和方向），供交通管理与规划部门使用。

所有的查询结果（包含图片数据）都可以转化为电子文档格式下载保存。

27、系统后台维护

（1）设备状态管理

对所有设备的运行状态提供精确到单一设备的管理显示。

（2）维护工作管理


 能够满足以下功能需要：设备故障自动报修显示、管理员巡检发现人工报修显示、设备故障维修进度显示、以日志形式详细记录每次维护工作过程及完成情况

（3）运行情况统计

根据设备的类别、时间段来生成设备运行情况的统计报表，可以对设备的发生故障总数、不同故障的发生次数和发生时间总长度进行统计。

（4）电子文档格式导出和打印

在系统中，所有的查询结果的列表都以电子文档（Excel）格式导出，也可以直接进行打印。用户可以根据自身需要选择不同的方式。

（5）系统后台维护

系统后台维护对整个系统的后台进行一个统一的管理，包含以下功能：机构管理、权限管理、用户管理、代码表管理。

用户管理可以按照用户应用方式设定不同的角色，并设定相应的权限。对用户、角色及权限，可以进行新增、修改、删除等操作。

（6）操作日志查看

在平台系统的使用中，所有用户的关键性操作都会保留操作日志，操作日志内容包括操作的模块、操作的用户、操作时间、操作内容。

操作日志只有查询功能，系统用户可以根据操作时间、操作用户、操作模块等信息进行检索并查看操作日志的详细内容。

在功能使用方面，提供快速的简单查询和自由度较高的复杂查询，用来满足不同用户的需要。

（7）用户工作量统计

根据系统中保存的操作日志和设备维护记录，系统管理员可以利用系统自动对有关用户的日常工作进行量化统计，作为人员工作考核的一个重要依据。

28、数据传输

系统实时实现违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据、流量统计数据等上传到中心管理系统。其中信息上传内容包括违法时间、地点、车牌号码、违法类型、违法图片、非违法车辆图片等信息。如因网络中断或其它故障，应将信息存储于路口机中，保存时间不低于3天，待故障恢复后自动上传。

29、系统记录数据项

符合《全省“3.20”工程道路监控系统数据采集标准和传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）要求（详见附件）。其中以下各项在此次采购中必须具备：

（1）设备编号：符合公安部GAT497要求。

（2）地点：符合GA408.3的要求。地理坐标

（3）行驶方向。

（4）号牌号码：可空，未悬挂号牌的为“无”。

（5）号牌颜色。

（6）号牌特征图片：指抓拍的车辆图片号牌特征的截图，截图图片大小为120×40像素到180×45像素之间。

（7）经过时间。

（8）车辆行驶速度：数值型，单位km/h。

（9）限速值：数值型，单位km/h。

（10）超速状态。

（11）违法地点：符合GA408.3的要求。

（12）违法时间：日期型，精确到秒。

（13）违法行为：符合GA408.1的要求。

（14）车身颜色：符合GA24.8的要求。可空。

（15）车身颜色深浅： 0-浅色，1-深色，可空。

（16）车身长度。

（17）车辆类别。

（18）车辆图片：全景图像，JPEG，1920×1080。

（19）高清视频录像：≥5帧/秒，图片参照本项6之要求。

（20）布控原因。

（21）布控单位：不可空。

（22）布控单位值班电话号码：区号+号码，不可空

（23）布控操作用户：系统自动识别、记录操作用户名。

（24）布控联系人：汉字姓名。

（25）布控人手机号码：十一位字符。

（26）布控时间：日期型，精确到秒。

（27）布控类型。

（28）布控截止时间：日期型，精确到秒。

（29）布控号牌号码。

（30）布控号牌颜色。

（31）布控车辆类型：符合GA24.7的要求。

（32）布控车辆图片：JPEG/24bit格式，3张。

（33）布控撤销时间：日期型，精确到秒。

（34）布控撤销单位。

（35）布控撤销人：汉字姓名。

30、设备管理

设备管理功能分为设备状态和设备维护。

设备状态查询可以使管理人员方便查看所有设备状态，系统需提供清晰的界面显示方式显示设备的运行状态，提供系统运行报告，并具有设备状态自动巡检功能。

设备维护应支持远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等功能。

31、安全管理

（1）物理安全：

确保所有室内外设备及传输线路不因环境变化影响应用功能和效果，应采取包括抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、太阳辐射，以及电磁兼容、设备工作环境等所需的各种措施，确保设备正常运行。

（2）网络安全：

通过采用访问控制技术进行准入验证，确保接入设备和人员访问的合法性。采取网络防病毒和入侵防御，有效防范外界对内部资源的非法访问和攻击，确保运行环境稳定安全。

32、杆件和杆件基础部分施工规范

挑臂长度以实际场地情况为准。

杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

（四）卡口型电子警察技术要求

卡口型电子警察系统要除具备电子警察的所有功能外，还具备卡口功能。能够对道路上行驶的车辆目标24小时不间断地进行监视，如实记录每个目标的特征信息，对违法车辆进行记录和抓拍，对正常通过的车辆进行记录，对监控范围内的交通事件进行检测，同时能通过网络向后端（指挥中心）传递数据。该系统综合了计算机视觉、人工智能机动车牌照模式识别、大型数据库管理等技术。要满足以下几个功能：

一是“全”对象监控：对通过监测区域的所有对象，包括机动车特征、机动车驾驶人、非机动车、非机动车驾驶人、行人，都能够清晰记录，同时对道路上机动车的多种交通违法行为进行抓拍，并依法进行处罚。

二是“全”行为监控：对道路上常见机动车的多种违法行为都能进行自动记录，包含违法闯红灯、压线、逆行、绿灯相位违法等，并依法进行处罚。根据需要可增加超速检测功能（必须采用地感线圈等合法的检测方式）。

三是“全”时间监控：系统能够24小时不间断监控，在任何条件下能够保持监控图像清晰。对通过外场设备记录下来的信息，不仅能够进行实时信息监控报警，还能通过查询和数据挖掘手段进行历史信息进行有效处理分析。

前端系统采用地感线圈加视频检测技术，对路口通行车辆进行检测，使用不低于百万像素CCD工业级高清摄像机采集图片，并抓拍车辆闯红灯及利用绿灯相位、非机动车道等违法通行的各种违法，自动生成闯红灯等违法车辆的地点、方向、车道、日期与时间等字符信息并叠加在拍摄的图片上。同时对所有行驶的车辆进行实时记录，车辆违法图片不得超过300K。建议使用1台200万像素CCD摄像机监管不超过2个车道，3个车道则采用1台500万像素CCD摄像机监管的方式，更多车道的视情选择摄像机数量和类型。优先采用集图像采集、图像处理、号牌识别等功能为一体的嵌入式设备，具备数据存储功能，存储时间不低于3天，应具备快速以太网接口、RS232/485接口，操作系统使用linux系统。前端根据路口需安装全景摄像机，集成单位应到现场勘察，掌握路口实际情况，对于较大的路口可用2台高清球机在路口对角沿对角线向内监控，确保路口监控不留死角。

系统根据实际情况增加必需的辅助照明，要防止眩光，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响驾驶员安全驾驶。在标注的适用条件下，机动车闯红灯捕获率应不小于98%，闯红灯记录有效率应不小于95%。

具体功能为：

1、绿灯期间的卡口功能：在非红灯状态下，能够完成对每一辆经过车辆的抓拍和车牌识别，准确地记录并存储，包含车牌和全景影像等信息。可清晰辩认机动车辆的车牌号码和车身颜色，并在图片上打印车辆经过时的时间（年、月、日、时、分、秒，精确到0.1秒）、路口（地点）、方向、车道（左拐、直行、右拐）等相关信息，每辆车辆包括一张全景图片和一张特写的车牌图片，车辆捕获率≥99%。

2、红灯期间的闯红灯功能：在红灯状态下，能够完成对闯红灯车辆的抓拍和车牌识别，能准确抓拍记录闯红灯车辆违法过程的连续彩色高清图片。系统应记录机动车闯红灯过程中三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。第一个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码，提供清晰的号牌号码特写照片，具有证据的唯一性。图片清晰地记录违法车辆的车型、车身的彩色特征、车辆牌照及信号灯色，并在图片上打印车辆经过时的时间（年、月、日、时、分、秒，精确到0.1秒）、路口（地点）、方向、车道（左拐、直行、右拐）、红灯时间（精确到0.1秒）等相关信息。

3、高清录像功能：在红灯状态与非红灯状态下，每个高清摄像机能进行高清录像，录像的帧率可设置为每秒1-15帧（现设置为3帧/秒，录像的分辨率不小于100万，录像保存时间不小于30天），高清录像可通过WEB查询，回放历史（连续前进、连续后退、单帧前进、单帧后退等），查询到的画面可另存到本地电脑。

4、实时监控功能：能对过往车辆进行动态实时监控功能。

5、车辆信息组合查询功能：提供按车辆信息检索查询的应用平台，按不同权限对数据库进行操作，提供模糊查询、容错位查询、复合条件查询等功能。数据查询的条件应包括：

（1）车辆信息查询

可按照车辆号牌、车辆特征、时间、地点、红灯图片等进行精确查询和模糊查询。

①车辆条件

a、“号牌号码”需要选择省名汉字和手工输入字符串，支持全部匹配和部分匹配。

b、“号牌颜色”分为蓝色、黄色、白色和黑色等。

②时间条件

a、任一连续时段（按照年月日时分来分段选择）；

b、不同日期的同一时段。

③区间条件

a、按行政区域和基层所队辖区选择；

b、按道路名称（编号）选择；

c、一条道路或部分卡点的某方向等。

6、流量统计功能及分析功能：系统具备按车道、方向、车辆类别（大车、小车）和时段进行流量进行统计分析并以报表形式输出。

7、布/撤控及报警、管理、统计功能：能对黑名单、红名单、白名单进行人工或自动布控管理，可进行增加、修改、删除、查询操作。自动布控包括从江苏省公安厅黑名单数据库中直接同步黑名单（盗抢等）数据，每日可设定自动同步时间，不需要人工干涉。人工布控包括肇事逃逸、报废、闯红灯、超速、末年检等相关车辆，布控记录到系统黑名单数据库。如果黑名单车辆经过路口，能做到自动报警。

8、手工比对导入功能：能批量导入一批车辆数据，与所选择的监控点进行匹配，列出与这批数据所关联的车辆进过监控点的状态。

9、数据传输功能：要求路口与中心联网，路口信息实时上传。具有远程查询，统计和系统维护功能。并与省公安厅的机动车轨迹系统直接对接共享。

10、设备检测与故障报警功能：系统具备设备检测功能，能以不超过五分钟的时间间隔自动巡检摄像机、检测线圈（能检测线圈断合功能）等设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态、提供查询统计。发现故障可进行报警，一是在指挥中心、公安网上任何一台计算机上报警，二是通过短信报警。

11、违法录入功能：WEB浏览图片时，可以对图片进行放大和缩小显示，向前播放、向后播放、上一页、下一页显示等功能，可以更新车牌号码和车牌颜色，点击录入图片功能，能够自动显示电子监控信息编号、号牌种类（大型小型汽车号牌）、车牌号码、车辆类型、监控设备名称号、采集时间、违法地点、违法行为（违法代码和违法行为描述）、数据来源、通知书编号、发现机关编号、行使方向、检测速度、发现用户，同时显示图片以便核对等功能。

违法数据直接自动进入江苏省全省联网的非现场处罚Oracle数据库，数据录入成功后，WEB界面上显示已录入。

12、系统的自愈、恢复功能：系统全天候长期无人值守不间断工作，具有异常自动诊断（系统工作异常）及自动恢复功能。

13、车辆检测器具有灵敏度自动提升功能，能够检测高底盘车辆,车辆检测装置应具备容错功能，系统具备路口停电再来电后能够自动重启动。

14、系统能够记录被检测的每张机动车车牌识别结果，车牌图片，以JPEG压缩形式保存，图片与识别结果相对应。图片信息存储不少于2年（采用JPEG编码格式，符合ISO/IEC1544∶2000要求），视频存储时间不低于30天（省厅3.20技术规范）。当数据满时，系统以同样格式自动对最前面的图片或数据依次进行覆盖。前端也要具备数据存储功能，时间不低于3天。

15、电子地图展示功能：可在电子地图上查询，轨迹刻画等功能。

16、系统可使用的辅助灯光，单车道不超过75W。

17、数据整合功能：能整合高清卡口、高清卡口型电子警察、高清电子警察、高清固定、移动测速、标清视频比对抓拍系统等系统的数据。

18、数据汇聚功能：无条件承诺并做到按照省厅“3.20”统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入相关系统平台，进行逐级汇聚，满足“3.20”工程建设应用需要。

19、系统后台维护功能：系统后台维护对整个系统的后台进行一个统一的管理，包含以下功能：机构管理、权限管理、用户管理、代码表管理。用户管理可以按照用户应用方式设定不同的角色，并设定相应的权限。对用户、角色及权限，可以进行新增、修改、删除等操作。

20、车辆轨迹分析功能：能在电子地图上刻画车辆的轨迹，也可根据设定的轨迹寻找出相应的车辆同行情况，能够根据车辆频度分析出相应的车辆信息。

21、字典管理功能：为维护系统提供所需要的数据字典，使用户可以方便的对诸如车身颜色、号牌类型、号牌颜色、监控方向等交通参数进行定义。要能够根据数据字典类型和字典的值进行新增、修改、删除、查询等操作。

22、安全管理功能：物理安全：确保所有室内外设备及传输线路不因环境变化影响应用功能和效果，应采取包括抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、太阳辐射，以及电磁兼容、设备工作环境等所需的各种措施，确保设备正常运行。网络安全：通过采用访问控制技术进行准入验证，确保接入设备和人员访问的合法性。采取网络防病毒和入侵防御，有效防范外界对内部资源的非法访问和攻击，确保运行环境稳定安全。

23、用户管理功能：能够按照不同用户设定不同角色，并设定相应的权限，对用户角色及权限可进行增加、删除、修改操作。

24、破案信息管理：能对破案信息进行管理。

25、系统记录数据项：符合《全省“3.20”工程道路监控系统数据采集标准和传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）要求。其中以下各项在此次采购中必须具备：

（1）设备编号：符合公安部GAT497要求。

（2）地点：符合GA408.3的要求。地理坐标

（3）行驶方向。

（4）号牌号码：可空，未悬挂号牌的为“无”。

（5）号牌颜色。

（6）号牌特征图片：指抓拍的车辆图片号牌特征的截图，截图图片大小为120×40像素到180×45像素之间。

（7）经过时间。

（8）车辆行驶速度：数值型，单位km/h。

（9）限速值：数值型，单位km/h。

（10）超速状态。

（11）违法地点：符合GA408.3的要求。

（12）违法时间：日期型，精确到秒。

（13）违法行为：符合GA408.1的要求。

（14）车身颜色：符合GA24.8的要求。可空。

（15）车身颜色深浅： 0-浅色，1-深色，可空。

（16）车身长度。

（17）车辆类别。

（18）车辆图片：压缩格式为：JPEG，分辨率为：200万（1920×1080），500万（2592*2048）。

（19）高清视频录像：≥3帧/秒，分辨率不小于100万，图片参照本项18之要求。

（20）布控原因。

（21）布控单位：不可空。

（22）布控单位值班电话号码：区号+号码，不可空

（23）布控操作用户：系统自动识别、记录操作用户名。

（24）布控联系人：汉字姓名。

（25）布控人手机号码：十一位字符。

（26）布控时间：日期型，精确到秒。

（27）布控类型。

（28）布控截止时间：日期型，精确到秒。

（29）布控号牌号码。

（30）布控号牌颜色。

（31）布控车辆类型：符合GA24.7的要求。

（32）布控车辆图片：JPEG/24bit格式，3张。

（33）布控撤销时间：日期型，精确到秒。

（34）布控撤销单位。

（35）布控撤销人：汉字姓名。

26、远端控制及系统同步等功能：系统具备远程参数设置、时间同步、远程升级、远程重启等功能。

（五）社会面治安监控系统技术要求

社会治安监控报警联网系统是指通过现代图像摄取、处理、传输及记录等先进技术和设备，实现对防范目标的图像监控及资料保存，并借助现代通信技术在远端监控中心实现视频监控、场景切换及图像调取的视频网络系统。目前，淮阴区已经建成了分局二级图像监控中心，派出所及基层实战单位设置图像监控室，将通过视频专网进行连接，组成分层星型结构，构成全市互联互访、资源共享的社会面治安监控系统及体系。

系统总体要求是任何一个监控摄像机必须全天候24小不间断监控，要在各种气候条件下提供清晰的监控图像。根据情况要进行必要的补光，建议使用冷光源补光，确保监控效果。

主要功能要求：

1、多级联网控制功能：

（1）上级监控中心能调看和控制下级监控中心的所有摄像机图像。

（2）根据权限设置，各个派出所也能调看、控制县分局下属的其它各个派出所的所有摄像机图像。

（3）具有远程报警联动功能，能自动切换一组图像。

（4）各级能完成摄像机分组、摄像机切换、摄像机控制、摄像机名称显示、用户登录、失效与退出、组切换、I/O输出、用户权限漫游、监视器和摄像机的锁定功能和提供级间的联网功能。

2、优先级控制功能：系统要具有优先级管理的能力，并且优先控制权具有时效性。即设定一级为最高级、二级为次级、三级为最低级别，当一级调用三级某路图像后，二级、三级不能控制该路图像，当一级在一定时间内对该图像不进行任何操作时，自动释放该路图像，为低级操作开放，使得二级、三级可以调用、控制该路图像。

3、数字图像联网功能：各级主机具有网络接口，具有数字图像联网能力，实现双码流或者以上技术进行网络IP方式集中存储。

4、监视功能：能清晰监视各点图像，无论白天晚上，无论晴天雨天，都能清晰监视目标场所，在需要的场合能对摄像机进行方位、变焦等控制。为起到全面治安监控和治安防范、交通管理等作用，摄像机的布点和安装要合理，既能保证重点目标的清晰度，又能兼顾周围区域。

5、图像调度功能：任一显示器能显示任一监控点的图像。并且通过软件或硬件能与其它监控系统联网，并调度其图像。

6、图像的记录和备份功能：所有图像均以双码流形式进行统一录像记录，录像保存时间不低于30天，高清录像保存格式不低于1080P。记录的图像通过网络在任意一台电脑上可以回放。

7、警视联动功能：监控系统应能与区域联网报警系统形成报警监控联动，区域联网报警系统的某用户报警时监控系统应能自动切换与该用户对应的监控图像至相应的监视器上，并自动定位在相应的预制点上。

8、单点多时段、同一时段多点回放：对确定的摄像机图像，可开启多个可设定窗口，实现同一监控点的多窗口快速回放，回放时每窗口可独立控制，可大大提高视频检索和回放的效率，满足案情重现的需要。

9、系统兼容功能：系统能够对前端模拟、数字、标清、高清等各种监控图像进行有效整合。

（六）其它要求
1、投标人必须在投标文件中作如下承诺，不承诺作无效标处理：（格式见本招标文件第二章）

1）投标人必须承诺中标后按照江苏省公安厅《2006-2008年全省社会治安监控系统建设总体规划》、《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（公安部GB/T 28181-2011）等要求对系统进行建设，并通过淮安市公安局淮阴分局组织的最终验收。不承诺作无效投标处理。

2）投标人必须承诺向建设单位提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据用户要求做到软件接口适应性升级调整。不承诺作无效投标处理。

3）投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。所选产品的性能及施工品质等不得低于省厅组织的集中测试标准，产品及施工、调试、培训、质保等报价不得高于省厅组织的集中测试时的报价。不承诺作无效投标处理。

4）投标人必须承诺其所投产品是列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品且已获得CCC认证证书。不承诺作无效投标处理。

5）投标人必须承诺新建系统能够与淮安市公安局淮阴分局目前正在使用的高清卡口、高清卡口型电子警察、社会面监控系统等已建系统无缝对接。不承诺作无效投标处理，现有系统必须考虑到以后前端设备更新升级的需求，能无条件开放相关接入端口，不承诺作无效投标处理。

6）抓拍违法图片必须符合道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832?2009及闯红灯自动记录系统通用技术条件GA/T 496?2009等技术要求，在相关技术规范和标准调整后系统能同步更新相关需求。

7）系统方便违法图片通过接口写入的方式录入交管综合平台，对同一机动车、同一地点、同一违法行为被录入达到三次的，系统能够自动提示预警信息。在录入违法行为时系统能够关联所有机动车信息（包含本籍和外籍）。
8）投标人提供设备的性能应达到或超过招标文件中所列技术指标。招标文件中所列技术指标仅为最低标准。投标人在投标时必须列出所投产品的具体技术指标。
9）为保证项目的正常运行，投标人须提供总价5万元的备品备件，备品备件的所有权归投标人所有，使用权归采购人所有。采购人将根据设备的易损情况选择备品备件。

2、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

3、工程建设及维护要求：本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护等专业化服务。

4、中标人负责各个前端的光纤熔接、破路、绿化地占用、恢复等相关费用，甲方负责将电源和光纤架设至监控点。
5、整体工程结束后，在招标要求和试运行时间均符合规范要求后，招标人将组织最终验收并同步开展整体工程项目的审计工作，中标人需要配合审计单位做好相关资料汇总等相关工作。
（七）设计要求

本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，编写详细的深化设计方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。 

投标人所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能）大于投标报价10%或对系统建设和应用有重大影响的，经三分之二评委会成员认定其所遗漏设备（系统或功能）视为重大偏离，将作无效投标处理；遗漏设备（系统或功能）小于投标报价10%或对系统建设、应用影响有限的，视为投标人愿意免费提供相应部分。

投标人在投标时应根据招标文件中的技术要求提供总体方案设计，如果认为技术要求中的系统结构、功能要求和设备配置不合理，可在投标技术方案中指出，同时在不降低总体要求的前提下进行合理调整，并对其方案和总投标价格负全部责任。

投标人须在投标文件中提供根据本需求所要求的系统方框图、信号流程图、控制流程图等各种图表；给出立杆、室外机箱、接地等定制加工设备的设计图。明确说明号牌识别软件的著作人。

为保证抓拍图像清晰，投标人需详细阐述车辆检测、摄像机控制及闪光灯同步的实现原理和方式。

投标文件应针对本技术需求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

本项目不得以任何形式进行分包或转包。

投标文件中应对所有设备的单价、所有单项工程的价格分别标注，以作为工程量变动后的工程结算依据。

投标报价应包括设备购置费、工程施工费、安装调试费、软件开发费、系统集成费、技术培训费、系统检测费、系统保修费、税金等费用。

投标人在中标后必须对采购人后台软件需求进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

投标文件必须对本招标文件中所提出的所有要求和规定逐条进行响应，明确说明能否满足，如有差异处，应给出偏离理由或提出建议；未作响应的条款，将被视为不满足该项招标要求。

投标人或投标人采用的技术实现应在国内同行业保持领先，针对系统主要部件（高清摄像、图像识别等）有较强的持续研发能力，承诺五年维护期内，在车牌捕捉率、识别率、车身颜色、车辆大小、车辆型号等方面进行免费升级。

凡招标文件中未提及的，但为实现该系统功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用。

（八）售后服务和培训
1、售后服务：项目建成后主要由中标人负责管理和维护，工程终验后，中标人需提供整体硬件设备5年免费保修服务。5年以后终身提供服务，只收取材料成本费。
2、维护机制：本项目要求中标人自工程验收之日算起，提供5年故障上门服务、保修，系统各软、硬件设备因设计或是质量问题出现故障或是损坏，均由中标人负责维修和更换；中标人必须每天进行网上巡检，每个月对中心设备巡检一次，每季度对所有监控点巡检一次，以确认所有设备及系统工作正常；能够在接到采购人的故障通知后的2小时内自行到达现场维修，并能在1个工作日内排除故障，保证系统能正常运转，并向业主提交检查报告。应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。中标人每周向采购人递交上一周系统运行情况，并及时告知采购人备品备件周转情况。
3.人员培训要求：

（1）对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）培训教员对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

（3）在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

4、培训事项

中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

（1）培训需求

应对一般操作人员的培训、工程技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

（2）培训课程

培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等

三、设备清单及要求

1.智能高清卡口及电子警察系统

	序号
	项目
	数量
	推荐

品牌
	技术要求
	备注

	1
	高清

球机
	30台
	大华

海康

金鹏
	图像传感器 1/2.8" SONY CMOS,主码流不低于1920*1280/30fps,像素不低于200万像素,支持日夜模式,最低照度0Lux， 自动ICR滤光片彩转黑，20倍光学变倍，12倍数字变倍，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离超过120米，支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态，支持256个预置位，光圈数1.6-F3.5，IP66 ， 4000V 防雷、防浪涌、防突波
	

	2
	高清卡警式枪机
	62台
	大华

海康

金鹏
	工业级FA镜头，焦距范围12.5-50mm内选择，CS接口，2/3英寸逐行扫描CCD，不低于200万像素CCD，1600(H)*1200（V）/50fps,支持虚拟光圈抓拍功能，具备OSD信息叠加功能，支持智能识别功能，支持，时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、违章信息等；支持，视频/图片均具备水印及校验功能，支持断网时本地存储，支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，采用线圈触发，支持2车道抓拍。
	省厅3.20测试入围产品

	3
	高清卡口式枪机
	58
	大华

海康

金鹏
	工业级FA镜头，焦距范围12.5-50mm内选择，CS接口，2/3英寸，逐行扫描CCD，不低于200万像素CCD，1920(H)*1080（V）/50fps,支持虚拟光圈抓拍功能，具备OSD信息叠加功能，支持智能识别功能，支持，时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、违章信息等；支持，视频/图片均具备水印及校验功能，支持断网时本地SD卡存储，支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，采用线圈触发，支持2车道抓拍。
	省厅3.20测试入围产品

	4
	高清枪型摄像机
	2台
	大华

海康

金鹏
	工业级FA镜头，焦距范围12.5-50mm内选择，CS接口，逐行扫描CCD，不低于500万像素CCD，2592(H)*2048（V）/25fps,支持虚拟光圈抓拍功能，具备OSD信息叠加功能，支持，时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、违章信息等；支持，视频/图片均具备水印及校验功能，支持断网时本地SD卡存储，支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，采用线圈触发，支持3车道抓拍。
	省厅3.20测试入围产品

	7
	枪机

外罩
	122个
	海康、大华、金鹏
	18” ，防护等级IP65
	

	8
	补光灯
	126台
	海康、大华、金鹏、跃之燕
	采用高性能冷白LED，光源高效、节能环保,功率30w-50w，视角/视距：45°/60m, 60°/50m以上、防护等级IP65
	

	9
	爆闪灯
	20台
	海康、大华、金鹏、跃之燕
	支持抓拍同步补光功能，60Ws  实际功耗与闪光次数相关，闪光持续时间大于500us，寿命≥300万次。
	

	10
	工业级交换机
	48台
	兆越、 研华、MOXA
	提供至少8个10/100Mbps以太网端口，支持4,000VDC以太网ESD保护，支持3,000VDC电源线浪涌保护，工作温度支持－10-60℃
	

	11
	球机

电源
	30个
	与摄像机配套
	满足AC 24V输出要求
	

	12
	枪机

电源
	122个
	与摄像机配套
	满足DC 12V输出要求
	

	13
	前端存储设备
	22套
	大华

海康

金鹏 
	每车道不小于8G（含在控制主机内）
	

	14
	200万控制主机
	20套
	大华

海康

金鹏
	嵌入式架构，可实现闯红灯、卡口、车牌校正识别、断点续传、视频检测等，支持图片合成功能，可接入8路高清录像，标准为25帧1080P内置1T企业级硬盘 
	

	15
	500万控制主机
	2套
	大华

海康

金鹏
	嵌入式架构，可实现闯红灯、卡口、车牌校正识别、断点续传、视频检测等，支持图片合成功能，可接入8路高清录像，标准为25帧1080P内置1T企业级硬盘 
	

	16
	检测设备
	33台
	大华

海康

金鹏
	灵敏度可调,反应时间小于20ms，可提供车流量等交通参数，可检测逆向行驶、超速行驶等交通事件，具有线圈故障及设备运行状态检测功能。
	

	17
	信号灯检测器
	88块
	大华

海康

金鹏
	至少4路信号输入，检测电压范围：140VAC-270VAC，输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施措施
	

	18
	球机

支架
	30个
	大华

海康

金鹏
	定制，材质为镀锌防锈管
	

	19
	电源线
	6600米
	天诚、赛格、天天
	每杆按200米预估，实际根据审计结算
	

	20
	室外防水网线
	6600米
	天诚、赛格、天天
	每杆按200米预估，实际根据审计结算
	

	21
	电子警察立杆及基础
	32根
	国产

定制
	所有杆件高度高出路面不低于6米，跨度根据现场勘察确定（预定统一按11米为参考），采用八角杆，整体镀锌、喷塑，整体可抵御12级以上风力
	固定报价为14900元/根

	22
	防雷接地
	39套
	中达电通，中自，艾默生
	防雷接地符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）、民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198-1998）、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）等规范标准要求。
	固定报价为2100元/套

	23
	车辆检测线圈
与切割
	345个
	国产

定制
	符合省厅“3.20”相关要求
	

	24
	主干

顶管
	33处
	国产

定制
	包括过马路、过人行道管道，按照60mm*1根PE管
	

	25
	挂杆机箱
	33个
	国产

定制
	箱体尺寸为：350*350*180
箱体壁厚为1.0mm   箱体材料Q235 喷涂红色“公安监控”字样
	

	26
	控制箱
	7个
	国产定制
	室外控制箱、风道设计、每路口一个
	

	27
	专用

电源
	7个
	国产定制
	输入电压：AC176V-220V,输出电压：DC12V.
	

	28
	过线

手孔
	66个
	国产定制
	600MM*900mm
	

	29
	吊车台班费
	33项
	国产

定制
	国产定制
	

	30
	线圈线
	30000米
	国产

定制
	0.2*48高温线，（预报价，实际长度根据审计结算）
	

	31
	线圈反馈线
	4450米
	国产

定制
	RVSP双绞4*0.75(国标线) ，（预报价，实际长度根据审计结算）
	

	32
	后台存储设备
	1台
	华为/海康/大华
	采用19英寸3U标准机箱，视频输入与输出不小于180路2Mbps（360Mbps网络带宽），处理器至少是64位多核处理器，高速缓存大于4GB, 磁盘数量至少16盘位，必须支持热插拔硬盘，至少2个千兆以太网口，采用1+1冗余电源设计。
	需保证现有320存储设备整体兼容

	33
	硬盘
	36块
	希捷、西数、东芝、日立
	监控级3.5寸硬盘，转速不低于7200转硬盘，接口为SATA，传输速率为6Gb/s，容量至少2T，缓存64MB DDR2 DRAM，平均故障间隔时间超过100万小时
	

	34
	华为9306板卡
	1块
	华为
	24端口10M/100M/1000M以太网

光接口板
	在现有320工程交换机上扩容

	35
	光模块
	24个
	华为
	最大传输速率1250Mbps，1310nm FP激光器，典型传输距离40km
	

	36
	237省道盐河桥北首施工费
	
	
	包含前期新点现场勘查、原杆件拆除、地笼制作、基础的开挖、土方清理、路面恢复、基础混凝土浇灌，杆件安装及设备安装
	固定报价为22000元

	37
	淮西村警务室卡口拆除和新建施工费
	
	
	包含前期新点现场勘查、原杆件拆除、地笼制作、基础的开挖、土方清理、路面恢复、基础混凝土浇灌，杆件安装及设备安装
	固定报价为10000元

	38
	淮河东路铁路桥涵洞东卡口拆除和新建施工费
	
	
	包含前期新点现场勘查、原杆件拆除、地笼制作、基础的开挖、土方清理、路面恢复、基础混凝土浇灌，杆件安装及设备安装
	固定报价为10000元

	39
	淮海北路与黄河路十字路口南卡口拆除和新建施工费
	
	
	包含前期新点现场勘查、原杆件拆除、地笼制作、基础的开挖、土方清理、路面恢复、基础混凝土浇灌，杆件安装及设备安装
	固定报价为10000元

	40
	黄河西路与淮海北路十字路口电子警察拆除和新建施工费
	
	
	包含前期新点现场勘查、原杆件拆除、地笼制作、基础的开挖、土方清理、路面恢复、基础混凝土浇灌，杆件安装及设备安装
	固定报价为34000元

	41
	北京东路与淮海北路十字路口电子警察拆除和新建施工费
	
	
	包含前期新点现场勘查、原杆件拆除、地笼制作、基础的开挖、土方清理、路面恢复、基础混凝土浇灌，杆件安装及设备安装
	固定报价为34000元


2、城市治安高清监控系统
	序号
	项目
	数量
	推荐

品牌
	技术要求
	备注

	1
	星光级低照度高清枪机
	290台
	大华

海康

英飞拓
索尼

安讯士
	图像传感器1/2" SONY CMOS ，200万像素，分辨率可达60Hz: 30fps(1920 × 1080)；彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON)，3D数字降噪，视频压缩标准H.264 / MPEG4 / MJPEG，大于50db，1路10/100M以太网，强光抑制、移动侦测、支持透雾、电子防抖，一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤，RJ45接口
	

	2
	枪机镜头
	290台
	大华

海康

英飞拓

索尼

安讯士
	焦距范围12.5-50mm内选择
	

	3
	枪机机罩
	290台
	大华

海康

英飞拓

索尼

安讯士
	17” 防护等级IP65
	

	4
	摄像机

电源
	290个
	与摄像机配套
	满足DC 12V输出要求
	

	5
	枪机支架
	100套
	国产定制
	根据现场实际情况加工支架
	

	6
	工业级百兆光口交换机
	100台
	兆越、研华、MOXA
	1路光口上行，4路百兆网口接入，光模块传输距离为20公里。
	

	7
	线缆
	100套
	天诚、赛格、天天
	电源线为2*1平方，网线室外防水型
	

	8
	防雷接地
	60套
	中达电通，中自，艾默生
	防雷接地符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）、民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198-1998）、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	固定报价为1750元/套

	9
	挂杆机箱
	60个
	国产定制
	箱体尺寸为：350*350*180
箱体壁厚为1.0mm   箱体材料Q235 喷涂红色“公安监控”字样
	

	10
	吊车台班费
	60处
	国产定制
	国产定制
	

	11
	后台存储
	1台
	大华、海康、华为
	采用19英寸3U标准机箱，视频输入与输出不小于180路2Mbps（360Mbps网络带宽），处理器至少是64位多核处理器，高速缓存大于4GB, 磁盘数量至少16盘位，必须支持热插拔硬盘，至少2个千兆以太网口，采用1+1冗余电源设计。
	网络集中存储用

	12
	硬盘
	16块
	希捷、西数、东芝、日立
	监控级3.5寸硬盘，转速不低于7200转硬盘，接口为SATA，传输速率为6Gb/s，容量至少2T，缓存64MB DDR2 DRAM，平均故障间隔时间超过100万小时
	

	13
	核心汇聚交换机
	1台
	华为、H3C、思科
	双电源冗余/双引擎，正经交换容量大于3.84Tbps，包转发率大于1152Mpps,整机槽位数大于6，支持现有标准路由协议，提供入网许可证，端口配置为48口千兆以太网电口和24口千兆以太网电口，支持万兆光口上行
	

	14
	接入交换机
	3台
	华为、思科、H3C
	提供48个100/1000Mbps自适应以太网端口、4个100/1000Mbps SFP，可堆叠，存储方式：存储-转发，背板带宽大于256Gbps、包转发率大于138Mpps、支持网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，ANSI/IEEE 802.3 Nway，IEEE 802.3x，IEEE 802.3az
	

	15
	接入交换机
	40台
	华为、思科、H3C
	提供24个100/1000Mbps自适应以太网端口、4个100/1000Mbps SFP，可堆叠，存储方式：存储-转发，背板带宽大于256Gbps、包转发率大于102Mpps、支持网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，ANSI/IEEE 802.3 Nway，IEEE 802.3x，IEEE 802.3az
	

	16
	网管软件
	１套
	华为、思科、H3C
	在一套平台上，实现有线无线网络统一管理。

管理软件管理设备数≥5000

至少支持Cisco、Huawei、H3C、锐捷等厂商的设备管理。要求具备自定义设备的管理能力（至少包括告警参数、性能指标），从而达到对新设备快速管理。

同一套服务器、操作系统、数据库上部署管理系统，实现数通设备、防火墙设备统一管理，包括安全策略配置、安全事件分析、NTA溯源等功能。  在必要情况下，采集能力可达到：Syslog日志采集能力达到10万条每秒，NAT日志采集能力200万条每秒；

厂商需要同时提供详细的日志管理功能，要能广泛支持第三方网络设备日志。

要求配置不少于60个有线节点授权
	视频专网使用

	17
	年度系统综合运行维护费用
	4年
	
	第一年免费，后4年每年固定报价维护费为85000元/年。
	固定报价为340000元


注：投标人可选用采购人推荐品牌，也可选用不低于采购人推荐品牌档次的品牌，但其所投产品的相关技术参数必须不低于招标文件要求。
四、其它要求：
 1、本项目是实现建设“平安城市”总体目标，围绕“3.20”高清监控系统开展的新一轮治安监控系统重点项目，要求在7月初必须完成本项目全部内容。为如期完成本项目，项目中电子警察系统的立杆及基础、防雷接地及相关拆除新建内容、城市治安高清监控系统的防雷接地内容沿用了2013年淮阴区平安走廊高清监控系统工程采购及安装项目的招标成果，由项目中标人正在实施中，价格明细见招标文件第四部分“三、设备清单及要求”。
2、本项目采购预算价为人民币680万元，其中招标文件第四部分“三、设备清单及要求”中要求固定报价的费用为不可竞争费用，其余部分自主报价。投标人改变不可竞争费用的，作无效投标文件处理。
第二章   投  标  文  件  格  式

淮安市公安局淮阴分局高清监控系统
采购及安装项目
投  标  文  件

项目编号：HYQZFCG-招标-2014023
采 购 人: 淮安市公安局淮阴分局
项目内容: 高清监控系统采购及安装项目
投 标 人:  

编制日期：

尊敬的投标人：请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函格式

致: 江苏钟山工程项目管理有限公司
根据贵方招标采购的高清监控系统采购及安装项目（HYQZFCG-招标-2014023），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （投标人单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为(大写、人民币)         元（RMB￥     元）的投标报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
（4）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同条款前附表”中规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称:                    （公章）

地址:          邮编:          

电话:          传真:          

法定代表人或委托代理人（签字）:       

职务:               

日期:   年  月  日
二、投标报价表
注：1、投标人应对所有设备的单价、所有单项工程的价格分别标注，以作为工程量变动后的工程结算依据。
2、招标文件第四部分“三、设备清单及要求”中要求固定报价的费用为不可竞争费用，其余部分自主报价。投标人改变不可竞争费用的，作无效投标文件处理。
	序号
	标的物或单项工程名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                           元

	工期：


注：1、所有价格系有人民币表示。

2、表中报价应包括与高清监控系统采购及安装项目的一切费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格应按照投标人须知要求报价。

投标人：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托代理人签字：               

日期：    年     月     日

三、技术规格响应偏离表

（根据招标文件第一章第四部分要求的内容填写）

注：投标人应按所投产品的实际名称、型号填写真实技术参数值。不允许简单地复印招标文件的技术规格或提供虚假技术参数，如在评标过程中发现这种情况将被作为无效投标文件处理。

	序号
	招标货物型号、规格

和技术参数
	投标货物型号、规格和技术参数
	是否

偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	交货时间：
	交货地点：


投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托代理人签字：               

日期：    年     月     日

四、深化设计方案、服务承诺、培训计划等
（本项内容包括但不限于招标文件第一章第四部分的要求，格式由投标人自定、加盖公章）
五、投标人必须提交的资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                        ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的谈判活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托代理人签字：               

日期:      年  月  日

年 月  日

（2）本次招标须提供的资格证明文件与招标文件中的第二部分25条一致，请根据文件内容提供相应的资质证明文件。

评标委员会对投标人资质审查时，投标人必须提供相应的资格证明文件原件或公证件，如投标人未能提供资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
六、评分中的相关材料及投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式由投标人自定）
友情提醒

投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，按规定处理。
七、中小企业声明函（格式）
 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称（盖章）：

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

八、承诺书（格式）
淮安市公安局淮阴分局：
我方在高清监控系统采购及安装项目（HYQZFCG-招标-2014023）的投标过程中，做如下承诺：

1、中标后按照江苏省公安厅《2006-2008年全省社会治安监控系统建设总体规划》、《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（公安部GB/T 28181-2011）等要求对系统进行建设，并通过淮安市公安局淮阴分局组织的最终验收。

2、向建设单位提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据用户要求做到软件接口适应性升级调整。

3、提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。所选产品的性能及施工品质等不得低于省厅组织的集中测试标准，产品及施工、调试、培训、质保等报价不得高于省厅组织的集中测试时的报价。不承诺作无效投标处理。

4、其所投产品是列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品且已获得CCC认证证书。

5、新建系统能够与淮安市公安局淮阴分局目前正在使用的高清卡口、高清卡口型电子警察、社会面监控系统等已建系统无缝对接。现有系统必须考虑到以后前端设备更新升级的需求，能无条件开放相关接入端口。

6、抓拍违法图片必须符合道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832?2009及闯红灯自动记录系统通用技术条件GA/T 496?2009等技术要求，在相关技术规范和标准调整后系统能同步更新相关需求。

7、系统方便违法图片通过接口写入的方式录入交管综合平台，对同一机动车、同一地点、同一违法行为被录入达到三次的，系统能够自动提示预警信息。在录入违法行为时系统能够关联所有机动车信息（包含本籍和外籍）。

8、提供设备的性能达到或超过招标文件中所列技术指标。并在投标文件中列出所投产品的具体技术指标。

9、中标后所投的网络设备提供原厂商针对本项目附有机器序列号的保修证明函原件，且由原厂认证工程师驻场配合安装、调试。
10、为保证项目的正常运行，我方中标后提供总价5万元的备品备件，备品备件的所有权归我方所有，使用权归采购人所有。采购人根据设备的易损情况选择备品备件。
11、中标后我公司保证绝不转包或擅自分包。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受当地监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！

                                                 法定代表人（签字）：

                                                 投标人（盖单位公章）：

  年        月       日

示范格式一                 

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与高清监控系统采购及安装项目（HYQZFCG-招标-2014023）项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

投标人：            (盖章)
日期：       年      月    日

示范格式二
授权委托书

致：江苏钟山工程项目管理有限公司

本授权书宣告：

委托方：            地址：            
法定代表人：          

委托代理人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托代理人       代表我公司参加江苏钟山工程项目管理有限公司组织的高清监控系统采购及安装项目（HYQZFCG-招标-2014023）的政府采购活动，委托代理人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。委托代理人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日
注:投标人委托代理人参加投标的，必须附代理人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时委托代理人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
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