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	序号
	采购项名称
	数量
	计量单位
	需求条款
	是否为实质性条款

	1
	系统软件开发
	1
	项
	1. 建立执法记录仪音视频管理系统
2. 执法质量考评数据分析系统升级改造
3. 执法质量考评系统升级改造
	是

	2
	系统整合
	1
	项
	1.将执法质量考评系统、执法质量数据分析系统和法制员考评系统从目前与其他众多业务系统共用的硬件平台中剥离，包括程序的剥离、业务数据的剥离和用户权限的剥离，保证其他业务系统的稳定运行。
2.将数据迁移至新的硬件平台，包括软件平台的搭建，系统部署方式为分布式；业务数据的迁移；与其他相关系统的无缝对接；数据的同步以及系统的切换等工作，保证系统的平稳过度和稳定运行。
	是

	3
	后续开发服务
	1
	项
	质保期内，按照采购人后续要求，就本系统应用范围内的业务，进行后续开发。质保期一年
	是

	4
	数据库服务器
	18
	台
	机器类型  4U机架式服务器
CPU:	  2颗Intel Xeon E5-2420处理器
RAID卡:	外插8通道高性能SAS RAID卡（512M缓存），支持RAID 0、1、5、6
内存: ≥64G(4*16G)DDR3 ECC内存，≥12个内存插槽
I/O插槽	≥6个IO插槽，其中至少包含3个PCIE x8,2个PCIE x4,1个32bit PCI；
硬盘	配置7块3T SATA硬盘，可扩展至24块3.5寸硬盘和2块2.5寸硬盘
网卡	双千兆网卡
外设	DVD光驱、服务器导轨
电源	冗余双电源
安全	配置内核级系统安全加固模块，必须符合国家第三级安全等级标准的安全功能要求，须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证
管理软件	配置中文版管理软件，可监测网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能
备份	 配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能
操作系统	 出厂预装正版WINDOWS2008R2
	否

	5
	应用服务器
	18
	台
	为保证兼容性要求与数据库服务器同一品牌
机器类型	2U机架式服务器 
CPU   	2颗Intel Xeon E5-2620 v2处理器
RAID卡	外插8通道高性能SAS RAID卡（512M缓存），支持RAID 0、1、5、6
内存	≥32G(2*16G)DDR3 ECC内存，≥20个内存插槽
I/O插槽	≥6个IO插槽，其中至少包含3个PCIE x16,3个PCIE x8；
硬盘	2块15K转600G企业级热插拔SAS硬盘，可扩展至14块企业级热插拔SAS硬盘；
网卡	双千兆网卡
外设	DVD光驱、服务器导轨
电源	冗余双电源
安全	配置内核级系统安全加固模块，必须符合国家第三级安全等级标准的安全功能要求，须具备微软Certified for Windows Server 2008 R2认证
管理软件	配置中文版管理软件，可监测网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能
操作系统	出厂预装正版WINDOWS2008R2
备份	配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能
	否

	6
	便携液晶键盘套件
	2
	套
	液晶监视器	10寸<外形尺寸<16寸，液晶便携式监视器
键盘：便携式无线键盘；鼠标：便携式无线鼠标
	否

	7
	UPS
	17
	台
	规格	2U机架式
功率	3KVA
后备延时时间	30分钟
输入电压	220(110~295)VAC
输出电压	220(1+/-1％)VAC
输出功率因素  0.9
频率	50~60Hz自适应
输入配线	单相二线+地线
电流峰值比	3 : 1
超载能力	110％～150％ 30S,  150%以上300MS
转换时间	零中断
温度	0℃～40℃
波 形	正弦波
	否

	8
	服务器机柜
	17
	台
	42U高度标准服务器机柜，尺寸	600mmX1000mm，附件:带散热风扇、配置2个防雷击8孔PDU电源
	否

	9
	交换机
	17
	台
	规格	机架式二层交换机
接口	支持24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口
VLAN支持	支持
网管功能	支持堆叠，支持MFF，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，支持端口镜像和RSPAN(远程端口镜像)，支持Telnet远程配置、维护，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持集群管理HGMP，支持系统日志、分级告警，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持IEEE802.协议簇。
端口聚合数	0-8
传输速率	10/100/1000Mbps
包转发率	≥35Mpps
MAC地址表	8K
背板带宽	≥48G
电源电压	AC 100-240V，50-60Hz
工作温度及湿度	工作温度：0-45℃ 工作湿度：20%-85%（非凝露）
	否

	10
	设备监控系统
	1
	套
	一、系统软件:
1）应用管理：系统软件应支持中心、分中心、多值班室的分区、分级授权监控；
2）运行模式：软件应既支持C/S客户端监控模式同时同样支持B/S浏览监控模式；C/S客户端应采用绿色免安装方式，为各级用户提供便利应用；软件设计必须采用模块化结构，图形化界面设计，以便于用户自主设计软件界面；系统数据库必须使用SQL Server；
3）数据接口：提供开放第三方数据共享接口（可对机房内所有设备进行整合），以便其他系统实时接入引用本系统数据；
4）用户管理：可根据操作设置不同角色、可为不同职能用户分配相应管理角色、可为多机房管理进行逻辑分类管理；
5）拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题。
二、系统硬件:
产品集成度、可靠性要求：前端主监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量、电源变压器数量实现全部功能，以尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点；拒绝采用X86结构工控PC机模式以及串口服务器模式。
1）嵌入式、免维护
2）1U高度机箱，19英寸
3）双电源输入输出，独立输入输出；
4）1路100M以太网接口；
5）1路本地、远程RS-485数据访问和控制接口；
6）1路温湿度监测接口；
7）4路温度监测接口；
8）2路模拟量采集接口；
9）2路电力采集接口；
10）6路开关量采集接口；
11）2路开关量控制信号输出接口；
12）8英寸液晶触摸屏显示；
13）通讯协议MODBUS-RTU
14）本次需监控目标为17个大队机房内机柜的温湿度、电力。
	否

	11
	数据库软件
	1
	套
	支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。
DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。
多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。
支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。
必须支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术。
对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，必须支持基于共享存储的真正应用集群系统。
支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能。
应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。
支持存储关系型数据和对象型数据
支持网格计算和资源的虚拟化
支持主流的网络协议，（如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议）
支持同构、异构数据源的访问，包括文件数据源；能和异构数据库互相复制
支持存储过程、触发器。触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式。支持行级触发器。触发器的触发操作和事件包括DML、DDL、数据库启停、错误信息、登录/注销
支持在一台机器的浏览器界面中统一管理不同平台的多个数据库
能够将原有异种数据库向本数据库无损失移植
内嵌支持存储、管理、查询和提取半结构化的数据，如XML文档，支持XML数据类型，直接把XML存储于数据库中
	否

	12
	执法记录仪工作站
	83
	台
	能够兼容符合公安部标准的执法记录仪至少三个型号，预留新设备的兼容空间，保证新增终端设备的需要。
能够按照项目要求，将执法记录仪中的音视频文件存储至指定位置。
一体式设备，19寸液晶触摸屏，≥20TB硬盘，16个至20个USB3.0工作接口，≥4个USB3.0通道，CPU主频3.0GHz，4GB内存，60G固态硬盘做系统盘，≥500W电源。
	否

	13
	执法记录仪工作站备用硬盘
	32
	块
	SATA接口 64M缓存 3TB 7200转硬盘
	否

	14
	系统集成
	1
	项
	本项目为交钥匙工程，中标供应商需在用户指定时间内将项目整体交付使用，负责相关的设备的运输、安装、联调、测试等工作，并交付相关设计文档、施工、验收等资料，并协助用户完成主管部门的验收工作。
	是



