项目需求书
一、技术需求
（1）参与投标之前，投标供应商必须与网络运营商对本次项目所涉及点位进行路由实地踏勘，并于投标时提供经天津本地网络运营商盖章确认的本项目光纤网络线路设计图纸。如传输网络自行搭建的。须明确相应的方案。
（2）中标供应商需在供货时提供网络运营商针对本项目关于线路租用的授权协议，且线路租用授权协议有效期截止日应为2018年3月31日之后。
（3）网络租赁相关内容：
采购人就此项目网络租赁费一并招标，投标供应商对网络租赁费一并报价。
网络租赁内容：
1个千兆接入，天津市技防网主干网与河东分局主机房链路。
10个百兆接入，前端10个点的卡口机柜到河东分局的链路及相关链路设备。网络租赁期限：1个千兆接入租赁期三年，10个百兆接入租赁期三年。
网络租赁服务标准：投标人须提供7×24小时技术响应，4小时内维修工程师到达维修现场并积极排除网络故障。
网络租赁费支付方式：根据本工程实施现场经采购人确认的实际投入使用数量为准，每半年支付一次租金。当年7月份支付当年上半年租金，次年1月份支付当年下半年租金。
网络租赁费报价形式：
1 千兆网络租赁费：xx元/点.月
2 百兆网络租赁费：xx元/点.月
（4）项目验收时，投标供应商须提供天津市质量监督检验站第三十九站出具的系统检测合格检验报告。
（5）电子卡口系统须实现天津市公安局技防网管控运维中心集中管控、授权划分，并且具备“一点布控，全网响应”的技术功能。
（6）电子卡口系统可实现全天候对经过卡口车辆的车型、车牌、车内前排司乘人员面部衣着等基本特征有效识别并可对卡口周边路况、通行车辆人员及环境进行有效监控，能自动采集、识别车辆图像和车辆信息。车辆图像须能清晰分辨车辆类型、号牌、颜色和轮廓等信息，并清晰分辨车内前排人员的面貌、衣物、体型、性别等特征。设置在预置区域的专用摄像机自动抓拍、识别由此经过的机动车号牌图像信息，并与公安机关机动车“黑名单”数据库进行比对，符合预设条件的警情信息将自动上报到预设的接警终端，同时启动视频跟踪功能，各接警终端应具备黑名单布控、检索查询等功能，具有“一点布控，全网响应”的技术功能。“一点布控，全网响应”是指：经管控授权，可在任意接警终端上进行“黑名单”布控，目标车辆通过任意电子卡口时，系统自动将警情上传至卡口接警终端。
二、项目内容
本次工程为交钥匙工程，本期计划部署电子卡口系统，共5个路口10处高清电子卡口，合计39个车道。王串场1号路与真理道路口附近（双向3车道共6车道）、新开路新开路公交站附近（一边5车道、一边4车道共9车道）、成林路与月牙河附近（双向3车道加2个辅道，共计8车道）、富民桥北侧(双向3车道共6车道)、津塘路与龙潭路交口附近（双向4车道加2个辅道，共计10车道）。共计5个点位，10个来往方向，39个车道。根据《天津市技防网电子卡口技术规范》，每个车道配置不低于300万高清卡口抓拍单位及相应的补光灯等辅助设备，每个来往方向需配置正反两套不低于200万高清全景网络摄像机，共计需要39套不低于300万高清抓拍卡口和26套高清全景摄像。
前端全景视频监控设备和电子卡口设备均通过网络接入到河东分局核心机房，通过新建交换系统，将数据传输到110指挥中心和图侦大队监控中心，并通过天津广电公司提供的专用光纤网络与天津市技防网主干网连接，在分局核心机房部署视频存储服务器和图片存储服务器对前端的视频监控点位进行存储，同时在分局指挥中心和图侦大队监控中心建设视频监控系统的平台和电子卡口的中心管理平台，实现对监控区域内的高清点位和电子卡口进行控制和使用。
在指挥中心显示部分利用河东分局现有资源，已经建设了威创2×4的50寸DLP拼接屏和博康的模拟视频矩阵和VGA矩阵，缺少服务器、交换机等设备；本期需添加购置服务器、交换机、解码器、1台高清视频矩阵（配网络键盘）等设备，将前端全景视频图像和电子卡口图像显示在原有威创2×4的50寸DLP拼接屏上。新建系统确保河东分局指挥中心和图侦大队对系统数据的实时调用，通过链路实现与天津市技防网管控中心进行实时数据交换，最终满足用户使用需求。
本期新建的高清电子卡口共5个点位，来往方向安装共计10处，具体的点位部署如下表所示：
	分类
	王串场1号路与真理道路口附近（双向3车道，）
	新开路新开路公交站附近（一边5车道、一边4车道）
	成林路与月牙河附近（双向3车道，每侧各1个辅道）
	富民桥北侧（双向3车道）
	津塘路与龙潭路附近（双向4车道，每侧各1个辅道）
	单位
	数量

	卡口抓拍单元
	6
	9
	8
	6
	10
	套
	39

	双向全景摄像单元
	4
	6
	6
	4
	6
	套
	26
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1) 设计原则：应遵循先进性、保密性、安全性、可靠性、互通性、实用性、扩展性、规范性、易操作性、可管理性、可维护性和经济性原则。
2) 设计任务：应包括设计、施工、调试、检测、验收、培训、维护及维修服务等内容,同时提供工程建设过程中的全部设备连接图与路由拓扑图等相关施工图纸。
3) 前端点位勘察：投标单位需根据用户提供的点位地址进行深化点位勘察，确定具体点位设置位置，从而满足公安实战监控需求。
4) 设备标准：系统采用的设备必须符合国家法规和现行相关技术标准的要求，并经检验或认证合格。系统建设完毕后必须符合与天津市“技防网”联网的统一要求，实现资源共享及天津市技防网管控运维中心集中授权、管控等功能。
5) 立杆：本工程立杆由施工方进行深化设计，杆体设计图纸必须由具备轻型钢结构工程设计专项资质单位完成并满足公安需求，同时将深化设计提供给甲方进行审批，经甲方审批同意的立杆方可施工。立杆实施要充分考虑防雷接地，防雷接地需要满足国家标准要求。
6) 取电：本工程前端设备取电采取就近原则，由中标单位负责寻找接电地点及取电施工，必要时需联系电力部门挂表等。由承建方协调解决取电手续及承担相关费用。
7) 链路方式：本工程网络建设由具备能力的网络运营商提供路由、网络链路及所需设备。
8) 设备箱：设备箱用于放置交换机、光电转换器、光纤终端盒、供电设备及防雷接地装置等设备。箱体大小根据放置设备的数量和尺寸设计，与杆体大小协调，保证有充足的空间，方便设备安装和维护。箱体采用优质冷轧钢板，采用镀锌后钝化处理，吸塑附着力好。具备防锈、抵抗腐蚀及电化学反应的能力，箱体背板厚度不小于1.2mm，其余面板厚度不小于1.0mm。表面喷涂防锈油漆，并具有明显标识，表明设备箱用途，如“公安专用”字样。箱体进线孔配置有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。
9) 设备箱的防尘等级符合《外壳防护等级》（GB 4208-2008）中的IP65防尘防水等级要求。设备箱在正常使用状态下，可承受60m/s的强风破坏。箱体内设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。箱体的金属部分接至接地排，任意两点间的连接电阻小于0.1Ω。
10) 箱体不会出现在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。箱体未使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。
11) 本项目中使用的卡口设备箱尺寸均为：高690*宽470*厚180（单位：mm）。
[bookmark: _Toc401322660]四、系统主要性能要求
1) 信息采集功能
车辆抓拍图像捕获时不受雨、雪、雾、霾等天气、环境光和过往车辆灯光的影响而出现误记录；对通行卡口的机动车号牌、车标、车型、车身主体颜色、前排司乘人员面部、衣着基本特征、车辆通过卡口的时间、地点、行驶方向、通行车辆及周边环境等进行自动采集识别；号牌识别是指识别的号牌颜色、汉字和6位字符与实际号牌完全相符。系统能识别在我国道路上行驶的机动车号牌，包括并不限于GA 36-2007 4中规定的号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌等，可扩展使用测速功能。
2) 视频及图像的清晰度
清晰度满足人工对车辆号牌信息、车辆类型、颜色和轮廓及装载情况的认定要求，人脸面部像素不应低于100×100。
电子卡口采集的视频图像不低于200万像素，分辨力不低于900线。电子卡口采集的图片为车辆全景和特征图像，图片采用JPEG编码格式，分辨率不低于1600×1200。全景视频录像采集的图像像素不低于200万，图像的分表率不低于1920*1080.
3) 卡口前端车辆的识别捕获
对通过卡口的车辆信息进行自动采集和有效识别，速度在0km/h～140km/h行驶的车辆捕获率不低于99%；号牌识别率：不能低于95%；号牌识别准确率：不应低于90%。
4) 视频录像功能
系统支持抓拍高分辨率图片，能同步提供全景全天候24h，不低于25帧/秒高清视频流。可以在白天、夜间（有辅助光源）实现清晰录像，录像中能清晰地反映车辆的主体颜色、车辆类型、运动轨迹等。
5) 图片的防篡改功能
采集的图片在摄像机里进行防篡改处理，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。
6) 布控与撤控
将布控内容添加到系统布控信息数据库表中实现布控；能对已布控内容实现撤控；布控和撤控后应能提示操作结果；能响应技防网监控中心的布/撤控指令。
7) 车辆信息比对监测
将采集到的车辆信息与布控信息数据库表中的布控内容进行比对，当比对结果符合条件时，能及时发出相关警示并发送技防网监控中心。
8) 车辆及车身的识别功能
具备车标识别功能，对不低于20种车标可进行识别，白天识别率不低于70%；具备车辆主体颜色识别功能，白天识别率不低于70%；具备无牌四轮机动车车辆抓拍识别功能，抓拍率、识别率、识别准确率应符合天津市技防网电子卡口技术要求； 具备对二、三轮车、四轮机动车辆及大、中、小型车辆的识别及分类功能，识别率不低于70%。
9) 查询功能要求
能按照时间、地点、有号牌机动车、无号牌机动车、号牌颜色、车辆主体颜色、车辆类型、车辆标识、布控原因、布控单位、报警时间段等进行查询。查询结果包括图片和全景视频监控点视频信息，支持单监控点查询结果同步回放功能，并可导出相应数据信息，系统支持精确、模糊、复合项查询和二次查询。此外，具有特定权限的用户还能查询系统操作日志、设备状态日志等相关信息。
10) 流量统计：应对特定时段经过卡口的车流量进行数据统计。
11）报警联动功能：目标车辆经过卡口时，应进行自动报警，并显示出相应视频图像。
12）系统设备状态监测
能监测系统设备运行的实时状态，并向技防网监控中心发送系统设备工作状态的信息。
13）断点续传
在存储或传输系统出现故障时，前端设备继续对实时数据进行存储，在故障恢复后，前端设备存储数据应及时回传到数据中心，断点续传前端摄像不少于1*24小时，断线续传前端照相不少于4*24小时，并与故障前时间段的数据信息相衔接。
14）响应时间要求
车辆信息布控响应时间：发出布控指令到布控信息被实际加入比对监测并反馈布控成功信息的时间不大于3s。
车辆信息监测响应时间：从布控的车辆经过卡口前端车辆检测点到卡口中心发出报警信息的时间不大于5s。
对车辆信息查询，精确查询：查询数据库中某条件确定的数据，查询响应时间不大于3s；模糊查询：查询数据库中含有条件不确定的数据，查询响应时间不应大于6s。
15）时钟校正
系统中所有时钟应能被技防网监控中心基准时钟每小时校正一次。
16）传输方式
系统内部进行传输时，符合TCP/IP协议。卡口使用H.264格式与技防网进行数据传输。
17)电气安全
电源在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，系统应能正常工作。
系统在1500V、50Hz的耐压试验中不应出现击穿现象，试验后系统应无电气故障，功能应正常。
施加500V直流试验电压，电源电极或与电源电极相连的其他导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件（不包括防雷器件）的绝缘电阻应不小于10MΩ，经恒温试验后，绝缘电阻应不小于5 MΩ。
18)正反向全景摄像机
每处卡口设计至少1台正向全景摄像机和1台反向全景摄像机。全景枪式摄像机（含高清镜头）应不低于200万像素，设备支持SD卡存储，在网络断线的情况下可以将视频进行保存1天，在网络断线的情况下可以将牌照内容保存4天，并且必须提供法定检验机构依据“天津市视频监控摄像机技术规范”出具的质量合格检验报告。同时全部设备功能应满足《天津市技防网电子卡口技术规范》的相关规定。
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建设单位需要根据用户提供的点位地址进行勘察现场并按照功能需求制定杆体结构，从而满足需方提供的功能特点。并根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，且满足天津公安技防标准。
1、材质：电子卡口监控立杆钢材材质为国际保准低硅低碳高强度q235B,壁厚度≥4mm,底法兰厚度≥14mm。整套系统各配件应采用防锈、防腐蚀、阻燃处理材料。材料及结构设计强度应使系统具有足够的结构强度，能承受正常条件下的运输、安装、使用中的搬运。
2、设计：电子卡口监控立杆结构及基础结构尺寸计算,依招客户确定的外观形状及厂家的构造参数按抗震6级、抗风力8级(17.2～20.7 m/s)设计；
3、焊接工艺：应采用电焊接,整个杆体无漏焊,焊缝平整,无焊接缺陷；
4、喷塑工艺：镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astm d3359-83标准。法兰盘镀锌500g/㎡,螺栓等锚固件镀锌350g/㎡；
5、杆体观感：造型及尺寸符合用户要求,造型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆柱形结构,杆整体无变形扭曲。杆体圆度标准≤1.0mm。杆体表面光滑一致,无横向焊缝。刀片划痕测试(25×25mm方格)喷漆层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；
6、垂直度检验：在吊装完成后应在垂直的两个方向用线垂检查立杆与地面的垂直度。
7、根据需方提供的点位地址自行勘察现场并按照功能需求制定杆体结构，监控杆横臂下沿距地面距离应为6米。
8、地下混凝土浇筑基础，必须满足杆体自重和所承载设备重量安全稳定牢固需要，严格执行建设标准。同时做好杆体和安装设备的防雷系统建设，并保证设备接地线需求。
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采用分布式集中存储，将卡口前端的车辆信息集中存储到河东监控中心。车辆图像存储时间不小于90天，录像存储时间不小于30天，车辆信息的存储时间不小于1年，布/撤控信息及报警信息的存储时间不小于3年，断点续传前端卡口设备应具备车辆图片和号牌信息4×24h的存储能力，前端全景摄像机应满足1×24h的存储能力。存储系统需具备RAID5硬盘校验机制。给出具体的计算过程。
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电子卡口车牌抓拍系统单元
	不小于1英寸CCD；
图片有效像素不小于300万；
镜头：定焦50mm，不小于1″ 300万像素，F1.8
支持内置EMMC卡，支持断点续传功能，保证前端图片存储可达4*24小时；
可同步提供H.264，全分辨率帧率达25帧/秒；
卡口系统支持使用视频触发方式；
*提供光电双接口设计，可实现电口或者SFP接入网络，提供实物展示；
*内置偏振镜，有效滤除偏振光，支持偏振镜自动切换，提供实物展示或演示视频；
最大图形尺寸：2592×2048；
卡口抓拍系统为一体化整机交付，护罩内包含抓拍相机、防雷器、电源模块、温控模块；为了保证系统的环境适应性，所用护罩的防护等级不低于IP66；
针对电源信号、网络信号、通信信号全接口防雷，防雷能力达到±6KV；
含爆闪补光灯、频闪补光灯及支架等；
可扩展使用测速功能
*网络协议满足天津市技防网通讯协议；
	套
	39

	2
	全景摄像机
	不小于1/2inch的200 万像素CMOS图像传感器；
图像分辨率不低于1920 × 1080；
支持低照度监控；
镜头接口类型 C/CS接口；
支持强光抑制，能够抑制前车大灯；
数字降噪 3D 数字降噪； 
帧率：1-30帧可调；
内置SD卡，保证前端存储时间不小于24小时；
支持双直存技术，媒体流不经过服务器直接写入两台存储设备进行存储；
制式 全制式1080P(1920*1080)最大30 帧/秒；
编码器方式：H.264；
10M/100M自适应以太网口；
*网络协议满足天津市技防网通讯协议；
	台
	26

	
	全景摄像机镜头
	镜头参数与全景摄像机匹配
	个
	26

	
	全景摄像机电源
	72W交流24V电源适配器
	个
	26

	
	全景摄像机护罩
	15寸室外型枪机护罩，内置温控模块，可根据环境温度自动控制加热器、风扇的工作状态
	个
	26

	3
	全天候侧挂箱
	含空开、接线排、风扇、防雷器，光纤终端盒，尾纤等
	套
	10

	
	交换机
	8口10/100M自适应电口 工业交换机
	个
	10

	
	光传输设备
	成对光电转换器或光口交换机
	项
	10

	
	杆件
	按项目要求和相关标准配置
	根
	10

	
	管线等辅材
	含PE50,DN50,RVV3*1.5,四芯单模光缆，超五类网线及相应辅材等。
按项目要求和相关标准配置
	套
	10

	4
	市政施工
	含基础开挖、浇灌、管沟开挖及修复等
按项目要求和相关标准配置
	套
	10

	
	开挖破坏人行道、绿化带和道路协调、修复、赔付等
	按项目要求和相关标准配置
	套
	10

	
	管线、设备、杆件等安装调测
	管线、设备、杆件等安装调测
	套
	10

	
	光纤熔纤
	光纤熔纤
	芯
	40

	
	光纤链路测试
	光纤链路测试
	链路
	20

	
	超五类网络测试
	超五类网络测试
	链路
	59

	
	接地调试
	接地调试
	套
	10

	5
	供电（含电源接入协调费）和防雷系统
	供电（含电源接入协调费）和防雷系统
	套
	10

	
	百兆网络租赁（含工程接入、接入设备等）三年期限
	百兆网络租赁（含工程接入、接入设备等）三年期限
	条
	10

	6
	存储系统
	内存：不小于4GB（可扩展至16GB）
管理接口：1个10/100Mbps Base_T自适应以太网接口
前端业务接口：2个10/100/1000Mbps Base_T自适应以太网接口
基于Intel  64位双核处理器、支持ECC DDR3内存和64位专用存储操作系统；
支持双BIOS设计，在遇到主BIOS无法启动时，系统自动检测和切换备BIOS，保证系统可靠启动和更新BIOS；
支持电源冗余和风扇冗余；
*支持数据保险箱功能，设备意外掉电，确保缓存内的数据不丢失；
支持RAID5数据检验冗余技术，数据重建过程不影响正常的存储业务；
*主机支持不低于16盘位，支持24盘位的磁盘扩展柜，最大支持不低于160块硬盘，支持硬盘热插拔；
配合前端设备和平台实现缓存补录功能
根据需求配置响应的扩展柜和硬盘（3000G）
	套
	1

	7
	高清解码器
	视频解码标准：ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 H.264 HP@L4，ITU-T Rec. H.264 | ISO/IEC 14496-10 H.264 MP@L4
音频解码标准：G.711a、G711μ、AAC
解码格式：H.264网络视频输入分辨率：1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF
分屏功能：支持1、4、9、16分屏
大屏拼接功能：支持1*2、2*2、2*3、2*4内部拼接，级联拼接最大支持64屏
支持网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP
传输方式：单播、组播，支持接收基于UDP、TCP方式的实况流传输 
最大端到端延迟：300ms
*视频输出：提供8路视频输出接口
*视频输入：提供1路VGA视频输入和1路DVI视频输入
串口：提供1个RJ45接口的RS232串口，提供1个RJ45的RS485接口，兼容RS422
以太网口：提供2个100M/1000M Base-T自适应的RJ45以太网口
	台
	6

	
	大屏幕显示用高清服务器
	对前端高清解码器进行传送至现有指挥中心大屏幕系统，在现有大屏幕系统扩展输入
-支持1路高清DVI信号输入
- 分辨率：640×480@60Hz～1920×1200@60Hz
- 刷新频率：60Hz
-- 输入接口：DVI-I×1
- 输出接口1：RJ45网络接口
- 输出接口2：DVI-D(RGB   环回输出，可直接接显示器预览）
- 机箱尺寸215mm×160mm×44.5mm (W×H×D)
- 配置电源适配器 5V/4A
- 额定功率：≤20W
	台
	4

	
	VGA分配器
	1分2
	个
	4

	
	视频矩阵
	主处理器 64位四核处理器
操作系统 嵌入式LINUX
总线 PCI-E总线
卡槽 7U机箱：6个（1个主控板槽位，5个视音频业务板槽位）
主机箱 2个电源，主控板，PCI-E总线背板，智能温控风扇，配置48进16出的1080P DVI-I接口高清视频输入输出卡
网络接入要求： 8个1000M自适应网口，可选择电口或光口，8Gbps网络物理接口带宽，可接入5000个IP
矩阵交换要求：
视频源 模拟摄相机，数字摄相机，IPC，DVR，NVS，NVR等视频源接入
 IP高清矩阵交换满配支持1280路D1接入，支持160路1080P解码，支持80路1080P，160路720P，320路D1网络视频矩阵交换。
 非压缩高清视频矩阵交换最大支持 64路输入8路交换输出/48路输入16路输出两种
 非压缩标清视频矩阵交换最大 128路输入24路输出

	台
	1

	
	矩阵键盘
	主处理器 工业级嵌入式微控制器
操作系统 嵌入式Linux系统
音频编码 G.711A
语音对讲 支持与远程设备语音对讲
音频输入 1路语音对讲输入
音频输出 1路语音对讲输出
解码能力 最大4路1080P
显示方式 触控液晶屏、VGA、HDMI
本地解码 支持分辨率为1080P、720P、HD1、BCIF、CIF、QCIF
远程图像的本地预览，支持最多16画面分割显示
网络接口 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网
液晶屏 10.2寸，分辨率800x600，支持触摸操作
RS232接口 1个，标准RS-232串行接口；
RS485 1个，半双工
RS422接口 1个 
USB接口 2个，USB2.0
遥控杆 支持四维摇杆控制，支持变倍、聚焦、光圈 显示屏
	个
	1

	8
	电子卡口、视频监控操作系统
	*该软件应满足与天津市技防网电子卡口及视频监控登录系统对接技术要求。全部设备应有效联入技防网并实现授权划分、统一管理、统一登录、统一布（撤）控等功能要求；操作平台应与天津市技防网电子卡口及视频监控登录系统进行对接，实现通过天津市技防网电子卡口及视频监控登录系统进行统一认证和登录，系统应具备日志管理功能，电子卡口和视频监控系统软件应能够对所有功能的操作痕迹进行记录和查询。为满足用户今后对系统的整体扩容及升级工作，投标方须提供最新SDK开发包及相关技术服务, 所投软件终身免费维护及免费升级（此维护工作应包含全区各技防网终端平台软件）。
含治安防控客户端、指挥调度客户端和图像侦查客户端等软件；
	套
	1

	
	电子卡口后台处理系统
	实现技防网电子卡口系统各项功能，包含报表、查询、转发、应用等功能模块。重点提示：投标方需根据用户需求并结合所投设备性能，在投标文件中注明后台设备的功能应用和采购数量计算方式（例如：视频流媒体转发模块，每台支持？路视频图像转发，共计需要该设备？台）。
	套
	1

	9
	核心设备
	交换容量360Gbps/3.6Tbps，包转发率156Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网（POE），8个1/10G SFP+端口，工作环境温度0℃~45℃，支持路由：支持静态路由、RIP，OSPFv2，BGP，ISIS，QOS：支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类、支持时间段（Time Range）的包过滤、支持大容量双向ACL、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制、支持报文重定向、每个端口支持8个输出队列、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WFQ、SP+WDRR四种模式、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记、支持WRED拥塞避免机制，提供8个10KM1310nm单模SFP模块，1个10KM1310nm单模 GBIC接口
	套
	1

	10
	网络接入设备
	背板带宽350Gbps,包转发率96Mpps,24个10/100/1000Base-T以太网端口 2个100/1000Base-X千兆SFP端口(Combo)2个SFP+端口,IRF3支持PE（Port Extender，端口扩展）模式PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置支持S125-X/S125-F/S105/S58V2等系列作为CB设备,IP路由支持IPv4和IPv6的三层路由功能
	套
	1

	11
	网络接入设备
	交换容量32G，包转发率6.6Mpps，24个10/100Base-TX以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口、二层网络协议支持STP/RSTP/MSTP配置2个10KM1310nm单模SFP模块
	套
	1

	12
	系统控制平台
	110指挥中心控制平台、图控中心车牌抓拍控制平台、图控中心视频监控控制平台、矩阵控制平台
	台
	4

	13
	辅材：线槽、线缆、跳线、VGA连接线、视频连接线等。
	按项目要求和相关标准配置
	套
	1

	14
	网络固定费用
	从公安分局连入市局技防网链路使用费，期限三年
	条
	1

	15
	安装调测：设备、软件、连接线等安装、系统级联调联试，含网络、软件、相应配置等。
	安装调测：设备、软件、连接线等安装、系统级联调联试，含网络、软件、相应配置等。
	套
	1

	16
	39站检测费
	按照相关规定收取
	批
	1

	17
	前端电费
	前端设备一年电费
	项
	1

	18
	税金
	按照国家标准收取
	项
	1


[bookmark: _GoBack]
