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第一章   招标文件
第一部分  投标邀请

受淮安市公安局交巡警支队的委托，淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）就该单位的交通信号控制与管理系统采购项目进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。
1、项目名称及编号: 淮安市公安局交巡警支队信号灯、监控系统（HAZC2014090876）
2、招标项目简要说明： 
第一标段：信号灯
第二标段：电子警察

详细配置及要求见招标文件第一章第五部分。

投标人可以投其中一个标段，也可以投多个标段。

3、投标人资质要求：
第一标段：
（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（2）本次项目不接受联合体供应商参加投标；
（3）投标人所投信号灯必须具有公安部权威部门检测报告（有效期内）。

第二标段：
（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（2）本次项目不接受联合体供应商参加投标；
（3）投标人所投产品必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的闯红灯自动记录系统检测报告（GAT 496-2009，有效期内）。

说明：
本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购中心组织评委会将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
注:资质审查时要求提供的资格证明文件详见招标文件第二章第六部分。
4、招标文件发布信息：
招标文件可在淮安市政府采购网直接下载，如果投标人确认参与本项目投标，请如实填写供应商参与投标确认函,并传真至采购中心，传真:0517-83638029,并电话与采购中心文本科联系确认,电话:0517-83638019。
注:如果投标人未如实填写供应商参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有更正或修改而采购中心因没有收到确认函或因所留联系方式有误而无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。
5、投标文件接收截止时间及地点：
投标文件接收截止时间:2015年1月9日下午14:30
投标文件接收地点:淮安市经济开发区深圳路16号淮安市公共资源交易中心三楼开标四室
投标文件接收人:王德高                电话:0517-83638020
6、开（评）标时间及地点：
开标时间:2015年1月9日下午14:30
开标地点:淮安市经济开发区深圳路16号淮安市公共资源交易中心三楼开标四室
评标地点:淮安市经济开发区深圳路16号淮安市公共资源交易中心三楼评标一室
7、本次招标联系事项：
（1）招标文件询问（质疑）事项联系人:杨娟 电话:0517-83638019
（2）采购人联系人（技术咨询）:张凯    电话:0517-83121791
（3）现场招标事项联系人:王德高         电话:0517-83638020（4）采购人联系地址: 淮安市深圳路6号                      

邮编:223005     传真:0517-83121759
采购中心联系地址:淮安市经济开发区深圳路16号  

邮编:223005   传真:0517-83638029
8、其他事项：
（1）本次项目第一标段的投标保证金金额为人民币叁仟捌佰元整，第二标段的投标保证金金额为人民币壹万肆仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金递送到淮安市公共资源交易中心三楼开标四室。
（2）本次项目第一标段采购预算为人民币叁拾捌万元整，第二标段采购预算为人民币壹佰肆拾贰万元整。
第二部分  投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。
一、总  则

    1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

    2.合格的投标人

    2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求； 
2.2凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。
3.投标费用
3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式
5.招标文件的澄清及答疑
5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购中心（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至我中心信箱，hazcwb@163.com），采购中心对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购中心将不予收理）。
5.2投标人对招标文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
6.招标文件的修改
6.1在投标截止时间十五日前，采购中心可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真、在淮安市政府采购网进行公告），通知所有已发送投标确认函的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的，其责任由投标人自行承担。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。
6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购中心。逾期不回的，采购中心视同投标人已收到补充通知。
6.4为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购中心有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知在淮安市政府采购网进行公告并通知已发送投标确认函的投标人（由于投标人所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的其责任由投标人自行承担）。
三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位
7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。
7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（有关格式按招标文件第二章“响应文件格式”要求）：
8.1.1按照要求填写的投标函；
8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；
8.1.3按照第10条要求填写的投标报价表；
8.1.4按照第11条要求填写的技术规格响应偏离表；
8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；
8.1.6资质审查时投标人必须提供的资格证明文件；
8.1.7投标人参与综合评分时需提供的证明文件；
8.1.8投标人认为有必要提供并说明的其它资料。
9.开标一览表
9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
9.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。
10.投标报价
10.1本项目采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。
10.2采购中心不接受备选的投标方案或有选择的报价。
10.3投标报价应以人民币为货币单位。
11.技术规格的响应
11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。
12.服务承诺
12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。
13.证明投标人资格的文件
13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力；
13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14.投标保证金
14.1本次项目第一标段的投标保证金金额为人民币叁仟捌佰元整，第二标段的投标保证金金额为人民币壹万肆仟元整。投标人必须在投标文件递交截止时间之前将投标保证金递送到淮安市经济开发区深圳路16号淮安市公共资源交易中心三楼开标五室。投标保证金是为了保护采购中心及采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购中心及采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.8条规定没收投标人的投标保证金。
14.2投标保证金的交纳形式：
14.2.1投标保证金应当采用转帐支票进帐单（进帐单上必须经付款行盖付讫章）、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、现金解款单等非现金形式交纳。投标保证金的交纳主体必须是投标人本身。
14.3投标保证金交纳信息：
开户名称:淮安市政府采购中心
开户行:江苏银行淮安开发区支行
帐  号:10370188000024406
14.4在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。
14.5未中标人的投标保证金，在正常情况下采购中心将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（不计利息）。未中标人应主动到采购中心办理退还手续，外地供应商可电话联系采购中心综合科请求协助办理退还手续。
14.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第15.2条规定执行。
14.7中标人的投标保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。
14.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、采购中心工作人员有私下接触；
（6）中标人在规定期限内未能根据第31条规定签订合同；
（7）中标人在规定期限内未能根据第32条规定交纳履约保证金。
14.9中标人若发生本条第14.8款中的任何一种行为，一经查实，采购中心有权取消它的中标资格。
15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购中心的这种要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.投标文件份数和签署
16.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2投标文件的正本和所有的副本均须打印, 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托受托人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件中签署授权委托书无效。
16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。
四、投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
17.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（开标时间）之前启封”的字样。
17.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
17.4如果信封未按第17.1—17.3条要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，并退回投标人。
18.投标截止日期
18.1采购中心收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.2采购中心可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.迟交的投标文件
19.1采购中心将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心。
20.2投标人的修改文件应按第16条的规定进行编制和签署，并按第17条的规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4在投标截止期至采购中心在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标

21.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理
21.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，并且是在采购人同意继续采用公开招标方式采购的情况下，采购中心将报告市级财政部门，据其批准按以下原则处理：
21.1.1 同意继续采用公开招标方式采购，采购中心将继续实施采购。其原招标文件中所有内容均不变。
21.1.2同意采取单一来源方式采购，采购中心将继续实施采购。
21.1.3 财政部门不同意采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，招标人将依法重新组织招标。
21.2 在评标期间，出现有效供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。
21.3投标人若不同意继续采用公开招标方式或单一来源方式采购的，应在规定的时间内书面向评委会说明，未在规定时间内提交书面说明的将被视为同意。
22.开标
22.1采购中心将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标人的投标资格。
22.2按照第19条规定，迟交的投标文件将不予开封。
22.3开标时请投标人代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购中心认为合适的其他详细内容。
22.4采购中心将做开标记录，开标记录包括按第22.3条规定在唱标时宣读的全部内容。
22.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。
23.评标委员会
23.1 唱标结束后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。
23.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。
23.4 评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24.评标过程的保密
24.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
24.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
25.对投标文件的初审
25.1开标后，采购中心将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件，并检查法定代表人的身份证原件；对以委托受托人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书，并检查受托人的身份证原件。
25.2开标后，采购中心将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。
25.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评标委员会三分之二以上（含）成员同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。
25.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。
25.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
25.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理（两个标段均适用）：
（1）应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定资质要求的；
（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（5）经查实提供虚假材料谋取中标的。
25.9出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；特殊情况按第21条处理。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
26.投标文件的澄清
26.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第26.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
27.评标办法及评分细则
27.1本次项目第一标段、第二标段均采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
27.2评委会将依据下列评分细则进行评标（总分:100分）：
第一标段：
1、价格:60分
满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60分
2、政策导向:4分
（1）根据财政部、国家发展和改革委员会 财库[2004]185号文件精神，投标人所投信号机、信号灯均在“节能产品政府采购清单”范围内的得2分。
（2）根据财政部、国家环保总局 财库[2006]90号文件精神，投标人所投信号机、信号灯均在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得2分。
特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予加分。
3、技术方案及功能:19分
（1）产品功能:10分
a.投标人所投产品完全满足招标文件第一章第五部分采购需求中技术参数要求的得8分，其中主要设备有一项正偏离的加1分，最多加 2分。

b.投标人所投产品与招标文件第一章第五部分采购需求相比较，以8分为基数，有一个负偏离的扣1分，最多扣3分，超过三项负偏离的， 本项产品功能不得分。
注：1、主要设备指：信号灯（所有规格）、杆件、机柜。

2、投标人参加投标时需提供主要设备的生产厂家、型号及技术参数（或规格）的相关材料，不提供的不参与本项评分。

（2）路口施工方案:3分

评委会将根据投标人提供的施工方案（含设备、人员、材料的准备；施工组织及技术准备、交通信号灯施工及要求、施工注意事项及工期保证措施等）进行酌情打1-3分。不提供的不得分。
（3）施工图纸：6分

1、评委会将根据投标人的所有型号的杆件设计规格（含立柱及横臂）及相应的基础设计图纸规范情况进行酌情打1-3分。不提供的不得分。

2、评委会将根据投标人的现场勘查施工图纸（杆件、机箱及取电点位设计图及过路及辅助管线设计图，必须按所有路口逐一标注）的规范，合理等方面进行酌情打1-3分。不提供的不得分。
4、公司资质及业绩:11分

（1）投标人通过ISO质量体系认证的得1分，没有或过期的不得分。

（2）投标人具有安全生产许可证的得1分，没有或过期的不得分。

（3）投标人具有建筑智能化专业承包或电力施工总承包资质的得3分，没有或过期的不得分。

（4）投标人针对本项目的项目组成人员中具有机电、市政、公路、通讯专业工程中任意一个专业的一级建造师的得2分，二级建造师的得1分,没有的不得分。

（5）投标人自2011年以来做过单项金额在40万元及以上的交通信号灯工程（必须和公安交警部门签订并提供合同原件）。每提供1个得1分，本项最多得4分，不提供的不得分。

5、质量保证及售后服务:6分

（1）系统发生故障时，投标人书面承诺能够及时响应，维修人员须在4小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得1分，不承诺的不得分。

（2）投标人书面承诺在系统通过验收后，所有软、硬件免费提供上门维护、升级和质保3年的得1分，承诺4年的得2分，承诺5年的得3分，不承诺的不得分。

（3）培训方案及验收方案:2分

评委会将根据投标人提供的培训方案及验收方案进行酌情打1-2分，不提供的不得分。

第二标段：
1、价格:55分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×55分

2、政策导向:4分

（1）根据财政部、国家发展和改革委员会 财库[2004]185号文件精神，投标人所投控制主机在“节能产品政府采购清单”范围内的得2分。

（2）根据财政部、国家环保总局 财库[2006]90号文件精神，投标人所投控制主机在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得2分。

特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予加分。

3、技术方案及功能:20分

（1）产品功能:10分

a.投标人所投产品完全满足招标文件第一章第五部分采购需求中技术参数要求的得8分，其中主要设备有一项正偏离的加1分，最多加 2分。

b.投标人所投产品与招标文件第一章第五部分采购需求相比较，以8分为基数，有一个负偏离的扣1分，最多扣3分，超过三项负偏离的， 本项产品功能不得分。
注：1、主要设备指：摄像机（含200万及500万）、控制主机、枪机、球机。

2、投标人参加投标时必须提供主要设备的生产厂家、型号及技术参数（或规格）的相关材料，不提供的不参与本项评分。

（2）卡口式电子警察整体设计方案:3分
评委会将根据投标人提供的卡口式电子警察工程设计方案（含设计原则及设计思路、设计标准、卡口式电子警察系统主体部件技术指标及系统功能、设计说明等）所制定的科学合理性、实用功能等方面进行酌情打1-3分。不提供的或者所提供方案的技术参数与技术偏离表不一致的均不得分。

（3）路口施工方案:3分
评委会将根据投标人提供的施工方案（含设备、人员、材料的准备、施工组织及技术准备、卡口式电子警察施工及要求、施工注意事项及工期保证措施等）的完整详细程度进行进行酌情打1-3分。不提供的不得分。

（4）路口施工图纸：4分
a.评委会将根据投标人的所有型号的杆件设计规格（含立柱及横臂）及相应的基础设计图纸规范进行酌情打1-2分。不提供的不得分。

b.评委会将根据投标人的现场勘查施工图纸（杆件、机箱及取电点位设计图及过路及辅助管线设计图，必须按所有路口逐一标注）的规范，合理等方面进行酌情打1-2分。不提供的不得分。
4、公司资质及业绩:15分

（1）投标人通过ISO质量体系认证的得1分，没有或过期的不得分。

（2）投标人具有安全生产许可证的得1分，没有或过期的不得分。

（3）投标人具有安防工程企业资质（或安全技术防范工程）证书的得1分，没有或过期的不得分。

（4）投标人建筑智能化专业承包资质的得3分，没有或过期的不得分。

（5）投标人所投产品具有公安部颁布的视频检测方式的检测报告的得2分。没有的不得分。
（6）投标人若是江苏省公安厅经省级机关采购中心招标（采购编号：SJC2010 070266）入围的12家供应商的得3分；若并非上述厂家但使用上述厂家产品的得1分，同时需提供该厂家的授权书；上述都不是的不得分。

（7）投标人自2011年以来一次性完成合同金额在100万元及以上高清闯红灯自动记录系统的（必须和公安交警部门签订并提供合同原件），每提供1个得1分，最多得4分。

5、质量保证及售后服务:6分

（1）系统发生故障时，投标人承诺要及时响应，维修人员须在4小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得1分。不承诺的不得分。
（2）投标人承诺在系统通过验收后，所有软、硬件免费提供上门维护、升级和质保3年的得1分，承诺4年的得2分，承诺5年的得3分。不承诺的不得分。
（3）售后服务:2分

投标人在江苏地区成立公司（或分公司）的得1分；在淮安地区成立公司（或分公司）的得2分。

根据对投标文件进行综合评审。评标总得分最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

注:投标人参与综合评分时需提供的证明文件及其要求详见招标文件第二章第七部分。
根据对投标文件进行综合评审。评标总得分最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
六、定标及签约
28.1评委会按第25条规定对实质上响应招标文件要求的参加投标的投标人分别进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序分别推荐分别出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网上公示，公示期为七个工作日。投标人对采购过程和中标结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
28.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、出资方、纪检、监督等部门领导组成）必要时可邀请采购中心共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。
28.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。
28.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。
28.5项目招标领导小组根据最终审查结果，确定中标人。
28.6中标候选人在公示期间或中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购中心将取消其中标资格。
29.货物和服务的减少
29.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.中标通知书
30.1采购中心在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。
30.2中标人在接到采购中心通知后五个工作日内必须到采购中心领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。
30.4在中标人按照规定向采购中心提交履约保证金后，采购中心将及时通知其他未中标的投标人，并按照第14条规定退还其投标保证金。
31.签订合同
31.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购中心见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。
31.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购中心见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。
32.履约保证金
32.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购中心提交金额为中标总价3%的履约保证金（按标段收取）。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金（交纳账户同投标保证金交纳账户）。
32.2中标供应商属于中小企业范围内，其在领取中标通知书之前，向采购中心提交金额为中标总价2%的履约保证金（按标段收取）。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金（交纳账户同投标保证金交纳账户）。本次文件中涉及中小企业的相关执行文件以财政部下发的[财法函〔2011〕181号]关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知为依据。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。
32.3履约保证金的有效期为货物验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给中标人（不计利息）。
32.4如果中标人没有按照30条或31条的规定去做，采购中心将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。
第三部分  合同主要条款及通用条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同主要条款（两个标段均适用）：
1、本次采购项目付款分为下列两种情况:

（1）付款按下列条件进行：

项目完工并经验收合格后30日内付合同总价的85%，验收合格后第24个月内付清（不计利息）。

（2）中标供应商属于中小企业范围内，其付款按下列条件进行：

项目完工并经验收合格后30日内付合同总价的90%，验收合格后第24个月内付清（不计利息）。

2、供货时间:

成交后45日内完工，工期每超过3天扣合同总价的1%，最多不超过15%。超过90天合同终止。

3、供货地点:

由采购人指定。

二、合同通用条款

    1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“见证方”系指淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地 （6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。 

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。 

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 

12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金
15.1乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于中标总价3%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于中标总价2%的履约保证金（开户名称:政府采购中心；开户行:江苏银行淮安开发区支行；帐号: 10370188000024406）履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。
15.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

    15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

    15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给乙方（不计利息）。

    16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。 

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。 
17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

    18.破产中止合同

    18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

    19.转让

    19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
    20.合同生效及其它

     20.1淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）HAZC2014   招标文件、乙方提交的HAZC2014   投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在甲方、见证方和乙方三方签字盖章，并在乙方向见证方交纳履约保证金后生效。

    20.3本合同一式五份，以中文书就，见证方、甲方各执二份，乙方执一份。

    20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

    20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
第四部分   合同格式

甲方: 淮安市公安局交巡警支队
乙方:
甲、乙双方根据项目编号HAZC2014    的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“采购需求及总体要求”。

二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

三、供货时间和地点
本合同供货时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

四、付款
本合同货物的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 

六、履约保证金

1、乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于中标总价3%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于中标总价2%的履约保证金（开户名称:淮安市政府采购中心；开户行:江苏银行淮安开发区支行；帐号: 10370188000024406）履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。
2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

    3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

    4、履约保证金应在有效期满后叁天内退还给乙方（不计利息）。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理： 

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 

八、合同生效及其它
本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章，并在淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）备案后，方可更改。本合同一式五份，甲方、见证方、各执贰份，乙方执壹份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件； 

3、中标通知书； 

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签定日期：                       签定日期：

见 证 方：淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）
单位盖章：

代表签字：

日    期：
第五部分  采购需求及总体要求
第一标段    信号灯
一、交通信号控制与管理系统概述

本次采购项目所建设的交通信号控制系统为多时段定时式控制系统，能够使尽可能多的车辆通过交叉路口，减少交通延误和连续停车。

业主负责与供电、电信、绿化、城管等部门协调，施工单位负责按规定办理各种相关手续。施工单位应到现场勘察，准确了解路口电源情况，施工时应尽量统一规划线缆、机柜地点等，可以就近使用220V交流电源。报价时应当考虑将电源引入设备机箱的费用，费用参照相关标准和路口情况，由施工单位负责。在报价表中明细列出。

本次项目具体内容为海天路2个路口的交通信号控制系统的新建及原有1个路口的改造。

1.1、适用规范

投标单位除应遵守国家和地方相关行业规范和技术标准外，还应遵循下述规范和标准要求：

（1）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

（2）《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

（3）《道路交通信号灯国家标准第一号修改单》

（4）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）

（5）《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92）

（6）《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）

（7）《道路交通信号控制机安装规范》（GA489-2004）

（8）《城市交通信号控制系统术语》（GA509-2004）

（9）《公安交通管理路口设备基础施工通用要求》（GA509T652-2006）

（10）《道路交通科技发展“十一五”计划和2010年规划》

（11）《全国城市实施道路畅通工程总体方案》

（12）《建筑电气设计技术规范》（GBJ16）

1.2、项目明细 1是改造灯控路口，2-3是新建灯控路口。

1、海天路淮海南路口：南北信号灯及杆件利旧；东西方向分别设一组左转方向指示信号灯（Φ400）和一组机动车信号灯（Φ400），九米方形信号灯杆。机箱及稳压电源均利旧。新增西侧过路管道（尼龙管直径60四根）及窨井，修复其余三个方向管道，更换所有控制线缆（总电源电缆为VV 2*6mm2，地下控制电缆一律更换为KVV22 1.5mm2）并重布机柜相关线路。

2、海天路勤政路口：南北每方向设一组左转方向指示信号灯（Φ400）和一组机动车信号灯（Φ400），九米方形信号灯杆；东西每方向设一组左转方向指示信号灯（Φ400）和一组机动车信号灯（Φ400），八米方形信号灯杆，新增3000W稳压电源及落地机柜。

3、海天路北京路口：南北每方向设一组左转方向指示信号灯（Φ400）和一组机动车信号灯（Φ400），八米方形信号灯杆；西侧设两组机动车信号灯（Φ400），九米方形信号灯杆，新增3000W稳压电源及落地机柜。

注：1、上述第3项因路口西侧延伸至西安路已列入计划，灯杆定位时及管道施工时应考虑尽可能重复利用。

2、上述1-3所有灯杆样式均参照淮海南路海天路南北灯杆样式。

二、技术要求

2.1、信号机。利用交警支队淮海路及北京路改造拆除的旧北京宇翔BJZX-40多时段定时式信号机，接线调试时及保修均由交警支队委派工作人员免费技术支持及保修。

2.2、信号灯

本次采购项目中选择使用的交通信号灯的依据为《道路交通信号灯》（GB14887-2011），信号灯的发光单元采用LED光源。灯具样式要求如下：

（1）信号灯外观、形状、尺寸、光强、亮度、色度等所有指标均应符合国标《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的规定，需有公安部权威部门检测报告（有效期内）。

（2）灯体压铸铝全密封，PCB板做三防喷涂，防止潮湿影响。

（3）面罩要求采用高透明度，不变形，耐高温，寿命长，不积累尘土的材料。

（4）所有信号灯都配置特殊恒压恒流保护装置，功率因数大于0.85， 效率达到85%以上，减少了发热，节约电能。

（5）信号灯各发光单元中心距不得大于发光单元面罩尺寸的135%。

（6）信号灯外壳防尘等级应不低于GB 4208中规定的IP5X，防水等级应不低于GB 4208中规定的IPX3。

（7）信号灯壳体内应具有供发光单元与外部电源连接的接线端子，接线端子应采用符合GB 7000.1-2007第14章要求的螺纹接线端子。

（8）机动车信号灯

红色、黄色、绿色三个圆形几何位置分立单元，出光面直径为Ф365mm，尺寸允许偏差±2mm。

（9）方向指示信号灯

信号灯图案出光面外接圆的直径为Ф365mm，尺寸允许偏差±2mm，同一方向红、黄、绿三色方向指示信号灯应为三个箭头几何位置分立单元。

2.3、 信号灯控制电缆

投标单位依据设计图集按需配置，采用KVV22  1.5mm2的电缆，确保每根灯杆里面均有2芯以上备用缆芯，并考虑实际情况结合相关标准、规范要求。要求从机柜的接线端子排到灯杆底边的接线端子排直接连接，中间必须无接头。灯杆到灯头可采用KVVR 1.5mm2的电缆。所有控制设备需安装在信号机落地机柜中。

2.4、系统土建配套设施

本标书中提供的杆件、基础等参数仅供投标单位报价参考，投标单位应由有相关资质单位或注册人员进行设计，投标单位在签订合同后应提供完整的施工图纸。施工图包括路口设备布置、基础、杆件、接地、接线、装配、系统总体布置等，杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况。所有基础施工应符合淮安市市政建设要求。

2.4.1.灯杆

2.4.1.1.灯杆基本要求

采用悬臂式安装，信号灯安装高度（指信号灯安装后由信号灯的最低点至路面的垂直距离）不低于5500mm，立柱下口外径不小于Φ250mm、壁厚不小于6mm（高度≥7M、横臂长度超过9米的壁厚≥8mm），为方形热镀锌钢管；杆体距地面300mm处应留有穿线孔，孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。悬臂与立杆相接处、杆件底部均应焊接固定法兰盘。杆件抗风等级应达12级。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω。

2.4.1.2.基础基本要求

    基础采用C30钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求（具体根据经审批过施工图施工）。

灯杆基础：为钢筋混凝土式基础，尺寸约1500mm×1500mm×1500mm。

机箱基础：为钢筋混凝土式基础，尺寸约1000mm ×500mm ×600mm（长×宽×高）,地上高度不小于100mm.

其余要求应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）。

2.4.2.窨井

小窨井：用于设备杆件处及管道连接处手井用，井口面积不小于0.12m2，深度不小于300mm。底部留有渗水孔。

大窨井：用于设备机箱处及过街管道连接处用，井口面积不小于0.24m2，深度不小于400mm，底部留有渗水孔。

窨井中管道口到井底的距离不低于100mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖。绿化带中的窨井盖材质可采用符合相关标准的复合材料，其他必须采用球墨铸铁并配有防盗装配。

2.4.3.管道

所有路口管线穿完后，路口所有方向预留1-2根φ60PVC。管道两头必须有防潮防尘措施。预留管道两头必须全封闭。投标单位负责管道的敷设，所有管道在窨井端应使用防鼠护套，所用管材壁厚要求3mm以上。地下管道采用矩形顶管方式。

注：1、四个方向如果是有分流岛的，一律中间四个分流岛矩形顶管，
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顶管时参照以下示意图：
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2.4.4.机箱

    机箱应采取落地式安装方式并符合信号机的安装要求。

箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。信号机机柜内侧应设有存放设备布置图、接线图、维修记录等资料的存储盒，存储盒应能存放A4版面资料，厚度至少为20mm。箱体的防护等级IP55以上。

机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于100 mm2，并应设置接地标志。

机箱尺寸为600mm*450mm*1200mm（长度，厚度，高度均不得小于此数值），箱体采用不锈钢，板厚不小于1.2mm。

在熔断器和电源开关处应有警告标志。

施工单位所投信号灯控制机柜的锁芯必须为内正三角形（MS-820连杆传动锁），附设计图纸。


2.4.5空气开关

额定电压：400V。

起跳电流：63A（用于电源总开关）,32A（用于信号机等所有分支电路）。

使用温度：-40℃ ~ +105℃。

耐电压：AC2000V/Min。

绝缘电阻：500MΩ.

极数：2P

位于机箱的内部，必须用导轨固定，具有防水，防盗，防潮，防漏电，防雷击等功能。

2.4.6.接线端子排

额定电压：300V。

额定电流：20A。

使用温度：-40℃ ~ +105℃。

耐电压：AC2000V/Min。

绝缘电阻：500MΩ.

位于机箱及灯杆的外置接线箱，必须用导轨或接线箱固定，具有防水，防盗，防潮，防漏电，防雷击等功能。

2.4.7.电源

投标单位负责系统正常运行的供电，提供线缆和管道（1根φ60PVC）铺设（供电与机箱之间总电源线缆规格为2×6.0 mm2）。投标单位注意应在投标文件中提供电工等特殊岗位工作人员的资质证书。

2.4.8.基础施工其他要求

投标单位负责施工期间的防火防盗及设备的妥善保管和生产安全工作，因投标单位责任所造成的火灾、失窃、设备毁损、人员伤亡等事故，由投标单位负责处理并承担相应的经济、民事责任。

施工用电由投标单位自行负责。

三、安装与服务

成交人须委派一支受过良好教育和培训的、有经验的技术支持与售后服务队伍，为本项目提供及时、全面以及本地化的技术支持和服务，保障本项目的正常运行。

3.1、工程安装

成交人须选派专门工程安装队伍，根据用户实际情况，提供现场勘测、选址、基础制作、现场工程安装调试等工作。工程安装中所有隐蔽工程须经随工验收并建立相应档案资料后方可进行与之相关的后续工程安装工作。

3.2、技术支持与售后服务要求

成交人须注重提高技术服务专业化程度和系统工程质量，并关注本项目售后服务质量，保障系统安全、可靠、高效地运行。

3.3、技术服务

施工单位必须向项目单位承诺技术支持。为今后系统中主要设备、软件和通信网络的功能扩充提供终身免费技术支持（包括现场支持）。

3.4、保修与售后服务要求

所有设备及相关软件必须提供以下保修条件：

（1） 施工单位必须对项目单位所提出的维修要求做出实质性反应，提供系统故障维修的运维策略（包括具体响应时间）。

（2） 施工单位应详细列出保修方案和系统运行维护方案（考虑本地化服务等），一经应答将作为合同的一部分。      

（3） 设备保修期不少于三年，保修期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及设备维护。同时，施工单位应提供保修期后保证系统运行三年以上的必要的备件。

3.5、备品与备件

施工单位应提供随机易损备件，并提供随机易损备件详细清单和用于设备检修、维护、测试设备两套。

施工单位应根据方案、设备需求及服务需求等部分章节的需求制定其详细的备品备件方案，并详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。该方案将作为判断施工单位技术支持与服务质量的重要因素之一。

四、技术培训要求

对于施工单位在本项目中提供的所有硬件、设备及软件系统，施工单位均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

施工单位需提供控制系统原产地培训，2人，一周，含交通、食宿、相关证件手续费等。

采购人有权对施工单位提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

培训费用（含食宿/交通费）单列，并计入总价，同时应提供分项的细项报价。

培训方案作为评判整体解决方案优劣的重要因素之一。

五、验收测试

施工单位应在成交后根据本技术规范书、投标技术应答书、合同技术协议书等技术文件编写关于本项目各系统的测试验收大纲和测试方案。

施工单位应提前于验收测试时间两周提供详细的验收测试大纲，大纲应提供所有验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得小于本技术需求要求。

本项目工程验收为竣工验收。安装调试结束并稳定运行后进行系统竣工验收。

六、文档要求

成交人在项目过程中和结束时应向用户提交的技术文档包括但不限于以下几方面内容：

（1） 技术文件

成交人必须向项目单位提供所有设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（2） 工程实施计划

包括：运输、交货地点、测试、到货验收、隐蔽工程随工验收、设备安装调试、系统联调、系统初验及系统试运行。

（3） 设备配置计划

施工单位将对所集成的系统提供一个完整的设备配置计划，包括设备连接图、配置图和配件清单。

（4） 安装手册

施工单位应当提供所购软件、硬件设备的安装指南，设置参数。

（5） 系统测试，验收文档

施工单位应提供针对项目特点的、利用专用测试设备的系统测试和验收方案、并提供相应的系统测试和验收文档。验收时需收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成的系统进行综合评估。

所有的设备技术文件必须提供说明书和电子文档。施工单位在应答时必须列出整个实施过程中所产生和需向用户提交的详细文档清单，包括文档提交的计划安排。

七、其他要求

7.1、施工单位成交后，设计施工图应经市政管理部门、园林绿化部门及其它相关行业管理部门的认可后，方能施工。

7.2、施工单位需将设备的安装、施工设计（包括图纸设计），设备的运输、安装、调试，系统试运行、基础施工、绿化赔补费、首次测速标定费、等所有可能发生的费用计入投标总价，业主不支付投标价以外的任何费用。

第二标段  电子警察
一、交通信号控制与管理系统概述

卡口式闯红灯自动记录系统，它对灯控路口的闯红灯状况进行全天候的实时监控，闯红灯违法行为作为违法证据被采集到支队违法系统，作为执法依据。

业主负责与电信、绿化、城管等部门协调，投标人负责按规定办理各种相关手续。投标人应到现场勘察，准确了解路口光纤情况，施工时应尽量统一规划线缆、机柜地点等，可以就近使用通信光纤。报价时应当考虑将通信光纤等引入设备机箱的费用，费用参照相关标准和路口情况，由投标人负责。在报价表中明细列出。

本次项目具体内容为海天路3个路口（段）的监控系统的新建及1个路口监控系统的改造。

1.1、适用规范

投标单位除应遵守国家和地方相关行业规范和技术标准外，还应遵循下述规范和标准要求：​​
（1）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）

（2）《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92）

（3）《公安交通管理路口设备基础施工通用要求》（GA509T652-2006）

（4）《道路交通科技发展“十一五”计划和2010年规划》

（5）《全国城市实施道路畅通工程总体方案》

（6）《建筑电气设计技术规范》（GBJ16）

（7）《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2009）

（8）《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(公安部GA/T497-2009)

（9）江苏省公安厅《关于印发<江苏省道路监控网建设“3•20”工程总体方案>的通知》（苏公厅[2009]615号）

1.2、项目明细 1是改造，2-4是新建。

1、海天路淮海南路口：卡口型闯红灯自动记录系统实时监测和监控四个方向所有车道（可利用原有南北摄像机杆，线圈等，具体需投标商自行现场勘查为准，拆除原有摄像机至支队）；两台200万像素低照度高清枪机沿路口矩形某条对角线向内监控（可安装在信号横臂灯杆上）；恢复原有模拟监控。

2、海天路勤政路口：卡口型闯红灯自动记录系统实时监测和监控四个方向所有车道；两台200万像素低照度高清枪机沿路口矩形某条对角线向内监控（可安装在信号横臂灯杆上）；社会面监控一套。

3、海天路北京路口：卡口型闯红灯自动记录系统实时监测和监控南、北、东三个方向所有车道；两台200万像素低照度高清枪机沿路口矩形某条对角线向内监控（可安装在信号横臂灯杆上）；社会面监控一套。
4、海天路智能卡口：高清智能治安卡口监控系统实时监测海天路双向过往车辆（含非机动车道）。
注：上述第3项因路口西侧延伸至西安路已列入计划，摄像机杆定位时及管道施工时应考虑尽可能重复利用。

二、技术要求

2.1、卡口型电子警察系统

卡口型电子警察系统要除具备电子警察的所有功能外，还具备卡口功能。能够对道路上行驶的车辆目标24小时不间断地进行监视，如实记录每个目标的特征信息，对违法车辆进行记录和抓拍，对正常通过的车辆进行记录，对监控范围内的交通事件进行检测，同时能通过网络向后端（指挥中心）传递数据。该系统综合了计算机视觉、人工智能机动车牌照模式识别、大型数据库管理等技术。要满足以下几个功能：

一是“全”对象监控：对通过监测区域的所有对象，包括机动车特征、机动车驾驶人、非机动车、非机动车驾驶人、行人，都能够清晰记录，同时对道路上机动车的多种交通违法行为进行抓拍，并依法进行处罚。

二是“全”行为监控：对道路上常见机动车的多种违法行为都能进行自动记录，包含违法闯红灯、压线、逆行、绿灯相位违法等，并依法进行处罚。根据需要可增加超速检测功能（必须采用地感线圈等合法的检测方式）。

三是“全”时间监控：系统能够24小时不间断监控，在任何条件下能够保持监控图像清晰。对通过外场设备记录下来的信息，不仅能够进行实时信息监控报警，还能通过查询和数据挖掘手段进行历史信息进行有效处理分析。

前端系统采用地感线圈加视频检测技术，对路口通行车辆进行检测，使用不低于百万像素CCD工业级高清摄像机采集图片，并抓拍车辆闯红灯及利用绿灯相位、非机动车道等违法通行的各种违法，自动生成闯红灯等违法车辆的地点、方向、车道、日期与时间等字符信息并叠加在拍摄的图片上。同时对所有行驶的车辆进行实时记录，车辆违法图片不得超过300K。使用1台200万像素CCD摄像机监管2个车道，3个车道则采用1台500万像素CCD摄像机监管的方式，更多车道的视情选择摄像机数量和类型。        

前端采用集图像采集、图像处理、号牌识别、断点续传、自动校时，视频检测等功能为一体的嵌入式设备，具备数据存储功能，存储时间不低于3天，应具备快速以太网接口、RS232/485接口，操作系统使用linux系统，内置1T企业级硬盘，每方向一台。 

前端根据路口需安装高清全景枪机，安装数量详见项目明细。

系统增加必需的辅助照明灯具（每车道一台），要防止眩光，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响驾驶员安全驾驶。在标注的适用条件下，机动车闯红灯捕获率应不小于98%，闯红灯记录有效率应不小于95%。

具体功能为：

1、绿灯期间的卡口功能：在非红灯状态下，能够完成对每一辆经过车辆的抓拍和车牌识别，准确地记录并存储，包含车牌和全景影像等信息。可清晰辩认机动车辆的车牌号码和车身颜色，并在图片上打印车辆经过时的时间（年、月、日、时、分、秒，精确到0.1秒）、路口（地点）、方向、车道（左拐、直行、右拐）等相关信息，每辆车辆包括一张全景图片和一张特写的车牌图片，车辆捕获率≥99%。

2、红灯期间的闯红灯功能：在红灯状态下，能够完成对闯红灯车辆的抓拍和车牌识别，能准确抓拍记录闯红灯车辆违法过程的连续彩色高清图片。系统应记录机动车闯红灯过程中三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。第一个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号、机动车车身未越过停止线的情况；第二和第三个位置的信息应能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和整个机动车车身已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码，提供清晰的号牌号码特写照片，具有证据的唯一性。图片清晰地记录违法车辆的车型、车身的彩色特征、车辆牌照及信号灯色，并在图片上打印车辆经过时的时间（年、月、日、时、分、秒，精确到0.1秒）、路口（地点）、方向、车道（左拐、直行、右拐）、红灯时间（精确到0.1秒）等相关信息。

3、高清录像功能：在红灯状态与非红灯状态下，每个高清摄像机能进行高清录像，录像的帧率可设置为每秒1-15帧（现设置为3帧/秒，录像的分辨率不小于100万）。

4、实时监控功能：能对过往车辆进行动态实时监控功能。

5、数据传输功能：要求路口与中心联网，路口信息实时上传。

6、设备检测与故障报警功能：系统具备设备检测功能，能以不超过五分钟的时间间隔自动巡检摄像机、检测线圈（能检测线圈断合功能）等设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态、并及时上报。

7、系统的自愈、恢复功能：系统全天候长期无人值守不间断工作，具有异常自动诊断（系统工作异常）及自动恢复功能。

8、车辆检测器具有灵敏度自动提升功能，能够检测高底盘车辆,车辆检测装置应具备容错功能，系统具备路口停电再来电后能够自动重启动。

9、系统能够记录被检测的每张机动车车牌识别结果，车牌图片，以JPEG压缩形式保存，图片与识别结果相对应。前端也要具备数据及视频存储（含高清全景枪机，高清摄像机）功能，时间不低于3天。

10、数据汇聚功能：无条件承诺并做到按照省厅“3.20”统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入市局现有的“3.20”系统平台，进行逐级汇聚，满足“3.20”工程建设应用需要。
2.2、高清智能治安卡口技术要求

高清智能治安卡口系统在任何气候条件下，能够对监控路面过往的每一辆机动车的前部特征图像、前排驾乘人员相貌特征和车辆全景图像进行连续全天候实时记录，计算机根据所拍摄的图像进行车牌自动识别，并能进行车辆动态布控，对被盗抢、违法黑名单、肇事逃逸、作案嫌疑车辆、违法超速车辆等违法行为进行实时报警，通过公安网络将各个监控点信息传送到公安数据处理中心，对处罚提供全景照片及车牌特写照片。有关操作系统、数据库软件优先使用linux系统、Oracle 10g或以上版本。

具体功能为：

1、车辆及人员捕获

在机动车通过时，运用车辆检测设备，系统能准确拍摄机动车特征图像,图片包括至少一张车头部分的高清晰照片，在照片中要可以清晰分辨车辆的牌照、车前部车况及驾乘员脸部特征等，并在图像中标明机动车通行数据,如时间、地点、车速、方向设备编号、防伪码等。在监控区域内行驶的机动车图像捕获准确率达99%以上。

卡口前端设备应能承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘等各种气候环境；各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调；设备应具有状态自检功能;优先采用集图像采集、图像处理、号牌识别等功能为一体的嵌入式设备。

高清摄像部分由高清摄像机、镜头、室外型防护罩及安装配件等组成。摄像机为高清工业级彩色网络摄像机，不小于500万像素CCD（Charge Couple Device）感光传感器（电荷耦合器件），图像分辨率不低于2592*2048，帧速率不小于20帧。具有光线控制、自动增益、白平衡选择、电子灵敏度提升等功能；具有浪涌保护和防雷击保护功能；具有开放或兼容的控制协议以及标准控制接口；平均无故障时间不低于1万小时。摄像机安装应减少或避免图像出现逆光，合理选择立杆及摄像机安装位置，使监视区域内无盲区，确保通过某个监控点截面的人和车辆留下痕迹，并能有效采集车辆图像。一般情况下，一台摄像机应能覆盖一个半车道，系统集成厂家应到现场进行勘察，确保摄像机对监控路面的全覆盖，特别是混合路面，要确保反向及跨车道行驶的情况下同样能够完整、清晰抓拍。对于带有隔离带的非机动车车道也要实现全覆盖和自动抓拍。摄像机必须与系统其它部分无缝联接，以确保系统兼容性。摄像机还应具备水印技术，输出图片应具备防篡改功能。

每个车道增加一台LED频闪灯，用于夜间录像，为了防止眩光并尽量降低能耗，采用频率大于50HZ的LED频闪灯，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响驾驶员安全驾驶。照明功率单车道不大于75瓦。

每台抓拍相机需要一台闪光灯用于抓拍照明。

车辆检测以线圈检测为主，视频检测为辅，当线圈出现故障时，应立即向中心发送线圈故障报警信息和手机短信报警，同时启动视频检测抓拍；线圈故障恢复后，停止视频检测抓拍。线圈车辆检测器可调灵敏度，响应时间小于5ms。

前端存储设备因传输线路中断或其他故障，卡口前端应能存储所采集的信息，存储容量不得小于3天，故障排除后应能自动上传，不得丢失信息。

200万像素低照度高清枪机用于监视交通状况，确保复杂气候条件下24小时监控内容清晰。
2、图像记录

系统拍摄的车辆及人员特征图像分辨率不低于2592*2048，并将图像以JPEG格式存储，车辆违法图片不得超过500K。车辆通过的信息写入相关数据库，并在图像中标明车辆通行数据，如：记录设备编号、防伪码、检测时间（年月日时分秒）、车牌号码、车牌颜色、车型分类、车身颜色、检测地点、检测车道信息、检测方向、车牌图片等信息。车辆号牌特写图片、车牌号码等车辆特征信息以及车辆通过卡口的时间、地点、车速、行驶方向等行驶信息存储时间不少于3年；监控图片信息存储不少于2年（采用JPEG编码格式，符合ISO/IEC1544∶2000要求）；视频图像信息存储不少于30天；系统具备高清录像功能，每台高清摄像机除了车辆抓拍外，同时还具备高清录像功能，帧率≥5帧/秒，录像夜间采用LED频闪灯补光（为了减少对司机的干扰，LED频闪灯的频率不低于50帧/秒，并与摄像机录像帧同步）。

3、车牌识别系统：对所记录车辆图片进行车辆号码和车牌颜色自动识别。
4、校时功能：本设计系统，24h计时误差不超过1.0s。

5、实时监控功能：能对过往车辆进行动态实时监控功能。

6、数据传输功能：要求路口与中心联网，路口信息实时上传。

7、断点续传功能：系统支持断点续传功能，当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。
8、设备检测与故障报警功能：系统具备设备检测功能，能以不超过五分钟的时间间隔自动巡检摄像机、检测线圈（能检测线圈断合功能）等设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态、并及时上报。

9、系统的自愈、恢复功能：系统全天候长期无人值守不间断工作，具有异常自动诊断（系统工作异常）及自动恢复功能。

10、车辆检测器具有灵敏度自动提升功能，能够检测高底盘车辆,车辆检测装置应具备容错功能，系统具备路口停电再来电后能够自动重启动。

11、系统能够记录被检测的每张机动车车牌识别结果，车牌图片，以JPEG压缩形式保存，图片与识别结果相对应。前端也要具备数据存储功能，时间不低于3天。

12、布控报警：系统须与现有卡口、卡警实现统一管理、布控、报警功能。 

13、平台接入功能：无条件承诺并做到按照省厅“3.20”统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入市局现有的“3.20”系统平台、违法处罚系统、市局图像综合管理平台、省厅320以及公安部缉查布控平台，进行逐级汇聚，满足“3.20”工程建设应用需要。

2.3、视频采集设备及安装要求 

2.3.1社会面监控：推荐大华DH-SD6980-HN  数量：2台。

摄像机
图像传感器
1/3" Sony Progressive Scan CCD

有效像素
1280(H)×960(V)

最低照度
0Lux (红外开启)

红外灯控制 自动/近灯/远灯/关闭

红外灯距离 ≥100米

白平衡
 自动 / 手动/ 自动跟踪白平衡

增益控制
自动 / 手动

信噪比
大于50dB

背光补偿 
开 / 关

电子快门
1/4-1/100,000s

日夜模式
自动ICR滤光片彩转黑

数字变倍
16倍

聚焦模式
自动 / 半自动 / 手动

镜头
焦距
4.5-81mm, 18倍光学

变倍速度
大约2秒(光学, 广角-望远)

水平视角
51.6-3.1度(广角-望远)

光圈数 
F1.6-F2.7

水平范围
0-360°连续旋转

水平速度
水平键控速度:0.1° -160°/s,速度可设

水平预置点速度:300°/s

垂直范围
-2°-90°(自动镜像)

垂直速度
垂直键控速度:0.1° -120°/s,速度可设

垂直预置点速度:240°/s

比例变倍
支持

预置点个数
255个

巡航扫描
8条

断电记忆
支持

一般规范
电源
AC 24V(DC 12V可选)

功耗
15W/35W 红外灯，加热器同时开启时

工作温度和湿度
 -30℃-65℃(室外)/ -10℃-50℃(室内)

湿度小于90%

防护等级
IP66(室外球) 4000V 防雷、防浪涌、防突波

安装方式
多种安装方式可选根据应用环境进行选择

尺寸
Φ229.6×381mm

重量
7kg 

可安装在信号灯或电子警察杆件上，具体根据路口而定

2.3.2、200万像素低照度高清网络摄像机，推荐大华DH-IPC-F728WP

1/1.5 CCD, 彩色0.1Lux/F1.2黑白0.01Lux/F1.2，有效像素1920*1080以上，帧率：》25fps，1路10/100M以太网口，支持SD卡存储；高清定焦镜头（焦距根据现场确定）

数量：8台。

2.3.3、200万像素高清抓拍摄像机
传感器：2/3  CCD；

同步支持抓拍和录像；

分辨率：不低于1600(H)*1200(V)；

帧率：≥25帧/秒；

识别功能：具备车辆号牌识别功能；

双码流视频编码：不低于1600*1200，帧率1～25fps（帧率可设置）；

电子快门：1微秒～125毫秒范围；

增益调节范围：0dB～50dB；

图像参数：视频/抓拍 独立控制参数；

图像加密：支持图片防篡改功能；

看门狗：支持软/硬件看门狗，解决设备死机问题；

时钟：支持高精度RTC时钟校验(RTC+NTP)；

图像旋转：硬件实现图像实时旋转90°或270°； 

支持协议：TCP/IP,RTSP,ONVIF，PSIA,SIP(28181),SDK；

OSD信息叠加：支持时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、车速、车长、车身颜色、违章信息、设备编号、防伪码、违法代码等；

网络接口：10/100/1000M自适应的RJ45以太网接口；

外部接口：HPCN36类型，支持LED频闪灯/爆闪灯3路组合同步光耦信号输出，1路同步光耦信号输入；

6路TTL信号输入；RS232串口抓拍1接口个,RS485接口1个；

本地存储：SD*1(8G/16G/32G/64G)；

过压防护：防雷防浪涌；

工作温度：环境温度-30℃~ +70℃；

工作湿度：10%~90%；

电源：DC 12V±10%；

功耗：≤15W（不含适配器）；

2.3.4 500万像素高清抓拍摄像机（用于电子警察及卡口）
传感器： 1" CCD；

同步支持抓拍和录像；

分辨率：不低于2592(H)*2048(V)；
帧率：≥25帧/秒；

识别功能：具备车辆号牌识别功能；

双码流视频编码： 2592*2048，帧率1～25fps（帧率可设置）；

电子快门：1微秒～125毫秒范围；

增益调节范围：0dB～50dB；

图像参数：视频/抓拍 独立控制参数；

图像加密：支持图片防篡改功能；

看门狗：支持软/硬件看门狗，解决设备死机问题；

时钟：支持高精度RTC时钟校验(RTC+NTP)；

图像旋转：硬件实现图像实时旋转90°或270°； 

支持协议：TCP/IP,RTSP,ONVIF，PISA,SIP(28181),SDK；

OSD信息叠加：支持时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、车速、车长、车身颜色、违章信息、设备编号、防伪码、违法代码等；

网络接口：10/100/1000M自适应的RJ45以太网接口；

外部接口：HPCN36类型，支持LED频闪灯/爆闪灯3路组合同步光耦信号输出，1路同步光耦信号输入；

6路TTL信号输入；RS232串口抓拍1接口个,RS485接口1个；

本地存储：SD*1(8G/16G/32G/64G)；

过压防护：防雷防浪涌；

工作温度：环境温度-30℃~ +70℃；

工作湿度：10%~90%；

电源：DC 12V±10%；

功耗：≤15W（不含适配器）；

2.3.5  控制主机

高可靠、低功耗，在户外恶劣环境下长时间可靠工作。

采用嵌入式操作系统Linux系统，支持断电恢复并自启动。

支持中心平台对前段控制主机进行远程管理、控制、设置各种参数、故障监测和远程升级。

支持中心服务器远程自动或手动校时，具备精确的时钟功能。在通信中断时或掉电时，能确保时钟统一。

具备图片、数据及视频（枪机、摄像机、球机）前端存储（中心通信中断或中心不能存储时，录像可保存3天以上，图片可保存45天以上）、断点续传（中心正常时）功能。

主要配置为：主处理器主频：≥2.0GHz （酷睿2双核T7300） 内存：≥4G  硬盘： 1T 3.5英寸SATA接口  工业电源。 

2.3.6  LED频闪灯（用于电子警察及卡口）
色温：6500～7000k；

频率：50Hz～60Hz自适应；

显色指数：85%；

LED芯片数量：48颗；

光照角度：25°；

瞬时功率：≥160W；

平均功率：≤70W；

频闪接口：1路频闪触发输入，多盏灯同步使用只需将输入线直接一一并接；

输入电压：AC 190-250V；

功率因数：≥90%；

工作温度：-30℃～+70℃；

工作方式：相机帧同步信号触发补光灯频闪；

灯具壳体材质：铸铝合金和钢化玻璃；

防护等级：IP66；

外形尺寸：287mm*237mm*132mm；

重量：3.3kg；

每车道一台，用于电子警察及卡口的夜间录像。

2.3.7  闪光灯（用于电子警察及卡口）
同步接口：1路抓拍触发输入

抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能

回电时间：<80ms，满足相机两张连拍需求

曝光指数：64GN

闪光持续时间：1/3000

防眩目处理：支持


闪光灯寿命：500万次以上

防护等级：IP65

电源供应：AC220±10%

工作环境温度：-30℃～+70℃

工作环境湿度：10%～90%（无凝结）

每台抓拍相机一台，用于电子警察及卡口的抓拍照明。

2.4、系统土建配套设施

本标书中提供的杆件、基础等参数仅供投标单位报价参考，投标单位应由有相关资质单位或注册人员进行设计，投标单位在签订合同后应提供完整的施工图纸。施工图包括路口设备布置、基础、杆件、接地、接线、装配、系统总体布置等，杆件、基础和紧固件等安装材料的强度应与悬臂、设备前端尺寸和重量相适应，并应适当考虑交通意外情况。所有基础施工应符合淮安市市政建设要求。

2.4.1.摄像机杆

2.4.1.1. 摄像机杆基本要求

采用悬臂式安装，摄像机安装高度（指摄像机等设备安装后由摄像机等设备的最低点至路面的垂直距离）不低于5500mm，立柱下口外径不小于Φ250mm、壁厚不小于6mm（高度≥7M、横臂长度超过9米的壁厚≥8mm），为八角锥形或圆锥形热镀锌钢管；杆体距地面300mm处应留有穿线孔，孔的上方应焊接防水檐，使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。悬臂与立杆相接处、杆件底部均应焊接固定法兰盘。杆件抗风等级应达12级。杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω。

2.4.1.2.基础基本要求

    基础采用C30钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求（具体根据经审批过施工图施工）。

灯杆基础：为钢筋混凝土式基础，尺寸约1500mm×1500mm×1500mm。

机箱基础：为钢筋混凝土式基础，尺寸约1000mm ×500mm ×600mm（长×宽×高）,地上高度不小于100mm.

其余要求应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）。

2.4.2.窨井

小窨井：用于设备杆件处及管道连接处手井用，井口面积不小于0.12m2，深度不小于300mm。底部留有渗水孔。

大窨井：用于设备机箱处及过街管道连接处用，井口面积不小于0.24m2，深度不小于400mm，底部留有渗水孔。

窨井中管道口到井底的距离不低于100mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖。绿化带中的窨井盖材质可采用符合相关标准的复合材料，其他必须采用球墨铸铁并配有防盗装配。

2.4.3.管道

路口过路管道可借用信号灯管道，其余管道由中标供应商负责。

2.4.4.机箱

    机箱应采取落地式安装方式并符合控制主机等设备的安装要求。

箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。信号机机柜内侧应设有存放设备布置图、接线图、维修记录等资料的存储盒，存储盒应能存放A4版面资料，厚度至少为20mm。箱体的防护等级IP55以上。

机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于100 mm2，并应设置接地标志。

在熔断器和电源开关处应有警告标志。

投标人所投电子警察控制机柜的锁芯必须为内正三角形（MS-820连杆传动锁），附设计图纸。


2.3.5.接线端子排

额定电压：300V。

额定电流：20A。

使用温度：-40℃ ~ +105℃。

耐电压：AC2000V/Min。

绝缘电阻：500MΩ.

位于机箱及灯杆的内部，必须用导轨或接线箱固定，具有防水，防盗，防潮，防漏电，防雷击等功能。

2.4.6.基础施工其他要求

投标单位负责施工期间的防火防盗及设备的妥善保管和生产安全工作，因投标单位责任所造成的火灾、失窃、设备毁损、人员伤亡等事故，由投标单位负责处理并承担相应的经济、民事责任。

施工用电由投标单位自行负责。

三、安装与服务

成交人须委派一支受过良好教育和培训的、有经验的技术支持与售后服务队伍，为本项目提供及时、全面以及本地化的技术支持和服务，保障本项目的正常运行。

3.1、工程安装

成交人须选派专门工程安装队伍，根据用户实际情况，提供现场勘测、选址、基础制作、现场工程安装调试等工作。工程安装中所有隐蔽工程须经随工验收并建立相应档案资料后方可进行与之相关的后续工程安装工作。

3.2、技术支持与售后服务要求

成交人须注重提高技术服务专业化程度和系统工程质量，并关注本项目售后服务质量，保障系统安全、可靠、高效地运行。

3.3、技术服务

投标人必须向项目单位承诺技术支持。为今后系统中主要设备、软件和通信网络的功能扩充提供终身免费技术支持（包括现场支持）。

3.4、保修与售后服务要求

所有设备及相关软件必须提供以下保修条件：

（4） 投标人必须对项目单位所提出的维修要求做出实质性反应，提供系统故障维修的运维策略（包括具体响应时间）。

（5） 投标人应详细列出保修方案和系统运行维护方案（考虑本地化服务等），一经应答将作为合同的一部分。      

（6） 设备保修期不少于三年，保修期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及设备维护。同时，投标人应提供保修期后保证系统运行三年以上的必要的备件。

3.5、备品与备件

投标人应提供随机易损备件，并提供随机易损备件详细清单和用于设备检修、维护、测试设备两套。

投标人应根据方案、设备需求及服务需求等部分章节的需求制定其详细的备品备件方案，并详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。该方案将作为判断投标人技术支持与服务质量的重要因素之一。

四、技术培训要求

对于投标人在本项目中提供的所有硬件、设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

投标人需提供控制系统原产地培训，2人，一周，含交通、食宿、相关证件手续费等。

采购人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

培训费用（含食宿/交通费）单列，并计入总价，同时应提供分项的细项报价。

培训方案作为评判整体解决方案优劣的重要因素之一。

五、验收测试

投标人应在成交后根据本技术规范书、投标技术应答书、合同技术协议书等技术文件编写关于本项目各系统的测试验收大纲和测试方案。

投标人应提前于验收测试时间两周提供详细的验收测试大纲，大纲应提供所有验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得小于本技术需求要求。

本项目工程验收为竣工验收。安装调试结束并稳定运行后进行系统竣工验收。

六、文档要求

成交人在项目过程中和结束时应向用户提交的技术文档包括但不限于以下几方面内容：

（6） 技术文件

成交人必须向项目单位提供所有设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（7） 工程实施计划

包括：运输、交货地点、测试、到货验收、隐蔽工程随工验收、设备安装调试、系统联调、系统初验及系统试运行。

（8） 设备配置计划

投标人将对所集成的系统提供一个完整的设备配置计划，包括设备连接图、配置图和配件清单。

（9） 安装手册

投标人应当提供所购软件、硬件设备的安装指南，设置参数。

（10） 系统测试，验收文档

投标人应提供针对项目特点的、利用专用测试设备的系统测试和验收方案、并提供相应的系统测试和验收文档。验收时需收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成的系统进行综合评估。

所有的设备技术文件必须提供说明书和电子文档。投标人在应答时必须列出整个实施过程中所产生和需向用户提交的详细文档清单，包括文档提交的计划安排。

七、其他要求

7.1、投标人成交后，设计施工图应经市政管理部门、园林绿化部门及其它相关行业管理部门的认可后，方能施工。

7.2、投标人需将设备的安装、施工设计（包括图纸设计），设备的运输、安装、调试，系统试运行、基础施工、绿化赔补费、首次测速标定费、等所有可能发生的费用计入投标总价，业主不支付投标价以外的任何费用。

第二章   投  标  文  件  格  式
项目名称:

项目编号:
投 标 人：
二0一四年    月    日
尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函格式

致:淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）
根据贵方项目编号         投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，我方愿以第一标段投标报价为（大写、人民币）         元（RMB￥     元）、第二标段投标报价为（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。
（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
（4）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间交货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称:                    （公章）

地址:          邮编:          

电话:          传真:          
投标单位代表姓名（签字）:       
职务:                                 日期:      年  月  日

二、开标一览表（按标段填写）
	项目名称
	

	投标保
证金
	金额（大写）:
投标保证金形式:

	投标报价总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	供货时间
	合同签订并经见证后     日内供货安装到位。

	投标文件

份数
	正本:     份     副本:     份


投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字：               

注:
（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。
（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

三、投标报价表（按标段填写）
	序号
	货物名称及商标名
	原产地及生产厂名
	单价（元）
	数量
	内陆运输及保险费等（元）
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    元
	


投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字：               

注：

（1）所有价格系有人民币表示。
（2）第4栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。
（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。
（4）价格应按照投标人须知第10条的要求报价。

四、技术规格响应偏离表
（根据招标文件第一章第五部分要求的内容逐条填写，按标段填写）
	序号
	招标货物型号、规格

和技术参数
	投标货物型号、规格

和技术参数
	是否

偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：     （加盖公章）     

法定代表人或其委托受托人签字：               

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章。按标段填写）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

第一标段

1、投标人提供营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

2、投标人提供税务登记证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

3、投标人提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）。
4、投标人提供所投信号灯具有公安部权威部门检测报告（有效期内）（复印件加盖投标人公章，必须提供）。

注:
1、上述1-2条所有原件中标供应商必须在签订合同时提交采购人审查，中标供应商未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是评标委员会对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。
第二标段：

1、投标人提供营业执照（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

2、投标人提供税务登记证（复印件并加盖投标人公章，必须提供）；

3、投标人提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）。
4、投标人提供所投产品具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的闯红灯自动记录系统检测报告（GAT 496-2009，有效期内）（复印件加盖投标人公章，必须提供）。
注:

1、上述1-2条所有原件中标供应商必须在签订合同时提交采购人审查，中标供应商未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是评标委员会对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。
七、投标人参与综合评分时需提供的证明文件
第一标段：

1、投标人提供所投信号机、信号灯所具有的节能产品证书（复印件加盖投标人公章，如果有的话）；

2、投标人提供所投信号机、信号灯所具有的环保产品证书（复印件加盖投标人公章，如果有的话）。
3、投标人提供所投信号灯（所有规格）、杆件、机柜的生产厂家、型号及技术参数（或规格）的相关材料（复印件加盖投标人公章，原件备查）。
4、路口施工方案（格式由投标人自定，加盖投标人公章）
5、投标人根据评分标准“3、技术方案及功能”中的“3、施工图纸”的要求提供相关图纸（格式由投标人自定,加盖投标人公章）。
6、投标人根据评分标准“4、公司资质及业绩”的要求提供下列材料：
（1）ISO质量体系认证证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（2）安全生产许可证证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（3）建筑智能化专业承包或电力施工总承包资质证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（4）投标人针对本项目的项目组成人员中具有机电、市政、公路、通讯专业工程中任意一个专业的建造师证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）
（5）投标人自2011年以来做过单项金额在40万元及以上的交通信号灯工程（必须和公安交警部门签订并提供合同原件）。
7、投标人根据评分标准“5、质量保证及售后服务”的要求提供相关服务承诺（原件，加盖投标人公章）
8、培训方案及验收方案（格式由投标人自定，加盖投标人公章）
第二标段：

1、投标人提供所投控制主机所具有的节能产品证书（复印件加盖投标人公章，如果有的话）；

2、投标人提供所投控制主机所具有的环保产品证书（复印件加盖投标人公章，如果有的话）。
3、投标人根据评分标准“3、技术方案及功能”中的“3、施工图纸”的要求提供相关图纸（格式由投标人自定,加盖投标人公章）。
4、卡口式电子警察整体设计方案（格式由投标人自定，加盖投标人公章）。
5、路口施工方案（格式由投标人自定，加盖投标人公章）。
6、投标人根据评分标准“3、技术方案及功能”中的“（4）路口施工图纸”的要求提供相关图纸（格式由投标人自定,加盖投标人公章）。
7、投标人根据评分标准“4、公司资质及业绩”的要求提供下列材料：

（1）ISO质量体系认证证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。
（2）投标人具有安全生产许可证证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。
（3）投标人具有安防工程企业资质（或安全技术防范工程）证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（4）投标人建筑智能化专业承包资质证书（复印件加盖投标人公章，原件备查）。
（5）投标人所投产品具有公安部颁布的视频检测方式的检测报告（复印件加盖投标人公章，原件备查）。
（6）投标人提供若是江苏省公安厅经省级机关采购中心招标（采购编号：SJC2010 070266）入围的12家供应商的相关证明材料（复印件加盖投标人公章，原件备查）；若并非上述厂家但使用上述厂家产品的提供该厂家的授权书（原件）。
（7）投标人提供自2011年以来一次性完成合同金额在100万元及以上高清闯红灯自动记录系统的（必须和公安交警部门签订并提供合同原件）
8、投标人根据评分标准“5、质量保证及售后服务”的要求提供相关服务承诺（原件，加盖投标人公章）
9、投标人提供或分公司的营业执照（复印件加盖投标人公章）。
八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）
示范格式一                 

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                   投标人：            (盖章)
                      日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二
授权委托书
致淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：            
法定代表人：          

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心（政府采购中心）组织的（项目编号:HAZC2014060444）淮安市公安局交巡警支队交通信号控制与管理系统采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    

                                日期：       年      月    日
注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
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☆ 图为**路口顶管示意图
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