项目需求书
第一包：
一、招标内容
本标段共计采购204套高清视频监控设备，包括不低于200万像素CCD高清彩色监控摄像机、高清电动变焦镜头、摄像机防护罩、室外云台、工业级光纤收发设备、工业级交换机、防雷设备及线缆等相关配套设备材料的采购、安装调试、运维管理，以及配套基础设施工程部分的施工、维护等。
采购的设备中60套设备在市内六区路口选点安装,50套设备在高点建筑安装，全部为动点云台设备；94套设备在快速路东南半环路段选点安装，其中云台动点设备36套，固定安装设备58套。
二、设备清单：
1、视频监控设备清单：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	不低于200万像素高清摄像机
	2/3英寸逐行扫描CCD高清摄像机 ；
最大图像尺寸：1920x1080，应实现在FULL HD 1080P分辨率下的实时图像，不能产生视觉影响，需得到用户认可；
帧率50Hz:25fps (1920x1080)，60Hz:30fps (1920x1080)；
采用H.264协议；
支持SD/SDHC卡本地存储；
支持三码流；
支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境；
支持背光补偿、强光抑制、宽动态、透雾、电子防抖等功能；
RS485接口1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议；
最小照度要优于0.1Lux @(F1.2,AGC ON)；
支持报警接口。
	204
	台

	2
	不低于200万像素高清电动变焦镜头
	不低于200万像素；
光圈：自动，针对高清监控设计，适合道路监控环境；
配合前端摄像机使用，不能产生视觉影响，需得到用户认可；
镜头版面规格不小于2/3英寸；
最小焦距：≥10mm ；
变焦范围：6倍及以上
接口：C；
支持预置位功能。
	204
	个

	3
	室外直流变速云台
	全天候环境设计，IP66防护等级，整体采用抗风结构设计，涡轮涡杆传动，云台稳定性高，掉电自锁功能，标配一路视频，可定制多路视频，可根据需求升级为网络云台，铝合金精铸外壳，采用隐蔽走线， 360°无限位连续旋转，支持RS485角度回传和角度控制功能。
供电电压：AC24V±15% 50/60Hz；
具有OSD菜单和远程升级功能；
水平旋转角度：0°～360°(连续旋转)，水平速度范围：0.1～50°/s；
垂直旋转角度：顶载：－80°～＋60°，垂直速度范围：0.1～25°/s；
通讯接口：RS-485；
通讯协议：Pelco-P,Pelco-D；
通讯波特率： 1200/2400/4800/9600 bps；
预置位：可设置≥120个；
角度回传功能，角度控制功能；
与护罩中设备的通讯方式：电平控制、UART控制或RS-485控制；
最大载重：≥15kg；
自重：≤9kg。
	146
	台

	4
	室外全天候防护罩
	气压支撑杆辅助前开式顶盖，内置可调节摄像机安装板，内置加热风扇自动温控电路，雨刷自动停边设计，护罩坚固耐用，密封性好，防水，耐高温，抗腐蚀，适用于各种室外环境。
供电电压：AC24V(±10%)/AC220V(±10%)；
外型尺寸(mm)：不大于740(L)×235(W)×190(H)；
材料：主体:铝合金及压铸铝、视窗:光学玻璃
恒温控制温度：加热器ON:5℃±5℃;OFF:15℃±5℃，风扇ON: 40℃± 5℃;OFF: 25℃±5℃；
防护等级：IP66。
	204
	个

	5
	工业级光纤收发器
	工业级产品，支持冗余电源输入，适用于不同应用环境；
低功耗无风扇设计；
宽温湿度范围：工作温度- 40ºC～+80ºC ，相对湿度5%～95%（无凝露）；
良好的电源隔离和接口保护；
以太网交换技术，基于存储转发模式；
以太网接口10/100M自适应，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接；
具备SNMP协议，可被中心平台设备管理系统进行网络管理；
光接口参数：线路速率：100Mb/s，发送波长：1310nm、1550nm、850mm，光纤接头：SC/ST/FC/SFP，发送功率：-5～-12dBm，接收灵敏度：优于-34dBm；
电接口参数：接口速率：10/100Base-T自适应，全/半双工模式，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。接口类型：标准RJ45（带屏蔽），标准：符合IEEE802.3，802.3u，802.3802.3x，802.3af;
提供方向电压输入保护;
典型功耗：≤2.5W（百兆）。
	60
	对

	6
	工业级交换机
	工业级交换机
	36
	台

	7
	辅材1（地面设备安装用，含防雷设施及安装支架等）
	辅材1（地面设备安装用，含防雷设施及安装支架等）
	154
	套

	8
	辅材2（高点设备安装用，含支架、配电设备箱、电表、取电及至项目维保结束期间的电费等）
	辅材2（高点设备安装用，含支架、配电设备箱、电表、取电及至项目维保结束期间的电费等）
	50
	套

	9
	系统集成费
	设备费*10%
	1
	项

	10
	一年运维管理服务费
	设备费*10%
	1
	项

	11
	税金
	（设备费+系统集成费+一年运维管理服务费）*6%
	1
	项


2、配套基础设施工程部分清单：
	序号
	施工项目
	数量
	单位

	1
	监控杆1（高8米，横臂1.5米，1个0.1米支架）
	60
	根

	2
	监控杆2（高8米，2个对向1米横臂，3个0.1米支架）
	22
	根

	3
	与标志杆连接件（高约1米,2个支架）
	14
	个

	4
	杆体设备箱（700×500×200mm³）（含箱内电器）
	60
	个

	5
	地面设备箱（800×510×400mm³）（含箱内电器）
	34
	个

	6
	监控杆基础
	82
	个

	7
	原杆体拆除（含基础）
	31
	根

	8
	原地面机箱拆除（含基础）
	31
	个

	9
	检查井1（Ф50）
	120
	座

	10
	检查井2（Ф80）
	10
	座

	11
	管线施工1（含Ф100ABS管）
	1800
	米

	12
	管线施工2（含Ф50ABS管）
	700
	米

	13
	电源电缆（VV22 3*2.5mm²）
	10000
	米

	14
	电源线（RVVP 3*1.0mm²）
	4000
	米

	15
	光纤（单模4芯）
	3400
	米

	16
	网线（室外6类阻水网线）
	4000
	米

	17
	蛇皮管
	500
	米

	18
	供电连接施工
	96
	处

	19
	融纤盒及配件
	60
	套

	20
	破路赔补（按每平米585元报价）
	50
	米²

	21
	破石材赔补（按每平米682元报价）
	150
	米²

	22
	破彩砖赔补（按每平米159元报价）
	200
	米²

	23
	破绿化赔补（按每平米150元报价）
	600
	米²

	24
	电力初装（含电表）（按每点10000元报价）
	10
	点


3、保险费：
	序号
	施工项目
	数量
	单位

	1
	保险费（2年意外险，赔偿额度200万元）
	1
	项


注：1、配套基础设施工程部分为综合单价招标，综合单价包括但不限于材料设备费、生产加工费、运杂费、装卸费、检测费、保险、利润、税金，以及质保期内的售后服务，一年运维和其它一切不可预见费用等满足甲方要求的全部费用。按清单计算总报价，作为投标报价。
2、清单中赔补部分的单价按招标方提供的参考价格报价，工程结算的数量及价格，最终按照实际发生费用结算支付。
3、清单中工程量由勘查设计单位逐点勘查后的估算数量，工程结算数量变化时，综合单价不变，付款结算以项目完工监理单位确认并甲方认可的实际工程量为准。
4、招标方提出的采购数量发生变化时，中标方对此完全同意。
三、技术要求
1、基本要求
(1)项目经理1名、安全项目经理1名，均应为投标人单位职工。
合同签订前外地施工企业项目经理必须具有进津建筑业注册建造师备案证书（有效期内）。
(2) 合同签订前外地施工企业必须具有外地进津建筑业企业备案通知书（在有效期内）。
(3)本招标文件所招设备必须能够接入天津市公安局公安交通管理局的中心平台系统，设备安装完毕后提供室外设备安装位置的地理经纬度信息。
(4)投标人必须严格按照招标文件的要求提供成熟的全新原厂产品。
(5)本招标文件所提供系统各功能及设备指标为基本要求,投标人也可根据招标文件的要求，提供相应的解决方案和设备配置。
(6)投标人所投产品的安全性能方面应符合国家标准或国际标准。
(7)投标人能按时、保质、保量供货，并在规定的时间内安装调试完毕。
(8)投标人在天津地区具有良好的售后服务和相应的技术保障机构。
(9)投标人应提供详细技术方案，工程实施方案以及技术培训、验收、售后服务方案。
(10)投标人应结合监控设备安装、调试、验收的相关标准及安全施工的要求，提供详细的工程实施方案，工程实施方案中应包括工作流程图、工程计划、安全保障措施（含反光锥桶等安全设施配置数量及不同道路的设置方式）、人员和车辆组织等。
(11)投标人应提供详细的售后服务方案和培训方案。培训方案中应根据设备特点和易发故障现象等，提供培训内容、培训计划和考试内容。
(12)投标人应免费提供4套与中标产品完全一致的不低于200万像素监控设备整机（包含高清彩色监控摄像机、高清电动变焦镜头、摄像机防护罩、室外云台、工业级光纤收发设备、防雷设备及线缆等相关配套设备材料），供招标方应急时使用。
(13)投标人应另外配备一定数量的替换设备及相应的关键部件、材料，以供质保期内免费维护使用，保证设备故障在24小时内解决。同时提供详细的部件、材料清单，包括单价和数量。
(14)投标人为本项目所使用设备的集成厂家，应承诺根据招标方的要求，所提供系统软件终身免费升级服务。
(15)投标人所投产品的操作系统应提供正版软件证明，保证招标方在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标人提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。
(16)工程建设中所用材料、线缆、辅材及施工工艺等须满足设备正常、安全工作所需，并提供产品检验报告、合格证书。
(17)投标人应承诺无偿提供技术和人员，配合招标方完成与其它设备或系统的联调工作。
(18)投标人为本项目所开发的应用软件，应能根据招标方的要求进行修改，以达到最终使用要求。
(19)投标人中标后须签订相应的保密协议。
（20）投标人须对外场设备（含配套基础设施）购买2年累计赔偿总额度及单次事故赔偿额度均不少于人民币200万元的意外保险，当出现外场设施、设备造成施工单位或第三者的人身伤亡或财务损失时，由中标方负责办理理赔赔付。保险费用计入投标总价。
（21）本项目为交钥匙工程，工程建设中所用材料及施工工艺等须满足设备正常、安全工作所需，设备调试合格后的落地图像应符合本招标文件的技术要求。
三、功能要求
1、高清视频监控前端设备要求
前端采集设备是整个高清视频监控系统的原始信号源，要求投标人在满足基本设备指标的前提下选用图像性能、效果最好的产品，以保障原始信号源的品质。
系统应具有良好的性价比和较强的可扩展性，采用通用标准协议。
高清视频监控摄像机不低于200万像素，视频帧率不低于每秒25帧，具有图像抗干扰性能力，以保证原始信号源的品质。设备应适应昼夜工作环境，具有较高的灵敏度，能够在较低光照环境下工作，白天和夜间的视频监控图像质量能够满足招标方感官上的判断要求。设备采用高性能逐行扫描CCD，捕捉运动图像无锯齿，支持数字宽动态，支持3D数字降噪。设备具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。设备支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境。设备具有准确的预置点及看守位等控制功能，可以进行预置点编程，系统支持预置点多种调用方式。设备可最大支持20路同时访问，支持GB28181协议。
2、设备安装要求
（1）投标人所投设备的外部线缆应在钢结构杆具或引桥管线内连接，暴露在外的线缆应采取加装套管、封堵等保护措施。在高点建筑安装的设备需根据现场情况定制安装支架和供电设备箱、电表等，做好牢固安装和取电施工，并负责支付至项目维保结束期间的电费。
（2）物理结构性能要求：
系统各部件表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐层，金属零件不应该有腐蚀。
3、配套基础设施工程部分施工要求
配套基础设施工程部分包括监控杆的制作、设备箱的制作、基础土建、管线敷设、检查井及杆件安装等。
本项目工程部分允许投标人委托具备资质、资格的单位进行承建，金属杆件及附件的加工制作委托单位，在项目实施过程中必须提供原材料合格证明及每一批次钢构件的检验报告及出厂合格证。
设备杆体及配套基础部分的设计规格、尺寸、制作工艺、施工标准等均应符合天津市公安交通管理局已建项目基础设施工程的标准及要求。中标方需按照上述要求提供由具备资质的设计院设计的杆体结构及施工图纸，需得到招标方及监理方的确认后方可制作，并严格按照图纸要求进行制作与施工。监理方、建设方按设计图验收，中标方不得擅自改变设计内容，如确需调整的，应事先取得设计和建设方的允许方可进行变更。
对于所有用于工程的钢筋、杆件、预埋螺栓、法兰盘、井、盖、管等工程材料、近期抽检报告部件，均应进行进场报验，同时提供相关质量证明文件，对于有关规定需监理见证取样进行复试的工程材料，还应取得复试合格报告后才允许用于工程，严格按照设计图纸的要求进行施工。混凝土浇筑施工前，施工单位要上报隐蔽验收报验资料及浇筑申请，报混凝土配比单，由监理方组织有关单位进行基础尺寸测量签证，对钢筋、预埋螺栓、模板等工程进行隐蔽验收，验收通过后方可进行混凝土浇筑施工。
中标方在对监控杆体供货时按照工程管理的有关要求，提供原材料质量证明，提供焊接、防锈防腐涂层的检验报告。监理方组织有关单位共同对各批次监控杆进行验货，质量验收内容包括技术资料、试验资料、制作检验合格证明和现场检验。按照正规工程完善工程资料。
施工中采购的线缆性能应符合国家相关标准要求，并提供产品批次检验报告，附出厂检验报告（质保书）、合格证。成品电缆护套上应有制造厂厂名，产品型号及额定电压的连续标志，标识的字迹清晰，容易辨认，耐擦。护套上应清晰地印有“3C”认证标志标记、“3C”认证标志认证编号等。　　　　　　
中标方必须逐点进行现场勘查，做好定位标记，并根据现场实际绘制施工图纸。
中标方应提供完善的安全施工措施，施工过程中要严格遵守安全施工相关规定，在施工过程中出现的任何安全事故责任均由施工方承担。
根据交通管理工作实际需要，如有特殊要求，应按要求制作或施工。
质量保证期：不得低于国家有关规定。
本工程执行的规范（不仅限于以下标准规范）：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002（2011年版））、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50205-2002）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《建筑工程施工质量验收资料管理规程》（DB/T29-209-2011）等。
工程技术要求： 
（1） 杆体制作与安装
杆体生产企业需具有专门生产杆体的能力，杆体钢材材质为Q235B，符合GB-700的要求；焊条为E43型；钢架承受荷载标准值为：恒载20.0Kg，基本风压：0.55KN/m*m；钢架支座处的各连接焊缝均为角焊缝；钢架经彻底除锈后做热镀锌防腐处理，防腐年限达20年；横杆与立杆的连接采用8.8级摩擦型高强螺栓，螺孔采用钻孔；疲劳寿命：20年。
（2）杆体设备箱制作
杆体设备箱采用热镀锌材料制作，板材厚度不小于1.5mm，防护等级不小于IP33。箱体内电气设备应符合国家相关电气产品标准，并满足设备使用要求。杆体设备箱与设备杆体配套使用，采用抱箍固定的方式固定于杆体立杆处，距地距离5m。同时，设备箱的外形、结构设计、材质、制作工艺、电气配置等的相关要求按照天津市公安交通管理局已建项目基础设施工程对设备箱体的要求标准。箱体外形尺寸为700mm×500mm×200mm。
箱内配置1个空气开关C10、一个不少于三孔工业级插座，需采购国内主流品牌电器。
设备箱在制作前，设计图纸需得到招标方及监理方的确认。
（3）地面设备箱制作
设备箱用于安装市政供电的接入设备及通讯传输电器元件, 采用铝合金材料制作，板材厚度不小于2毫米，必须能够适应全天候工作条件。箱体防护等级不小于IP65。箱体外形尺寸为800×510×400mm³。
箱体内电气设备应符合国家相关电气产品标准，并满足设备使用要求。箱内配置1个主控开关C20、2个分控开关C10、一个不少于四孔工业级插座，以及保险、防雷、漏电保护器等电器，需采购国内主流品牌电器。
机箱防护门锁采用铸铝材质，锁具做到防撬、防砸，一把钥匙配套一台设备箱（另提供2把备用钥匙）。
设备箱在制作前，设计图纸（含外形、内部结构、内部配线及基础结构、装配等）需得到招标方及监理方的确认。
（4）与标志杆连接支架制作
支架为钢结构，经防锈、防腐处理，与标志杆顶部连接紧密，能够满足支撑两台带云台摄像机承重要求。支架在制作前，设计图纸需得到招标方及监理方的确认。
（5）基础施工
所有基础应严格按照设计要求进行施工。施工前，必须依据设计图纸和甲方现场交底的控制桩点进行基础位置的复测，并按施工需要放线，要避开可能造成视线阻碍的构造物、高压线等。如遇地下管线或特殊情况达不到基础深度时，应采用应急变更基础，或对杆基础桩点进行变更，但需经甲方认可。
基础采用明挖法施工，基底至老土持力层，地基承载力特征值fak=50pa。浇筑混凝土基础应按相关标准要求立模、配筋，混凝土强度等级为C25，钢筋为Φ～HPB300级^～HRB335级。施工完毕，基坑回填用3∶7灰土分层夯实，监理旁站回填过程。浇灌混凝土时必须进行振捣，无论采用人工或机械振捣都应按层依次进行，捣固应密实，不得出现跑模，漏浆等现象。混凝土浇筑完结后应避免被阳光直晒，混凝土强度必须达到设计要求的80%以上方能在其上面进行下一道工序。
各种基础施工完毕后，应在相应位置做好标记，并采用保护措施，避免绿化或其他作业施工时损害或敷埋，为安装各项设施创造条件。
要求所有基础配备螺丝，且要有盖形螺母，型号符合国标要求GB 923-88或者GB923-76。
基础穿线管采用聚乙烯管。
基础必须按照要求，做可靠接地处理，接地电阻值达到设计要求。
（6）管道施工
监控设备的电源电缆、光缆等传输线缆，采用地下线缆管道敷设，管道及检查井按照设计单位提供的勘查设计图进行施工。管道管材选用Φ80ABS及Φ50ABS工程PE管材质，不具备开挖施工条件的地方，可采用非挖掘顶管方式处理。线缆管道上方覆土深度50cm以上，如遇过路、过建筑物等情况，应加设保护措施，以防止管道受力、碾压等情况对管道及线缆产生伤害。地表以上部位线缆均线敷设于设备杆体及设备箱内。管线沿途检查井井壁、井底需用砖砌成，井壁内侧需用水泥砂浆抹平，所安装的井框盖上井盖后要与步道砖上面或地面齐平，在电缆井的相应方向、相应位置处预留下线管进孔。
管道施工完毕，并经验收合格后应及时回填，先将胸腔部分回填。回填前应将管沟清理干净，木料、草袋等物不得留在沟内，排除沟底积水，严禁带水回填，以免出现“弹簧土”。认真做好回填土的密实度检测工作，只有当上一层土检测合格后方可进行下一层土的回填。要求管道两侧不低于95%，管顶以上50cm范围内不低于85%，50cm以上按路基要求回填。
管材的质量及技术要求应符合国家建材行业标准JC/T1009-2006。
利用已有管道穿线施工要保证原有线缆的完好性。
敷设好的所有管线应保持畅通，无阻塞，检查井内无渣土和淤泥。
检查井井盖应具有如下特点：抗压能力强、防盗、与路面结合好（保持井盖与路面在同一平面上）。井盖盖面字样可根据甲方要求定制。
（7）线缆敷设
本工程电源电缆采用多支铜芯、屏蔽线缆RVVP（线芯标称面积为不小于1 mm²的三芯线）及VV22（线芯标称面积为不小于2.5 mm²的三芯线）；数据传输采用4芯单模光纤及6类UTP室外阻水网线。
在路口安装的设备的穿线方式为：由路口地面设备箱至杆体设备箱敷设VV22 3*2.5mm² 电源电缆1根，单模4芯光纤1根；由杆体设备箱至设备安装位置敷设RVVP 3*1.0mm² 电源线2根，UTP6类室外阻水网线2根。
在快速路安装设备的穿线方式为：由地面设备箱至杆体设备安装位置敷设RVVP 3*1.0mm² 电源线3根，UTP6类室外阻水网线3根。
所有线缆末端均统一预留冗余长度3m，管道井内电源线预留冗余长度1.5m，设备箱内线缆预留冗余长度3m。
线缆敷设完毕应检查并保证连通性良好。
（8）供电工程
路面监控设备的供电是以路口为单位统一供电。施工路口有地面设备箱的，已由其所属路口信号机设备箱中提供AC220V±44V，50Hz±2 Hz的电源连接至路口地面设备箱，中标方需完成新敷设电源线的供电联接施工；施工点位无地面设备箱的，需完成信号机箱至新敷设电源线的供电联接施工。
快速路视频监控设备的供电取于每根监控杆下配置的一个地面设备箱。安装点位为原项目建设点位的，需恢复原有电源，提供AC220V±44V，50Hz±2 Hz的电源连接至路口地面设备箱；新建点位需就近取电敷设电缆，将AC220V±44V，50Hz±2 Hz的电源连接至地面设备箱。
要求做好供电连接施工，电源供至杆体设备箱,以保证新安装监控设备的正常用电，并做好接地、防雷措施。供电施工须由具有专业资格的人员进行操作，不允许无证上岗。
（9）原有杆体及地面机箱拆除
本项目在快速路选取的监控设备安装点位，如有原监控杆体、微波设备杆体及地面机箱的，需完成拆除（含基础）更换施工。
（10）破路赔补与电力初装
施工中破路（包括路面、石材、彩砖、绿化等）赔补及电力初装（含电表）费用，招标方按实际发生费用与中标方结算支付。
4、运营维护管理服务要求
（1）系统设备维护要求
中标方派驻2名专职维护人员，保障前端监控设备的正常、稳定运转，并配合相关部门完成各系统的升级工作；如发现系统、网络和通讯等设备故障，对本系统范围内的设备按照服务要求及时修复，并及时通知相关责任人，建立完备项目档案和维护记录。
（2）例行巡检要求
1）每日由专人对本系统范围内所涉及的各系统及设备进行巡检，以保障设备运行正常并整理归档巡检结果；
2）按服务要求制定巡检计划，巡检外场监控设备状态；
3）按时填写巡检结果；
4）对巡检异常均在故障处理系统上报障；
（3）人员要求
中标方在7*24小时内派驻现场系统维护人员。
派驻的维护人员应能处理各种软、硬件故障，至少有一人具有相应的资质（派驻的系统维护人员均须为中标方的正式员工）。
（4）车辆要求
中标方在7*24小时内派驻维修巡查专用车（须为中标方自有车辆。）
（5）服务质量要求
1）中标方应7*24小时在现场派驻技术人员协助解决各种系统故障，根据系统故障的程度提供不同的响应时间和故障排除时间：
	故障程度
	响应时间
	故障排除时间

	硬件故障
	立即
	≤1小时通知相关责任人

	软件故障
	立即
	≤2小时

	系统紧急故障
	立即
	≤1小时


2）对本项目涉及的设备进行1年4次（即每季度一次）的定期检测、评估、可预防性的对设备进行检测，并且出具评估报告及时向用户方汇报设备运行状态，报告由用户方确认，双方存底备查。任何故障的维修响应时间为全天24小时。
3）在用户因其它项目建设，提出协助请求时（如系统切换、调整网络结构、线路迁移等），服务提供商必须派专业技术人员到现场监控设备的运行情况和做相关配合工作。
四、其他要求
1、工程要求
中标方提供设计方案、系统配置方案和报价书。
中标方应对本招标文件的技术要求一一答复。
中标方应按招标文件要求提出的建设方案给出详细的报价。清单中应包括每一细项的中文或英文名称、编号、单价、数量、总价，报价应按单项报价。
中标方应提供满足系统维护所需的工具。维护工具应列出分项名称、规格、数量及单价。
中标方应对系统的备品备件提出详细的建议配置清单及单价，并予以说明。
2、系统检测
应用系统上线、升级实行审验测试管理制度。中标方对拟上线的应用系统应当进行功能、性能、技术路线和运行环境的符合性测试，审查相关技术文档，提出优化和调整意见，对符合要求的，经招标方批准并通过质量监督部门检测合格后准许进行测试上线运行与升级。
3、技术文件
中标方应向招标方提供详细的系统设计方案。
中标方应向招标方提供详细的系统测试方案（包括测试计划、测试设备、功能测试、性能测试等）。
中标方提供的主要设备均应符合规范标准，并具有相关单位提供的产品检测报告。
中标方提供完备的使用指南、维护手册和各种设备的全套技术文件，包括硬件设备技术文件和系统软件文件、安装测试文件、维护和操作文件，以及招标方认为必要的相关技术文件。
设备配置说明要包括详细的技术性能、工作原理等。
中标方提供各类验收（包括：产品检验、现场验收、工程初步验收以及系统验收）项目的指标、测试内容和方法。
技术文件内容要与所提供的设备一致，在系统验收前，由于软、硬件的修改导致文件的任何修改，投标人均应再提供修改更正或补充文件。
中标方应提供技术文件的编制依据和遵循的标准。
4、培训
中标方提供不少于20人周的技术培训，培训内容包括系统的使用、维护及相关领域前沿技术，具体内容（包括：培训内容、地点、人员、时间等）根据招标方的需求商榷后制定。参与培训人员由招标方指定，培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常故障排查及设备维护等能力，并通过由招标方或其它组织单位的相关内容考试。
5、验收要求
系统完成集成，同时要求的应用软件开发完成后，中标方应配合整个系统进行联调并进行详细的测试，测试结果需满足招标文件所要求的各项指标，项目完成初验。
系统初验合格后进入试运行，试运行期为三个月。在试运行期间，如出现硬件故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算。
中标方应拟定验收计划和验收内容，并应形成正式文件，供招标方确认，招标方有权进行必要的修改。
系统试运行正常结束后，由招标方申报政府采购中心组织验收，通过后即告项目竣工验收完成。
保修期从项目系统竣工验收合格之日起开始计算。
6、知识产权
本项目开发的应用软件知识产权归招标方所有。中标方提供的所有产品和服务不得侵犯第三方知识产权，由此产生的任何诉讼和赔偿由中标方负责。
五、售后服务
1、所有设备为三年原厂质保，质保期自设备进场验收合格之日起计算。质保期内损坏的设备应免费更换，更换的设备应重新计算质保期。主要硬件设备为自设备采购进场验收合格之日起三年原厂7×24小时质保；软件为系统竣工验收通过之日起一年内维护和升级。
2、质保期内设备完好率不低于90%，设备完好是指设备所有功能完整，设备正常运行。完好率计算公式：完好率=（正常使用的设备1×此设备正常工作天数+……+正常使用的设备N×此设备正常工作天数）/所有维护设备的实际工作天数。
3、中标方应在天津设有常驻的售后服务机构，有相应的技术人员和充足的备品备件，设立维护电话，7天×24小时响应，每两周对所有设备巡检一次，并出具报告，及时发现和排除系统故障，并免费为用户下载指定时间内视频录像。在质保期内出现故障，必须在2小时内到达现场，12小时内给予修复，不能修复的，由中标方提供备机，确保24小时内完成更换，设备投入正常使用。
4、在质保期内系统提供每年不低于六次的维护和优化，维护保养记录交招标方备案。
5、在质保期内无偿提供人员和技术支持，配合招标方进行技术改进。
6、提供质保期内日常运行维护和保养计划。
7、提供用于本项目的维护人员不得少于5人，车辆不得少于2辆（含），且必须含有工程升降车。
8、提供与设备数量相同的产品软、硬件用户手册，用户手册为彩色印刷品和电子文档。
9、保修期内出现的任何由投标人设计或设备缺陷引起的故障，投标人应立即修改方案或在12小时内更换或完成维修，发生的费用由投标人承担。
10、保修期满后，继续优惠提供维修配件和技术服务。
六、技术依据（包含但不限于以下）：
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT832-2014
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2014
《信息技术软件包质量要求测试》GB/T17544
《道路交通流量调查》GA299
《视频交通事件检测器》GB/T28789-2012
《道路交通管理数据字典  交通检测器》GB/T29095-2012
《道路交通管理数据字典  交通事件数据》GB/T29096-2012
《道路交通信息服务  交通事件分类与编码》GB/T29100-2012
《道路交通堵塞度及评价方法》GA/T 115
《城市警用地理信息系统分类与代码》GA/T491
《城市警用地理信息系统图形符号》GA/T492
《城市警用地理信息系统建设规范》GA/T493
《交通电视监视系统验收规范》GA/T514
《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013
《交通电视监控系统设备用图形符号及图例》GB/T 28424-2012
《公安交通监控系统工程设计制图规范》GA/T515
《公安信息通信网边界接入平台安全规范》
《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008
《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2008
《数据库管理系统通用安全技术要求》GB/T 20273-2006
《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T24856-2009
《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999
《城市市政综合监管信息系统技术要求》DB11/T 310-2005
《政府信息系统软件通用质量要求》DB11/T 338-2006
《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94
《交通数据元集》，交通运输部科教司，2008年；
《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007

















第二包：
一、招标内容
（一）采购20套超高清视频监控设备
本标段采购20套1600万像素超高清摄像机、70~200mm超高清远摄变焦镜头、摄像机防护罩、室外云台、防雷设备及线缆等相关配套设备材料，以及设备的安装、调试和运维管理等。设备安装在高点建筑。
（二）高清视频监控管理和图像数据处理、共享应用服务平台的建设
1、高清视频存储系统扩容改造
对原局中心及各支队现有视频存储模式进行改造，新建视频云存储系统。在局中心机房新增多节点并行读取存储设备，实现视频数据的快存快取及查询，完成本期新建224路视频图像存储，另将原支队存储的150路视频全部接入局中心，实现视频录像统一存储、管理及应用。
2、建立视频监控管理及视频图像数据处理、共享应用服务平台
在局中心新建图像数据处理、应用服务管理平台，接入交管部门已建及本次新建224处监控点位；在现有系统基础上完善视频综合监控管理功能，并能够对监控资源进行语义描述及定义。通过对视频图像智能分析，将非结构数据转换为结构化数据，提取车辆特征，采集交通事件和交通流量，实现图像数据共享应用服务。
（1）视频监控管理功能（实时及历史视频的管理与查看、流媒体转发管理、图像质量诊断、设备管理、系统校时、能见度检测、视频资源可视图等）
（2）图像智能分析功能（车辆特征、二次识别、事件检测、交通参数、图像比对）
（3）图像数据处理、共享应用服务功能（对图像结构化数据的存储计算、管理、查询、统计、预警等服务）
（4）超高清视频监控数据的存储、查看管理功能
二、设备清单：
1、超高清视频监控设备清单：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	1600万像素超高清摄像机
	图像传感器：28.4 mm (1.12”) 逐行扫描 CMOS；
有效像素：4944 (H) x 3280 (V)；
有效影像区域  23.6 mm (H) x 15.7 mm (V) (0.93’(H) x 0.62’(V))；
最低照度：0.005 勒克斯 ( F1.4)；
动态范围：70 dB；
镜头卡口：EF 和 EF-S（单反型卡口）；
图像压缩方法：H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG；
影像率：10帧/秒；
流量：多流 H.264 与 Motion JPEG；
分辨率：3072 x 1728；
电子快门控制：自动、手动 (1 至 1/8000 秒)；
电源：以太网POE供电，或者24VAC 或 12VDC 外部电源；
操作温度： -10 °C 至 +50 °C（14 °F 至 122 °F）；
存储温度：-10 °C 至 +70 °C（14 °F 至 158 °F）。
	20
	台

	2
	70~200mm超高清远摄变焦镜头
	卡口类型：EF卡口
镜头结构：15组18片
最小光圈(F)：f/32
最近对焦距离：约1.5米
滤镜口径：77mm
最大放大倍率：约0.16倍
	20
	个

	3
	77mm UV镜
	配备与镜头相匹配的77mm UV镜。
	20
	个

	4
	室外全天候防护罩
	气压支撑杆辅助前开式顶盖，内置可调节摄像机安装板，内置加热风扇自动温控电路，雨刷自动停边设计，护罩坚固耐用，密封性好，防水，耐高温，抗腐蚀，适用于各种室外环境。
供电电压：AC24V(±10%)/AC220V(±10%)；
外型尺寸(mm)：不大于740(L)×235(W)×190(H)；
材料：主体:铝合金及压铸铝/视窗:光学玻璃
恒温控制温度：加热器ON:5℃±5℃;OFF:15℃±5℃，风扇ON: 40℃± 5℃;OFF: 25℃±5℃；
防护等级：IP66。
	20
	个

	5
	辅材（高点设备安装用，含支架、配电设备箱、电表、取电及至项目维保结束期间的电费等）
	辅材（高点设备安装用，含支架、配电设备箱、电表、取电及至项目维保结束期间的电费等）
	20
	套

	6
	系统集成费
	设备费*5%
	1
	项

	7
	一年运维管理服务费
	设备费*5%
	1
	项

	8
	税金
	（设备费+系统集成费+一年运维管理服务费）*6%
	1
	项


2、高清视频监控管理及图像数据处理、应用服务平台设备清单：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	中心管理服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2400四核 主频≥2.4GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥12根内存插槽，支持≥384GB容量；
硬盘：≥2块300G  15K SAS，内部支持≥12个3.5寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、风扇；
I/O 扩展性：支持≥4个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	3
	台

	2
	流媒体转发服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2400四核 主频≥2.4GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥12根内存插槽，支持≥384GB容量；
硬盘：≥2块300G  15K SAS，内部支持≥12个3.5寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、风扇；
I/O 扩展性：支持≥4个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	10
	台

	3
	设备管理服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2630六核 主频≥2.6GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥24根内存插槽，支持≥768GB容量；
硬盘：≥2块300G  10K SAS，内部支持≥16个2.5寸或≥32个1.8寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	2
	台

	4
	校时服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2400四核 主频≥2.4GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥12根内存插槽，支持≥384GB容量；
硬盘：≥2块300G  15K SAS，内部支持≥12个3.5寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、风扇；
I/O 扩展性：支持≥4个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	1
	台

	5
	视频诊断服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2630六核 主频≥2.6GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥24根内存插槽，支持≥768GB容量；
硬盘：≥2块300G  10K SAS，内部支持≥16个2.5寸或≥32个1.8寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
并发12路诊断，每小时可支持诊断10800路。
	1
	台

	6
	存储单元（快速存取）
	高性能NAS；
每节点裸容量≥144TB，配置转速不低于7200rpm的SAS或SATA接口磁盘；
存储节点数量≥5个，并可全部在线协同工作；
每节点内存≥24GB（高速缓存，非SSD） ；
每节点配置磁盘数量≥36块；
每节点前端访问接口配置1GE电口≥2个；
每节点后端内部数据互联传输接口≥2个，端口速率≥40Gbps，提供交换设备；
配置相应软件模块，实现多用户并发连接时的负载均衡功能；
每节点配备并行存取管理相关软件。
	5
	节点

	7
	网络交换机
	48口，含4个千兆光纤接口，配置4个千兆单模接口模块
传输速率：10/100/1000Mbps
	2
	台

	8
	KVM
	8口，含17寸显示屏、鼠标、键盘
	2
	台

	9
	视频管理控制服务器（含管理软件）
	要求采用模块化的软件框架设计，可以动态、快速加入新的模块，软件框架不需修改。具备精细化权限设置功能，支持用户分组、分级，用户级别至少50级。能够实现对报警主机接入和报警信息的集成的功能。具备对各类品牌的DVR、DVS、IPC等数字化设备进行入网注册、接入、管理功能。可以管理模拟矩阵和键盘。具备干线的分配、路由选择、复用、抢占等功能。可提供双机热备功能。
基本配置：Intel(R) Xeon(R) Processor E5606 2.13GHz, 8MB Cache, 4.8 GT/s QPI, 4C*2；16GB (4x4 GB) 1333 MHz双列LV RDIMM内存；300GB 10K RPM 6Gbps SAS 2.5英寸热插拔硬盘*2； RAID：集成SAS控制器，支持RAID0,1；内置SATA DVD ROM；双网卡；冗余电源，机架式 含鼠标键盘
功能模块：用户及权限控制管理模块、模拟干线管理模块、数字干线管理模块、配置管理模块、矩阵和键盘控制模块、虚拟矩阵模块、DVR管理模块、帧标记支撑管理模块。
	1
	台

	10
	解码器
	实现高清视频的解码输出，实现MPEG1、MPEG2、M-JPEG、MPEG4、H.264格式的视频解码，支持QCIF、CIF、Half-D1、D1、720P、1080P等分辨率。单台设备可支持16路H.264 D1或8路720P或4路1080P解码。
可以直接输出到电视、电视墙、数字显示设备上，在所有需要解码并显示视频的场所都可以使用。
支持4个Mini DP显示输出(标配4根Mini DP转DVI转接线)，每路显示输出支持1、4画面的解码显示。
兼容能力强，兼容常用的视频编码格式，可以使用在任何基于IP的网络中解码MPEG1、MPEG2、M-JPEG、MPEG4、H.264等格式的视频。
通过模拟或数字键盘切换任何一路视频到解码器上解码显示输出。
支持软件在线升级，在新标准出现时增加新的功能，便于产品灵活升级，提高产品的生命周期。
RJ45(10/100/1000Base-T)2，提供外置USB 2.0接口4，前后面板各2个，要求提供2个RS-232，DB9接口。
支持视频分辨率：QCIF、CIF、Half-D1、D1、720P、1080i、1080P等
	2
	台

	11
	专业矩阵键盘
	工业级控制键盘，带三维摇杆和液晶显示。在控制键盘增强了菜单功能，可以控制多种协议的云台和高速球。
操作员可以选择不同的摄像机在不同的监视器上显示，并通过键盘上的摇杆对摄像头进行PTZ控制等操作。系统还可以针对发生的事件即时产生预先设定的切换、显示等动作。
	4
	个

	12
	数据接入服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2630六核 主频≥2.6GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥24根内存插槽，支持≥768GB容量；
硬盘：≥2块300G  10K SAS，内部支持≥16个2.5寸或≥32个1.8寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	2
	台

	13
	智能分析调度管理服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2630六核 主频≥2.6GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥24根内存插槽，支持≥768GB容量；
硬盘：≥2块300G  10K SAS，内部支持≥16个2.5寸或≥32个1.8寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	1
	台

	14
	图像智能解析服务器（含智能分析软件）
	3U标准机架式
插卡式服务器，标配8块插卡；
每插卡主要配置：CPU  1个Intel E3-1200处理器，4核心, 3.3Ghz主频 ；至少提供2个USB通用接口；提供1个VGA或DVI视频输出显示接口；8G DDR3 DIMM 内存；2TB 企业硬盘；双口千兆网卡。
电源：2个冗余电源；
全部设备具备以下同时分析功能：≥300路实时视频分析；≥40万张/小时图片二次分析；≥24路历史视频分析；≥2600张/秒图片比对搜索。
交通事件检测功能需提供公安部所属检测机构出具的满足《GB/T28789-2012》规范要求的检测报告。
投标人所投产品须满足分析功能的要求，具体配置和数量由投标人自行选择，但全部设备高度≤50U；
	1
	项

	15
	大数据管理节点服务器（含大数据基础软件）
	1U标准机架式 ；
插卡式服务器，最大4个节点；
每个节点配置≥2个Intel E5-2630处理器，≥4核心, ≥ 2.0Ghz主频, 15MB L3缓存；
每个节点配置≥64GB DDR3 1333MHz服务器级内存；
配置4个3.5寸热插拔硬盘托架，2个3.5寸容量为2T企业盘；
集成2个百兆/千兆自适应RJ45网卡，并提供1个IPMI管理端口；
提供1+1 plus白金高效冗余电源供电；
提供大数据基础软件。
	1
	台

	16
	大数据数据节点服务器
（含大数据基础软件）
	2U标准机架式；
插卡式服务器，每个机架不少于4个节点；
每个节点配置≥2个Intel E5-2630处理器，≥4核心, ≥ 2.0Ghz主频, 15MB L3缓存；
每个节点配置16个内存插槽，配置≥48GB DDR3 1333MHz服务器级内存，可最大扩展至512GB内存；
配置12个3.5寸热插拔硬盘托架，12个3.5寸容量为3T企业盘；
集成4个百兆/千兆自适应RJ45网卡，并提供1个IPMI管理端口；
配置高性能raid卡，带512M独立缓存，支持raid 0/1/5/10/50/60；
至少支持6个PCIe x16 Gen 3插槽；
集成4口百兆/千兆自适应RJ45网卡；
1个IPMI管理端口；
具有并行计算框架功能；
具有集群监控管理工具；
分布式文件系统写入性能≥1200Mbps；
分布式文件系统读取性能≥6000Mbps；
分布式数据库写入性能≥90000Mbps；
分布式数据库读取性能≥80000Mbps；
提供大数据基础软件。
	3
	台

	17
	事件视频存储设备24T
	容量：不少于24TB	；
单柜磁盘数量：不少于16块；
控制器数量：双控模式；
内存：双控制器不少于8GB；
处理器类型：Intel 64位嵌入式SOC；
支持RAID级别：0，1，0+1，3，5，6，10，30，50，60；
主机接口类型：千兆iSCSI；
主机接口数量：不低于12×1Gb iSCSI
支持的磁盘类型：6Gb/s SAS/SATA/SSD (3.5" 及 2.5")；
电源模块：不少于2个；
散热风扇：不少于2 组冗余可热插拔风扇。
	1
	套

	18
	应用服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2630六核 主频≥2.6GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥24根内存插槽，支持≥768GB容量；
硬盘：≥2块300G  10K SAS，内部支持≥16个2.5寸或≥32个1.8寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	4
	台

	19
	Web服务器
	2U标准机架式
CPU： 2颗Intel Xeon E5-2630六核 主频≥2.6GHz；
内存：≥16G DDR3 ，支持≥24根内存插槽，支持≥768GB容量；
硬盘：≥2块300G  10K SAS，内部支持≥16个2.5寸或≥32个1.8寸硬盘；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0；
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	2
	台

	20
	数据库服务器
	4U标准机架式；
CPU： ≥2颗Intel Xeon 六核  主频≥1.86GHz2核；
内存：≥16G DDR3 ，最高可扩展至1TB；
硬盘：≥8块1TB SAS硬盘
电源：热插拔
管理功能：集成管理模块（IMM）、光通路诊断（单独供电）、适用于硬盘驱动器/处理器/VRM/风扇/内存的预测性故障分析、Wake on LAN、动态系统分析，管理软件支持多平台操作系统Unix，Windows，Linux。
	1
	台

	21
	平台软件
	视频监控管理功能（实时及历史视频的管理与查看、流媒体转发管理、图像质量诊断、设备管理、系统校时、能见度检测、视频资源可视图等）；
图像数据处理、共享应用服务功能（对图像结构化数据的管理、查询、统计、预警等服务）
	1
	套


3、超高清视频监控管理及存储系统设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	超高清视频网络存储服务器
	2U标准机架式；
CPU：2颗Intel Xeon E5-2620V2六核处理器，主频≥2.1GHz；
内存：≥16GB DDR3，支持≥24根内存插槽，支持≥1.5TB容量，；
硬盘：≥12块4TB 7.2K SATA，内部支持≥26个2.5寸或≥12个3.5寸；
网络接口：≥2个千兆网口；
电源和风扇：专用电源、热插拔风扇；
I/O 扩展性：支持≥6个PCI-E 3.0
USB2.0接口：≥2个；
磁盘阵列卡： RAID；
操作系统： Windows Server 2012R2标准版。
	5
	台

	2
	超高清视频监控客户端
	CPU：Intel I7处理器，3.5Ghz；
内存：≥8GB DDR3；
硬盘： ≥1TB SATA；
操作系统：64位Windows 7；
显卡：独立显卡，2GB显存，DDP/DVI/HDMI接口（双口）；
网络接口：≥2个千兆网口；
USB2.0接口：≥2个；
	5
	台

	3
	超高清视频虚拟矩阵服务器软件
	8路，企业版
	5
	套

	4
	HDMI输出解码器
	供中心12块大屏显示超高清图像
	3
	台


三、基本要求
1、项目经理1名、项目安全经理1名，均应为中标单位职工。
合同签订前外地施工企业项目经理必须具有进津建筑业注册建造师备案证书（有效期内）。
2、合同签订前外地施工企业必须具有外地进津建筑业企业备案通知书（在有效期内）。
3、本招标文件所招设备必须能够接入天津市公安局公安交通管理局的中心平台系统，设备安装完毕后提供室外设备安装位置的地理经纬度信息。
4、投标方必须严格按照招标文件的要求提供成熟的全新原厂产品，在投标文件中须明确所投产品主要部件的品牌、型号、原产地、价格。
5、本招标文件所提供系统各功能及设备指标为基本要求,投标方也可根据招标文件的要求，提供相应的解决方案和设备配置。
6、投标方所投产品的安全性能方面应符合国家标准或国际标准。
7、投标方能按时、保质、保量供货，并在规定的时间内安装调试完毕。
8、投标方在天津地区具有良好的售后服务和相应的技术保障机构。
9、投标方应提供详细技术方案，工程实施方案以及技术培训、验收、售后服务方案。
10、投标方应结合监控设备安装、调试、验收的相关标准及安全施工的要求，提供详细的工程实施方案，工程实施方案中应包括工作流程图、工程计划、安全保障措施、人员和车辆组织等。
11、投标方应提供详细的售后服务方案和培训方案。培训方案中应根据设备特点和易发故障现象等，提供培训内容、培训计划和考试内容。
12、投标方应另外配备一定数量的替换设备及相应的关键部件、材料，以供质保期内免费维护使用，保证设备故障在24小时内解决。同时提供详细的部件、材料清单，包括单价和数量。
13、投标方为本项目所使用设备的集成厂家，应承诺根据招标方的要求，提供终身免费升级服务。
14、投标方所投产品的操作系统应提供正版软件证明，保证招标方在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标方提供的任何产品有关的侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。
15、工程建设中所用材料、线缆、辅材及施工工艺等须满足设备正常、安全工作所需，并提供产品检验报告、合格证书。
16、投标方应承诺无偿提供技术和人员，配合招标方完成与其它设备或系统的联调工作。
17、投标方为本项目所开发的应用软件，应能根据招标方的要求进行修改。
18、投标方中标后须签订相应的保密协议。
19、本项目为交钥匙工程，工程建设中所用材料及施工工艺等须满足设备正常、安全工作所需，设备调试合格后的落地图像应符合本招标文件的技术要求。
四、功能要求
（一）超高清视频监控前端设备功能要求
前端采集设备是整个高清视频监控系统的原始信号源，要求投标方在满足基本设备指标的前提下选用图像性能、效果最好的产品，以保障原始信号源的品质。
系统应具有良好的性价比和较强的可扩展性，采用通用标准协议。
超高清视频监控设备能够较好地解决大场景和局部高清晰度放大兼顾的问题,在实现保证对大场景的全局监控以获得高层次的安防态势感的同时，还可以保证局部细节的清晰度以利于实时或事后录像调查时看清目标的特征例如车牌或人物数量、衣着、性别、大件随身物品、甚至是脸面部特征。要求设备具有超高清分辨率（1600万像素及以上）；具备超低照度能力，在照明不足或者昏暗的灯光下依然可以显示彩色图像；具备在无补光的情况下良好的低照度监控效果，以满足24x7小时不间断大场景监控的要求，并能轻松应对夜间强光源如路灯、景观灯、车灯等宽动态功能。设备具有准确的预置点及看守位等控制功能，可以进行预置点编程，系统支持预置点多种调用方式。设备可最大支持10路同时访问，支持GB28181协议。
设备安装要求：
1、投标方所投设备的外部线缆应在钢结构杆具或引桥管线内连接，暴露在外的线缆应采取加装套管、封堵等保护措施。在高点建筑安装的设备需根据现场情况定制安装支架和供电设备箱、电表等，做好牢固安装和取电施工，并负责支付至项目维保结束期间的电费。
2、物理结构性能要求
系统各部件表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐层，金属零件不应该有腐蚀。
（二）高清视频监控管理及图像数据处理、共享应用服务平台建设要求
1、平台技术架构
平台应基于Java EE多层分布式应用模型进行构建，符合B/S应用模式，并涵盖大数据技术，具备高速、可扩展的海量图像分析数据存储和计算能力，具备从海量数据中快速搜索信息的能力。
大数据基础软件应满足以下要求：
支持数据多份复制存储，支持在线动态扩容节点，系统扩容时，不影响平台的正常运行； 
平台应具备高可靠性，包括具备高可用性的分布式文件系统 HDFS和高可用性的分布式计算框架；
分布式文件系统 HDFS 应具备良好的扩展性，集群系统的I/O 吞吐量能够随节点数量增加而线性扩展；
根据 HDFS 数据的热点程度，支持动态调整数据复制策略;；
保障单节点失效自动修复，其提供的服务可自动迁移至集群中其他服务器；
整体HA方案，没有单点失效点，保证平台高可靠性；
数据文件应具有元数据备份和恢复功能，防止元数据破坏失效；
分布式计算框架的调度算法应支持公平调度原则，兼顾短任务和长任务的调度，并且能够很好的处理短（快速）的 Map 任务的并行调度；
支持对Hadoop 集群的监控管理，全面提供针对Hadoop 服务的集群监控接口；
能够扩展Hadoop 对 NFS/NAS 的支持，支持直接高效访问 NFS 进行 Map/Reduce 并行计算；
支持细粒度的 HBase 合并调度控制，避免合并风暴；
支持对 HBase 的不同表或不同列族的复制份数精细控制，保障结构化数据和非结构化数据共存时的高效存储；
支持分布式数据库表跨数据中心远程复制，支持双向复制，；
集群管理软件提供图形化界面对集群服务器角色、配置和状态进行管理。
平台中的地理信息技术框架，应依托WEBGIS引擎，同时还应兼容PGIS规范。系统架构中的客户端部分，应支持多类型终端、支持富客户端技术。集成桌面应用的交互性和传统Web应用的部署灵活性与成本分析，创建单一而完整的用户体验。富客户端套件应至少满足如下要求：
支持多类型终端，包括但不限于桌面浏览器、指挥大厅大屏；
充分融合业界先进的富客户端技术的优势，如FLASH/HTML5；
支持与服务端的高效数据交互；
支持与GIS组件的高度集成。
2、视频存储设备扩容改造要求
在局中心机房新增多节点并行读取存储设备，实现视频数据的快存快取，完成本期新建200路视频图像存储，另将原市内支队150路视频全部接入局中心实现统一存储及应用。
存储系统使用闪存技术，采用配置5个存储节点的并行架构，利用配套的软件实现对5个节点数据的并行读写操作，能支持多个数据备份，存储及读取数据响应快，实现视频数据的快速存取。
系统具备500路高清视频云存储管理能力。应按照支持≥4800Mbps视频流存储和1800Mbps历史点播设计（单台≥320Mbps）。
存储下载速度：在视频写入的情况下，录像文件下载速度≥30MBps，实现1小时视频在2分钟之内下载完成。
（1）存储系统整体架构要求：
要求存储设备为企业级高端分布式集群NAS存储，采用横向扩展集群存储架构，同一集群最少支持140 个节点的扩展能力，全Active并行集群模式，所有节点功能一致、地位均等、数据均衡分布，无单独元数据节点，无单独管理节点；
节点数量和文件系统可以在线动态扩展，容量与性能随着扩展同步增加；
支持NFS,CIFS，FTP，Http, HDFS等公有协议，无须在服务器上安装客户端即可访问存储数据；
存储作为整体交付用户，自带内部高速互联设备和对外服务的数据访问和管理接口，内部互联设备为冗余配置；
要求所投NAS 存储产品为成熟产品，上市一年以上。
（2）NAS存储系统功能要求：
单卷或单文件系统容量最大支持扩展至20PB；
存储系统要求支持多副本及跨节点RAID技术：要求全局数据灵活多级别冗余设置数据保护，最大可达N+4保护级别或8倍副本镜像保护。可以根据数据重要性对存储系统中的不同目录(存储系统中的任意目录)灵活调节冗余度等功能。允许在线更改保护机制，不影响应用使用；
支持1TB、2TB、3TB、4TB 7.2K rpm SATA磁盘，支持SSD磁盘；
具备磁盘的热拔插和动态热备盘功能；
具备掉电数据保护功能，配置NVRAM使存储在掉电后数据不丢失，并可快速恢复文件系统；
单套存储最大支持硬盘扩展数量≥5000块；
整个系统采用全冗余无单点故障设计（包括电源、风扇等）；
支持重复数据删除；
支持SSD磁盘作为磁盘系统缓存；
支持远程数据复制；
可通过GUI或CLI设置和管理阵列；
B/S架构；
出现故障能够自动报警；
支持NTP时钟同步协议管理；
支持Windows 2003、Windows 2008、Windows XP、Windows 7、RedFlagAisanux 5、RedFlagAsianux 6、RedHat Linux 4、RedHatLinux 5、Suse Linux、VMware、Sun Solaris、AIX、HP-UX、Mac OS等主流OS；
存储系统与主机系统（包括小型机和PC服务器）具有完全匹配的互连互通性和其它兼容性配合。
（3）NAS存储配置要求：
存储配置裸容量≥720TB，配置转速不低于7200rpm的SAS或SATA接口磁盘；
存储节点数量≥5个，并可全部在线协同工作；
存储CPU数量≥10个，且为至强多核CPU；
每节点存储内存配置≥24GB（高速缓存，非SSD）；
每节点配置磁盘数量≥36块；
每节点前端访问接口配置1GE电口≥2个；
每节点后端内部数据互联传输接口≥2个，端口速率≥40Gbps，厂商提供交换设备；
配置相应软件模块，实现多用户并发连接时的负载均衡功能；
配置相应功能，实现NAS节点间数据自动均衡分布，且扩容之后，数据仍可自动均衡分布；
配置相应软件模块，实现数据分层功能，数据可在NAS节点之间按需自动迁移；
配置SMBv1,SMBv2，SMBv3，NFS v3,NFS v4, HTTP, FTP, NDMP，HDFS协议许可。
3、视频监控综合管理功能要求
在局部署中心平台，实现视频图像管理、视频资源图形可视化展示、流媒体直播与点播、视频图像信息存取、系统校时、能见度检测、图像质量诊断与报警、设备资源管理等功能；各交警支队部署中心平台应用客户端，实现视频图像浏览、调阅等功能。
3.1、点位接入
本次新建高清视频监控点位和已建监控点位须接入本次新建的平台，实现视频资源统一调用、点播、下载和应用。
3.2、视频资源管理应用
提供监控资源可视化展示；
具有大屏幕显示、视频抓图、本地录像、数字放大、集中存储、远程回放和本地回放等功能；
能够按照指定区域、通道、时间、报警信息、标签标记，支持录像播放控制（快进、快退、拖动等）、客户端录像回放、在线回放、客户端录像下载、多路录像同时回放、单路录像分段回放、录像抓拍等功能；
支持云台预置位、预置位巡航、巡痕、巡迹、守望位、云台转速等调节；支持摄像机光圈、聚焦、变倍调节；
3.3、设备资源管理
具备设备接入、登记、注册等资源管理功能。
能够实时监测前端监控设备和中心设备的运行状态，包括对前端摄像机工作状况、通讯链路等进行实时监测；对中心服务器、存储设备、网络等进行实时监测； 
对本系统的视频设备及各功能服务器进行统一管理，包括摄像机、编码设备、解码设备、服务器、电视墙等；详细记录本项目中各设备的工作情况，如基本信息、故障信息、运行状态等；
对视频丢失、服务停止、线路断开等异常情况产生故障告警信息，并将告警信息发送给管理人员；
能够对前端摄像机输出的图像质量自动进行诊断。对视频丢失、抖动、亮度、色差、干扰等信息进行检测，并进行记录、报警；
实现局中心及各支队高清视频统一管理和控制，具有良好的审核及权限管理功能。
3.4、系统校时
能够对系统内设备进行校时，建立定时对时、定时校对的机制。
系统定时从已有网络校时设备获取标准时间源，并能够对视频监控系统内所有前端及中心平台设备进行自动校时，以保证系统时间的统一性。
3.5、能见度检测
系统能够对输入的视频图像进行能见度分析，实时计算判别道路能见度状况,给出监控区域的能见度值(或给出强浓雾\浓雾\大雾\轻雾\晴等状况)，并能对数据进行保存及数据后期处理、分析。
系统应同时具备不少于6路高清视频的能见度检测能力。
3.6、系统整体性能要求
前端设备接入采用进程隔离技术保证系统稳定性，可支持双机热备和集群管理。符合国标GB/T 28181标准的平台均可无缝连接。
系统须支持至少50个用户同时并发访问200路高清视频，每路视频不低于4M码流。
投标方应按上述要求提供详细的技术方案。
4、图像数据处理、共享应用服务功能要求
4.1、视频资源语义描述
视频资源语义描述要丰富、完善，达到图像分析数据信息收集全面、应用展示形象，系统应具备的功能应包括但不限于：
（1）支持对各种监控资源进行语义化梳理，投标人应根据图像系统的实际业务情况进行设计定义，以达到信息的全面完善，从而在电子地图上绘制完整的视频资源图层。
（2）应支持视频资源的动态有效管理，并提供可视化的地图应用功能。
（3）支持活动摄像机的可视状态管理。
功能实现要考虑方便应用，要深度结合地图服务，提供可视化的应用功能。
4.2、实时视频分析
对于平台接入的实时视频，能够实现基于内容的视频分析和检索。对视频内容进行分析、处理、提取，建立视频数据结构化和索引，以实现方便有效的视频与图片信息获取。
在监控场景中车辆车牌像素不低于70像素，车牌倾斜角度为正负10度时，对经过断面的目标，实现对以下车辆特征的识别。
（1） 车牌识别
同步支持多车道车牌的同时识别，可以识别车牌号码、车牌颜色、车牌结构。
（2）车身颜色识别
在白天可自动识别车辆颜色信息，可以识别不少于10种车身颜色:白色、银色、黑色、红色、紫色、蓝色、黄色、绿色、褐色、粉红色。
（3）车标及品牌识别
可识别不少于150种国内外主流车标。
（4）车标细分识别
可识别细分的车辆款式（包括厂商品牌、车辆型号、年款，如大众-桑塔纳-1990年款）。
在监控场景符合微卡口条件时，对经过断面的目标，能够识别以下信息：
车型识别（大型客车、小型客车、大型货车和小型货车）；
两轮车、行人识别（可根据需要保存一张两轮车或行人的图片）。
平台具备支持不少于300路高清视频实时分析能力。
4.3、历史视频分析
对平台接入的历史视频，能够对视频图像进行结构化分析、描述，对视频进行浓缩、摘要处理，并对视频中的目标进行分类提取、标注，存储到系统中。
（1）视频浓缩
支持视频浓缩模式的播放，播放过程中可跳过没有运动目标的视频片段，仅播放存在运动目标的视频片段
支持浓缩视频目标分布时间轴，分别以不同颜色显示有运动目标片段、没有运动目标片段以及目标被捕捉时刻
（2）车辆特征识别
在视频文件满足以上一节实时视频分析中的场景要求时，实现相同的车牌识别、号牌结构识别、车身颜色识别、车标及品牌识别、车标细分识别、车型识别、两轮车及行人识别，具体功能要求见上一节。
平台具备同时不少于24路高清历史视频分析能力，且每路分析时间不超过原始录像时间的1/2。
4.4、智能分析调度管理服务
支持对图像智能解析设备的负载均衡管理。
支持对图像智能解析设备的分析任务的管理，可人工干预图像智能解析设备的分析任务优先级。
4.5、交通事件检测
根据前端摄像机实际监控场景，可提供各类交通事件检测。能够自动检测的交通事件包括：异常停车、低速车流、超速车辆、交通拥堵、车辆逆行、行人穿越检测和车辆横穿等。
对于连续发生的事件能够区分事件类型和事件优先级。对于相近时间内的同一事件不重复报警。
能够灵活设置检测区域，能够对检测区域分车道设定报警阀值。能够正确区分车辆停止事件，并分别报警。并将重要事件视频文件存储在专用的存储设备中。
系统具备同时不少于300路高清视频的交通事件检测能力。交通事件检测功能须满足《GB/T28789-2012》、《GB/T29095-2012》及《GB/T29096-2012》规范要求。
4.6、交通流量检测
根据前端摄像机实际监控场景，提供各类交通参数检测。系统能够检测的交通参数包括：交通流量、平均车速、平均车道占有率、队列长度、平均车头间距。
交通流参数输出的时间间隔为1分钟至15分钟，最小间隔为1秒，可以按照目标类型（大车、小车、两轮车、行人）分别统计流量。
系统具备同时不少于300路高清视频的交通流量检测能力。
4.7、车辆特征二次识别
在电子警察平台能够提供接口并能获取图片的条件下，平台应能对接并对卡口、电警图片中的车辆进行车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车标、车型等关键信息进行提取和图像特征解析。
二次识别系统能够将分析结果返回各应用系统，可供其它系统使用（如轨迹查询、限行比对等）。
支持检索比对。
（1） 车型识别
能够检测识别大型货车、大型客车、中型客车、小型客车四种类型；
支持对两轮车的检测识别。
（2） 车型细分识别
对尾牌车辆能够识别卡车、吊车、集装箱车、拖车、油罐车、水泥搅拌车等细分车型。
（3） 车牌识别
（4） 车身、车牌检索比对
支持对车身颜色的识别比对
支持对车牌颜色的识别比对
（5） 车标检索比对
支持对主流车标的识别比对，可识别不少于150种国内外主流车标。
（6） 车标细分识别
能够识别细分车辆款式（包括厂商品牌、车辆型号、年款，如大众-桑塔纳-1990年款）
平台具备不少于40万张/小时图片二次识别处理能力。
4.8、以图搜图车辆特征比对
能够对输入的实时视频、历史视频、二次识别图片中检测到的车辆目标，提取车辆非结构化特征，建立矢量化的车辆特征库。
支持对车辆样本图片的以图搜图功能，可以根据输入的车辆图片框选车辆部分区域，在实时视频、历史视频、二次识别图片的车辆特征库中，根据框选区域的车辆外形特征进行搜索相应车辆。
4.9、图形处理器（GPU）加速
采用GPU对实时视频、历史视频、二次识别进行加速，用GPU实现视频解码、视频分析的加速，提升系统处理视频图像的效率。
4.10、地图服务
平台能够提供地图支持服务，提供全市范围地图浏览、图像数据上图、数据统计汇总、监督监控等共享应用方面的地图应用需要。
地图服务应支持在设备专网上部署。地图服务能够符合、兼容公安部发布的PGIS地图规范，能够独立进行数据加工，为未来系统地图升级提供支撑。
4.11、标准数据通信协议
平台应建立统一规范的基于图像分析数据的通信协议，以保障数据传输达到实时、准确、稳定、可靠。
4.12、元数据管理
平台应具有元数据管理功能，支持数据元数据管理、数据字典管理等功能，能够为图像数据共享应用服务构建基础的应用支撑。
4.13、资源目录管理
平台应具有资源目录管理服务功能，建立图像数据资源库，具备图像数据资源目录注册、图像数据资源目录发布等应用。
4.14、数据访问、下载应用管理
平台应提供图像数据的下载服务，包括支持数据的后台下载。
支持页面级接口，支持可视化页面筛选条件选择、表单数据查看、可视化页面数据批量下载、文件导出等；支持业务条件组合条件访问/下载。
支持地图条件查询。
应对下载服务进行权限管理控制，各类数据经过授权后才允许访问下载。
支持数据查询下载服务日志记录机制，应能够记录数据的去向、用途、使用频率、访问量等情况。
4.15、数据实时推送服务管理
平台应制订标准的数据推送服务接口协议，建立完整的数据推送机制。
提供数据实时推送监控服务，对推送的数据进行检查监控。具备推送服务异常报警功能。
提供实时服务数据订阅功能。提供根据需要对数据推送服务进行管理功能，应能够控制推送服务的运行状态，包括启动、停止服务等。
支持基于电子地图的应用，应能够在电子地图各支队辖区范围内显示推送给各支队的图像分析数据信息。
4.16、语义化智能搜索管理
平台应提供统一综合入口查询页面，支持语义化智能搜索应用，并提供丰富的搜索模式，各种模式应简单、易用，且可进行随意组合。
具备智能记忆功能，能够记忆用户每次使用的搜索条件，以便给予用户智能提示，方便用户快速输入搜索条件。
对于搜索结果，系统应进行简洁、直观、清晰、完整的展示，应根据各类数据的不同语义展示数据的详尽信息。应根据不同的搜索结果，选择相应的一种或多种展示方式；对于具有地理信息特征的数据，还应支持GIS应用，如视频资源的分布、车辆轨迹分析等，至少应满足以下GIS应用：交通状态数据应用、车辆轨迹数据应用、视频资源分布数据应用、交通事件分布数据应用及交通事件热点数据应用。
4.17、数据质量监测
平台应具备图像数据质量监测功能，能够从多个角度进行全方位监测，确保图像数据正常应用。应能根据交通流量、交通事件、车辆特征等各类数据的业务特点，进行各类数据各个时段的数据量趋势分析，并进行丰富的展示。
平台可对各类数据定义状态阈值，并以色块图的方式对各类数据进行状态实时监测预警，需用不同颜色表示数据的不同状态。还应提供按照支队辖区实现基于电子地图的各类数据的可视化实时监测预警。
提供数据状态的趋势分析，能够按支队分析各类数据每周、每月的状态异常情况。
数据状态监测应充分结合地图开展应用，从宏观辖区到点位设备上提供数据状态监测。
能够提供数据评价服务，以实现对各支队用户和其它系统对各类数据的访问监测。
能够给出各类数据推送的数据统计报告，并能结合地图进行展现。
投标方应按上述功能要求对图像数据处理、共享应用服务系统各功能模块提供技术架构、流程和详细的技术方案。
5、超高清视频监控管理及存储系统功能要求
平台配置专用应用及存储设备建立系统对建设的20套超高清视频监控设备的视频资源进行单独管理。平台具备对实时及历史视频图像进行数码放大功能，以清晰查看图像细节；多画面查看时采用小码流传输，单画面放大时采用高码流传输 ；平台支持高画质码流与低画质码流的自动切换 。
5.1、虚拟矩阵功能
系统必须是一个完全分布式虚拟矩阵系统（即可在整个系统内实现虚拟矩阵功能），在授权的前提下，任何操作员可在任何解码器或工作站上，切换/控制任何实时图像，回放任何记录的图像。
5.2、高清视频码流管理及智能调节
可以分别对每一路高清摄像机视频通道单独进行编码参数配置（视频流量、图像质量、帧率等）以及光学参数设置（光圈、曝光、焦距等）；更为重要的可以根据操作员对监视画面的操作（如由分割画面切换到单画面，数码放大图像细节等）来自动在高画质主码流和低画质的子码流间进行切换，从而大大降低网络视频存储服务器NVR和客户端之间视频传输的带宽，以及有效降低显示超高清图像对客户端视频解码的硬件要求，并从而支持最多256路视频解码。
5.3、系统应该支持在同一界面上同时实时显示、PTZ控制、存储回放以及视频存储。各种对视频流的操作互不影响，在实时显示某路摄像机图像时，应能够同时记录该图像和回放该摄像机记录的图像。
5.4、软件控制电动变焦和聚焦
通过软件界面即可操作自动聚焦效果，还可提供软件控制聚焦微调功能。
5.5、字符叠加
对所有摄像机的图像进行存储和显示时都进行字符叠加，叠加的字符包括：摄像机编号、位置信息、移动侦测等信息（可显示中文及英文字符）。
5.6、图像分割
可自由对客户端的视频图像查看界面进行单画面、四画面、九画面等分割方式，最大可支持8x8画面分割。同时还可支持用户对画面分割方式的任意设定和布局。
5.7、根据突发事件以及实际应用需要，系统支持在发生突发事件时以一个高帧率的码流进行存储，而平时正常运行时则以一个较低帧率的码流进行存储。
5.8、视频精简
可以对每路摄像机视频存储录像设定一定时间后（如几天或几周后）对录像视频进行精简（如抽帧等方式）从而可以减少视频录像的存储空间要求，或者在有限的存储空间内实现更长的存储时间。
5.9、定时离线备份
系统可对那些重点视频的录像设定自动备份策略，并可以选择自动备份的起始时间，例如在夜间网络并不繁忙的时刻启动自动备份。该备份可以是本地某个文件目录或者是网络上某个文件目录或NAS。
5.10、系统支持I/O联动，并且实现任意摄像机的I/O口可以其它任意摄像机的I/O口或报警事件关联。并且系统还需支持网络I/O盒，实现更为灵活和更大容量的I/O口联动需求。
5.11、系统支持双向音频，并可实现任意摄像机的音频可以与其他任意摄像机的视频相同步。
5.12、针对高清视频图像依然可以实现流畅的录像回放，随意拖动时间轴进行回放时不可以导致系统死机。系统也支持逐帧前进或后退播放来详细查看录像。
5.13、具备快速录像检索功能，支持在数秒之内根据各种条件，包括时间、移动侦测、报警等信息查找到相应录像。
5.14、视频存储系统由网络视频录像服务器（NVR）、磁盘阵列组成。每台NVR支持256Mbps码流带宽的接入和码流存储。存储结构采用集中的方式，相对集中便于主要监控中心的可独立运行，便于管理及维护，NVR前置本地存储可有效减少各用户间的录像及回放的网络数据流量，降低网络带来的系统风险。
5.15、系统中网络视频存储服务器NVR共同组成一个完全分布式的集群网络，并实时同步包含各种配置信息在内的数据库信息，从而在任意设备宕机之后都可以有其他NVR进行接管，并且在故障恢复后无需手动操作即可立即更新至整个系统的最新状态。
5.16、网络视频录像服务器（NVR）应该具有N+1备份和互为冗余备份两种功能和方式，当一台网络视频录像服务器或其相关存储设备发生故障时，原先在该网络视频录像服务器上进行存储的视频码流应可根据系统的备份设置自动转移（中断时间不超过15秒）到备用网络视频录像服务器上进行录像，并且系统应保证录像连续（中断时间不超过15秒）不被中断、遗漏。
5.17、支持移动终端和Web终端，并且Web终端界面与客户端界面以及操作应当完全一致。
5.18、解码器单个通道能够支持同时解码64路视频图像，最多可同时支持4个通道解码共计256路视频图像。
5.19、视频管理平台支持无缝扩展，系统最大可以支持至少8000路的视频图像。
5.20、视频管理平台支持接入4k分辨率（8百万像素）以及更高像素（1200万，1600万及最高达2900万像素）的超高清视频流。
6、运营维护管理服务要求
（1）系统设备维护要求
中标方派驻2名专职维护人员，保障平台设备及软件的正常、稳定运转，并配合相关部门完成各系统的升级工作；如发现系统、网络和通讯等设备故障，对本系统范围内的设备及软件按照服务要求及时修复，并及时通知相关责任人，建立完备项目档案和维护记录。
（2）例行巡检要求
1）每日由专人对本系统范围内所涉及的各系统及设备、软件进行巡检，以保障系统运行正常并整理、归档巡检结果；
2）按服务要求制定巡检计划，巡检外场及平台设备状态；
3）按时填写巡检结果；
4）对巡检异常均在故障处理系统上报障；
（3）人员要求
中标方在7×24小时内派驻现场系统维护人员。
派驻的维护人员应能处理各种软、硬件故障，至少有一人具有相应的资质（派驻的系统维护人员均须为中标方的正式员工）。
（4）车辆要求
中标方在7×24小时内派驻维修巡查专用车（须为中标方自有车辆。）
（5）服务质量要求
1）中标方应7×24小时在现场派驻技术人员协助解决各种系统故障，根据系统故障的程度提供不同的响应时间和故障排除时间：
	故障程度
	响应时间
	故障排除时间

	硬件故障
	立即
	≤1小时通知相关责任人

	软件故障
	立即
	≤2小时

	系统紧急故障
	立即
	≤1小时


2）对本项目涉及的设备进行1年4次（即每季度一次）的定期检测、评估、可预防性的对设备进行检测，并且出具评估报告及时向用户方汇报设备运行状态，报告由用户方确认，双方存底备查。任何故障的维修响应时间为全天24小时。
3）在用户因其它项目建设，提出协助请求时（如系统切换、调整网络结构、线路迁移等），服务提供商必须派专业技术人员到现场监控设备的运行情况和做相关配合工作。
五、其他要求
1、工程要求
中标方提供设计方案、系统配置方案和报价书。
中标方应对本招标文件的技术要求一一答复。
中标方应按招标文件要求提出的建设方案给出详细的报价。清单中应包括每一细项的中文或英文名称、编号、单价、数量、总价，报价应按单项报价。
中标方应提供满足系统维护所需的工具。维护工具应列出分项名称、规格、数量及单价。
中标方应对系统的备品备件提出详细的建议配置清单及单价，并予以说明。
2、系统检测
应用系统上线、升级实行审验测试管理制度。中标方对拟上线的应用系统应当进行功能、性能、技术路线和运行环境的符合性测试，审查相关技术文档，提出优化和调整意见，对符合要求的，经招标方批准并通过质量监督部门检测合格后准许进行测试上线运行与升级。
3、技术文件
中标方应向招标方提供详细的系统设计方案。
中标方应向招标方提供详细的系统测试方案（包括测试计划、测试设备、功能测试、性能测试等）。
中标方提供的主要设备均应符合规范标准，并具有相关单位提供的产品检测报告。
中标方提供完备的使用指南、维护手册和各种设备的全套技术文件，包括硬件设备技术文件和系统软件文件、安装测试文件、维护和操作文件，以及招标方认为必要的相关技术文件。
设备配置说明要包括详细的技术性能、工作原理等。
中标方提供各类验收（包括：产品检验、现场验收、工程初步验收以及系统验收）项目的指标、测试内容和方法。
技术文件内容要与所提供的设备一致，在系统验收前，由于软、硬件的修改导致文件的任何修改，投标方均应再提供修改更正或补充文件。
中标方应提供技术文件的编制依据和遵循的标准。
4、培训
中标方提供不少于20人周的技术培训，培训内容包括系统的使用、维护及相关领域前沿技术，具体内容（包括：培训内容、地点、人员、时间等）根据招标方的需求商榷后制定。参与培训人员由招标方指定，培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常故障排查及设备维护等能力，并通过由招标方或其它组织单位的相关内容考试。
5、验收要求
系统完成集成，同时要求的应用软件开发完成后，中标方应配合整个系统进行联调并进行详细的测试，测试结果需满足招标文件所要求的各项指标，项目完成初验。
系统初验合格后进入试运行，试运行期为三个月。在试运行期间，如出现硬件故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算。
中标方应拟定验收计划和验收内容，并应形成正式文件，供招标方确认，招标方有权进行必要的修改。
系统试运行正常结束后，由招标方申报政府采购中心组织验收，通过后即告项目竣工验收完成。
保修期从项目系统竣工验收合格之日起开始计算。
6、知识产权
本项目开发的应用软件知识产权归招标方所有。中标方提供的所有产品和服务不得侵犯第三方知识产权，由此产生的任何诉讼和赔偿由中标方负责。
六、售后服务
1、所有设备为原厂三年质保，质保期自设备进场验收合格之日起计算。质保期内损坏的设备应免费更换，更换的设备应重新计算质保期。主要硬件设备为自设备采购进场验收合格之日起三年原厂7×24小时质保；软件为系统竣工验收通过之日起一年内维护和升级。
2、质保期内设备完好率不低于90%，设备完好是指设备所有功能完整，设备正常运行。完好率计算公式：完好率=（正常使用的设备1×此设备正常工作天数+……+正常使用的设备N×此设备正常工作天数）/所有维护设备的实际工作天数。
3、中标方应在天津设有常驻的售后服务机构，有相应的技术人员和充足的备品备件，设立维护电话，7天×24小时响应，每两周对所有设备巡检一次，并出具报告，及时发现和排除系统故障，并免费为用户下载指定时间内视频录像。在质保期内出现故障，必须在2小时内到达现场，12小时内给予修复，不能修复的，由中标方提供备机，确保24小时内完成更换，设备投入正常使用。
4、在质保期内系统提供每年不低于六次的维护和优化，维护保养记录交招标方备案。
5、在质保期内无偿提供人员和技术支持，配合招标方进行技术改进；
6、中标方提供质保期内日常运行维护和保养计划。
7、中标方提供用于本项目的维护人员不得少于5人，并配备巡检车辆。
8、中标方应提供与设备数量相同的产品软、硬件用户手册，用户手册为彩色印刷品和电子文档。
9、保修期内出现的任何由投标方设计或设备缺陷引起的故障，投标方应立即修改方案或在12小时内更换或完成维修，发生的费用由投标方承担。
10、保修期满后，继续优惠提供维修配件和技术服务。
七、技术依据（包含但不限于以下）：
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT832-2014
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2014
《信息技术软件包质量要求测试》GB/T17544
《道路交通流量调查》GA299
《视频交通事件检测器》GB/T28789-2012
《道路交通管理数据字典  交通检测器》GB/T29095-2012
《道路交通管理数据字典  交通事件数据》GB/T29096-2012
《道路交通信息服务  交通事件分类与编码》GB/T29100-2012
《道路交通堵塞度及评价方法》GA/T 115
《城市警用地理信息系统分类与代码》GA/T491
《城市警用地理信息系统图形符号》GA/T492
《城市警用地理信息系统建设规范》GA/T493
《交通电视监视系统验收规范》GA/T514
《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013
《交通电视监控系统设备用图形符号及图例》GB/T 28424-2012
《公安交通监控系统工程设计制图规范》GA/T515
《公安信息通信网边界接入平台安全规范》
《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008
《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2008
《数据库管理系统通用安全技术要求》GB/T 20273-2006
《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T24856-2009
《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999
《城市市政综合监管信息系统技术要求》DB11/T 310-2005
《政府信息系统软件通用质量要求》DB11/T 338-2006
《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94
《交通数据元集》，交通运输部科教司，2008年；
《信息技术软件生存周期过程》GB/T 8566-2007
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