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一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内　　容
	说明与要求

	1
	1.1
	项目名称
	永嘉县人民医院急诊综合楼电梯工程  

	2
	1.1
	项目地点
	位于永嘉县人民医院已建门诊楼西侧地块，东至县人民医院门诊楼围墙，南至环城北路住宅区，西至中村菜场（规划），北至永中路；

	3
	1.1
	项目内容
	永嘉县人民医院急诊综合楼电梯工程的供货及安装。

	4
	1.1
	承包方式
	交钥匙工程

	5
	1.1
	质量要求
	合格

	6
	2.1
	招标范围
	总共设有电梯4台，包括设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作的交钥匙工程。

	7
	2.2
	工期要求
	总工期为：与土建同步（供货周期120日历天内，安装周期45日历天内）（开始时间以业主通知为准）

	8
	3.1
	资金来源
	财政拨款

	9
	4.1
	投标人资质等级要求
	1.合格的电梯制造商或代理商；

2.制造商须具备曳引式乘客电梯设备的制造许可证（许可范围必须包括1.75m/s的病床电梯）；

3.投标人须提供电梯安装资质：具有质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（C级及以上），或建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包贰级及以上资质；投标申请人如无电梯安装资质的，必须组成联合体投标；

4.投标人（如联合体投标的，则为联合体牵头人）必须按规定办理交易手续（交易发票）。

5.如为建设主管部门颁发的电梯安装工程资质的企业，须满足项目负责人要求：机电安装工程二级及以上注册建造师；

6.投标人如为代理商的，应具有制造商授权的温州市或包含温州市范围的代理资格，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件原件和制造商出具的唯一项目授权函原件。

	10
	4.2
	资格审查方式
	资格后审

	11
	13.1
	工程报价方式
	固定含税总价

	12
	15.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日算起）

	13
	16.1
	投标担保
	形式
	1、投标保证金 2、一次性预缴 3、银行保函

注：三种形式由投标人任选一种。

	
	
	
	1、投标保证金采用转账支票或银行电子汇票

投标保证金额：人民币肆万元整（￥：40000.00元）
由投标单位注册所在地的银行基本结算户汇出，不得现金解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入；在汇款用途栏中注明项目编号，否则后果自负；以汇到为准。

户  名：永嘉县公共资源交易中心

帐  号：1203074629000000327

开户行：工商银行永嘉县上塘支行。

	
	
	
	2、一次性预缴：按照（永资交中心﹙2011﹚1号文件）关于实行年度投标保证金一次性预缴办法的通知要求执行；在提交投标文件的同时提供有效年度一次性预缴保证金收据复印件一份。

	
	
	
	3、银行保函：根据永资管办（2014）27号“关于政府投资建设投资工程造价一亿元以下项目招标投标保证金优先选用银行保函的意见”：投标人的投标保证金应为投标人在本市商业银行或投标人基本账户所在银行出具的银行保函。银行保函的格式，应按照招标文件所附格式（见附件）提供，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内有效。

银行保函额度：人民币肆万元整
银行保函的递交：投标人应在进场时到指定窗口递交保函原件（另备二份原件复印件，加盖投标人公章），并取得保函收讫凭证（在原件复印件上加盖原件收讫章），其中一份在递交投标文件时递交，否则，其投标文件将被拒收。

	
	
	
	提交截止时间：2015年03月19日上午  09  时 30 分

	14
	7.3
	下载招标文件
	时间：2015年02月12日至2015年02月17日

网址：http://www. yjzbtb.com

	15
	5.1
	踏勘现场
	招标人不集中组织踏勘现场，由投标人自行踏勘，费用自理。

	16
	8.1
	投标人疑问清单

递交截止时间及方式
	2015年03月02日下午16:30前，发传真至招标代理单位。

	17
	8.1
	招标人招标文件

答疑截止时间及方式
	2015年03月04日下午17:00前，在http://www. yjzbtb.com上公布，投标人也可直接向招标代理公司索取。

	18
	17
	投标人的替代方案
	不允许

	19
	18.1
	投标文件份数
	技术资信标、商务标、资格后审申请书各壹份正本，陆份副本；证书原件一份；电子投标文件一份。

	20
	20.1
	投标文件提交地点
	收件人：温州恒杰工程建设咨询有限公司
地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇建设大厦三楼）

	21
	21.1
	投标文件递交

截止时间
	2015年03月19日09时30分

	22
	24.1
	开　　标
	开始时间：2015年03月19日09时30分
地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇建设大厦三楼）

	23
	31.3
	评标方法与标准
	投标须知第31.3款

	24
	35
	履约担保金额
	履约担保金额：为工程建设合同价格的10%，签订合同前提供。

	25
	
	联系方式
	招标人：永嘉县人民医院
联系人：郭女士   联系电话：13968983160 
代理单位：温州恒杰工程建设咨询有限公司
联系人：吴先生   联系电话：0577-67252869 18267852912
联系地址： 永嘉县上塘建设大厦12楼

	26
	
	其他注意事项
	1、投标人（如联合体投标的，则为联合体牵头人）在递交投标文件前须在永嘉县公共资源交易中心办妥交易手续。
2、招标文件资料费用：招标代理公司将收取本工程招标文件资料费500元/份，在投标人提交投标文件前予以收取。

3、本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”；书面招标文件与网上招标文件内容不一致时以书面招标文件为准。


二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请，并经永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室备案，现通过公开招标方式择优选定供货商。

1.3本工程的招标工作由永嘉县人民医院委托温州恒杰工程建设咨询有限公司组织实施，永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项；

2.2本招标项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项，其中部分资金用于本合同项目实施的合格支付。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人要求详见本须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.3由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合以下要求：

4.3.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；

4.3.2联合体的各成员应当签订联合体共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；

4.3.3参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝； 

4.3.4联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

4.3.5联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人

4.3.6联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付

4.3.7除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员；

4.3.8以联合体形式投标的投标人，凡招标文件中要求投标人盖章及法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方需同时加盖联合体各成员的公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章。

4.4当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

5.踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第15项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知前附表

（2）投标须知

（3）合同条款

（4）技术规格书

（5）图纸及其它资料

（6）招标设备一览表

（7）投标文件格式

（8）评标办法

7.2除7.1内容外，招标期间招标人在规定时间内以书面形式发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人将按本投标须知前附表第14项规定的时间下载招标文件。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表第16项的要求以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第17项的规定以书面形式予以澄清。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在规定的时间内，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标答疑时间前同时向招标人、招标代理机构和永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 反映。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 备案，并按投标须知前附表第17项的规定形式向所有投标人公布。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以投标须知前附表第17项规定的形式公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网站公告为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件由技术资信标部分、商务标部分（含投标文件电子光盘）、资格后审申请书部分、证书原件部分四部分组成。(投标文件电子光盘与商务标部分一起封装)

11.2技术资信标部分主要包括下列内容：

11.2.1投标产品的总体介绍，基本功能详述；

11.2.2投标产品技术规格书及产品样本；

11.2.3投标人投标提供的成套设备清单（附表一）；

11.2.4投标人投标电梯的规格说明、功能、主要部件产地等（附表二），包括：

电梯技术规格说明表；

电梯技术性能指标说明表；

电梯的具备的功能说明表；

电梯的装修情况说明表；

电梯的主要零部件配置表；

11.2.5投标产品电梯的曳引驱动系统、控制系统、门机系统等系统特性描述；

11.2.6随机专用工具及备品备件明细表（附表三）；
11.2.7供业主选购的备品备件一览表（附表四）；

11.2.8投标电梯的型式检验报告；

11.2.9产品制造、安装、验收标准；

11.2.10电梯安装计划方案，包括：

电梯安装进度计划安排；

计划参与安装的人员名单及主要负责人；

确保工程质量、工期、安全、文明施工的措施；
安装过程中对土建、安装的配合要求等；
11.2.11质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

11.2.12近三年来（2012年至今）投标品牌电梯的业绩（投标文件中需附证明材料，证明材料必须为中标通知书或合同，提供复印件及业主联系方式，并须在复印件上加盖投标人公章，原件单独密封）；

11.2.13产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

培训计划和内容；

免费保修年限、设备保养服务及巡检计划安排说明；

紧急情况下如何处理问题的说明；

距招标人最近的服务网点的详细介绍（如维修单位在温州设有维保机构，则提供维保机构的营业执照副本等相关证明），包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

投标人应提供一份有关投标设备在质量保证期满之日起5年内的大包和小包维修和保养合同范本，此合同应有如下内容：服务范围、服务期限、服务内容、服务费（大包费用及小包费用）、不负责的内容、双方负责的内容，五年不变价备品备件的清单及单价(格式见附表五，报价不计入投标总价)，如买方需要，在质保期结束前60天，双方签订电梯维保服务合同。买方保留是否签订维保合同的权利，每维保6个月，根据维保质量结清前6个月的维保服务费； 

投标人应根据上述售后服务要求在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证；

11.2.14技术偏离表（格式见附表六，如不填写将视为对招标文件技术条款要求无偏离）；

11.2.15完成该招标工程的工期，包括供货周期和安装周期；
11.2.16优惠条件：质量保证期、售后服务等方面的优惠；
11.2.17资信证明文件，主要包括以下内容：

投标人情况表（格式见附表七）；安装人员个人资质证书（复印件加盖投标人公章）；

如投标人为制造商的代理商，则提供：

a.制造商情况表（格式见附表八）；

b.制造商的特种设备制造许可证和营业执照（复印件加盖投标人公章）

c.制造商ISO9000系列质量体系认证证书及ISO14001体系认证证书（复印件加盖投标人公章）；

如为联合体投标，须提供联合体协议。

11.2.18按技术资信标评标办法要求提供其它相关证明材料。

11.3商务标部分主要包括下列内容：
投标函（格式见附件五）；

投标总价表（格式见附表九）；

投标设备报价明细表（格式见附表十）；

付款方式响应说明；

商务偏离表（格式见附表十一，如不填写将视为对招标文件商务条款要求无偏离）；
投标人认为需要提供的其他资料及情况说明。

11.4资格后审申请书部分主要包括下列内容：

11.4.1资格后审申请书；

11.4.2投标人一般状况；

11.4.3法定代表人身份证明书；

11.4.4授权委托书（开标时携带，不装入标函袋内）；

11.4.5资格后审申请书相关证书及复印件，原件单独密封：

投标人（包括联合体各方）企业营业执照副本（提供原件核对）。

特种设备安装改造维修许可证或建设主管部门颁发的企业资质证书（提供原件或公证件核对），若安装单位是电梯安装工程专业承包的企业，投标人还必须提供安装专业的项目负责人，项目负责人专业要求：机电安装专业注册建造师二级及以上（提供原件核对）。

投标人如为代理商，应具有制造商项目授权书（提供原件核对）；

制造商特种设备制造许可证（提供复印件加盖制造商公章）；

如为联合体投标，须提供联合体协议；
投标人认为的其他资料。

12.投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.投标报价

13.1本工程投标报价采用本须知前附表第11项所规定的方式。

13.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标内容及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.3投标人应根据招标人提供的招标采购量，按投标数量价格表进行报价，并承担投标责任。

13.4各投标人应根据招标人提供的招标采购量以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价。投标报价应包括设备费（包含机房空调）、材料费、保险费、检验费、技术服务及培训费、特殊工具费及材料损耗费、税金（含设备的关税、增值税等）、进口商检费（如有）、清关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、国内外运输及运输保险费、运杂费（含卸货）、安装调试费、采购保管费、调试时所需的电缆费用、安装时所需的水电、脚手架费用、总包服务费、交付招标人使用以前的设备保护费、质保期内发生的两次年检费用及相关保养费用、利润、税金、风险费等直至电梯试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付用户使用前的一切费用。

总包管理配合服务费（含分包单位自行采购的设备、材料等的管理、服务及施工现场管理及竣工资料汇总整理等服务费用，总包协调管理服务费，临时道路、围墙等）。总承包服务费按每部电梯3000元人民币（含税）计取（由中标单位支付给总包单位），共计12000元。该费用计入本次投标总价，在投标报价时不可竞争。

总承包管理配合服务费以外的费用，如施工现场需要总包单位重新搭设的脚手架、现场水电费用、垂直运输费、场地内运输、住宿等不在总承包服务费之内其他费用，由投标单位自行测算，计入投标报价范围之内。

中标单位因安装施工等原因要求总承包施工单位进行修补的费用由中标单位承担，此费用由投标单位自行测算，计入投标报价范围之内。

投标人需对现场进行踏勘，充分考虑现场修凿费及提供的电梯有与实际的电梯井道、外呼留孔位置不符等问题，均由中标人承担责任并负责整改，以使投标产品符合国家有关标准和规定要求及现有的土建情况，所有费用由中标人自行承担（必须包含在投标总价中，投标文件中未明确的视为已经包含）。还需充分考虑土建施工进度，预判现场已有的垂直运输、脚手架等拆除时间，若因中标人原因影响总包现场已有的垂直运输、脚手架等拆除而引起的相关费用，由中标人自行承担。

14.投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16.投标担保

16.1投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向永嘉县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。采用银行转账提交投标保证金的，则投标保证金数额必须按照投标须知前附表规定数额和时间进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则应当否决其投标。

各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件或银行保函原件，对于未能提交投标保证金收据原件或银行保函原件，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.2中标人的投标保证金在中标后按本须知第34.1条规定签订合同并按本须知第35.1条规定提交履约担保后3日内予以退还。其他未中标人的投标担保将在本招标工程中标公示结束后5个工作日内退还。
16.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.3.1投标人拒绝按本须知第30条规定修正标价；

16.3.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

17.投标人的替代方案

本工程不允许有替代方案。

18.投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知前附表第19项规定的份数提交投标文件。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标人应将投标文件妥为密封，标函封袋、技术资信标部分、商务标部分、资格后审申请书部分和证书原件部分相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）。

18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或单位法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章。
（四）投标文件的提交

19.投标文件的密封和标记

19.1 投标文件的密封：投标文件应妥善密封并贴上封条。技术资信标、商务标、资格后审申请书和证书原件须分别密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章。

19.2投标人应在密封袋封面上清楚地分别标明“技术资信标”、“商务标”、“资格后审申请书”、“证书原件”等字样，并注明项目名称等。

20.投标文件的提交

20.1投标人应按本须知前附表第20项规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。收件人在接到投标文件时，将在投标文件上注明收件时间。

20.2递交投标文件时，投标人法定代表人（或委托代理人）应提供本人身份证明原件及复印件、投标保证金收据或者银行保函、交易发票）；若为委托代理人还应持“授权委托书”原件，否则不予签收。

21.投标文件提交的截止时间

21.1投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定。

21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.迟交的投标文件

22.1在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。

23.投标文件的补充、修改和撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标

24.开标

24.1招标代理公司将按本须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定被否决其投标的投标文件，不予送交评标委员会评审。

24.3参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人居民身份证原件（或公安部门出具的居民身份证明原件），委托代理人还须随带“授权委托书”原件，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。
24.4开标程序：

24.4.1开标由温州恒杰工程建设咨询有限公司主持，永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室负责监督；

24.4.2开标前由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况（技术资信标、资格后审申请书及证书原件的开启在评标委员会范围内进行）；

24.4.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

24.4招标人在提交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

24.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

25.投标文件的有效性

25.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应否决其投标：

25.1.1投标文件未按照本须知第19条的要求密封和标记的；

25.1.2投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金和交易发票；

25.1.3投标人未按本须知第24.3条派代表参加开标会议的；
25.1.4未在规定的开标会议时间到达参加开标会议的；

25.1.5法人授权委托书无效或错误的。
（六）评标

26.评标委员会与评标

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数。其中技术、经济类专家不得少于总人数的三分之二。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28.投标文件的澄清

28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。

28.2投标人应确保其法定代表人或其投标文件签署委托代理人、投标书编制人员在评标期间，按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明的，评标委员会可以否决其投标。
29.投标文件的评审

29.1评标时,评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29.3开标后，投标文件出现下列情况之一的，应当否决其投标：

29.3.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章及法定代表人或其授权委托代理人签字（委托代理人须随带授权委托书）；或其投标文件签署授权委托人签字或盖章的，由投标文件签署授权委托人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“投标文件签署授权委托书”原件的；
29.3.2组成联合体投标的，联合体未提供有效的联合协议书的，或联合协议书中未明确双方的责任、义务的；

29.3.3代理商参加投标时，无制造商项目授权书的；或一家制造商授权多家代理商参加投标的；

29.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，或投标文件中“投标函”与“投标总价表”上的报价不一致的；投标函中出现的工程名称或招标人名称同招标文件中载明不一致的；

29.3.5投标书采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；

29.3.6投标文件中载明的工期超过招标工期；

29.3.7质保期不符合招标文件要求的；

29.3.8明显不符合招标文件技术规格、技术标准要求的，或者商务条款有重大偏离或保留的；

29.3.9投标时提供的电梯设备数量与招标文件要求不一致的；

29.3.10本须知第19.1条规定被否决其投标的情形；
29.3.11本须知第28.2条规定的有关情况，经评标委员会认定被否决其投标的；

29.3.12本须知第30.2条规定被否决其投标的情形；

29.3.13本须知第31.3条规定的投标文件被否决其投标的情形；

29.3.14投标人提交的资格后审申请书的有关材料及承诺书如有虚假隐瞒或承诺书中约定取消投标资格和中标资格等情况的。

30.投标报价计算错误的修正。

30.1商务标中出现以下情况时，由该投标书投标人的法定代表人或授权委托代理人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅否决其投标，而且没收其投标保证金。

30.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

30.1.2如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准来修正合价，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准来修正合价；

30.1.3投标函中表示的投标报价金额与其它地方表示的投标总价金额不一致时，以投标函中表示的投标报价金额为准；

30.1.4正本与副本不一致的以正本为准。

30.2评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价发生算术、填写错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，将作为重大偏差判定，其投标文件将被否决其投标，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它费用报价中，对投标报价不作调整。

31.投标文件的评审、比较和否决

31.1评标委员会将按照本须知第29条规定，对投标文件进行评估和比较。

31.2评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。

31.3评标方法和标准：采用综合评估法，详见第八部分评标办法。

31.4澄清有关问题：

31.4.1为有助于对投标文件的审核、评价和比较。评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。评审委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

31.4.2投标人的澄清、说明或者补正答复要求在规定的时间内以书面形式提交，并由其授权的代表签字，但不得超出投标文件的范围，或者改变投标文件的实质性内容。

（七）合同的授予

32.合同授予

32.1本招标项目的合同将授予按本须知第32.2条所确定的中标人。

32.2招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新依法组织招标。

32.3招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，招标人将于15日内向永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 提交招标情况书面报告。

33.2永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

34.合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.工程担保

35.1合同协议书签署后7天内，中标人应按本须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

（八）其他事项

36.招标文件的备案

36.1本标文已经永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策性文件规定办理。

37.根据温州市建设局温建建[2006]63号文等相关文件规定，承发包双方应积极贯彻落实相关文件要求，配合永嘉县建设工程招标投标监理站及永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 对有关单位履行招投标承诺情况的监管工作和及时、全面掌握工程进展情况及合同履行情况。

38.根据温劳社法监[2008]130号和温政发[2008]53号文件精神，承包方（如为建筑业企业）应积极贯彻落实相关文件要求履行市区建筑业企业职工工资支付保障金管理制度，在投标文件中提交建筑业企业职业工资支付保障承诺书。

39.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

39.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

39.2投标人之间约定中标人；

39.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

39.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

39.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

39.6不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

39.7不同投标人委托同一人或同一单位的资金办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；或不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

39.8不同投标人与同一投标人联合投标的；

39.9不同投标人的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

39.10不同投标人的投标总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

39.11不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

39.12不同投标人的投标文件相互混装；

39.13不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一单位缴纳社会保险的；

39.14投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

39.15不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

39.16招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

39.17招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

39.18招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

39.19招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

39.20招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

39.21招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

39.22招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

39.23招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

39.24法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

40. 根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本工程规定如下：

40.1参加投标的单位及其拟派参加投标的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，否则取消中标候选人资格；

40.2投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；

40.3在投标文件提交截止之日前3个月内，各级各地检查机关的行贿犯罪查询结果均有效。

41、确定中标人后，中标人应向招标人另行提供投标文件复印件一式五份。

三、合同条款

第一部分  协议书

永嘉县人民医院建设的 永嘉县人民医院急诊综合楼电梯工程所需电梯设备进行公开招标，并委托温州恒杰工程建设咨询有限公司负责组织实施（招标编号：          ），经评标委员会评定并由招标人决标                      为中标人。招标人（下称甲方）、中标人（下称乙方）经协商一致，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，并按以下顺序作为合同解释顺序：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）询标纪要及承诺；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件及招标补充文件

（6）投标书及其附件；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）图纸；

（9）其它。

上述文件被合同专用条款引用部分应予优先解释。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.合同价款

3.1 本合同价款总额为人民币      元（大写                            ）。

本合同工程为交钥匙工程，本合同价款包括设备费、材料费、特殊工具费、税金（含设备的关税、增值税等）国内外运输及运输保险费、卸装费、安装调试费、调试时所需的电缆费用、安装时所需的水电、脚手架费用、总包服务费、交付招标人使用以前的设备保护费、质保期内的维护维修费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至电梯试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付用户使用前的一切费用。

3.2 本合同签署后，如甲方要求调整电梯规格型号、具体配置标准或数量的，双方按乙方在    年    月    日中的投标报价按实结算，投标报价清单中没有相应规格型号的，双方另行协商。

4.付款方式：

本合同的付款方式在合同专用条款中规定。

5.交货时间及交货地点

本合同设备的交货时间和交货地点详见合同专用条款。

6.合同的生效

本合同经双方签字、加盖公章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

（正文完）

甲方：                                      乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

年   月   日                                  年   月    日

签订地点：

第二部分  通用条款

1.合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件、被招标人接受的偏离表、投标书及合同专用条款的约定相一致。

2.产品的质量、技术标准合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行，属进口产品的按出口国相应标准执行。

本合同签署后，电梯交付验收前，相关部门实施新的电梯质量标准的，乙方应按照新的标准提供设备或通过改造使其已经提供的设备符合新的质量标准，由此而导致成本增加由乙方自行承担，乙方不得要求甲方另行支付费用。

3.专利权

乙方对一切可能的侵权指控负责。

4.产品包装

乙方提供的全部设备，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。使用长途公路或铁路运输的，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不当引起的设备锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每一包装箱内必须附有装箱清单。产品包装归甲方所有。

5. 产品

5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将产品标签系牢在结构件上。

5.3乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1乙方保证其提供的设备是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，并在各方面符合规定的质量、规格和性能。

6.2乙方保证所出售的设备在用户正常使用和乙方的维护下，有优良的性能和使用效果。

6.3乙方保证其交付的设备按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系生产制造，对设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制，且能满足甲方电梯井道土建总体布置图和设计土建技术要求，以及双方确认的设备规格，在设备交付时随机附《设备出厂合格证书》。

6.4乙方保证所提供的设备均按电梯制造及安装安全规范等国家标准、相应的行业标准以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计制造，设计使用寿命为    年。

6.5乙方应提供进口部件的相关海关证明文件。

6.6乙方提供的每台设备都应有铭牌、使用标记、警示标记，铭牌应清楚地标明至少下列内容：

制造厂名称、设备名称及型号、产地、制造年月、机组主要技术规格和参数、制造编号、警示标记等。

7.质量保证期

7.1产品的质量保证期为自设备得到电梯质量主管部门验收合格，投入正式运行之日起至少24个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件、就位、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7.2质量保证期内，乙方对设备免费进行检查、保养，乙方对由于电梯自身的质量或安装等非甲方原因引起的任何损坏及故障负责免费维修、更换。电梯维修、更换、检查、保养所发生的一切费用，均由乙方自行承担。

7.3电梯部件的质量保证期另有规定的，如其保证期短于电梯质量保证期，则保证期自动延长至电梯的质量保证期；如其保证期长于电梯质量保证期，则适用其规定。

8.技术文件

每台电梯应具备相关的设计、制造、监造、检验、安装、性能验收试验和技术指导(包括各种文字说明、标准)等整套技术文件，包括但不限于：装箱清单；一整套操作和维修手册（包括电路图）；品质证书。这些文件，乙方应妥善包装随设备一同交付甲方。若有任何文件遗失，乙方须在3天内免费将这些资料送达甲方。

9.合同转让和分包

9.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装、服务工作转包给第三方。

9.2乙方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

9.3虽然乙方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

10.合同修改

10.1甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

10.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

11.违约责任

11.1产品质量等责任

11.1.1在产品质量保证期内，发现的设备质量问题由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

11.1.2乙方在接到甲方通知后，应在30分钟内响应，2小时内派人赴现场处理设备质量问题，进行不间断的处理、修理，直至修复，因此造成甲方及第三方损失的，乙方承担赔偿责任。

11.1.3由于甲方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

11.1.4在质保期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的设备、零部件而造成设备停机的，则该台设备的质保期应相应顺延，并赔偿相应损失。

11.1.5伴随服务缺陷，视作产品质量缺陷和逾期交货。

11.1.6产品交付使用后，甲方在任何时候发现乙方交付的设备不符合本合同及附件约定的型号、规格、材质或产地等要求的，甲方仍有权依据专用条款11条向乙方追究责任。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时交货或提供相关服务等情况，按下列规定处理。

11.2.1逾期交货（指货到工地）

乙方逾期交货，每逾期一天，按设备总价的2‰向甲方支付违约金。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

11.2.2乙方不能交货或甲方无故中途退货

乙方不能交货或甲方无故中途退货，违约方应向守约方支付违约金。违约金按不能交货部分或中途退货部分货款的 15 ％计算。整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计算违约金。交货（运至工地）延迟超过 30 天或单台电梯滞后主体进度超过 30 天，视作不能交货。

11.2.3逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的 5 ％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿；违约金不足赔偿甲方损失的，乙方应按实赔偿。

11.2.4经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此例。

11.2.5乙方违反本合同通用条款第9条约定的，乙方应按本合同价款总额的 5 ％向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

12.违约终止合同

12.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

12.1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

12.1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

12.1.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 7 天内未能纠正其过失。

12.2甲方有权要求乙方继续履行合同中未终止部分。

12.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按本合同通用条款11条规定对已交货部分设备应负的产品质量等责任。

12.4除本合同另有约定或法律、法规另有规定外，任何一方单方解除合同，均应按照本合同价款总额的 15  ％向另一方支付违约金，并赔偿另一方的实际损失。

12.5守约方因违约方违约而获得的权利与救济在本合同被变更、解除、撤销、终止或完成后仍应有效。

13.履约保证金的扣除

13.1如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权不予返还履约保证金。

13.2非因不可抗力，乙方无故拖延交货、影响主体竣工和交付、拒绝履行合同规定的相关义务的，甲方有权扣除履约保证金，并有权主张违约金及相应赔偿。

13.3 乙方提供的设备与投标书中所承诺的设备规格、数量、材质、产地等不符，甲方有权拒绝接受设备且扣除履约保证金（合同中另有约定除外）。

13.4履约保证金不足弥补实际损失的，乙方应按实支付；履约保证金扣除后，乙方应在7日内予以补足。

14.争议

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方可协商解决，协商无果时,甲乙双方均可直接向甲方所在地人民法院起诉。

14.2在调解或判决期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同其余部分应继续履行。

第三部分  专用条款

本合同专用条款是对合同通用条款的补充，两者如有抵触，以专用条款为准。

1.交货

1.1合同生效后，乙方在接到甲方交货书面通知后120日内，应按照甲方指定的批次、型号、数量进行交货；45日内完成设备安装。

1.2甲方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前 60 日历天书面通知乙方，乙方应认可，但本合同的价格保持不变（因交货期推后所发生的产成品保管费用全部包含在投标报价中）。

1.3甲方有权要求乙方分批次交货，乙方不得因此要求甲方另行支付任何费用；

1.4本工程为交钥匙工程，乙方负责设备的制造、运输、保险、报关、装卸、材料损耗、采购保管、安装、调试、检验、技术服务、培训、配合指导、质保期内的维修保养、通过电梯质量检验部门验收合格等交付甲方使用前一切工作的费用。

1.5乙方应于主体工程竣工验收交付时间7日前确保设备通过电梯质量检验部门验收并取得准运证，主体工程相应标段交付时间由乙方自行与总包方或甲方联系获知。

2.交货地点 

交货地点：工地现场并负责卸货。

3.通知和验货

乙方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便甲方做好验货准备。货到现场后应通知甲方进行验货，甲方在验货过程中发现设备或其配件规格、型号、产地、材质、质量等不符合合同约定的，乙方应按甲方要求及时整改，由此造成延期交货的，乙方应承担延期交货的违约责任。但设备交付验收前，甲方或监理人所作的任何到货或中间验收，均不作为乙方逃避终验责任的理由。

4.风险和保管责任

设备在通过电梯质量检验部门验收并正式交付甲方前，乙方承担设备保管义务及全部风险责任。

5.付款方式及期限

5.1合同签订前，乙方支付合同总额10%的履约保证金（支付方式银行保函或者接受银行转账）；

5.2甲方按以下方式支付款项：

5.2.1设备款：

1）合同生效日起30个工作日内买方支付设备总价的10%预付款；

2）买方发出交货通知，并收到卖方制造商的排产通知后7天内并确认情况属实后，买方向卖方支付设备总价20%的设备款；

3）卖方接到通知需要发货7天内，买方向卖方支付设备总价30%的设备款；

4）电梯运到现场点箱点件初步验收合格后10个工作日内支付该些电梯设备总价的15%，电梯经技术监督部门验收合格，取得政府有关部门颁发的《电梯准用证》，并提供四套完整的竣工资料后10个工作日内付该些电梯设备总价的20%，银行履约保函自动失效；

5）2年质保期满后10个工作日内无质量问题结清余款（质保期自电梯验收合格并获得政府有关部门颁发的《电梯准用证》以及向招标人正式移交之日起计，质保期内不计利息）。

如买方需要，在质保期结束前60天，双方签订电梯维保服务合同。每维保6个月，根据维保质量结清前6个月的维保服务费。买方保留是否签订维保合同的权利。

5.2.2安装款

电梯设备进场点箱点件验收合格，电梯主要安装施工队伍进场后10个工作日内，甲方向乙方支付安装款50%。电梯设备安装、调试完毕并通过经当地质量技术监督局验收合格，甲方向乙方付清余下45%安装款。2年质保期满后10个工作日内无质量问题结清余款（质保期自电梯验收合格并获得政府有关部门颁发的《电梯准用证》以及向招标人正式移交之日起计，质保期内不计利息）。

5.3 乙方应在每次申请付款前向甲方提供付款证明文件。付款证明文件包括：

5.3.1同本期付款金额相等的合法税务发票。

5.3.2产品资料移交证明。产品资料包括但不限于备件、出厂合格证、检验合格证、说明书、技术图纸、专用工具、保修凭证、原产地证明、报关证明等。资料无法分割的，应在第一次付款前全数提供。

5.3.3材料设备验货单。应注明设备/材料名称、规格型号、数量、单价、合计。

5.4因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。

6.文件和技术资料的相互提供

根据招标文件要求提供相关资料。

图纸的确认及井道的确认：

合同签订时，买方提供卖方电梯初步布置图，卖方根据初步布置图在10日内，提供买方电梯土建施工图纸一式肆份，买方应将其中一份确认并签字后，交回卖方，设计院应按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前15个星期以书面形式通知卖方。

7.技术服务

乙方负责对甲方的操作、维修人员进行技术培训，具体时间、方式双方另行确定。
8.质量、技术标准

8.1乙方提供的设备必须是全新未经使用过的，并符合招标书文件的相关规定。

8.2乙方对其所提供的电梯质量负全部责任。

8.3在质量保证期内，乙方作出下列（8.3.1 ）、（8.3.2 ）条约定的承诺：

8.3.1电梯每起制动60000次，因电梯本身质量或安装原因引起的故障次数不大于 2 次；每超过1次，乙方将相应对发生故障的电梯顺延一个月质量保证期，小包大包时间也相应顺延；前 5 年小包和后  5 年大包也相应顺延；

8.3.2年故障超过三次的电梯，质保期顺延1年，小包大包时间也相应顺延。前 5 年小包和后  5 年大包也相应顺延；

8.4乙方对其交付的设备须提供足够的备品、备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行所需。保证期满后，乙方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件、附件和易损件。本合同附件三《备品、备件、附件和易损件清单及费用》中的报价在电梯保证期结束后 5 年内有效。

9.设备检验

9.1甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便（详见招标文件第 四 部分）。

9.2设备发运前及到达现场后，双方按照本合同专用条款第3条约定进行通知验货。
10.售后服务：（详见招标文件）

10.1无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应立即派人于 两 小时内到达现场处理并及时提供备品、备件。

10.2 ①故障响应时间的保证：响应时间不超过30分钟，如超过，质保期顺延一个月，小包大包时间也相应顺延；前 5 年小包和后 5 年大包也相应顺延；

     ②一般故障修复时间的保证：修复时间不超过4小时，如超过，质保期顺延一个月，小包大包时间也相应顺延；前 5 年小包和后  5 年大包也相应顺延；

     ③重大故障修复时间的保证：修复时间不超过24小时，如超过，质保期顺延一个月，小包大包时间也相应顺延；前 5 年小包和后  5 年大包也相应顺延。
10.3招标文件规定的其它服务内容。
11.违约责任

11.1甲方因其过错没有按照本合同规定支付合同价款，每延期一日，按应付而未付的款项金额的2‰向乙方支付违约金。

11.2乙方迟延交货的，按通用条款11.2条相关约定承担违约责任。因乙方交付设备不符合本合同及附件约定，或不能按时通过电梯质量主管部门验收而影响主体工程交付的，每延误一日，按合同总价2‰向甲方支付违约金。延误主体工程交付30日的，甲方有权解除合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿。

11.3乙方交付的设备（包括但不限于主要部件）不符合本合同及附件约定的型号、规格、质量要求或产地等，乙方应无偿更换至符合约定，甲方有权向乙方收取该批次设备价款 5 %的违约金；因此造成迟延交货的，每延期一日，乙方按延期交货设备价款总额的2‰ 向甲方支付违约金。乙方迟延交货超过 30 天的，甲方有权解除合同，因此而造成的甲方所有直接和间接损失由乙方赔偿。

电梯质量检验部门验收、颁发准运证以后及正式交付甲方使用后，甲方发现乙方交付的设备（包括但不限于主要部件）不符合本合同及附件约定的型号、规格、材质或产地等要求的，甲方自发现之日起两年内有权要求乙方支付设备差价2倍的违约金，并有权要求乙方赔偿损失。

11.4在质量保证期内，乙方在收到甲方通知后 两小时内未能提供免费维修、更换服务的，或未能按照乙方承诺的时间、频率提供免费检查、保养服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付5000元违约金；甲方有权委托第三方进行维修、更换、检查、保养，费用由乙方承担，甲方可以直接从乙方的质量保证金中扣除。经乙方维修、更换以后还是不能符合质量标准、安全运行需要的，乙方还应当赔偿甲方的损失。

11.5质量保证期满后，甲方有权自主选择维修维保服务单位，乙方无条件提供技术服务。在甲方通知乙方提供维修服务的前提下，乙方未按承诺的时间提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金  5000  元。

11.6因设备本身质量原因导致电梯运行造成第三方人身或财产损失，乙方均应负全部赔偿责任。

11.7相应违约金甲方有权在履约保证金或质量保证金中扣除。

12.合同补充条款

12.1乙方保证除合同特殊约定外，所提供的产品在配置、功能、价格、安装、服务等方面与招标文件和投标书要求的完全一致，且招标文件解释在先。

12.2除投标书中商务偏离表、技术偏离表说明的内容在本合同中另行明确外，其它投标书中与招标人发布的招标文件不符时，应以招标文件为准。

12.3质保期满后，甲方或其物业可以按投标文件价格自由选择是否签署大保或小保合同。

12.4本合同附件中的内容与招标文件、询标纪要（含询标传真）、投标文件(含产品彩页)不一致时，除本合同有特别说明外，应以后三者为准。

12.5电梯调试电缆由乙方自行解决并承担费用。

12.7乙方在施工安装期内须紧密配合主体工程进度进行指导安装以及必要的预留预埋，如不配合主体进度进行指导安装及必要的预留预埋，引起的所有费用（包括直接的和间接的）由乙方自行负责。

本合同含:附件一：《设备数量、规格、价格表》

附件二：《主要部件产地表》

附件三：《备品、备件、附件和易损件清单及费用》

附件一：《设备数量、规格、价格表》

	序号
	电梯型号
	品 牌（制造商）
	数 量
	单 价（元）
	小计（元）

	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	 

	合计总价：         元（大写：                            ）


附件二：主要部件产地

	序号
	电梯型号
	部件名称
	产地
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：备品、备件、附件和易损件清单及费用

	序号
	名称
	型号、规格
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


廉政合同

发包人： 

承包人： 

监理人：            （以下简称丙方）

监督单位：

为切实防范和杜绝工程建设中的各种腐败现象，实现“优质工程”、“廉洁工程”双目标，经甲、乙、丙三方商定签订本合同，以共同遵守和自觉接受社会监督。

一、工程建设中，甲方应做到：

（一）  遵守国家法律、法规和党纪、政纪；

（二）  不得接受乙方、丙方赠送的礼金、礼券、礼品等，不得参与由乙方、丙方安排的高档消费娱乐、旅游等活动；

（三）  不得索要和接受乙方、丙方的财、物、吃请等；

（四）  不得利用职权向乙方介绍或指定工程分包单位和个人；

（五）  不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备等，也不得利用职权为家属和亲友向乙方推销建筑材料、施工设备等提供各种便利条件；

（六）  不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假；

（七）  不得到乙方、丙方单位报销应由自己单位或个人支付的各项费用开支发票；

（八）  如发现本单位或本单位有关工作人员有违法、违纪行为，要及时主动的向监督单位报报告和举报；

二、工程建筑施工过程中，乙方要做到：

（一）  自觉遵守国家的法律、法规和党纪、政纪；

（二）  不得以任何理由向甲方、丙方赠送礼品、礼金和有价证券等，不得为甲方、丙方安排高档消费娱乐、旅游等活动；

（三）  不得向甲方、丙方支付劳务费、介绍费等，更不得向甲方、丙方人员行贿；

（四）  不得采取各种手段偷工减料、贪污和侵吞公共财物，降低工程质量；

（五）  不得在工程支付量测等工作中弄虚作假；

（六）  如发现本单位或本单位有关人员有违法违、纪行为应及时向监督单位反映和举报。

三、工程监理过程中，丙方应做到：

（一）自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪；

（二）真贯彻执行有关工程监理的各项方针、政策、法规、规定，严格按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，做好工程监理工作。

（三）不得以任何理由接受乙方的一切馈赠和影响公务的宴请，更不得索要财物；

（四）不得向甲方赠送礼品、礼金和有价证券等，不得为甲方安排高消费娱乐活动，更不得向甲方人员行贿；

（五）不得到乙方报销应由个人支付的各项费用；

（六）不得在工程支付量测等工作中弄虚作假；

（七）  如发现本单位或本单位有关人员有违法违纪行为应及时向监督单位反映、举报。

四、监督单位职责：

为保证上述条款的实施，对甲、乙、丙三方履行合同情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙、丙三方遵纪守法情况进行监督检查，促进廉政建设与工程建设同步发展；

（二）参与本工程建设全过程活动，包括工程招投标、工程预算、合同签订、质量检查、竣工验收、决算审核等；

（三）协助和指导甲、乙、丙三方抓好廉政建设的制度、规定、法制教育，对甲、乙、丙三方管理人员有针对性地进行廉政教育；

（四）适时对甲、乙、丙三方的财务费用支付和使用情况进行监督检查。

五、违约处理

（一）甲、乙、丙三方人员如有违反本合同的，本单位应及时给予批评教育。构成违纪的，应依照有关规定给予党纪、政纪处分。触犯刑律的，移送司法机关处理。

（二）若有违反本合同有关条款，在经济上则按违约所涉金额的一倍数额（最低不少于所交承诺金的10%）分别扣罚违约方的廉政保证金，直至扣完为止。

六、甲、乙、丙方自合同签订和工程施工期间，监督单位要适时召集三方负责人对工程廉政、廉洁监督廉政检查情况进行通报，研究和制定工程廉政规定和要求。

七、本合同未尽事项，经甲、乙、丙三方共同协商并征得监督单位同意，可签订补交条款。

八、本合同正本一式四份，甲、乙、丙方和监督单位各执一份； 

甲方：                     代表人签名（盖章）：

 

乙方：                     代表人签名（盖章）：

 

丙方：                     代表人签名（盖章）：

 

监督部门：                 代表人签名（盖章）：

 

                                  年    月     日

安全生产责任合同

为在      合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主永嘉县人民医院（以下简称“甲方”）与承包人       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按要求配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：永嘉县人民医院                      乙 方: 

法 定 代 表 人                              法定代表人

（签字）                                    （签字）

地址：                                        地址：

电话：                                        电话 

日期：

四、技术规格书

(一)总体要求

1、概述

1.1此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人应根据各自的技术和商务优势，对全部内容进行投标，否则否决其投标。招标人有权选择投标人的中标范围。

1.2这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。

1.3在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标代理机构咨询。

1.4投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。

1.5投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，买方概不负责。

1.6整套设备及主要部件的原产国须明确标注在投标文件中，在交货时应附上原产国家的产地证明文件。
2、电梯招标范围

2.1本次招标设备包括电梯4台（具体详见电梯技术规格表）；

2.2投标人须对招标内容内的所有电梯设备进行投标。

3、工程现场施工情况说明

投标人自行到现场踏勘并承担相应责任与费用。

4、工作范围

4.1投标人需按本技术规格书的要求完成设备的的制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养等工作。并按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料的提供必须符合本章的要求并按时递交。
中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

a. 提供井道施工设计图；提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸；

b. 按招标文件的要求和设计需要完成电梯设备的具体设计；

c. 提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书；

d. 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e. 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

f. 到货验收：货到现场，招标人和供货商共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供货商应妥善保管（需防潮、防盗）。未经招标人同意，供货商不得擅自拆箱。招标人在接到供货商开箱安装通知后，派员7天内会同供货商进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供货商须在接到招标人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供货商负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供货商对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供货商对相应设备的责任。
g. 现场保管：招标人提供现场的设备存放场地，供货商负责派专人对设备进行保管。

h. 设备分层就位、设备安装和调试。

i. 产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至质量技术监督部门检验合格前，以及检验合格至交付业主这个阶段中，供货商须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供货商需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

j. 检验：供货商须做好并通过质量技术监督部门对电梯的检验，并取得合格证。

k. 按承诺完成质保期内的售后服务工作。

4.2工作范围：

●招标人除提供安装所需的水电接口（电梯调试时使用的临时电缆由中标人自理、水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，设备制造、设备运输装卸、脚手架（另行搭设的）、分层就位、预埋件、主机搁梁、牛腿、井道照明及爬梯（包括机房内的钢梯、钢柱、栏杆等及防锈、面漆应达到验收规范的要求）、扶梯中心支撑点、调试、验收、质保期内服务工作等（包括2年质保期内的两次年度检验费及相关保养费用）及其他所需费用（包括总包管理服务费用）全部包括在投标报价内。

●安装完毕后中标人须在轿厢壁四周及上下应用细木工板做好防护，费用包括在投标报价内。安装完毕后中标人须在轿厢壁四周及上下用E1级木工板（厚度1.5cm以上）做好防护，电梯门洞口四周镀锌铁皮（厚度1.2mm以上）封堵费用包括在投标报价内。

●五方通讯中电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设由招标人委托的其它专业施工单位负责，管理中心与各电梯通讯的交换机由中标人提供，其接线与系统调试由电梯中标人负责。

●如电梯现有实际的井道情况不符等问题，均由中标人负责整改（费用须含在投标总价中），以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况。

●垂直运输费、脚手架搭拆及使用费、水电费、临时设施费以及其他措施项目的费用均需在本次投标报价中包含。

●调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等须由中标人自行解决。

4.3中标人应对电梯调试及试运行负全权责任。
4.4设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

4.5文明、安全施工应按住房与城乡建设部及温州市统一标准实施，并服从总包单位及招标人的统一部署。

5、设备清单和基本需要

详见第（三）条电梯的技术规格和要求。

6、工期要求

供货周期和安装周期要求见第一部分“投标须知2.2条款号”，请投标人在投标时提供最短的供货周期和安装周期。

交货周期是指供货周期和安装周期的总时间周期。

7、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

（1）适应性要求：

① 温州市室外环境温度： -5℃—40℃
② 电源条件—所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：～380V，3相5线制             ～220V，单相

频率：50Hz        电压波动：±7%    接地电阻要求：≤4欧姆

（2）抗地震要求：

所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

8、产品标准和规范

投标产品须符合现行中华人民共和国国家标准和规范，如有修订，投标人应符合最新版本要求。

（1）中华人民共和国标准和国外标准

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家住房与城乡建设部“电梯手册” （JJ49）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

（2）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。
9、所需资料

9.1投标所需资料

下列资料须包含在投标书中，由投标人免费提供。

产品样本说明书及技术规格书（中文版本）；

设备详细配置（附进口件清单）；

校核土建相关尺寸的符合性（如地坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度等），并做相关说明；

负责设备制造、安装、调试、维修保养等单位的资格证书（复印件）；

9.2发出中标通知书后须提交下列所有文件：

（1）招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

布置方案图；

井道施工图及对招标人的要求；

设备安装图（包括电气、系统安装线路图）；

电路电气控制图、系统原理图；

接地方式；

设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）

提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的试验报告副本

交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）设计图纸要求

图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交招标人审查并认可。

如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

（3）图纸审查包括：

所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交业主审查，以便审查有效。

主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

主要设备的电源负荷和通风降温要求。

（4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（5）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

（6）在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

（7）在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

所有设备规格和详细操作说明。

系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限的建议。

紧急安全措施的建议。

紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（8）在设备测试期间，中标人须提交一式6份各式报告给招标人。

9.3 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

10、技术培训

（1）中标人须对招标人指定的2名技术人员、2名维修人员及2名操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

(二)需要完成的工作

1、制造监制和出厂检验、安装及协调

1.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

1.2主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2、运输、卸货、保管

2.1供货商负责将所有货物装车运输至工地，并对运输货物进行保险，招标人不承担运输过程中任何责任。

2.2供货商将货物卸至招标人工地指定地点，供货商并派专人对到场货物进行保管，供货商做好防盗、防火保护，在工地保管期间，如发生盗窃等情况造成货物遗失，供货商负责对遗失货物进行补齐。费用自理。

2.3全部货物到达工地现场具备验收条件后，供货商须及时向招标人递交到货验收通知书。验收过程中如发现货物短缺、质量等问题，供货商须在接到招标人书面通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。招标人、供货商、安装单位在验收单上签字确认后即验收完毕，供货周期结束。

3、调试及试运行

3.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

供货商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

3.2程序和表格

供货商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

3.3调试、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，供货商在调试后5个工作日内提交调试报告给招标人。如招标人对调试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由供货商负责，供货商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人负责。

3.4试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

4、验收

4.1产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

4.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

5、售后服务

5.1中标单位或中标品牌的电梯制造商在中标后必须在温州设立维保点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在30分钟响应，在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。一般故障4小时内解除，重大故障24小时内解除。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标单位须在投标文件中承诺。
5.2供货商须对合同中规定的所有电梯提供自设备得到电梯质量主管部门验收合格，投入正式运行之日起至少24个月的质保期及免费维修和保养（质保期内发生的两次年检费用及相关保养费用由中标人负责）。
5.3在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5.4质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

5.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

5.6修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5.7投标文件中，投标人应提供并承诺投标设备在质量保证期满之日起后5年内的大包费和小包费，其价格单列，不计入投标总价。
6、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

7、检验和维修设备及工具

7.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

7.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

7.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。
8、商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

(三)电梯的技术规格和要求

1、电梯技术规格表

品目1：DT-1 病床电梯 污物电梯

	序号
	项 目 
	招标要求

	1
	使用地点
	DT-1

	2
	数量
	1台

	3
	载重量
	1600Kg

	4
	速度
	1.75m/s

	5
	服务楼层
	-1~7层

	6
	停站数
	8

	7
	基站
	1层

	8
	方式
	单台运行

	9
	每层高度（mm）
	-1层3000；1层5400；2-3层4200；4-7层3900

	10
	顶层高度（mm）
	5100

	11
	井道净尺寸（mm）
	 3260×2460

	12
	机房高度（mm）
	3600

	13
	地坑深度（mm）
	1800

	14
	机房位置
	井道上方

	15
	门洞尺寸（宽*高）（mm）
	1500*2200

	16
	控制方式
	全电脑控制，单台控制

	17
	调速系统
	交流变频变压调速VVVF

	18
	门机系统
	交流变频变压调速VVVF

	19
	通讯系统
	采用串行连接方式

	20
	开门方式
	双折旁开

	21
	电源要求
	AC380±7%    50±1HZ

	22
	厅门和门套
	见电梯功能及装修要求

	23
	操作面板、指示灯
	见电梯功能及装修要求

	24
	轿厢装饰
	见电梯功能及装修要求

	25
	电梯功能
	见电梯功能及装修要求


品目2：DT-2 医护电梯兼消防电梯 无障碍电梯

	序号
	项 目 
	招标要求

	1
	使用地点
	DT-2

	2
	数量
	1台

	3
	载重量
	1600Kg

	4
	速度
	1.75m/s

	5
	服务楼层
	-1~8层

	6
	停站数
	9

	7
	基站
	1层

	8
	方式
	单台运行

	9
	每层高度（mm）
	-1层3000;1层5400;2-3层4200;4-8层3900

	10
	顶层高度（mm）
	4800

	11
	井道净尺寸（mm）
	3060×2460

	12
	机房高度（mm）
	/

	13
	地坑深度（mm）
	1800

	14
	机房位置
	无机房

	15
	门洞尺寸（宽*高）（mm）
	1500*2200

	16
	控制方式
	全电脑控制，单台控制

	17
	调速系统
	交流变频变压调速VVVF

	18
	门机系统
	交流变频变压调速VVVF

	19
	通讯系统
	采用串行连接方式

	20
	开门方式
	双折旁开

	21
	电源要求
	AC380±7%    50±1HZ

	22
	厅门和门套
	见电梯功能及装修要求

	23
	操作面板、指示灯
	见电梯功能及装修要求

	24
	轿厢装饰
	见电梯功能及装修要求

	25
	电梯功能
	见电梯功能及装修要求


品目3：DT-3、DT-4 医护电梯

	序号
	项 目 
	招标要求

	1
	使用地点
	DT-3、DT-4

	2
	数量
	2台

	3
	载重量
	1600Kg

	4
	速度
	1.75m/s

	5
	服务楼层
	1~7层

	6
	停站数
	7

	7
	基站
	1层

	8
	方式
	DT-3、DT-4两两并联

	9
	每层高度（mm）
	1层5400;2-3层4200;4-7层3900

	10
	顶层高度（mm）
	5100

	11
	井道净尺寸（mm）
	3060×2460

	12
	机房高度（mm）
	3600

	13
	地坑深度（mm）
	/

	14
	机房位置
	井道上方

	15
	门洞尺寸（宽*高）（mm）
	1500*2200

	16
	控制方式
	全电脑控制，单台控制

	17
	调速系统
	交流变频变压调速VVVF

	18
	门机系统
	交流变频变压调速VVVF

	19
	通讯系统
	采用串行连接方式

	20
	开门方式
	双折旁开

	21
	电源要求
	AC380±7%    50±1HZ

	22
	厅门和门套
	见电梯功能及装修要求

	23
	操作面板、指示灯
	见电梯功能及装修要求

	24
	轿厢装饰
	见电梯功能及装修要求

	25
	电梯功能
	见电梯功能及装修要求


注：1.电梯厂家应核对突向井道的结构柱及以上数据，如影响电梯的安装，应在土建施工前提出修改意见；2.电梯门的耐火极限不应小于1.0h；3.上述技术规格表中的电梯指标除电梯速度和载重量由招标文件要求规定外，其他参数具体以图纸和相关图集规范说明为准，根据自身品牌而自行确定，如图纸无说明则由投标人根据相关指标自行确定。

2、电梯一般技术要求（技术要求、设计要求与设计图纸有不一致的地方，具体以设计图纸和相关规范说明为准。）

2.1投标人提供的产品及服务须适应本招标文件第四章中第一条“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

2.2可靠性要求：

①要求连续工作每天24小时，全年365天，设计寿命要求在20万小时以上；
②在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；
③电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时；

④起、制动运行6000次中发生失效（故障）的次数≤2次。
2.3配置要求：

本次招标乘客电梯为高性能电梯，各投标人应根据需求将高性能高配置的电梯提供给招标人。投标人请慎重选择投标梯型和部件种类，对电梯型号及主要部件的不同选择将会有不同的评标结果。

①曳引机系统：采用永磁同步无齿轮曳引机，要求整机原品牌原产地进口。

②控制柜系统：要求采用全数字控制，要求整机原品牌原产地进口。

③门机系统：要求整机原品牌原产地进口。

④安全保护装置：红外线光幕尽可能选用进口或合资独资企业生产的优质产品，光束大于等于150束。

⑤钢丝绳：尽可能选用进口或合资独资企业生产的优质产品。

以上①~③进口要求作为强制要求，其他项尽可能选用优质产品。若以上部件未按上述要求选配，并经评标委员会认定属于重大偏离的，其投标作无效标处理。

投标人须在投标书中详细提供所投产品零部件产地详细清单。交货时，招标人将委托相关部门对主要部件进行检测，如发现不符合的情况，中标单位负责赔偿招标人的直接经济损失，直至没收履约保证金并退货的处罚。

进口部件在交货时中标人（投标人）须提供和投标承诺相一致的相关进口证明文件（如产地证书、品质保证书、海关报关单等）。

2.4技术指标要求：

	内容                                         产品
	电梯指标及相应承诺

	平层精度              mm
	≤±3mm

	主电机每小时启动次数
	≥240次/小时

	电梯的水平加速度      cm/S2
	≤100mm/s2

	电梯的垂直振动加速度  cm/S2
	≤120mm/s2

	起制动加减速度调节范围m/S2
	平均≥0.7m/s2 ，且在0.7～1m/s2之间可调，最大≤1.5 m/s2

	噪声指标          dB（A）
	轿内≤50dB，开关门≤55dB，机房≤75dB

	称重装置
	精度1%（电子连续称重）

	每起、制动运行60000次中发生故障的次数及修复时间的保证
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次，每次故障的修复时间不得超过2小时

	故障响应时间的保证
	响应时间不超过30分钟，如超过，质保期顺延一个月。

	一般故障修复时间的保证
	修复时间不超过4小时，如超过，质保期顺延一个月。

	重大故障修复时间的保证
	修复时间不超过24小时，如超过，质保期顺延一个月。


2.5电梯基本功能：

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。

2.5.1  独立运行选择：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择独立运行，并响应该电梯的轿内操作。

2.5.2  全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。

2.5.3  自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。

2.5.4  门保护装置：采用红外线光幕保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。

2.5.5  轿厢/机房/轿顶检修:可以使用设置在轿内/机房/轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。

2.5.6  开/关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。

2.5.7  轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。

2.5.8  照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。

2.5.9  轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。

2.5.10  超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。

2.5.11  满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。

2.5.12  轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。

2.5.13  轿内位置和方向指示：轿厢操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。

2.5.14  厅位置和方向指示：厅门操纵盘上可实时显示轿厢运行方向，轿厢位置（站层）根据要求显示或不显示。

2.5.15厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。

2.5.16  驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。

2.5.17  开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能安全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。

2.5.18  关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。

2.5.19  火灾运行管理和紧急消防服务：当遇火警讯号及停电时，电梯将自动直驶前往主回归层；若火警讯号发生在主回归层，电梯则往次回归层或指定的层数。

2.5.20  五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消防中心五方对讲。

2.5.21  其他功能：提前开门功能，有/无司机操作、远程监控接口、防恶意扰乱设计、配置随行视频电缆（电梯井道内，视频电缆和随行电缆一体化）、自动再平层、轿内错误指令消除功能、到站层钟、双击取消功能、基站锁开关等。

以上功能是买方对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。

2.5.22  电梯设备及安装必须满足城市建筑物设计中电梯部分所有相关要求（JGJ50-2001 、J114-2001）。

2.6 电梯安全设备要求：

2.6.1  电气安全保护装置；

（1）电磁制动器；

（2）强迫减速开关；

（3）限位开关及行程极限开关；

（4）测速发电机断带保护；

（5）限速器开关及超速保护电路；

（6）电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；

（7）超载保护；

（8）关门安全开关及厅门安全联锁；

（9）紧急停止按钮。

2.6.2  机械安全保护装置：

（1）缓冲器；

（2）安全钳；

2.6.3  必须的安全保护功能：

（1）故障自诊断、报警、预报功能；

（2）关门保护采用光幕保护装置；

（3）超/失速保护；

（4）轿厢警铃；

（5）轿内、机房、轿顶检修安全保护。

2.7电梯轿厢和厅门入口（包括指示器和按钮）装修要求：

2.7.1轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰将不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少5种合适的装饰方案及效果图供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：

	序号
	内容
	装   潢
	备   注

	1
	轿厢壁
	轿厢壁均采用发纹不锈钢，轿壁二侧装不锈钢扶手
	投标人须承诺如中标，须提供多个样本供买方任意选择，投标报价不变

	2
	轿底地面
	花岗岩（轿厢地面需下陷25-30mm）
	高档质量，须提供多个样本供买方任意选择，材料及铺设均由中标人负责

	3
	轿厢吊顶
	豪华型吊顶，顶部含LED节能灯和通风扇（低噪声）、预留摄像机接口（包括提供至机房视频电缆）
	轿厢完成后净高度2.6米，中标后投标人提供样本效果图供招标人选择，报价不变

	4
	轿门
	发纹不锈钢，红外线光幕保护
	光束不小于150束

	5
	踢脚板
	发纹不锈钢
	

	6
	轿厢门坎
	硬质铝型材
	

	7
	厅门坎
	硬质铝型材
	

	8
	厅门（套）
	选用发纹不锈钢，标准型小门套
	

	9
	厅门楼层及方向显示
	4英寸以上液晶显示和圆形不锈钢按钮装在发纹不锈钢板上。
	中标后投标人提供样本效果图供买方选择，投标报价不变

	10
	轿内显示及轿内操作箱
	与前壁一体化操作箱，集成6英寸以上液晶显示器和圆形不锈钢按钮。
	中标后投标人提供样本效果图供买方选择，投标报价不变

	11
	照明
	高效节能LED专用日光型灯具
	

	12
	通风
	低噪音风机（dB（A）≤50）
	

	13
	通讯
	隐蔽式五方对讲装置
	


注：不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品，厚度≥1.5mm（若甲方检验发现不锈钢材质不符而退货，中标人要承担一切责任）。
2.7.2无障碍电梯轿厢的装修要求必须符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.7.3及7.7.2要求。

7.7.2 候梯厅无障碍设施与设计要求 
	设施类别
	设 计 要 求（具体以设计图纸为准）

	深 度
	候梯厅深度大于或等于1.80m。

	按 钮
	高度0.90～1.10mm。 

	电梯门洞
	净宽度大于或等于1.00m。

	显示与音响
	清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响。

	标 志
	1 每层电梯口应安装楼层标志。

2 电梯口应设提示盲道。


	设施类别 
	设 计 要 求

	电梯门
	开启净宽度大于或等于0.90m。

	面 积
	1.轿厢深度大于或等于1.40m。

2.轿厢宽度大于或等于1.10m。

	扶 手
	轿厢正面和侧面应设高0.80~0.85m的扶手。

	选层按钮
	轿厢侧面应设高0.90~1.10m带盲文的选层按钮。

	显示与音响 
	轿厢上，下运行及到达应有清晰显示和报层音响。


7.3.3电梯轿厢无障碍设施与设计要求 

2.7.8外观质量要求：

（1）轿厢、轿门、层门等可见部分的表面及装饰应平整光滑，不应有开裂现象。

（2）信号显示应明亮，各种标志应清晰，不应出现任何故障。

（3）焊接部位应均匀一致，铆接部位应牢固可靠。

（4）所有紧固件调整后应达到规定的要求。

（5）电梯安装后应保证各部位的位置正确，各部件应处于正常工作状态。

 (四)制造

投标人提供的设备应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

(五)设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

(六)其他 

1、在工地的建设过程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

2、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

4、中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

5、投标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规格说明表。

6、若有部分进口件的相关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准，若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新规范标准执行。

7、在安装前，中标人必须向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由买方认可。现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。买方保留有变更人员的权力。

五、图纸及其它资料

招标人提供的技术文件、图纸及有关资料：

1、图纸(电子资料)

六、招标设备一览表

1、招标设备清单：

	序号
	设备名称
	设备编号
	型号规格
	数量（台）
	工   期
	交货地点

	1
	病床电梯
	按“电梯技术规格表”编号
	详见技术规格书
	4
	见投标人须知前附表
	本工程工地现场

	
	合计
	4
	
	


2、技术要求和规范详见招标文件，对招标文件提供的有关尺寸，投标人中标后须与建设单位审核确认。

3、本次电梯的设备制造与安装为交钥匙工程。投标人需按招标文件“第四部分 技术规格书”的要求提供供货清单上列明的设备及附件、备件。并负责运输、安装工程、调试以及操作维护人员的培训，并负责通过质量技术监督局的验收。

4、投标人所提供的投标产品，必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

5、投标人须说明其在成套设备的生产集成过程中，主要零部件的品牌、型号及制造厂家，并提供成套设备及主要零部件相应的技术说明书。

6、投标人必须对所有招标设备进行投标，且所有电梯必须采用同一品牌，否则投标将被否决。

七、投标文件格式

一、技术资信标部分格式及附表

二、商务标部分格式

三、资格后审申请书格式

四、其它附件格式

（一）技术资信标部分格式及附表

（附表一）投标人投标提供的成套设备清单表
	序号
	名  称
	单位
	数量
	型号规格
	品牌
	产地
	备  注（内容）

	客梯

	1
	主   机
	
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	

	7
	……
	
	
	
	
	
	

	8
	随行电缆
	
	
	
	
	
	

	9
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	10
	随 机 文 件
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	
	


注：1.本表所列项目应全部计入投标总价；

2.投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明；

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表；

4.联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：
（附表二）投标人投标电梯的规格说明、功能、主要部件产地等

附表二-1电梯技术规格说明表

	             对应编号

内容
	
	
	
	
	
	

	数    量
	
	
	
	
	
	

	用途
	
	
	
	
	
	

	品牌产地
	
	
	
	
	
	

	主机类型及相应参数
	
	
	
	
	
	

	门机系统相关说明
	
	
	
	
	
	

	操作系统的相关说明
	
	
	
	
	
	

	载重量（Kg）
	
	
	
	
	
	

	速度（m/s）
	
	
	
	
	
	

	层/站/门
	
	
	
	
	
	

	基站
	
	
	
	
	
	

	机房位置
	
	
	
	
	
	

	电梯井道尺寸（净）
	宽（mm）
	
	
	
	
	
	

	
	深（mm）
	
	
	
	
	
	

	开门方式
	
	
	
	
	
	

	电梯开门尺寸（mm）
	
	
	
	
	
	

	底坑深度（m）
	
	
	
	
	
	

	顶层高度（m）
	
	
	
	
	
	

	轿箱尺寸（mm）
	
	
	
	
	
	

	提升高度（m）
	
	
	
	
	
	

	导轨重量（主/辅）kg/m
	
	
	
	
	
	

	轿内噪声dB
	
	
	
	
	
	

	开关门噪声dB
	
	
	
	
	
	

	投标人认为需要提供的其他技术参数
	
	
	
	
	
	


注：联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附表二-2电梯技术性能指标说明表

	序号
	名称
	
	
	
	
	
	

	1
	电梯的水平振动、垂直振动加速度
	
	
	
	
	
	

	2
	起动加速度和制动减速度
	
	
	
	
	
	

	3
	噪音指数
	
	
	
	
	
	

	4
	平层精度
	
	
	
	
	
	

	5
	平衡系数
	
	
	
	
	
	

	6
	运行故障
	
	
	
	
	
	

	7
	控制柜失效（故障）
	
	
	
	
	
	

	8
	故障响应时间
	
	
	
	
	
	

	9
	开关门时间
	
	
	
	
	
	

	10
	主电机启动次数
	
	
	
	
	
	

	11
	故障响应时间
	响应时间不超过120分钟，如超过，质保期延长一个月。

	12
	一般故障修复响应时间
	修复时间不超过4小时，如超过，质保期延长一个月。

	13
	重大故障修复时间响应时间
	修复时间不超过24小时，如超过，质保期延长一个月。


注：联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附表二-3电梯的具备的功能说明表

	电梯名称
	功能描述

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、表中需描述招标文件规定的基本功能以及厂家配置的其他标准功能。

2、联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附表二-4电梯的装修情况说明表

客梯的装修情况说明

	序号
	名称
	各台电梯装修情况说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	轿厢壁
	
	
	
	
	
	

	2
	轿箱地面
	
	
	
	
	
	

	3
	轿厢顶
	
	
	
	
	
	

	4
	轿  门
	
	
	
	
	
	

	5
	操纵盘
	
	
	
	
	
	

	6
	踢脚板
	
	
	
	
	
	

	7
	轿厢门坎
	
	
	
	
	
	

	8
	厅门坎
	
	
	
	
	
	

	9
	厅  门
	
	
	
	
	
	

	10
	门  套
	
	
	
	
	
	

	11
	门厅按钮及显示
	
	
	
	
	
	

	12
	投标人认为需要提供的其他情况
	
	
	
	
	
	


注：1、联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附表二-5电梯的主要零部件产地、规格说明

招标编号：

	项目名称
	品牌/型号规格
	产地
	数量
	技术规格简要说明

	梯型及电梯编号
	
	
	
	

	厅门、轿厢
	
	
	
	 （应注明结构、材料等）

	导轨
	
	
	
	 （应注明结构、材料等）

	随行电缆
	
	
	
	 （应注明主要技术参数）

	曳引机系统（整机）
	
	
	
	  （应注明电机主要技术参数、传动方式、钢丝绳直径）

	控制系统
	电气控制柜
	
	
	
	

	
	变频器
	
	
	
	（应注明主要技术参数及来源场地）

	
	速度控制回路控制板
	
	
	
	（应注明主要技术参数及来源场地）

	
	运行控制回路控制板
	
	
	
	（应注明主要技术参数及来源场地）

	
	主回路断路器
	
	
	
	

	
	接触器
	
	
	
	

	
	保护热继电器
	
	
	
	

	
	控制继电器
	
	
	
	

	
	操作盘
	
	
	
	

	门机系统（整机）
	
	
	
	（应注明门机控制板、门电机及传动机构主要技术参数）

	安全

保护

装置
	缓冲器
	
	
	
	

	
	安全钳
	
	
	
	

	
	限速器开关及超速保护
	
	
	
	

	
	锁紧装置
	
	
	
	

	
	极限保护装置
	
	
	
	

	
	门保护装置
	
	
	
	

	
	光幕
	
	
	
	

	
	门联锁装置
	
	
	
	

	
	超载保护
	
	
	
	

	
	强迫减速开关
	
	
	
	

	
	驱动电机电气保护
	
	
	
	

	
	电磁制动器
	
	
	
	

	
	测速发电机断带保护
	
	
	
	

	
	钢带轮断带保护
	
	
	
	

	
	紧急停止按钮
	
	
	
	 

	其他
	
	
	
	


注：1、所有电梯零部件配置说明都参照此表填写；对于不同电梯类型，按此表格式填写，内容由投标人根据梯型分别填写。

2、联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（附表三）随机专用工具及备品备件明细表
	投标设备名称及编号
	名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

     2. 本表中所列价格应计入投标总价。

     3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 如无此项内容，投标时需说明。

5. 联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（附表四）供业主选购的备品备件一览表
	投标设备名称

及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（万元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（附表五）五年不变价备品备件价格参考清单

	名  称
	型号规格
	品牌产地
	单 价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他
	
	
	


注：1、投标单位所提供的设备如具备以上备品备件均应标注型号及单价，不同梯型分别列表。

2. 联合体各方均应在本表上签字并加盖公章。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（附表六）技术偏离表
	类别
	序 号
	内 容
	招标文件

规范要求
	投标文件

对应内容
	备 注

	技

术

偏

离
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：联合体各方均应在本表上签字或盖章。

（附表七）投标人情况表

 投标单位（公章）：                                                填表日期：

	单位名称
	
	电 话
	
	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务

	地    址
	
	传 真
	
	企业性质
	
	授权代表
	
	职务

	单位简历

及机构
	
	单位优势

及特长
	

	单位概况
	职工

总数
	生产工人                 平均技术等级
	上一年主要经济指标
	指标名称
	
	实际完成
	

	
	
	工程技术人员   其中：高级工程师    工程师
	
	工业总产值
	万元
	
	

	
	流动

资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元
	
	实现利润
	万元
	
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	主要产品
	

	
	固定

资产
	原值    万元

净值    万元
	资金性质
	生产性
	万元
	
	
	

	
	
	
	
	非生产性
	万元
	
	
	

	投标产品

情况
	投标产品

名  称
	型  号
	上年产量
	产品技术先进水平
	优质品率
	一等品率
	曾获何种奖励

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：联合体各方应分别提供本表。

（附表八）制造商情况表

填表日期：

	单位名称
	
	电 话
	
	主管部门
	
	企业负责人
	
	职务

	地    址
	
	传 真
	
	企业性质
	
	授权代表
	
	职务

	单位简历

及机构
	
	单位优势

及特长
	

	单位概况
	职工

总数
	生产工人                 平均技术等级
	上一年主要经济指标
	指标名称
	
	实际完成
	

	
	
	工程技术人员   其中：高级工程师    工程师
	
	工业总产值
	万元
	
	

	
	流动

资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元
	
	实现利润
	万元
	
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	主要产品
	

	
	固定

资产
	原值    万元

净值    万元
	资金性质
	生产性
	万元
	
	
	

	
	
	
	
	非生产性
	万元
	
	
	

	投标产品

情况
	投标产品

名  称
	型  号
	上年产量
	产品技术先进水平
	优质品率
	一等品率
	曾获何种奖励

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）商务标部分格式

（附件五）投 标 函

致：     （招标人名称）     

     （招标代理公司名称）     

    根据你方招标工程项目编号为        的             项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、有关产品技术要求及标准和其他有关文件后，我方愿对以下内容作出承诺，并承担任何质量缺陷保修责任，为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、投标项目的总投标报价为（大写）：                  元人民币（￥：　　　　　　）；

投标产品的品牌/产地：                                  。

承诺设备供货期为：             日历天；承诺安装工期为：            日历天。
质量目标：             。 

项目负责人：   （姓名） 。

3、接受招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、招标人已详细审查全部招标文件，包括补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起       日历日内有效。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：                                              

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：          
开户银行名称：                                          
开户银行账号：                                          
开户银行地址：                                          
开户银行电话：                                          
日期                年               月               日

注：联合体各方均应在本投标函上签字或盖章。

（附表九）投标总价表

招标项目名称：                             招标编号：

	设备名称
	简要说明
	数量（台）
	综合单价(元人民币)
	合价(元人民币)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	总承包服务费
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	投标总价(元人民币)
	


注：1、“投标总价“含义同《投标函》中的“投标报价”相一致。

2、联合体各方均应在本表上签字或盖章。

附：投标人还须对以下项目单独提供报价

1、每增减一个层站的价差：

2、每层发纹不锈钢与喷漆钢板的差价：

3、质保期后五年的维保费用

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（附表十）投标设备报价明细表

招标编号：

招标项目名称：                                                                  （价格单位：元人民币）

	设备名称
	简 要

规 格
	数量
	综合

单价
	综合单价组成

	
	
	
	
	产品单价
	特殊工具费及随机易损件费
	其它配件费
	安装调试及验收费
	技术服务及培训费
	运杂费（含卸货）
	保险费
	各项税费、进口件的关税和商检费等
	风险、利润及其它费用

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：项4=项5+项6+项7+项8+项9+项10+项11+项12+项13

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：                        日期：

注：1、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

2、联合体各方均应在本表上签字或盖章。
（附表十一）商务偏离表
	类别
	序 号
	内 容
	招标文件

规范要求
	投标文件

对应内容
	备 注

	商

务

偏

离
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

2、联合体各方均应在本表上签字或盖章。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（三）资格后审申请书格式

资格后审申请书

招标编号：             

工程名称：                                      

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

地        址：                                     

填 报  日 期：                                     

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以              （招标工程项目名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

	项 目 名 称
	标 段 号

	1.
	

	2.
	

	3.
	


2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1申请人的《法人营业执照》副本；

2.2申请人的《建筑企业资质证书》或《国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）》

2.3特种设备制造许可证；

2.4资格后审文件要求的以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的证明资料的任何个人和机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、如为联合体投标，随此申请，我们提供联合体各方的详细情况。我们还将说明各方面每个合同价中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任。

8、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将：

8.1得到签署，从而使联合体各方共同的和分别的受到法律约束；

8.2随同递交一份联合体投标协议；该协议将规定，如果我方被授予合同，联合体各方共同的和分别责任。

9、下述签署人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	签名：                  （签字或盖章）
	签名：                  （签字或盖章）

	姓名：
	姓名：

	兹代表：（申请人或联合体主办人）
	兹代表：（联合体成员1）

	申请人或联合体主办人盖章
	联合体成员1盖章

	签字日期：
	签字日期：


	签名：                  （签字或盖章）
	签名：                  （签字或盖章）

	姓名：
	姓名：

	兹代表：（联合体成员2）
	兹代表：（联合体成员3）

	联合体成员2盖章
	联合体成员3盖章

	签字日期：
	签字日期：


注：1、联合体的资格后审申请，联合体各方应分别提交本申请书第2条及资格后审要求联合体成员所提供的文件。

2、联营体的主办人必须明确，联合体各方均应在资格后审申请书上签字或盖章并加盖公章。

3、联合体各方应按本申请书第4条的规定分别单独列表提供相关资料。

4、非联合体的申请人无须填写本申请书第7、8条以及第9条有关部分，并将段落重新编号。

投标人一般状况

投标申请人（盖章）：
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

（使用进温企业）

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况


注：1、所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表

法定代表人身份证明书

单位名称：                              

单位性质：                              

地    址：                              

成立时间：        年        月        日

经营期限：______________________________

姓名：        性别：        年龄：        职务：        
系          （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

注：1、所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表
授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：                                      

代理人身份证复印件粘贴处

       年       月       日

注：本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内，联合体参加投标时，联合体各方均需签字或盖章。
制造商项目授权书(唯一)

致：

我们 (制造商名称)根据____________ (国家名称)法律正式成立的一家制造商 (公司)，其主要营业地点设在___________(制造商地址)。兹指派按 ___________(国家名称)的法律正式成立的，其主要营业地点设在__________

(制造商代理地址)的________(制造商代理名称)作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动;

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方_____________ (项目名称)招标文件___________ (招标编号)要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、我方兹授予______________(制造商代理名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认 _____________(制造商代理名称)或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于   年  月   日签署本文件，_____________(制造商代理名称)于    年  月   日接受此件，以此为证。

制造商代理名称：_______________________(盖章)
 

法定代表人（签字或盖章）：

出具授权书的制造商名称：____________________(盖章)   

法定代表人（签字或盖章）：

联合体协议书

     （所有成员单位名称）    自愿组成联合体，参加（项目名称）工程投标。现就有关事宜订立协议如下：
1．                 为联合体主办人，             为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由主办人负责与业主联系；
（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；
（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                     
（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
4．本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

联合体主办人名称（盖章）：            


法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员名称（盖章）：          


法定代表人（签字或盖章）：

承   诺   书

永嘉县建设工程招标投标监理站
永嘉县公共资源交易管理委员会办公室 

                           （招标人名称）：

我公司在参加                        工程的投标时郑重作出如下承诺：
1、我公司对本工程的资格后审申请，所提交的资格后审申请文件均为真实有效的。保证据实提供企业各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

2、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

3、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

4、我公司承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择，总价不变。

5、我公司对上述1-4项内容作出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，记入信用档案，接受温州市建设行政主管部门的处罚。

单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

注：联合体参加投标时，联合体各方均需签字或盖章。
（四）其他附件格式

八、评标原则及方法

一、 总  则
根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委12号令）》等有关法律规定，评标工作按照公开、公正、科学和诚实、信誉、优质的服务原则。本着科学、严峻的态度进行评标。择优选定设备的供应及安装单位，推进技术进步，确保工程质量，交货期，节约投资，保护当事人的合法权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加可能影响公正评标的有关活动。
二、 评标组织
评标委员会按有关规定由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

三、评标程序

开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性内容和授权书格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定否决其投标。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标单位进行询标,投标单位做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

根据工程情况由招标代理机构和招标人约定开标程序。评标分三个阶段进行：第一阶段为投标人的资格审查，第二阶段为技术资信标评审，第三阶段为投标人的商务标评审。首先对投标单位进行资格审查；其次对符合要求的技术资信标进行开启和评审；技术资信标评审结束，进入商务标开启和评审程序；最后评标委员会对有效标中按其技术资信标得分和商务标得分之和从高到低进行排名，并向招标人推荐排名第一的投标人为中标候选人。若经评审有效标数量＜3家时，且经评标委员会认为仍具竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

评标委员会以投标文件、询标答复和考察情况为基本依据，对有效投标文件及投标单位进行分析和评议。

四、评标办法

本评标办法采用综合评估法，技术资信标40分，商务标60分。

五、评分细则

（1）第一阶段为：投标人的资格审查。

评标委员会将对投标人的资格进行审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件将被否决其投标）：

1.投标人企业营业执照副本，投标人为合格的电梯制造商或代理商；

2.投标人如为代理商，应提供制造商项目授权书；

3.制造商特种设备制造许可证，投标产品须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）（许可范围必须包括1.75m/s的病床电梯）；

4.投标人特种设备安装改造维修许可证或建设主管部门颁发的企业资质证书，投标人须提供电梯安装。电梯安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（C级及以上）或建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包贰级及以上；如投标人与电梯安装单位不一致，需提供联合体协议；电梯安装工程专业承包企业还必须提供安装专业的项目负责人，项目负责人专业要求：机电安装专业注册建造师二级及以上；

5. 投标人没有被建设行政主管部门[永嘉县住房和城乡规划建设局或永嘉县公共资源交易管理委员会办公室或温州市住房和城乡建设委员会或浙江省建设信息港（含浙江省建筑业管理局）或中华人民共和国住房和城乡建设部]限制参加投标的、列为不良行为记录或通报，并不在限制期、公示期内。 本工程的投标人不良行为记录查询途径为以下（A）、（B）、（C）、（D）四种方式：

（A） 永嘉县住房和城乡规划建设局或永嘉县公共资源交易管理委员会办公室的文件；

（B） 在温州市住房和城乡建设委员会网站http://www.wzcb.gov.cn,按“进入网站首页/诚信档案/不良行为记录”的途径查询；

（C）在浙江省建设信息港网站http://www.zjjs.com.cn, 按“进入网站首页/信息查询/不良行为企业人员查询/企业不良行为查询”的途径查询；

（D）在中华人民共和国住房和城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn, 按“进入网站首页/诚信体系/不良行为记录查询”的途径查询；

（E）本工程的投标人不良行为记录查询途径以以上（A）、（B）、（C）、（D）所列的四种查询途径为准，不认可其他查询途径。如果按以上（A）、（B）、（C）、（D）四种查询途径查询后均没有查询到投标人正在公示（或发布）的不良行为记录的，则认定该投标人无不良行为记录。

（F）在投标截止日当天，投标人若无正在公示（或发布）的不良行为记录，则认定该投标人无不良行为记录。

6.利益冲突：近三年内直至目前，投标申请人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作。

7.以上1-4项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供材料原件，否则其内容将不予承认，其投标文件将被否决其投标。

（2）第二阶段为：技术资信标评审（满分40分）

技术资信标的评审：首先由评标委员会对通过资格审查的投标人的技术资信标评分，各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计分数的算术平均值为各投标人最后技术资信标得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）。（注：同类指标以所得最高分为准，不重复计分。）

技术资信标评分结束，当投标人的技术资信标得分＜24分时，该投标人作为不合格的投标人，评标委员会将否决其投标，不再进入后续评审；当技术资信标有效的投标单位数量＞6家时，取得分高的5家单位进入商务标的评审（如出现并列第5名，由评标委会抽签确定优先者）；当技术资信标有效的投标单位数量≤6家时，取得分高的前4家单位进入商务标的评审（如出现并列第4名，由评标委会抽签确定优先者）。当技术资信标有效的投标单位数量＜3家时，经评标委员会认定具有竞争效果的，取所有技术资信标合格的投标人进入后续评审（未进入商务标评审资格的投标人商务标不再开启，其投标文件将被否决其投标）。

技术资信标分值（40分）

	     分值设定        

品目
	分值

范围
	备    注

	一、产品技术部分                        27分

	电梯品牌、型号
	0-5
	根据品牌公司的综合实力，如注册资金、电梯设备制造商生产电梯年限等、在全球电梯行业的地位、认证证书等，以及投标产品型号因素，横向比较后分档进行综合评分。

【5.0分≥ 一档 ≥3.6分；3.5分≥ 二档 ≥2.0分；1.9分≥三档 ≥0分】

	主机产地、型号、配置
	0-4
	根据投标产品主机的产地、型号、整体配置、性能、节能性、同类项目应用中的质量评价，横向比较后分档进行综合评分。

【4.0分≥ 一档 ≥3.0分；2.9分≥ 二档 ≥2.0分；1.9分≥三档 ≥0分】

	门机产地、型号、配置
	0-4
	根据投标产品门机的产地、型号、整体配置、性能、同类项目应用中的质量评价，横向比较后分档进行综合评分。

【4.0分≥ 一档 ≥3.0分；2.9分≥ 二档 ≥2.0分；1.9分≥三档 ≥0分】

	控制系统配置
	0-4
	根据控制系统产地、型号、配置与性能；控制柜控制主板，变频器，旋转编码器产地品牌等情况，横向比较后分档进行综合评分。

【4.0分≥ 一档 ≥3.0分；2.9分≥ 二档 ≥2.0分；1.9分≥三档 ≥0分】

	红外光幕、限速器、安全钳缓冲器等安全设置产地、规格、配置
	0-2
	根据配置与性能、产地品牌等情况，横向比较后进行综合评分。

	基本功能
	0-2
	根据提供的电梯功能，评委对投标产品响应招标文件情况，横向比较后进行综合评分。

	轿厢结构、装修满足性及美观性
	0-2
	根据轿厢结构、装修满足性及美观性评价，横向比较后进行综合评分。

	称重精度，噪声指标，平层精度，起制动加减速度调节范围，水平垂直振动加速度
	0-2
	根据供应商承诺的称重精度，噪声指标，平层精度，起制动加减速度调节范围，水平垂直振动加速度等技术指标，横向比较后进行综合评分。

	每60000次故障次数及相应保证措施
	0-2
	必须符合国家标准，高于国家标准的，由评标委员会横向比较后进行评分。


	二、业绩、售后服务部分                   10分

	投标品牌病床电梯业绩（2012年至今，以签发中标通知书时间为准）
	0-6
	单个中标项目病床电梯数量达到5台及以上的项目一个得1分，最高得6分。要求投标人提供中标书复印件（复印件加盖公章，原件备查），并提供网上可查的招标投标平台中标公示或公告网址（打印相应网页并加盖公章），如上述材料均不能反映病床电梯数量的，则还需提供合同或业主证明材料，不满足上述条件的业绩均不予计分。

	当地售后服务网点情况
	0-3
	制造商在温州设有分公司并直接由分公司维保的得3分（需提供制造商全称+”温州分公司”格式的营业执照原件及制造商温州分公司（单位名称需与注册分公司名称一致）的维保资质证书原件的才能得分，如有不能两份同时提供的不得分）；

投标人在温州设有维保机构，不为厂家直属的，得1分（需提供营业执照原件、维保资质证书原件、制造商委托维保授权书的才能得分，如有不能三份同时提供的不得分）；

目前在温州未按上述要求设立维保机构的，不得分。

	故障修复时间及相应的保障措施与承诺、优惠承诺
	0-1
	根据供应商的承诺，由评标委员会横向比较后进行综合评分。

	三、施工计划                            3分

	安装单位资质及安装人员安排
	0-2
	制造商直属安装队伍负责安装得2分，A级安装资质或电梯安装工程专业承包一级资质分包商安装维保的得1分，其他的不得分。

	安装施工组织计划
	0-1
	根据供应商的承诺，由评标委员会横向比较后进行综合评分。


（3）第三阶段为：商务标评审，满分60分。

1.技术资信标评审结束后，评标委员会对投标文件进行商务标的开标及评审。技术资信标被否决投标的不再进行后续评审。

2.本工程设最高投标限价，最高投标限价为2488000元，其中投标报价超过最高投标限价的将否决其投标；（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）。

3.出现以下情况时，则该投标报价不再进入评标基准价的计算：

3.1投标人的投标报价高于最高投标限价的；

3.2开商务标前已被否决其投标的；

3.3开商务标后投标人就所投同一标段递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标报价表上的报价不一致的（大小写不一致的除外）；或未填报工期的；或商务标中无提供投标函的;或提供的投标函无投标报价的；或投标函中出现的工程名称或招标人名称同招标文件中载明不一致的情况。

4.评标基准价C的计算

除上述情况外的投标人＞4家时，则除上述情况外各投标人的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价；除上述情况外的投标人≤4家时，则除上述情况外各投标人的投标报价的算术平均值作为基准价。

5.各投标人的投标报价与评标基准价对比，计算商务标评分值：

投标报价等于评标基准价，得满分60分；

投标报价每高于评标基准价1%，扣3分；

投标报价每低于评标基准价1%，扣2分；

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

6．商务标的详细评审，评标委员会根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审。

六、定标

评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对入围的投标文件进行详细评审后，在资格审查合格的有效标中按其综合得分从高到低进行排名（技术资信标得分与商务标得分相加为综合得分，得分相同时，以技术资信标得分高者优先，技术资信标得分相同时，以报价低者优先，报价相同时，以抽签决定名次），评标委员会推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人直接推荐中标候选人。

附件：
投标保证金银行保函

保函编号：

致：永嘉县公共资源交易中心

 鉴于                             （以下简称“投标人”）于     年     月    日参加                               （以下简称“招标人”）招标编号                        的工程的投标。

本             受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币    万元的责任。

本责任的条件：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

投标人无故放弃中标资格；

投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

 本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：                                           

银行地址：                                                   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                        

邮政编码：                ，电话：                           
                            日期：       年      月      日


