项目需求书
1、招标内容
本项目天津市公安交通管理局公交专用道固定式电子警察系统项目，项目计划在天津市中心城区新建公交专用道固定式电子警察系统，该系统主要包括新建电子警察设备50套，扩容升级现有的限行管理平台及违法处理平台，完成项目配套的基础、管线、电源施工，通讯链路租用及整个项目的集成。
新建公交专用道固定式电子警察设备，主要包括抓拍摄像机、前端工控存储设备、光纤收发器、工业级交换机等相关配套设备等，并完成设备的安装、调试及维保期的运行维护工作。同时要完成设备安装所需的基础施工，主要包括：设备杆体、机箱、电源、线缆、通讯链路施工等相关配套施工内容及三年维保期的维护工作。
扩容升级交管局现有限行管理平台及违法处理平台，新增公交车数据比对库及比对规则模块，扩容数据存储、处理、上传，设备状态管理功能，同时实现对新建点位的违法处理平台接入。平台新增主要设备包括处理服务器、操作终端及系统功能软件等的扩容升级及安装调试。
项目包含新建违法占用公交专用道固定式电子警察设备的通讯网络建设及三年租费。
该项目为交钥匙工程，中标人负责项目的整体集成，并提供项目整体三年的运行维护服务。
2、项目建设模式
本项目建设涉及采购人、项目的勘察设计、项目管理、项目监理、投标人五个单位。各单位主要职责如下：
采购人作为项目甲方，提供项目的建设需求及工期要求。
项目管理单位作为代建单位，完成项目建设管理、勘察设计审核、项目进度控制、项目单位协调、项目资料整理备案等工作，并定期向甲方进行汇报，遇到重大问题及时与甲方协商。
项目勘察设计单位完成项目需求中需要进行勘察设计的工作，并向投标人提供勘察设计方案、图纸等设计内容。 
项目监理单位完成对项目建设的质量、工程量、设备验货、付款申请、验收材料整理等工作，按期组织监理会。
投标人需按照项目建设需求，提供项目整体的建设工作，并提供三年的项目运维服务。本项目为交钥匙工程，投标人需完成项目整体的集成和运维。
3、平台现状
3.1限行管理平台
交管局限行管理平台是为了配合我市尾号限行开发建设的，该平台招标项目为天津市公安交通管理局环城四区电子警察建设项目（项目编号TGPC-2013-A-1628），中标单位为天津市中环系统工程有限责任公司。目前，限行管理平台已经完成开发并投入使用。采购人承诺原平台开发商将对中标人开放平台软件源代码，并配合中标人完成平台新功能模块与原系统的对接工作。
平台基本原理：前端设备采集每一辆过车信息，包括2张卡口图片及通行信息。限行管理平台收集处理前端设备采集的数据，建立限行规则库，定期生成、更新规则库，完成数据自动比对，实现对违反限行管理的车辆的自动识别和处理，最终将违法数据通过平台软件分发给各个支队进行审核检录。
3.2违法处理平台
2010年交管局1500点电子警察系统建设时，完成了市内六个交警支队电子警察平台建设，并经过后续的相关项目进行过多次的平台升级和完善。
平台基本原理：该平台运行于公安专网，针对前端设备采集的各类交通违法行为，通过网络隔离设备将违法数据导入该平台，通过支队检录人员的人工审核，最终将违法数据上传进公安部统一的“六合一”系统，实现违法数据的入库处罚。采购人承诺开放源代码。采购人承诺原平台开发商将对中标人开放平台软件源代码，并配合中标人完成平台新功能模块与原系统的对接工作。
4系统建设要求
4.1基础建设要求
中标人需自行协调周边相关部门对安装设备点位进行供电。在施工过程中，如需协调绿化、市容和路政等相关部门时，投标方需自行协调。
4.1.1杆体及基础
附件给出基础杆体及安装桥架的设计图纸，同时勘察建设点位情况表，投标人需依据基础设计图纸以及附件点位表杆体臂长要求，完成杆体及基础施工。部分点位注明安装在现有的天桥上，投标方需根据设计图纸完成桥架制作和安装。其中，每个杆体、桥体上（5m长的横臂除外）按照图纸设计，安装一面前方路口车道指示标志。
4.2.2机箱及基础
本项目所使用设备箱分为杆体设备箱和落地设备箱，安装数量及分配见点位表。要求所有箱体内电气设备应符合国家相关电气产品标准，且所有各类设备箱中均设有防雷装置。投标人中标后应根据实际需求给出包括机箱尺寸、内置设计、安装位置和安装方式等的设计方案。
杆体设备箱：采用抱箍固定的方式固定于杆体立杆处，距地距离5m，箱体防护等级为IP55。杆体设备箱尺寸可根据内装设备大小略作调整。
落地设备箱：箱体防护等级应满足IP55要求。路口设备箱采用热镀锌材料制作，热镀锌板的厚度不小于2mm；所有设备箱应进行防锈、防腐处理。设备箱门尺寸与机箱的外部尺寸接近，箱门的最大开启角度大于120度角。落地机箱采用水泥预制基础。
4.2.3管线施工
投标人要完成电源线缆、通讯线缆的敷设，完成落地机箱与电源、落地机箱与杆体机箱、杆体机箱与杆上设备之间的全部线缆敷设，完成落地机箱与天桥上设备之间的全部线缆敷设，且所有线缆及施工应符合国家相关标准，要求每个杆体建设一个手井，便于后期维护。
管线按照每个基础建设配置200米直埋管道和200米过路拉管的施工量。
直埋管道：PE管道，不小于Φ50mm，管内敷设YJV22电缆3×2.5mm单模四芯光纤。
过路拉管：要求PE管道不小于Φ100mm，管内敷设YJVP电缆3×1.5mm及单模四芯光纤，要求为电源留有备用线缆。
所有线缆应符合国家相关标准。投标人需详细说明设备箱与杆体设备箱之间连接线缆的规格型号。投标人需根据以上管线设计要求对管道及连接所需线缆进行报价，要求给出单价报价，项目结束后根据具体建设内容按照实际发生结算。
4.2.4前端设备要求
（1）类型一：常规电子警察设备（安装地点见点位表）
采用500万像素高清卡口摄像机，每套摄像机覆盖2-3条车道（根据安装地点车道情况调整），拍摄车尾。要求前端设备景深应不小于40米。每条车道应至少配备一个LED频闪补光灯，保证白天、夜间均能正常进行卡口图片的抓拍和有效识别，抓拍率、识别率应符合相关标准的要求。
（2）类型二：低照度电子警察设备（安装地点见点位表）
采用500万像素高清低照度卡口摄像机，每套摄像机覆盖2-3条车道（根据安装地点车道情况调整），拍摄车头。要求前端设备景深应不小于40米。每条车道应至少配备一个功率不大于5W的LED低照度补光灯，确保不对驾驶人的视线产生影响，保证白天、夜间均能正常进行卡口图片的抓拍和有效识别，抓拍率、识别率应符合相关标准的要求。
（3）控制主机设备
放入落地机箱，与杆上设备配套使用，满足每台控制主机能够实现不少于4套摄像机的接入，控制主机应符合工业级产品标准，低功耗，无风扇设计，用于存储违法数据和视频图像，能够按照采购人给出的数据规范设置数据格式，实时上传支队限行管理平台，支持断点续传。
（4）前端校时模块
前端设备应配有独立的校时模块，用于前端设备的独立校时。 
（5）工业交换机：放入落地机箱内，用于网络交换配置。
（6）机箱门锁：设备箱门锁应采用金属机械锁与电子门锁组合的门锁方式，能够对机箱门禁进行管理。机箱电子刷卡门禁应能兼容我局现用机箱门禁管理系统。目前，我局电子门锁采用一体化控制器，系统能够授权门禁，记录开门信息，支持远程开门等。中心机房可以实时监测机箱门禁状态。 
（7）机箱管控单元：落地设备机箱应配备设备管理控制单元，需能对机箱风扇状态、机箱内温湿度状态、机箱门锁状态、工控机状态、机箱电源状态等进行管理，支持异常状态中心报警功能。
4.3设备功能要求
4.3.1车辆的自动识别及抓拍
（1）车辆卡口抓拍功能
系统应能准确记录通行车辆的特征图像和全景图像，并在全景图像中标明车辆信息，类型一单台摄像机可覆盖单方向3条车道。每辆车记录1-2张（可选）机动车的全景图片，两张图片的位移大于1米。监控区域内对5Km/h-120Km/h行驶的车辆图像捕获率应达99%以上。 
（2）机动车特征识别功能
系统自动识别机动车车牌号码，并可识别机动车车牌颜色、车牌结构、车身颜色、车辆类型等信息。
（3）交通流统计功能
系统能够实时记录机动车通过卡口断面的车流量、车速、时间占有率等基本交通参数。交通流参数输出的时间间隔可调，最小间隔为1秒。
流量：在设定时间内，计算检测区域内通过的车辆数，并能够以报表等形式输出。
瞬时速度：在设定时间内，计算检测区域内通过的车速。
4.3.2号牌识别
具备号牌自动识别功能。系统应自动识别“92式”、“02式”民用车牌和军车、警车等特殊号牌车牌号码，自动识别车牌颜色（蓝白黑黄）和车牌结构。
白天号牌识别准确率应不小于90%，夜间号牌识别准确率应不小于80%。
4.3.3车型识别
系统可识别大型车、中型车、小型车。
日间车型识别率应不小于85%，夜间车型识别率应不小于75%。
4.3.4存储时间要求
按照系统要求，前端满足存储卡口数据30天，视频数据15天，流量信息30天的存储要求，且不相互挤占。
4.3.5图像防加密要求
违法占用公交专用道抓拍设备记录的原始图像信息具备防篡改加密功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。
4.3.6时钟校准功能
由中心配置时间校准服务器，保证控制主机24h内计时误差不超过1.0s，并确保每日控制主机与中心校准服务器至少时钟同步一次，要求投标方必须按照中心系统规范要求提供接入端口。
前端配置独立校时模块，校时误差不超过1.0s，并确保每30分钟至少校准一次。
系统采用本地前端校时模块与中心校时的双校时方法，若发现两者相差超过2分钟，应实现阻断数据上传，上传报警信号。
4.4数据格式要求
4.4.1卡口图片
（1）卡口图片格式
前端设备抓拍1-2张（可选）机动车的全景图片，两张图片的位移大于1米，图片应能清晰辨别车辆类型、车辆轮廓、车辆号牌。每张图片小于500K，文件存储为JPEG格式，卡口图片以1小时为单位存储为一个文件夹。
（2）卡口图片字符叠加信息
卡口图片字符叠加信息内容由设备编号、地点名称、行驶方向、车道号、车牌号及抓拍时间等信息内容，字符叠加在图片的指定位置，信息按照从左到右的顺序叠加，字符大小、位置、字体、颜色等均应可调节。
4.4.2卡口文件
生成一个与卡口图片同名的INI信息文件记录卡口车辆通行记录信息。车辆通行信息文件以1小时为单位存储为一个文件夹。
（1）视频存储格式
前端设备存储的历史视频文件能被通用视频播放器软件播放，分辨率不低于1280*720，视频编码采用H.264编码，视频存储格式为AVI。视频文件每10分钟存储为一个文件。
（2）卡口视频叠加信息
视频字符叠加信息内容为时间、地点、方向，叠加在视频左上角，信息内容按照从上到下的顺序叠加，不应遮挡视频中的主要信息，叠加的字体、大小、颜色、位置均应可调节。
（3）中心视频预览要求
要求前端设备架设流媒体服务器，中心平台可播放实时流媒体视频。中心平台发送直播或者预览命令到前端设备，直播时或预览时前端设备返回1/16大小原始实时视频。
4.4.3流量文件
系统具备交通流量统计功能，并能够提供自定义周期的交通数据统计输出功能。统计数据按一定的周期实时上传至中心平台。流量统计记录数据由1个INI信息文件组成。流量文件内容包括：车流量、车型分类、瞬时速度、平均速度、车头时距、车道占有率等。
4.5前端软件要求
（1）前端卡口设备应能够覆盖不少于40米的景深范围。
（2）前端应将公交专用时间内，公交车道的卡口数据单独存放一个路径，要求前端设备应具备防错拦截功能，当发现某个时间段卡口数量大幅超出公交车过车数量时，当发现前端与中心的校时误差超过阈值（可调）时，应及时阻断数据上传，实现中心报警，人工确认后应能实现断点续传。
4.6现有中心平台扩容要求
4.6.1 硬件扩容要求
（1）针对原有限行管理平台进行硬件扩容，本项目要完成对原有平台的硬件扩容，限行管理平台增加10台服务器，其中6台用于6个支队限行管理平台设备接入，4台用于新建公交车比对规则库，做数据比对和存储处理。
（2）针对原有中心城区电子警察平台进行硬件扩容，6个支队电子警察平台每个支队增加1台存储服务器，用于新建设备在原有电子警察平台的数据存储，保证违法图片、违法视频存储时间不小于2年半。
4.6.2 软件升级要求
（1）限行管理平台新建公交车限行管理比对规则库。
需升级支队平台现有限行管理软件，满足公交专用道限行管理需求，实现对违反公交专用道使用的违法车辆的比对和筛选，并要求建立公交车库升级接口，实现与公交集团公交车库的升级对接。
（2）违法不重复处罚过滤要求。
需根据采购人需要，调整违反公交专用道、违反限行处罚等多种处罚的同车多次过滤功能。
（3）实现对中心城区现有电子警察平台软件进行升级，完成新建违法占用公交专用道点位的平台接入、数据处理及数据存储，违法数据存储不少于2年半。
5通讯链路建设
项目通讯链路建设应符合交管局现有通讯专网的建设规划要求，项目建设中应包含三年的链路租用费用。带宽要求是每个新建点位到所属支队及交管局中心的光纤百兆带宽的专网接入。（特殊点位无法完成有线通讯的经甲方审核同意，也可以采用无线链路通讯，通讯费用从投入使用之日开始计算）
6运维服务要求
本项目为交钥匙工程，投标方要完成整体项目的建设、集成、试运行及验收工作，要求中标人对系统所有硬件、软件提供三年的质保及三年的整个系统运行维护服务，自系统验收合格之日起计算。
6.1外场设备运维要求
（1）运维期内出现设备故障，必须在2小时内到达现场，12小时内给予修复，不能修复的，更换备品备件，确保24小时内完成更换，设备投入正常使用。对确实不能及时修复的故障应及时报告采购人确认备案。
（2）系统设备故障率要求不超过项目安装总数的5%，项目管理单位会对系统运行情况做定期考核。
应保证前端设备的完好正常使用，及时排除各种设备不能正常使用的故障原因，将故障率控制在5%之内。
（3）投标方提供专门从事本项目的前端设备维护人员不得少于5人，车辆不得少于2辆（含）且必须含有工程升降车（带司机）。（投标方需提供车辆基本信息备案）
（4）投标方应对本项目涉及的全套前端设备（包括杆体、机箱、前端设备、通讯设备等）进行每月一次的定期巡检，建立巡检日志，及时发现前端设备故障。
（5）对因客观原因或建设单位提出需求，需要对设备进行拆装的，中标方应提供设备总数20%设备的免费拆装一次的服务，包括设备的拆装、调试、联网服务。
（6）投标方应根据系统运维需要，准备一定数量的备品备件，用于及时进行设备维修和更换，保障设备的正常运转。若因为备品备件不足造成设备不能正常运转的，投标方应采取补救措施，并提请招标方审核。
6.2支队平台运维要求
（1）要求有不少于2名专门从事本项目系统维护人员常驻支队或其他招标方指定的地点，每日对系统进行巡检工作。派驻的维护人员应能处理各种软、硬件故障，通讯系统故障，统筹安排支队前端设备、中心设备的运维工作，建立运维巡检日志。要求每日对系统运维情况进行更新，同时根据采购人需求，完善系统模块功能，提供周报、周报表及月考核数据的统计及分析服务。
（2）常驻支队系统维护人员应对系统故障及时响应，硬件故障12小时内给予修复，不能修复的，更换备品备件，确保24小时内完成更换，设备投入正常使用。软件故障12小时内给予修复。对确实不能及时修复的故障应及时报告采购人确认备案。
（3）维护人员应协助用户下载指定时间地点的各种数据、视频录像等信息资料，提供软件升级等相关技术服务。
（4）采购人会对支队常驻人员建立考勤制度。
6.3设备检测要求
电子警察类设备，要求按照国家标准，定期对设备进行检验。
6.4运维电费要求
投标方应测算所有设备的能源费用，计算从建设期到运维期满，电能源消耗费用及电费计量设备等相关费用，满足系统供电要求，相关费用全部计入运维费用之中。
6.5培训要求
（1）培训要求
中标方应当制定详细的培训计划，培训计划要包括课程培训和实际操作培训。制作并提供所有必要的培训手册。培训手册需要和用户在培训之前确认定稿。具体的培训时间、地点、形式应与招标方商榷后确定。中标方应至少提供15人×1周的培训。
（2）培训内容要求
培训内容主要包括前端基础故障排查、前端设备的安装调试、通讯链路故障排查、系统管理中心的使用及相关领域前沿技术。
（3）培训人员要求
所有的培训都应当由工程师来进行，且具备与受培训人进行简明而有效的交流的能力。培训人员应包括所有参与该项目建设及运行维护管理人员以及用户的相关管理、建设人员。参与培训人员由招标方指定，培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常故障排查及设备维护等能力，并通过由招标方或其它组织单位的相关内容考试。
6.6验收要求
（1）中标方在系统验收前应提供完备的使用指南、维护手册和各种设备的全套技术文件，包括硬件设备技术文件和系统软件文件、安装测试文件、维护和操作文件。
（2）中标方在系统验收前应提供各类验收（包括：产品检验、现场验收、工程初步验收以及系统验收）项目的指标、测试内容和方法。设备到货验收时必须提供整套设备的出厂检验合格证。
（3）中标方应根据招标方的具体要求，安排招标方对主要设备进行设备厂验。
（4）系统初验合格后进入试运行，试运行期为三个月。在试运行期间，如出现硬件故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算。
（5）中标方应拟定验收计划和验收内容，并应形成正式文件，供招标方确认，招标方有权进行必要的修改。
（6）对由于不可预见原因导致设备基础无法建设，设备无法安装的情况，经由甲方审核，可以对设备本身功能进行验收，设备安装及调试运维费用在项目尾款中扣除。
6.7人员要求
投标方应具备以下技术人员。
项目经理1名、项目副经理1名，系统工程师2名，项目工作人员不少于5人，运维期常驻中心人员不少于2人，均应为中标单位正式职工。
项目经理：公司部门经理或以上职务，具有5年以上的相关项目管理经验。须具备提供信息产业主管部门颁发的项目经理证书或一级注册建造师（机电工程专业或公路工程专业）资质；项目副经理：具有3年以上的项目管理经验。
系统工程师：应具备工程师职称证书，其中至少一名具有人力资源和社会保障局或同级别人事主管部门颁发高级工程师职称证书，从事公安系统建设相关技术工作2年及以上，具有良好的技术基础和管理素质。
运维期常驻人员：应具备助理工程师及以上职称，具有2年以上相关工作经验。
7投标方案要求
（1）安装设计方案
投标方应根据所投设备性能，给出安装设计方案图纸及文字说明，明确安装位置、高度、角度与车道管控范围。要求设计方案中应分别给出不同长度杆体、天桥等桥体安装的安装设计方案，明确相机选型、控制主机选型、设备重量。施工应符合天津市交通设施安装规范，安装前需通过公安交管局审核。
（2）系统设计方案
本项目为公安执法应用类项目，投标人应根据采购人的需求给出全套的系统设计方案，方案应包括公交专用道电子警察系统工作原理；中心平台升级扩容方案；工程实施方案以及运维服务方案。
（3）实施方案
投标方应结合设备安装、调试、验收的相关标准及安全施工的要求，提供详细的工程实施方案。工程实施方案中应包括工作流程图、工程计划、安全保障措施、人员和车辆组织等。
中标人应根据勘察设计最终设计，完成系统设备基础施工及配套施工工作，主要包括：落地机箱基础及安装、杆体基础及安装、取电及电源接入、各类线缆穿线、设备安装、接线及调试。要求确保施工质量和施工工艺。
8、主要设备技术指标
（1）高清智能摄像机及高清镜头
像素：不小于500万；
传感器：不低于2/3英寸；
分辨率：不低于2448*1920；
双DSP（含图像智能分析、违法自动抓拍、号牌识别、卡口抓拍等软件模块）；
支持SD/SDHC扩展，存储空间不小于32G；
有效像素不低于500万；
帧率：≥15fps；
输出：双码流输出	
补光灯控制：可输出补光灯同步信号；	
环境温度-10℃～+50℃；
配置与摄像机ccd尺寸及像素相匹配的高清定焦镜头，要求拍摄画面边缘成像清晰，不出现边缘虚化现象。
（2）摄像机防护罩
室外全天候防护罩，具有加温和散热功能，能够提供高清摄像机及镜头的环境工作温度；
具有镀膜防尘处理；
符合IP66标准；
配置加热、风扇等组件；
环境温度：-20℃～+60℃；
环境相对湿度：0～90%。
防护罩内工作环境温度：-10℃～+50℃
（3）控制主机设备
符合工业级产品标准，低功耗，无风扇设计；
存储容量≥4.0T（可处理存储两路相机数据）
网络接口：RJ45，1000M接口不少于1个，100M接口不少于1个；
数据接口：提供标准逻辑开关量（继电器节点）输出功能，提供RS232数据接口；
输入电源：220VAC±20%，50HZ±5%
环境温度：-20℃～+70℃
工作相对湿度：0～90%
（4）LED补光灯
补光灯组应满足每条车道不少于一个补光灯。补光灯应具有自动倍频功能、过热保护功能、光敏功能、同步时间可调功能。每组补光灯功率应不大于150w，补光灯要带遮光罩，使补助光源照在指定区域。
（5）低照度高清智能摄像机及镜头
传感器尺寸：不低于4/3英寸
最低照度：0.001Lux
分辨率：不低于2464*2096
帧率：不低于25fps
电子快门（秒）：1/25～1/100000
镜头接口：C/CS接口
网络接口：RJ-45以太网接口，10/100M自适应，1000M光纤接口
视频压缩标准：H.264
图像设置支持曝光时间、白平衡、对比度、锐度均可自动和手动调节；
图像格式支持JPEG压缩，支持压缩因子调整
电源：12VDC（无极性输入）
功耗：不大于20W
向控制主机输出摄像机日志信息（包括通讯状态和电源状态）
镜头
焦距：22mm；
分辨率：8Mega Pixel 
靶面尺寸：不低于4/3英寸；
视场角(D*H*V)：55.5×45.5×34.5
光圈：F2.0
聚焦：手动
接口：C
（6）低照度LED补光灯
补光灯组应满足每条车道不少于一个补光灯。
具有与相机快门同步功能
LED光效：120Lm/W
光通量：1200Lm
色温：5700-6300K
常亮功率：不大于5W
信号占空比：≤20%
工作温度：-20℃～70℃
补光灯应配置遮光罩，使光源照在指定区域，且保证照射范围内照度均匀
补光灯光衰三年内不大于15%
系统支持补光灯状态检测，包括电源状态、通讯状态和温度等信息
（7）低照度控制主机设备
符合工业级产品标准，低功耗，无风扇设计；
存储容量不小于2.0TB，并可根据项目情况进行调整
配置不小于4GB DDR3 内存
网络接口：不少于2个10/100/1000M自适应接口；
数据接口：提供标准逻辑开关量（继电器节点）输出功能，提供不少于4个RS232/RS485数据接口，不少于4个USB接口；
环境温度：-20℃～+70℃；
输入电压：DC 12V；
功率：不大于50W
工作相对湿度：0～95%
接收摄像机工作日志，并上传中心平台
支持向中心平台输出控制主机的电源状态、通讯状态、CPU状态、硬盘状态和设备温度
（8）机箱设备管理单元
前端设备应具备故障诊断功能，能够自动报警、上传平台。
落地设备机箱内应有设备管理检测单元，能够实现机箱门锁状态、温度湿度、风扇状态等设备状态进行检测并通过统一的协议上传中心平台，并能够实现主动报警。
（9）工业级光纤收发器
工业级产品；
低功耗无风扇设计；
工作温度：- 10ºC～+60ºC ，相对湿度：50～95%（无冷凝）；
以太网接口不小于100M；
网口不少于2路。
（10）工业级交换机
工业级以太网交换机；
不少于8个 10M/100M电口；
支持存储转发；
支持流量控制；
防护等级：不低于IP30；
工作温度：-40℃～+70℃；
工作湿度：5%~95%无凝露。
（11）限行管理服务器
机器类型：机架式；
机架高度：2U；
处理器：不低于Intel Xeon E5-2650
处理器数量：不少于2个CPU；
内存：不低于64GB，DDR3；
内存插槽：不少于20个
支持RAID 0/1/10/5/6；
网络接口：2个1GbE；
硬盘：不少于1TB 热插拔SATA企业级硬盘；
预装服务器专用正版操作系统；
配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能；
双电源配置；
电源、风扇和硬盘驱动器采用热插拔组件设计。
（12）电警平台存储服务器
机器类型：机架式；
机架高度：2U；
处理器：不低于Intel Xeon E5-2609
处理器数量：不少于2个CPU；
内存：不低于32GB，DDR3；
内存插槽：不少于20个
支持RAID 0/1/10/5/6；
网络接口：2个1GbE；
硬盘：不少于8块4TB 热插拔SATA企业级硬盘；
预装正版Windows Server操作系统；
配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能；
双电源配置；
电源、风扇和硬盘驱动器采用热插拔组件设计。
（13）操作终端
处理器：Intel酷睿四代i5；
核心数量：四核；
内存容量：4GB；
硬盘容量：1TB；
不小于23英寸液晶显示器；
1GB独立显卡；
DVD刻录；
Windows操作系统。
（14）中心交换机
交换容量≥256Gbps；
包转发率≥96Mpps；
24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口；
支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能；
用户分级管理和口令保护；
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；
支持黑洞MAC地址；
支持MAC地址学习数目限制。
（15）落地机箱（含配电及基础）
箱体要求：850mm×650mm×1400mm，箱体要求采用热镀锌材料制作，热镀锌板的厚度不小于2mm，具体设计详见图纸
配电要求：内置配套电气设备，如空气开关、漏电保护器、防雷、PDU、温控器等，箱体防护等级应满足IP55标准，整体应符合天津市公安交通管理局电子警察建设标准要求。所有前端设备杆体及设备机箱应根据国家有关规定采取相应的防雷接地处理。
（16）杆体机箱（含配电及安装架）
箱体要求：400mm×500mm×150mm，箱体要求采用热镀锌材料制作，热镀锌板的厚度不小于1.5mm，具体设计详见图纸
配电要求：内置配套电气设备，如空气开关、漏电保护器、防雷、PDU、温控器等，箱体防护等级应满足IP55标准，整体应符合天津市公安交通管理局电子警察建设标准要求。所有前端设备杆体及设备机箱应根据国家有关规定采取相应的防雷接地处理。
（17）机箱智能门禁
机箱防护门锁采用铸铝材质，一把钥匙配套一台设备箱，锁具做到防撬、防砸。
电子门禁一体化控制器要求：
通讯方式：TCP/IP
授权容量：1.8万 
记录容量：10万条 
控制锁数：2个
开门延时时间：1-255秒可调
脱机运行：支持
实时监控：支持
最大联网数：无限制
控制器到控制器的距离：无限制
运行温度：-40至70摄氏度
软件支持数据库：access和sql
电子门锁要求：
锁体工作电压：小于36V
锁体启动电流：小于1.2A
锁体工作电流：0.15A
锁舌直径：大于12mm
锁舌材质：不锈钢
锁舌弹出长度：大于14mm
锁体尺寸：不大于L150*W25*H39(mm)
（18）电力初装（含电表）
根据现场需要，配置5A-10A电表，适用220V，实现电力接入。
（19）手孔井、井圈、井盖 
手井现有分直径0.5米及0.8米两种，根据实际需要配备，井圈、井盖采用水泥制作。
（20）服务器机柜、KVM
42U标准服务器机柜，600×1200×2000，后门为双开门，前后门高密度网孔门；每个机柜配置8位国际标准排插组件1套固定板3块。另外配置8口KVM切换器，含8根切换线；17"液晶折叠套件。
（21）机柜用PDU
图腾机柜专用PDU，黑色8位国标电源排插,16A输入16A万用输出,带过载保护及带灯总开关，安装耳与上面板为一体,机柜标配电源排插。
9设备采购清单
	
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	前端设备
	1
	高清智能摄像机
	台
	46

	
	2
	摄像机镜头
	个
	46

	
	3
	摄像机防护罩
	个
	46

	
	4
	防护罩安装支架
	个
	46

	
	5
	控制主机
	台
	26

	
	6
	LED补光灯
	个
	138

	
	7
	LED补光灯安装支架
	个
	138

	
	8
	低照度高清智能摄像机
	台
	4

	
	9
	低照度摄像机镜头
	个
	4

	
	10
	低照度摄像机防护罩
	个
	4

	
	11
	低照度防护罩安装支架
	个
	4

	
	12
	低照度控制主机
	台
	2

	
	13
	低照度LED补光灯
	个
	12

	
	14
	低照度补光灯安装支架
	个
	12

	
	15
	同步电源
	个
	50

	
	16
	定时开关
	个
	50

	
	17
	杆上线缆及安装辅材
	组
	21

	
	18
	桥上线缆及安装辅材
	组
	6

	
	19
	前端校时模块
	个
	50

	
	20
	前端防雷模块
	个
	50

	
	21
	工业级光纤收发器
	对
	24

	
	22
	杆体机箱（含电器及安装架）
	个
	21

	
	23
	落地机箱（含电器及基础）
	个
	24

	
	24
	工业级交换机
	台
	24

	
	25
	机箱设备管理单元
	个
	24

	
	26
	机箱智能门禁
	个
	24

	
	27
	杆上标志
	面
	25

	中心升级
	28
	限行管理服务器
	台
	10

	
	29
	电警平台存储服务器
	台
	6

	
	30
	操作终端
	台
	6

	
	31
	中心交换机
	台
	6

	
	32
	机柜
	台
	6

	
	33
	KVM
	个
	6

	
	34
	机柜PDU
	个
	36

	
	35
	限行管理平台软件升级
	项
	1

	
	36
	电警平台软件升级
	项
	6

	基础施工
	37
	H=6.5mL=5m米单悬臂杆采购安装 
	套
	2

	
	38
	 H=6.5mL=5m基础施工
（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	个
	2

	
	39
	H=6.5mL=9m米单悬臂杆采购安装 
	套
	7

	
	40
	 H=6.5mL=9m基础施工
工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	个
	7

	
	41
	H=6.5mL=12m米单悬臂杆采购安装 
	套
	8

	
	42
	 H=6.5mL=12m基础施工
（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	个
	8

	
	43
	H=6.5mL=14m米单悬臂杆采购安装 
	套
	4

	
	44
	 H=6.5mL=14m基础施工
（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	个
	4

	
	45
	天桥（4+1车道）桥体安装架
	个
	6

	
	46
	天桥（4+1车道）桥体安装施工
	个
	6

	
	47
	Ф50PE管埋设（工作内容含土方挖填，管道铺设等全部工作内容）
	米
	4800

	
	48
	Ф100PE拉管 （工作内容工作坑、接收坑挖填、拉管设备进退场、拉管施工等全部工作内容）
	米
	4800

	
	49
	YJV22 3*2.5电缆铺设
	米
	6000

	
	50
	YJVP3*1.5电缆铺设
	米
	12000

	
	51
	单模四芯光纤
	米
	6000

	
	52
	40*4接地扁铁地极
	套
	24

	
	53
	地极基础埋件（含预埋螺栓、环形筋及预埋钢板等制作安装全部工作内容）
	套
	24

	
	54
	手孔井
	座
	24

	其他
	55
	设备集成费
	项
	1

	
	56
	通讯年租费（三年百兆）
	点
	24

	
	57
	三年系统运维费
	项
	1

	
	58
	设备检测费
	套
	50

	
	59
	破路赔补 
	平方米
	300

	
	60
	破石材赔补 
	平方米
	300

	
	61
	破彩砖赔补 
	平方米
	300

	
	62
	破绿化赔补
	平方米
	300

	
	63
	电力初装（含电表）
	点
	24


注：59-64项报价要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	59
	设备检测费
	套
	50
	2000
	100000

	60
	破路赔补 
	平方米
	300
	585
	175500

	61
	破石材赔补 
	平方米
	300
	682
	204600

	62
	破彩砖赔补 
	平方米
	300
	159
	47700

	63
	破绿化赔补
	平方米
	300
	150
	45000

	64
	电力初装（含电表）
	点
	24
	10000
	240000


清单59-64项中单价为参考预算，请投标人根据采购人提供的参考预算进行报价，工程量以最终实际发生量进行计算，预算不变。




































附件：建设点位表
	序号
	建设点位
	建设需求
	行驶方向
	车道数
	基础需求
	摄像机种类及数量
	控制主机
	落地机箱数量

	1
	吴家窑大街天宁动物医院门前
	断面全覆盖
	东向西
	3+1
	12米横臂
	2
	1
	1

	2
	吴家窑大街公交德才里站
	覆盖公交专用车道
	西向东
	4+1
	9米横臂
	1
	1
	

	3
	吴家窑大街兴业银行门前（佟楼站）
	断面全覆盖
	西向东
	4+1
	14米横臂
	2
	1
	1

	4
	围堤道与白云路交口(四新宿舍站)
	断面全覆盖
	东西向
	4+1
	14米横臂
	2
	1
	1

	5
	荣迁里对过津河旁
	断面全覆盖
	东向西
	4+1
	14米横臂
	2
	1
	1

	6
	复康路老手表厂门前
	断面全覆盖
	西向东
	4+1
	14米横臂
	2
	1
	1

	7
	环保局门前天桥
	天桥上断面全覆盖
	东向西
	4+1
	4+1车道桥架
	2
	1
	1

	8
	
	
	西向东
	4+1
	4+1车道桥架
	2
	1
	

	9
	大沽南路花鸟鱼虫门前中心隔离带
	断面全覆盖
	西向东
	4+1
	9米横臂
	2
	1
	1

	10
	大沽南路花鸟鱼虫门前中心隔离带
	断面全覆盖
	东向西
	4+1
	12米横臂
	2
	1
	1

	11
	大沽南路学苑路公交车站过街天桥
	天桥上断面全覆盖
	西向东
	4+1
	4+1车道桥架
	2
	1
	1

	12
	
	
	东向西
	4+1
	4+1车道桥架
	2
	1
	

	13
	大沽南路中铁十八局旁过街天桥（低照度设备）
	天桥上断面全覆盖(低照前拍)
	西向东
	4+1
	4+1车道桥架
	2
	1
	1

	14
	
	
	东向西
	4+1
	4+1车道桥架
	2
	1
	

	15
	红星路与正义道交口附近
	机动车道全覆盖
	南向北
	4
	9米横臂
	2
	1
	1

	16
	红星路与幸福道交口附近
	机动车道全覆盖
	北向南
	4
	9米横臂
	2
	1
	1

	17
	红星里北宁宠物医院门前
	机动车道全覆盖
	南向北
	4
	9米横臂
	2
	1
	1

	18
	红星路城垣里旁
	机动车道全覆盖
	南向北
	4
	9米横臂
	2
	1
	1

	19
	北马路与城厢东路交口附近
	覆盖公交专用车道
	东向西
	4+1
	5米横臂
	1
	1
	1

	20
	北马路与城厢东路交口附近
	断面全覆盖
	西向东
	4+1
	9米横臂
	2
	1
	1

	21
	北马路艾德瑞商场门前
	断面全覆盖
	东向西
	5+1
	12米横臂
	2
	1
	1

	22
	芥园道水西园14号楼旁
	机动车道全覆盖
	东向西
	3+1
	12米横臂
	1
	1
	1

	23
	芥园道红桥住房保障中心门前
	机动车道全覆盖
	西向东
	3+1
	12米横臂
	1
	1
	1

	24
	解放北路与徐州道交口
	断面全覆盖
	南向北
	4+1
	12米横臂
	2
	1
	1

	25
	解放北路广发银行门前
	覆盖公交专用车道
	南向北
	4+1
	5米横臂
	1
	1
	

	26
	解放北路与宁波道交口
	断面全覆盖
	南向北
	4+1
	12米横臂
	2
	1
	1

	27
	解放北路天津银行门前
	机动车道全覆盖
	北向南
	3+1
	12米横臂
	2
	1
	1

	28
	解放北路与大沽南路交口附近
	机动车道全覆盖
	北向南
	3+1
	12米横臂
	1
	1
	1

	　
	合计
	　
	　
	　
	5m2个；9m7个；12m8个；14m4个；桥架6个
	50
	28
	23

	　
	注：黄色标注为低照度设备
	　
	　
	　
	21杆体；6个4+1车道桥架
	4
	2
	　


注：图纸从天津市政府采购中心网—规范采购—信息公告—公开招标—招标公告附件中下载。
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