  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（1）投标人基本情况

（2）营业执照（复印件盖鲜章）

（3）投标人税务登记证（复印件盖鲜章）

（4）投标人法定代表人授权书（原件盖鲜章）

（5）授权人和被授权人的身份证（复印件盖鲜章）

（6）提供投标人2015年任一个月纳税证明以及2015年以来连续3个月的社保资金缴纳证明（复印件盖鲜章）

（7）投标人2014年经审计过的年度财务报表及会计事务所的审计报告；新成立未满一年的公司只需提供验资报告（复印件盖鲜章）

（8）非制造厂家投标需提供制造厂家授权书（原件盖公章）

（9）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚书面声明（原件盖鲜章）

（10）投标产品(垃圾中转站设备、配套车辆及箱体)必须为同一厂家同一品牌。
 招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目概述

2. 项目清单及要求

2.1 第一包。

2.1.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

	序号
	设备名称
	主要技术参数或性能要求
	数量
	单位

	
	垃圾中转站设备
	★⑴.基坑内空尺寸(长×宽×高)：5800 mm×4200 mm×4500 mm

⑵.压缩站动力电源：AC380V/50HZ

⑶.总功率：≤15kw

⑷.液压系统额定工作压力：≥16Mpa

⑸.升降装置举升力：≥490kn

⑹.升降方式：平台、车厢升降装置采用一套机构，四导向柱双柱塞油缸，油缸行程4500mm,油缸升降锁紧采用液控单向阀，保证锁紧安全可靠。

升降装置同步误差：采用机械同步，同步误差≤1%。

⑺.平台升降时间≤60秒。

⑻.车厢升降时间≤50秒。

⑼.液压油工作温度≤60℃。

⑽.油泵工作噪音：距工作设备500mm测定，其噪音≤70dB。

★ ⑾.工作平台几何尺寸（长×宽×高）：5700mm×2550mm×200mm。
⑿.操作监控系统：可手动液压和电动液压操作，应有各执行元件的作业信号显示、安全提示、操作指示。

⒀.投料口尺寸（横向×纵向）：≥2900mm×1548mm，顶盖采用液压操作，刚性全密封。

⒁.机构无故障工作时间≥5000小时。

⒂.需配置手动和自动除尘、除臭、灭蝇装置。
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	配套垃圾车
	①.底盘型号：DFL1160BX4（国Ⅳ标准垃圾车通用型号）

★ ②.外形尺寸(长×宽×高)：≥7930×2500×3120mm

③.液压系统：

a.液压系统额定工作压力：14-25MPa,

b.液压系统过滤精度：20um，

c.液压系统工作温度：50℃
d.油泵型号≥CBQ-F563

④.控制阀型号≥CL-00

a.形式：板式叠加

b.额定工作压力：≥21MPa

c.最高工作压力：31.5 MPa

d.流量：≥100L/min

★投标车辆提供国家工信部公告、免征、3C、环保公告。
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	配套垃圾压缩箱
	★(1).外形尺寸(长×宽×高)（mm）：5580×2500×2180

(2).箱体总容积（m3）：17

(3).设备投料口尺寸(mm)：1900×940

(4).投料对接设备：人力三轮车、3吨以下垃圾收集车

(5).底梁宽度(mm)：860

(6).液压系统额定压力（Mpa）：18

(7).压缩方式：独立推头自动循环压缩

(8).卸料方式：独立推铲卸料
★(9).推铲和压缩头为相互独立，但同时又能联动。具体为：在装载垃圾时，压缩头单独工作，垃圾压满后运到填埋场，在垃圾排卸时，压缩头和推铲为一整体联动，将垃圾平推出去。

(10).压实密度（t/m3）≥0.65

(11).推头循环时间（S）≤48

(12).运行噪音dB≤75

(13).电源：220V，防水设计

(14).理论单机处理垃圾量（m3/h）＞92

(15).卸料后门开启方式：液压开启到水平位置

(16).电液控制控系统：采用独立阀体及控制系统控制垃圾压缩作业；有显示屏实时显示工作状态及故障报警；实时监控推头工作状态；实时监控压力显示；故障实时显示并启动停机保护；显示已压缩次数；可调自动压缩次数；具有满箱提醒功能；
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2.1.2 技术要求。投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

（1）投标设备必须与地面站土建设计图纸相配套，投标人报名时领取图纸；

（2）箱体材质采用特高强度热轧冷成形钢；

（3）液压系统：关键元器件选用国际或国内名优产品

（4）带“★”项要求为本项目关键性指标要求，一项参数不满足扣3分；

（5）其它参数一项不满足扣1分；

（6）投标人应如实反应所投产品真实技术参数并提供相关证明材料予以佐证（如：产品彩页资料、检测报告、产品使用说明书、用户手册等）；
（7）投标文件技术参数应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料可属于无效投标；
（8）在评标过程中，经评审小组认定某项技术参数指标确实具有唯一的指向性，对设备的使用不构成实质性影响的，该项技术参数将不列入评标标准。
2.1.3商务要求：提供第五章所有证明材料

2.1.4服务要求：报价人须如实填写售后服务承诺，明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间等）；产品质保期不得低于厂家质保期，在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，只收取成本费用提供产品的更换、维修；应向用户承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服务。

评标办法

	序

号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价38%
	38分
	以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×38；
	按照财库〔2011〕181号的有关规定，对符合条件的小型和微型企业，给予其产品价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2
	技术指标

和质量

45%
	45分
	完全符合招标文件要求没有负偏离得40分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；带“★”项要求为本项目关键性指标要求，一项参数不满足扣3分，其它参数一项不满足扣1分，扣完为止。
	提供单页彩色宣传资料；在评标过程中，经评审小组认定某项技术参数指标确实具有唯一的指向性，对设备的使用不构成实质性影响的，该项技术参数将不列入评标标准

	3
	信誉5%
	5分
	1、制造商获得IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每项得1分，最多得2分；

2、制造商获得由国家、省级（含副省级）科技创新委员会评定的《高新技术企业》证书得1分，最多得1分；

4、设备获得中国名牌产品称号的得2分。
	以国家行业管理机构有效证书为准（复印件加盖鲜章）

	4
	业绩6%
	6分
	投标人提供近三年来在川内建设的类似垃圾中转站且设备能满足本次招标文件的土建设计图纸要求(提供实物图片和使用方的联系方式及中标通知书和销售合同原件,同时并提供已建好的土建基础图纸)。满足本次招标的1个业绩得1分，最多得6分。
	以中标通知书或销售合同原件为准。

	5
	售后服务5%
	5分
	1、在成都、乐山设有售后服务点；并提供售后点地址及联系电话，得2分；2、售后服务电话必须保证24小时畅通，发生故障时，2小时内电话响应，维修技术人员4小时内到达现场维修，8小时排除故障，得1分；3、售后服务点必须具备工程师或专业技师2名及以上，须提供售后人员名单、证书复印件，得2分。
	

	6
	投标文件的

规范性1%
	1分
	1、投标文件制作规范，逐页编码得0.5分；2、对招标文件响应全面，格式规范，内容整齐得0.5分。不满足上述要求编制文件的不得分。
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