招标文件                                                                 


政府采购公告

公告日期：2015年11月24日

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关办法,宁波市政府采购中心就宁波市公安局交通警察局“交通情报分析研判系统及货车通行证综合管理系统” 项目进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。

一、采购编号：NBZFCG2015295G

二、项目概况：安局交通警察局“交通情报分析研判系统及货车通行证综合管理系统” 项目，其中：
标包一：“交通情报分析研判系统及货车通行证综合管理系统”项目，详见采购清单。
标包二：“套牌车辆自动预警系统硬件建设”项目，详见采购清单。

标包三：“套牌车辆自动预警系统软件建设”项目，详见采购清单。
三、供应商资格要求：1、符合《政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

2、本项目特定资格条件：
（1）标包一：具有软件企业认定证书或具有CMMI3及以上资质证书、具有计算机信息系统集成资质。
（2）标包二：具有信息系统集成资质、在宁波本地有售后服务机构（以营业执照为准）。
（3）标包三：具有信息产业部门核准的省级（含）以上《软件企业认定证书》。
（4）本项目不接受联合体投标。

（5）本次招标采用资格后审。
四、标书发售日期：自公告刊登日起至2015年12月4日止（节假日及法定假日除外）。
五、标书售价、地点及方式：符合上述资格条件的供应商请于2015年12月4日下午4：00前，随带营业执照（副本）加盖公章的复印件、相关资质证书复印件、宁波市政府采购项目投标报名登记表（附后），到宁波市政府采购中心320室报名登记并领取招标文件（自带U盘），登记报名并领取招标文件的供应商方可参加投标，过期不再办理报名登记。

六、投标截止时间：2015年12月16日13：30。

七、投标地点：宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

八、开标时间：2015年12月16日13：30。

九、开标地点：宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

十、其他事项：符合资格条件的供应商请在宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)上完成供应商注册工作。

采购机构：宁波市政府采购中心

联系人：郑先生
TEL：0574-87185129
FAX：87282586

地址：宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心三楼  邮编：315066
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第一章  招标书

第一部分  投标方须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称：宁波市公安局交通警察局“交通情报分析研判系统及货车通行证综合管理系统”项目、
招标编号： NBZFCG2015295G

	2
	招标人：宁波市政府采购中心

开户行：宁波银行海曙支行

帐号：20010122000195214
地址：宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心三楼邮编：315066
联系人：郑先生 TEL：0574-87187956 FAX：87187961
采购人：宁波市公安局交通警察局 叶先生 81981128

	3
	采购方式：公开招标

	4
	采购预算（最高限价）：标包一：120万元，标包二：53万元，标包三：32万元。

	5
	联合体投标：√不接受；  接受，最多  家。

	6
	交货（服务）对象及地点： 

	7
	投标书递交至：宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区
投标开始时间：2015年12月16日13时00分

投标载止时间：2015年12月16日13时30分

逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受

	8
	开标时间：2015年12月16日13时30分

开标地点：宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区

	9
	投标文件正本1份 、副本4份

	10
	投标有效期：开标后60天

	11
	本项目不收取招标文件工本费及招标代理服务费

	12
	投标保证金：人民币壹万元整，交纳方式见“投标方须知”


第二部分    投标方须知

A 总则
    1、适用范围

1．1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2、定义

2．1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2．2 “集中采购机构”即宁波市政府采购中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2．3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2．4 “投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

2．5 “投标方代理人”系指参加本次招标活动的授权代表。

3、合格的投标人和投标产品

3．1合格的投标人应具备以下条件：

3．1．1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3．1．2 投标方应遵守中国的有关法律、法规和规章。
3．1．3 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请书（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，其他类型分公司投标的必须提供公司的授权）。

3．1．4 投标方与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购的项目承担设计、编制规范和其他文件咨询业务的公司（设计院）或其附属机构。

3．1．5 投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3．1．6 一个投标方对一个项目只能提交一个投标文件。

3．1．7 投标方代理人只能接受一个投标方委托参加投标。

3．1．8 如投标方代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，金融、保险、电信等分支机构提供分支机构负责人授权书）。

3．1．9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标方的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．2合格的投标产品或服务
应该是中国境内生产的产品或提供的服务。
若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。
若投标产品属于进口产品，则应按照《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）文件和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）文件办理。
 4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、信息公告媒体

5．1 宁波政府采购网站（www.nbzfcg.cn）为宁波市级政府采购监督管理部门（宁波市财政局）指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。
5.2 投标前供应商应在宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)上完成供应商注册工作。
B   招标文件

 6、招标文件

 6．1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

 6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

 6．3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，在本招标文件开始发出日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标方提出质疑请求、理由及事实证据材料。
6．4招标方可在开标日15日前，对招标文件做必须的实质性澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6．5投标方可在开标日5日前，对招标文件如有疑问要求澄清的，用书面形式通知招标方,招标方应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标方。

6．5招标方在投标截止时间3日前，因6.4条款或6.5条款澄清做出实质性修改，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。
C  投标文件

    7、投标文件语言和计量单位

 7．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7．2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

 8、投标文件的组成

 8．1投标书按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

（1） 投标函

（2） 开标一览表

（3） 投标分项报价表。

（4） 技术规范偏离表

（5） 商务条款偏离表

（6） 售后服务表

（7） 完成的类似项目一览表
（8） 实施技术人员一览表
    8．2资格证明文件按第七部分统一格式填写、装订成册。

 8．3投标保证金保函（若采用保函方式的，投标时原件单独递交，复印件编入资格证明文件内）

 9、投标书附件由投标方视情自行编制，规格幅面与正文一致，招标方鼓励双面打印，附于投标书正文的后面，其主要内容包括：

（1）产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述及提供产品样本；

（2）关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；

（3）产品制造、安装、验收标准；

（4）详细的交货清单；

（5）特殊工具及备件清单；

（6）投标方推荐的供选择的配套货物表；

（7）投标方提出的合理化建议（如对招标产品的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）；

（8） 产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

 10、投标报价

 10．1投标方要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

 10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标方自行设计）。

 10．3所有投标均以人民币报价，投标方如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

 10．4除招标文件中有特殊规定外，招标方不接受任何选择报价，投标方对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

 11、投标保证金

 11．1投标方应按第一部分投标方须知前附表规定提供投标保证金。
投标商在宁波市政府采购中心已缴纳保证金余额不少于本项目投标保证金金额的，无需再缴纳。

11．2保证金账户信息
户名：宁波市政府采购中心

开户行：宁波银行海曙支行

帐号：20010122000195214

 11．3投标保证金缴纳可采用下列形式之一：

（1） 电汇、支票转账、或网上银行转帐

在投标截止时1日前，由投标商账户转账方式缴付到宁波市政府采购中心指定帐户，投标时凭银行回执复印件出具收据。

（2） 银行保函（统一格式）

有效期应比投标书的有效期长30天，投标商在投标时单独提交原件1份，复印件装订在投标文件内。

 11．4未在投标截止时前提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

 11．5中标方的投标保证金在与买方签订了经济合同并提交了履约保证金后5个工作日内以转帐方式无息退还。

 11．6未中标投标方的投标保证金将在招标方签发中标结果通知书（中标结果公示结束）后5个工作日内以转帐方式无息退还。

 11．7发生下列情况之一，保证金将作为违约金全部不予退还。

（1） 《政府采购法》第77条规定之情形的。

（2） 在投标截止时间后，投标方撤回其投标。

（3） 中标方不按本须知第25条规定签约。

 12、投标文件的有效期、签署及规定

 12．1在投标有效期内，投标书应保持有效。

 12．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

 12．3组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

 12．4投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

 12．5投标文件的正、副本份数按《第一部分 投标方须知前附表》中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。
    12．6投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署，并逐页小签或加盖骑缝章。


 12．7投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
     12.8除第三部分采购需求说明要求另行提供原件审查外，投标方在投标文件所提供的资格、技术审查所需证明材料复印件应清晰、完整，否则后果由投标方自负。
D投标文件的递交

  13、投标文件的密封及标记

 13．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

 13．1．1投标书密封袋内装投标书正副本，封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“开标时起封”字样。

 13．1．2资格证明文件袋内装资格证明文件。封皮上写明招编号、招标项目名称及投标方名称，并注明“资格证明文件”字样。

 13．2  需邮寄投递的，投标商应将全部投标文件包装完好，封皮上写明招标方邮政编码、名称、地址、招标编号、投标方名称、地址、邮政编码、投寄人。

 13．3如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

 13．4投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

13．5招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

14．投标文件的修改和撤回

 14．1投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者有效。

 14．2投标方修改投标文件的书面村料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

 14．3撤回投标应以书面（或传真、电报）的形式通知招标方。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方或邮电到达日戳为准。

 14．4  开标后投标方不得撤回投标，投标文件不予退还。

E  开标及评标

 15．开标

15．1  投标方授权代表应参加开标仪式并签到，需要参加项目讲标（答辩）的，原则上不超过三人，并在投标时提供参会人员名单。未参加开标、讲标（答辩）的，视同放弃该项权利。

15．2  招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，采购人、投标方和有关方面代表参加。

15．3  开标程序

15.3.1开标时间到，唱标人宣布会议开始和开标纪律，公布揭标人、唱标人、记录人、公证人员（如委托）等有关工作人员名单。

15.3.2唱标人根据“供应商投标登记表”宣布参加投标的供应商数量。

15.3.3由公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况。

 15.3.4揭标人按照“供应商投标登记表”顺序当场逐个拆封投标文件，唱标人宣读投标方的名称、投标标包、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等，并由记录人做唱标记录，揭标人、唱标人、记录人等有关人员对开标记录进行签字确认。
15.3.5开标活动委托公证的，公证人员对开标活动全过程进行公证记录，并提供公证词。

15.3.6唱标人宣布开标会议结束，并保管好所有投标文件。

16．对投标文件的初审

 16．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全及验证保证金。

 16．2对价格的计算错误，按下述原则修正：

（1） 开标一览表与明细表等其他内容不一致的，以开标一览表为准。

（2） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝且投标保证金不予退还。

 16．3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

 16．4招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
17．讲标（答辩）及投标的澄清

 17.1需要讲标（答辩）的，招标方工作人员应核对投标方讲标（答辩）人员，依次逐个带领投标方代表进出讲标（答辩）场所。

17．2招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点进行答疑和澄清。

 17．3必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

 17．4投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

 18．比较及评价
 18．1招标方根据招标产品特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标方、产品需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

 18．2评标标准及评标方法详细见招标文件第三部分。
     19．评标过程保密

 19．1开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

 19．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

    20、公示及定标

21．1评标结果公示。招标人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示3日。

21．2定标的形式有二种，一种是经采购人授权，由评标委员会直接确定中标方，另一种是由采购人确认预中标。

 21．3预中标即是对预中标方进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量，投标人资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。其方式有对预中标方进行询问和实地考察二种。

 21．4接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考查，并提供所需的有关资料。

 21．5如审查结果评标最优的投标方不符合中标条件，则应考察下一个评标最优者。

 22．招标方在授标时有变更数量的权力

 在向投标方授予中标通知书时，招标方有权按有关规定变更数量和服务的内容。

 23．中标通知

 23．1在投标有效期内，招标方以书面形式（包括网站公布）通知所选定的中标方。

 24．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

 24．签订合同

 24．1中标方应按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

 24．2招标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

 25．履约保证金

 25．1中标方在收到中标通知书后，应在合同特殊条款规定的时间内，向买方提供履约保证金，履约保证金金额不超过合同金额的10%。

 25．2中标方如未按第24.1及25.1条的规定办理，招标方有权撤销其中标资格并没收投标保证金。在这种情况下，招标方可另选中标方或另行招标。

 25．3履约保证金在合同履行完毕后无息退还（招标文件有约定的，从其约定）。


 26．质量保证金

    26.1中标方在合同履行完毕后，应按合同特殊条款规定的要求，向买方提供质量保证金。

G  招标失败处理

27. 投标截止时间后或评审过程中，发生单个标包的投标商不足3家或有效投标不足3家的，该标包招标失败。

27.1单个标包预算金额不到公开招标数额标准，由采购人申请，经评审专家审查招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定，报招标方分管领导同意：2家供应商具有竞争性的，原招标文件评审方法采用最低评标价法的参照竞争性谈判继续组织采购，原招标文件评审方法采用综合评分法的参照竞争性磋商程序继续组织采购；1家供应商可以进行单一来源采购。

27．2其他情形的，后续程序终止，除采购任务取消外，招标方将重新组织招标或依法经同级财政部门批准采取其他方式组织采购。
28.竞争性谈判（磋商）程序：

1、招标项目的评审委员会转为竞争性谈判（磋商）的评审小组

2、评审小组确认原招标文件为竞争性谈判（磋商）文件；

3、供应商的投标文件转为竞争性谈判（磋商）的首次响应文件；

4、评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（磋商），并给予所有参加谈判（磋商）的供应商平等的谈判（磋商）机会；

5、谈判（磋商）结束后，评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6、竞争性谈判按照最低评标价法确定成交供应商，竞争性磋商按照综合评分法确定成交供应商。
29.单一来源采购程序：

1、招标项目的评审委员会转为单一来源采购的评审小组

2、评审小组确认原招标文件为单一来源采购文件；

3、供应商的投标文件转为单一来源采购的首次响应文件；

4、评审小组与供应商协商确定合理的成交价格。

第三部分  项目需求说明及评标标准
特别说明：

1、请各投标人认真阅读特别申明中的内容，参加投标的视为完全理解其中的各项内容。

2、招标方案中，指明的品牌型号仅供参考，投标产品的质量性能指标及服务内容不应低于所推荐参考品牌型号的质量性能指标和服务内容，经评委会认定低于所推荐参   考品牌型号质量性能指标和服务内容的，评审时将酌情扣分。
3、技术指标中带“★”为重要指标，不满足将酌情扣分。

4、投标人应认真阅读“招标需求”中的所有内容，一经投标视为完全理解其所有内容与要求。在投标时应对招标文件中各项功能需求的实现做出明确的应答和文字说明，不能只用“符合招标要求”、“满足招标要求”字样来描述，表述不清或照抄招标需求内容的或只用“符合招标要求”、“满足招标要求”字样来描述的，评审时将酌情扣分。
5、项目中关键设备，投标人需提供产品正品保证及原厂售后服务承诺，在投标时未能提供的，评审时将酌情扣分。
6、设备序列号对应最终用户名为招标人。
7、本项目最高限价：标包一120万元，标包二53万元，标包三32万元，超过最高限价作无效标处理。
项目招标需求

标包一： “交通情报分析研判系统及货车通行证综合管理系统”项目
2.1 采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	交通情报分析研判系统
	一套

	2
	货车通行证综合管理系统
	一套

	3
	硬件采购、安装、调试
	一批


2.2 供货需求
1、本次投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、售后软硬件运维、垫资成本、税费等费用。
合同签订后25日内中标人应把项目的主要设备送达采购人指定位置进行验货，货物非原包装或已经拆封的，采购人不予接收。
2、投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。投标人必须逐条响应招标文件要求，提供详细的系统架构及网络设计拓扑图。
3、投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权及1年以上免费升级。
4、未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。
5、工期要求：合同签订后60天内完成。
2.3 系统建设目标及内容
2.3.1 交通情报分析研判系统
2.3.1.1 总体方案
为充分利用我局已建成的道路交通监控卡口系统每日捕获的海量车辆通行记录，强化大数据在日常交通管理中辅助决策，提高交通管理中科学性和智能化程度，基于局情报信息综合研判中心调研需求。我处经讨论决定拟建“宁波市公安局交通警察局交通情报分析研判平台”(以下简称“情报平台”)。
该平台将充分利用大数据技术对宁波市道路交通监控卡口设备每日捕获的海量卡口数据进行深入分析与研判，为缉查布控、涉嫌失驾和其他涉牌类违章的技术研判提供有力的支撑。
2.3.1.2 子系统功能需求
一期情报平台建设包含4个关键子系统:
1、失驾人员识别系统
针对涉酒驾驶等原因不具备合法驾驶机动车资格的人员的疑似驾驶行为进行分析研判，搜集涉嫌失架证据。
功能要求：
· 同车管所实时进行情报数据交换，获取失驾人员及嫌疑关联车辆信息
· 支持对失驾人员进行统计查询（批量查询及个别查询）
查询条件包括失驾原因（醉酒、酒后、涉酒未裁决、其他），姓名，年龄，身份证号，时间，地点等。
· 选择特定的失驾人员后自动显示人员详细信息及相关的嫌疑过车信息。
详细信息包括失驾时间，姓名，年龄，性别，照片等；嫌疑过车信息包括车牌号，卡口图片（正向），抓拍位置，抓拍时间等。
· 支持对每张嫌疑图片进行快速的分析研判，按照“确定失驾”、“确定无失驾”、“暂时中断”、“继续关注”进行归档并导入“已识别的失驾人员”数据库进行保存。该数据库需支持后续进一步的研判。
· 针对明确确认存在失驾行为的证据图片自动提取为证据图片归档保存。
2、涉牌违法分析研判系统
通过对卡口数据的细化分析，建立对疑似遮挡和未识别号牌的违法侦查流程，辅助打击涉牌类交通违法行为。
功能要求:
· 细化查询条件，支持可只检索车头图片的卡口通行记录及特定的固定抓拍设备。
· 支持对未识别卡口过车数据的细化检索。
查询条件包括时间，行政区，卡口类型（卡口、单行线、公交专用道、电子警察）
· 支持对不在宁波合法号牌库中的嫌疑号牌进行自动分析过滤。
· 支持对出租车GPS信息和过车数据进行自动比对，输出疑似套牌数据。
· 检索出的数据需导入专题数据库用于后续的分析研判。
· 支持在专题数据库中对嫌疑车辆进行人工分拣归类。
所有存在涉牌问题的嫌疑数归类为“待处理”；无问题的数据自动删除。
· 对“待处理”数据进行技术侦破
技侦小组通过各种技侦手段对“待处理”数据进行分析。确认侦破的数据录入真实号牌后归类为“已侦破”；未侦破的归类为“未侦破”。
· 系统需针对侦破绩效进行统计分析提供报表。
3、重点车辆监管系统
基于宁波市交通运输管理局提供的数据，结合GPS数据，卡口通行记录及电子围栏规则对重点车辆的违章行为进行分析研判。
功能要求：
· 同宁波市交通运输管理局进行数据交换，获取重点车辆的GPS信息及号牌信息用于后续的分析研判。
· 支持在地图上描绘电子围栏， 关联相关的固定抓拍设备，设定禁行规则。各级行政单位允许选择适用于自己的电子围栏。支持对重点车辆设置相应的禁行规则。选择车辆时支持通过企业，号牌，类型等查询条件进行查询，方便选择。
· 电子围栏实时监控报警
基于选择的电子围栏提供实时报警功能，报警类型包括闯禁，不按通行证信息通行，未识别等。报警内容需包含车辆基础信息，通行记录信息，并自动报警信息。
· 未开启GPS上路重点车辆实时报警
通过GPS信息和过车数据的比对，对于未开启GPS上路的重点车辆提供实时报警功能。
· 历史报警信息研判
支持对历史报警数据进行查询。查询条件包括电子围栏，时间，区域，查询结果包括车牌号，时间，地点，过车图片等。
4、黑车查缉系统
强化目前的稽查布控系统，增加“未识别”，查询等新功能提升数据分析研判效率。
功能要求：
· 提供新的报警类型“号牌未识别”
在既有的报警类型基础上提供新的“号牌未识别”报警类型。
· 报警类型自动关联
用户选择“5次以上违章”，“10次以上违章”，“未年检”任一类型时，自动勾选“遮挡号牌”，“假牌套牌及法院查扣”，“涉酒或失驾”三个报警类型。
· 历史数据查询
支持通过号牌号码，布控类型，管辖单位，报警时间，监控点位，识别结果等查询条件对报警数据进行检索。
· 数据统计
需要根据报警时间、区域（可具体到点位）、报警种类输出统计数据。
2.3.1.3 系统关键技术指标
	序号
	名称
	主要性能参数

	1
	实时报警速度
	8秒内完成比对及实时报警

	2
	报警信息查询速度
	各子系统数据查询时间不应超过3秒


2.3.1.4 系统数据交换要求
1、宁波市交警局卡口平台
“情报平台”需与宁波市交警局卡口平台进行无缝数据交换，共享过车数据，设备信息等信息进行情报分析研判。
2、车管所信息数据交换
“情报平台”需同车管所进行信息数据交换，获取驾驶员信息及相关车辆信息用于失驾及报警功能。
3、交通运输管理局数据交换
需与交通运输管理局数据中心交换重点车辆GPS信息及车牌信息，用于研判各类重点车辆行驶的合法性。
4、出租车GPS数据
需获取出租车GPS信息用于涉牌违法行为研判。
2.3.2货车通行证综合管理系统
2.3.2.1 系统功能
系统主要功能如下：
1、系统管理
· 用户部门管理
1） 部门管理：主要对系统部门进行增删改查等管理，包括：对部门级别设置，上级部门设置；
2） 用户管理：主要对系统用户进行增、删、改、查等管理，包括：对用户分配对应的角色，或单独分配对应权限。
3） 角色权限管理：可对权限进行角色的分配和管理，一个角色可以分配多个权限，并对该角色根据部门配置对应的数据权限。
· 日志管理
1） 系统日志管理：主要针对系统管理模块进行监管。在进行部门、人员、角色权限变更时，系统强制记录操作日志。系统管理员用户可通过操作类型“增加、删除、修改”，和业务类型“用户管理、部门管理、角色权限管理”，以及用户账号、部门、时间范围等条件进行查询，并查看操作变更详情。
2） 业务日志管理：主要针对通行证办理业务进行监管。在进行通行证业务申报、审批、打印、补换记录一些关键轨迹。系统提供对应业务权限用户查询某个通行证业务具体办理过程，以及后续的变更过程。
2、业务管理
· 通行证业务办理
规范和强化通行证申报、审批、打印、换证、补证功能。
1） 通行证申报
包括录入、修改、删除、提交审批等功能，在录入时增加车辆类型、使用性质等以便后续查询统计，增加通行时段、限制时段、限制路线等、通过六合一接口查询外地车数据，挂车录入两个车牌；规范保险、年检、违法、事故等数据校验规则。
2） 通行证审批
通行证申报提交后，需实现部门审批及跨部门审批。系统自动判断路线是否涉及其他部门，对于通行路线涉及其他区域大队的，通行证在本部门审批完成后，系统自动提交到对应区域部门待审批列表，对于路线涉及多个区域的，系统会自动分发到区域大队同时审批，待所有部门审批完成之后通行证审批流程才能完成。
3） 通行证打印
有效期根据通行证类型设置能默认的尽量予以默认，以方便打印。解决提前打印的时间衔接问题，
4） 通行证换证、补证
升级通行证补证换证功能，系统能够对换证补证有效期进行自动判断和生效，尽量减少冗余工作量。 
· 强化通行证线路管理
1） 道路代码基础管理
以交警六合一综合应用系统道路代码作为基础数据。系统定期自动同步更新道路代码数据，并提供道路代码查询维护功能。
2） 通行证路线设置
通行证进行办理时路线设置需使用六合一道路字典进行选择。
通行证路线需提供两种类型设置，全线通行证、专线通行证，全线通行证可进行排除线路设置，专线通行证需提供允许线路设置。
线路设置时道路之间提供方向设置，即设置A道路和B道路之间的方向，如A》B，B《A，A《》B（分别指：A到B，B到A，AB双向通行）。
对通行路线设置可进行时间段的配置，可通过选择起始时间和终止时间设置路线限行时间。
3） 通行路线重用性
在设置通行证路线时，用户可通过进行起点、途径点、终点搜索历史路线，根据需要直接选择已有路线，或对搜索到的已有路线进行部分道路编辑后，重新使用，提高通行证办理效率。
· 强化通行车辆管理
实现车辆数据复用登记功能，登记人输入车辆号牌号码、号牌种类后系统通过综合应用平台接口直接查询获取车辆基本信息，包括：所属单位、联系电话、车主、颜色、发动机号、车架号、核定载质量、核定载客量、车辆类型、车辆性质、初次登记日期、年检有效期、保险有效期、报废日期。如外地车辆，系统需与公安部全国请求接口对接，获取车辆数据。如相关信息接口无法提供，系统可通过手动进行补充，如所属单位等。
在办理通行证车辆登记时系统需对：车辆保险、车辆年检、违法记录、事故、通行证黑名单数据进行自动比对和提示功能。对于存在保险过期、年检过期、黑名单等问题的车辆，系统强制不允许进行通行证的登记。
针对挂车车辆系统需进行属性细化登记，需登记前后牌照的内容。
· 运输单位管理
1） 运输单位登记
系统对所有使用通行证的运输单位进行统一登记。登记内容包括单位组织机构代码、单位名称、单位地址、法人代表姓名电话、负责人姓名电话、许可类型、许可证编号、许可单位、发证日期、有效起止、备注内容。
2） 运输单位维护
系统可通过单位名称、组织机构代码、法人代表、负责人等方式查询单位信息。并对单位除组织机构代码以外的相关信息进行修改，或对单位信息进行删除，需控制好修改和删除操作权限。
3） 运输单位查询
可通过相关条件查询运输单位，并查看该运输单位现有通行证办理信息及车辆相关信息。
4） 运输信息比对
在对运输单位进行通行证办理时，系统需进行以下比对：与黑名单信息进行比对，比对该单位是否存在黑名单记录；与机构单位的信用信息系统对接，获取信用状态。
· 黑名单管理
主要是交警部门对违法违规货车进行相应处理的手段，黑名单管理包括黑名单处理、黑名单查询比对。
1） 黑名单处理
系统提供黑名单录入功能：包括已领用通行证黑名单登记、无通行证车辆黑名单登记。已领用通行证黑名单录入包括通行证信息、通行证类型、车辆信息、驾驶人信息、违法违规内容、处理办法（扣证、作废等）、扣证期限等信息。无通行证黑名单录入主要是录入当前货车车辆信息、驾驶人信息、处理办法、处理方式等。
2） 黑名单撤销
黑名单处理方式提供如：到期系统自动撤销黑名单，即系统自动检测处理期限，期限到后系统自动撤销该黑名单记录，该通行证及车辆状态恢复正常；现场办理撤销黑名单，即需通行证当事人或运输单位人员到交警部门进行现场处理撤销，通过系统录入处理结果后，才能撤销黑名单记录。
3） 黑名单查询比对
用户可输入通行证信息、车辆信息、驾驶人信息等条件查询黑名单信息，也可查询已撤销的历史记录。
在进行通行证办理时，系统自动与黑名单记录进行比对提示，对于办理公用通行证，系统会比对当前办理单位是否存在公用通行证黑名单记录，如存在则不允许办理；对于专用通行证，系统自动比对该车辆是否存在黑名单记录，如存在则不允许办理。
· 查询统计
在原查询功能基础上增加系统综合分析功能。包括：
1） 通过管辖区域、运输单位、车辆信息等条件能准确查询反映历史发放记录；
2） 通过运输单位、通行证编号、车辆信息、时间范围能正确查询正在使用通行证的车辆的实时数据，查询通行证较详细的车辆行驶轨迹。
3） 黑名单排名统计
统计各单位未处理黑名单、历史黑名单记录
3、公用通行证系统改造
改造内网通行证管理系统和外网公用通行证业务数据交互方式，解决公用通行证延时导入、误导入、补录造成的如电子警察监控数据误采集等问题。实现公用通行证通过数据交换平台实现实时数据采集，并结合通行证型录管理、车辆管理、运输单位管理完善相关的数据校验规则；
4、非现场采集数据对接
与非现场采集系统数据进行对接，实现非现场采集系统对通行证车辆电子警察数据智能自动比对。
5、移动警务数据接口
提供移动警务相关通行证业务查询接口。
6、历史数据导入整合
原通行证系统历史数据导入整合。需将原通行证系统有效的业务数据导入到新系统中。重点针对原系统通行线路、车辆等业务数据尽可能按照现有数据规范进行处理和整合后导入系统。
2.3.2.2 系统关键技术指标
	序号
	名称
	主要性能参数

	1
	系统响应性能
	每秒钟200个用户的并发访问量。系统普通请求响应时间小于1秒，大数据量的统计响应时间应小于5秒


2.3.2.3系统集成需求
1、 与公安部六合一系统道路代码数据和非现场采集系统对接
本次通行路线管理需与公安部六合一系统道路代码数据对接，实现对通行证的通行路线设置以六合一系统道路数据为依据，系统需及时同步更新六合一系统道路代码数据确保通行线路准确性。同时系统需与非现场采集系统电子警察系统对接，需确保通行证路线设置能够满足非现场采集系统进行电子警察数据智能判断和过滤。
2、提供移动警务接口
为了方便路面民警执勤需要，需提供移动警务系统相关业务查询接口，这样民警可通过警务通随时获取对应工程车通行证相关管理信息，提高民警路面执勤效率。
3、系统及数据迁移
此次项目需将原系统及数据迁移到新采购服务器中，并确保系统正常运行。
4、内外网数据摆渡
本次项目需将内网通行证系统与外网公用通信证系统升级为进行实时数据交互。需通过市局内网外数据摆渡平台行数据前后置服务数据库的摆渡。
2.4 系统配套硬件技术要求
以下是本次采购的主要硬件，投标人投标时应列出项目建设中全部的设备、辅材及其他相关费用的清单，详细列出每项设备的品牌、型号、图片、参数、单价、数量及总价。投标人应保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，并且总价不再调整。
2.4.1 硬件采购清单
	序号
	设备内容
	单位
	数量
	是否到货确认

	1
	存储扩容
	组
	1
	是

	2
	千兆防火墙
	台
	1
	是


2.4.2 主要设备技术参数
1、存储扩容
	指标项
	技术规格要求  

	★存储容量
	2台IBM DS8700，每台存储增加16块2TB硬盘，共64TB。

	存储型号
	IBM  DS8700存储阵列柜

	配置清单
	磁盘组、许可协议

	★磁盘扩容服务
	IBM原厂商上门现场服务

	配套服务
	完成磁盘组扩充，提供四台小型机操作系统磁盘卷挂接，完成ORACLE数据库配置调整

	★兼容性
	扩充磁盘要求与原有2台IBM 8700存储整合，扩容磁盘必须为原厂与此存储型号匹配的硬盘，磁盘组最终用户要求为采购人。


2、 防火墙
	指标项
	技术规格要求 

	★硬件指标
	要求采用多核架构，自研操作系统。

	
	系统需提供1U机型，含交流单电源，1个RJ45串口，1个RJ45管理口,本次配置4个千兆光口6个千兆电口。

	★性能要求
	吞吐量≥6000M

	
	最大并发会话数≥3,000,000

	
	每秒新增会话数≥100,000

	
	延迟≤40us

	防火墙
	支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。

	
	支持VLAN划分、VLAN Trunk，支持802.1Q，能进行封装和解封；支持MSTP、RSTP等生成树协议。

	
	支持IPMAC绑定，支持手动和自动探测绑定。

	
	支持汇聚接口，能够手动绑定接口，即可支持动态绑定

	
	支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT。

	
	支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由。

	
	支持内置/自定义ISP路由库

	
	支持反向路由

	
	支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效

	
	支持基于IPv6的访问控制，并可灵活配置。

	
	支持泛洪类攻击防护：UDP/DNS/SYN/PING 泛洪；支持ARP欺骗类攻击。

	入侵防护
	支持2500+种入侵规则过滤。

	
	支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护。

	
	支持对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型。

	
	支持自定义规则/规则组。

	
	★具有专业的的网络入侵行为检测系统和检测方法（提供相关证明文件，如专利证书或者国家级检测机构的检测报告）

	
	提供一年的特征库升级

	URL过滤
	支持内置Web信誉库，收录65万+恶意站点。

	
	提供超过上亿条的URL分类库，提供64+种精细分类

	
	提供一年的特征库升级

	内容过滤
	支持网页浏览、论坛发帖、电子邮件、即时通讯、文件传输、服务器操作等信息关键字的实时检测和过滤

	
	支持自定义内容过滤关键字。

	防病毒
	支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀。

	
	支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议的病毒查杀。

	
	提供一年的特征库升级

	系统管理
	支持Web管理、串口管理、SSH管理，并且能够支持IE、firefox、chrome等浏览器管理。

	
	支持设备单独管理、管理中心集中管理。

	
	支持Snmp管理协议，与其他产品联动（IDS）。

	
	支持Bypass，包括硬件级/软件级/外联Bypass交换机

	
	支持多次登陆失败后锁定IP或锁定用户功能

	
	支持2-4种密码复杂度校验，比如：数字、特殊字符、大写和小写字母。

	
	在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。

	日志系统
	能够根据威胁级别，实时显示安全攻击事件态势统计

	
	支持实时显示Top10应用、Top10用户、各接口流量走势

	
	支持防火墙、入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤的日志记录。

	
	支持防火墙用户登陆认证、VPN登陆认证、VPN连接日志。

	
	能够呈现历史应用流量、应用会话走势图，并可按时、日、周显示。

	
	支持系统管理日志。

	
	支持防火墙、接口流量、入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤安全分析报表，并且导出格式为html、excel、word、pdf

	
	支持日志服务器。

	
	★具有高性能日志处理与存储方法或技术，（提供相关证明文件，如专利证书或者国家级检测机构的检测报告）

	产品资质
	公安部销售许可证（三级）

	★服务
	提供原厂商三年质保服务，投标时提供原厂3年质保函原件，设备最终用户要求为采购人。


3、其他要求
投标人须保证投标设备均为原产原装，所投设备均是全新未使用过的，为保障售后服务质量需保证本次竞价所供应产品用户名称与我单位名称一致；
投标人应承担投标产品的运输、安装、调试和配置工作，并保证系统的稳定和平滑过渡。
2.5 验收要求
中标人建设的系统投入正常运行并完成培训后，向采购人提交书面验收申请。项目验收时，中标人应提供以下材料：
· 中标通知书、中标合同；
· 设备到货签收文件； 

· 试运行报告；
· 系统使用说明书等；
· 其它应提交的材料。
2.6 售后服务
2.6.1 售后服务要求
中标方要求在能确保系统的运维服务，并提供技术后援支持。质保期内均提供（7*24）维护、升级服务，对故障在1小时内响应，6小时以内提出问题解决方案所采取的措施。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失，定期巡查服务、技术升级服务等。中标方应提供硬件3年、软件1年的免费系统维护。中标方需并指派1名软件工程师驻点用户现场进行维护工作。
2.6.2 技术培训
1、现场培训。在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。
2、课程培训。投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。
应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。
除了本次新建项目业务培训外，中标方还需对采购方进行相关全国机动车缉查布控平台业务操作的培训。
3、培训费用。所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。
2.6.3 技术服务要求
1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。
2、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有设备均应提供3年原厂商质保。质保期从设备验收合格之日起开始计算。
3. 付款方式
1、中标人在合同签订后7个工作日内把合同总价的5%作为质保金打入宁波交警局专用账户，在项目验收合格起满一年质保期后凭甲方开具的财务收据提取，7个工作日内一次付清（无息）。
2、第一次付款：硬件到货并完成安装、调试，经采购人确认后向中标人支付合同总额的50%，中标人提供合法票据。
3、第二次付款：系统上线并验收合格后，采购人向中标人支付合同总额剩余的50%，中标人提供合法票据。

*评标标准与评标办法

一）、评标原则
1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二）、无效标
凡出现以下情况之一的投标书将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：
1、 投标商未能通过资格性审查的；

（1）、不符合特定资格条件（若有）；

（2）、未按规定缴纳投标保证金。

2、 投标文件未能通过符合性、有效性审查的；

（1）、未按规定提供法定代表人授权书，影响授权效力的；

（2）、投标方（包括出具授权的原厂商）应填写全称，加盖单位公章（不得加盖投标专用章、合同专用章等），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；
（3）、投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致没有实质性响应招标要求的；

3、 在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

4、 评委会认定投标价格明显不合理或低于成本价的；

5、 法律法规规定的其他情形。
三）、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

1、有效投标不足三家的。但：单个标包预算金额不到公开招标数额标准，由采购人申请，经评审专家审查招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定，报招标方分管领导同意，2家供应商具有竞争性的，原招标文件评审方法采用最低评标价法的参照竞争性谈判继续组织采购，原招标文件评审方法采用综合评分法的参照竞争性磋商程序继续组织采购；1家供应商可以进行单一来源采购。
2、所有投标人方案中主要产品投标品牌相同，不能构成有效竞争的；

3、法律法规规定的其他情形。
四）、评标程序

1、本项目评审委员会由5人以上单数组成，其中采购人代表1人或2人。

2、采购人选派的评委须持《采购单位评标授权书》参加评标会议。

3、招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

4、招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

5、评审委员会确定主持人，负责组织评审活动；

6、评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；
7、招标机构工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

8、招标机构工作人员协助做好评审情况的计算、汇总工作。

9、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

10、招标机构工作人员宣布会议结束。

五）、评标方法
以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

    本次招标的评标采用综合评估分法。
    综合评估分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的技术、商务等内容进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。
    评标总分为100分，具体详见评分标准。

 评标细则
    首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入商务、技术评议。
    (一)  评分标准
	序号
	评标项目
	分值
	评标要点及说明

	1
	投标价
	30
	投标报价得分: 基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价为评标基准价的得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下：
   投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

	2
	技术评议
	40
	1、技术指标响应情况：完全响应招标文件技术规格要求中各项技术指标的得20分；对打“*”号的技术指标不得负偏离，对未打“*”号的技术指标负偏离的，每项扣2分；上述分数直到扣完为止。

	
	
	
	2、现状与需求分析：对公安交通管理综合应用平台，特别是宁波交通警察局现有违法外挂、道路监控卡口系统现状有详细、客观的分析，包括系统软件架构、开发语言、业务量及数据分布、对项目功能与非功能需求的理解等，按投标方提供的需求说明书进行评审（0-10分），不提供不得分。


	
	
	
	3、技术方案：能够提供详细的技术方案，包括软件的总体架构、开发手段、业务工作流程、数据流程、与公安交通管理综合应用平台的集成等内容，提供软件总体设计、系统数据结构设计、
数据库设计及模块设计等进行评审（0-10分）。

	3
	投标情况
	3
	依据投标商务及标书制作情况打分（3分），优3分，良2分，一般1分。 

	4
	资质情况
	6
	1、具有公安交通管理违法相关业务系统有关的软件产品登记证书，每个得1分，最高得3分。提供证书复印件，原件备查。
2、具有信用管理示范企业得1分，具有银行AAA认证得1分，无不得分，提供证书复印件，原件备查。
3、具有ISO20000 IT服务管理体系认证证书或具有自主知识产权的IT服务维护系统得1分，无不得分，提供证书复印件，原件备查。

	5
	施工组织方案
	 7
	1、项目实施计划、测试与验收计划和标准，质量管理和措施、进度计划和措施等情况进行评审（0-3分）。
2、项目小组成员类似行业软硬件系统实施与维护经验进行评审（0-4分）

	6
	成功案例
	8
	成功案例：
2010年至今在省级相关行业有交通管理综合应用平台违法外挂项目建设经验的，每个得1分，最高得2分。
2010年以来在地市级相关行业有非现场电子警察系统项目案列，每个得1分，最多得2分 。
2010年以来在地市级相关行业有通行证管理系统项目案例，每个得1分，最多2分
2010年以来有相同存储扩容或集成项目案例的，每个得1分，最多得2分
（以上案例提供项目合同复印件，原件备查，并提供用户联系方式以备核查）。

	7
	售后服务
	6
	1、技术支持和维护计划的完整性承诺：提供7×24服务；30分钟内响应，1小时内到达用户现场服务。满足得3分，不满足得0分。

	
	
	
	2、常驻服务机构情况及技术人员配备情况（0-3分）（机构以工商注册为准，技术人员配备情况以投标截止之日前六个月以内的宁波社保证明为准）。


（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件技术商务部分的平均得分。
1. 技术商务部分

技术商务部分的评分，除明确给出评判标准的项目，评分项按优90%以上、良75%-90%、一般60-75%、差60%以下综合评定，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。
2. 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

3. 最终得分与中标人的确定

1) 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝技术商务得分+价格得分；

2) 各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

评标委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在提供不真实材料的将取消中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推。确定中标人后由招标机构向中标人发出中标通知书。


标包二：       套牌车辆自动预警系统硬件建设项目
2.1项目概述
为了满足、优化全国机动车缉查布控系统及套牌车辆自动预警系统运行需求，提高系统处理速度，本项目需采购一批配套硬件设备。
2.2投标注意事项
1、本次投标报价应包含实现标书要求的所有软件、硬件、售后软硬件运维、垫资成本、税费等费用。
2、投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品，货物非原包装或已经拆封的，采购人不予接收。
3、投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权及1年以上免费升级。
4、未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。
5、工期要求：合同签订后30日内中标人应把项目的主要设备送达采购人指定位置进行验货并完成设备及配套系统安装。
2.3 招标设备清单
下列采购设备是本次招标项目满足系统功能的主要设备，投标人投标时详细列出每项设备、辅材的品牌、型号、图片、参数、单价、数量及总价。
	序号
	设备内容
	单位
	数量
	推荐品牌
	是否到货确认

	1
	刀片机框
	台
	2
	HP/IBM/华为
	是

	2
	刀片服务器
	台
	8
	HP/IBM/华为
	是

	3
	数据库服务器
	台
	1
	IBM/HP/华为
	是

	4
	三层汇聚交换机
	台
	2
	华为/华三/思科
	是

	5
	云桌面系统
	台
	15
	深信服/华为/VMWARE
	是

	5
	设备辅材
	批
	1
	项目实施所需的网络跳线、光纤跳线等辅材设备
	是


2.4 产品技术需求
▲性能指标为重要必须满足项，投标方所提供的产品最低参数必须满足招标方参数要求。 
1、刀片机框参数指标
	指标
	指标项
	技术规格要求

	刀片机箱
	▲数量
	2

	
	推荐品牌
	国际知名厂商，2014年刀片服务器IDC排名全球前三，并提供IDC官方证明盖章与签字

	
	机箱外型
	机架式

	
	▲机箱高度
	≥10U，标准机柜安装

	
	扩展能力
	支持≥16半高刀片服务器，或≥8把全高刀片服务器 

	
	▲x86芯片
	支持Intel 与AMD处理器，并且可兼容混插

	
	▲兼容支持
	支持Unix小机刀片服务器混插，并支持存储刀片，磁带机刀片，工作站刀片的混插

	
	▲互连模块插槽
	提供≥8个互连模块插槽，支持以太网交换，SAN交换，SAS交换机及IB交换机. 

	
	▲网络模块
	配置≥2个冗余全千兆LAN以太网络互联模块（要求满足此次刀片式服务器目前所有网卡的对外连接需求），单台对内要求≥16个千兆下行，对外≥8个接口，此次配置4个1Gb RJ-45接口

	
	管理
	提供本地LCD液晶屏图形化机箱管理，状态显示并能人机交互，配置管理模块，支持冗余配置，支持虚拟KVM

	
	▲电源
	提供≥2个冗余热插拔铂金电源，单个电源模块支持≥2400W，支持N+1、N+N电源冗余模式，N≥3，支持直流，交流，单相，三相电源接入
最大支持6个电源

	
	▲风扇
	提供≥4个冗余热插拔主动式散热风扇，最大支持10个风扇

	软件和管理
	管理软件
	配置管理软件套件实现面向数据中心集中管理服务，内置远程控制管理，性能监控及瓶颈分析、电源智能监控管理等功能模块。监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息

	
	机箱管理模块
	机箱内嵌可视化的远程监控手段，无需安装管理软件，远程实时监控整个机箱和跨机箱整个机架服务器的正面、背面各部件的真实图形监控；显示内部网络互联、监控电源和风扇利用率，监控散热情况，并直接链接虚拟电源、虚拟KVM和虚拟光驱。

	服务
	▲保修服务
	3年原厂商服务，最终用户为采购人，项目投标时出具原厂商3年售后服务承诺函


2、刀片服务器参数指标
	指标项 
	技术规格要求

	▲总体要求
	制造商
	与刀片机框采用同一品牌

	
	数量
	8台

	▲处理器
	CPU类型
	Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3系列

	
	CPU实配规格
	≥2颗Intel Xeon E5-2620v3 

	
	CPU可扩展数量
	≥2颗

	
	芯片组
	Intel C610

	▲内存
	内存类型
	DDR4

	
	内存实配规格
	32GB DDR4

	
	内存保护技术
	Advanced ECC先进内存保护技术, 支持内存Online Spare

	▲存储
	内置硬盘类型
	SAS/SATA/SSD硬盘；SAS/SATA最大容量：3.2TB

	
	内置硬盘实配规格
	≥2块 300G  10K SAS

	
	内置硬盘可扩展数量
	≥2块

	
	同一刀片服务器直连硬盘数量
	≥14个, 支持RAID 0/1/10/5

	
	存储软件
	配置1TB软件定义存储软件，并提供license序列号，自带3年软件800电话服务。可以将本地硬盘空间变为专业存储，配置1TB容量许可，单节点最大扩展50TB，配置快照，远程容灾，精简，SSD二级缓存加速功能。

	
	阵列控制器
	SAS磁盘阵列控制器, 标配1GB高速缓存；支持RAID 0/1/10；掉电后缓存数据不丢失，数据保护期限不受时间限制。可扩展额外单独的2GB阵列卡。

	▲I/O
	Mezzanine插槽
	≥2个独立的 x16 PCI-E 3.0 Mezzanine插槽，, 可选刀片通用Mezzanine扩展卡(NIC/HBA等)；可支持扩展20Gb网卡、16GbHBA卡、FDR IB卡及IO加速卡

	▲网络
	以太网卡
	集成2个多功能10Gb以太网接口，支持TOE、iSCSI
支持带宽虚拟化,支持FCoE可拆分为6块以太网网卡

	可用性
	冗余ROM
	2个冗余ROM

	
	故障前预报警
	关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能

	
	远程报修
	设备故障时可自动远程报修,工程师主动带备件上门更换 

	可管理性
	远程管理
	独立远程管理芯片，包含4GB NAND系统存储空间及1GB用户存储空间.配置单独的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括:虚拟电源可远程开机、重启、关机；更新Firmware;支持远程故障现象重现；虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）；远程虚拟KVM，虚拟光驱和虚拟电源整合进单一界面；内嵌电源优化管理；和管理软件集成；传输用SSL加密，出厂采用私有密码。

	服务
	▲保修服务
	3年原厂商服务，最终用户为采购人，项目投标时出具原厂商3年售后服务承诺函


3、数据库服务器参数指标
	指标项
	技术规格要求

	数量
	1台

	外观
	机架式,2U

	▲处理器
	配置2个Intel Xeon E5-2630V3 八核处理器（2.4GHz，20MB三级缓存）

	▲内存
	本次配置64GB TruDDR4内存，最多24个内存插槽，最高达 1.5 TB 具有 SK Hynix 64 GB* TruDDR4 Memory LRDIMM 的内存，快速内存的带宽能够以最高 2133 MHz 的频率运行，系统支持 RDIMM/LRDIMM

	▲硬盘
	16块300GB 10K热插拔SAS硬盘，最大可扩展至26块硬盘

	▲硬盘支持性
	支持多达 24 个前端和 2 个后端 2.5 英寸 HDD/SSD；多达 12 个 3.5 英寸和 2 个 3.5 英寸 HDD 和 2 个 2.5 英寸 HDD/SDD；多达 8 个 3.5 英寸 HDD 和 2 个后端 3.5 英寸 HDD 或 2.5 英寸 HDD/SDD

	▲RAID卡
	配置单独的基于12Gbps技术的阵列控制器（支持 4 个 RAID 适配器）第一个 RAID 主板上的专用 12 Gbps RAID 控制器 （不占用 PCIe 插槽）配置≥2GB Flash缓存,可支持RAID0，1，5. 

	▲I/O扩展
	最大可扩展到≥8个PCIe插槽，可选支持多达 1 x16 + 7 x8 插槽或 3 x16 + 3 x8 插槽，支持多达 2 个 300 W GPU，以满足多种插卡的需求

	▲网络
	配置4 个1 GbE（网络口）和 1 个IMM（管理口）；可选的 10/40 GbE ML2 或 PCIe 适配器；内置可信平台模块

	安全性
	可通过TPM和CRTM对Windows 2008操作系统进行加密，可通过RAID卡的SafeStore加密服务对数据进行加密和永久删除

	UEFI
	采用UEFI新一代BIOS系统，具有丰富的功能，友好的用户界面，易于管理，支持高级设置和配置功能

	光驱
	DVD光驱

	电源风扇
	配置热插拔750W冗余电源(符合80 PLUS® Platinum 或 Titanium 标准)、风扇

	▲光通路诊断
	前置LCD故障诊断液晶面板LCD面板用于服务处理器控制、监控、告警状态，错误，系统VPD，系统的固件层面，IMM，网络信息，系统换型，需要采取的措施等，对CPU、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力，在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度

	▲系统管理
	集成IMM2系统管理处理器：具有服务器监控、报警和远程控制功能，自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示

	管理软件
	配置管理软件，可通过浏览器对网络中的物理和虚拟系统进行发现、导航和拓扑化，提供网络拓扑图，从而简化对服务器、存储和网络资源的故障排除。不仅支持管理本品牌的X86服务器、虚拟机服务器、SAN存储、小型机、刀片机箱、模块化资源，还支持非本品牌的X86服务器和虚拟机服务器，支持Windows，Linux、Unix和Vmware操作系统。实时监控基础硬件和系统健康状况，及时报告发生的问题和潜在的威胁。可根据事件自动触发任务或者制定计划任务，通知、下载和管理资源更新，包括固件（firmware）的升级等。支持电源管理、呼叫服务和远程部署

	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 、Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server

	▲售后服务
	3年原厂商服务，最终用户为采购人，项目投标时出具原厂商3年售后服务承诺函


4、交换机参数指标
	指标项
	技术规格要求

	数量
	2台

	交换容量
	交换容量≥256Gbps

	转发性能
	转发性能≥96Mpps

	CPU
	要求设备为多核CPU，提高设备处理效率

	电源
	可插拔双电源，支持交流或直流供电

	▲整机配置
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+，1个万兆40KM光纤模块
支持console口，管理网口和U盘开局并都位于设备前面板，便于维护

	二层功能
	ARP表项规格≥4K

	三层功能
	Ipv4路由表≥8K
静态路由，支持RIP，OSPF/OSPFv3
支持VRRP,并提供原厂官网公开链接证明

	
	IPV6路由表>=2K
支持DHCPv6
支持SAVI

	组播
	支持三层组播功能

	安全功能
	支持MFF
支持ND snooping
支持MACsec

	▲可靠性
	支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供原厂官网公开链接证明。

	▲虚拟化
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G。

	
	支持纵向虚拟化

	管理协议
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
支持NQA；
支持集群管理；
支持基于IPv6的管理；
支持带外管理以太网口；

	▲服务
	3年原厂商服务，最终用户为采购人，项目投标时出具原厂商3年售后服务承诺函

	应标承诺
	投标现场提供原厂商针对本项目投标设备满足参数要求的应标承诺书原件（原厂商签字盖章）。


5、云桌面系统
	产品名称
	指标项
	技术规格要求

	瘦终端
	数量
	15套

	
	▲基本配置
	ARM架构
CPU≥四核1.6Ghz
内存≥1G、存储≥4G
USB≥6、1个VGA、1个以太网口、1对音频口

	
	功能要求
	▲支持终端自动化配置，实现从开机快速跳转至VDI登录界面，整个过程无需用户干预；支持终端操作权限统一控制，包括限制显示桌面、安装应用、修改配置等功能，以提升终端管理安全性，并且要求瘦终端与云桌面同一Web控制台，方便管理。（提供截图证明）
要求支持终端硬件解码技术，实现1080P高清视频流畅播放，并减少服务端资源占用。 
能完美支持CAD、PS等2D设计类软件
支持视频会议、多路视频监控等需求，能兼容常见的视频会议以及监控品牌，如：海康威视、全时通、华夏电通好视通等

	云桌面控制平台VDC
	数量
	1套

	
	部署模式
	▲本项目要求与瘦终端同一品牌以保障软硬件兼容性和售后服务一体化。本项目要求提供15个云桌面用户并发授权，并且每用户可同时使用3种云桌面资源（包含独享桌面、共享桌面和远程应用），以满足用户对个性化办公、标准化办公和移动办公的不同需求。（提供截图证明）
▲控制平台为软件架构；为保障内网、外网均可接入云桌面，要求支持多种部署模式，包括：单臂部署，以满足内网更快速接入云桌面需求；网关部署，以满足外网更安全接入云桌面需求。

	
	用户体验
	支持Windows XP、Windows7等独享式云桌面操作系统，要求开关机过程可见，提供与PC一样的用户体验。
要求兼容文档处理、浏览器、即时通讯工具等各类办公软件，并支持打印机、高拍仪、摄像头、网银key等常用外设，以满足我单位的正常办公需求。
▲支持上网缓存加速技术，将用户上网过程中产生的cookies、网页等数据，自动使用内存实现高效加速，有效提升网页浏览速度，并降低硬盘IO消耗。（提供截图证明和测试报告）
▲支持视频重定向，以提升播放流畅度及性能，本项目要求播放1080P高清视频，虚拟机CPU利用率必须低于15%，从而降低服务器资源消耗，提升虚拟机部署密度。（提供拍照证明）
▲要求支持单点登录功能，实现VDI认证和桌面系统认证一体化， 用户只需1次认证即可接入云桌面。（提供截图证明）

	
	安全策略
	▲支持至少6种身份认证方式随需组合，支持USB Key认证，以满足不同级别的安全接入需求，同时要求能够与AD域/Radius等第三方认证平台完美结合，实现用户认证。（提供截图证明）
▲支持客户端安全检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等指定访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，有效保障接入安全性；
▲要求支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供截图证明）

	
	运维管理
	支持模板克隆技术，IT管理员只需创建标准桌面模板，即可快速派生出N多个云桌面系统，极大缩短桌面系统上线周期。
▲要求支持快照技术，当系统故障时可实现故障回滚；同时支持增量保存快照数据，以节省存储空间。
支持统一完成云桌面的开机、关机、挂起、重启等操作，并支持为云桌面设置开关机计划，实现上班前自动开机、下班后自动关机，节省资源占用。
支持集中分配个人磁盘，并可以指定磁盘空间大小，在空间不足时还可以为用户新增个人磁盘，以满足用户文档存储需求。
要求支持云桌面分组管理，同时支持批量设置IP，为用户云桌面快速分配IP地址，提升IT人员桌面维护效率。

	服务器虚拟化平台
	部署模式
	▲要求与云桌面控制平台为同一品牌，以保障软硬件兼容性和售后服务一体化。
裸金属架构，支持向导式安装，可直接安装于物理服务器上，无需宿主操作系统，以最大程度提升虚拟机性能和部署简易性。
兼容市场上主流服务器和存储设备，支持品牌不局限于IBM、联想、戴尔、浪潮等。

	
	功能支持
	无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群控制台，实现对所有主机统一管理。
支持虚拟机远程运维，无需安装任何插件，即可接入虚拟机操作系统界面，实现桌面管理；
支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，并可设置备份策略，实现自动化备份。
支持内存页合并技术，能够有效消除多个虚拟机运行过程中重复只读内存数据，以节省内存使用，提升服务器部署密度。

	
	稳定性要求
	要求服务器基于高度可用的设计架构，其冗余机制可存储多个数据副本，从而确保磁盘、服务器的故障，不会影响桌面和数据可用性

	
	扩展性要求
	为满足我单位近几年云桌面扩容需求，要求能够支持磁盘或主机的无缝扩展，只需要采购新的硬盘或者新的一体机，加入集群即可实现扩展，并且扩容过程中桌面业务不会中断。

	
	
	▲当集群中加入新硬盘或主机时，要求支持资源自动负载均衡，提升我单位云桌面硬件资源利用率（提供截图证明）

	
	高可用性要求
	为确保磁盘故障、主机故障时不影响我单位云桌面业务正常使用，要求支持HA和多份数据存储，避免数据丢失，实现故障切换

	
	
	当磁盘或主机故障后，替换新磁盘或主机时，要求支持数据恢复，以保障我单位云桌面业务连续性。

	
	
	为保障虚拟存储网络可用性，提升我单位云桌面业务数据同步效率，要求支持多种存储通信方式，包括单交换机链路聚合、双交换机链路聚合等
为避免因网络中断导致物理主机被孤立，要求支持配置网络连通性探测IP，以满足我单位对集群中主机状态的实时监测。

	服务器硬件扩容
	扩展需要
	扩充用户现有的IBM X3650服务器64G内存，用于桌面云服务器支撑，内存品牌与现有服务器品牌一致

	产品资质要求
	为确保产品性能及兼容性，要求投标现场必须提供1份第三方测评报告。（提供报告复印件、截图证明和可查询链接）
▲为确保产品成熟稳定，要求投标现场必须提供至少3份1000用户规模的合同证明。（提供合同复印件）
▲为保障软件开发质量，要求桌面云厂商具有CMMI5以上认证。（提供证书复印件）

	产品服务标准
	▲本项目要求至少提供3年原厂服务，且必须由原厂工程师上门安装和调试。本项目要求桌面云厂商具备ISO9001质量管理体系认证证书。（提供证书复印件）本项目要求桌面云厂商在宁波本地设有分公司或者办事处以及服务机构，并配备原厂工程师，以确保服务响应的及时性。（提供截图证明和可查询链接）

	产品授权及服务
	3年原厂商服务，最终用户为采购人，项目投标时出具原厂商3年售后服务承诺函


2.5 验收要求
中标人建设的系统投入正常运行并完成培训后，向采购人提交书面验收申请。项目验收时，中标人应提供以下材料：
· 中标通知书、中标合同；
· 设备到货签收文件； 
· 系统使用说明书等；
· 其它应提交的材料。
2.6系统集成及服务要求
1、投标人在投标方案中需要提供服务器和网络设备和用户信息化系统设备整合实施方案。
2、投标人在投标方案中需要提供硬件设备上线割接切换方案，保障用户现有业务系统工作时间无故障切换。
3、产品实施过程中，如果牵涉到与用户原有第三方产品集成工作，投标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。
4、投标人须作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，须立即派工程师到场，使系统尽快恢复正常。
3. 付款方式
1、中标人在合同签订后7个工作日内把合同总价的5%作为质保金打入宁波交警局专用账户，在项目验收合格起满一年质保期后凭甲方开具的财务收据提取，7个工作日内一次付清（无息）。
2、第一次付款：硬件到货并完成安装、调试，经采购人确认验收后向中标人支付合同总额的100%，中标人提供合法票据。


*评标标准与评标办法

一）、评标原则
1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二）、无效标
凡出现以下情况之一的投标书将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：
1、 投标商未能通过资格性审查的；

（1）、不符合特定资格条件（若有）；

（2）、未按规定缴纳投标保证金。

2、投标文件未能通过符合性、有效性审查的；

（1）、未按规定提供法定代表人授权书，影响授权效力的；

（2）、投标方（包括出具授权的原厂商）应填写全称，加盖单位公章（不得加盖投标专用章、合同专用章等），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；
（3）、投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致没有实质性响应招标要求的；

1、 在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

2、 评委会认定投标价格明显不合理或低于成本价的；

3、 法律法规规定的其他情形。
三）、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

1、有效投标不足三家的。但：单个标包预算金额不到公开招标数额标准，由采购人申请，经评审专家审查招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定，报招标方分管领导同意，2家供应商具有竞争性的，原招标文件评审方法采用最低评标价法的参照竞争性谈判继续组织采购，原招标文件评审方法采用综合评分法的参照竞争性磋商程序继续组织采购；1家供应商可以进行单一来源采购。
2、所有投标人方案中主要产品投标品牌相同，不能构成有效竞争的；

3、法律法规规定的其他情形。
四）、评标程序

1、本项目评审委员会由5人以上单数组成，其中采购人代表1人。

2、采购人选派的评委须持《采购单位评标授权书》参加评标会议。

3、招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

4、招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

5、评审委员会确定主持人，负责组织评审活动；

6、评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；
7、招标机构工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

8、招标机构工作人员协助做好评审情况的计算、汇总工作。

9、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

10、招标机构工作人员宣布会议结束。

五）、评标方法
以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

    本次招标的评标采用综合评估分法。
    综合评估分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的技术、商务等内容进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。
    评标总分为100分，具体详见评分标准。

 评标细则
    首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入商务、技术评议。
    (一)  评分标准
4. 评分标准
	评标项目
	分值
	评标要点及说明

	投标报价
	40
	评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，基准价得分为满分。其它投标报价计算公式为：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值40%×100

投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。

	投标技术方案
	40
	投标方案先进、科学、合理、完整，设备配置等应符合招标文件要求，供货产品可靠、先进、兼容性好、扩充能力强、易于管理使用、技术资料完整，基本满足得24分；其他按投标方案技术性能指标具体偏离情况进行评分，满分40分。

	商务投标情况
	3
	投标文件制作情况3分

	资质情况
	2
	1、具有企业资信等级AAA认证的得1分；无不得分。
2、投标单位提供在有效期内的ISO9001质量体系认证得1分，无不得分。

	施工组织
	6
	1、项目实施有详尽合理的测试与验收计划和标准，实施方案考虑周全、重点突出(3分)；
2、培训方案的完整性，培训计划合理性、内容充实性（3分）； 

	工程业绩和售后服务承诺
	9
	1、具有政府行业同类案例同类案例（4分）： 1个合同2分，共4分（提供合同复印件）。
2、在宁波市内有常驻服务机构（以工商注册登记为准）且拥有3人及以上在职专业维护人员（以最近3个月社保证明原件为准）的得3分；不满足条件的不得分。

4、售后服务方案和承诺（2分）


（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件技术商务部分的平均得分。
4. 技术商务部分

技术商务部分的评分，除明确给出评判标准的项目，评分项按优90%以上、良75%-90%、一般60-75%、差60%以下综合评定，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。
5. 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

6. 最终得分与中标人的确定

3) 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝技术商务得分+价格得分；

4) 各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

评标委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在提供不真实材料的将取消中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推。确定中标人后由招标机构向中标人发出中标通知书。

标包三： 套牌车辆自动预警系统软件建设项目
采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	套牌车辆自动预警系统
	一套


2.2 供货需求
1、本次投标报价应包含实现标书要求的所有软件、售后软件运维、垫资成本、税费等费用。
2、投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权及1年以上免费升级。
3、未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。
4、工期要求：施工合同签订后30天内完成。
2.2 系统建设目标及内容
2.2.1 总体方案
传统的卡口系统在拍摄采集机动车通行图片，通过识别软件识别出号牌号码等信息，实现非结构化数据向结构化数据的转换。但存在识别准确率低，识别转换信息不完整（车辆品牌、类型等大量特征信息未识别）等问题，严重影响了后续业务应用。
卡口嫌疑车辆特征识别与预警系统在不改造前端卡口系统的基础上，通过应用车辆图像特征识别技术，对道路卡口采集的车辆通行图片进行二次识别，采集车牌号码、车辆类型、品牌型号、车身颜色等信息，通过实时比对后台车辆登记信息，准确发现定位违法嫌疑车辆，并能实时预警通知路面民警拦查。
为节省项目建设投资，系统软件要求能与全国机动车缉查布控系统核心软件合并部署，共用数据库、应用服务器设备。系统的部署应用，不应调整前端卡口系统的采集的过车记录、图片等信息的传输和存储方式。
2.2.2 系统功能
本次项目建设的系统主要功能如下：
1、嫌疑车辆实时预警。根据卡口名称、卡口类型、道路类型等选择卡口，对选定的卡口进行嫌疑假牌、嫌疑套牌、逾期未报废、逾期未检验车辆的实时预警提示。
2、异常车辆实时预警。根据卡口名称、卡口类型、道路类型等选择卡口，选定的卡口对经过的异常车辆（车辆所有人驾驶证有满分、被暂扣、注销、吊销、撤销、超期未检等异常的）实时预警提示。
3、嫌疑车辆确认。对选定卡口的嫌疑假牌、嫌疑套牌、逾期未报废、逾期未检验车辆的预警信息进行确认是否识别正确。
4、无牌嫌疑车辆查询。可选择卡口、车辆类型、车身颜色、过车时间、车标品牌、车辆品牌型号、车辆特征标记等信息进行无牌嫌疑车辆查询。
5、交通违法行为监测：包括对指定区域、路段禁行的车辆交通违法行为进行实时监测、预警展示。
6、车辆特征轨迹查询。可选择卡口、车辆类型、车身颜色、过车时间、车标品牌、车辆品牌型号、车辆特征标记等信息进行车辆特征轨迹查询。
7、图像识别服务器注册。注册、查询图像识别服务器的管理部门、网络位置、状态、服务地址、识别卡口等信息。
8、卡口假、套牌识别配置。配置选定卡口的假套牌识别服务信息，如识别的车辆类型、可信度、检测时段等。
9、图像识别任务配置。配置、查询图像识别服务配置的IP地址、节点名称、卡口等信息。
10、禁行事件配置。配置、查询指定区域、路段禁行的车辆禁行事件的详细信息。
2.2.3 系统关键技术指标
	序号
	名称
	主要性能参数

	1
	图像特征识别速度
	软件可并发同时识别多张图片，每秒5张以上

	2
	车辆品牌型号识别
	超过1500种以上车辆品牌型号，3年内，免费动态更新，更新频次小于2个月，品牌型号识别准确率超过80%

	3
	车型识别
	能区分大型客车、货车、面包车、轿车等车型，准确率超过90%

	4
	颜色识别
	能够精准识别黑、白、蓝、黄、绿、红、灰、青等多种颜色，识别准确率白天超过90%

	5
	预警准确率
	通过图像特征识别，发现嫌疑车辆进行预警提示的准确率如下：
套牌假牌车辆准确率50%以上
预警未检验、报废车辆准确率90%以上
黄标车、大货车进市区、外地货车上高架等违法行为准确率90%以上
驾驶车辆不系安全带、拨打手机预警准确率80%以上

	6
	识别算法
	系统软件要集成两种不同算法的识别软件，实现算法之间的交叉论证


2.2.4 系统集成需求
1、与全国机动车缉查布控系统核心版的对接
· 过车信息数据共享。系统建成后，通过统一信息接口，可接入各地市支队卡口车辆通行数据，并通过解析车辆通行数据中过车图片路径字段，自动读取过车图片信息并进行识别。
· 布控信息写入。通过图片二次识别、数据库信息比对后准备定位的违法嫌疑车辆，经人工确认后，可实现自动写入全国机动车缉查布控系统，生成布控信息并下发。
· 违法嫌疑车辆对接。通过全国机动车缉查布控系统对外信息接口，系统定期写入逾期未报废、逾期未检验等违法嫌疑车辆，供图片二次识别后的信息比对使用。
2、与公安交通管理综合应用平台的对接
卡口嫌疑车辆特征识别与预警系统在完成图片二次识别提取号牌号码、号牌种类、车辆品牌、车辆型号、车身颜色信息后，可通过信息接口，访问识别车辆的机动车登记信息，包括车辆品牌、车辆型号、车身颜色等信息，最终进行信息比对。系统建设需规划建设统一的机动车登记信息应用数据库，从公安交通管理综合应用平台实时分发生成。
★3、与部级公安交通管理综合应用平台数据对接，实现对邻省车辆的实时访问，并嵌入全国机动车缉查布控系统发布。
★4、系统及数据迁移
为了优化原全国机动车缉查布控系统运行的硬件环境，此次项目需将原系统及数据迁移到新采购服务器中，并确保系统正常运行。同时，根据采购方工作实际需要，协助采购方优化配置全国机动车缉查布控系统，有效提升平台使用效果，并提供后期平台配套的相关服务支持。
2.3 验收要求
中标人建设的系统投入正常运行并完成培训后，向采购人提交书面验收申请。项目验收时，中标人应提供以下材料：
· 中标通知书、中标合同；
· 试运行报告；
· 系统使用说明书等；
· 其它应提交的材料。
2.4 售后服务
2.4.1 售后服务要求
中标方要求在能确保系统的运维服务，并提供技术后援支持。质保期内均提供（7*24）维护、升级服务，对故障在1小时内响应，6小时以内提出问题解决方案所采取的措施。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失，定期巡查服务、技术升级服务等。中标方应提供软件1年的免费系统维护。
2.4.2 技术培训
1、现场培训。在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软件产品能够正常、安全的运行。
2、课程培训。投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。
应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。
除了本次新建项目业务培训外，中标方还需对采购方进行相关全国机动车缉查布控系统业务操作的培训。
3、培训费用。所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。


*评标标准与评标办法

一）、评标原则
1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二）、无效标
凡出现以下情况之一的投标书将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：
2、 投标商未能通过资格性审查的；

（1）、不符合特定资格条件（若有）；

（2）、未按规定缴纳投标保证金。

2、投标文件未能通过符合性、有效性审查的；

（1）、未按规定提供法定代表人授权书，影响授权效力的；

（2）、投标方（包括出具授权的原厂商）应填写全称，加盖单位公章（不得加盖投标专用章、合同专用章等），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；
（3）、投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致没有实质性响应招标要求的；

4、 在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

5、 评委会认定投标价格明显不合理或低于成本价的；

6、 法律法规规定的其他情形。
三）、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

1、有效投标不足三家的。但：单个标包预算金额不到公开招标数额标准，由采购人申请，经评审专家审查招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定，报招标方分管领导同意，2家供应商具有竞争性的，原招标文件评审方法采用最低评标价法的参照竞争性谈判继续组织采购，原招标文件评审方法采用综合评分法的参照竞争性磋商程序继续组织采购；1家供应商可以进行单一来源采购。
2、所有投标人方案中主要产品投标品牌相同，不能构成有效竞争的；

3、法律法规规定的其他情形。
四）、评标程序

1、本项目评审委员会由5人以上单数组成，其中采购人代表1人。

2、采购人选派的评委须持《采购单位评标授权书》参加评标会议。

3、招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

4、招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

5、评审委员会确定主持人，负责组织评审活动；

6、评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；
7、招标机构工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

8、招标机构工作人员协助做好评审情况的计算、汇总工作。

9、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

10、招标机构工作人员宣布会议结束。

五）、评标方法
以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

    本次招标的评标采用综合评估分法。
    综合评估分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的技术、商务等内容进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。
    评标总分为100分，具体详见评分标准。

 评标细则
    首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入商务、技术评议。
    (一)  评分标准
4. 评分标准

	序号
	项目
	分项名称
	分值
	评分标准

	1
	价格部分
（30分）
	投标价
	30
	投标报价得分
基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价为评标基准价的得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（经评标委员会审核，投标人所投的产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标报价打分的依据。）

	2
	技术部分
（50分）
	需求分析
	5
	对项目现状及业务需求的熟悉理解情况。对公安交通管理业务和全国机动车缉查布控系统应用情况及问题全面了解的得5-2分，部分了解的得2-1分，否则得0分； 

	3
	
	技术层次结构
	6
	系统业务流和数据流流向清晰的，得2分，否则得0分；
系统网络架构层次划分合理的，得2分，否则得0分；
系统软件架构层次划分合理的，得2分，否则得0分。

	4
	
	安全性
	5
	网络安全、数据和接口安全设计具体、有效的得3分，否则得0分；通过加密串方式访问综合应用平台分发库的得2分，否则得0分。

	5
	
	车辆图像特征识别模块
	10
	软件具备并行识别多张图片功能，每秒识别速度超过10张，得2分；
软件能识别号牌号码、车型、品牌型号的，品牌型号超过1500种，准确率超过80%，得2分；
软件能够识别10种常见的车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕，识别率超过80%，得2分；
软件可识别8种常见车型。8种常见车型包括：货车、大型客车、中型客车、小型客车、小型普通客车、小型越野客车、小型轿车、摩托车，识别率超过85%，得2分。

软件图片识别结果附带可信度参考值，得2分
（以上功能以投标人提供的公安部交通安全产品质量监督检测中心报告数据为准，提供复印件。）

	6
	
	实施计划
	8
	对项目实施计划的合理性、可行性等进行综合评价。项目组成员配备合理且相关项目经验丰富的，得2分，否则为0分；
项目工期符合要求且关键阶段明确的，得2分，否则为0分；
项目培训计划内容丰富、针对性强的得3-1分，否则为0分；
项目测试计划全面的，得1分，否则得0分。
（提供详细的实施计划并加盖公章）

	7
	
	技术团队
	2
	工程师具备项目经理证书得1分
工程师具备国家信息安全管理证书的得1分
以上2项须提供复印件。

	8
	
	软件发布
	10
	应能实现与全国机动车缉查布控系统核心软件合并发布，并实现代码级集成且具体实现技术可行的得10分，仅实现关联应用的得4分，否则得0分。

	9
	
	数据对接
	4
	应能实现与部级公安交通管理综合应用平台数据对接，实时访问邻省车辆的数据的得4分，否则得0分。

	10
	商务部分
（20分）
	企业情况
	2
	资产负债率不高于50%，得1分。
出具依法纳税证明和缴纳社会保险证明，得1分。以上任何一项不满足的，得0分。
（注：资产总额为2014年度的财务审计报告中年末数据，资产负债率根据2014年度财务审计报告中的资产负债表计算，资产负债率=负债总额/资产总额×100%）

	11
	
	资质荣誉
	6
	投标人提供二次识别系统的软件著作权证书和软件检测报告，每个得3分，最高6分（提供著作权证书和检测报告复印件，检测报告须在有效期内,现场核查时未提供不得分。）

	12
	
	成功案例
	8
	地市级以上公安交通管理部门同类项目，每个得2分，单个项目合同额不得少于25万元。
（以提供项目合同复印件为准），共计8分。

	13
	
	售后服务
	2
	1、售后服务承诺完善、能够很好地满足售后服务要求且由于其他投标人承诺的得2分；较好地满足售后服务要求的得1分；否则得0分

	14
	
	合理化建议和特殊承诺
	2
	提供符合项目需求的合理化建议得1-0分，无得0分；有利于用户的特殊服务承诺得1-0分，无得0分。


（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件技术商务部分的平均得分。
7. 技术商务部分

技术商务部分的评分，除明确给出评判标准的项目，评分项按优90%以上、良75%-90%、一般60-75%、差60%以下综合评定，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。
8. 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

9. 最终得分与中标人的确定

5) 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝技术商务得分+价格得分；

6) 各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

评标委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在提供不真实材料的将取消中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推。确定中标人后由招标机构向中标人发出中标通知书。
3. 付款方式
1、中标人在合同签订后7个工作日内把合同总价的5%作为质保金打入宁波交警局专用账户，在项目验收合格起满一年质保期后凭甲方开具的财务收据提取，7个工作日内一次付清（无息）。
2、第一次付款：系统上线运行并验收合格后，采购人向中标人支付合同总额100%，中标人提供合法票据。

第四部分  合同一般条款

    1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物 将要进行安装和运行的地点。

（8）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

 2、技术规范

 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被买方接受的话）相一致。

 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

 3、专利权

 卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

 4、包装要求

 4．1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

 4．2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

 5、交货方式

 卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

    6、保险

 6．1如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

    7、付款方式

   付款方式见合同特殊条款。

 8、技术资料

 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

 8．1合同生效后60天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买方。

 8．2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

 8．3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

 9、质量保证

 9．1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

 9．2根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

 9．3卖方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

 9．4如果卖方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

 9．5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

 10、检验

 10．1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

 10．2货物运抵现场后，买方将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格和数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

 10．3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

 10．4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

 10．5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

 11、索赔

 11．1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

 11．2在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，卖方对买方提出的索赔和差异负有责任。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2） 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第9条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

 11．3如果在买方发出索赔通知后30天内， 卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

 12、延期交货

 12．1卖方应按照“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

 12．2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

 12．3如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

 13、违约赔偿

 13．1除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%，如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

    14、不可抗力

 14．1如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

 14．2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

 15、税费

 15．1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

 15．2根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

 15．3在国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

 16、履约保证金

如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

17、仲裁

 17．1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“合同法”规定提交调解和仲裁。

 17．2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

 17．3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

 17．4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

 18、违约终止合同

 18．1买方在卖方违约的情况下，如果：

（1）卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

 在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

 18．2在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

 19、破产终止合同

 19．1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

 20．转让和分包

 20．1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

 20．2对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

20．3前两款所述对合同的转让和分包，须报经政府采购执行部门和监督管理部门同意。

 21．合同修改

 21．1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书并报经政府采购执行部门和监督管理部门同意。

 22．通知

    22．1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

 23．计量单位

 23．1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

 24．适用法律

 24．1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

 25．合同生效及其它

 25．1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

 25．2本合同一式五份，以中文书写，买方一份，卖方一份，政府采购中心一份，政府采购管理办公室一份，资金支付方一份。
 25．3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
第五部分   合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1、 定义：

（1） 买方：本合同买方系指：宁波市公安局交通警察局。

（2） 卖方：本合同卖方系指：中标单位

（3） 现场：本合同项下安装和运行地点：宁波市公安局交通警察局指定地点。

2、 交货方式：由中标单位运送货物至现场并完成招标要求提供的服务。

3、 交货时间：。

4、 付款方式（此付款方式仅供参考，招标文件有另行约定的，以另行约定为准）：合同签订后10个工作日内，买方支付合同总额的30%作为预付款，同时卖方向买方提供金额为合同总额的30%的银行履约保函；项目验收合格后10个工作日内支付合同总额的65%；余款作为质量保证金在验收合格1年后付清。
5、 技术资料和版权：

6、 质量保证：

7、 检验： 

8、 履约保证金：

9、 售后服务：

10、 违约责任：

第六部分   合同格式
宁波市政府采购合同

   项目名称：                             
   

   产品名称：                                   

   合同编号：                              

   采购人（甲方）：                          

   供应商（乙方）：                          


鉴 证 方：  宁波市政府采购中心

   签署日期：                             

宁波市政府采购合同

政府采购编号：NBZFCG2015199G                       中标通知书日期：

供货地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：
     甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。
1、 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款            （招标文件第四部分）

（2）合同特殊条款            （招标文件第五部分）
（3）中标通知书

（4）投标书                          （投标文件）

（5）投标货物数量、价格表            （投标文件）   

（6）招标货物清单及技术规范  （招标文件第三部分）

（7）技术规范偏离表                  （投标文件）      

（8）合同补充条款或说明  （包括卖方出具的承诺书）

（9）履约保证金

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物和数量

    本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币，分项价格见投标货物数量、价格表。

5、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见合同及买方出具的“商品交验单”。

7、合同的生效

    本合同经双方授权代表签署，买、卖双方加盖印章，且买方收到卖方提交的履约保证金之后生效。

甲    方：                    乙   方：

名    称：（印章）             名   称：（印章）

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

（授权人）                  （授权人）

地    址：                   地   址：

邮政编码：                   邮政编码：

电    话：                   电    话：

开户银行：                   开户银行：

帐    号：                   帐    号：

鉴 证 方： 宁波市政府采购中心

名    称：（印章）

法定代表人（签字）： 

（授权人）

地    址： 

邮政编码：315000

电    话：

第二章   投标书

招标编号:NBZFCG

项目名称:________________________

投 标 方:________________________

       年    月   日

附件一

投标函

致：宁波市政府采购中心  

                                   （投标单位全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的        
               （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对               
        （标包号）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

1、 提供投标须知规定的全部投标文件：

a. 投标书正本1份，副本  份；

b. 资格证明文件正本  份，副本   份；

2、 投标项目的总投标价为人民币（大写）：                 元。

3、 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
5、 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、 本投标自开标之日起    天内有效。

7、 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名称：                                 
地址：                                 邮编：              

联系人：            电话：             传真：              

移动电话：             电子邮件：             
                          投标单位（盖章）：

                          全权代表（签字）：

日     期：

附件二

开标一览表

招标项目名称：                              招标编号：                
	序号
	产品名称
	品牌（或生产厂家）
	数量
	投标总价

（人民币：元）
	完工时间

（工作日）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（大写）：

	投

标

人

申

明
	


投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

注：1、本表应按标包号分别填制；2、投标总价含义同“附件三、投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

附件三

投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                标段号：                        （人民币：元）
	序号
	产品名称
	品牌、规格及型号
	数量单位
	数量
	市场平均单价
	投标单价
	投标总价
	投标总价组成

	
	
	
	
	
	
	
	
	产品总价
	备品备件费
	专用工具费
	安装调试费
	技术服务培训费
	运输保险费等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	
	


说明：  1、本表按标段分别编制。 

2、 市场平均单价是指该同等配置产品在近期国内市场实际销售的平均价格，投标单价不得高于市场平均单价。
投标单位（盖章）：                     全权代表（签字）：                           日  期：

附件四

技术规范偏离表

招标项目名称：                   招标编号：                
	序号
	产品名称
	数量
	招标要求
	  投标响应
	对应页码
	偏离情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


特别说明：1、打“*”等重要技术指标必须提供技术资料支持，技术支持资料以制造商公开发布的印制资料或检测机构出具的检测报告为准，若制造商公开发布的印制资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。未提供技术支持资料的，该项作为负偏离处理。2、偏离情况请填写“正偏离、无偏离、负偏离”。
投标单位（盖章）：
全权代表（签字）：

日  期：

附件五

商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：                
	序号
	产品名称
	招标要求
	  投标响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件六
售后服务表
招标项目名称：                   招标编号：                
	可
提
供
的
优
惠
条
件

	 1.

 2.

 3.

 4.

	售
后
服
务
体
系

	 1.

 2.

 3.

 4.


（若不够填写可附页）

投标单位（盖章）：
全权代表（签字）：

日  期：

附件七
完成的类似项目一览表
招标项目名称：                   招标编号：                
	序号
	项目名称
	项目时间
年/月
	使用单位名称、地址及联系方式
	项目合同金额（单位：万元）
	对应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：
日  期：
附件八
实施及服务人员一览表
招标项目名称：                   招标编号：               
	序号
	姓名
	职位
	负责工作任务
	同类项目工作经历
	对应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：
附件九
投标保证金保函

（若采用，投标登记时原件单独提交，复印件编入投标文件内）

致：宁波市政府采购中心
 本函是我行（                                            [银行全称]）为

                                               （投标方全称）参加贵处组织的

                                  项目（                 [招标编号]）招标的投标所作的担保。

1、保证金金额人民币（大写）                   元。

2、在担保期内，我行在收到贵方通知，说明下列事实中的任何一点时，即按要求无条件地向贵方支付保证金。

a. 投标方在开标后撤销投标；

b. 投标方在收到中标通知后，未能按中标通知书规定的时间、地点与买方签订中标经济合同；

c. 投标方在收到中标通知后，未能按合同特殊条款规定的时间内出具履约保证金保函；

3、本函自开标之日起生效，直到投标书有效期后30天或贵方与投标方书面协定的延长期后30天内有效。

4、请贵方于本保函有效期满后30天内将保函退回我行。

银行全称：         开具人：          日期：

（公章）           （签字）

附件十
履约保证金保函

（若采用，中标后开具）

致：      
本保函是我行（                                         [银行全称]）为
                                             （以下简称卖方）根据贵处组织的
                                             项目（招标编号）招标结果，将与
                                    （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）                      元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称： 

（盖章） 

开具人（签字）： 

职务： 

日期：

附件十一
资格证明材料

	序号
	材料名称
	正本要求

	1
	投标单位申明函
	原件一份

	2
	营业执照、事业或社团法人登记证等副本
	复印件加盖公章

	3
	国、地税登记证副本
	复印件加盖公章

	4
	社保登记证明副本
	复印件加盖公章

	5
	组织机构代码证书副本
	复印件加盖公章

	6
	前2年财务报告
	复印件加盖公章

	7
	法定代表人授权书
	原件一份

	8
	法定代表人与授权人身份证明材料
	复印件加盖公章

	9
	制造厂商授权函
	若有，原件一份

	10
	投标保证金保函
	若有，原件一份

	11
	联合投标协议及成员方资格材料
	若有，原件一份

	12
	生产许可证
	若有，复印件加盖公章

	13
	产品鉴定证书
	若有，复印件加盖公章

	14
	投标产品获奖证书
	若有，复印件加盖公章

	15
	其他材料
	若有，复印件加盖公章


注：副本中可提供复印件
附件十二               投标单位声明函
（参考样式）
 　　根据《政府采购法实施条例》、财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

　　1.在本项目投标响应截止时间前3年内，本单位没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。
2.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。
　　3.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，市场平均价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　投标单位名称（盖章）：                          
 　　日  期：

填写说明：
1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。
4、市场平均价格不得小于投标价格。

5、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

6、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

7、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

8、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件十三
法定代表人（负责人）授权书

致：宁波市政府采购中心

                               （投标单位全称）法定代表人（负责人）        
授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的
                       项目（招标编号）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

    本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

法定代表人或负责人（签字或签章）：

身份证号码：

投标单位全称（单位公章）：

日期：

 附：

全权代表姓名（签字）：

身份 证 号码：

    职        务：

    详细通讯地址：

    邮 政  编 码：

    传        真：

    电        话：

附件十四
制造厂商授权函

致：宁波市政府采购中心
我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）：

签字人姓名职务（印刷体）：

签字人（签名）：

附件十五
联合投标协议书

联合体主办方：（即投标人）
联合体成员方：

（如果联合体成员多可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织的          （招标项目编号）项目联合进行投标之事宜，达成如下协议：
1. 各方一致决定，以                             （单位名称）为主办方进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
2. 在本次投标过程中，主办方的法定代表人或其授权委托人根据招标文件规定及投标内容所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3. 联合投标各成员方保证对主办方为完成本次招标项目提供全面的支持。

4. 本次联合投标中：（如果联合体成员多可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
（1）主办方承担的工作和义务为：……（具体内容由上述几方自行确认）
（2）成员方承担的工作和义务为：……（具体内容由上述几方自行确认）

5. 有关本次联合投标的其他事宜：……（具体内容由上述几方自行确认）
6. 本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
7. 本协议一式    份，签约各方各持一份，交招标方一份。
	联合体主办方（盖单位公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：
年  月   日

	联合体成员方（盖单位公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

年  月   日

	如果联合体成员多可按甲、乙、丙、丁…序列增加


政府采购供应商投标报名登记表

	采购编号
	NBZFCG2015295G
	拟投标包
	　

	项目名称
	

	投标商名称
	　

	投标商地址
	　

	联系人
	　
	电话/手机
	　

	E-MAIL
	　
	传真
	　

	报名人
	　
	身份证号
	　


投标单位全称（公章）：

日期：
说明：供应商须在投标截止时间2天前，在网上完成投标登记的，或将本表传真项目联系人确认投标报名登记。

采购单位评委授权书

	采购编号
	NBZFCG2015295G
	标包
	　

	项目名称
	

	采购单位名称
	　

	评委姓名
	　
	职务
	　

	电话/手机
	　
	身份证号
	　

	评委姓名
	
	职务
	

	电话/手机
	
	身份证号
	


采购单位（公章）：

日期：
说明：

本项目采购人选派评委2人参加评标，请在2015年 月  日9:30之前持本表到宁波市江东区宁穿路1901号市行政服务中心四楼评标区“专家休息室”等候。
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