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第一章  投标邀请
广安市广安区公共资源交易中心（采购代理机构）受广安市广安区恒升镇人民政府（采购人）的委托，拟对广安区恒升镇交通信号灯系统、电子警察抓拍系统及违停抓拍系统标识建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：广区采GQC[2016]055号
二、招标项目：广安区恒升镇交通信号灯系统、电子警察抓拍系统及违停抓拍系统标识建设采购项目
三、资金来源：1、财政资金。2、采购最高控制价：93.85万元。
四、招标项目简介
招标项目技术、商务及其他要求
（具体详见招标文件第五章，可在政府采购网上下载）
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件。
2、在有效经营期内的《营业执照》副本（已核发三证合一《营业执照》的投标人只需提供《营业执照》副本，不提供税务登记证副本及组织机构代码证副本；事业单位提供法人证书副本）。
3、《税务登记证》副本（国税或地税）。
4、在有效期内的《组织机构代码证》副本。
5、投标人具有在有效期内的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或信息系统集成及服务资质证书叁级及以上（含叁级）的其中任意一项资质。
六、报名及招标文件的获取
1、报名时间：2016年5月19日13：00时至2016年5月26日16：30时（正常工作时间）。
2、报名地点：广安市广安区公共资源交易中心政府采购股（广安市广安区北辰大道138号413室）。

3、报名方式：现场报名。投标人须向采购代理机构用银行转帐（必须以投标人账户转出，个人名义转款无效，转账时请注明采购项目编号）方式到帐投标保证金人民币： 1.80万元（大写：壹万捌仟元整），收款单位：广安市广安区公共资源交易中心，开户银行：中国银行广安建设路分理处，银行帐号：126624425651，投标保证金的截止时间以银行转账时间为准。

报名人须持投标保证金银行转帐回执单、报名单位的介绍信（须盖报名单位公章。介绍信中载明投标单位、投标项目名称及编号、报名人姓名及联系方式）、身份证复印件，方可报名。
4、招标文件的获取：报名后投标人自行在《四川政府采购》上下载本招标文件（ 投标资格不能转让）。
七、投标开始、截止时间和开标时间
1、投标开始时间：2016年6月8 日13：00（北京时间）。
2、投标截止时间：2016年6月8日13：30（北京时间）。

3、开标时间：2016年6月8 日13：30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
八、投标及开标地点：广安市广安区公共资源交易中心开标室（二）
评标地点：广安市广安区公共资源交易中心评标室（一）
九、联系方式

采购人：广安市广安区恒升镇人民政府 

联 系 人：钱先生
联系电话：13698364735
采购代理机构： 广安市广安区公共资源交易中心
地    址：广安市广安区北辰大道138号
邮    编：638000

联 系 人：向先生、张女士
联系电话：0826-2160795   

2016年5月9日
第二章  投标人须知
一、投标人须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	采购最高控制价
	本项目政府采购最高控制价：93.85万元人民币

	2
	采购方式
	公开招标


	3
	评标方法
	综合评分法

	4
	投标保证金
	投标人须向采购代理机构用银行转帐投标保证金人民币：1.80万元（大写：壹万捌仟元整）
收款单位：广安市广安区公共资源交易中心　　　　　　　　

开户银行：中国银行广安建设路分理处
银行帐号：126624425651　　　

	5
	投标人对招标文件
提出质疑的时间
	报名成功并获取招标文件之日起七个工作日内。

	6
	履约保证金
	合同总金额的10%

交款方式：现金或转账
收款单位：广安市广安区恒升镇人民政府
交款时间：合同签订前

	7
	注意事项
	1、投标人在报名截止时间前，不提供报名资料的，视为未报名，责任自负。
2、投标人报名后未按时参加投标导致无法开标，给招标采购单位造成的经济损失在其投标保证金中扣除。


二、总  则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是广安市广安区恒升镇人民政府  。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是广安市广安区公共资源交易中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
3. 合格的投标人和投标人的风险
    3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

    （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。
3.2投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
5、充分、公平竞争保障措施
总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。
参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。
三、招标文件

6．招标文件的构成

    6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（五）招标项目技术、商务及其他要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
6.3采购人和采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。
7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。
8. 答疑会和现场考察
8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。
8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。
四、投标文件
9．投标文件的语言
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
10．计量单位
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11. 投标货币

     本次招标项目的投标均以人民币报价。
12. 联合体投标
 本次政府采购活动不接受联合体方式投标。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
14．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：
（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）报价原则：投标人根据本招标文件第五章要求自报产品品牌、型号。报价含合同货物本身成本、培训费、安装调试费、售后服务费、包装费、装卸费、保险费、运输费（采购人指定地点）、税收、利润以及其他不可预见费用等大包干价。本次招标采取一次性报价方式，其报价不得高于采购最高控制价，否则视为无效报价，无效报价不纳入评标小组评审。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

 （1）投标产品的品牌、型号；

（2）投标产品技术参数表；
（3）产品验收标准和验收方法；
（4）投标人认为需要提供的文件和资料。
14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

 　 （1）投标函；

（2）在有效经营期内的《营业执照》副本（已核发三证合一《营业执照》的投标人只需提供《营业执照》副本，不提供税务登记证副本及组织机构代码证副本；事业单位提供法人证书副本）复印件；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）在有效期内的组织机构代码证副本复印件；
（5）投标人具有在有效期内的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或信息系统集成及服务资质证书叁级及以上（含叁级）的其中任意一项资质复印件；
（6）法定代表人授权书原件；

 　 （7）法定代表人和授权代表身份证复印件；
（8）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；
（9）投标人提供2015年经审计后的财务报表（新成立公司需提供近两个月度财务报表）；
（10）投标人提供2015年10月以来任意三个月纳税及缴纳社会保障资金凭证（复印件）；
（11）证明投标人业绩的有关材料；

（12）产品质保及售后服务承诺相关材料。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺；
（13）按本项目综合评分明细表的标准提供的相应证明材料；
（14）其他投标人认为需要提供的文件和资料。
14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
16．投标保证金
16.1投标人须向采购代理机构用银行转帐方式到帐投标保证金人民币：1.80万元（大写：壹万捌仟元整）。

16.2 投标人所交纳的投标保证金不计利息。
16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额（无息）退还；中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内凭采购单位出据的履约保证金缴款依据复印件全额（无息）退还。
16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：
（1）在招标文件规定的投标截止时间后投标人中途放弃投标或要求撤回投标文件的。

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）在采购人确定中标人以后放弃中标资格的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（6）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（7）投标文件弄虚作假，虚假响应招标文件的。
17．投标有效期
17.1投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
 17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
18．投标文件的印制和签署
18.1 投标人应当准备投标文件正本一份、副本四份以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
18.2 投标文件均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”文件袋内的内容应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
18.4投标文件正本和副本编制目录并逐页编码，必须胶装装订成册禁止使用活页（活页装订视为无效投标）。
18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，无遗漏。
18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章密封。
19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。
20．投标文件的递交
20.1投标人应按本章第四条投标文件要求作出对应响应，并在招标文件规定的投标截止时间前，投标单位法定代表人持身份证原件或授权代表持法定代表人授权书原件及身份证原件将投标文件按规定密封后送达投标地点。对投标人员身份不能确认的或在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝接受。

20.2本次招标不接受邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
21.5若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
五、开标和中标
22．开标
22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。
22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。
22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。
22.7开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:
（1）未单独提交开标一览表的；

（2）单独提交的“开标一览表”均未按格式要求签字、盖章。
23. 开标程序
开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。
24．中标通知书
24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收
25. 签订合同
25.1 中标人在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应自《中标通知书》发出之日起十日内按照招标文件、中标供应商的投标文件和《中标通知书》的要求与采购人签订政府采购书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
25.2招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
25.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.4 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
25.5采购单位在规定时间内如无合法理由或不按招标文件要求拒绝与中标人签定相关合同和协议的，中标人有权向相关部门投诉或诉讼。
25.6 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同副本各送一份至财政局采购管理股及采购代理机构备案。
26. 合同转包或分包

26.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

26.2乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
26.3如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

27. 采购人增加合同标的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28. 履约保证金
28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。
29. 履行合同
29.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
29.2中标人不按合同规定的时间和要求供货的，财政部门将没收其履约保证金，采购人并有权终止合同。同时，再视情节轻重和影响程度做出是否列入黑名单和在政府采购相关网站予以曝光。
29.3在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。
30. 验收
中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。
七、投标纪律要求
31. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
八、支付货款
32.1合同签订后30日内，中标供应商应当根据镇政府要求的具体时间，负责将所有设备安装调试完毕。
32.2货款结算：中标供应商必须开具有效的正式发票，付款方式为转账。中标供应商提供的货物运送到目的地，经采购人组织到货验收后，采购人10个工作日内付总货款的50%。设备安装调试完成验收合格后，采购人付总货款的45%，总货款的5%作为质保金一年后一次性支付（无息）。

九、质疑和投诉
33质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。
34. 《政府采购法》第五十四条规定：采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。根据采购代理机构与采购人签订的“广安市广安区政府集中采购委托代理协议书”，本项目的技术指标、参数和资质要求、评分办法由采购人负责。供应商认为招标文件中有关技术指标、参数和资质要求、评分办法使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人按规定作出答复。
第三章 投标文件格式
一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方认真审阅并全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），所有事项、格式、条款和规范要求等资料后，决定参加贵单位组织的本项目投标，表示完全接受该招标文件所有内容，无论是否中标，均不会对招标文件内容提出质疑和投诉。如能中标，我们将按照招标文件、投标文件和合同条款履约。

我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，总投标报价人民币
　　　元（大写：                           ）。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的供货及安装调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。并愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
6、我方承诺本项目投标文件的有效期为开标后60天。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：　　　　　　　　　　　　

传    真：　　

日    期

二、法定代表人授权书
__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：
备注：法定代表人授权书原件贰份（法定代表人参加不需提供），其中一份装入投标文件正本，复印件装入副本。另一份随身携带，在递交投标文件时随同法定代表人或授权代表身份证原件递交给投标文件接受人进行投标身份确认。
三、开标一览表

招标编号                                                                             

	序号
	项目名称
	制造商家及规格型号
	数量
	投标单价

（元）
	投标总价
 （元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：大写：                                          ；小写：       元


注： 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、税费和招标文件规定的其它费用。 

投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期：

四、分项报价明细表

招标编号

采购项目                                                  

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	 数量
	 单价
	总额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（元）
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”、“投标函”报价合计相等。
 投标人名称：        （盖章）

 法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：
五、投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上类似业绩需提供合同复印件，原件随身携带，供评审小组必要时查验。
投标人名称：         （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
六、投标产品技术参数表

招标编号：                                

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	正负偏离
	偏离影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商投标产品技术参数必须据实填写，不得虚假填写，否则将导致其投标或中标资格无效。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
七 、制造商家授权书
__________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。
                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。
                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加广区采GQC [2016]055号“         ” 项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。
授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        


附：授权销售产品清单
                                年  月  日

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
    招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
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理

人
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术
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	售后
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人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
九、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
__________________（采购代理机构名称）：

本公司作为本次采购项目（招标编号：广区采GQC[2016]055号）的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 

本公司对上述承诺的真实性负责，若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（包括取消投标中标资格、没收投标保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等活动）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。
2、在有效经营期内的《营业执照》副本（已核发三证合一《营业执照》的投标人只需提供《营业执照》副本，不提供税务登记证副本及组织机构代码证副本；事业单位提供法人证书副本）；

3、税务登记证副本（国税或地税）；

4、在有效期内的组织机构代码证副本。
5、投标人具有在有效期内的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或信息系统集成及服务资质证书叁级及以上（含叁级）的其中任意一项资质。
6、法定代表人授权书原件（法定代表人参加不需提供）。
7、法定代表人和授权代表身份证复印件。
注意： 上述2-5条资格、资质性及其他类似效力要求证明文件原件随身携带，供评审小组必要时查验，评审查验时投标人不能提供原件造成的评审误差，概由投标人负责；复印件分别装入投标文件正、副本。
第五章 招标项目技术、商务及其他要求
一、信号灯系统、高清电子警察及违停抓拍系统
1．1 建设目的

近年来，随着经济的快速发展，机动车辆拥有量大幅度上升。人车路矛盾日益突出，交通违法现象增多，交通事故频繁发生，同时交通警力严重不足，一线民警长期超负荷工作，难以满足工作需要，面对以上种种交通安全形势，需要迫切加大科技投入，建设一套以网络为依托，以科技为手段，对本市交通进行监控的智能交通管理系统，以提高管理效率，全面提升广安市恒升镇交通管理工作现代化水平和科学管理道路交通的能力，提升城市品位和城市形象，构建安全、畅通、和谐的道路交通，提高道路通行能力，减少交通事故，更好地服务于广安区恒升镇的经济建设，保障人民群众的生命财产安全。

1．2 建设目标和功能

1.2.1建设目标

系统建设目标是在现有道路网络条件下，合理组织规划交通流，完善道路交通基础设施，强化交通参与者的现代化交通意识，实现快速反应和高效指挥，使城区的行车速度提高，交通违法减少，交通事故下降，交通秩序好转，交通混乱状况得到根本改观。

1.2.2系统功能

建成智能交通管理系统主要达到以下功能

建设交通信号控制系统，科学合理规范交通流量，随时掌握路面情况，并方便快捷地进行指挥调度。

1．3 项目需求
信号灯、电子警察、违停抓拍及标识标牌三处（两个十字路口，1个丁字路口）。

二、项目清单及技术参数：

	广安区恒升镇交通信号灯系统、电子警察抓拍系统及违停抓拍系统建设

	（一）交通信号灯系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数要求

	1
	信号灯
	组

	19
	★信号灯应符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准，并取得公安部检测机构出具的有效期内检测报告。
技术参数要求：
中心光强：400cd ~ 1000cd；
LED数量：信号灯：红156，黄156，绿156； 
LED 直径：Φ5mm，单管电流 < 18mA；
LED寿命：≥70000小时；
LED波长：红：625 nm，黄：590 nm，绿：505 nm；
可视距离：>450m，可视角度 >30°；
工作温度：-40 ~ +80 ℃，相对湿度 ≤93%；
防护等级：不低于IP53。
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。

	2
	车行灯杆
	根
	10
	等径八棱立柱○280×8×6500  

断开两截八棱锥杆横臂○80～200×6×10000       

加筋法兰盘600×600×20          

预埋底板600×600×5            

连接法兰盘2-380×450×20        

基础螺栓8-M30×1400

	3
	倒计时器
	组
	19
	★倒计时器应符合GA/T 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准，并取得公安部检测机构出具的有效期内检测报告。
技术参数要求：
中心亮度：红>5000cd/m2，黄>5000 cd/m2 ，绿>5000 cd/m2；
LED数量：红420，黄210，绿420； 
LED 直径：Φ5mm；
显示数值：红99-1；绿99-1；黄9-1；
方阵排列：管电单流 < 18mA；
LED寿命：≥70000小时；
LED波长：红：625 nm，黄：590 nm，绿：505 nm；
可视距离：>500m，可视角度 >30°；
计时方式：学习/触发/RS485通信；
工作温度：-40 ~ +80 ℃，相对湿度 ≤93%；
防护等级：不低于IP53。
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。

	4
	动态人行横道灯
	个
	22
	★人行横道信号灯应符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准，并取得公安部检测机构出具的有效期内检测报告。
技术参数要求：
中心光强：150cd ~ 400cd；
LED数量：信号灯：红60，绿65；倒计时：红140，绿140；
LED 直径：Φ5mm，单管电流 < 18mA；
LED寿命：≥70000小时；
LED波长：红：625 nm，绿：505 nm；
可视距离：>300m，可视角度 >30°；
倒计时：双8倒计时；
计时方式：学习/触发/RS485通信；
工作温度：-40 ~ +80 ℃，相对湿度 ≤93%；
防护等级：不低于IP53。
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。

	5
	交换机
	台
	3
	8口千兆交换机

	6
	人行灯杆
	根
	22
	立柱采用无缝钢管制作，浸锌后表面喷塑

	7
	交通信号控制主机
	台
	3
	信号灯输出：支持44路独立控制输出，单通道带载能力≥800W；
GPS接口：≥1个，可接收GPS卫星信号进行实时校时；
★通讯协议：应支持NTCIP通信协议，要求交通信号机软件满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持，在对象存在性测试中，在所支持的27个协议一致组范围内，支持的必选对象以及可选对象占所支持协议一致组对象总数97%以上，提供中国软件评测中心出具的测试报告； 
网络接口：≥1个百兆网络接口；
其他接口：≥2个RS232接口，≥2个RS485接口，≥1个USB口 ；
外部输入：支持≥8路行人按钮输入；
无线遥控接口：提供无线遥控器接入；
工作电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz；
工作环境温度：-40℃～+70℃；
工作环境湿度：45%~95%，无凝结；
功耗：＜35W；
绝缘强度：＞100MΩ；
防护等级：不低于IP54（机柜）
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。

	8
	信号控制机柜
	套
	3
	标准机箱尺寸大小600*450*1000，至少4个挡板，厚度达1.2mm，能放置智能交通设备，并能固定。
具有良好防盗措施，采用天地锁加防雨锁；具有良好的防水防尘功能；具有良好散热功能，满足设备能正常工作；机柜为前开门，开门角度大于120度；机柜内部设计科学合理、设备放置和走线方便

	9
	避雷器
	个
	22
	电源防雷工作电压220V AC、标称放电电流5KA、最大放电电流10kA、保护水平≤100V；信号防雷标称放电电流5KA、最大放电电流10kA、保护水平≤25V、适应数据传输速率≤100Mbps

	
	防雷接地模块
	个
	22
	非金属防雷接地模块

	
	接地线
	米
	22
	RVVZ1*25

	
	接地母线
	米
	22
	40*4镀锌扁钢

	
	垂直接地极
	米
	22
	50*5 0.5米镀锌角钢

	10
	控制线
	米
	200
	必须采用一灯一线一隔离

	11
	电缆线
	米
	1300
	国标线缆RVVP3*4

	12
	开户费
	个
	3
	市电引入线路敷设等

	13
	红绿灯灯杆基础
	个
	10
	1200*1200*1300标准商混

	14
	人行灯灯杆基础
	个
	22
	基础开挖0.6*0.6

	15
	基础混泥土C25
	方
	60
	基础混泥土采用C25商品砼

	16
	管井盖
	个
	42
	0.6*0.6铸铁井盖

	17
	管井施工
	个
	42
	含管井开挖，装饰管井材料

	18
	人行道开挖
	米
	1300
	含混泥土及地砖

	19
	人行道恢复
	米
	1300
	含混泥土及地砖恢复

	20
	人行暗埋波纹管
	米
	1400
	采用硬质波纹管

	21
	公路开挖、回填
	米
	1400
	地下管网施工

	22
	过街波纹管管
	米
	200
	地下管网施工

	（二）电子警察抓拍系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数要求

	1
	高清辅助光源
	台
	11
	★色温≥4000K；（提供公安部检验报告证明） 
★光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300lx；（提供公安部检验报告证明） 
★具有与监控设备同步功能，闪烁频率为100Hz时，点亮时间调节范围为0～4.0ms；（提供公安部检验报告证明） 
★平均功率≤30W；（提供公安部检验报告证明） 外壳材质：金属铝；
触发方式：电平，+5VDC；有效补光距离：16m～21m；
★在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；（提供公安部检验报告证明）
工作寿命：不少于50000小时；
防护等级：IP65； 
★补光灯应符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准，提供公安部检测机构出具的检验报告。
★补光灯应提供国家版权局出具的补光灯软件著作权                                                                                  ★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。投标文件提供产品证明材料复印件须加盖生产制造厂家鲜章。

	2
	高清抓拍一体摄像机
	台
	11
	码率为8Mbps （提供公安部检验报告证明）
快门：1/25秒至1/100，000秒，支持双、三快门；
镜头接口类型：C/CS接口；高清定焦镜头焦距16mm，可根据现场情况选择；自动光圈：DC驱动；
视频压缩标准：H.264/MPEG； 
压缩输出码率： 32Kbps~32Mbps；
图像格式：JPEG；图片质量可设；
图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调；
存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备；
接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议
网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片；
通用功能：心跳，密码保护,NTP校时；
智能识别：内置车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；
★支持通行车辆捕获、闯红灯抓拍、压线抓拍、逆行抓拍、不按导向车道行驶抓拍、机动车占用非机动车道抓拍、机动车违反禁令标志指示行使抓拍、禁左禁右违章检测、路口停车车辆抓拍、绿灯停车车辆抓拍、占用公交车道车辆抓拍、违章掉头抓拍、绿灯空放等检测功能；（提供公安部检验报告证明）
补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持频闪等；
专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步；
支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；
通讯接口：1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口；
触发输入：4路外部触发输入；
触发输出：3路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制；
支持闪光灯、LED频闪灯同步控制；
补光灯控制功能：在低照度下，可自动控制补光灯开启。
1个SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；

工作环境温度：-40℃～+80℃；（提供公安部检验报告证明）
工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；
★嵌入式一体化700万像素高清电警抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。                                                                           ★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。投标文件提供产品证明材料复印件须加盖生产制造厂家鲜章。注：高清抓拍一体摄像机和前端控制主机必须为同一生产厂商。

	3
	信号灯检测器 
	套
	3
	检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；
★信号灯交流信号输入接口≥16路;（提供公安部检验报告证明） 
配置≥16路交通灯状态指示；
★RS485输出接口≥6个； （提供公安部检验报告证明）
+5VDC输出接口≥1个；交通灯信号的检测电压范围：140VAC～270VAC；
5路拨码开关设置波特率、地址和上传模式；
输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施;
功耗：≤5瓦；

工作环境温度：-30℃～+70℃;（提供公安部检验报告证明） 
工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结;
1U上架式机箱
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。投标文件提供产品证明材料复印件须加盖生产制造厂家鲜章。

	4
	前端控制主机 
	套
	3
	嵌入式Linux，无风扇设计，适合室外环境使用；
标配硬盘2TB，3.5"SATA硬盘接口≥4个，每个 SATA接口可支持最大6TB容量硬盘；
支持硬盘切换功能，当一块硬盘损坏后能自动切换到其他硬盘进行存储；（提供公安部检验报告证明）
★10M/100M自适应RJ45接口≥16个、10M/100M/1000M自适应RJ45接口≥2个（其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段）（提供公安部检验报告证明） 
★具有视频环通输出接口≥2个，RS232接口≥2个,RS485接口≥4个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个,CVBS输出接口≥1个，USB接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警数据接口≥4个，音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个，DC 12V输出接口≥1个，DC 5V输出接口≥1个， eSATA接口≥1个；（提供公安部检验报告证明） 
★IPC摄像机接入：可添加IP摄像机（单路码率8M）≥12路，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端，支持网络高清视频和图片同时接入录像；（提供公安部检验报告证明） 
★可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电；（提供公安部检验报告证明） 
支持同时向2台后端服务器传输数据；
支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置；
支持前端与后端设置不同的网段；
可通过eSATA或USB接口备份录像数据；
★具备图片防篡改功能，从设备导出的图片含有水印校验信息，如果图片内容被修改，通过专用工具可检测出图片数据被篡改内容；（提供公安部检验报告证明） 
★具备校时功能，可通过web、NTP、客户端软件、外置GPS模块对设备进行校时，设备可自动对连接的IP摄像机进行校时；（提供公安部检验报告证明） 
具备录像功能，可按时间设置定时录像、报警录像等多种录像模式，并能进行回放； 
功耗≤20瓦（不含硬盘）；
工作电压：直流12V；
工作环境温度：-40℃-+70℃。（提供公安部检验报告证明） 
★电子警察前端控制主机应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。 
★电子警察前端控制主机应提供CCC证书。 
★提供数字高清终端服务器软件著作权证书 
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。投标文件提供产品证明材料复印件须加盖生产制造厂家鲜章。注：前端控制主机和高清抓拍一体摄像机必须为同一生产厂商。

	5
	高清镜头
	台
	11
	1英寸， 12mm到50mm根据现场可调

	6
	通信模块
	套
	11
	100/1000M自适应交换机

	7
	防护罩
	台
	11
	规格型号：4.7″宽，18″长光学玻璃窗口，配置风扇、遮阳罩、220VAC供电

	8
	侧挂机箱
	个
	11
	280*480*520 一个挡板 材料壁厚1.2mm

	9
	万向节、托板、U型抱箍
	套
	11
	万向节；摄像机抱箍；（符合横臂大小要求，用于安装摄像机）

	10
	避雷器
	个
	22
	电源信号二合一电源防雷工作电压220V AC、标称放电电流5KA、最大放电电流10kA、保护水平≤100V；信号防雷标称放电电流5KA、最大放电电流10kA、保护水平≤25V、适应数据传输速率≤100Mbps

	
	防雷接地模块
	个
	22
	非金属防雷接地模块

	
	接地线
	米
	22
	RVVZ1*25

	
	接地母线
	米
	22
	40*4镀锌扁钢

	
	垂直接地极
	米
	22
	50*5 0.5米镀锌角钢

	11
	电缆线
	米
	1300
	RVVP3*4

	12
	超五类
	米
	120
	超五类铜芯

	13
	闯红灯电子警察灯杆
	根
	10
	等径八棱立柱○280×8×6500  

断开两截八棱锥杆横臂○80～200×6×10000       

加筋法兰盘600×600×20          

预埋底板600×600×5            

连接法兰盘2-380×450×20        

基础螺栓8-M30×1400

	14
	基础混泥土C25
	方
	20
	基础混泥土C25 0.3*0.4

	15
	管井
	个
	42
	0.3*0.4铸铁井盖

	16
	管井施工
	个
	42
	含管井开挖，装饰管井材料

	17
	人行道开挖
	米
	1300
	包含水泥、回填、地砖、电源线、PVC管等材料

	18
	人行道恢复
	米
	1300
	含混泥土以及地砖恢复，含余方弃置

	19
	人行道暗埋波纹管
	米
	1200
	波纹管管径不小于80毫米

	（三）违停抓拍系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数要求

	1
	200万像素高清网络球机
	只
	2
	★200万高清一体化嵌入式球机应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准技术要求。
图像传感器：1/1.9" Progressive Scan CMOS； 
★最低照度：彩色0.001Lux @ (AGC ON，RJ45输出)，黑白0.0001Lux @( AGC ON，RJ45输出) ；（提供公安部检验报告证明）
★信噪比：不小于57dB；（提供公安部检验报告证明）
支持3D降噪、电子防抖、背光补偿、宽动态、强光抑制、透雾；
★区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置、颜色及马赛克可设置；（提供公安部检验报告证明）
红外距离：可识别距球机至少300米处的人体轮廓；
电子快门： 1/1-1/30,000s可通过IE浏览器设置；
日夜模式：自动ICR彩转黑；
数字变倍：16倍；
镜头焦距：5.9-135mm, 23倍光学；
垂直范围：-30°-90° (自动翻转)；垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设；垂直预置点速度：400°/s；
水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 
垂直手控速度不小于250°/S；
支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心；
预置点个数：300个；
支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 
★支持云台优先级控制，在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；（提供公安部检验报告证明）
支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能；
支持定时抓图、并将事件抓图上传ftp功能； 
★支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码等信息；（提供公安部检验报告证明）
★支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持24块区域，并可按照智能感兴趣区域、人脸感兴趣区域、车牌感兴趣区域进行设置；（提供公安部检验报告证明）
断电记忆：支持；
方位角信息显示：开 / 关；
最大图像尺寸：1920×1080； 
水平中心分辨率≥1100TVL（分辨率为1920×1080，帧率25fps，码率为4Mbps,RJ45输出）；
帧率：≥25fps(1920×1080)；
★视频压缩：H.265/H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；（提供公安部检验报告证明）
★音频编码：支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC；（提供公安部检验报告证明）
★当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤； （提供公安部检验报告证明）
网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE；
报警输入：7路开关量输入(0-5vDC)；
报警输出：2路，支持报警联动；
★支持违章停车抓拍、掉头抓拍、压线抓拍、违章变道抓拍、逆行抓拍等功能，当规则触发时，设备可支持自动抓拍，取证图片模式符合GA/T832-2014的相关规定；（提供公安部检验报告证明）
★支持违法停车抓拍间隔功能设置，对触发违法停车的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍；（提供公安部检验报告证明）
★拥堵信息提示功能：当监控区域内的车队长度和持续时间超过设定的阈值时，可在客户端软件给出拥堵提示信息，并对图片进行抓拍；（提供公安部检验报告证明）
白天有效检测距离不小于200米，捕获率≥95%，捕获有效率≥90%；
车牌识别：支持，识别准确率白天≥95%，夜间≥85%；
本地存储：球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB，支持断网续传功能，确保取证数据不丢失；
电源及功耗：AC24V/DC12V，功耗≤50W。
★防护等级：室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波；（提供公安部检验报告证明）
环境适应性：具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃
★出具原厂商或代理商针对此项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖鲜章。投标文件提供产品证明材料复印件须加盖生产制造厂家鲜章。

	
	
	
	
	

	2
	通信设备箱
	个
	2
	尺寸800x600x450 包含电源模块、自动重合开关、散热风扇和安装套件等，具备防破坏、防振、防干扰、防尘、防潮、防高温、防锈、防雷等功能

	3
	监控立杆
	根
	2
	本次采用挑臂杆，即倒L杆，杆件整体内外热镀锌，外表喷塑，整体感觉美观大方。立杆离地面净高＞6.5m，摄像机离高横臂长度＞3.5米，立杆的上口直径为0.3m,下口直径为0.35m,壁厚8mm；横臂杆梢直径为0.1m，根部直径为0.3m，壁厚6mm）。立杆做灌筑，基础牢固，无晃动，整根杆（含基础）及其上配件应能抗10级以上台风，立柱采用钢材符合GB-700的要求。

	4
	地笼
	个
	2
	400*400*800mm

	5
	侧挂机箱
	个
	2
	280*480*520 一个挡板 材料壁厚1.2mm

	6
	监控杆基础
	个
	2
	基础(800*800*1000mm)开挖、混泥土浇注、手井等。

	7
	避雷器
	台
	2
	电源信号二合一；电源防雷工作电压220V AC、标称放电电流5KA、最大放电电流10kA、保护水平≤100V；信号防雷标称放电电流5KA、最大放电电流10kA、保护水平≤25V、适应数据传输速率≤100Mbps

	8
	接地线
	米
	50
	RVVZ1*25平方电缆

	9
	接地母线
	米
	50
	40*4镀锌扁钢

	10
	防雷接地模块
	个
	2
	接地极

	11
	垂直接地极
	根
	2
	50*5 2.5米镀锌角钢；PVC管材、网线、控制线等

	12
	管线耗材开挖回填
	米
	1200
	包含水泥、回填、地砖等部分,采用C30商品砼浇灌

	13
	市电引入
	套
	3
	前端设备需要引入市电，包含开户费、设备材料费、电表安装、主电源线布放及保护、路面开挖及恢复等工作。

	14
	交通标识
	套
	3
	包含标牌及施工安装交通标识2800*2000,立杆237*10，横臂152*6*4000*2


注：投标人所选用的电子警察系统相关设备，必须能与广安市交警支队已建的管理平台进行免费无缝对接，招标人有权要求中标公司在中标三日内自搭环境进行测试，如发现产品实际配置与投标参数不符涉嫌虚假响应或对接不成功将取消中标资格。

三、售后服务要求：
1、★投标人须提供故障维护1小时响应，4小时到达现场维修的售后服务承诺函原件。

2、★在广安市必须常驻售后工程师，有专用的售后维护车辆。
第六章  评标办法
1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序、

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件第四章中规定的要求的；
（3）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；
（4）招标文件规定的其他无效投标情形。
3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标文件正副本数量不足的；
（2）投标报价高于招标文件规定的采购最高控制价的；

（3）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（4）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
 评委会按资格性和符合性审查合格投标人的评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按“技术指标配置”项得分高低顺序排列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。
4. 评标细则及标准
4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、产品信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）投标文件未按招标文件要求进行编制目录、页码；
（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。
4.5综合评分明细表
4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表
	评分因素
	分数
	标  准

	价格
	50分
	以合格投标人有效总额报价最低的作为评标的基准价，其得分为满分。报价得分＝评标基准价/投标报价×50分（保留两位小数）。

	技术指标

配置
	25分
	1.所投产品完全符合招标文件要求且没有负偏离的得25分。
2. 技术参数和设备要求中，带“★”部分为重要技术指标，带“★”部分一项不满足的扣3分；与招标文件要求有非实质性负偏离（非“★”号部分）一项不满足的扣1分,直到扣完为止。

	技术方案及项目实施方案
	3分
	投标人针对本项目系统配置及性能优化建议要求，提供总体方案，各分项系统的方案描述完整性；能满足招标文件中对系统建成后总体功能和技术指标需求的良好得3分，一般得2分，差的得1分。

	产品信誉
	9分
	1、投标人所投电子警察系统高清抓拍一体摄像机和前端控制主机生产厂商须同时具备以下由中华人民共和国国家版权局颁发的《视频电子警察视频触发软件》、《闯红灯自动记录系统软件》、《数字高清终端服务器软件》、《补光灯软件》、《数字多帧车牌识别软件》、《背向车身颜色识别软件》软件著作权证书，（提供全部证书复印件加盖公章）得5分，少一项扣2分，该分值扣完为止。
2、投标人所投电子警察系统生产厂商在区县级智能交通整体解决方案领域获中国智能交通行业“优秀解决方案奖”，提供证明得1分，否则不得分。

3、为保证产品的质量，投标人所选投的电子警察高清抓拍一体摄像机和前端控制主机生产厂家连续5年以上获得由工信部颁发的“中国电子信息百强企业”称号的得1分，（提供证书复印件加盖设备生产厂商鲜章）。。
4、为保证数据安全，电子警察设备生产厂家具有“嵌入式设备中硬盘关键信息区的保护方法”，（提供证书复印件加盖设备生产厂商鲜章）得1分，否则不得。
5.为保证产品质量，投标人所选投电子警察产品生产厂商连续四年获得全国公安系统警用装备十佳品牌的得1分，（提供证书复印件加盖设备生产厂商鲜章）。

	业绩
	2分
	2013年1月以来， 投标人承担过100万及以上（含100万）信息化系统项目案例的，有一个计0.5分，计分最多不超过2分（必须提供合同复印件证明盖鲜章,原件备查）；

	售后服务
	7分
	1、投标人具有3A信用等级证书得1分，否则不得分。

2、为保证项目售后的及时性，投标人所投电子警察系统高清抓拍一体摄像机和前端控制主机产品生产厂商需在川或渝设立工厂或公司或分公司，公司注册年限不得小于5年，(提供营业执照作为证明)，得2分。
3、根据投标人售后服务响应时间、服务计划、售后服务机构的设置服务措施，措施是否可行等综合分析比较评估。最优的得3分,较好的得2分,一般的得1分，差的不得分。
4、提供广安市本地化服务并有提供相关证明资料，得1分。

	财务状况
	2分
	以投标人提供的2015年经会计师事务所或审计部门年审的企业年度财务会计报表为准，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分（新成立公司需提供近两个月度财务报表）。

	投标文件的规范性
	2分
	投标文件制作规范，无偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项扣完为止。


5、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的有效总额报价均超过了采购最高控制价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合总得分高低标明排列顺序。综合总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按“技术指标配置”项得分高低顺序排列。
6.2.2 招标采购单位按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.3招标人在四川政府采购网上发布招标结果，由招标人向中标人发出中标通知书。
6.2.4 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。
8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
第七章  合同主要条款（范本）
合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。
采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、合同货物
	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求
1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、交货及验收
1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内分批次交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。
五、付款方式
1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；
2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；
3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方所属学校出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
六、售后服务
1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 
七、违约责任
1、甲方违约责任
（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；
（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。
10、 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他
甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日
备注：具体内容由甲、乙双方在签订合同时平等协商确定。
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