第六章 招标项目技术、商务及其他要求

1． 项目概述

金堂县残疾人联合会以公开招标方式采购金堂县残疾人联合会2016年残疾人“康复体育进社区•进家庭”健身器材。本次政府采购项目共2个包件，各投标人根据情况对包件提交密封投标(须对包件中的所有货物和服务进行报价)。
2． 各包购置清单技术参数及数量
      01包：金堂县残疾人2016年残疾人“康复体育进社区”器材

	序号
	产品名称
	参考图片
	参数
	数量
	备注

	1
	BOSU
	[image: image1.png]



	1.球皮采用先进的PVC环保材质，经过欧洲的SGS检测，安全，底座采用ABS原料制成。               
2.球皮2600G ,底座2800G 
3.拉力器乳胶材质的70CM 长度，配一个打气筒和2个气塞
4.外箱包装：尺寸60X60X12CM，
5.底座具有双重的防滑效果（如纹路和底部的圆圈）
6.底座厚实，牢固，12个螺丝钉固定，安全度高 
	25
	投标时须提供样品

	2
	残疾人专用跑步机（跑步机）
	[image: image2.png]



	技术参数：                                                                     输出功率：（1800W）2.5HP                                                     输入电压：220V （50HZ）
展开尺寸：1775*715*1378 mm                                                       包装尺寸：1700*760*330mm
有效跑步面积：1260*420*1.6 mm
速度范围：医疗慢速跑步：0.1—6.0km/h  普通跑步： 1.0—14.0km/h
额定载重：130kg                                                                  毛重：82kg                                                                    功能：通过调节步行速度，进行步态练习，，适用于患者的步态练习、耐力训练、下肢关节活动范围练习。                                                            材质：H工业级马达2.5HP 低噪音动力强劲，采用高强度抗拉，抗静电静音跑带。和高强度，高密度，高弹性跑板。LCD蓝色背光液晶显示屏，即时显示速度，心率，卡路里，时间，距离，运动模式，手握感应心率和加减停止开关键， 电动升降调节。
	25
	

	3
	超声波身高体重体检仪
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	产品功能：
采用微电脑控制和先进的超声波测量技术，自动测量身高、体重，测量结果数码显示并语音报出，同时数码显示，并可与计算机连接，以备存档。先进的超声波测高，精密传感器侧重，使测量迅速准确。
产品参数：
身高范围：80-200cm    分度值：0.1cm
称重范围：8-200kg     分度值：0.1kg
整机自重：约22kg
机身高度：230cm
工作电压：AC220V 50HZ
功    率：6W  
测量速度：480人次/小时
	25
	

	4
	弹力带
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	材质：天然乳胶
特点：改善活动能力、塑造完美曲线
适用人群：健身人群
规格：150*15*0.35cm
	25
	

	5
	灯箱视力表
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	灯箱尺寸:66cm*28cm*8.9cm
灯管5米E字视力表
主要材质：ABS+铝合金
	25
	

	6
	等速上推/下拉训练机
	[image: image8.png]¥




	1、主机外形尺寸（长×宽×高）：740×690×1280mm，允差：±20mm； 6
2、坐垫尺寸（长×宽×高）：430mm×330mm×50mm，允差：±10mm；
3、靠垫尺寸（长×宽×高）：840mm×330mm×70mm ，允差：±10mm；
4、手臂衬垫尺寸（长×宽×高）：150mm×150mm×60mm，允差：±10mm；
5、训练器支架角度调节范围：-30°～50°，允差±2°。
6、阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。
	25
	

	7
	等速腿部推蹬训练机
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	1、长×宽×高：1110mm×610mm×1320mm，允差：±20mm。 7
2、坐垫尺寸（长×宽×高）：430mm×330mm×50mm，允差：±10mm。
3、靠垫尺寸（长×宽×高）：840mm×330mm×70mm ，允差：±10mm。
4、训练器支架角度调节范围： 0°～80°，允差±2°。
5、阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。
	25
	

	8
	飞镖
	[image: image11.png]



	1  每套含18 英寸标准硬式镖靶1付，
2  镖靶表面材质为优质麻，底板为优质刨花板（致密、不脱粉）
3  镖靶使用铁网厚度≤0.8mm,中心圈（50分区）铁网厚度≤1.2mm。
4  每套含有3只标准硬式飞镖，
5  镖筒材质为钨合金、铜或不锈钢，镖针材质为碳素钢，
6  18g≤镖身≤26g。
	25
	

	9
	健骑机
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	规格（cm）：150x110x100cm
功能：活动全身关节肌肉，增强心肺功能，锻炼全身协调能力和下肢力量。
锻炼方法：在座板上坐稳，双手握紧把手，脚踩踏板做双臂伸缩运动；双手握紧把手，双脚在踏板上，双脚前后交替自然摆动。
性能特点：能够锻炼上下肢肌肉协调活动。                                            须具备建筑装修装饰工程专业承包或体育场地设施工程专业承包资质的单位负责安装。
	17
	

	10
	两位慢步机
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	规格（cm）：180x55x120cm
功能：活动下肢及脊髓各关节，强肝健脾，并对下肢减脂有针对性疗效
工艺:打沙处理后喷塑,不掉漆，不退色。
性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。                                     须具备建筑装修装饰工程专业承包或体育场地设施工程专业承包资质的单位负责安装。
	17
	

	11
	平步机
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	规格（cm）：90x60x135cm
功能：增强心肺功能，提高上肢、腰部、肩部、腹部、腿部肌肉力量和四肢协调能力。
使用方法：手握扶手，站在踏板上，陈瞳形状自然前后摆动，可以调节摆动速度和频率来调整强度。
钢管采用优质原钢，厚度为2.5mm。焊接牢固美观，表面油漆为3层防锈漆                       须具备建筑装修装饰工程专业承包或体育场地设施工程专业承包资质的单位负责安装。
	17
	

	12
	平衡垫
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	1　材质：环保优质NBR材料 ，
2　规格：长≥180cm ,宽≥80cm，厚≥1cm，
3　抗菌无味、防滑设计抓地力强，
4　有收纳附件，便于收纳。
	25
	投标时须提供样品

	13
	棋牌套装
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	1  套装：每套含中国象棋、围棋、五子棋、国际象棋、军棋、飞行棋各2副（带棋盘）
2  所有棋类材质均为安全环保材质。
	25
	

	14
	瑞士球
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	材料：防爆PVC材质                                                               套装：55CM、65CM、75CM各一个，满足不同类型的人员使用。
重量：不小于900G
颜色：蓝色
承重：250kg
功能：促进血液循环、加强心肺功能
	25
	

	15
	三位扭腰器
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	规格（cm）：120x120x130cm
制作工艺：最新焊接工艺 静电喷塑
锻炼方法：双手握扶手，站稳后左右摆动
适合各类人群使用。                                                               须具备建筑装修装饰工程专业承包或体育场地设施工程专业承包资质的单位负责安装。
	17
	

	16
	双位单杠
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	规格（cm）：300x22x260cm
加粗的重量为50KG左右
功能：锻炼胸部肌肉及手臂肌肉，锻炼腹部肌肉。锻炼上肢增强胸部的力量。
锻炼方法：（1）跳起，双手正握杠，做引体向上.（2）跳起，双手握杠后做悬垂举腿动作。
性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。                                        须具备建筑装修装饰工程专业承包或体育场地设施工程专业承包资质的单位负责安装。
	17
	

	17
	温热电针综合治疗仪
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	技术参数：
1、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T-0.12T；
2、额定输出功率：60VA
3、四路艾灸治疗输出治疗仪
4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调；
5、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸；
6、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶；
7、微电脑控制，轻触式按键操作；
8、治疗时间：10min～90min可调，级差10min，到设定时间自动停止输出
9、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录
10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
	25
	投标时须提供样品

	18
	中频治疗仪
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	大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然；
双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法.
内存70处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；
主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗。
工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz；
功率：90VA；
电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。
电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%。
电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。
电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。
电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。
电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%。
*电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。
电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。
电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。
输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。
*通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证。
	25
	投标时须提供样品

	19
	组合健身器
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	站位：三人站                                                                              功能：不小于40项                                                         配重：不小于70KG                                                                       结构：王字形+T形结构                                                            承重：不小于320KG                                                                   所需空间：不小于4平方米                                                                    材质：太空PU                                                                     须具备建筑装修装饰工程专业承包或体育场地设施工程专业承包资质的单位负责安装。                                                                                      
	8
	

	一、以上设施均包含送货、安装、调试、培训费。
二、每件设施需张贴统一印制的“金堂县残疾人康复体育进社区工程”标识。
三、每个村（社区）点需提供一个不小于30*45cm的不锈钢印制“金堂县残疾人康复体育进社区工程”的标识牌。另配17个用于室外的说明牌(1、材料：114管；2、规格（cm）：不小于99x59x100cm；3、功能：字标“金堂县残疾人康复体育进社区工程”，并标明器材使用注意事项。4、钢管采用优质原钢原则，厚度为2.5mm，焊接牢固美观，为3层防锈漆。


02包：金堂县残疾人2016年残疾人“康复体育进家庭”器材

	名称
	单位
	参数
	数量
	备注

	握力器
	副
	具有体积小而轻，携带方便，使用时不受任何限制，随时可锻炼您的手劲，缓解疲劳，使用肌肉结实，强壮肌肉
	
	投标时须提供样品

	
	
	1.每副2支；
	
	

	
	
	2.主料ABS+弹簧钢；
	
	

	
	
	3.具备电子计数；
	
	

	
	
	4.手柄防滑设计；
	
	

	
	
	5.无异味。
	632
	

	握力棒
	支
	太极运动完整连贯、圆润柔和、自然流畅、连绵不断的特点充 分体现出来
	276
	投标时须提供样品

	
	
	1.规格为20kg；
	
	

	
	
	2.主料为高强度、高韧性钢丝弹簧；
	
	

	
	
	3.辅料为环保无害材料；
	
	

	
	
	4.握把处防滑设计；
	
	

	
	
	5.握把末端有安全带。
	
	

	拉力绳
	套
	拉力绳是很多运动爱好者必备的产品，可以很好的锻炼我们的身体，练出完美的身材
	
	

	
	
	1.套装，每套有三根不同长度或不同强度弹力管；
	
	

	
	
	2.材质为优质TPR弹力管；
	
	

	
	
	3.泡棉手柄，防滑、舒适；
	
	

	
	
	4.可通过调节或组合（可配有附件使用）满足于不同残疾类型人群、不同力量需求和不同锻炼方式需求。
	169
	

	哑铃
	副
	哑铃，一种最简单、最经济实惠的健身器械。练习哑铃，不受场地限制，而且简单好学
	
	投标时须提供样品

	
	
	1.每副2支；
	
	

	
	
	2.每支7.5kg，6片组成；
	
	

	
	
	3.整体包胶工艺、钢心；
	
	

	
	
	4.外观光洁，手握处防滑设计；
	
	

	
	
	5.可拆卸减重，拆卸方式为螺旋固定方式，组装完成后稳定不易脱落。
	297
	

	柔力球
	套
	柔力球圆弧轻划，看似软弱无力、轻松自在，然力度拿捏、方位掌握均耗损巨大
	
	

	
	
	1.套装，每套含1支球拍和2个球；
	
	

	
	
	2.球拍长度470mm；
	
	

	
	
	3.拍面为硅橡胶材质；
	
	

	
	
	4.拍框为碳素纤维材质；
	
	

	
	
	5.拍柄有防滑手柄缠带；
	
	

	
	
	6.球拍重量110克；
	
	

	
	
	7.喷漆采用环保材料。
	138
	

	迷你健身车
	辆
	适用于下肢锻炼活动，用于膝关节，踝关节及下肢肌肉锻炼，更适合于腿部受伤恢复时使用运动后按摩松弛肌肉可以增加肌肉张力，有利促进血液循环，舒活经脉坐在轮椅、椅子上或者躺着亦可锻炼，无障碍更安全。
	
	投标时须提供样品

	
	
	使用方法：坐在轮椅、椅子上或者躺着，将脚放置踏板上踏牢、织带固定，做匀速骑车运动。
	
	

	
	
	1.具备电子计数；时间；卡路里
	
	

	
	
	2.具备无级阻力调节；调节更精细
	
	

	
	
	3.主料为合金钢材；
	
	

	
	
	4.可适用于双脚或单脚使用；
	
	

	
	
	5.器材稳定、坚固、安全，不易锈蚀。
	488
	

	一、以上设施均包括产品功能使用宣传挂图；                                                                              二、以上设施均需送货上门；
三、以上设施均需包括培训使用费；                                                                                     四、以上设施均需张贴“金堂县残疾人康复体育进家庭”标识。


3． 商务要求
（1）交货时间：签订合同后30个工作日内完成项目的配送、安装、调试，并交付采购人验收使用。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）付款方式及时间：签订合同后支付合同总价的30%，所有货物经用户现场验收合格后5个工作日内支付全部余款。
（4）验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺进行验收。

（5）器材的安装及安装地点须服从采购人的安排。

综合评分明细表

	序号
	评分因素

及权重
	分 值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%
	30分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。对小型和微型企业的投标价格（如涉及）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审
	以开标一览表为准

	2
	技术参数22%
	22分
	投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得18分；优于招标文件要求的，一项加1分，最多加4分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分，扣完为止。
	提供有效证明材料

	3
	样品评价

4%
	4分
	根据设备主要部件（含功能部件）设计、配置和结构的合理性、可靠性以及可实现的使用功能、主要材料性能指标，制造工艺综合分析比较评分：

1、样品材质、工艺：优得2分，一般得1分，差得0分；

2、样品可靠性及合理性：优得2分，一般得1分，差得0分；

3、未提供样品的得0分，样品不全的视情况酌情扣分
	根据现场提供样品综合评审。送样均为盲样，不得有投标人任何标识，否则该项不得分

	4
	实施方案25%
	25分
	投标人提供完善的项目实施方案（项目的实施质量、对项目实施要求的响应、实施流程等），对项目实施方案内容的合理性、全面性进行综合比较评分。方案具有可操作性和针对性最优的得25-15分，良好的得14-10分，一般的得9－1分，差或未提供的不得分；
	

	5
	企业资信8%
	8分
	企业具备高级职称（附六个月企业养老保险证明）人员，一个得1分，最多得4分；拟任项目负责人具备高级职称得4分，中级职称得2分，没有职称不得分
	提供证明材料复印件，原件备查

	6
	售后服务9%
	9分
	对投标人提供的售后服务方案进行评价，根据其优越性、合理性以及对采购人的有利程度酌情打分，最优的得9-7分，良好的得6－4分，一般的得3－1分，差或未提供的不得分
	

	7
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止
	


