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第一部分
招 标 公 告

国义招标股份有限公司
招 标 公 告 
1． 国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受中山大学附属第三医院委托进行国内公开招标，请合格投标人就以下招标内容提交密封投标：
2． 招标编号：0724-1301D20N0359
3． 项目名称：中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目信息化手术室建设项目
4． 招标内容及数量：
	标的名称
	数量

	信息化手术室系统
	1套


详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对以上全部招标内容进行投标报价，如有缺漏将导致其投标无效。
5． 投标人资格要求：

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1 投标人具备独立法人资格，并经工商行政部门登记年审合格的法人企业。  
2 投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标；
3 投标人具有2009年以来三级甲等医院信息化项目建设经验，单个合同不得低于人民币100万，提供合同、验收报告（复印件加盖公章，原件备查）；
4 投标人须为软件企业，必须具有《软件企业认定证书》；

6． 招标文件由招标代理机构发售。招标有兴趣的投标人可在2013年3月1日至2013年3月21日每天（节假日除外）9:00至12:00，14:30至16:30(北京时间)到以下地址购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。
国义招标股份有限公司

广州市东风东路726号18楼

电话：86 020 87768198

传真：86 020 87768283 

国内邮购招标文件者应加50元人民币作特快专递费（如电汇购买招标文件，请注明招标编号）。招标代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

7． 所有投标文件必须附有一份金额为￥100,000.00元的投标保证金。投标文件及投标保证金必须在2013年3月22日当天上午投标截止时间9:30（北京时间）之前由投标人授权代表亲自送达下列地点，招标代理机构将不接受其它形式的投标：

国义招标股份有限公司2楼1号会议室

地址：广州市东风东路726号2楼

8． 开标时间：2013年3月22日上午9:30(北京时间)

9． 开标地点：国义招标股份有限公司2楼1号会议室
10． 招标代理机构将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

11． 购买了招标文件，而不按照所登记的内容参加投标的单位，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

12． 本招标公告产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

13． 有关此次招标公告之事宜， 可按下列地址以书面或传真的形式向招标代理机构查询：      
          国义招标股份有限公司
          地      址： 广州市东风东路726号18楼
          电      话： (86020) 87768198

          传      真： (86020) 87768283  

          网      址：www.gmgitc.com

          联  系  人：吴继辉、李允仪、余力
          开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行
          帐      号：120905690610808
采购人： 中山大学附属第三医院
地    址：广州市天河区天河路600号

电    话： (8620) 85253333
                    联 系 人：杨科
第二部分
投 标 人 须 知      

第二部分 投标人须知
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A. 说   明

1
项目说明

1.1 中山大学附属第三医院拟通过国内公开招标的形式采购信息化手术室系统。国义招标股份有限公司，作为本项目的招标代理机构，负责组织本项目的招标采购活动。

1.2 招标内容
	标的名称
	数量

	信息化手术室系统
	1套


详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人应对以上全部内容进行投标，如有缺漏，将导致其投标无效。
1.3 招标要求
1.3.1 必须满足的本项目交货期：投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定系统的供货时间（到货、安装、验收）。
1.3.2 投标人的投标报价应将系统、设备及相关服务分类报价，投标价总和为本项目的投标总价。

1.3.3 投标人所投的系统及设备必须技术先进、功能完整、运行安全、可靠。
1.3.4 本次招标只接受独立法人投标，不接受联合投标体。

1.3.5 投标人须按 “用户需求书”中规定提供备品备件（如有要求）。

1.3.6 投标人报价中的服务费应是投标人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“用户需求书”中所列项目的费用。

1.3.7 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。

2            定义

2.1 本文件中下列术语定义为：

货物：

指所有的由投标人提供的设备、机器、仪表、工具、备件、图纸，软件以及根据招标文件投标人必须向采购人提供的相关文件。
服务：

指投标人提供的设计、培训、安装、进行所有测试、保证及技术支持。
投标人：

指与第3条规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。
招标代理机构：        指本招标文件规定之招标代理机构，即国义招标股份有限公司。

采购人：      中山大学附属第三医院
合同：
指由招标公告所产生的合同或合约文件
3            合格的投标人

3.1          投标人必须满足招标公告第5点“投标人资格要求”的全部内容。
4 
      合格的货物和服务

4.1          合同中提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些货物和服务。

5 

投标费用

投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标的所有澄清的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和委托方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B． 招标文件

6 

招标文件构成

6.1          要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   
招标公告

第二部分   
投标人须知
第三部分   
合同条款

第四部分   
附件--投标文件格式
第五部分  
用户需求书

6.2          投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应的投标人的投标文件将被拒绝。

7 

招标文件的澄清

7.1          任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知招标代理机构，招标代理机构对其在投标截止日期16天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期15天前将以书面形式予以答复。

7.2          招标代理机构将以书面答复每个购买招标文件的投标人；如有需要，招标代理机构可专门组织招标文件答疑会议。

8 

招标文件的修改

8.1          在投标人须知第24条规定的投标截止日期前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动或在解答投标人提出的需澄清问题时以修改书对招标文件进行修改。 

8.2          修改书是招标文件的组成部分，并将以书面形式通知已购买招标文件的所有有关投标人，而且此修改书对所有这些投标人均有约束力。投标人在收到招标文件的修改书后应书面通知招标代理机构。  

8.3          为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可自行决定，酌情延长投标截止日期。

9 

招标语言及计量单位

9.1 采购人发出的招标文件采用中文。
9.2 招标文件中使用的计量单位都是公制系统。

C． 投标文件的编制

10 

投标语言及计量

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。

10.2 投标文件中及所有投标人与招标代理机构往来文件中的计量单位采用公制系统。
11 

投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分，商务部分和技术部分：

11.1 开标一览表，格式见第四部分之附件2，开标一览表与保证金汇款声明函应装于独立的信封，信封上按投标人须知第23.1、23.2和23.3条的规定标注。

11.2 商务部分

内容为按招标文件第四部分格式所作出的对应的书面应答文件。

11.3 技术部分

a) 对招标文件第五部分用户需求书的书面应答，包括但不限于技术描述、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、安装介绍、工期安排和售后服务等；

b) 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：
a．货物主要技术指标和性能的详细说明；

b．招标文件第五部分“用户需求书”中规定的备品备件清单（如有要求），包括货源、现行价格及详细说明；

c． 逐条对招标文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外；
d． 货物经权威测试机构检测的性能报告，获得的国优、部优荣誉证书及相关质量证书（复印件）等；
e． 货物和服务的使用用户一览表；

f． 货物有关技术资料和说明；
g． 具有的其他优势的说明。
11.4 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套电子文件（磁盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按投标人须知第23条的规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD和/或EXCEL 格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

12 

投标信函
12.1 投标人应完整填写招标文件中规定的投标信函正本一份，副本五份，以及相应的投标报价表。

13 

投标报价

13.1 投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的货物的单价、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地。  

13.2 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）含税价。报价中应已包括设备全部销售税和其他税。

13.3 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按投标人须知第30条的规定作为非响应性投标而予以拒绝。

14 

投标货币

14.1 投标人应该用人民币报价或招标文件要求的货币。

15 

证明投标人有资格履行合同的文件

15.1 投标人应按投标人须知的规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2 ★ 投标人提交的在中标后有资格履行合同的证明文件应使采购人和招标代理机构满意：
(a) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和供货能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(b) 营业执照 (复印件加盖公章)；

(c) 有关授权代理人的资料和制造商的授权书(若投标人为代理商)。
16 

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
16.1 按照投标人须知规定，投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。
16.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的说明。

16.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括：
a．货物主要技术指标和性能的详细说明；

b．招标文件第五部分“用户需求书”中规定的备品备件清单（如有要求），包括货源、现行价格及其详细说明；

c．逐条对招标文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。
17 

投标保证金
17.1 投标人应递交投标保证金（投标保证金金额为￥100,000.00），并作为投标文件的一部分。
17.2 投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第17.7条的规定没收投标人的投标保证金。 
17.3 投标保证金应用投标货币，投标保证金应在递交投标文件截止时间前三天以投标单位名义电汇至招标机构（不应以个人名义办理保证金汇款手续，帐号信息如下），并在递交投标文件时出示电汇回单原件，回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中(不接受其他形式所递交的投标保证金)：


 收款人：国义招标股份有限公司
开户银行：招商银行广州分行营业部
账    号：120905690610808
投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。
17.4 凡没有按投标人须知随附投标保证金的投标，应按投标人须知第30条的规定视为非响应性投标予以拒绝。
17.5 未中标投标人的投标保证金，将按照投标人须知第20条规定的投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后五（5）个工作日内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人。
17.6 中标人的投标保证金，在中标人按投标人须知第40条规定签订合同并按投标人须知支付了第41条所述的中标服务费后予以退还。

17.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
(2)中标人在规定期限内未能：

(a)根据投标人须知第40条规定签订合同； 

(b)按第41 条规定支付中标服务费。

18 

知识产权和专利权
18.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

18.2 投标价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

19 

保密
19.1 如采购人/招标代理机构向投标人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

20 

投标有效期
20.1 投标文件应在招标公告规定的开标日后的90天有效期内保持有效。投标有效期比规定短的将按投标人须知第30条规定被视为非响应标而予以拒绝。

20.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内的内继续有效。

21 

投标文件的式样和签署
21.1 投标人应准备一份投标文件正本和五份副本，每套投标文件须清楚地标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，副本必须编号。一旦正本和副本不符，以正本为准。 
21.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

21.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。电传和传真的投标文件不被接受。

22         不允许偏离的条款

22.1 招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下列：

1) 带“★”号的条款；

2) 资格文件；

3) 其它招标文件规定的不允许偏离内容。

22.2 对投标人须知22.1条中任何条款的偏离将导致废标。

22.3 下述条款不应视作不可偏离：

1) 未加注“★”号的条款；

2) 用户需求书中已明确的投标人可提供其他优选方案部分。

22.4 投标文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，不构成废标，投标人对这种优于用户需求书要求的情况应单独说明。

D、投标文件的递交

23 

投标文件的密封和标记
23.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。全部副本可以封装在同一信封内，副本应编号（副本1，副本2…副本5）。

23.2 唱标信封应标明“唱标信封”、投标人名称及招标编号，内装开标一览表及保证金汇款声明函（格式见第四部分附件2）。

23.3 电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”、投标人名称及招标编号。

23.4 所有信封均应清楚标明：

a． 收 件 人：国义招标股份有限公司
招标编号：0724-1301D20N0359
投标项目：中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目
标的名称：
投  标  人：  （投标人全称 ） 
投标人地址：

及“2013年3月22日上午9：30之前不得启封”字句。

b． ★投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名后，送达开标地点。
23.5 如果投标文件未按要求密封和加写标记，招标代理机构概不接受。

24 

投标截止时间
24.1 投标人应将正本和所有副本，由投标人授权代理亲自于2013年3月22日当天上午      前送达国义招标股份有限公司。
24.2 招标代理机构可以按投标人须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
25 

迟交的投标文件
25.1 招标代理机构将拒绝接受在投标人须知第24条规定的截止时间后递交的任何投标文件。

26 

投标文件的修改与撤回
26.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。
26.2 投标人的修改或撤回通知书应按第21条和23条规定编制、密封、标记和发送，撤回通知书也可以用电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
26.4 从投标截止时间至本须知第20条确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知第17.7条的规定被没收。

E、开标与评标
27 

开标
27.1 采购代理机构在招标公告中规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标，参加开标的投标人法人代表或其授权代表应签到以证明其出席。
27.2 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标人的投标报价、折扣，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

27.3 在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标书(包括按照投标人须知第26.2条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回给投标人。

27.4 采购代理机构将作开标记录。

27.5 当投标截止时间到达时，如投标人少于三个的应停止开标。除采购任务取消情形外，报告主管部门，由主管部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。
28 

评标机构

28.1 本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成。

28.2 评标委员会由在广东省政府采购监管处抽取的专家6人和用户单位代表1人组成。
29         投标文件的澄清
29.1 在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.2 从开标后至授予合同期间，未接到招标代理机构的书面要求，任何投标人均不得就其投标文件有关的问题与评标委员会、招标代理机构和采购人进行联系。

30        投标文件的初审

30.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

30.2 算术错误将按以下方法更正：

1） 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，其投标保证金将被没收。

2） 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

30.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的得分。

30.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人应一一响应以下《实质性响应一览表》中的内容，否则将导致投标无效：
	序号
	招标文件要求

	1
	投标文件的签署：由法人代表或授权代表有效签署

	2
	投标文件的密封及标记：投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名

	3
	投标的有效期：开标日后的90天有效期内保持有效

	4
	投标保证金：满足招标文件对投标保证金的要求

	5
	投标报价：投标报价为固定价且是唯一的；在投标有效期内固定不变，不得以任何理由予以变更

	6
	投标信函：有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印签或签名

	7
	资格声明

	8
	投标人资格说明

	9
	法人授权书

	10
	投标人营业执照副本

	11
	投标人国税和地税税务登记证副本

	12
	投标人须为软件企业，必须具有《软件企业认定证书》

	13
	投标人具有2009年以来三级甲等医院信息化项目建设经验，单个合同不得低于人民币100万，提供合同、验收报告（复印件加盖公章，原件备查）

	14
	售后服务承诺书

	15
	本项目不接受任何形式联合投标体

	16
	投标人在其经营范围内投标

	17
	用户需求书中不可偏离条款


31 
投标文件的评价
31.1 评标委员会将对按照投标人须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30％，技术得分占40％，商务得分占30％。具体评分方法见32.1条款。

31.2 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。
31.3 技术评分主要考虑以下因素： 
注：同类项目指数字化手术室或麻醉临床信息系统建设项目。
	评审项目
	内容
	分项项目
	分值
	评   分    细     则

	技术
条款
	软件功能满足
	软件功能指标符合程度
	10
	评委根据投标人投标文件中的软件功能响应情况逐条核对，包括软件功能描述、软件界面截图等响应情况酌情评分，最多10分，最低0分。


	
	软件本地化定制
	满足本省客户化
	5
	提供本省同类项目建设成功案例，提供合同、验收报告、本地化定制的内容说明等复印件以及信息科、麻醉科负责人联系方式以佐证，虚假声明者将导致投标无效并计入不诚信记录。能提供可信有效材料，每一家得1分，最高得5分，没有有效佐证材料得0分。

	
	系统集成能力
	设备接口采集能力
	5
	根据所采集床旁设备的品牌计算，要求提供医院出具的应用证明材料佐证。成功采集的设备每种品牌计算0.5分，最高得5分，没有有效佐证材料得0分。

	
	
	系统集成能力
	5
	根据接入过的HIS、LIS、PACS、EMR品牌计算，要求提供其他信息系统厂家或医院出具的接口证明材料佐证。成功集成的HIS、LIS、PACS、EMR品牌每种计0.5分，最高不超过5分，没有有效佐证材料得0分。

	
	数据标准安全
	支持系统集成国际标准证明
	2
	提供所投产品对HL7等国际标准支持和应用的证明材料得2分，须提供复印件并加盖公章；没有则得0分。虚假声明者将导致投标无效并计入不诚信记录。

	
	
	医院信息基本数据集标准
	2
	提供医院信息基本数据集标准制定单位证明，得2分，须提供复印件并加盖公章；没有则得0分。虚假声明者将导致投标无效并计入不诚信记录。

	
	
	质控平台建设经验
	1
	提供省级及以上质控平台建设单位证明文件，得2分，须提供复印件并加盖公章；没有则得0分。

	
	软件稳定性证明
	合同复印件及验收报告
	5
	提供近三年三级医院应用手术麻醉系统的成功案例，每个案例得0.5分，最高5分，要求提供合同复印件、验收报告复印件等材料，在合同明显位置能够看到“手术麻醉”字样的合同为有效合同。弄虚作假者将导致投标无效并计入不诚信记录。

	
	
	
	
	提供近三年三级医院应用数字化手术室系统的成功案例。要求投标人提供医院名称、信息科主任姓名和电话、合同要点复印件、项目验收报告等佐证材料，
每家医院计0.5分，最高5分。要求在合同复印件上能够看到明确的“数字化手术室”、“手术视频示教”文字为有效合同。


31.4 商务评分主要考虑以下因素： 
	评审项目
	评分细则

	
	分项名称
	标准分
	评分标准

	商务条款

	注册资本
	2
	投标人为依法注册的高新技术企业、并取得营业执照，合法纳税的独立法人，且投标人注册资金在1000万元人民币以上。提供营业执照复印件和《高新技术企业证书》复印件得2分；没有提供得0分。

	
	质量管理体系
	1
	提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件并加盖公章得1分,没有则不得分。

	
	信息安全体系
	1
	提供ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件并加盖公章得1分,没有则不得分。

	
	CMMI软件成熟度认证
	1
	提供CMMI软件成熟度认证证书复印件并加盖公章得1分,没有则不得分。

	
	信息系统集成资质
	3
	投标方具有信息系统集成能力，具有国家工业和信息化部颁发的信息系统集成资质。提供证书复印件得3分；没有提供得0分。

	
	麻醉产品著作权
	1
	提供自主研发的手术麻醉临床信息系统软件著作权证书复印件并加盖公章得1分，没有则不得分，投标人为代理商不得分。

	
	麻醉产品登记证书
	1
	提供自主研发的手术麻醉临床信息系统软件产品登记证书复印件并加盖公章得1分，没有则不得分，投标人为代理商不得分。

	
	数字化手术室系统产品著作权
	1
	提供自主研发的数字化手术室系统产品著作权登记证书复印件并加盖公章得1分，没有则不得分，投标人为代理商不得分。

	
	数字化手术室系统产品登记证书
	1
	提供自主研发的数字化手术室系统产品登记证书复印件并加盖公章得1分，没有则不得分，投标人为代理商不得分。

	
	行业主管部门认可及承担国家攻关项目的情况
	5
	承担国家重大攻关项目得5分，否则不得0分。

	
	项目经理证书
	2
	根据投标人所报项目经理资格，要求提供工信部认证的计算机信息系统集成项目经理或高级项目经理资格证书，提供高级项目经理证书得1分；提供项目经理证书得1分；没有得0分。

	
	麻醉优秀软件
	2
	提供所投麻醉软件产品获国家软件行业协会评定为优秀软件证书复印件并加盖公章得2分，没有则不得分。

	
	核心技术获奖
	2
	所投产品的生产企业的核心技术人员获得国家级（部委级或以上）的奖励，提供证书复印件，有得2分，没有不得分。

	
	财务状况
	2
	投标人经审计财务报表状况，近二年以上公司连续盈利得2分、否则得0分。（提供公司财务报表复印件并加盖公章）

	
	售后服务承诺
	2
	售后服务承诺细致、满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺的，售后服务体系完备并通过ISO等认证的得2分；没有不得分。

	
	本地服务
	2
	投标人在广州有分公司或分支机构，提供营业执照复印件得2分，没有不得分。

	
	服务电话
	1
	提供400或800免费服务电话得1分；没有不得分。


注：投标人应在投标文件中提交上述评分因素所涉及的相关证明文件（复印件须加盖投标人公章，原件备查），作为评分依据。投标人应如实提供资料，无论何时，只要证明投标人提供资料虚假，采购人有权取消作假者投标和中标资格，采购人将向政府相关部门举报造假行为，并保留追溯给采购人带来损失的权利。

32 

投标人综合得分的确定

32.1 根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：                                          

W＝[Cmin /C]×30 ＋ T＋ M 
其中：

W

某个投标人的综合得分；

C

某个投标人的实际投标价格；

Cmin
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T
       某个投标人的技术评审得分；

M
       某个投标人的商务评审得分
33 

中标人的确定
33.1 根据投标人须知第31和32条规定对投标人的投标进行评估。评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人中标。

34 

与招标代理机构和采购人的接触

34.1 除投标人须知第29条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经招标代理机构书面要求，投标人不得就与其投标文件有关的事项与招标代理机构和采购人联系。
34.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

F、授予合同
35 

 资格后审

35.1 授标决定将考虑投标人（包括所投系统、设备主要部件的供应商）的财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人按照投标人须知第16条规定提交的资格证明文件和其它招标代理机构认为必要的、合适的资料。

35.2 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的投标人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或由采购人重新招标。

36 

 合同授予标准

36.1 除第38条的规定之外，招标代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

37 

授标时更改采购货物数量的权力

37.1 招标代理机构在授予合同时有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

38 

接受和拒绝任何或所有投标的权力

38.1 招标代理机构保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定拒绝所有或任何投标，以及宣布所有或任何投标文件无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

39 

中标通知书

39.1 在投标有效期期满之前，招标代理机构将中标通知书用书面通知中标人中标。

39.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

39.3 在中标人按照投标人须知41条的规定缴纳中标服务费，招标代理机构将按照投标人须知第17条的规定退还所有投标人的投标保证金。

40 

签订合同

40.1 中标人在收到中标通知后，应按照中标通知书规定的时间和地点，派遣其授权在合同上签字的代表和采购人签署合同。

40.2 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

（一）
第三部分
合同条款

（二）
投标澄清文件

（三）
第四部分
附件－投标文件格式

（四）
第五部分
用户需求书

40.3 如果中标人没有按照上述第40.1条规定执行，招标代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标代理机构和采购人可将标授予综合评价次优的投标人，或重新招标。

41 

中标服务费

41.1 中标方须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1） 以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；

（2） 中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。

[image: image2.png]



注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：  

100万元×1.5%=1.5万元 

（300-100）万元×1.1%=2.2万元 

  合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）
（3） 中标服务费的支付方式：

a.在递交投标文件时按招标文件的有关规定向招标代理机构递交中标服务费承诺书（格式见附件6）。

b.中标方须承诺在领取中标通知书前全额支付中标服务费。

c.中标服务费以电汇付款方式支付。

41.2 中标服务费应包含在投标报价中。

42       招标结果通知

42.1 招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》的同时，在招标代理机构网站上向所有未中标人发布中标结果。

第三部分
合  同  条  款

（《用户需求书》中另有规定的，以用户需求为准）

第一条 合同总则

1、 根据《中华人民共和国合同法》及国义招标股份有限公司中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目（招标编号：0724-1301D20N0359）的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购信息化手术室系统，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。

2、 乙方在本项目中负责提供“软件”，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，乙方所提供软件保证满足甲方功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用。实施范围包括甲方医院所有手术室。

3、 甲、乙双方经过充分讨论和协商，达成本合同书中规定的各项条款。

4、 合同总金额为¥    万元整（大写：人民币    元整）其中包含税费。

第二条 软件产品

甲方向乙方购买“软件”模块及功能。本合同中涉及的“软件”详细内容见合同附件

第三条 软件服务

1、 服务内容及费用

1、本条款所界定的服务是指乙方在“软件”实施过程中提供给甲方的服务，包括“软件”实施方案的制定、初始化、安装、培训及系统验收通过后24个月内的售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护）等。

2、信息化手术室系统建设和第三方临床应用软件接口，乙方在实施过程中负责免费开发。

服务响应时间为全年7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，2小时内到达现场，8小时解决故障。

2、 项目管理

合同各方指派代表组成本软件项目管理小组，管理本软件的开发和实施。管理小组成员名单和通讯方式见合同附件。合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。
3、 需求分析

为保证“软件”更好地满足甲方的工作需要，乙方将在实施过程中，阶段性地向甲方征集产品需求，发放需求调查表。甲方项目管理人员在收到产品需求调查表，在10个工作日内，向乙方提交填写完成的产品需求调查表。乙方在收到甲方反馈产品需求调查表后，应在5个工作日内完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为项目实施过程中的文件，由甲、乙双方项目经理各自保存。对于甲方主动提出的需求，乙方应予以积极配合，并在收到需求信息后5个工作日内完成需求分析书。该需求分析书经双方签字后作为项目实施文件，由甲、乙双方项目经理各自保存。对于双方确定的需求，乙方应积极履行开发及实施责任。

4、 工期及工程进度

1、“中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目”工程的实施工期安排及具体工作细节按双方确认的合同附件执行。

2、“软件”工程免费维护期为24个月，从“软件”系统整体验收通过之日起计算。

3、如遇下列情况，工期相应顺延：

（1） 由于甲方原因（包括但不限于甲方未按合同规定付款，未能按要求和工程进度安排配合乙方完成人员培训、基础数据准备工作，未能按时完成场地环境和设备的准备等，对于不能按期确认“软件”的客户化需求或针对同一问题反复提出“软件”的客户化需求等）而造成工期延误，乙方将保留调整人员工作安排的权利，并会相应调整工程计划。

（2） 人力不可抗拒的因素而延误工期。

5、 软件系统验收

（1） 验收时间见合同附件。

（2） 验收人员：双方相关人员。

（3） 验收标准：“软件”系统符合合同附件中《______________建设软件模块及功能描述》、《_____________系统建设软件功能技术指标》之规定，双方在《______________系统建设软件验收报告》签署意见通过；验收通过后，“软件”系统的现场支持由乙方人员为主转入以甲方人员为主、乙方人员指导的阶段。

（4） 双方约定：双方同意，任何一方以非正当理由拖延验收，将承担相应责任。

6、 软件系统售后服务

（1） 服务时限：“软件”系统整体验收通过之日起24个月内乙方免费服务，服务期满后双方可协商签订有偿售后服务条款。

（2） 服务内容：技术支持和指导，“软件”系统的局部改进完善以及全院性故障等情况下的现场问题解决。

（3） 服务方式：电话/邮件指导、远程维护、技术交流、现场服务。

（4） 服务响应时间：为7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，2小时内到达现场，8小时解决故障。

（5） 有偿售后服务：乙方提供终身有偿售后服务。具体服务内容、服务方式及费用等由双方协商后另签合同。

第四条  双方责任

一、甲方责任

（1） 本合同“软件”的成交价格是在充分考虑甲方实际情况下的优惠价格，甲方承诺未经乙方书面同意不得将此价格透露给第三方。

（2） 按照本合同约定按时付款，以保证工程的顺利进行和系统使用。

（3） 提供培训场地，组织参加培训的人员按时出席，并配合乙方对操作人员的考核。 

（4） 负责“软件”系统运行环境的准备，保证提供的硬件系统和网络环境达到“软件”系统运行的基本条件，确保“软件”在每一工作站点有可连接的网络接口，并保证网络连接的稳定性。

（5） 指派专人负责收集整理“软件”运行所需数据，并保证数据的完整性和正确性。

（6） 负责提供直线电话或“软件”系统实施所需的基础设施（包括为今后远程服务需要所应配备的联网接入条件）。

（7） 负责帮助协调____________系统建设与第三方相关软件连接（如HIS、PACS、LIS等）的接口工作，提供乙方要求的第三方软件标准的数据接口。

（8） 对于甲方自行修改软件导致的损失及责任由甲方承担。

（9） 为不影响甲方正常业务，乙方可能需要利用休息时间或者节假日，甲方应积极配合并协调好各部门的关系。

二、乙方责任

（1） 提供 “软件”及相应的操作使用手册。

（2） 保证“软件”功能与乙方提供给甲方的方案和演示系统中的“软件”功能描述一致。

（3） 乙方应保护甲方在使用该系统时不受第三方提出侵权指控。

（4） 保证整体_________________系统建设运行安全、稳定、高效和数据完整准确。

（5） 负责甲方“软件”系统维护人员及______________系统建设软件骨干操作人员的培训。

（6） 负责“软件”系统的安装调试工作。

（7） 负责“软件”系统与医院其它信息管理系统的接口，并保证在收到甲方相关接口需求后于20工作日内完成相应接口工作。

（8） 负责“软件”的客户化修改工作，按照《软件系统客户化需求说明书》规定的内容和工期，完成“软件”范围内的客户化修改。并提交修改后程序的测试报告和使用手册（电子版）。

（9） 乙方承诺对影响“软件”系统正常运转的故障响应时间小于0.5小时。

（10） 乙方向甲方提供“软件”系统，并根据甲方业务需要进行适当的修改和定制，同时负责该信息系统的升级工作。

（11） 负责对甲方人员的培训，直至甲方能够胜任。

（12） 提供满足甲方应用开发的原代码。

第五条 版权
1、乙方拥有本合同项下系统软件版权，甲方拥有本系统软件在中山大学附属第三医院内部及其下属管理的医疗机构的使用权。根据甲方需求由乙方开发功能部分之软件版权归双方共有。

2、甲方应尊重从乙方购置的应用软件的注册版权，遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁乙方具有完整版权的软件。

3、甲方在遵循法律及上述两项条款框架内使用系统软件时，不受乙方任何其他约束限制。

4、系统采集之所有数据，所有权归甲方所有。

第六条 保密原则
项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经信息拥有方的许可，信息获得方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。乙方不得以在软件系统中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”。发生泄密事件，信息拥有方有权追究泄密方的经济和法律责任。

第七条 付款条款

甲方付款采用银行转帐或电汇方式，乙方收到款项后开具发票。付款时间如下：

合同签订后5个工作日内，预付合同总价的50%，调试完成并通过签字验收后5个工作日内，向供方支付合同总价的45%，在验收通过之日起1年后5个工作日内，向供方支付合同总价的5%余款。
第八条 违约仲裁及处罚

1、不能按照合同要求进度完成工作一方承担向另一方违约赔偿的责任。违约一方在宽限期内仍不能履行合同及附件所规定义务时，另一方有权解除合同，违约方退还此前收取的所有费用并承担合同总额5%的违约金赔付责任。宽限期为15工作日。

2、乙方在合同规定售后服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务时，延迟期按合同总额5‰/日向甲方支付违约赔偿，单一项目赔偿总额不超过合同总额的5%。

3、乙方泄露甲方数据时，乙方对所造成后果承担相应法律责任。


 双方本着长期友好合作的精神，协商解决“软件”工程实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协议不成时，通过诉讼方式解决。诉讼地点：甲方所在地。

第九条 其它

1、本合同书一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，招标代理机构执一份。

2、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖双方公章或合同章即生效。

3、未尽事宜，双方将协商解决，并就具体问题签署补充协议或备忘录。

4、合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方：                               



  乙方：

业主单位                                                         公司

签约代表 ：                         



  签约代表：

地址：                                           
  地址：

电话：

                                
      电话：

传真: 

                               


  传真: 

签约日期：   年    月    日     
      
          签约日期：      年    月     日

签约地点：
第四部分

附件－投标文件格式
本部分所列之投标文件均为“★”条款，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。

第四部分  目  录
附件1       投标信函

附件2       开标一览表及保证金汇款声明函

附件3       投标明细价格表

附件4       对合同条款的响应一览表

附件5       资格证明文件

附件6       中标服务费承附书格式

附件7       技术规格/要求偏离表


附件1

投标信函
致： 中国广州东风东路726号
        国义招标股份有限公司

     根据贵方为中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目（招标编号：0724-1301D20N0359）招标采购货物和服务的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本投标文件签名方代表____________________(签名人全名， 职务)， 在此提交投标文件， 正本一份， 副本五份：

        签字人代表以此函申明并同意：

(1)
对随附投标报价表所规定的货物之供应和交付的投标总价为货交采购人指定地点（包括安装、调试）含税价人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2) 
投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(3)  
投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有)， 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(4)  
投标人之投标有效期为自开标之日起90个公历日。
(5)  
如果投标人在规定的开标时间和日期之后， 投标文件有效期之内撤回投标， 其投标保证金将被招标代理机构没收。
(6)  
投标人同意按照招标代理机构和采购人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。
(7) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(8) 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付给招标代理机构的中标服务费列于招标文件要求的中标服务费承诺书中。

(9) 所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

        
      
单位名称： ____________________________
地址： ________________________________
              

电话： ________________________________
              

传真： ________________________________
              

邮政编码：  ____________________________
              

代表姓名：  ____________________________

              

职        务：  ____________________________

本投标文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同， 直至正式合同编制完毕并生效。
            投标人名称：









              （公章）   

             投标人地址 ：










             授权代表姓名、职务（印刷体）：






              授权代表签名： 








              日期： 










附件2

开标一览表

投标人名称：
招标编号：0724-1301D20N0359
标的名称：

	序号
	内容
	标的名称
	产地品牌型号


	数量
	投标总价
（单位：人民币）
大写及小写

	1
	投标价
	 
	
	
	

	2
	折扣

（若提供）
	

	3
	价格修改

（若提供）
	

	4
	投标保证金
	详见随附《保证金汇款声明函》

	5
	投标有效期
	


注：  1、 此表应制作正本一份，并按投标人须知的规定密封标记、与后附“保证金汇款声明函”一并封装在单独的密封唱标信封内。

2、 报价为货交采购人指定地点（包括安装）价格。
投标人代表签字（以及印刷体姓名）：                                      .
（公章）                                         

     职务：                                      .

                                                                            日期：                                      . 

保证金汇款声明函

致：国义招标股份有限公司
我方为中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目（招标编号为：0724-1301D20N0359）递交保证金人民币       元（大写：人民币        元）已于      年   月   日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。
退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商（授权代表签名及公司公章）：
地      址：
项目联系人：

电话（手机）：

	（粘贴汇款单或转帐凭证或现金送款单复印件）


注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封唱标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

附件3  
投标明细价格表

投标人名称： 








招标编号：0724-1301D20N0359
标的名称：

报    价    方    案

	序号
	标的名称
	规格型号
	设备数量
	随机配件
	交货时间


	设备单价

	货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	


  投标人签字：                      
                                                                                                    （公章）

说明：

1、 如果总价与单价不符，以单价为准。

2、 报价应采用人民币。

3、 投标人应按用户需求书中的要求逐项报价。报价应含系统及设备部件到指定位置的含税价。

4、 系统、设备名称、数量应符合招标文件第五部分“用户需求书”的要求。

附件4

对合同条款的响应一览表

说明：1、
投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、
对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。
合同条款

	序号
	合同条款条目
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同总则
	
	
	

	2
	软件产品
	
	
	

	3
	软件服务
	
	
	

	4
	双方责任
	
	
	

	5
	版权
	
	
	

	6
	保密原则
	
	
	

	7
	付款条款
	
	
	

	8
	违约仲裁及处罚
	
	
	

	9
	其它
	
	
	











   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                               






职务： 

附件5
资格证明文件

目   录
      
投标人须知
附件5A

资格声明
附件5B

投标人资格声明 
附件5C

法人授权书 
附件5D
 
制造厂商出具的授权函（ 如投标人为代理经销商，则须提供术野高清摄像机、全景摄像机、23”医用液晶触摸屏、24”医用监视器、42寸PACS影像专用屏、支架、壁挂、推车、双机热备软件的制造商授权函） 

附件5E
 
营业执照副本

附件5F

国税及地税税务登记证副本

附件 5G
 
投标人具有2009年以来三级甲等医院信息化项目建设经验，单个合同不得低于人民币100万，提供合同、验收报告（复印件加盖公章，原件备查）

附件 5H

《软件企业认定证书》    
附件 5I
         售后服务承诺书                                                                                                                                        

投标人须知
1.1 投标人须填写和递交以下规定之表格以及有关资料。

1.2　
要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。
1.3  
资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。
1.4
投标人所提交之资格资料由评标委员会根据招标文件之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。
1.5 
投标人提交的文件将给予保密但不再退还。
附件5A

资格声明
致：国义招标股份有限公司

广州市东风东路726号
为响应你方招标文件（招标编号：0724-1301D20N0359），以下签字人愿意参加投标，提供用户需求书规定的（货物名称）的供货及服务投标，并提交以下文件，保证其所有的说明真实、正确：
1.  

我方之资格说明各正本一份，副本五份。
2.  
一份本签名者保证资格文件中的所有说明为真实、正确的证书。
投标人


                    
 签名及授权签署本资格
名称和地址                               

文件者之职务
      名称：                               

姓名：            
      地址：                           


职称或职位：             

     传真号：                             

电话号码：             

公章：



附件5B
  投标人资格说明

1.
名称及概况：
(1)
投标人名称：________________________ 

(2)
总部地址：________________________ 

   
电传／传真／电话号码：________________________                         

(3)
成立和／或注册日期：________________________                           

(4)
实收资本：________________________                                     

(5)
投标人须提供近2年的资产负债表，并填写以下内容：

      

(1) 固定资产________________________

      

(2) 流动资产________________________

      

(3) 短期负债________________________
      

(4) 长期负债________________________
      

(5) 资产负债率______________________

      

(6) 营业总额______________________


(7) 利润总额








      

(8) 主要负责人姓名：(可选填) ：________________________ 

      

(9) 制造厂家在中国的代表的姓名和地址，如有的话：______________________ 

2.
近3年的年营业额：

3.
近3年该货物在国内销售的业绩清单，（附合同复印件或中标通知书）：
4.
有关开户银行的名称和地址： 

5.
其他情况： 

    
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
(授权代表签字、盖章) ________

(授权代表打印姓名) ________

授权代表的职务：  ________

日期：             年              月             日
传真号：________________________ 

电话号：________________________ 

附件5C
法人授权书

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              的            项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：                           

职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

投标人代表（被授权人）签字盖章：               

职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

见证人签字盖章：                               
职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         




附件5D
制造厂商出具的授权函（如投标人为代理经销商，则须提供术野高清摄像机、全景摄像机、23”医用液晶触摸屏、24”医用监视器、42寸PACS影像专用屏、支架、壁挂、推车、双机热备软件的制造商授权函）

致：国义招标股份有限公司

我们
（制造厂商名称）
是按
（国家名称）
法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造厂商地址）
。兹指派
（国家名称）
的法律正式成立的，主要营业地点设在
（贸易公司）
的
（贸易公司名称）
作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)
代表我方在中华人民共和国办理贵方第


号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)
作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)
我方兹授予
（贸易公司名称）
全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认
（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，
（贸易公司名称）
于

年
月

日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：





出具授权书的制造厂商名称：





正式授权签字的代表姓名：


正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：





职务和部门：





公章：







公章：







附件6 
中标服务费承付书格式

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的中山大学附属第三医院采购信息化手术室系统项目(招标号：0724-1301D20N0359)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由买方在支付我司的中标货物款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：                                                                      
单位地址：                                                                                                

电话：                                   
传真：                                       

投标人授权代表（签字）：                                                            

                       （印刷字体姓名和职务）

签署日期： 

附件7
技术规格/要求偏离表

说明：
投标人必须对应招标文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。无偏离描述的内容视为投标人完全接受招标要求。

	序号
	招标规格/要求
	投标实际技术参数

(投标人不能照抄用户需求条款，应填写投标产品的具体实际参数)
	是否偏离（正偏离、负偏离或无偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	











   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                               




                职务：

第五部分
用 户 需 求 书

用户需求书

1. 医院概况：
[image: image1.jpg]—~ _
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中山大学附属第三医院（原中山医科大学附属第三医院），始建于 1971 年，是一所承担预防保健、医疗、康复以及医学教育和科研任务的大型综合性医院，是卫生部三级甲等医院和国家爱婴医院、广东省文明医院。　 医院现有在职员工 2361 人，其中医疗技术人员 1817 人，高级职称人员 244 人。全院规划病床 1500 张，现实际开放病床 1300 张。年总诊疗人次达 166 万人次，年累计出院病人达 3 万多人次，年住院手术例数达 1.9 万人次，平均住院日为 13.1 天，日均门急诊量达 6000 多人次。

医院配备有 MR 、 DSA 、 CT 、 CT-PET 、乳腺 X 光机、彩色多普勒诊断仪、骨密度仪、大型生化自动分析仪，以及中央重症监护系统、百级层流手术室、人工肝支持系统等一批代表世界先进水平的医疗设施。 2008 年引进了最新的320 排 4D 容积 CT 扫描仪，拥有最尖端的 CT 扫描技术，目前国内仅我院所有。医院注重把现代科技手段转化为高效的医护运作机制，实行数字化、信息化管理，建立了信息管理技术系统，包括医学影像和检验数据传输系统、电子病历系统、自动化办公系统等。
作为中山大学医学部的主要临床教学基地，医院拥有临床医学硕士授予点 32 个、博士点 25 个、博士后流动站 1 个，专科医师培训基地 15 个，并于 2006 年通过国务院学位办公室临床医学（一级学科）博士点评估；现有硕士生导师 120 人，博士生导师 37 人。承担了多学科的本科生、研究生以及全国各地进修生的临床教学任务。 
5 年来，医院学科建设水平快速提升，科研实力进一步增强，共获国家科技进步奖、省部委以上科研成果奖 14 项，承担国家、省部级以上科研课题 340 项；此外，我院作为国家药物临床试验机构，有 8 个专业获药物临床试验资格认定；医院还拥有国家药品临床研究基地 、教育部基因疫苗工程研究中心、省级科研研究中心、广东省重点研究实验室 1 个。

医院学科门类齐全、专科特色明显。普外科、内分泌科、神经科、肾内科、耳鼻咽喉科属国家级重点学科；肝移植科、感染性疾病科属于广东省医学重点专科；肝脏病学科是医院的龙头学科，目前已形成涵盖肝脏内科、肝脏外科、器官移植、重症监护、肝脏影像与介入治疗等多学科综合诊疗和临床科研的强势学科群；风湿内科、骨外科、泌尿外科、介入血管科、精神科、康复科等优势学科，不但在广东省、华南地区享有盛誉，在全国均有一定影响。

2. 概述：
通过数字网络，运用信息化技术整合手术室中各种设备，对手术室区域内的各种信息集中管理，为手术的医疗行为管理提供有力的支持。
手术区域是一个对洁净度要求很高的相对封闭区域，对于人员与物品进出的管理变得尤为重要。为了规范工作人员的进出路径，防止非工作人员进入手术区域，控制手术区域人员数量，在手术区域需建设手术区域出入洁净度管理系统，利用门禁权限控制人员的流动，同时监管手术工作服的洁净度。
为了方便专家在手术室外对病人确诊治疗和医生的共同会诊，尽可能减少医生和患者的被传染机率，医院迫切需要对各台手术和各病房患者尽可能的实施实时全程监控。需建设手术室监控集成系统，能增加医患之间的沟通，改进对患者的诊治、护理水平。
为了能满足临床教学的需要，有效控制手术室洁净度，减少观摩手术者对无菌区的污染，需建设手术观摩示教系统。通过手术直播示教，使观摩学习人员在会议室、示教室和办公室等场所就能观看手术现场的实况，并能够对各例手术进行录制、存储，实现有效的档案管理，对手术资料进行管理，学员、实习医生可以对资料进行点播观看。同时，将手术过程录像保存，有助于解决医疗纠纷，分清责任。
为了实现从“下达手术通知书→实施手术人员配置→术前麻醉评估→术中参数设置→术中信息采集→添加麻醉药品、手术事件、补液→术后麻醉总结→术后随访→手术记录单→查看麻醉记录→统计分析”的整个流程的自动化和信息化。实现手术及麻醉过程监护设备信息采集自动化，提高手术准备与实施的效率，达到实时跟踪手术过程，海量存储手术中麻醉及用药信息的目的，并使得所有资源高度共享。系统存储监护仪和呼吸机等输出的数据，提供自动报警和趋势分析，这些资料对于客观准确评估病人麻醉深度具有重大意义。

3. 系统的实现遵循以下原则：

统一标准原则：在数据交换平台建设中，必须“统一规范、统一代码、统一接口”。加强指导、组织和协调，规范数据平台的基本功能、数据模型和数据编码等信息标准。

性能稳定原则：数据中心平台应具有较强的数据处理能力，满足全院7*24小时服务的要求，保证医疗数据交换和资源共享的需要。
保证安全原则：系统运行的安全性和稳定性是业务系统正常运行的重要保障。在系统设计和建设中要符合国家有关信息安全方面的法律、法规及技术要求，强化信息安全管理，制定和完善相关的应急处理预案，保证系统稳定运行。

经济实效原则：项目建设必须坚持经济实效的原则，注重投入产出效益，不盲目追赶技术超前，防止大起大落，以合理的投入，产出适宜的效果。

具扩展性、兼容性：项目的设计和实施应具有灵活的扩展能力，充分考虑国家相关标准和业务系统需求变化对数据格式、处理方式等带来的业务流程变动和模式调整。

4. 项目建设目的：
通过数字网络，运用信息化技术整合手术室中各种设备，对手术室区域内的各种信息集中管理，为手术的医疗行为管理提供有力的支持。该系统应当覆盖术前、术中、术后的手术麻醉工作过程。通过与相关医疗设备（监护仪、摄像机、腔镜等）的采集集成，与医院信息系统（HIS、LIS、PACS等）的信息整合，实现围手术期患者信息的自动采集与共享。系统应以服务围术期临床业务工作的开展为核心，提供流程化、信息化、自动化、智能化的临床业务综合数据平台，它能够满足全院各级用户多层次的应用需求，它不仅仅是面向医护人员的业务系统，解决患者诊疗信息的电子化记录问题。同时，随着电子病历数据的不断累积，未来它将成为动态的智能的信息源，发挥传统纸质病历难以实现的重要作用，为广大医务人与的科研、教学提供准确、高效的基础数据。系统搭建的手术室信息化平台，应支持手术示教，应具备完整的鉴权体系，保护医生的学术隐私和患者的个人隐私，包括以申请许可的方式对手术的过程进行全程实时直播和互动，并可对手术过程进行全面数字化录制及存档管理。通过该系统的部署，手术的教学观摩可实现观众与手术室的分离，同时对手术过程中的医护患行为进行有效管理，降低手术感染的风险，提高医疗服务质量和患者满意度。
5. 系统建设内容
（１）中山三院：
①　１间数字化手术室：配置术野高清摄像机（院方提供术野摄像机安装支臂）用于术野摄像，安装２4寸以上医用监视器（院方提供医用监视器安装支臂）用于显示术野信号；在墙壁安装一台55寸以上1080P LED液晶显示器或电视，用于会议场景和病人病历显示；在墙壁安装一台42寸专业影像显示屏，用以显示患者PACS影像；同时在墙壁安装一台23寸以上彩色触摸医用显示器，负责整个系统的控制和医疗信息的调阅；在手术室角落内吊顶安装全景摄像机，用于手术全景摄像。扩音音箱采用吸顶的安装方式，医生佩戴耳麦式无线话筒实现语音的互动。整套系统安装后可以实现转播术野、场景及语音信号，并能与示教室双向互动。
②　1间手术转播示教室：配置高清投影仪（支持1080P）、投影幕、全景摄像机及专业音响设备等。观看手术高清视频转播，与手术室实现语音和视频的双向互动。
③　２套手术信息公告（手术进程追踪）：配置３台６０寸1080P LED 液晶电视，２台用于手术信息发布，１台用于家属等待区观看电视。
④　手术麻醉临床信息系统：建立覆盖23间手术室和10张复苏床应用的手术麻醉临床系统，硬件平台采用一体机和专业推车方式，以满足手术间安全需求。
⑤　手术医疗行为管理（手术洁净度管理系统）：手术间入口安装人脸识别系统；手术登记处安装手术衣自动发放机设备，卡号关联大、中、小衣服型号，医生根据刷卡自动领取手术衣；更衣室配置手术衣自动回收设备，医生将手术衣放入设备后进行刷卡自动回收；手术衣柜全部采用电子衣柜，医生须刷卡进行电子衣柜自动分配并能够在设置时间内自动开锁。衣柜开门提示要有屏幕显示和中文语音。
⑥　电脑终端用户观看：在院内网任何一台经授权的电脑（并发64用户），随时利用联网电脑观看手术室的状况和手术过程，便于领导、主任在办公室观看。
⑦  手术录像点播：手术过程可全程数字录像并存储于服务器中，随时点播或刻录，方便科研教学。
⑧  信息集成及管理：建立手术直播观看授权系统，并与HIS、LIS、PACS、EMR等系统有效接口，方便医生了解病人的各种信息，可调阅放射影像资料。
（２）、岭南医院：
① １间数字化手术室：配置术野高清摄像机（院方提供术野摄像机安装支臂）用于术野摄像，安装２4寸以上医用监视器（院方提供医用监视器安装支臂）用于显示术野信号；在墙壁安装一台55寸以上1080P LED液晶显示器或电视，用于会议场景和病人病历显示；在墙壁安装一台42寸专业影像显示屏，用以显示患者PACS影像；同时在墙壁安装一台23寸以上彩色触摸医用显示器，负责整个系统的控制和医疗信息的调阅；在手术室角落内吊顶安装全景摄像机，用于手术全景摄像。扩音音箱采用吸顶的安装方式，医生佩戴耳麦式无线话筒实现语音的互动。整套系统安装后可以实现转播术野、场景及语音信号，并能与示教室双向互动。
② 1间手术转播示教室：配置高清投影仪（支持1080P）、投影幕、全景摄像机及专业音响设备等。观看手术高清视频转播，与手术室实现语音和视频的双向互动。
③ 1套手术移动转播系统：配置移动推车、55寸液晶电视、高清摄像机及桌面级专业音响设备等。用于实现手术高清视频转播，与手术室实现语音和视频的双向互动。
④　5套手术信息公告（手术进程追踪）：配置4台６０寸1080P LED液晶电视，其中3台用于手术信息发布，１台用于家属等待区观看电视；医生休息室（含用餐）配置１台32寸LED液晶电视和1台４０寸LED液晶电视，均用于手术信息发布。
⑤　手术麻醉临床信息系统：建立覆盖12间手术室和7张复苏床应用的手术麻醉临床系统，硬件平台采用一体机和专业推车方式，以满足手术间安全需求。
⑥　手术医疗行为管理（手术洁净度管理系统）：手术间入口安装人脸识别系统；手术登记处安装手术衣自动发放机设备，卡号关联大、中、小衣服型号，医生根据刷卡自动领取手术衣；更衣室配置手术衣自动回收设备，医生将手术衣放入设备后进行刷卡自动回收；手术衣柜全部采用电子衣柜，医生须刷卡进行电子衣柜自动分配并能够在设置时间内自动开锁。衣柜开门提示要有屏幕显示和中文语音。
⑦　11间数字化手术室简易系统：每个手术间安装１台720P高清网络摄像机，墙壁安装一台23寸以上彩色触摸医用显示器，负责整个系统的控制和医疗信息的调阅，医生佩戴耳麦式无线话筒实现语音的互动。整套系统安装后可以实现简单手术转播，并能与示教室双向互动。配置网络硬盘录像机（32Ｔ，满足３个月视频存储，支持720P信号录像），以确保手术安全性。
⑧　电脑终端用户观看：在院内网任何一台经授权的电脑（并发64用户），随时利用联网电脑观看手术室的状况和手术过程，便于领导、主任在办公室观看。
⑨  手术录像点播：手术过程可全程数字录像并存储于服务器中，随时点播或刻录，方便科研教学。
⑩  信息集成及管理：建立手术直播观看授权系统，并与HIS、LIS、PACS、EMR等系统有效接口，方便医生了解病人的各种信息，可调阅放射影像资料。
1、 数字化手术室系统整体软硬件要求
投标人需保证：本项目软件验收之前，其它医院已有的与本项目相关的最新软件版本要投入使用。
（１）、数字化手术室
①　软件系统功能
1、采集/直播/点播软件系统
· 对正在进行的手术要提供给用户在远程观看手术实时视频的能力，并提供一定的控制能力，如手术观看角度和深度；
· 提供给用户观看过往视频的能力:观看视频过程中，根据用户的权限，提供给用户是否具有保留手术过程（如录像、截图）的能力；
· 手术档案管理系统：包括手术视频资料的管理和开放等。
· 在录像的过程中，可以按特定时间段，调用已录制的某一段影像，供工作人员讨论。
· 定制用户，严格定义其访问与操作权限。
· 数字化手术室配套的软硬件必须兼容医院原有的手术示教设备的软硬件，以及与医院的网真设备兼容。
· 所有视频均可授权在任意一台电脑和指定的会议终端显示。
· 能通过网络对手术室的某个手术间授权，包括监控、录制、回放、点播。
2、录播视频管理系统
· 要求具有相应权限的人员可以进行录制相应视频和拍照。并记录和关联病人相关信息和医生信息。
· 可以在权限许可的情况下进行点播，下载和刻录。
· 录制者可以实现对文件的相应管理，也可以发布。
3、视频管理软件系统
· 定制用户，严格定义其访问与操作权限。
· 管理已录制好的手术视频资料。如将手术视频与病人匹配，与手术匹配，视频资料的位置移动等。
· 进行用户权限的管理，手术间视、音频设备等基础数据的维护。
4、手术示教视频系统
· 要求可以多路视频在一个画面上同时显示，方便多角度示教和多方讨论
· 要求可以选择任意一个通道进行操控对端云台和焦距
· 要求与病人病历资料显示系统有机整合，方便操作。
· 要求系统可以支持多屏幕、多画面。并提供多模板布局的方式方便用户选择展现方式。
· 所有的视频码流可以随时在8M-56K间调整和配置，以适应不同带宽要求，如广域网上的交流。
· 能方便调阅的HIS、 LIS 、PACS 、EMR等系统相关信息。
· 能控制AV处理单元，实现对手术室内部AV信号的“即点即见”。
· 对观摩人员的观摩控制。可随时查看本手术的被观摩情况，包括观摩者的信息等，并可随时终止掉观摩者的观摩。可通过授权分为禁止全部或部分观摩。
· 手术人员可查看本手术间当天的手术安排情况。
· 可由手术医生自主控制录像。
5、手术观摩客户端
· 在所授权限内选择手术室进行实时手术观摩。
· 在授权范围内控制手术间摄像头、拍照、录像。
· 在授权范围内调阅手术病人的相关信息，包括基本信息、检验检查信息、医嘱等。
6、手术鉴权体系管理
· 所有用户必须经过申请批准的流程，才能观看指定的手术室的手术。
· 要细分观看、录像、拍照、操控权限，确保医生和病人隐私和数据安全。
· 手术医生可以随时了解来观看的人员，并可以随时更改他们的权限，甚至屏蔽。
· 多方讨论也须经过手术医生的允许。
7、病历信息一体化集成
· 要求集成病人HIS、LIS、PACS等所有业务系统内病历资料数据。
· 要求集成手术排班系统和麻醉系统。
· 要求通过手术室的触摸显示设备实时显示。
· 要求病历资料可以和多手术视频集成显示。
· 要求集成病历资料数据，方便远程会诊。
8、设备一体化集成
· 要求实现高清、标清等摄像设备视频采集
· 要求实现监护仪波形采集和显示
· 要求实现达芬奇、DSA及腔镜等高端医疗设备高清视频采集
9、数据及用户安全
· 系统为每个授权用户分配一个全局唯一的用户名，每个用户通过自己设定的密码登录系统，在使用不同的软件模块时使用同一个用户名。
· 音视频文件只归属于录制者，当且仅当发布后，别人才能看见。
· 系统提供用户分组机制，用于简化用户授权。
· 系统提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。

②　硬件参数要求
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	全高清手术一体化集成控制终端1080P
	1）通信标准： ITU-T H.323
视频标准： H.263、H.263+、H.264、X.264
音频标准：G.711、G.722、G.728、G.723.1
2）图像编码分辨率：720×576----1920x1080P 图像解码分辨率：1920x1080P 数据内容分辨率： 1280x10243) 视频输入接口： HDMI/S-Video/Composite Video / VGA /视频输出口: VGA/ DVI/HDMI
4) 编码接口：输入 2路高清；2路标清；1路数字 输出 4路高清
5）网络接口: 1 x 100/1000 M Ethernet port
6）资源带宽: 56Kbps～8Mbps
7）摄像控制接口： RS232/RS485/RS422
	2
	台

	2
	★术野高清摄像机1080p
	1) 成像元件：1/3英寸220万有效像素3MOS
2) 镜头：≥ 20 倍光学变焦，F1.6 至 F3.4（f=4.5mm 至 90mm，35mm 等级 ：32.13mm 至642.5mm）
3) 聚焦： 自动/手动可切换
4) 快门速度： 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000
5) 白平衡：AWC A、AWC B、ATW、3200K、5600K
6) 输出格式：： 1080/59.94p（仅限HDMI）、1080/59.94i、720/59.94p、480/59.94p（仅限HDMI） 、480/59.94i、1080/50p（仅限HDMI） 、1080/50i、720/50p、576/50p（仅限HDMI）和576/50i
7) 高清接口:HDMI 
8) 标清接口: 复合视频BNC
9）控制接口: IP协议/RS422
10）带云台
	2
	台

	3
	★全景摄像机
	1) 成像元件：1/2.8英寸CMOS 200万
2) 镜头：≥ 20倍光学变焦
3) 聚焦： 自动/手动可切换
4) 快门速度：1/2-1/10000s
5) 白平衡：AWC A、AWC B、ATW
6) 输出格式：VIDEO、S-VIDEO、1080i/720p HD信号
7) 高清接口: HDMI/HD-SDI
8) 标清接口: AV
9）控制接口: RS-232C/RS-422遥控(VISCA)，32个预置位
	2
	台

	4
	★23”液晶医用触摸显示屏
	1) 面板：VA（附有灰阶加速电路）
2) 分辨率：1920*1080
3) 亮度： 250cd/m² 
4) 对比度： 3000:1
5) 显示颜色：1677万
6) 接口：D-Sub mini 15 pin x1 /DVI-D x 1/HDMI
7) 医疗认证：60950
8）带触摸
	2
	台

	5
	★24”医用监视器
	1) 面板：Active Matrix TFT
2) 分辨率：1920*1080
3) 亮度： 400cd/m²
4) 对比度：1300:1 
5) 显示颜色：1680万
6) 接口：DVI-D/HD-SDI/SDI
7) 医疗认证：UL60601-1/EN60601-1/EEC/CE/CAN/CSA/CLASS 1 Medical Device/FCC
8)控制：RS232/D-Sub 9 pin
	2
	台

	6
	★42寸影像专用显示屏1080P
	1) 面板：IPS LED
2) 分辨率：1920*1080P
3) 亮度： 450cd/m²
4) 对比度：1400:1 
5) 显示颜色：10.6亿
8) 接口：DVI-D/HD-SDI/SDI
9) 医疗认证：UL60601-1/EN60601-1/EEC/CE/CAN/CSA/CLASS 1 Medical Device/FCC
10)控制：RS232/D-Sub 9 pin
	2
	台

	7
	55”多功能视频显示屏1080P
	1) 屏幕比例：16:9
2) 屏幕分辨率：1920*1080
3) 高清格式：1080p
4) 背光性能：LED背光源
5) 输入端口：HDMI接口、AV接口、分量视频接口、USB接口、RF射频端子
6) 重量：含底座:15.3kg，不含底座:13.18kg
7) 声音输出功率：10W+10W
	2
	台

	8
	扩音喇叭
	1) 频率响应：130Hz-18KHz
2) 灵敏度：92dB
3) 推荐功放功率：5-10W
4) 输入电压：70V/100V
5) 5.25"
	2
	个

	9
	功率放大器
	1) 额定功率：60W
2) 定压输出:100v/70v
3) 定阻输出：4~16Ω
4) 整机失真度：＜0.5% (1KHz)
5) 频率响应:80Hz~18KHz ±3 dB
	2
	台

	10
	无线话筒
	1) 载波频率范围：710-865MHz
2) 灵敏度:-12 dB
3) 感度:50Hz---18KHz
4) 总频率：±48KHz
5) 假象干扰比：>80dB
	2
	台

	11
	拾音器
	1) 拾音范围：50平方米
2) 灵敏度:-35 dB
3) 指向特性:全指向
4) 信噪比：75 dB 
5) 咪头数来那个：单咪头
	2
	台

	12
	混音单元
	1) 总输入：10
2) 单声道/立体声输入通道:2/4
3) 混音总线:2/2
4) 话筒前置功放：2
5) 通道均衡:3段
	2
	台

	13
	DVI信号长距离传输器
	1）DVI信号、VGA信号、YPbPr信号长距离传输
2）最高分辨率可达：PC：1600×1200@60Hz HDTV：1080P
3）兼容HDTV分辨率480i，480P，720P，1080i，1080P
	8
	套

	14
	系统安装辅材
	各种视频分配器(支持1080P)、视音频接头、连接线、固定件、接线板等
	2
	批

	15
	机柜
	1)国际流行的烟灰色钢化玻璃前门；
2)带透气孔的前门门条和后门
3)最大静载达400KG
4)18U
	1
	台

	16
	一体化机柜（电脑桌）
	根据实际定制
	1
	台

	　　　　　　　　　　　　　示教会议室
	间
	　
	
	　

	1
	高清手术观摩集成控制终端1080P
	1）通信标准： ITU-T H.323
视频标准： H.263、H.263+、H.264、X.264
音频标准：G.711、G.722、G.728、G.723.1
2）图像编码分辨率：720×576----1920x1080P
   图像解码分辨率：1920x1080P   
   数据内容分辨率： 1280x1024
3) 视频输入接口： HDMI/S-Video/Composite Video / VGA /视频输出口: VGA/ DVI/HDMI
4）编码接口：输入 1路高清；2路标清； 输出 2路高清
5）网络接口: 1 x 100/1000 M Ethernet port
6）资源带宽: 56Kbps～8Mbps
7）摄像控制接口： RS232/RS485/RS422
	2
	台

	2
	★全景摄像机1080P
	1) 成像元件：1/2.8英寸CMOS 200万
2) 镜头：≥ 20倍光学变焦
3) 聚焦： 自动/手动可切换
4) 快门速度：1/2-1/10000s
5) 白平衡：AWC A、AWC B、ATW
6) 输出格式：VIDEO、S-VIDEO、1080P/1080i/720p FullHD信号
7) 高清接口:RGB或Y/Pb/Pr/HDMI/HD-SDI
8) 标清接口: AV
9）控制接口: RS-232C/RS-422遥控(VISCA)，32个预置位
	2
	台

	3
	投影屏幕
	1）尺寸：150寸
2）幕面尺寸（H*W）：1850*2440mm
3）画面尺寸：4：3；
4）净重：13kg
	2
	幅

	4
	专业音箱
	1)频率范围:50Hz-20kHz
2)额定功率: 80W
3)灵 敏 度: 89dB
4)额定阻抗: 4Ω
	2
	对

	5
	无线话筒
	1) 载波频率范围：710-865MHz
2) 灵敏度:-12 dB
3) 感度:50Hz---18KHz
4) 总频率：±48KHz
5) 假象干扰比：>80dB
	2
	套

	6
	调音台
	1)24 输入
2)4/2 母线调音台
3)配有 XENYX 话放压缩器
4)英式均衡器
5)24 比特多种效果处理器
6)USB/音频界面
	2
	台

	7
	专业功放
	1) 额定功率：2×400W/8Ω 2×650W/4Ω 
2) 桥接:1300w/8Ω
3) 频率响应：20Hz-20kHz
4) 信 噪 比 ：>99dB 
5) 谐波失真:>0.1%@1KHz
	2
	台

	8
	电源时序器
	1）输出电压：AC220V±10% 50~60Hz
2）输入：功率条件下单语3行
3）输出：8个输出通道
4）净重：5.6kg
	2
	台

	9
	系统安装辅材
	各种视频分配器（支持1080P）、视音频接头、连接线、固定件、接线板等
	2
	批

	10
	机柜
	1)国际流行的烟灰色钢化玻璃前门；
2)带透气孔的前门门条和后门
3)最大静载达800KG
4)22U
	2
	台


（２）、数字化手术室简易系统
①　软件系统功能
· 实现数字化手术室系统基本软件功能清单
· 集中实现11间手术室全景信号监控
· 全景影像录制及检索
②　硬件参数
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	全高清手术一体化集成控制终端1080P
	1）通信标准： ITU-T H.323
视频标准： H.263、H.263+、H.264、X.264
音频标准：G.711、G.722、G.728、G.723.1
2）图像编码分辨率：720×576----1920x1080 图像解码分辨率：1920x1080 数据内容分辨率： 1280x10243) 视频输入接口： S-Video/Composite Video / VGA /视频输出口: VGA/ DVI/HDMI
4) 编码接口：输入 1路高清；1路标清；1路数字 输出 2路高清
5）网络接口: 1 x 100/1000 M Ethernet port
6）资源带宽: 56Kbps～8Mbps
7）摄像控制接口： RS232/RS485/RS422
	  11
	台

	2
	★高清摄像机1080p
	1) 成像元件：1/3英寸220万像素3MOS
2) 镜头：≥ 20 倍光学变焦，F1.6 至 F3.4（f=4.5mm 至 90mm，35mm 等级 ：32.13mm 至642.5mm）
3) 聚焦： 自动/手动可切换
4) 快门速度： 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000
5) 白平衡：AWC A、AWC B、ATW、3200K、5600K
6) 输出格式：： 1080/59.94p（仅限HDMI）、1080/59.94i、720/59.94p、480/59.94p（仅限HDMI） 、480/59.94i、1080/50p（仅限HDMI） 、1080/50i、720/50p、576/50p（仅限HDMI）和576/50i
7) 高清接口:HDMI或Y/Pb/Pr
8) 标清接口: 复合视频BNC
9）控制接口: IP协议/RS422
	11
	台

	3
	★23”液晶医用触摸显示屏
	1) 面板：VA（附有灰阶加速电路）
2) 分辨率：1920*1080
3) 亮度： 250cd/m² 
4) 对比度： 3000:1
5) 显示颜色：1677万
6) 接口：D-Sub mini 15 pin x1 /DVI-D x 1/HDMI
7) 医疗认证：60950
8）带触摸
	11
	台

	4
	无线话筒
	1) 载波频率范围：710-865MHz
2) 灵敏度:-12 dB
3) 感度:50Hz---18KHz
4) 总频率：±48KHz
5) 假象干扰比：>80dB
	11
	台

	5
	专业音箱
	1)频率范围:50Hz-20kHz
2)额定功率: 80W
3)灵 敏 度: 89dB
4)额定阻抗: 4Ω
	11
	对

	6
	机柜
	定制
	11
	台

	7
	嵌入式录播服务器
	1)容量:32T
2)视频:720P
3)查询：按时间、手术间查询
	1
	台


（ 3 ）、移动示教观摩终端系统
1 软件系统功能
· 实现数字化手术室系统示教功能清单
②　硬件参数
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	高清手术观摩集成控制终端
	1）通信标准： ITU-T H.323
视频标准： H.263、H.263+、H.264、X.264
音频标准：G.711、G.722、G.728、G.723.1
2）图像编码分辨率：720×576----1920x1080
   图像解码分辨率：1920x1080   
   数据内容分辨率： 1280x1024
3) 视频输入接口： S-Video/Composite Video / VGA /视频输出口: VGA/ DVI/HDMI
4）编码接口：输入 1路高清；2路标清； 输出 2路高清
5）网络接口: 1 x 100/1000 M Ethernet port
6）资源带宽: 56Kbps～8Mbps
7）摄像控制接口： RS232/RS485/RS422
	1
	台

	2
	★移动转播车
	1) 屏幕尺寸：55寸
2) 承重能力:23–41 kg
3) 升级：51m
4) 倾斜：20度
5) 定制：需局部定制
	1
	台

	3
	55寸液晶电视
	1) 屏幕比例：16:9
2) 屏幕分辨率：1920*1080
3) 高清格式：1080p
4) 背光性能：LED背光源
5) 输入端口：HDMI接口、AV接口、分量视频接口、USB接口、RF射频端子
6) 重量：含底座:15.3kg，不含底座:13.18kg
7) 声音输出功率：10W+10W
	1
	台

	4
	★全景摄像机
	1) 成像元件：1/2.8英寸CMOS 200万
2) 镜头：≥ 20倍光学变焦
3) 聚焦： 自动/手动可切换
4) 快门速度：1/2-1/10000s
5) 白平衡：AWC A、AWC B、ATW
6) 输出格式：VIDEO、S-VIDEO、1080i/720p HD信号
7) 高清接口:RGB或Y/Pb/Pr/HDMI/HD-SDI
8) 标清接口: AV
9）控制接口: RS-232C/RS-422遥控(VISCA)，32个预置位
	1
	台

	5
	专业音箱
	1)频率范围:50Hz-20kHz
2)额定功率: 80W
3)灵 敏 度: 89dB
4)额定阻抗: 4Ω
	1
	对

	6
	无线话筒
	1) 载波频率范围：710-865MHz
2) 灵敏度:-12 dB
3) 感度:50Hz---18KHz
4) 总频率：±48KHz
5) 假象干扰比：>80dB
	1
	套


（ 4 ）、手术麻醉临床系统
①　软件系统功能
	序号
	功能
	要求

	1
	急诊手术

	提供急诊模式和手术信息查看补录功能，快速开展手术治疗，相关信息可以术后补录。

	2
	术前访视、病情评估与准备

	1、包括手术前基本信息采集、手术排班、医学影像查看、检查检验信息查询、术前准备和诊断、拟行手术、麻醉方式确定等功能。
2、麻醉知情同意书：通过和HIS系统信息集成，自动生成患者基本信息。提供对术前并发症及异常情况、麻醉方式作详细列举功能。提供对术中可能发生的并发症及异常情况逐项详细列举功能。
3、麻醉术前访视：用于填写麻醉计划内容。通过和HIS系统信息集成，自动生成患者基本信息。提供输入的内容有患者术前检查、手术室安排、麻醉方法、计划用药等。病人相关信息可从HIS系统中获取。
4、术前诱导室信息管理：支持进行诱导用药记录、诱导期间事件记录、诱导室体征记录，完成了麻醉记录单的前段。

	3
	★麻醉专业评分

	提供100多种专业评分，帮助医护人员对患者的病情做定量评价分析和治疗效果跟踪。

	4
	手术
过程
及麻
醉记
录

	1、满足术前、术中、术后工作流管理。对手术过程中的手术进行状态进行全程跟踪，自动生成麻醉记录单，记录用药方式（单次或多次），用药量，补液量，补液时间等手术中全部麻醉用药及麻醉事件等相关信息，系统同时提供术中意外情况处理记录。
2、提供术中事件的记录功能，能够自动填写记录时间，也可手工修改记录时间。提供持续用药、单次用药、常用剂量快速录入、输血补液的记录功能，能够自动填写记录时间，也可手工修改记录时间。
3、提供病人术中出量和入量自动合计功能。提供术中事件、持续用药、单次用药、输血补液的详细显示功能。
4、支持麻醉临床路径事件套餐。
5、提供麻醉记录单打印、预览及存档功能，麻醉记录单样式可根据当地麻醉病历规定进行定制。
6、支持三方核查单记录
7、支持麻醉医生、手术医生及手术护士三方的核查记录。


	5
	血流
动力
学与
血气
分析

	1、支持血流动力学演算，供医生用药参考。
2、系统支持血气分析设备的数据采集，参考值比对，并记入电子医疗文书。根据采集到血气结果及呼吸频率，自动生成呼吸与血气分析趋势图。

	6
	术后
分析
总结

随访

	1、麻醉总结：根据术中麻醉纪录，进行术后麻醉总结。
2、术后随访：记录术后麻醉随访情况。
3、手术登记：提供手术信息登记功能。已登记的手术信息将归入手术统计报表。
4、术后镇痛: 支持临床术后镇痛应用，包括镇痛用药、镇痛泵、镇痛方式的全面记录。

	7
	护理
信息
	1、手术护理记录：可录入的病人术前、术中、术后的护理情况，并与麻醉记录单共享病人手术信息。
2、查阅护士录入的病人术前、术中、术后的护理情况。
3、支持各类护理文书的录入、查询和打印。 



	8
	手术
器械
准备
与清
点
	器械清点: 录入的病人手术器械准备情况, 通过术前病人的器械清单和实际术中的器械的添减数，在病人结束手术后进行一一清点，并能核实器械数据是否相符。

	9
	PACU
信息
管理

	1、记录用药方式（单次或多次），用药量，补液量，补液时间等麻醉术后复苏期间全部麻醉用药及麻醉事件等相关信息。对术后复苏过程全程跟踪，自动生成麻醉术后复苏记录单。
2、支持提供麻醉复苏事件的记录功能，能够自动填写记录时间，也可手工修改记录时间。提供持续用药、单次用药、常用剂量快速录入、输血补液的记录功能，能够自动填写记录时间，也可手工修改记录时间。
3、提供病人术后复苏期间出量和入量自动合计功能。提供复苏事件、持续用药、单次用药、输血补液的详细显示功能。
4、提供麻醉术后复苏记录单打印、预览及存档功能，样式可根据当地麻醉病历规定进行定制。

	10
	★
科室
事务
管理

	1、麻醉科主任、护士长及相关需要人员能够随时查阅各手术室的使用情况。能够随时监控各手术室当前手术的手术、麻醉情况，查阅各手术室当前麻醉记录，患者资料、麻醉手术小结等。包括术中体征参数趋势图、术中参数列表、术中事件、用药情况、输血补液情况。
2、查询统计：手术信息查询、手术查询、复苏室病人统计、万能查询
3、麻醉信息查询：麻醉查询、自身输血查询
4、工作量查询：科室工作量、麻醉医生工作量、手术医生工作量、护士工作量
5、分析决策：ASA分级、麻醉方法统计


	11
	★
三级
医院
监测
指标

	系统支持对三级医院监测指标的统计
1  麻醉总例数/季/年

1.1全身麻醉例数/季/年。

1.2体外循环例数/季/年。

1.3脊髓麻醉例数/季/年。

1.4其他类麻醉例数/季/年。

2  由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年

2.1门诊患者例数/季/年。

2.2住院患者例数/季/年。

2.3其中：手术后镇痛/季/年。

3  由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年

3.1复苏成功例数/季/年。

4  麻醉复苏（Ｓｔｅｗａｒｄ苏醒评分）管理例数/季/年

4.1进入麻醉复苏室例数/季/年。

4.2离室时Ｓｔｅｗａｒｄ评分≥4分例数/季/年。

5  麻醉非预期的相关事件例数/年

5.1麻醉中发生未预期的意识障碍例数/季/年。

5.2麻醉中出现氧饱和度重度降低例数/季/年。

5.3全身麻醉结束时使用催醒药物例数/季/年。

5.4麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数/季/年。

5.5麻醉意外死亡例数/季/年。

5.6其他非预期的相关事件例数/季/年。

6  麻醉分级（ＡＳＡ病情分级）管理例数/季/年

6.1ＡＳＡ-Ⅰ级例数/季/年。

6.2术后死亡例数/季/年。

6.3ＡＳＡ-Ⅱ级例数/季/年。

6.4术后死亡例数/季/年。

6.5ＡＳＡ-Ⅲ级例数/季/年。

6.6术后死亡例数/季/年。

6.7ＡＳＡ-Ⅳ级例数/季/年。

6.8术后死亡例数/季/年。

6.9ＡＳＡ-Ⅴ级例数/季/年。



	12
	系统
维护、数据安全、用户安全

	1、锁定系统：可以锁定当前用户的系统操作界面,防止他人随意修改。
2、修改口令：用户可通过该功能定期修改口令，来确保数据的安全性。
3、病历归档后系统便不再允许修改。
4、支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹。
5、支持数据离线保存、恢复。支持单机运行数据采集，保证网络异常情况下的采集数据恢复。提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组、权限角色组管理机制，大大简化用户授权。
6、按照每个用户所在的岗位和所需完成的业务，由系统管理员分配权限每个用户只能看到本人所允许和应该看到的信息。

	13
	系统的相关需求
	手术计划接收、安排：和HIS系统的接口，自动接收临床科室的手术申请，生成手术通知单。对已接收的手术通知单进行手术台编排。
· 手术接收 
· 调入HIS中的手术申请信息。
· 生成手术通知单
· 手术安排 
· 手术审批；
· 手术安排；
· 查看手术安排情况；
· 取消申请或已安排的手术；
· 变更病人手术信息
· 打印手术通知单。

· 手术分级和手术医师资质/权限管理

急诊手术：
· 急诊模式
· 病人信息基本可以留空，只需2-3项ID号，就可以快速开展手术治疗，相关信息可以术后补录
· 手术信息查看补录
· 手术过程中可以查看及变更修改手术信息；在术后可以补录相关信息

术前访视：
记录术前参考条件，进行综合评价，选择麻醉方法，制定麻醉方案，预见术中困难及防范措施，生成病人术前访视报告单
麻醉专业评分：

提供100多种专业评分，帮助医护人员对患者的病情做定量评价分析和治疗效果跟踪。支持APACHE评分、TISS评分等多种评分方法。可根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪
在麻醉评分基础上，实现麻醉分级管理及统计（详见1.2.18查询统计管理）
诱导室记录
支持进行诱导用药记录、诱导期间事件记录、诱导室体征记录。
术中麻醉
包括麻醉记录、麻药、体征趋势、药物等功能。记录麻醉手术期间所有相关操作和麻醉数据。同步显示麻醉记录单等医疗文书。
· 麻醉总结 
· 对麻醉过程、麻醉效果等进行总结，形成麻醉总结单
· 实时显示 
· 实时显示麻醉记录单
完成麻醉事件和操作的快捷按钮，中间是麻醉记录单的展现，右边是监护仪屏幕，当前时刻病人的体征数据。整个界面提供了术中需要的所有信息，让医生在这个界面就能完成所有的监控，避免了医生需要来回观看病历、监护仪、用药记录、病情反馈等，节约时间也操作方便。
血流动力学
支持血流动力学演算，供医生用药参考
术后麻醉病历登记
系统支持提交后的麻醉病案登记、并且打印输出。
复苏室记录
手术后对PACU中的病人继续采集数据，延续麻醉记录单的病人麻醉病例的记录。

术后镇痛记录
支持临床术后镇痛应用，包括镇痛用药、镇痛泵、镇痛方式的全面记录。
术后随访
支持术后随访的纪录，生成术后访视纪录单。
病案提交 
将完成的麻醉病案提交，系统可以自动校验必填项，提醒医生把麻醉记录单书写完整。提交后的病案不再允许修改，确保数据的严肃性
麻醉医疗文书打印
系统可以打印输出各种各样的麻醉医疗文书。将麻醉单转换成PDF、 WMF格式；对已完成的麻醉病案进行打印。
查看病人相关信息 
术前访视、护理信息、器械清点、麻醉总结等
护理信息  手术器械准备与清点
手术护理记录：可录入的病人术前、术中、术后的护理情况，并与麻醉记录单共享病人手术信息。
查阅护士录入的病人术前、术中、术后的护理情况。
支持各类护理文书的录入、查询和打印。
· 器械准备 
· 录入的病人手术器械准备情况
· 器械清点 
· 通过术前病人的器械清单和实际术中的器械的添减数，在病人结束手术后进行一一清点，并自动核实器械数据是否相符
查询统计管理
· 科室信息

· 查看和维护科室信息
· 手术查询 

· 根据病人信息、病案信息、麻醉总结、术前访视、术前检查、术后随访的记录信息查询需要的信息

· 手术安全核查信息（建议加入手术安全核查记录模块，记录手术安全核查情况）
· 人员信息 

· 查看和维护科室医生、护士等各类人员的基本信息、调动情况、在位情况等
· 科室管理

· 按手术级别、手术名称统计手术情况；按科室统计手术情况；按人员统计手术情况；统计人员班次情况；
· 手术日报
· 查询统计各科室的手术信息，生产手术日报表；
· 手术月报
· 查询统计各科室的每类手术台数、急诊数，各种麻醉开展数量、麻醉质量，手术分类统计，满足卫生统计和数据上报要求，生产月报表。
· 查询统计

· 手术查询、取消手术查询、麻醉科工作量查询、麻醉登记表、术后统计、每日大手术预报查询、按患者身份手术量查询、手术室工作量对比、全院麻醉方法统计、科室麻醉方法统计、医生麻醉方法统计

· 在记录进入手术室、进入手术间、麻醉、手术开始、手术结束、离开手术间、复苏、离开手术室等各节点实时时间的基础上，系统自动统计各节点之间时间段。

· 住院重点手术总例数、死亡率、术后非预期重返手术室再手术率的统计。（三级综合医院评审标准）

· 各类麻醉总例数、麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理、麻醉非预期的相关事件等统计。（三级综合医院评审标准）

麻醉总例数：全身麻醉例数（其中：体外循环例数）、脊髓麻醉例数、其他类麻醉例数。

由麻醉医师实施镇痛治疗例数（门诊、住院），手术后镇痛例数。

由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数，复苏成功例数。

麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数：进入麻醉复苏室例数、离室时Steward评分≥4分例数。

麻醉非预期的相关事件例数：麻醉中发生非预期的意识障碍例数、麻醉中出现氧饱和度重度降低例数、全身麻醉结束时使用催醒药物例数、麻醉中因误咽误吸印发呼吸道梗阻例数、麻醉意外死亡例数、其他非预期的相关事件例数。

麻醉分级（ASA病情分级）管理例数：ASA-Ⅰ级例数及术后死亡例数、ASA-Ⅱ级例数及术后死亡例数、ASA-Ⅲ级例数及术后死亡例数、ASA-Ⅳ级例数及术后死亡例数、ASA-Ⅴ级例数及术后死亡例数。

· 抗菌药物管理：清洁手术预防使用抗菌药物情况？

系统维护
· 参数设置 
· 完成医院个性化方面的设置
· 模板维护 
· 模板维护功能解决本系统用到的各类输入模板的维护，包括：麻醉记录、麻醉总结、随访记录、器材清单、收费模板和缺省模板设置
· 字典维护 
· 字典维护功能解决本系统用到的各类数据字典的维护，包括五类字典：常用判断、常用术语、麻醉方法、麻醉事件、监控参数
· 权限设置，
· 如按管理员、医生、护士为权限单位对用户权限进行控制
· 系统锁定 
· 可以锁定麻醉程序界面,防止他人随意修改
· 修改口令 
· 定期修改口令，来确保数据的安全性


	13
	院感需求
	一、需要有“美国麻醉协会(ASA)评分”，建议在1.2.6麻醉专业评分中 增加或使用该评分系统
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	13
	设备
数据
采集

	1、可以根据医院环境和设备情况，设计不同的设备采集连接方案。
2、可以自定义体征数据采样频率，数据采样频率最小是30秒钟；可以支持审计和修正受干扰数据，自动记录数据修正痕迹。
3、可以接入主流厂商的床边监护设备，比如：Philips、GE、Marquette、Datex_Ohmeda、SpaceLabs、Drager、Mindray等，提供医院盖章的设备接口采集证明材料或验收报告证明材料并说明采集设备清单与实现方式。
4、可以采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压、潮气、心排量、气道压峰值Pma、x气道压Pplat、Pmean、Pmin、吸呼比…………等。
5、支持对血流动力学数据参数的采集，并对其数据进行演算及保存。
6、最大化的满足“需要连接的基础设备”接入。

	14
	信息
系统
集成

	系统集成方式采用Web Service方式，与现有信息系统HIS、LIS、PACS、RIS、EMR等完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。医院负责提供其它信息系统的数据接口手册和联系相关厂商提供软件接口，投标人负责接入。


②　硬件参数
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	麻醉医生工作站电脑
	1、显示器：20寸，16：9   一体机电脑
2、CPU：英特尔® Intel 酷睿i3-2120 

3、主板：intel  H61

4、内存：2*2GB DDR3 1333 MHz

5、硬盘：1T SATA 7200转/分钟

6、声卡：集成声卡

7、网卡：集成Intel 82579LM千兆网卡

8、WIFI：802.11 b/g/n无线网卡

9、显示芯片：AMD HD7650A 1G独立显卡 

10、USB：6* USB 2.0

11、COM接口： 1 个 

12、RJ45接口： 1 个

13、附件： USB键盘鼠标
10、保三年上门
	35
	台

	2
	★支架
	1、产品整体不重于10.3公斤，支架采用铝合金材料， 其余全部采用ABS医用材质，厚度≥3厘米，表面Agion抗菌涂层，整体采用磨光处理容易清洁；

2、显示器转轴：最大可以放置24寸显示器，重量范围为2.7-8.2公斤，支架可倾斜30度、 摆动360度、旋转360度P/L

3、高度调节：高度调节装置采用CF恒力技术，升降阻尼可调，适合市面上普遍的显示器，显示器单独升降调节幅度可达13厘米。

4、键盘与鼠标：具备单独的键盘托，鼠标托和托腕，采用环保塑胶材料，保证长时间使用舒适，可以连续无阻碍倾斜，倾斜角度为0-10度；键盘延伸后的长度是99厘米，键盘折叠起来后，整个支架厚度仅有31厘米。

5、标准附件：标配前把手，条码枪固定座，左右手鼠标托，腕托，鼠标收纳座；

6、理线槽：通过隐蔽的线槽理线使产品外观干净、整洁。
7、保修期: 5年
	35
	套

	3
	护理工作站电脑
	1、显示器：20寸，16：9   一体机电脑
2、CPU：英特尔® Intel 酷睿i3-2120 

3、主板：intel  H61

4、内存：2*2GB DDR3 1333 MHz

5、硬盘：1T SATA 7200转/分钟

6、声卡：集成声卡

7、网卡：集成Intel 82579LM千兆网卡

8、WIFI：802.11 b/g/n无线网卡

9、显示芯片：AMD HD7650A 1G独立显卡 

10、USB：6* USB 2.0

11、COM接口： 1 个 

12、RJ45接口： 1 个

13、附件： USB键盘鼠标
10、保三年上门
	20
	台

	4
	★壁挂
	1、LCD尺寸≤24寸, 承重范围3.6 – 14.9kg, 倾斜10°, 摆动50°, VESA MIS-D标准;

2、键盘和显示器可以互动摆动；以促进患者和医护人员的互动，同时方便访问患者数据；

3、滑出式键盘托盘可以向外伸出125mm；方便用户更加舒适的键盘输入；

4、键盘折叠起来，整个壁挂的厚度为114mm;

5、符合人体工程学的背向左或向右倾斜鼠标与键盘托盘托盘，确保手腕保持在一个中立的立场方便数据录入

6、具有专利的平衡系统提供平稳的调整，同时保持触摸屏的稳定性

7、229mm垂直高度调节，满足大多数人体工程学需求；

8、右侧或左侧的电缆管理系统隐藏和组织线，使清洁更方便；
9、显示器安装标准: VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (孔位模式= 100 x 100 mm and 75 x 75 mm) 

10、包装尺寸: 1000 x 406 x 273 mm

11、包装重量: 35.5 lbs (16.1 kg)

12、保修期: 5年
	20
	套

	5
	★推车
	1、LCD≤22″LCD承重范围2.3-6.4kg 整车承重能力≤16kg 倾斜25°摆动24°旋转90°VESA标准MIS-D 

2、63cm高度调节范围，显示器和工作台一起调节可达51cm，LCD单独升降调节13cm 满足90%以上成人的人体工程学需求

3、开放式架构设计，适合多种配置

4、包括液晶支点，工作台面，安全的笔记本贮藏间隔，四端口USB集线器；鼠标固定架，手腕护垫，向后倾斜调节键盘托架，左右鼠标托架，后把手，储物篮，理线贮藏间隔，四个脚轮（二个可锁），扫描枪架等

5、键盘可完全左右摆动调节，方便在与患者互动的同时，能更密切的接触

6、配备4个极其灵活的高级静音车轮 方便推/拉动；前方2个车轮带有锁定功能，以确保整车的稳定性；

8、真正的人体工程学设计，使产品适合最大范围的护士及其他护理人员使用；采用坐姿站姿两用设计，

9、通过UL/EN/IEC 规格测试，提高病人的安全

10、工作台内部CPU最大储存尺寸：45(宽)×37.5（深)×9.5(高)cm

11、保修：五年
	7
	台

	6
	电脑
	1、显示器：20寸，16：9   一体机电脑
2、CPU：英特尔® Intel 酷睿i3-2120 

3、主板：intel  H61

4、内存：2*2GB DDR3 1333 MHz

5、硬盘：1T SATA 7200转/分钟

6、声卡：集成声卡

7、网卡：集成Intel 82579LM千兆网卡

8、WIFI：802.11 b/g/n无线网卡

9、显示芯片：AMD HD7650A 1G独立显卡 

10、USB：6* USB 2.0

11、COM接口： 1 个 

12、RJ45接口： 1 个

13、附件： USB键盘鼠标
10、保三年上门
	7
	台

	7
	采集电脑
	1、CPU：I3-2130 (CORE I3 3.4G 3M缓存)

2、主板：MATX/H61 IVY/GN

3、内存：1X2GDDRIII1333

4、显卡：集成显卡

5、网卡：MARVELL 8070 PCIE千兆网卡/LP，外加一个
6、集成网卡，实现双网卡功能

7、SATA硬盘：500G/7200/SATA2

8、SATA光存储1 DVDRW/SATA

9、键盘：防水功能键盘/PS2/P

10、鼠标：光电鼠标/USB/1000DPI

11、操作系统：DOS

12、机箱报警开关：报警开关/LP/G

13、USB：前2后4
14、服务： TC主机保三年上门
	2
	台

	8
	打印机
	1、产品类型：彩色激光打印机

2、黑白打印速度：大约32ppm

3、彩色打印速度：32ppm

4、最高分辨率：1200x1200dpi

5、最大打印幅面：A4

6、处理器：800MHz

7、内存：1GB

8、网络打印：支持有线网络打印

9、双面打印：手动

10、首页打印时间：仅需11秒

11、打印语言：PCL6，PCL5c，postscript level3仿真，PDFv1.4

12、月打印负荷：最高75000

13、接口类型：高速USB2.0主机端口

14、产品尺寸：514x491x565mm

15、产品重量：42.2kg

16、电源功率：打印：605W，就绪：51W，睡眠：6.9W，17、自动关闭：1W，关闭：0.3W

18、环境参数：工作温度：15-27℃，工作湿度：20-60%相对湿度

19、保修期长：1年保修；
	4
	台


（ 5 ）、手术信息公告发布系统
①　软件系统功能
１、手术大屏公告系统
· 从麻醉系统实时获取手术进程信息，动态向患者家属展现手术状态
· 手术过程中医生可进行信息发布并召唤家属
２、手术进程公告及追踪系统
· 滚动显示和发布手术麻醉排班信息等，如手术间号、患者姓名、年龄、性别、手术名称、麻醉医生、手术医生、手术护士等信息。
· 手术过程中医生可进行信息修改，并可以实时进行更新发布
②　硬件参数
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	60”高清数字电视
	1) 屏幕比例：16:9
2) 屏幕分辨率：1920*1080
3) 高清格式：1080p
4) 背光性能：LED背光源
5) 输入端口：HDMI接口、AV接口、分量视频接口、USB接口、RF射频端子、网络
6) 重量：含底座:13.8kg，不含底座:23.5kg
7) 声音输出功率：10W*2
8) 内置无线网络
9）含挂墙安装支架
	7
	台

	2
	32”高清数字电视
	1) 屏幕比例：16:9
2) 屏幕分辨率：1920*1080
3) 高清格式：1080p
4) 背光性能：LED背光源
5) 输入端口：HDMI接口、AV接口、分量视频接口、USB接口、RF射频端子、网络
6）含挂墙安装支架
	1
	台

	3
	40”高清数字电视
	1) 屏幕比例：16:9
2) 屏幕分辨率：1920*1080
3) 高清格式：1080p
4) 背光性能：LED背光源
5) 输入端口：HDMI接口、AV接口、分量视频接口、USB接口、RF射频端子、网络
6）含挂墙安装支架
	1
	台

	4
	瘦客户机
	1）处理器：Intel Atom N280 1.66GHz 
2）内存:1GB
4）硬盘:4GB闪存
5）显卡:Intel GL40 显卡
	7
	台


（ 6 ）、手术医疗行为管理系统
①　软件系统功能
１、人脸识别门禁系统
· 医生人脸数据库管理与维护
· 医生人脸识别系统可与手术麻醉系统实现对接，自动获知相关手术信息
· 人脸识别系统自动控制手术门禁
２、手术衣、柜管理系统
· 手术衣自动发放系统支持医生刷卡验证功能
· 系统支持自动（可启用手动模式）选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣
· 系统支持刷卡自动分配衣柜，有屏幕和中文语音提示。
· 衣柜支持在一定时间（24小时）后自动还原
· 系统支持简单的手术衣刷卡回收
②　硬件参数
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	人脸识别终端
	1) 处理器：600MHz TI高速数字媒体处理器
2) 语音功能：语音合成，报中文姓名 
3) 摄像头：专用双摄象头 
4) 验证速度：＜2秒 
5) 显示屏：3.5英寸TFT彩
	2
	台

	2
	自动双移门
	1) 钢化玻璃门
2) 进口电机
3) 电磁锁
4) 闭门器
5) 电源
	2
	台

	3
	门禁控制终端（远程）
	支持远程开、关门
	2
	台

	4
	手术衣自动发放机
	定制
	2
	台

	5
	手术衣自动回收机
	定制
	4
	台

	6
	电子衣柜组
	定制（带中文语音和屏幕显示）
	40
	台


（ 7 ）、中心机房系统
	序号
	名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	全高清手术中央集中控制系统
	1)通信标准：ITU-T H.323
视频标准：H.263、H.263+、H.264、X.264
音频标准：  G.711、G.722、G.728、G.723.1 
双流、多流：H.239、H.239+
2)容量：单台最大支持不小于64路
3)速率适配： 全速率适配， 全数量适配，每个终端速率都可不同，速率适配终端数量不限
4)组网能力：N+1集群容错/分布式组网/多级级联组网/备份路由
5) 接口： 2×LAN接口（1000M） 2×USB接口 
1×VGA接口 1×COM口
6)登录与维护:WEB远程系统升级
7)延时:转发延时≤10ms MCU级联延时≤10ms 1 台 
	1
	台

	2
	麻醉系统服务器
	1）英特尔®至强®处理器E5-4600,15M高速缓存：6核心，2个英特尔QuickPath互连(QPI)链路；7.2 GT/秒
2）16GB内存（8G*2）DDR3
3）RAID控制器
4）1T*4 SAS 2.5英寸热插拔硬盘
5）双千兆网卡
6）高能效、热插拔的冗余电源，双750W电源
7）2U机架
	2
	台

	3
	多媒体服务器
	1）英特尔®至强®E5-2600处理器产品系列，两颗CPU，每颗8核心20M缓存
2）2条英特尔Quick Path互连(QPI)链路；8.0 GT/秒
3）英特尔C600芯片组
4）内存32 GB DDR3（1600 MHz）（16G*2）
5）1T*4 SAS 2.5英寸热插拔硬盘（10K）
6）自动量程电源
7）双千兆网卡
8）高能效、热插拔的冗余电源，双750W电源
9）2U机架式
	2
	台

	4
	高速存储服务器（24Ｔ）
	1)冗余双控制器机型
2)2U高，含2个控制器模块互为冗余，每控制器1Gb数据缓存
3)12*2T SATA 热插拔磁盘槽位
4)标配4个6Gbps SAS主机接口
5)4个分区许可，热插拔冗余电源及风扇
	1
	台

	5
	数据备份服务器
	1） 用作数据库全备份和差异备份的存储
2） 2T*10
1）英特尔®至强®处理器E5-4600,15M高速缓存：6核心，2个英特尔QuickPath互连(QPI)链路；7.2 GT/秒
2）16GB内存（8G*2）DDR3
3）RAID控制器
4）1T*4 SAS 2.5英寸热插拔硬盘
5）双千兆网卡
6）高能效、热插拔的冗余电源，双750W电源
7）2U机架
	1
	台

	6
	★双机热备软件
	1）数据同步写到两台麻醉系统服务器硬盘
2）热备安全可用性方案要达到在可接受的时间内恢复业务。
3）国产持续数据保护（CDP）系统，实时备份
4）备份数据可以回退到历史上的任意点（按时间或操作步数）的状态，且能保证数据库的事务完整性，保证数据库完整可用。 
5）纯中文安装以及使用界面，安装、设置简单，并可对多台备份服务器做集中管理。
6)软件具有完全自主知识产权。
	1
	套


6. 其它需求
6.1投标人须具有实施手术视频示教系统的丰富经验，须如实提供该系统在大型三甲医院应用的验收报告，以佐证系统的成熟稳定性。
6.2投标人须具备丰富的与医院信息系统集成能力，要求提供与不同HIS、PACS、LIS系统集成的技术方式说明等相关证明材料，以佐证系统的兼容性。
6.3 投标人应有本省同类项目成功建设案例，需提供合同复印件、用户报告或验收报告复印件、联系方式、相关说明等资质材料以佐证其本省项目定制化能力。

6.4投标人须具备丰富的手术室设备（监护仪和麻醉机等）采集经验与集成技术，须如实提供采集设备清单、技术方式说明以及应用证明材料（提供符合医院名单、联系人、联系电话、医院验收证明、合同复印件、采集设备品牌型号等），招标方将要求投标人到现场测试手术室设备数据采集。
6.5投标人系统必须为全数字模式，即医院任何网络相通的地方都可以通过手术管理软件进行手术观摩、教学和控制。

6.6 要求所有软件界面支持中文，招标要求的重要功能投标书中应有软件界面及说明以例证。
6.7投标人必须提供核心硬件（标★号的硬件）的原厂授权。

6.8投标人应有本省分公司（或总公司、子公司）以及技术队伍，提供营业执照复印件、员工缴纳社保等资质材料复印件。

6.9投标人在本项目中负责提供“软件”，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，所提供软件保证满足甲方功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用。
6.10投标人须提供不低于24个月的售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护）等。

服务响应时间为全年7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，2小时内到达现场，8小时解决故障。

说明：标注“★”号条款为重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则将导致该投标无效。
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