	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	主要技术参数

	1
	转鼓式格栅除污机
	
	2套
	格栅类型：转鼓格栅；

适用渠宽：1.3米；

设备直径：1.2米；

栅隙：2毫米，能有效去除直径≧2mm的废渣；

过水量：600立方每小时；

安装角度：36度；

出渣口高度：0.75米；

过栅流速：0.8-1.0米每秒；

电机功率：1.5KW；

电机防护等级：IP55；

电机绝缘等级：F级；

电源：380V/50HZ/3P；

工作制：24小时连续运行或间歇运行；

主要零部材质：（栅鼓总成、螺杆轴、输送压榨管、支架、冲洗装置、紧固件）耐腐蚀性不锈钢型号304，

转鼓格栅滑动轮：尼龙。

减速机为江苏国茂或同等知名品牌；

质保一年，提供终生维保。


项目标的技术性能要求
转鼓式格栅除污机技术说明
（一）、主要技术参数
	型号
	

	格栅类型
	转鼓格栅

	适用渠宽
	1300mm

	设备直径
	1200mm

	栅隙
	2mm

	过水量
	600m³/h

	安装角度
	36°

	出渣口高度
	750mm

	过栅流速
	0.8~1.0m/s

	电机功率
	1.5kw

	电机防护等级
	IP55

	电机绝缘等级
	F级

	电源
	380V/50Hz/3P

	工作制
	24小时/天连续运行或间歇运行


