
单一来源采购文件

  招标编号：岳池县政采招〔2013〕135号
采购项目：岳池县兴隆镇等8个乡镇人民政府污水处理站三维生物转盘采购项目
岳池县公共资源交易中心
2013年9月

第一章 单一来源邀请
岳池县公共资源交易中心受岳池县兴隆镇人民政府、岳池县朝阳乡人民政府、岳池县白庙镇人民政府、岳池县顾县镇人民政府、岳池县石垭镇人民政府、岳池县天平镇人民政府、岳池县鱼峰乡人民政府、岳池县新场镇人民政府的委托，拟对岳池县兴隆镇等8个乡镇人民政府污水处理站三维生物转盘采购项目单一来源采购。
一、招标编号：岳池县政采招〔2013〕135号
二、招标项目：岳池县兴隆镇等8个乡镇人民政府污水处理站三维生物转盘采购项目
三、拟定供应商：重庆川仪自动化股份有限公司环保工程分公司
四、单一来源采购文件发售时间、地点：2013年9月23日至2013年9月26日17：00点（节假日除外）在岳池县公共资源交易中心政府采购股购买。（供应商购买单一来源采购文件时应出示单位介绍函）
五、投标截至时间和开标时间：2013年9月29日15：30点。

六、开标地点：岳池县公共资源交易中心二楼开标室（二）。

七、单一来源采购文件售价：每份人民币200元，售后不退。
八、采购预算：

包1、岳池县兴隆镇人民政府149万元

包2、岳池县朝阳乡人民政府71万元

包3、岳池县白庙镇人民政府120.2万元

包4、岳池县顾县镇人民政府290万元

包5、岳池县石垭镇人民政府290万元

包6、岳池县天平镇人民政府86万元

包7、岳池县鱼峰乡人民政府70万元

包8、岳池县新场镇人民政府70万元
九、联系方式：

采购人：岳池县兴隆镇等8个乡镇人民政府   
联系人：孔清                         
联系方式：13608271100                
采购代理机构：岳池县公共资源交易中心
联系人：尹刚
联系方式：0826－5680297
第二章 供应商须知
一、报价供应商的资格要求：

1、投标人应是在中国境内注册，具有独立法人资格的的合法企业； 
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

二、供应商参加本项目投标必须提供以下资格证明文件：

1、经过年检的营业执照副本（复印件）。

2、税务登记证副本（复印件）。

3、组织机构代码证副本（复印件）。

4、法定代表人授权书原件。

5、法定代表人及授权代表的身份证（复印件）。
以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

三、服务要求：

供应商提供的货物必须是合格产品，符合国家有关标准,满足单一来源采购文件规定的规格和要求并负责安装调试及提供售后服务。
四、交货地点及交货时间：岳池县8个乡镇人民政府指定地点，签订合同后30日内交货并安装完毕。

五、验收方式：由采购人组织人员按照相关技术要求进行验收。
六、付款方式：完成安装经验收合格后，一次性支付总价款95%，余款作质保金一年后支付。
七、单一来源采购投标文件印制及密封：

投标文件编制，投标文件正本一份，副本四份，统一用A4幅面纸印制并装订成册。投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称并加盖投标人印章。

九、投标保证金：包1：10000元、包2：5000元、包3、10000元、包4：25000元、包5：25000元、包6：8000元、包7：5000元、包8：5000元（分别用信封密封在投标现场递交，），预成交供应商投标保证金转为履约保证金。
十、报价文件递交：投标供应商应在单一来源采购文件规定的截至时间前，将投标文件送达开标地点。
第三章 采购项目技术参数要求
一、货物需求情况及技术参数要求： 
	包1：兴隆镇（规模：450m3/d)  2套

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	格栅/调节池

	1
	启闭闸
	400*400
	2
	个

	2
	机械格栅
	栅条间距6mm 深度4.5m，宽度0.8m
	1
	个

	3
	无阻塞离心螺旋潜水泵
	Q=20m3/h,H=10m
	3
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	生物转盘

	1
	生物转盘
	Ⅲ型,功率2.2KW
	2
	台

	2
	流量分配槽
	 Ⅲ型
	1
	台

	二沉池

	1
	管道混合器
	DN150
	1
	个

	紫外线消毒

	1
	紫外线杀菌器
	功率：720W(120W×6支)
	1
	台

	2
	加药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	个

	3
	隔膜计量泵
	JBB20/1.0,Q=20L/h,P=1.0Mpa
	1
	个

	4
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	溢流井及巴氏计量槽

	1
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	低压系统

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套

	3
	现场控制箱
	　
	1
	套

	4
	现场控制箱
	　
	1
	套

	5
	现场控制箱
	　
	1
	套

	6
	现场控制箱
	　
	1
	套


	包2：朝阳乡（规模：100m3/d）  1套

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	集水井粗格栅及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	间隙6mm，渠款0.8m，渠深4.5m，n=0.75kw
	1
	台

	2
	离心螺旋泵
	10m³/h,扬程10m，N=0.75kw
	2
	台

	3
	手动方闸门
	w*h=0.4*0.4
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	II型，功率1.5KW
	1
	台

	2
	流量分配槽
	II型,高度1.9m
	1
	台

	斜管沉淀池

	1
	吸泥泵
	Q=10m³/h,H=10,N=1.1kw
	1
	台

	2
	止回阀
	DN65
	1
	套

	3
	闸阀
	DN65
	2
	套

	4
	管道混合器
	DN100
	1
	个

	明渠流量槽及消毒池

	1
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	2
	紫外线杀菌器
	功率：160W(40W×4支)，带底座
	1
	台

	3
	轴流风机
	YSF-5622 ,Q=1224m/h, N=0.12Kw
	1
	台

	4
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	5
	电磁计量泵
	P056-398TI,Q=3.8L/h,P=0.76Mpa
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	集水井、粗格栅井及进水泵站 

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制按钮
	　
	1
	个

	5
	粗格栅现场控制箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制箱
	　
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套

	包3：白庙镇（规模：300m3/d）  2套

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	集水井、粗格栅及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙6mm；渠宽0.8m；渠深4.5m；N=0.75KW
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量20m3/h,扬程7m；N=1.1kw
	2
	台

	3
	手动方闸门
	W*H=0.4*0.4m
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	II型，功率1.5Kw；改性PP盘片；方形钢轴承，无焊接结构
	2
	台

	2
	流量分配槽
	II型
	1
	台

	斜管沉淀池

	1
	吸泥泵
	Q=10m3/h；H=10；N=1.1KW
	1
	台

	2
	止回阀
	DN65
	1
	套

	3
	闸阀
	DN65
	2
	套

	4
	管道混合器
	DN150
	1
	个

	明渠流量槽及消毒池

	1
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	2
	紫外线杀菌器
	功率：480W(120W×4支)
	1
	台

	3
	轴流风机
	YSF-5622 ,Q=1224m/h, N=0.12Kw
	1
	台

	4
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	5
	电磁计量泵
	P086-368TI,Q=7.6L/h,P=0.15Mpa
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	集水井、粗格栅井及进水泵站 

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制按钮
	　
	1
	个

	3
	粗格栅现场控制箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制箱
	　
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套


	包4：顾县镇（规模:1000m3/d）  4套

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	集水井、粗格栅井及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙20mm,渠宽0.8m,渠深4.5mN=0.75KW
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量60m3/h,扬程10m,N=4.0kw
	2
	台

	3
	手动方闸门
	WxH=0.4x0.4m
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	细格栅及调节池

	1
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	浆液搅拌机
	1.2KW
	1
	台

	2
	吸泥泵
	Q20m/h,H=10，N=2.2KW
	2
	台

	3
	止回阀
	DN65
	2
	套

	4
	闸阀
	DN65
	4
	套

	三维结构生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	III型，功率2.2KW
	4
	台

	2
	流量分配槽
	Ⅲ型,工作最大流量25m³/h
	2
	台

	明渠流量槽及消毒池

	1
	紫外线杀菌器
	功率：1600W(320W×5支)
	1
	台

	2
	轴流风机
	YSF-5622,Q1224m/h，0.12KW
	2
	台

	3
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	4
	隔膜计量泵
	JBB30/1.0,Q=30L/h,P=1.0Mpa，电机：0.06KW
	1
	台

	5
	巴歇尔流量计
	量程：0.65~50m3/h 
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	集水井、粗格栅井及进水泵站

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制按钮
	　
	1
	个

	3
	粗格栅电控箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制按钮
	　
	1
	个

	细格栅及调节池

	1
	搅拌器现场控制箱
	　
	1
	个

	2
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套

	包5：石垭镇（规模1000m3/d） 4套

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	粗格栅井及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙20mm,渠宽0.8mm,渠深 4.5m N=0.75KW
	1
	台

	2
	无阻塞离心螺旋潜水泵
	流量 60m2/h,扬程10m,N=4.0KW
	2
	台

	3
	手动方闸门
	WXH=0.4X0.4
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	细格栅调节池

	1
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	III型，功率2.2KW
	4
	台

	2
	流量分配槽
	Ⅲ型,工作最大流量25m³/h
	2
	台

	斜管沉淀池

	1
	浆液搅拌机
	1.2KW
	1
	台

	2
	吸泥泵
	Q20m/h,H=10，N=2.2KW
	2
	台

	3
	止回阀
	DN65
	2
	套

	4
	闸阀
	DN65
	4
	套

	明渠流量槽及消毒池

	1
	紫外线杀菌器
	功率：1600W(320W×5支)
	1
	台

	2
	轴流风机
	YSF-5622,Q1224m/h，0.12KW
	2
	台

	3
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	4
	隔膜计量泵
	JBB30/1.0,Q=30L/h,P=1.0Mpa，电机：0.06KW
	1
	台

	5
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	集水井、粗格栅井及进水泵站

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制箱
	　
	1
	个

	3
	粗格栅现场控制箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制箱
	　
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	搅拌器现场控制箱
	　
	1
	个

	2
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套


	包6：天平镇（规模：200m3/d） 1套

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	沉淀池

	1
	吸泥泵
	Q=10m/h,H=10,N=1.1kw
	1
	台

	2
	止回阀
	DN65
	1
	套

	3
	闸阀
	DN65
	2
	套

	4
	管道混合器
	DN100
	1
	个

	集水井、粗格栅井及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙6mm,渠宽0.8m,渠深4.5m N=0.75KW
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量10m/h,扬程10m,N=0.75kw
	2
	台

	3
	手动方闸门
	WxH=0.4x0.4m
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	功率2.2KW
	1
	台

	2
	流量分配槽
	Ⅲ型
	1
	台

	明渠流量槽及消毒池

	1
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	2
	紫外线杀菌器
	功率：360W(120W×3支) 
	1
	台

	3
	轴流风机
	YSF-5622 ,Q=1224m/h, N=0.12Kw
	2
	台

	4
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	5
	电磁计量泵
	P066-368TI,Q=7.6L/h,P=0.35Mpa，电机：22W
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	集水井、粗格栅井及进水泵站

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制按钮
	　
	1
	个

	3
	粗格栅电控箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制按钮
	　
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套

	包7：鱼峰乡(规模:100m3/d) 1套

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	集水井、粗格栅井及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙6mm,渠宽0.8m,渠深4.5mN=0.75KW
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量10m/h,扬程10m,N=0.75kw
	2
	台

	3
	手动方闸门
	WxH=0.4x0.4m
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	II型，功率1.5KW
	1
	台

	2
	流量分配槽
	II型,高度1.7m
	1
	台

	斜管沉淀池

	1
	吸泥泵
	Q=10m/h,H=10,N=1.1kw
	1
	台

	2
	止回阀
	DN65
	1
	套

	3
	闸阀
	DN65
	2
	套

	4
	管道混合器
	DN100
	1
	个

	明渠流量槽及消毒池

	1
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	2
	紫外线杀菌器
	功率：160W(40W×4支),不带底座
	1
	台

	3
	轴流风机
	YSF-5622 ,Q=1224m/h, N=0.12Kw
	1
	台

	4
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	5
	电磁计量泵
	P056-398TI,Q=3.8L/h,P=0.76Mpa
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	电气、照明及仪表

	集水井、粗格栅井及进水泵站 

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制按钮
	　
	1
	个

	3
	粗格栅现场控制箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制箱
	　
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套

	包8：新场镇（规模：100m3/d）1套

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	粗格栅井及进水泵站

	1
	机械粗格栅
	格栅间隙6mm，渠宽0.8m，渠深4.5m，N=0.75KW
	1
	台

	2
	无堵塞离心螺旋潜水泵
	流量10m3/h，扬程10m，功率0.75kw，
	2
	台

	3
	手动方闸板
	W×H=0.4m×0.4m
	1
	台

	4
	垃圾斗箱
	304不锈钢
	1
	个

	生物转盘

	1
	三维结构生物转盘
	P=1.5kw
	1
	台

	2
	流量分配槽
	II型,高度1.7m
	1
	台

	斜管沉淀池

	1
	吸泥泵
	Q=10m3/h，H=10m,P=1.1kw
	1
	台

	2
	止回阀
	DN65
	1
	套

	3
	闸阀
	DN65
	2
	套

	4
	管道混合器
	DN100
	1
	个

	明渠流量槽及消毒池

	1
	巴歇尔流量计
	0.65~50m3/h
	1
	台

	2
	紫外线杀菌器
	功率：160W(40W×4支)，带底座
	1
	台

	3
	轴流风机
	YSF-5622 ,Q=1224m/h, N=0.12Kw
	1
	台

	4
	配药罐
	500L，￠770*1120mm
	1
	套

	5
	电磁计量泵
	P056-398TI,Q=3.8L/h,P=0.76Mpa
	1
	台

	6
	二氧化碳灭火器
	3KG
	2
	台

	集水井、粗格栅井及进水泵站 

	1
	低液位保护开关
	　
	1
	个

	2
	潜水泵现场控制按钮
	　
	1
	个

	3
	粗格栅现场控制箱
	　
	1
	个

	三维结构生物转盘

	1
	生物转盘现场控制箱
	　
	1
	个

	斜管沉淀池

	1
	污泥泵现场控制箱
	　
	1
	个

	明渠计量槽及消毒池

	1
	加药控制箱
	　
	1
	个

	2
	现场控制箱
	　
	1
	套


第四章 供应商报价文件格式要求

1、报  价　函

岳池县公共资源交易中心：

根据贵中心岳池县政采招〔2013〕135号单一来源采购文件须知，我单位作如下保证：

1、我方接受采购公告中的全部规定。

2、我方已详细审查采购公告等文件，包括全部附件。

3、按经济合同法履行自己的全部责任。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与单一来源采购文件有关的一切数据和资料。

5、报价文件在单一来源采购的全过程中保持有效，并对我单位今后履行合同具有法律上的约束。

6、如我单位被确定为成交供应商后出现拒签合同或拒不供货以及延期供货等违约情况，则愿意接受岳池县公共资源交易中心的处罚。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加单一来源供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             (姓名)为我公司代理人，参加岳池县公共资源交易中心岳池县政采招〔2013〕135号采购项目。代理人在参与单一来源采购中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

报价单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

3、投标产品技术参数表

编号：岳池县政采招〔2013〕135号（包号）                                          
	货物名 称
	品牌
	规格（型号）
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.供应商必须把投标产品的技术参数列入此表。
2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消报价资格或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
报价日期:

4、第      次报价表

编号：岳池县政采招〔2013〕135号（包号）            金额单位：人民币元

	货物名称
	投标产品

品牌
	规格（型号）
	数量
	单价
	总计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：                                  小写：

	交货期
	（必须填写）


法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：                  
投标人（公章）：                                          
联系电话：                                               
年  月  日

注：1、投标供应商应将每包的投标报价单独填写。

2、此表第一次报价装入投标文件中，以后报价不需装入投标文件中，请自备各包1-2份签字、盖章后备用。
附件：


介绍函
岳池县公共资源交易中心：
兹介绍我公司                 等         位同志前往你处购买岳池县政采招〔2013〕 －     号采购文件，
请予以接洽。
联系人：                  
联系电话：                (手机)                  （座机）
传真：                     

公司名称（盖章）                             

2013   年     月     日
















