第五章  采购项目技术和商务要求
一、招标内容： 

   测速仪采购
二、采购单位：罗江县公安局交通警察大队

   三、采购清单及要求：
	序号
	项目名称
	详细技术参数要求
	单位
	数量

	1
	平板矩阵窄波雷达
	1）、测量夹角水平小于6度，垂直小于28度，车辆定位准确，不同车速车辆（5公里/小时-250公里/小时），定位抓拍前后位置相差小于±1.5米，两张照片有效。
2)、可以自动测量车辆反射信号，判断车辆类型，可以根据车辆类型自动采用不同限速标准限速。
3）、可以有效防电子狗检测，提高执法效力。
4）、违法图片自动筛选功能，有效捕获率高达95%以上。
5）、测速仪具有静态、动态巡逻、同向、反向、全向测速抓拍功能
6）雷达构造：平板窄波束雷达
7）工作频率：24.150GHZ±45MHz
8）雷达体积: ≤105MM*80MM*35MM
9）测速误差：≤-1Km/h
10）工作温度：-40℃～＋70℃
11）工作电压：DC12V
	台
	1 

	2
	高清晰窄波平板雷达测速取证系统
	1、全天候式抓拍：设备具有静态、动态巡逻测速功能，动态、静态测速镜头无切换，工作时间能够满足全天候24小时工作，能在白天、夜晚、阴、雨、雾天气等各种条件下工作。能够自动锁定超速车辆，照片清晰可辨，确保证据的准确和唯一性。
2、车速测定：系统采用雷达作为采集单元，能够对通过的车辆速度进行测定，并能对超速车辆和低速车辆发出报警信号，测速误差在-1%范围之内。大小型车辆分开限速。
3、照片清晰度高，记录信息丰富，处罚依据有效：分辨率可达200万像素，可监测4条车道，可以在连续两张照片上同时反映违法四要素（车辆位置及清晰的车型颜色、车牌号码、速度值、限速值），并附有时间日期（年、月、日、时、分、秒、毫秒）及违法地点名称信息、违法代码等，违法数据采用数字水印技术自动记录在图片中，无法修改；
4、获取照片方式多样：可以采用笔记本电脑现场下载或通过WLAN的方式快速获取照片；也可以通过光缆、PSTN或ADSL、CDMA等通信线路将照片自动传输到监控中心；
5、系统具有号牌识别功能：系统可在环境无雾和牌照清晰条件下识别出车辆号牌，并具有黑名单比对稽查功能。
6、存储照片多：使用抗震电子固态硬盘60G以上，可以存储10万条以上照片；
7、系统稳定：系统采用低功耗CPU、嵌入式结构设计，内置看门狗电路，机箱内设计有温控装置，应对死机现象。 主控设备断电来电后自动开机，自动加载工作参数。
8、独特的自适应功能：采用光线自适应技术，充分适应于各种道路、气候状况和不同光照的环境。无论在白天、黄昏、夜晚，在雨、雪、雾等恶劣天气条件下均可正确进行车辆监控、确保图片质量，单张图片数据量控制在200K内。
9、手动抓拍功能，可对压黄线、违法调头、逆行、违法停车等违法行为进行手动抓拍，并可实时同步进行视频录像功能，录像格式AVI。
10、嵌入式设计，防病毒，系统异常自我保护和修复
	台
	 1

	3
	高清数字摄像机
	1）、分辨率达200万像素，1600x 1200。
2）、自动调整相机曝光参数，保证图片质量。
3）、自动检测光线变化，智能控制防眩光闪光灯补光。
4）、具有同步视频录像功能
5）、图像数据格式：8Bit ，Bayer Color；传输方式：100BASE-TX；用户接口：RJ-45；最低照度：0.1Lux；信躁比：48dB ；抓拍帧频：1600 x 1200；25帧/秒；电子快门：1S –1/15000S；摄像机帧存储器：15帧；测速精度：1μs；增益：0dB – 48dB；白平衡：手动/自动；功耗：4.8W 12DC供电；工作温度：-20°C -60°C
	台
	 1

	4
	百万像素镜头
	CCD高清镜头；焦距：25mm
	个
	1 

	5
	嵌入式抓拍控制主机
	采用嵌入式低功耗技术，12v直流供电。CPU 描述：ATOM 1.6G低功耗技术；内存大小：1G DDR2；电子固态硬盘大小：32G；使用嵌入式XPE操作系统；7寸高亮度工业显示屏，分辨率：1024x768；标准接口：2个USB2.0接口；整体主机尺寸为280MM*210MM*200MM。
	套
	 1

	6
	闪光灯组件
	闪光指数：GN4~GN36；闪光能量：21Ws~160Ws；电源：220V 50~60HZ；功率：最大160VA，待机状态1VA；闪光灯闪光持续时间:≤1/2000S（防眩光）；闪光灯闪光间隔时间:≤0.3S；闪光灯管使用寿命: ≥100万次；寿命：正常的使用情况下，闪光次数≥20万次；环境：-20℃~80℃，补光距离大于30米，与系统抓拍速率有机配合。
	套
	 1

	7
	供电单元
	采用优质锂离子电池组制作而成的设备专用电源，体积非常小巧轻便，与传统电源相比，重量和体积都是传统电源的四分之一大小，寿命却是传统电源的十倍以上。方便携带，充电快。电压12V；电池容量32.5AH；供电时长为10小时以上；尺寸：190(cm)X130(cm)X85(cm)
	组
	1

	8
	吸盘支架单元
	根据一体化测速仪在实际执法过程中，为交警量身订做的吸盘、支架，适合整体性协调及美观。超大吸盘真空吸附于挡风玻璃上，变化多端，调节功能强大，夹持范围宽，款式新颖、设计独到，设计更人性化，功能更强大。加大吸盘和支撑杆，加强型机械手连接杆，负荷量超大，比以外的PDA支架更结实耐用。
	个
	1

	9
	便携箱单元
	便携设计，净重（Kg）：2；高度（cm）：30；宽度（cm）：43；深度（cm）：27；机箱：结实、牢固、美观、耐腐蚀。
	只
	 1


备注：
1.完工、交货期:签订合同后一个月内供货 。
2.履约验收要求：质量要求及技术标准符合行业标准。

3.付款方式：验收合格后15个工作日内付全款的95%，预留全款5%作为质量保证金，验收合格一年后无质量问题付余下款项。

1.完工、交货期:签订合同后一个月内供货 。

2.履约验收要求：质量要求及技术标准符合行业标准。

3.付款方式：验收合格后15个工作日内付全款的95%，预留全款5%作为质量保证金，验收合格一年后无质量问题付余下款项。

