湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场
改造工程标前答疑会纪要
会议时间：2017年1月3日9:00时
会议地点：常州市武进区公共资源交易中心308会议室
会议内容：
一、书面问题回复：
问题1：关于有投标单位提出招标文件发售时间及参数条件的有关问题。
答： 本项目招标文件的发售期为：2016年 12 月 26 日至2016年 12 月 30 日，符合法定要求。参数条件以招标文件为准，不作调整。
问题2：关于有投标单位提出评标办法中检测报告指数指标的有关问题。
答：招标文件“第五章  采购合同（格式）”的“六、质量”和“七、乙方提供的货物”中已说明，采购方在施工过程中将严格验收。
另：关于有投标单位提出的与本项目招标文件无关的其他问题。
答：标前答疑会是由投标单位对招标文件技术参数、评分办法等内容不明之处提出疑问，投标单位首先应看清并理解招标文件要求，提出与本项目相关的内容，不能借机发表无事实依据的言论。
二、其余说明或补充内容：
1、投标截止期变更为：2017年1月18日9:00时止，并在投标截止期同一时间开标。
2、投标（开标）地点变更为：常州市武进区公共资源交易中心四楼407室。
3、样品必须在2017年1月17日17:00时前送至武进区公共资源交易中心二楼样品陈列室，并至511室做好样品送达登记工作，联系人：姚红霞，电话：0519-88068609，逾期将不予接收。
4、调整后的单价最高限价及工程量清单见附表。
三、其他说明：
[bookmark: _GoBack]本标前会议纪要未提及内容，一切以招标文件原内容为准。
四、标前会议纪要接收确认要求：
本纪要将发送至投标人报名时所提供邮箱，投标人在接收到本纪要后，打印书面稿写明“已收到”并签署接收人姓名加盖投标人公章回传至原发送邮箱。
                       常州市武进区湖塘桥初级中学、江苏省前黄高级中学
常州市武进区政府采购中心
2016年1月3日
附表1                         单价最高限价
项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(一标段)- 湖塘桥初级中学400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	　
	1888790.45 

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	270.8
	51.60 
	13973.28  

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	600
	34.50 
	20700.00 

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	11.756
	10338.80 
	121542.93 

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	5600
	11.20 
	62720.00 

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	5600
	3.40 
	19040.00 

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm;】 
	m2
	600
	338.30 
	202980.00 

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	5600
	28.60 
	160160.00 

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍;】
	m2
	5600
	216.00 
	1209600.00 

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线;】
	m
	4600
	6.80 
	31280.00 

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米;】
	m2
	270.8
	172.80 
	46794.24 

	
	足球场
	　
	　
	
	4268522.78

	11
	足球场南侧沙坑填埋处理
	座
	2
	1183.00
	2366.00

	12
	挖一般土方【运动场场地开挖;余土外运，运距5km内;】
	m3
	2350.068
	25.00
	58751.70

	13
	平整场地【路床碾压检验;】
	㎡
	7833.56
	2.00
	15667.12

	14
	碎石【足球场碎石垫层，厚度150mm;】
	m2
	7833.56
	29.50
	231090.02

	15
	水泥混凝土【厚度：120mm；部位：足球场；标号：C25商品砼；含切缝及养生;】
	m2
	7833.56
	64.00
	501347.84

	16
	足球场人造草坪【采用直曲混编双色草坪，草高≥50mm，针距≥3/8inch，密度≥12000针/平方米；三层底布；双色铺装，白色标线;】
	m2
	7833.56
	259.60
	2033592.18

	17
	人造草坪内填充精细石英砂【人造草坪内填充精细石英砂，28kg/m2;】
	m2
	7833.56
	13.00
	101836.28

	18
	人造草坪内填充环保颗粒【人造草坪内填充TPE环保颗粒，5kg/m2;】
	m2
	7833.56
	83.00
	650185.48

	19
	人造草坪减震垫【XPE高密度减震垫，厚度10mm;】
	m2
	7833.56
	86.00
	673686.16

	
	合    计
	　
	　
	　
	6157313.23 


注：1、投标单位以上所有项目的投标综合单价均不得高于以上单价最高限价，否则将作无效标处理。
2、投标单位在投标时，塑胶跑道面层的投标单价不得低于控制价的 70%，如低于控制价 70%，投标单位须提供近三年来三项以上的供货合同和工程结算及资证材料原件予以证明，否则按无效投标文件处理。



项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(二标段)-前黄高中400米塑胶跑道改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	
	2496725.89

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	534
	51.60
	27554.40

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	1000
	34.50
	34500.00

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	20.709
	10338.80
	214106.21

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	6779.9
	11.20
	75934.88

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	6779.9
	3.40
	23051.66

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm;】
	m2
	1000
	338.30
	338300.00

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	6779.9
	28.60
	193905.14

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍;】
	m2
	6779.9
	216.00
	1464458.40

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线;】
	m
	4800
	6.80
	32640.00

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米;】
	m2
	534
	172.80
	92275.20

	
	合    计
	　
	　
	
	2496725.89


注：1、投标单位以上所有项目的投标综合单价均不得高于以上单价最高限价，否则将作无效标处理。
2、投标单位在投标时，塑胶跑道面层的投标单价不得低于控制价的 70%，如低于控制价 70%，投标单位须提供近三年来三项以上的供货合同和工程结算及资证材料原件予以证明，否则按无效投标文件处理。



附表2                         工程量清单
项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(一标段)- 湖塘桥初级中学400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	
	

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	270.8
	
	

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	600
	
	

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	11.756
	
	

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	5600
	
	

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	5600
	
	

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm;】 
	m2
	600
	
	

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	5600
	
	

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍;】
	m2
	5600
	
	

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线;】
	m
	4600
	
	

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米;】
	m2
	270.8
	
	

	
	足球场
	　
	　
	
	

	11
	足球场南侧沙坑填埋处理
	座
	2
	
	

	12
	挖一般土方【运动场场地开挖;余土外运，运距5km内;】
	m3
	2350.068
	
	

	13
	平整场地【路床碾压检验;】
	㎡
	7833.56
	
	

	14
	碎石【足球场碎石垫层，厚度150mm;】
	m2
	7833.56
	
	

	15
	水泥混凝土【厚度：120mm；部位：足球场；标号：C25商品砼；含切缝及养生;】
	m2
	7833.56
	
	

	16
	足球场人造草坪【采用直曲混编双色草坪，草高≥50mm，针距≥3/8inch，密度≥12000针/平方米；三层底布；双色铺装，白色标线;】
	m2
	7833.56
	
	

	17
	人造草坪内填充精细石英砂【人造草坪内填充精细石英砂，28kg/m2;】
	m2
	7833.56
	
	

	18
	人造草坪内填充环保颗粒【人造草坪内填充TPE环保颗粒，5kg/m2;】
	m2
	7833.56
	
	

	19
	人造草坪减震垫【XPE高密度减震垫，厚度10mm;】
	m2
	7833.56
	
	

	
	合    计
	　
	　
	
	


注：1、投标单位以上所有项目的投标综合单价均不得高于以上单价最高限价，否则将作无效标处理。
2、投标单位在投标时，塑胶跑道面层的投标单价不得低于控制价的 70%，如低于控制价 70%，投标单位须提供近三年来三项以上的供货合同和工程结算及资证材料原件予以证明，否则按无效投标文件处理。



项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(二标段)-前黄高中400米塑胶跑道改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	
	

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	534
	
	

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	1000
	
	

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	20.709
	
	

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	6779.9
	
	

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	6779.9
	
	

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm;】
	m2
	1000
	
	

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	6779.9
	
	

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍;】
	m2
	6779.9
	
	

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线;】
	m
	4800
	
	

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米;】
	m2
	534
	
	

	
	合    计
	　
	　
	
	


注：1、投标单位以上所有项目的投标综合单价均不得高于以上单价最高限价，否则将作无效标处理。
2、投标单位在投标时，塑胶跑道面层的投标单价不得低于控制价的 70%，如低于控制价 70%，投标单位须提供近三年来三项以上的供货合同和工程结算及资证材料原件予以证明，否则按无效投标文件处理。
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