附件 

四川玖久公信政采竞（2013）19号项目采购要求

一、垃圾中转站设备
	序号
	产品名称
	产品型号
	数量

	1
	垃圾压缩站

设备
	LYS固定厢水平压缩式
	1套


二、垃圾中转站设备主要指标及性能参数
	垃圾站成套设备主要指标

	日处理能力(按每天7小时作业计算)
	80吨
	人工上料

	处理形式 
	预压式

	压缩方式
	水平压缩

	转运方式  
	密闭自卸式垃圾转运车

	适用垃圾类别  
	生活垃圾、固体废弃物

	适用垃圾收集方式  
	适合人力车、小型机动车收集

	适用范围  
	处理城乡居民生活垃圾

	水平式垃圾压缩机

	压缩机外形尺寸(长×宽×高)：    
	9000mm（±100）×2050 mm×1400 mm（±100）

	垃圾处理能力                       
	80 t/d

	额定压缩力                           
	100 t

	压缩仓容积      ★                    
	8-15m³（可调）

	垃圾块尺寸（长×宽×高）   ★        
	3500 mm×1800 mm×1400 mm

	垃圾块重量                          
	8-12（一箱装一块，共重）

	液压系统额定工作压力      ★        
	21 MPa

	功率                                
	18.5 kW

	电源                                 
	380 V（三相交流）

	整机重量                             
	12 t

	污水排放系统★

	功率：                              
	1.1 kW

	扬程：                               
	7 m

	排污能力：                        
	18 m³/h

	喷雾冲洗除臭系统★

	功率：1.3KW
	压力：7MPa

	配套转运车L*B*H
	2.2*1.7*5.5

	设备站地
	10000*4000


三、技术要求： 
㈠ 根据采购项目提出的特殊条件




⒈ 投标技术文件内容要求






⑴ 垃圾转运工艺流程及主要设备参数确定的具体计算过程；
⑵ 垃圾转运站所配置的主要设备的功能介绍并附图和实物照片说明；

⑶ 提供控制系统无线遥控操作的实物照片；




⑷ 垃圾转运站根据现场地理位置的设备布置图；





⑸ 环境保护方案、措施；





⑹ 中转站设备安装、调试、试运行及售后服务方案。



⒉ 对工艺及设备方案的要求






⑴ 工艺及设备配置应满足业主选址地理位置要求；



 ⑵ 应提供工艺及设备配置的主要技术图纸；





⑶ 工艺及设备技术应有实践验证其性能的优良性；




⑷ 环保措施应完善、可行；






⑸ 工艺设备布置应合理、先进；





⑹ 垃圾压缩转运设备应优良可靠，设备出厂日期应在2013年当年内；





⑺ 转运站工艺及设备方案应考虑与未来经济、技术发展，情况变化的适应性。





㈡ 售后要求：






⒈ 供应商派专业技术人员对设备进行安装、调式、指导招标方管理人员学会操作使用及日常的管护。

⒉ 投入使用后供应商每年定期免费对设备进行一次安全检查。

⒊ 设备投入使用后，壹年以上作为质保期，在此期间招标方不予支付所更换的设备部件（易损件除外）价款和人工费用。


 ⒋ 招标方在使用过程中出现故障，供应商要派专业人员到实地帮助维修。

⒌ 供货时间：2013年12月15日前供货。


⒍ 付款方式：按施工进度分期付款。


⒎ 垃圾车必须与垃圾压缩站配套。

