投标邀请
四川同方建设咨询有限公司（采购代理机构）受雅安市文体广电新闻出版局（采购人）委托，拟对雅安市体育中心雅安市体育场灾后重建项目（雅安市体育综合训练馆工程）健身器材公开招标采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：SCTFD-釆-20170101。

二、招标项目：雅安市体育中心雅安市体育场灾后重建项目（雅安市体育综合训练馆工程）健身器材公开招标采购项目。

三、资金来源：财政性资金。

四、招标项目简介：
雅安市体育中心雅安市体育场灾后重建项目（雅安市体育综合训练馆工程）健身器材公开招标采购项目，项目业主单位为雅安市文体广电新闻出版局，现拟对本项目所必须的健身器材进行采购。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

（详见招标文件第四章）。
六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2017年2月16日至2017年2月 24日08:30- 18:00（北京时间，法定节假日除外）在四川同方建设咨询有限公司（雅安市雨城区雅州大道99号7栋2单元1楼2号）获取。招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让，投标人请自带U盘）。
获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、投标截止时间：2017年3月8日09:30（北京时间）。
开标时间：2017年3月8日09:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：雅安市雨城区雅州大道456号（雅安政务中心B区2楼）。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：雅安市文体广电新闻出版局

地    址：雅安市雨城区沙湾金凤路

联 系 人：孙女士

联系电话：0835—2230257
采购代理机构：四川同方建设咨询有限公司

地    址：雅安市雨城区雅州大道99号7栋2单元1楼2号

邮    编：625000

联 系 人：姜先生 

联系电话：13568777364
传    真：0835—2623629
电子邮件：317747118@qq.com

投标人须知附表
	序号 
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购预算


	采购预算：290万元；

超过采购预算的投标为无效投标。

	
	最高限价


	最高限价：290万元；

超过最高限价的报价为无效投标。

	2
	低于成本价不正当

竞争预防措施


	在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	3
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分
	一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

二、失信企业报价加成或者扣分

1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。/对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除1分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。

2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	4
	评标情况公告
	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	5
	投标保证金
	金额：5万元
交款方式：

1、银行转账、电汇、网上银行转帐方式。

2、保证金只能从领取了招标文件的投标人银行帐户支付，不接受委托付款。

3、不得以个人名义缴纳或以现金方式存入保证金帐户。

4、投标保证金需注明所投项目编号，如同时投多个包，应分别按包缴纳投标保证金，并注明包号。

5、未按照上述1、2、3款要求交纳投标保证金的，将拒绝
接受其投标文件。
收款单位：雅安市体育局。

开 户 行：雅安市商业银行直属支行。

银行账号：001012000000048789。
交款截止时间：2017年3月6日17：00前（投标保证金的交纳以银行下账时间为准）。

	6
	履约保证金

	金    额：合同价的5%。

交款方式：银行转账、电汇、网上银行转帐方式。

收款单位：雅安市体育局。

开 户 行：雅安市商业银行直属支行。

银行账号：001012000000048789。

交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

	7
	采购文件咨询
	联系人：姜先生。      联系电话：13568777364。

	8
	开标、评标工作咨询
	联系人：姜先生。      联系电话：13568777364。

	9
	中标通知书领取
	中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到姜先生处领取中标通知书。

联系人：姜先生。

联系电话：13568777364。

地址：雅安市雨城区雅州大道99号7栋2单元1楼2号。

	10
	供应商询问
	根据委托代理协议约定，供应商询问由姜先生负责答复。

联系人：姜先生。

联系电话：13568777364。

地址：雅安市雨城区雅州大道99号7栋2单元1楼2号。
邮编：625000。

	11
	供应商质疑
	根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由姜先生负责答复；对于采购过程由姜先生负责答复；对于采购结果由姜先生负责答复。

联系人：姜先生。

联系电话：13568777364。

地址：雅安市雨城区雅州大道99号7栋2单元1楼2号。

邮编：625000。
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

	12
	供应商投诉
	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即雅安市财政局。 

联系电话：0835—2623238。

地址：雅安市雨城区沿江北路71号。
邮编：625000。

	13
	政府采购合同

公告备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即雅安市财政局备案。

	14
	代理服务费
	代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980）和《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）相关规定，向中标人收取采购预算金额的1.5%的代理服务费。


招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
采购项目清单
	序号
	产品名称
	基本配置及规格
	数量
	单位

	1
	商用跑步机
	整机尺寸：≥L-2200×W-900×H-1700 mm
▲1、双三角形支撑稳定结构
2、产品采用实景模拟自然环境跑步状态，可联网竞速，可内置液晶触摸屏系统，兼容智能手机安卓系统，支持数字电视信号
▲3、拥有一次性成型超长安全扶手，有效长度≥60cm，采用无管材结构，跑步机空置状态下，跑带不可移动，保证运动的稳定性和安全性 
▲4、心率监控：手握，手握心率传感器位于固定手把上，可提高准确度，易于所有体型的锻炼者使用
5、超静音交流变频马达，持续马力：3.0HP，最大马力：7HP
6、四种预设程序，九种固定程序，可实现软停止及总里程记录功能
7、速度范围：1-18km/h    坡度范围：0-18%
8、跑带宽度：580mm  跑台有效面积：≥1500*550nm
9、最大承重≥130KG ，整机重量≥280KG
10、液晶屏幕≥21英寸
（投标时提供样机一台）
	22
	台

	2
	椭圆机
	整机尺寸：≥L-2050mm* W-700mm* H-1600mm
1、液晶屏幕≥11英寸，随时显示阻力，速度及时间等
2、采用ECB磁控阻力系统，配置进口的自发电电机
3、采用铝合金滑轨，大直径冠状培林轴承和≥7.5mm厚度的高强度钢板支撑结构
▲4、手握式心率检测，随时检测自身的心率值
5、采用高精技术，运动轨迹完全符合人体结构和人体运动学原理
6、超豪华PU发泡握把，TPR环保塑胶按键
7、爬坡式设计，兼容楼梯机功能

8、面板支撑钢架采用≥2.9mm强化支撑钢管
▲9、锻炼等级：16级阻力设置
10、预设锻炼程序：6种
11、传动系统：多契带传动
▲12、语言类型：中文、英文
▲13、电源类型：自发电电机
14、最大承重≥130KG
15、整机净重≥ 120KG
	4
	台

	3
	动感单车
	整机尺寸：≥L-1200×W-610×H-1150mm
1、全封闭外壳：全封闭一次成型ABS壳体，造型新颖，彰显个性
▲2、皮带传动：相比链条传动噪音更低，脚感更柔软顺畅，免加油润滑
▲3、加粗中轴：合金钢加粗中轴，直径≥32MM，确保安全使用
4、组装式轴承总成，便于后期的维护和老化部件的更换
5、加大拐腿：特质大脚拐采用≥11MM钢板高温高压压制而成
6、车座、车把调节系统：全铝结构，表面加以阳极处理，确保质保期内不生锈，不腐蚀
7、净重重量≥70KG  
（投标时提供样机一台）
	20
	台

	4
	坐姿推胸训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1000*W-1440*H-1670mm
1、产品外观设新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重使用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径达≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 250KG
训练部位: 胸肌 肩三角肌 肱三头肌

	2
	台

	5
	上肢屈伸训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1310*W-1420*H-2350mm
1、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
2、主体管材厚度≥2.9mm
3、产品采用成型坐垫
4、配重采用强磁插销
5、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
6、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
7、运动轨迹符合人体运动学原理
8、整机净重（含配重片）≥ 300KG
训练部位: 肱三头肌 三角肌 胸大肌 前锯肌 背阔肌
	2
	台

	6
	肩部推举器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-1080 *W-171*H-1670mm
1、产品外观设计吸取国内外先进的设计理念
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 240KG
训练部位: 肩胛提肌  斜方肌
	2
	台

	7
	伸腿训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-1180*W-1250*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 280KG
训练部位: 股四头肌
	3
	台

	8
	臀部复合训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-1090*W-1220*H-1700mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、造型结构符合人体运动学原理
5、整机净重（含配重片）≥ 240KG
训练部位: 臀大肌
	3
	台

	9
	高拉背训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-2100*W-1400*H-1850mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 250KG
训练部位: 背阔三角肌肉群
	3
	台

	10
	蝴蝶机训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-940*W-1450*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 220KG
训练部位: 胸大肌为主的胸部诸肌
	3
	台

	11
	低拉训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-1700*W-1050*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 210KG
训练部位: 肩背斜方肌 背阔肌 肱二头肌
	3
	台

	12
	腹部前屈器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1300*W-1070*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 200KG
训练部位: 腹部肌群
	2
	台

	13
	背肌训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1220*W-970*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
7、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
8、运动轨迹符合人体运动学原理
9、整机净重（含配重片）≥ 200KG
	2
	台

	14
	二头肌训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-830*W-1410*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 210KG
训练部位: 二头肌为主的臂部肌群
	2
	台

	15
	腿部推蹬训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-1950*W-1010*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 330KG
训练部位: 大腿肌群
	2
	台

	16
	坐姿划船器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1310*W-1130*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 250KG
训练部位: 背阔肌 大圆肌 后三角肌 肱二头肌 斜方肌
	1
	台

	17
	旋转训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1090*W-1190*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 200KG
训练部位: 腰腹诸肌
	2
	台

	18
	站式小腿训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-1130*W-1160*H-1890mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
7、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
8、运动轨迹符合人体运动学原理
9、整机净重（含配重片）≥ 200KG
	2
	台

	19
	腿部内弯训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-990*W-1410*H-1670mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥60*120mm优质正椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、配重采用强磁插销
6、坐垫调节采用气动配置
7、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
8、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
9、运动轨迹符合人体运动学原理
10、整机净重（含配重片）≥ 200KG
训练部位: 臀大肌 股外侧肌
	2
	台


	训练部位: 胸大肌 肩部肌群 大腿肌群
	1
	台

	21
	杠铃架
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1230*W-800*H-1380mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、运动轨迹符合人体运动学原理

	2
	副

	22
	小飞鸟训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1520*W-1180*H-2400mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、配重采用强磁插销
5、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥150mm
6、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
7、运动轨迹符合人体运动学原理
训练部位: 胸大肌为主的胸部诸肌 背部肌肉 手臂诸肌
	2
	台

	23
	坐姿小腿训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1340*W-720*H-770mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、产品采用成型坐垫
4、坐垫为可调节式
5、运动轨迹符合人体运动学原理
	1
	台

	24
	豪华平卧推架
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1590*W-1660*H-1290mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、运动轨迹符合人体运动学原理
	1
	台

	25
	上斜卧推架
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1590*W-1980*H-1490mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、坐垫为可调节式
6、运动轨迹符合人体运动学原理
	1
	台

	26
	罗马凳
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1330*W-820*H-920mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、产品采用成型坐垫
5、靠垫为可调节式
6、运动轨迹符合人体运动学原理

	2
	台

	27
	可调哑铃椅
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1520*W-720*H-360mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、产品采用成型坐垫
4、坐垫为可调节式
5、运动轨迹符合人体运动学原理
	1
	台

	28
	可调式腹肌板
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1910*W-700*H-910mm
1、 产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
※3、产品采用成型坐垫
4、坐垫为可调节式
5、运动轨迹符合人体运动学原理
	2
	台

	29
	哑铃架
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-2720*W-830*H-690mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
	2
	台

	30
	杠铃片架
	产品技术说明：
整机尺寸：≥L-650*W-630*H-970mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
	2
	台

	31
	哑铃平凳
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1460*W-720*H-460mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、产品采用成型坐垫
4、运动轨迹符合人体运动学原理
	1
	台

	32
	大飞鸟训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-4130*W-740*H-2340mm
1、产品外观设计新颖
2、采用≥50*150mm优质平椭圆管钢材
3、主体管材厚度≥2.9mm
4、配重采用强磁插销
5、传动部位使用高档优质滑轮，直径≥105mm
6、采用超强耐用钢丝绳，直径≥5.5mm
7、运动轨迹符合人体运动学原理
训练部位: 胸大肌为主的胸部诸肌 背部肌肉 手臂诸肌
	1
	台

	33
	坐式双向推胸训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1790*W-1730*H-1380mm
1、产品外观设计新颖
2、产品主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 胸肌 肩三角肌 肱三头肌
	1
	台

	34
	坐式肩膊后展训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1370*W-1320*H-1680mm
1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 胸大肌

	1
	台

	35
	肩部推举机
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1570*W-1250*H-1550mm
1、产品符合中国人群的健身需求
2、该系列产品主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管。
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 肩胛提肌  斜方肌

	1
	台

	36
	坐式上斜推胸训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1710*W-1270*H-1690mm
1、产品符合中国人群的健身需求
2、产品主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 胸肌 肩三角肌 肱三头肌
	1
	台


整机尺寸：≥ L-1690*W-1450*H-1800mm

	1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 胸肌 肩三角肌 肱三头肌
	1
	台


整机尺寸：≥  L-1200*W-1890*H-1950mm

	1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 背阔三角肌肉群
	1
	台


整机尺寸：≥L-1420*W-1400*H-1300mm

	1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 背阔肌 大圆肌 后三角肌 肱二头肌 斜方肌
	1
	台


整机尺寸：≥ L-1900*W-2000*H-1680mm

	1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 腿部肌群
	1
	台

	41
	坐式提膝训练器
	产品技术说明：
整机尺寸：≥ L-1180*W-1820*H-1220mm
1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 腿部诸肌
	1
	台


整机尺寸：≥L-1120*W-1510*H-1650mm

	1、产品符合中国人群的健身需求
2、主管架采用≥60*120椭圆平管，动臂管采用≥130*75面包管
3、产品采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺，质保期内不塌陷
训练部位: 大腿外展内收肌群 股后肌群
	1
	台

	43
	360多功能训练器
	产品技术说明：
1、整机尺寸：≥L-4808* W-4385*H-2540mm
2、重量：≥1500kg 

3、活动区域：≥8200mm*8200mm

▲4、360多功能训练，一台机器可容纳多人同时训练
▲5、功能训练区由多个元素组成，包含体能格斗、弹跳、引体向上、双杠提膝、绳动训练、TRX功能训练、核心稳定性训练，团体组合训练、力量训练、平衡力、耐力、速度、灵活性等训练。
	1
	台

	44
	运动磁疗康复仪
	主机尺寸：≥W330×L300×H90 mm
主机质量：≥4kg
产品具备以脊柱为中心30个部位和腹部15个部位以上的综合理疗功能，对运动后肌肉的酸麻胀痛起到良好理疗效果。
产品通过国家具有认证资格的机构认证。
主机电压输入：15V≤DC≤24V。
主机电压输出：1.2V≤DC≤1.5V
	2
	台

	45
	哑铃
	1套哑铃为2.5㎏-25㎏，间隔2.5㎏，共10对。
	3
	套

	46
	杠铃片
	1套杠铃片2.5㎏，5㎏，10㎏，15㎏，20㎏，25㎏各2片
	24
	套

	47
	奥杆
	轴承钢材质，经镀洛防锈处理。
	16
	根

	48
	游泳池全自动吸污机
	▲循环周期：1-8Hr
▲吸污率：40m³/hr
电线长度：45m
重量：≥25kg
总电压：230VAC， 50HZ
▲过滤精度：多层过滤，粗、细和超细
手推车：有
机器尺寸：≥W700×L550×H300 mm
功能要求：
▲ 1、智能扫描、全池扫描、陀螺扫描：智能导航系统能在最短时间完全覆盖各个种类和形状的泳池，内置军用陀螺仪及指南针（GPS），可完全自动走直线，分区清洗；
▲2、主动刷及四角边刷：前后双主动刷以及四角边刷系统，能有效的洗擦、去除泳池地板、斜坡、角落的污垢和藻类；
▲3、数字控制面板及远程控制：最新的方便操作的数字控制面板确保用户可以完全设置泳池参数、循环时间延迟启动、导航和逻辑扫描系统、诊断技术功能等。带有一个远程无线控制器，可以方便的控制吸污机在游泳池中的移动位置，适用于游泳池的局部清洁及定点清洁；
4、功能：顶出式上盖、交互数字接口、3种过滤选择、强大的过滤、维修方便。
	3
	台


2、商务及其他要求
（1）承诺投标人中标后所提供的所有货物均须符合国家相关质量标准和招标文件要求。所供的货物必须是全新的，出厂后未开封、未使用过的产品。本项目货物所使用的材料必须符合国家环保标准。
（2）承诺供货时间要求：合同约定后，60天内完成设备安装、调试和验收。
（3）承诺供货安装地点：按采购单位要求送货到指定地点安装。
（4）履约验收承诺：采购人组织专业人员按国家相关标准、厂家质量标准和招标文件所列的各项技术指标和国家现有规范验收。验收时采购人将可能要求相关质检部门对产品抽样，进行破坏性检测，以检测产品质量、原材料是否达到采购要求。
（5）服务承诺：采购产品质保期3年, 质保期内上门免费服务，终身维修，提供配件。质保期内免费维修，质保期后按成本价收取。供应商将无偿为使用单位提供相关的技术支持、技术咨询。在设备安装后，供应商负责调试工作，并参加建设单位组织的最终验收。 在质量保证期内，对采购方使用不当、人为因素损坏或操作失误、保管不善、电压不稳、外力所致、自然灾害等人力不可抗拒因素造成的设备损坏，供应商负责配合解决。售后维修响应时间在保修期内，服务人员2小时响应用户的服务请求，接到服务信息24小时内到位维修。在质保期结束后中标人须以低于市场价的优惠价格向采购人提供零部件及零配件，并须在收到采购人订单的一个月内交货。
（6）培训服务承诺：投标人应对招标人的相关人员进行培训，实现依据本合同所规定的系统服务的目标和功能。培训的相关费用已包含在中标价款中，招标人不再另行支付培训费用。投标人应负责招标人技术人员和管理人员的技术培训，通过培训，使受培训人员能独立掌握系统的配置、故障诊断、维护管理等技术，使之能适应系统正常运行的需求，培训内容包括以下几个方面：现场培训，操作维护培训可在用户现场进行，由投标人指派有经验的工程师完成。培训：分批集中培训。培训时间：大于1天。
（7）付款方式承诺：投标人签订合同前将中标金额5%作为履约保证金打到采购人指定账号，验收合格后，如无质量问题，采购人于7个工作日内向供应商支付95%货款，并无息退还履约保证金。剩余5%的货款，于验收合格满一年后的7个工作日内支付。

3.设备质量要求：
应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合国家及行业规定的质量、规格、性能以及环保的要求。
4.对中标人要求：
①要求中标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。
②中标人应本着认真负责态度，书面提出保修等售后服务承诺。
③按照采购人的要求完成系统调试并对采购人工作人员进行相应培训。
④报价含所有系统费、运费、管理、安装调试、培训、税费等全部费用。
5.测试和验收：
采购人组织场地、设备和人员，中标人予以配合，所有设备数量、质量及性能应符合招标文件、投标文件及合同要求。中标人有责任和义务帮助采购人解决测试和验收中出现的问题。如有一条招标文件指标，该中标人在其投标文件中响应，经现场测试却不满足的，视为该中标人虚假响应招标文件要求，不具备项目实施能力，将扣掉履约保证金，追究该中标人虚假应标等违法行为。供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.验收要求：
按招标文件、投标文件及合同要求进行验收。
7.售后服务要求：
投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：
（1）产品制造厂商或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂商和投标人的服务承诺和保障措施；
（3）在保修期结束后中标人须以低于市场价的优惠价格向采购人提供零部件及零配件，并须在收到采购人订单的一个月内交货。
（4）其他有利于采购人的服务承诺。
8.交货方式、地点及期限：
①合同签订后60天内完成交货、安装、调试、验收等项目全部内容。
②交货地点为：雅安市体育中心。
8.货款支付方式：
（1）货物（设备）安装、调试验收合格后7个工作日内支付货款95%货款给中标人。
  （2）剩余5%的货款，于验收合格满一年后的7个工作日内支付。
（3）履约保证金于货物（设备）安装调试验收合格后，7个工作日内退还。
