云龙镇垃圾中转站压缩机详细的技术指标和参数

1、设备技术参数

设备高度：               3.1m
设备占地面积：            50m2左右
功   率：                ≥15kw
电   源:                交流380V
垃圾处理能力:            ≥20 t/d
总压缩力:                ≥50 t
系统工作压力:            21Mpa
垃圾块体积：             ≥6.5/ m3
压缩密度： 0.9t/ m3
垃圾块重量:              ≥5.0t/块
2、污水收集处理系统
功率:                   1.1kw
扬程:                   7m
排污能力:                15m3/h
电源:                   380V
3、配套车辆参数（全密封自卸式垃圾转运车）
燃油                  柴油
汽车箱体容积(长×宽×高㎜)  4000×2300×1800
载重量:                ＞8000㎏
以上参数为参考参数，具体参数及相关要求以招标文件为准。
附件二
潜在投标人报名备案表

	投标人名称
	

	投标人地址
	

	拟投标项目
	

	招标编号
	

	拟投标包号
	

	法人或授权人
	

	联系

方式
	固定电话：


	手机：


	传真：



	邮箱地址


	

	其他内容
	

	投标人意见
	同意报名。

签字：    盖  章（公章）
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