附件：
渠县公安局治安卡口设备清单

	序号
	名称

内容
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	治安卡口前端系统

	*1
	高清数字摄像机
	1/1.8CCD；200万像素，1600*1200分辨率，RJ-45接口输出；支持MJPEG、H.264编码输出格式，支持双码流输出；内置高性能DSP处理器，集成车牌识别软件模块和视频检测软件模块，车牌识别准确率≥93%；工业级环境要求，10/100M自适应接口。
	台
	20
	
	
	主车道每车道配置1台，辅道可以与相邻主车道共用1台

	2
	高清摄像机镜头
	2/3″口径/手动光圈/定焦/百万像素级
	台
	20
	
	
	与高清摄像机1:1配置

	3
	防护罩
	每摄像机1套，含风扇、加热器、直流电源、网络防雷组件、控制单板及光控系统等，含安装附件，符合IP65等级
	台
	20
	
	
	与高清摄像机1:1配置



	4
	光控组件
	用于过滤外界强光/杂光，可根据外界环境光强自动开启/关闭
	台
	20
	
	
	与高清摄像机1:1配置



	*5
	卡口前端主控器
	架构：ARM/FPGA/DSP，无风扇嵌入式架构，非X86工控机架构；支持高清摄像机接入数量：6路；数据通道： 62路RS232，62路RS485，62路以太口，62路USB接口；信号输入 ：62路TTL，62路开关量，612路车检信号输入；数据存储：SD卡插槽，容量≥32G，可缓存数据、图片，支持断点续传；安全特性：硬件看门狗功能、掉电重启功能、瞬时电压跌落(20ms)重启功能；工作环境：工作温度：-20°C～+60°C；相对湿度：≤90%，无冷凝；输入电源：220VAC/50Hz，功耗≤10W。
	台
	5
	
	
	每个点位1台



	*6
	线圈车辆检测器
	检测范围：最高180Km/h、最低5 Km/h；通道数：双通道；车辆捕获率 ≥99%；检测车型：可区分微型车、小型车、中型车、大型车、长车；车检线圈灵敏度：7级固定灵敏度+1级任意可调灵敏度；响应速度≤5ms；双频可调功能，线圈断路和短路监测功能；工作温度：-40°C～+85°C，相对湿度：≤95％，无冷凝。
	台
	20
	
	
	每车道配置1台



	7
	频闪补光灯
	输出能量≥200J，≤300J、有效峰值光强≥100,000cd光感亮度 100～2000Lux（可调）回电时间≤250ms闪光持续时间 ≤1/2,000s；
光源寿命≥300万次、工作温度-40℃～+60℃、密封等级IP65、触发方式：低压触发（光感应触发、同步线触发） 含柔光组件
	个
	20
	
	
	每车道配置1套



	8
	摄像机固定支架
	万向头支架，钢板材料，配合防护罩使用
	套
	20
	
	
	每车道配置1套



	9
	百兆光纤收发器
	MDI/MDI-X自适应，10M/100M速率自适应，支持全/半双工自适应，点对点全透明传输，电源可选内置(-48VDC、220VAC)和外置（5VDC）
	对
	5
	
	
	每个点位配置一台

	10
	8口千兆交换机
	二层交换机，8口 10Mbps/100Mbps/1000M自适应
	台
	5
	
	
	每个点位配置一台

	附件辅材

	1
	抱箍或U型卡
	固定高清抓拍相机、闪光灯用
	套
	40
	
	
	

	2
	交通立杆
	高6米，横臂8米，镀锌≥5mm,横臂视情况定,含基础预埋件
各投标人自行勘察现场后进行适当调整
	套
	10
	
	
	

	3
	立杆基础
	1.2M*1.2M*1.5M
	套
	10
	
	
	

	4
	防雷接地
	每根立杆一组接地体

含电源、网络信号二合一防雷器
	套
	10
	
	
	

	5
	设备箱（抱箱）
	含抱箍，插线板，空气开关等配件，大小根据实际情况项目定制
	套
	10
	
	
	

	6
	窨井
	过路接线竖井
投标人勘察现场后自行配置
	个
	20
	
	
	

	7
	顶管
	线材过街顶管
投标人勘察现场后自行配置
	套
	5
	
	
	

	8
	室外网线
	HSYV-5E4*2*0.5(灰）国产超五类网线
投标人勘察现场后自行配置
	套
	5
	
	
	

	9
	电源线
	国产RVV3*2.5mm²
投标人勘察现场后自行配置
	套
	5
	
	
	

	10
	地感线圈
	含耐高温导线,耐高温环氧树脂、凝固剂,耐高温沥青
投标人勘察现场后自行配置
	米
	2000
	
	
	

	11
	安装配件、辅材
	含紧固件、螺钉、扎带、标签、波纹管等
	批
	1
	
	
	

	12
	路侧管道
	32塑胶管，抗老化。保护过路线材及线圈馈线
投标人勘察现场后自行配置
	米
	100
	
	
	

	13
	电源接驳道
	每卡口取电100米估算，监控点到取电点，含挖沟、回填、恢复路面
投标人勘察现场后自行配置
	米
	500
	
	
	

	合计：


供应商要求：

1、具有系统集成资质或安防资质（三级或以上）；
2、为保证系统能够无缝接入省公安厅三级缉查布控平台，投标人必须提供缉查布控平台开发商的平台接入承诺函原件及2年免费维护售后承诺书原件（需加盖开发商鲜章）;

3、带“*”核心设备必须是省厅入围品牌且同时获得公安部所属检测机构出具证明该产品符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2009）的检测报告和《公路车辆智能检测纪录系统通用纪录条件》（GA/497－2009），提供加盖设备制造商鲜章的证明材料；

4、具有良好的本地售后服务能力；

