第一包：机动车缉查布控系统扩容
项目采购需求表

1 采购货物列表

	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	磁盘柜及磁盘
	套
	4

	2
	48口万兆光纤交换机
	套
	2

	3
	服务器双端口万兆光纤网卡
	套
	13

	4
	多模光纤
	根
	42


2 安装调试

供应商负责所有软、硬件设备的安装调试工作。安装调试工作应在设备交货后10个工作日内完成，包括磁盘柜及磁盘、48口万兆交换机、万兆光纤网卡和光纤的安装和调试工作。磁盘柜及磁盘的安装调试应由原厂商提供现场服务，包括磁盘柜及磁盘的安装、调试、配置和策略调整，确保数据安全。

3培训

供应商必须提供本系统建设、管理、维护等要求的综合技术培训服务，培训在德阳市公安局进行，包括安装调试现在培训和教室上课培训。
4 功能及技术参数要求

4.1总体要求

德阳市公安局机动车缉查布控系统扩容包括两个部分：一是存储设备扩容，采购4个磁盘柜及磁盘，接入现有磁盘阵列；二是采购万兆光纤交换机、万兆双端口光纤网卡及多模光纤，将缉查布控服务器网速提升到万兆。

德阳市公安局缉查布控系统现在使用的存储设备为DELL公司生产的Compellent SC8000磁盘阵列，现有3个SC200磁盘柜共36个磁盘，本次采购4个磁盘柜及48个4TB磁盘。新采购的磁盘柜及磁盘要接入到现有的SC8000磁盘阵列，与现有的磁盘阵列融为一个整体，能够被SC8000磁盘阵列自动识别和统一管理，支持SC8000磁盘阵列的主要功能（主要功能在招标文件技术参数中）。

4.2 功能及技术参数要求

性能标识为“*”号的参数为必须满足，投标人所投货物的技术参数必须等于或优于“*”号的参数。不满足“*”号参数的投标作废标处理。

4.2.1 磁盘柜及磁盘

	性能名称
	技术参数要求
	性能
标识

	基本要求
	共采购4个磁盘柜，每个磁盘柜配置12个7.2K 4TB NL_SAS2.0硬盘。
	*

	磁盘柜接口
	磁盘柜配置6GbSAS接口，用于与SC8000磁盘阵列相连
	　

	接入方式
	磁盘柜直接接入SC8000磁盘阵列，不能采用虚拟化存储网关方式，不能采用外接磁盘阵列（External Storage）方式
	　

	自动识别
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，能够被SC8000磁盘阵列自动识别并加入SC8000现有的磁盘池中
	　

	管理要求
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，能够与SC8000磁盘阵列兼容，由SC8000 Storage Center管理界面统一控制和管理
	　

	连续数据保护
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，所有升级后磁盘容量支持SC8000磁盘阵列连续数据保护（CDP）功能，配置SC8000 Instant Replay技术，支持无限时间点分钟级数据恢复
	　

	硬盘使用方式
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，磁盘柜支持SSD、SAS和NLSAS硬盘类型，支持不同容量和不同转速的同类型磁盘的混插扩容，支持SLC/MLCSSD技术，由SC8000 Storage Center管理界面统一控制和管理
	　

	在线扩容
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持在线增加RAID组中的磁盘数，支持在线扩展逻辑盘容量，由SC8000 Storage Center管理界面统一控制和管理
	　

	RAID方式
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列的多种RAID方式，支持RAID0/5/6/10，支持不同RAID类型在同一个磁盘箱的共存，支持RAID类型的动态在线更改，支持LUN Masking，由SC8000 Storage Center管理界面统一控制和管理
	　

	磁盘外道技术
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000 Fast Track技术，磁盘阵列优先读、写磁盘外磁道功能
	　

	逻辑空间
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列单个LUN空间最大支持≥32TB，最多支持LUN数量≥4096
	　

	自动分层
	磁盘柜用磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列的Data Progression数据自动分层功能，新增加的磁盘由Data Progression统一管理融入原有数据分层体系，与原有磁盘一起做自动分层
	　

	自动分层扩展性
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列将硬盘分为SSD/15KSAS/10KSAS和7.2KNL_SAS三层，提升高性能磁盘的使用率，由SC8000 Storage Center管理界面统一控制和管理
	　

	数据分层颗粒度
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列数据分层颗粒度≤512KB
	　

	数据流动
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，配置升级相关功能模块，支持SC8000磁盘阵列数据在逻辑卷内流动功能，活跃数据块自动迁移到高性能磁盘，非活跃数据块自动迁移到低性能磁盘，提升高性能磁盘的使用率。
	　

	数据快照
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列的Replay快照功能，便于数据恢复和数据的快速迁移
	　

	动态迁移
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列在线动态卷迁移功能，支持将LUN在线迁移至不同RAID级别的LUN中
	　

	精简配置
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列的Thin Provisioning功能
	　

	数据复制
	磁盘柜及磁盘接入SC8000磁盘阵列后，支持SC8000磁盘阵列的基于阵列的数据复制软件RIR（同步/异步都包含）解决方案，支持精简复制，支持根据应用分配和调整复制的带宽使用策略。出示白皮书证明当前产品支持Compellent RIR（同步/异步）方式
	　

	电源及附件
	配置冗余电源和上架导轨
	　

	软件许可
	本项目配置软件为满配容量或不限制容量许可证
	　

	软件升级
	本项目配置软件永久免费升级
	　

	包装和运输
	所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封，包装箱上注明采购用户名称。必须由原厂直接发货至最终用户
	　


4.2.2 48口万兆光纤交换机
	性能名称
	技术参数要求
	性能
标识

	交换性能
	共采购2个交换机，每个交换机配置10G万兆光口48个,2个QSFP+ 40G光口；每个交换机配置48个10G LC接口多模光模块，2个QSFP+ 40G多模光模块；交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥950Mpps。
	*

	40G端口扩展
	除基本配置2个40G端口外,可再配置2个40G端口
	　

	二层功能
	MAC地址表≥128K，支持sFlow等流量统计功能
	　

	三层功能
	支持RIPv1/v2、OSPF等主流路由协议
	　

	数据中心标准
	支持802.1Qbb，802.1Qaz，DCBx等国际标准
	　

	存储兼容性
	支持iSCSI协议，支持iSCSITLV，支持iSCSI自动配置
	　

	生成树
	支持RPVST+生成树协议
	　

	堆叠
	支持交换机堆叠功能，可将10台以上的交换机堆叠
	　

	端口聚合
	支持端口聚合功能，链路聚合组≥128个
	　

	能源节省
	支持IEEE802.3az节能标准
	　

	电源和风扇
	内置冗余热插拔电源和风扇
	　

	工作温度
	支持新风技术，工作温度0～50摄氏度
	　

	安装方式
	机架式
	　


4.2.3 服务器双端口万兆光纤网卡

	性能名称
	技术参数要求
	性能
标识

	基本要求
	双端口10Gb SFP+聚合网络适配器，全高；
每个网卡配置2个SFP+短程多模光纤收发器，LC接口，兼容10Gb和1Gb
	*

	虚拟环境支持
	支持VMware NetQueue和Microsoft VMQ，提高虚拟服务器环境的性能
	　

	动态分配带宽
	独立于交换机的NIC分区(NPAR)-支持将单个10Gb以太网端口分段为最多四个分区，实现动态分配带宽，以满足应用程序的工作负载要求，从而确保高效地利用10GbE链路。
	　

	iSCSI协议
	适用于iSCSI存储协议的高性能硬件卸载
	　

	VLAN性能
	VLAN支持（IEEE 802.1q VLAN标记）-帮助提高管理效率、安全性和网络灵活性
	　

	时钟同步性能
	精确时间协议(PTP)IEEE 1588就绪-在以太网网络的成员之间提供更精确的时间同步。
	　

	安装环境
	DELL R910和R720服务器
	　


4.2.4 多模光纤

	性能名称
	技术参数要求
	性能
标识

	基本要求
	40条6米多模光纤，LC接口
2条20米多模光纤，QSFP+接口
	*


4.3 定标

在定标环节中，采购人将组织磁盘柜性能测试，主要验证投标的磁盘柜与德阳市公安局现在使用的SC8000磁盘阵列的兼容性，以确保采购的磁盘柜和磁盘能够正常使用。若投标的磁盘柜与德阳市公安局SC8000磁盘阵列所使用的磁盘柜为同一品牌型号的产品，则不需参加测试。磁盘柜性能测试的要求如下：

测试时间：公布评标结果后的三天内

测试地点：德阳市公安局十三楼

测试方法：潜在中标人自带投标设备（至少包括1个磁盘柜和5块磁盘）到公安局来测试

测试依据：按投标人响应的技术参数进行测试

测试范围：交易中心公布的候选中标人的前三名

测试结果处理办法：若投标的磁盘柜的测试性能与标书中响应的技术指标一致，则通过；若投标的磁盘柜的测试性能与标书中响应的技术指标不一致，发现一处则视为虚假应标，取消候选中标人资格；若候选中标人放弃测试，则视为放弃候选中标人资格；若所有候选中标人都未通过测试，则流标。

商务要求（第一包）

	序号
	内容
	招标采购要求

	1
	质保及售后服务要求
	1.本项目所采购的设备均包含3年的免费质保。

2.质保期内设备发生故障，提供原厂家7×24小时技术支持，免费上门检修设备，免费提供故障部件并更换。

3.磁盘柜需更换故障硬盘时，用户保留损坏硬盘，厂家不回收。

4.提供所有采购产品（包括磁盘柜、48口万兆光纤交换机和服务器双端口万兆光纤网卡）原厂家针对本项目的售后服务承诺文件。

5、设置24小时免费800电话，24小时内上门维修。

	2
	款项支付进度
	货物验收合格，且收到发票后10个工作日内支付至合同金额的95%，剩余5%的质保金待项目运行满12个月后10个工作日内一次性付清。

	3
	交货时间要求
	合同签订后30天内。交货地点：德阳市公安局


以上打*号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
供应商提供产品的质量、性能以及服务的保障等于或高于该要求的均可参加投标，有实质性负偏离的投标无效。
第二包：硬件交互式平板显示器、排号系统

项目采购需求表
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	显示系统

	1
	硬件交互式平板显示器
	★屏幕显示尺寸：≥82英寸 

显示面积： 1860（H）X1046.52（V）
整机厚度：≤111mm；显示比例： 16:9；
液晶屏类型：节能屏 A规液晶屏
分辨率： 3840*2160；
显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：5000:1；
亮度： 350cd/㎡；最大可视角：≈176°；
显示技术：LED背光技术； 

触摸技术：红外感应触摸技术；
定位分辨率：32767*32767；定位精度：±1.5 mm，定位准确，无漂移；扫描速度：首点≤8ms,连续点4ms；响应速度：≤4 ms，反应灵敏，书写流畅；光标速度：≥120点/秒，反应灵敏，无断笔；书写工具：直径大于2mm的任何不透明物体触摸操作，可用笔或手指；通讯端口：USB；供电方式：可用USB直接供电；
书写面材质：4mm全钢化玻璃，安全防护，使用 0.55kg 钢球，在 1.5m 处自由落体砸 LED 液晶显示器的钢化玻璃中间，左上，左下，右上，右下 5 个点，LED 液晶显示器的钢化玻璃无破损；
运行系统：windowXP/window7/window8 /Linux；
不依托电脑/平板软件，开机12秒即可书写。
可在任意输入通道下进行批注、书写。
支持1路DVI-I1080P高清输出镜像的平板显示画面。
软件要求：

1．可根据用户的需求自定义个性化界面，并可以导入导出配置文件；

2．支持从电脑桌面或文件夹内直接一键拖拽的方式添加图片、视频等对象 ；

3．兼容OFFICE文档，导入导出，并实现图片文本的二次编辑，同时可完全嵌入文档，实现特效播放；

4．提供屏幕录制功能，设置全屏、窗口、自定义、有无录制声音等多种设置，同时支持录制文件转换SWF、EXE、WMV、FLV等多种视频格式；

5．单个页面支持多个音、视频选段播放，同时具备音、视频选段播放的功能，同时可以保存任意个选段记录，支持视频批注，一键截屏等功能。
操作者在不需要进行点击工具图标的情况下，只需要改变触控手势的形状就可以完成书写与擦除之间的切换，并能智能识别单击、右击、滚珠、多手指上下翻页等操作。
支持3路VGA、4路HDMI、1路YPBPR、1路Video输入，通过快捷按键触控的方式可以切换模拟、数字等不同输入端口的信号，不需要遥控器，同时能够调整智能平板的屏幕显示参数，背光，音量等各项参数。
中标人需在签订合同之前提供样机进行现场测试，如不能满足招标要求上的功能及参数要求，视为虚假应标，取消其中标资格。
	2
	台

	2
	支架
	可移动支架
	2
	套

	3
	VGA分配器
	1路VGA信号输入，2路VGA信号输出
	2
	套

	4
	DVD播放机
	可播放光盘：DVD-Video/DVD+R/-R或RW  CD-DA/VCD/SVCD/CD-R/CD-RW
	1
	台

	5
	线缆辅材
	电力电缆及线管、信号线及线管
	1
	套

	排队叫号管理系统

	1
	触摸取票机
	立式现代机柜;
17吋液晶显示器,1024X768,75Hz,对比度400:1
17吋表面声波触摸屏;单点触摸超过5千万次
语音系统;
自动切纸打印机
	2
	台

	2
	专业工控机
	专业工控电脑/2GDDR/
PS-200电源/16G固态硬盘
	1
	台

	3
	无线窗口显示屏 
	Ø 3.75  2行8字共16字无线窗口显示屏，前面2行并作1行显示一个大的窗口号，后面的上面一行用来显示业务名称且可以随时修改，后面的下面一行用来显示排队信息。
	12
	套

	4
	无线呼叫器
	19键多功能键盘;
显示呼叫的号码,能查看等待人数.
尺寸: 150 x 90 x 20 mm
	12
	套

	5
	无线客户评价器
	7寸液晶触摸屏评价器，可以显示工作人员照片，姓名、工号、星级、可以显示暂停服务，同时可以播放视频文件。
	12
	套

	6
	音频系统
	1台功放、4支吸顶喇叭
	1
	套

	8
	系统软件
	具有完善的取票管理﹑排队管理和LED编辑功能，完成系统的控制﹑设置﹑调度﹑统计﹑和报表打印功能。
	1
	套

	10
	线缆辅材
	电力电缆及线管、音频线及线管
	1
	批

	音响系统

	1
	功放
	输出方式
4～16Ω平衡输出70V/100V定压输出
辅助输出
600Ω1V(0dB)
输入
MIC1.2.3：600Ω20mv，AYX1，2：15KΩ150mv不平衡
频响
80KHz～15KHz
总谐波失真
小于1%at1KHz，1/3ratedpower
信噪比
microphone1，2and3：66dB.AUX1and2：80dB
音量调节
低音：±10dBat100Hz高音：±10dBat10KHz
保护
直流输出、过载、超温、短路
默音功能
MIC1输入覆盖其他输入
	1
	台

	2
	喇叭
	6W吸顶音箱
	12
	支

	3
	话筒
	U段无线话筒，一拖二，200个频点可调，可配置手持/领夹/头戴。
	1
	套

	4
	线缆辅材
	音频线缆
	1
	批


★硬件交互式平板显示器，产品要求通过节能认证。中标人需在签订合同之前提供样机进行现场测试，如不能满足招标要求上的功能及参数要求，视为虚假应标，取消其中标资格。
★排队叫号管理系统，软件产品要求具备软件测试报告、软件著作权登记证书，操作软件界面根据实际使用需求进行定制，投标人需在技术方案里进行详细的可开发设计描述（包括软件界面设计、菜单、功能设计等）。
商务要求（第二包）

	序号
	内容
	招标采购要求

	1
	质保及售后服务要求
	1、投标人需承诺提供不低于一年的免费质保，终身维修。（自项目验收合格之日起开始计算）。

2、设置24小时免费800电话，24小时内上门维修。

	2
	款项支付进度
	签订合同后项目预付款30%，安装调试完成验收合格后支付65%，质保金5%于项目运行满一年后10个工作日内一次性支付。

	3
	交货时间要求
	签订合同后20个工作日。


以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
供应商提供产品的质量、性能以及服务的保障等于或高于该要求的均可参加投标，有实质性负偏离的投标无效。
