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项目编号：GGPC-[2013]347A
项目名称：从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目
项目类别：货物类
二○一三年十一月
温馨提示：供应商投标特别注意事项

1、 投标截止时间一到（哪怕只过了1秒钟），本中心不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

2、 以银行转账方式交纳投标保证金的，投标保证金必须提前一个工作日到达我中心账户（0304014400000045，开户银行：中国民生银行广州东风支行，收款人：广州市政府采购中心）。转账当天不一定能够达账。为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。预存保证金供应商请带上预存保证金卡。以《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，递交投标文件时请出具《政府采购投标担保函》复印件，原件与投标商务文件正本一起装订成册。
3、 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

4、 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

5、 请仔细检查《授权委托证明书》、《投标承诺函》、《开标一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托证明书》必须有法定代表人的签名）。

6、 加★号的条款必须一一响应。

7、 投标文件应按顺序编制页码。

8、 分公司投标的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。
9、 我中心为采购代理机构，不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。
（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）
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投标邀请

广州市政府采购中心（以下简称“采购中心”）受从化市土地储备开发中心 (以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。现将本项目采购文件（GGPC-[2013]347A，可点击下载）进行公示，公示期：2013年11月14日至2013年11月21日。有关事项如下：

1、 招标项目简介
（1） 项目名称：从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目
（2） 项目编号：GGPC-[2013]347A
（3） 项目类别：货物类
（4） 数量：1项；最高限价：人民币274.8万元。

（5） 采购内容及用途：
1. 采购乘客电梯6台，自动扶梯2台。
2. 本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（6） 交付使用期：签订合同后，于采购人通知生产后3个月供货，供货后一个月内完成安装。
（7） 投标保证金：人民币20000元。

2、 投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（1） 中华人民共和国境内注册的供应商；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
（2） 投标人必须为投标产品的生产厂家（制造商）或其经销代理商，属经销代理商投标的，须提供产品经销代理证书或生产制造商出具的投标授权书。
（3） 提供生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及其许可明细表。

（4） 安装及质保期内安装、维修保养单位在广州市内，具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：安装、维修》资质证书。

3、 本项目不接受联合体投标

4、 招标文件的公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购中心提出质疑。质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
5、 采购中心只接受已报名供应商的投标

6、 报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（1） 报名及购买招标文件时间：2013年11月14日至2013年12月4日（含公示时间在内）

（2） 报名及购买招标文件地点：广州市政府采购中心前台

（3） 招标文件工本费：人民币 150元/套

（4） 报名及购买招标文件需提交的资料：①采购中心供应商卡、营业执照复印件（无供应商卡的须提交营业执照副本原件、复印件），②《投标报名登记表》，③当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明，④《公平竞争承诺书》。潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的任何损失。
说明：采购中心将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名。
（5） 报名及购买招标文件方式：
 （重招项目：已报名购买GGPC-[2013]347项目招标文件的供应商需重新报名登记，凭原工本费收据免费领取招标文件。）
1. 现场报名购买（POS机刷卡，售后不退）
2. 通过转账支付购买，方法如下：
（1）将招标文件工本费汇入：

收 款 人： 广州市政府采购中心

开户银行：中国民生银行广州东风支行  账号：0304014400000088
并请注明购买单位名称及“事由：2013-347A工本费”
（2）登录采购中心网，在采购文件公示公告栏内下载本项目招标文件（点击左上角的附件即可下载）。划款后填写下载包中的《投标报名登记表》，连同营业执照副本、汇款单、当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明、《公平竞争承诺书》传真至(020)22330269-260，再致电(020)22330260工作人员确认报名事宜。

7、 踏勘现场时间及地点（本项目由于土建尚未完工，故只提供图纸，不安排踏勘现场）
8、 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

（1） 递交投标文件时间：2013年12月5日上午9:00～9:30
（2） 投标截止及开标时间：2013年12月5日上午9:30
（3） 开标地点：广州市政府采购中心三楼开标室

9、 采购信息发布及结果公告网站

广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州市政府采购中心网（www.gzgp.org）
10、 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（1） 采购人联系方式

采购人名称：从化市土地储备开发中心
采购人地址：从化市河滨南路63号
联  系  人：何述穗
联系电话：(020)37903135

采购代理机构联系方式

名称：广州市政府采购中心

地址：广州市荔湾路147号之一观湖雅轩二楼（东风西路与荔湾路交界处，西南角）   邮编：510175
供应商报名联系电话：(020)22330260      传真：(020) 22330269-260
采购项目联系人：(020)22330243刘先生  传真：(020) 22330269-243
对外办公时间：周一至周五8:30～12:00，14:00～17:00    

广州市政府采购中心

2013年11月14日
附采购中心位置图：
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第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

1、 一般要求
（1） 投标的费用

1. 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2. 采购中心按广州市物价局（穗价函〔2011〕574号）批准的收费标准向中标供应商收取招标代理服务费，具体标准如下：

	采购额
	货物类
	服务类
	工程类
	备注

	中标金额＜100万元
	1.2%
	1.2%
	0.8%
	按差额定率

累进法计算

	100万元≤中标金额≤500万元
	0.88%
	0.64%
	0.56%
	


（2） 招标文件的澄清和修改
1. 采购中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州市政府采购中心网（www.gzgp.org）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认（加盖单位公章，传真有效；或者提交法定代表人或委托代理人签署的回执原件），该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，采购中心在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效；或者提交法定代表人或委托代理人签署的回执原件）后，可不改变投标截止时间。已报名购买招标文件的供应商如有异议，必须于投标截止时间三日前书面向采购中心提出。采购中心将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

2. 根据采购的具体情况，采购中心可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州市政府采购中心网（www.gzgp.org）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（3） 知识产权
1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（4） 纪律与保密事项
1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（5） 关于关联企业
法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
（6） 关于分公司投标
分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（7） 关于中小微企业投标
中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》
（8） 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：

	名称
	地址
	联系电话
	联系人

	中国投资担保有限公司
	北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼
	010-88822892/15011155178
010-88822659/18001263459
	安国山
何  嘉

	广东省融资再担保公司
	
	83063201/13660420475
	李世杰

	东莞市金鼎融资担保公司
	东莞市东城区君豪商业中心9楼
	0769-23326888
	


本项目可采用的信用担保形式包括：

1.投标担保。指由专业担保机构（特指上述3家担保公司，下同）为供应商履行支付投标保证金的义务向采购中心提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

2. 履约担保。指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购履约担保函》约定履行担保责任。履行政府采购合同需要缴纳履约保证金的，供应商可以自行选择是否采取《政府采购履约担保函》的形式交纳履约保证金。

3.融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

2、 质疑与投诉

（1） 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购中心提出质疑，逾期质疑无效。
（2） 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑，逾期质疑无效。
（3） 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
（4） 质疑供应商对采购人、采购中心的质疑答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

3、 投标文件

（1） 投标文件的构成
1. 投标文件由商务文件、技术文件等构成。商务文件、技术文件须按照第五章的要求分别单独装订成册。

2. 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3. 投标文件数量：正本1份，副本2份。

4. 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作；建议每本投标文件厚度不超过3厘米，采用双面打印或复印。
（2） 投标文件的编写
1. ★投标人不得将项目内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。
2. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购中心，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。
3. 招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

4. ★投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

5. 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

7. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标文件必须编页码，页码必须连续。

（3） 投标文件的标记和密封
1. 投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人代表签字确认。

2. 投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3. 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：
	收件人：广州市政府采购中心

项目名称：从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目
项目编号：GGPC-[2013]347A
投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间2013年12月5日上午9:30之前不得启封


（4） 投标文件的递交
1. 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购中心开标地点。

2. 采购中心将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金的；

(3) 迟于投标截止时间递交的。

3. 采购中心不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4. 采购中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

（5） 投标文件的修改与撤回
1. 在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知采购中心。

2. 在投标截止时间之后，采购中心不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

（6） 投标有效期
★开标后90天。

在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（7） 投标保证金
1. ★投标人应交纳投标保证金：人民币20000元整。与采购中心签订《预存保证金协议》、已领“预存保证金卡”的投标人不必再交投标保证金。

2. 采购中心不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。
3. 投标保证金请按以下两种方式提交：
（1） 银行转账。一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。投标保证金应在投标截止日的前一个工作日到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：
开户名：广州市政府采购中心

开户行：中国民生银行广州东风支行　　　银行账号：0304014400000045
并请注明“事由：2013-347A保证金” 

投标保证金到账情况查询电话：(020) 22330216  廖小姐。

投标截止时间前，投标人凭已盖章的银行进账单原件（原件验证完毕当场退回）及其复印件或网上银行电子回单打印件在采购中心前台领取投标保证金收据。

（2） 投标担保函。采取本章“关于政府采购信用担保”所述的《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，递交投标文件时请出具《政府采购投标担保函》复印件，原件与投标商务文件正本一起装订成册。
4. 投标人凭投标保证金收据、或《政府采购投标担保函》复印件、或预存保证金卡递交投标文件。如需采购中心核实出具证明而造成投标延误的，由投标人自负。

5. 对以银行转账方式提交投标保证金的投标人，在确定中标供应商后五个工作日内，无息退回未中标供应商的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，无息退回中标供应商的投标保证金；在投标有效期内不能确定中标供应商的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。采购中心根据投标人投标时填写的《投标单位银行账号情况登记表》（随招标文件一同发放，开标当日交回采购中心）将投标保证金自动划回投标人银行账号。对以《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的投标人，《政府采购投标担保函》在保证期间结束或保证责任终止后自动失效，采购中心不予退回。
6. 投标保证金退还情况查询电话：(020) 22330242  杨小姐。

7. 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回，或由出具《政府采购投标担保函》的专业担保机构承担保证责任：

(1) 投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标的；

(2) 中标供应商无正当理由未能在规定期限内签订合同的。

（8） 招标文件的解释权
本招标文件由广州市政府采购中心负责解释。

第二章 采购人需求
1、 招标范围

（1） 工程地点：从化市太平镇育新路南边

（2） 采购乘客电梯6台，自动扶梯2台。
（3） ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（4） 附件电梯图纸：图纸仅提供电子文档，请投标人登陆采购中心网站www.gzgp.org在“采购公示公告”栏、本项目文件下载处自行下载。
2、 招标要求

乘客电梯设备清单

	序号
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	乘客电梯

	2
	电梯类型
	曳引式客梯

	3
	曳引式结构型式
	永磁同步无齿轮

	4
	数量
	6台（编号：1#、2#、3#、4#、5#、6#）,其中3台为消防员专用功能电梯。

	5
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工

	6
	施工配合费
	需要
	比例：安装、服务总报价的3%

	7
	井道结构
	混凝土结构

	8
	井道建设
	若井道不符合投标人电梯的技术要求，由中标供应商负责井道（包括井道、门洞等）的土建整改，该土建整改费用已包含在总报价内。如投标人无土建资质的，可另行委托有土建施工资质的公司进行井道（包括井道、门洞等）的土建整改，土建整改费用由中标供应商负责。

	9
	★速 度（m/s）
	≥1.75

	10
	★载重量（kg）
	≥800

	11
	★停站数（层、站、门）
	16/16/16（6台）

	12
	提升高度（m）
	48.6

	13
	井道总高(m)
	54.7

	14
	井道尺寸 （宽×深）
	1900 mm×1900 mm

	15
	门洞尺寸（宽×高）
	1000 mm×2200 mm

	16
	轿厢尺寸（宽×深）
	1400×1250

	18
	顶层净高（mm）
	4750

	19
	机房位置
	机房上置

	20
	驱动方式
	曳引式

	21
	基站
	1层

	22
	服务楼层
	-1、1……15 

	23
	控制方式
	1#、2#并联，3#、4#并联，5#、6#并联

	24
	开门方式及尺寸
	双扇中分自动门
	尺寸： 宽800mm×高2100 mm

	25
	控制系统
	32位微机全电脑控制系统


	26
	电梯拖动系统
	交流变频调压调速

	27
	电梯通讯方式
	串行通讯

	28
	门机
	变频门机

	29
	门保护装置
	光幕安全触板保护功能

	30
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	31
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	32
	
	照明电源：单相220V，50HZ 独立地线

	33
	厅门
	304#发纹不锈钢厅门

	34
	门套
	304#发纹不锈钢标准小门套

	35
	厅门按钮
	轻触式不锈钢按钮

	36
	门踏板
	挤压成型硬质铝型材


	37
	厅门外显示
	带数字、方向显示

	38
	轿厢
	304#发纹不锈钢轿厢

	39
	轿厢要求
	轿厢侧壁
	304#发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	304#发纹不锈钢板

	
	
	轿厢天花
	豪华日光型天花

	
	
	轿内净高
	2350mm（可适当调整）

	
	
	轿厢地板
	塑胶地板

	
	
	轿厢地坎
	挤压成型硬质铝地坎

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数等

	
	
	轿厢通风方式
	轴流式风扇通风

	
	
	轿厢照明
	奶白色树脂罩，荧光灯管（豪华型）

	
	
	轿厢内操纵箱
	带数字和方向显示器

	
	
	
	轻触式微动不锈钢按钮

	
	
	
	运行方向显示

	
	
	
	轿厢位置指示器

	
	
	
	发纹不锈操纵箱面板

	
	
	轿厢内残疾人操纵箱
	发纹不锈操纵箱面板；轻触式微动不锈钢按钮（带盲文）

	
	
	轿厢扶手
	发纹不锈钢扁形扶手

	40

	电梯基本功能设置

	1、自动再平层；

	
	
	2、电梯受阻失速保护；

	
	
	3、制动器冗余保护；

	
	
	4、故障就近平层；

	
	
	5、五方对讲机通信功能(坑底、轿箱、 轿顶、机房、监控中心之间)。（机房至监控中心线路由采购人负责）；

	
	
	6、电气安全回路保；

	
	
	7、层高自测定； 

	
	
	8、称重启动；

	
	
	9、轿顶检修操作功能；

	
	
	10、轿内检修操作功能；

	
	
	11、过电流保护；

	
	
	12、超载保护；

	
	
	13、电机过热保护；

	
	
	14、过电压保护；

	
	
	15、电源故障保护；

	
	
	16、上电再平层；

	
	
	17、逆行保护；

	
	
	18、选层器修正；

	
	
	19、安全停靠

	
	
	20、停层开门；

	
	
	21、逆变装置高温检测；

	
	
	22、终端强制减速；

	
	
	23、过低速保护；

	
	
	24、操纵箱微机异常处理；

	
	
	25、轿内反向指令消除；

	
	
	26、连续服务；

	
	
	27、故障自诊断；

	
	
	28、层站召唤自动登记；

	
	
	29、机房内检修操作功能；

	
	
	30、轿内误指令消除；

	
	
	31、轿内误指令人工消除；

	
	
	32、警铃；

	
	
	33、微动平层功能；

	
	
	34、停电自动平层功能；

	
	
	35、层站微机异常处理；

	
	
	36、层站运行控制开关；

	
	
	37、独立运行；

	
	
	38、电梯不启动报警；

	
	
	39、次层停靠；

	
	
	40、超载报警；

	
	
	41、轿厢应急照明；

	
	
	42、关门保护；

	
	
	43、光幕安全触板；

	
	
	44、轿厢IC卡服务；

	
	
	45、空调；

	
	
	46、满足消防验收和消防使用要求

	
	
	47、换向重开门；

	
	
	48、门负载检测

	
	
	49、开门受阻控制；

	
	
	50、开门保持时间自动调整；

	
	
	51、关门力矩控制；

	
	
	52、即时开门；

	
	
	53、强制关门；

	
	
	54、重复关门；

	
	
	55、本层再开门；

	
	
	56、轿内运行方向指示；

	
	
	57、层站运行方向指示；

	
	
	58、关门按钮响应指示；

	
	
	59、开门按钮响应指示；

	
	
	60、轻载防捣乱功能

	
	
	61、轿内通风装置自动关闭；

	
	
	62、轿内照明自动关闭；

	
	
	63、ITV电缆；

	
	
	64、紧急呼叫对讲功能；

	
	
	65、停电应急照明功能；

	
	
	66、无呼自返基站功能；

	
	
	67、运行次数显示功能；

	
	
	68、满载直使运行功能；

	
	
	69、泊梯功能；

	
	
	70、欠相保护；

	
	
	71、消防迫降功能；

	
	
	72、抱闸动作的双安全检测；

	
	
	73、预留150公斤装修重量；

	41
	补充说明
	该需求书如跟施工图纸有出入以图纸为准，不详的地方以图纸为准。


自动扶梯设备清单

	1
	用途
	乘客自动扶梯

	2
	数量
	2台

	3
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工

	4
	服务楼层
	1、 2

	5
	提升高度/度
	4500mm/35度

	6
	梯级宽度
	1000mm

	7
	制造标准
	GB16889-2011《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》

	8
	底坑深度(mm)
	1200

	9
	输送能力(人/小时)
	9000

	10
	★额定速度(m/s)
	0.5

	11
	电源
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹；

照明电源：单相交流220伏50赫兹；

	12
	控制方式
	微机变频（无人乘梯时电梯慢速行驶或停止运行，有人时电梯速度恢复正常速度行驶）

	13
	操作方式
	锁制起动、可任意选择上下行方向，可反转

	14
	驱动方式
	有齿轮驱动

	15
	控制系统 
	微机控制系统

	16
	驱动系统 
	专用新型立式主机

	17
	★桁架 
	角钢加槽钢结构，挠度不大于1/750

	18
	扶手导轨 
	发纹不锈钢或合金钢

	19
	扶手入口 
	按厂家标准，需注明价格、材料

	20
	扶手带 
	优质黑色扶手带

	21
	扶手栏板 
	透明钢化玻璃（钢化玻璃厚度≥10mm，高度不小于1000mm）

	22
	扶手形状 
	苗条型

	23
	梯路导轨 
	上下曲线导轨采用“一体化”结构，直线段主副导轨采用带导向凸边型材导轨

	24
	梯级驱动链 
	采用高强度的板式链，耐油、耐磨的聚胺脂轮缘

	25
	前沿踏板 
	发纹不锈钢或铝合金

	26
	梳    齿 
	发纹不锈钢或铝合金或强化合成树脂

	27
	内外盖板 
	发纹不锈钢材质或铝合金

	28
	润滑装置 
	自动润滑系统

	29
	围裙板配置 
	发纹不锈钢或铝合金（符合标准摩擦系数要求）

	
	梯级
	发纹不锈钢或铝合金（符合标准防滑性能要求）

	30
	电梯基本功能设置
	1、扶手带速度检测装置；

	
	
	2、欠相、反相过流保护；

	
	
	3、限速保护；

	
	
	4、斜齿轮驱动；

	
	
	5、急停按钮保护；

	
	
	6、梳齿板安全保护；

	
	
	7、非操作逆转保护；

	
	
	8、梯级运行安全保护；

	
	
	9、梯级下陷安全保护；

	
	
	10、围裙板安全保护；

	
	
	11、黄色安全边界保护；

	
	
	12、附加制动器安全保护功能；

	
	
	13、故障报警、记录功能；

	
	
	14、上下行指示。

	31
	安全装置
	1、扶手带断带安全装置；

	
	
	2、扶手带出入口安全装置；

	
	
	3、上下部链轮缓冲装置；

	
	
	4、梳齿板安全装置。

	32
	其它功能装置
	1、变频功能；

	
	
	2、自动润滑功能；

	
	
	3、裙板处显示故障及状态功能；

	
	
	4、梯级丢失；

	
	
	5、扶手测速；

	
	
	6、前沿板打开；

	
	
	7、抱闸打开；

	
	
	8、主驱动涨紧断裂；

	
	
	9、带毛刷；

	
	
	10、可编程电子安全相关系统；

	
	
	11、制停距离检测；

	
	
	12、防爬板。

	33
	补充说明
	该需求书如有跟施工图纸有出入以图纸为准，不详的地方以图纸为准。


3、 交付使用期、交货地点

（1） 交货期：签订合同后，于采购人通知生产后3个月供货，供货后一个月内完成安装。
（2） 交货地点：广州市内采购人指定地点。
4、 包装、运输及到货检验

（1） 设备的包装应符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同规定。

（2） 设备、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致设备清单及编号，易于被区分。

（3） 包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

（4） 中标供应商同时向采购人提供制造厂商对整机的出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等。

（5） 中标供应商负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直，二次运输距离不大于50米）的提运、吊装、就位等工作。

（6） 现场完全满足安装要求后，设备的现场保管由中标供应商负责，直至电梯安装、验交完毕。

（7） 双方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符，中标供应商应及时更换或修复，且不得影响工期。

5、 安装调试

（1） 电梯安装必须是具备国家有关部门颁发的电梯安装、维修资质的单位承担（原则上是应由中标供应商负责安装，如必须外包的话，则应在投标文件中说明），其设备安装、维修保养、操作等作业的人员必须持有《特种设备作业人员资格证书》。
（2） 中标供应商在合同签订后，所有电梯的预埋件由中标供应商负责提供，派技术代表进入现场完成电梯井道的测量和确认。施工单位按工程设计单位提供的井道平面、立面图，机房图进行井道建设。若井道没有达到设计图纸要求，不符合中标供应商电梯的技术要求，由施工单位负责井道（包括井道、门洞等）的土建整改。若井道达到设计图纸要求，而不符合中标供应商电梯的技术要求，由中标供应商负责井道（包括井道、门洞等）的土建整改。
（3） 中标供应商于合同签订15天内将详细设计图纸资料提交给采购人和设计院确认。

（4） 中标供应商在开始安装前应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键，难点的对策，方案和手段供采购人批准。

（5） 电梯安装调试，包括以下内容：

1. 报装手续；

2. 安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行；
3. 提供配重物配合进行电梯的满载运行，配合验收；

4. 双方验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗防潮）；
5. 安装、施工期间所需的水电费用；

6. 交付采购人正式使用前，应做好电梯完工后的防护，如加装轿厢防护板和厅门防护等；

7. 施工期间遵守采购人有关制度，文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由中标供应商负责。

6、 验收
（1） 电梯安装、调试工作完成后，中标供应商应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、最终验收。

（2） 中标供应商负责代办理电梯报检手续，取得《安全检验标志》，并办理使用登记。

（3） 中标供货商必须提供设备的安装、调试、使用所需的中文技术文件，包括但不限于以下文件：

1. 机房、井道布置图；

2. 电气原理图及符号说明，电气原理说明书；

3. 使用维护说明书；

4. 电梯安装调试说明书；

5. 电梯部件安装图册；

6. 最终图纸光盘；

7. 城建档案资料；

8. 工程结算资料；

9. 采购人认为需要的其它文件；

10. 电气线路控制元件明细说明；

11. 电气安装敷线图；

12. 电气安装接线图；

13. 电气调试说明书；

14. 控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明；

15. 故障码说明表；

16. 产品合格证；

17. 电梯功能表；

18. 装箱单。

7、 售后服务

(1) 在广州市必须设有长驻维修机构，处理所有维修服务，并配有专职的技术工程师。

(2) ★质保期：一年。
(3) 中标供应商应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

(4) 质保期内中标供应商免费提供以下服务：
1. 指派专人负责售后服务事宜，提供全年365天×24小时免费售后服务热线电话，接到报障电话后60分钟内到达现场处理故障，直到故障排除完全恢复正常工作为止。

2. 免费提供每月不少于两次的定期巡检和保养服务，提供正常消耗磨损的电梯零部件（包括照明灯具）；

3. 协助采购人电梯的年检工作。

(5) 因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障或采购人使用、管理不当或人为因素等非中标供应商原因造成设备损坏由采购人承担责任和费用，中标供应商提供有偿服务。

(6) 质保期满后，生产制造商仍需对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。
八、付款方式及履约质量保证
（1） 合同签订生效后，采购人在通知中标供应商生产前支付设备款的40%给中标供应商作为工程预付款；
（2） 货物到现场经开箱验收合格后，采购人在10个工作日内支付设备款的30%给中标供应商作为提货款；
（3） 以下条件均满足后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付设备款的30%。
1.该批合同货物调试完毕并已通过相关部门组织的竣工验收；                                  

2. 中标供应商已将本项目竣工结算的资料报送采购人，并经采购人及有关主管部门审定通过；

3. 中标供应商向采购人完整移交竣工档案一式四份（工程文件包括：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件、声像档案六部分。工程文件立卷的原则和方法必须符合国家档案部门的要求。中标供应商必须自行或委托有资质的设计单位完成竣工图的编制，费用由中标供应商负担）。
4. 中标供应商已向采购人提交款项申请手续并经甲方审核通过。
（4） 中标供应商须在采购人办理付款手续之前10个工作日内，提供等额发票给采购人，以便采购人及时办理支付手续。

（5）  履约质量保证金
1. 中标供应商应在合同签订后5个工作日内向采购人提交履约质量保证金或《政府采购履约担保函》，履约质量保证金额为设备总价的5%。质保期满无质量问题的，履约质量保证金在质保期满后10个工作日内由采购人无息退还，若为《政府采购履约担保函》则在质保期满后第10个工作日自动失效。
2. 本项目接受中标供应商采取《政府采购履约担保函》的形式交纳履约保证金，中标供应商可以自行选择由银行或是广东省政府采购担保机构提供担保。
8、 其它

（1） 中标供应商必须接受并服从采购人的管理，按照采购人的规定对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负责。
（2） 为了便于项目的管理，在签定电梯设备合同及电梯设备安装合同时，双方各委派同一名项目负责人负责项目事宜，以便于项目实施管理。

第三章 合同格式
广州市政府采购供货合同

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州市政府采购中心“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目”（项目编号：GGPC-[2013]347A）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

1、 合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物：

	货物品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2、 合同总价

总价为人民币（大写）：                          ， 即￥              。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

3、 质量

（1） 乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
（2） 产品必须提供出厂合格证。
（3） 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

（4） 货到现场后由于甲方提供场地，乙方负责保管。

4、 交货及验收

（1） 交货验收、安装调试必须在甲方指定时间内完成。
（2） 交货地点：甲方指定地点。

（3） 由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方完成货物的安装调试工作及电梯报检手续。

（4） 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料应包括（机房、井道布置图、电气线路控制原理图、电气线路控制元件明细说明、电气原理说明书、电气安装敷线图、电气安装接线图、电气调试说明书、控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明、故障码说明表、产品合格证、电梯功能表、装箱单、最终图纸光盘等）及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

（5） 为了便于项目的管理，在签定电梯设备合同及电梯设备安装合同时，双方各委派一名同一项目负责人负责项目事宜，以便于项目实施管理。

5、 付款方式及履约质量保证
（1） 合同签订生效后。甲方在通知乙方生产前支付设备款的40%给乙方作为工程预付款；
（2） 货物到现场经开箱验收合格后。甲方在10个工作日内支付设备款的30%给乙方作为提货款；
（3） 以下条件均满足后，甲方在10个工作日内向乙方支付设备款的30%。
1.该批合同货物调试完毕并已通过相关部门组织的竣工验收；                                  

2.乙方已将本项目竣工结算的资料报送甲方，并经甲方及有关主管部门审定通过；

3.乙方向甲方完整移交竣工档案一式四份（工程文件包括：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件、声像档案六部分。工程文件立卷的原则和方法必须符合国家档案部门的要求。乙方必须自行或委托有资质的设计单位完成竣工图的编制，费用由乙方负担）。
4.乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。
（4） 乙方须在甲方办理付款手续之前10个工作日内，提供等额发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（5）  履约质量保证金
1. 本项目接受乙方采取《政府采购履约担保函》的形式交纳履约保证金，乙方可以自行选择由银行或是广东省政府采购担保机构提供担保。
2. 乙方或生产厂家应在合同签订后5个工作日内向甲方提交履约质量保证金或《政府采购履约担保函》，履约质量保证金额为设备总价的5%。质保期满无质量问题的，履约质量保证金在质保期满后10个工作日内由甲方无息退还，若为《政府采购履约担保函》则在质保期满后第10个工作日自动失效。
6、 售后服务
（1） 乙方应为甲方提供免费培训服务。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2） 电梯质保期为1年。

（3） 因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障或甲方使用、管理不当或人为因素等非乙方原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

（4） 质保期满后，乙方提供有偿维护保养服务。

7、 违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付该批货物货款价格的5%违约金。

（2） 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。但由于财政集中支付原因导致付款延期，不属于甲方违约责任。

（3） 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

（4） 乙方所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付货款总额的5%的违约金。

（5） 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，要求乙方退回全部货款，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（6） 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。

（7） 乙方必须接受并服从施工总承包单位的管理，按照施工总承包单位的规定对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负责。

8、 不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

9、 争议及解决办法

（1） 因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（2） 本合同发生争议，由双方协商或由从化市财政局调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决（请选择）：

1. 广州仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、 其他

（1） 本合同一式  份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份，从化市财政局一份，广州市政府采购中心一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

（2） 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

	甲方：
	（盖章）
	乙方：
	（盖章）

	签约代表：
	
	签约代表：
	

	地    址：
	
	地    址：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	传    真：
	
	传    真：
	

	签约日期：
	二〇一三年   月   日
	签约日期：
	二〇一三年   月   日


二、广州市政府采购电梯设备安装合同(样本)
甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州市政府采购中心“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目”（项目编号：GGPC-[2013]347A）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

1、 安装设备的名称、型号及数量

	序号
	电梯编号
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	台
	
	

	
	
	
	台
	
	

	
	
	
	台
	
	


以上    台电梯具体的技术规格详见合同[合同编号：        ]的有关内容。

2、 安装地点

[按招标文件第二章的要求]
3、 安装、调试、验收及维护保养服务总金额：

（人民币）大写：                                 （￥               元）。

4、 付款方式

（1） 电梯进场之日起10个工作日内，甲方支付安装合同总价的50％；

（2） 验收合格后10个工作日内，甲方支付安装合同总价的50％；

（3） 乙方须在甲方办理付款手续之前10个工作日内，提供等额发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。
5、 安装施工期

（1） 在甲方指定日期开始安装；正常情况下，从进场安装至调试完毕不得超过   天。

（2） 非乙方原因造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电等），乙方对所造成的延期和误工不负责任。

6、 安装相关工作责任和费用

（1） 甲方责任和费用

1. 提供符合施工图纸规定的机房、井道和底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

2. 提供用于存放电梯零部件的场地作为现场临时仓库。

3. 提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)，在安装开工前，电源应提供到机房电梯电源箱附近。

4. 提供安装施工所需的水、电驳接点。

5. 负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作，并尽可能向乙方提供有利于施工的条件。

6. 配合乙方进行有关电梯在政府部门的申报以及验收工作。

7. 负责安装完工后土建部分的回填。

（2） 乙方责任和费用

1. 对甲方工地进行详细勘测，确认工地安装条件。乙方按工程设计单位提供的井道平面、立面图，机房图进行井道建设。若井道没有达到设计图纸要求，不符合乙方电梯的技术要求，由乙方负责井道（包括井道、门洞等）的土建整改。若井道达到设计图纸要求，而不符合乙方电梯的技术要求，由乙方负责井道（包括井道、门洞等）的土建整改。。
2. 乙方代办电梯报装工作。

3. 乙方做好现场安装的准备工作，施工所用的机械工具由乙方自备及自费运到施工工地，完工后从工地自费搬出运走。

4. 负责电梯的运输（包括工地提运、卸车）、搬运、吊运、分层、就位及安装完毕后施工现场的清场等。

5. 负责井道内永久照明， 底坑爬梯。

6. 负责吊装、棚架、钢牛腿。

7. 按照国家电梯安装规范和质量标准完成电梯的安装和调试工作（包括井道内的摄像、音响、紧急呼叫等相关线路）。

8. 设备安装、维修保养、操作等作业的人员须持有《特种设备作业人员资格证书》。

9. 负责施工现场已安装部件及库房外部件的成品保护、保管。

10. 遵守施工现场的有关规章制度，接受甲方的统一管理和必要的监督检查。

11. 负责施工安全（电梯井道、门洞的安全措施，含施工人员及其他人员的安全），以及承担有关人员的保险和工伤事故的所有费用。

12. 负责安装施工期间所需的水、电消耗费用。

13. 　乙方必须接受并服从甲方的管理，按照甲方规定对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负责。

14. 按广东省建筑工程统一用表要求及城建档案管理要求，负责工程资料的汇总及收集装订。

15. 工程资料完成并合格后及时办理工程竣工验收。

16. 收集整理工程财务结算相关资料，资料齐全合格后及时办理结算。

7、 安装验收和移交

(1) 电梯安装、调试工作完成后，乙方根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行自检验收、初步验收、最终验收。

(2) 在电梯安装完工后   天内，甲方向广州市特种机电设备检测研究院提出报检。如因甲方原因达不到政府部门规定的验收条件，需延期申报验收时，甲方须向乙方支付全部安装余额，并支付相应的误工费用。

(3) 验收合格后   日内，甲方按照合同要求向乙方支付安装费的余额，乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。

(4) 由乙方代办电梯的使用登记工作。

(5) 电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方负责。

(6) 为了便于项目的管理，在签定电梯设备合同及电梯设备安装合同时，双方各委派一名同一项目负责人负责项目事宜，以便于项目实施管理。

8、 临时用梯

(1) 临时用梯的条件：电梯已具备使用条件并通过政府部门验收并被允许使用，甲方需要使用尚未全部完工的电梯。

(2) 甲方可任选下列一种用梯方案

1. 甲方付清需使用电梯的安装尾款，并书面同意自用梯开始之日电梯进入免费保修期。

2. 甲方付清需使用电梯的安装尾款， 在与乙方签订《电梯临时有偿使用合同》后，甲方可以在电梯不进入免费保修期状态下, 临时使用上述合同规定的电梯。

(3) 临时使用的电梯必须加装保护设施(如电梯轿箱内壁的保护板)，并有专人操作， 同时为确保乙方最终能将完好的电梯正式移交给甲方，在电梯正式移交甲方之前，乙方需要对电梯进行大修，并另行签署大修合同，所有大修费用由甲方承担。

9、 质量保证与售后服务

(1) 电梯验收合格之日起12个月内为质保期，质保期内乙方免费提供以下服务：
1. 指派专人负责售后服务事宜，提供全年365天×24小时免费售后服务热线电话，接到报障电话后60分钟内到达现场处理故障，直到故障排除完全恢复正常工作为止；

2. 免费提供每月不少于两次的定期巡检和保养服务，提供正常消耗磨损的电梯零部件（包括照明灯具）；

3. 协助甲方电梯的年检工作。

10、 违约责任

(1) 甲方如要求更改安装日期，必须提前一个月书面通知乙方。

(2) 由于乙方责任造成电梯安装工期延误，乙方应以每延误三天，按安装合同金额的3‰的标准向甲方交纳违约金，累计不超过欠款总额的5%；安装工期延误超过15个日历天时，甲方可终止安装合同，另行安排委托安装，安装费用乙方承担，由此造成的一切损失由乙方负责。

(3) 由于甲方责任造成安装工作延误，则安装工期顺延。

(4) 由于自然灾害等人力不可抗因素，致使安装工程不能按原计划进行，双方根据实际情况协商相应顺延工程进度期限，免除双方责任。

十一、争议及仲裁

(1) 因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。工程质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

(2) 本合同发生争议，由双方协商或由从化市财政局调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决（请选择）：
1. 广州仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

(1) 本合同一式   份，甲、乙双方各执   份，从化市财政局一份，广州市政府采购中心一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

(2) 本合同未尽事宜，由双方协商处理。 
	甲方：
	（盖章）
	乙方：
	（盖章）

	签约代表：
	
	签约代表：
	

	地    址：
	
	地    址：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	传    真：
	
	传    真：
	

	签约日期：
	二〇一三年  月   日
	签约日期：
	二〇一三年  月   日


第四章 开标、评标和定标
1、 开标
（1） 采购中心按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由采购中心主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

（2） 开标时，由前2名报名并递交标书的投标人作为投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由采购中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

（3） 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（4） 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。
2、 评标

（1） 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（2） 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

2. 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

6. 参与进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作的（不含采购人代表）；

7. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系的；

8. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（3） 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权重
	35%
	30%
	35%


（4） 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、 评标程序

（1） 投标文件初审

1. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

(2) 以《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金却金额不足的；

(3) 投标报价不确定或高于最高限价的；
(4) 投标承诺函等带★号的格式文件没有按要求盖章、签署的；

(5) 投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(6) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(7) 投标文件提供虚假材料的；

(8) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
(9) 投标人对采购人、采购中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；
(10) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。
3. 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4. 评标委员会进行资格性、符合性审查时发现供应商有实质性不响应采购文件的，由采购中心工作人员现场电话告知该供应商并说明理由。

5. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（2） 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

（3） 技术评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》。技术评分满分100分，考虑下列因素：
	评审项目
	分值
	评分分值

	
	
	优100-90%
	良89-70%
	中69-40%
	差39－0%

	品牌信誉度
	25
	该品牌产品市场信誉度高、市场占有率最高
	该品牌产品在市场信誉度较高、市场占有率比较高
	该品牌产品在市场信誉度一般、市场占有率一般
	该品牌产品在市场信誉度低、市场占有率低

	总体技术方案评价
	20
	满足或优于采购需求，设备选型、可维护性和适应性强，对比最优。
	满足采购需求，对比次之。
	不完全满足采购需求。
	对比最差。

	制造技术一致性，关键部件匹配性
	20
	重要部件原厂生产，配置合理 
	大部分部件原厂生产，配置基本合理
	小部分部件原厂生产，其余外购
	对比最差。

	生产厂家的技术实力(生产企业是否具有企业技术中心)
	10
	国家级10分，省级5分，市级3分，没有0分。

	项目实施计划、施工方案
	4
	项目计划及施工方案完整合理、切实可行，保障措施详细，满足或优于采购需求。
	满足采购需求，有一定保障措施。
	基本满足采购需求，无保障措施。
	对比最差。

	安装指导、调试及验收方案
	4
	满足或优于采购需求，保障措施详细、合理可行。
	满足采购需求，有一定保障措施。
	满足采购需求，无保障措施。
	对比最差。

	拟任项目经理及主要技术人员能力
	4
	对比最优
	对比次之
	对比一般
	对比最差

	售后服务机构设置（投标人直接跟踪服务的较优）
	4
	在使用地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷，对比最优。

	售后服务人员配置（在使用地区配备稳定的服务人员、服务人员购买广州市社保的较优）
	4
	服务人员具备相应资质，从业经验丰富，对比最优。
	对比次之
	对比一般
	对比最差

	服务方案（质保期限长短、内容、服务响应时间等）
	5
	有详细、合理可行的售后服务方案，切合实际，完全满足或优于采购要求，对比最优。
	有一定的售后服务措施，满足采购需求，对比较优。
	基本满足采购需求,无保障措施。
	对比最差。


2. 将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的技术评分。
（4） 商务评定  

1. 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，商务评分满分100分，考虑下列因素：
	评审项目
	分值
	评分分值

	
	
	优100-90%
	良89-70%
	中69-40%
	差<40%

	投标人的《电梯安装工程专业承包企业资质》等级
	10
	一级：10分，二级：5分，无：0分。

	同类项目经验：依据2011年以来完成的同类项目合同或验收报告
	25
	对比最优

	对比次之

	对比一般

	对比最差


	履约能力、财务状况（依据2012年度财务报表）
	25
	
	
	
	

	财务报告权威性
	5
	能提供由有审计资质的第三方出具的2012年度《审计报告》：5分；无：0分。

	厂家获得国家有关部门或行业协会颁发的资质等级或奖项
	15
	对比最优
	对比次之
	对比一般
	对比最差

	厂家质量管理体系认证情况
	5
	
	
	
	

	企业信誉（证明材料：如行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、2010年后获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号、银行信用等级证明材料等）
	10
	
	
	
	

	生产厂家国内生产历史（以公司成立年限计算）
	5
	
	
	
	


注：本表商务评审对象均指投标人，已标明厂家的除外。

2. 将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。
（5） 价格评定

1. 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（四）点。

2. 中小微企业投标的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予6%的价格扣除。
3. 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×100

（6） 综合评分的计算和中标供应商推荐

1. 综合评分=技术评分×35% ＋商务评分×30%＋价格评分×35%；

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

4、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（1） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：如果多个投标人所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算）；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4） 因重大变故，采购任务取消的。 

5、 定标

（1） 凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3. 与采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

4. 向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（2） 采购中心在评标结束后三个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。第一名供应商放弃或被取消资格的，须经从化市财政局批准后，采购人方可顺序选择候补中标供应商。
（3） 采购结果确认后，采购中心将中标结果在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州市政府采购中心网站（www.gzgp.org）进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购中心不再以其它方式另行通知。

（4） 中标结果公告后，采购中心以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务费缴费通知书》。

（5） 中标供应商凭采购中心开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到采购中心开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（6） 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

6、 签约

（1） 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（2） 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第五章 投标文件格式
投标文件分《商务文件分册》、《技术文件分册》，包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。
1、 商务文件

	序号
	内容

	1 
	商务文件目录

	2 
	★授权委托证明书（代理人签署的，见格式文件1）

	3 
	★投标承诺函（见格式文件2）

	4 
	★《开标一览表》（见格式文件3）

	5 
	★《货物报价明细表》（见格式文件4）

	6 
	★《安装、服务报价明细表》（见格式文件5）

	7 
	★非生产厂商投标的，请提交投标产品的销售代理证书或制造商（代理）授权书（见格式文件6）

	8 
	★生产厂商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及其许可明细表

	9 
	★安装及质保期内维修保养单位的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：安装、维修》资质证书。

	10 
	★安装及质保期内维修保养单位的营业执照副本（经年检合格，未按规定年检的无效），如果是委托服务点，还须提供委托协议。

	11 
	投标人的《电梯安装工程专业承包企业资质》证书

	12 
	《2011年以来完成同类项目一览表》（见格式文件7及其附注要求）

	13 
	★营业执照副本（经年检合格，未按规定年检的无效。分公司投标的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书）

	14 
	2012年度财务报表（含资产负债表及利润表，尽量提供由有审计资质的第三方出具的《审计报告》）

	15 
	厂家生产场地及设备情况的证明文件

	16 
	投标人认为有必要说明的其他资料

	17 
	投标资格情况表（见格式文件8）

	18 
	★采购需求实质性响应条款一览表（见格式文件9）

	19 
	投标人商务情况表（见格式文件10）

	20 
	厂家/投标人资质奖项一览表（见格式文件14）

	21 
	生产厂家国内生产历史（以公司成立年限计算）

	22 
	中小微企业声明函（见格式文件16）

	21
	中小微企业声明函（制造商）（见格式文件17）

	22
	政府采购投标担保函（★采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交，见格式文件18）

	23
	政府采购履约担保函（见格式文件19）

	24
	公平竞争承诺书（见格式文件20）


2、 技术文件
	序号
	内容

	1 
	技术文件目录

	2 
	投标人技术情况表（见格式文件11）

	3 
	总体技术方案：参照招标文件的要求，说明所提供的方案、产品设计、配置是否科学合理，对采购需求的响应程度等。

	4 
	制造技术一致性，关键部件匹配性（见格式文件4《货物报价明细表》及《技术方案一般性条款响应差异表》（见格式文件12）

	5 
	项目实施计划、施工方案。

	6 
	安装指导、调试及验收方案。

	7 
	售后服务能力及服务方案：质保期限长短、内容、服务响应时间等，技术保障能力，维护运行的技术指导能力，提供服务的便利性等。

	8 
	《技术方案一般性条款响应差异表》（见格式文件12）

	9 
	《服务方案一般性条款响应差异表》（见格式文件13）

	10 
	《项目负责人及主要技术人员一览表》（见格式文件15及其附注要求）

	11 
	投标人认为有必要说明的其他资料


特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。

格式1   授权委托证明书
兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州市政府采购中心组织的“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目” (项目编号： GGPC-[2013]347A)的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。
附：代理人性别：       年龄：        职务：               

　　身份证号码：                     

　　（营业执照等）注册号码：                    

　　企业类型：                  

　　经营范围：                                                        

　　　　　　　                                                        

　　　　　　　                                                        

法定代表人（负责人）：（签名或盖章）

授权单位（单位公章）：

委托代理人：（签名或盖章）

二〇一三年   月   日
说明：

1. 法定代表人亲自签署“投标承诺函”的，则无需提交本表。
2. “投标承诺函”由委托代理人签署的，则须提交有单位公章、法定代表人的亲笔签名或盖章、委托代理人的亲笔签名或盖章的本文件，三者缺一不可。
3. 非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。
格式2   投标承诺函

广州市政府采购中心：

我方收到贵方关于“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目”（项目编号：GGPC-[2013]347A）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：
1、 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

2、 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
3、 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
4、 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

5、 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。

6、 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵中心足额交纳招标代理服务费。

7、 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8、 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


投标人（单位公章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：二〇一三年   月   日

说明：1.由委托代理人签署的，需附 “授权委托证明书”（参照格式1）。
2.本格式文件内容不得擅自删改。
格式3  开标一览表
项目名称：从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目
项目编号：GGPC-[2013]347A
投标人名称： 
[货币单位：人民币元]  

	货物总报价
	￥

	安装、服务总报价
	￥

	安装及质保期内维修保养机构
	                   公司


投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一三年   月   日
填表要求：

1. 货物总报价是包括了货物设计、制造、包装等所有费用。
2. 安装、服务总报价是包含送货、安装调试、土建整改、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出。

3. 投标总价=货物总报价＋安装、服务总报价，开标时系统自动计算生成并记录在《开标记录表》上，计算价按四舍五入原则保留至元位。

4. 报价已包含所有税费及安装、服务总价3%的施工配合费。
格式4  货物报价明细表
项目名称：从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目
项目编号：GGPC-[2013]347A
投标人名称：
[货币单位：人民币元]

	序号
	货物名称
	品牌、产地
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	￥


填报要求：此表为《开标一览表》的货物总报价明细表。  

格式5   安装、服务报价明细表
项目名称：从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目
项目编号：GGPC-[2013]347A
投标人名称： 
                                             [货币单位：人民币元]
	序号
	内容
	金额
	备注

	1
	运输
	
	

	2
	安装调试
	
	

	3
	检测验收
	
	

	3
	培训
	
	

	4
	质保期服务
	
	

	5
	其它服务
	
	

	合计
	￥



填报要求：此表为《开标一览表》的服务总报价明细表。本报价已包含施工配合费（安装、服务总价的3%）
格式6   制造商（代理）授权书
广州市政府采购中心：

我方是依法成立、有效存续并以生产制造（或代理）                 （产品名称）为主的法人，决定委托                            （投标代理商名称）作为我方的代理商参加你单位组织的“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目”(项目编号：GGPC-[2013]347A)的投标，我方将承担对上述代理商提供的      产品及服务质量的保证责任，若上述代理商无法提供售后服务时，将由我方负责提供招标文件中要求的售后服务。该授权委托书的有效期与投标有效期相同，如获中标，将延至合同终止日为止。

专此授权。

制造商或代理(单位盖章) ：

日期：二〇一三年   月   日
要求：如投标人非制造商，须提供制造商出具的《产品代理证书》或本授权书。如属代理转授权，须提交制造商对代理的授权资料，证明代理在权限范围内对外转授权有效。
格式7  2011年以来完成的同类项目一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	完成时间
	项目质量
	项目单位联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


要求：请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

格式8   投标资格情况表
	序号
	资格条件要求
	内容或数据
	查阅指引

	1
	中华人民共和国境内注册的、提供非进口产品和本国服务的供应商；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
	法人营业执照副本已经(20  年度)年检，并在有效期内
	见《商务文件》第   页。

	
	
	是（  ）否（  ）为分公司投标。

如果是，由具有法人资格的总公司出具的授权书见    页。

	2
	投标人必须为投标产品的生产厂家（制造商）或其经销代理商，属经销代理商投标的，须提供产品经销代理证书或生产制造商出具的投标授权书。
	（ ）属生产厂家投标。
	

	
	
	（ ）属经销代理商投标

（ ）属厂家在本地设立的分公司
	（  ）提交产品的销售代理证书，见《商务文件》第   页。

（  ）提交制造商（代理）授权书，见《商务文件》第   页。

	3
	提供生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及其许可明细表
	见《商务文件》第   至   页。

	4
	安装及质保期内安装、维修保养单位在广州市内，具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：安装、维修》资质证书。
	具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：安装、维修》资质证书
	见《商务文件》第   至   页。

	
	
	（  ）属自有服务点
	法人营业执照副本已经(20  年度)年检，并在有效期内，见《商务文件》第   至   页。

	
	
	（  ）属委托服务点

地址：                
	法人营业执照副本已经(20  年度)年检，并在有效期内，见《商务文件》第   至   页。

委托协议见《商务文件》第

   至   页。


填表要求：请投标人正确填写本表，其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

格式9  采购需求实质性响应条款一览表

	序号
	实质性响应条款
	投标人响应情况
	差异

	1
	★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
	
	

	乘客电梯

	2
	★速 度（m/s）
	≥1.75
	
	

	3
	★载重量（kg）
	≥800
	
	

	4
	★停站数（层、站、门）
	16/16/16（6台）
	
	

	5
	★质保期：一年。
	
	

	自动扶梯

	6
	★额定速度(m/s)
	0.5
	
	

	7
	★桁架 
	角钢加槽钢结构，挠度不大于1/750
	
	

	8
	★质保期：一年。
	
	


说明：
1. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

3. 本表应列出所有★号条款的响应情况，格式如有遗漏，请投标人自行补充完整。
格式10  投标人商务情况表
	评审项目
	内容或数据
	查阅指引

	投标人的《电梯安装工程专业承包企业资质》等级
	（ ）一级（ ）二级见《商务文件》第   页

	同类项目的数量及金额
	共   个，金额共    万元
	见《商务文件》第   页的《2011年以来完成同类项目一览表》，合同或验收报告见第    至

     页。

	履约能力、财务状况
	2012年度财务报表、《审计报告》在《商务文件》第    至     页。

	财务报告权威性
	有（  ）无（  ）由有审计资质的第三方出具的2012年度《审计报告》

	厂家获得国家有关部门或行业协会颁发的资质等级或奖项
	资质证书有    个，

获得奖项有    个。
	见《商务文件》第   页的《厂家/投标人资质奖项一览表》，证明文件见第   至   页。

	厂家质量管理体系认证情况
	类别             
类别             
类别             
	见《商务文件》第   至   页《厂家/投标人资质奖项一览表》。

	企业信誉
	证明材料1：          

证明材料2：          

证明材料3：          
	见《商务文件》第   至   页《厂家/投标人资质奖项一览表》。

	生产厂家国内生产历史（以公司成立年限计算）
	生产厂家成立于    年。
	证明材料见《商务文件》第   至   页。


填表要求：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。
格式11  投标人技术情况表
	评审项目
	内容或数据
	查阅指引

	品牌信誉度
	见《技术文件》第    至     页。

	总体技术方案评价
	总体技术方案详见《技术文件》第    至     页。

	生产厂家的技术实力(生产企业是否具有企业技术中心)
	（ ）国家级（ ）省级（ ） 市级 。 详见《技术文件》第    至     页  

	制造技术一致性，关键部件匹配性
	货物（含五大重要部件）的主要指标和性能的详细说明或图样，见《技术文件》

第   至   页。《货物报价明细表》及《技术方案一般性条款响应差异表》, 见《技术文件》第   至   页。

	项目实施计划、施工方案
	方案详见《技术文件》第   至   页。

	安装指导、调试及验收方案
	方案详见《技术文件》第   至   页。

	拟任项目经理及主要技术人员能力
	其中项目负责人      人，      管理技术人员      人，
	见《技术文件》第   页《项目负责人及主要技术人员一览表》，人员在本公司任职的外部证明材料及相关资格证书，见第     至     页。

	售后服务机构设置
	（ ）本地企业负责售后服务；
（ ）在广州市设立分支机构负责售后服务；
（ ）其它。
	见《技术文件》第   至   页。售后服务点地址：                        

	售后服务人员配置
	售后服务人员      人


	见《技术文件》第   页《项目负责人及主要技术人员一览表》，人员在本公司任职的外部证明材料及相关资格证书，见第     至     页。

	服务方案（质保期限长短、内容、服务响应时间等）
	质保期为      年
	方案详见《技术文件》第   至   页。


填表要求：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。
格式12  技术方案一般性条款响应差异表

乘客电梯设备清单

	序号
	项目内容
	招 标 要 求
	投标参数
	偏离情况
	厂家资料

	1
	电梯用途
	乘客电梯
	
	
	

	2
	电梯类型
	曳引式客梯
	
	
	

	3
	曳引式结构型式
	永磁同步无齿轮
	
	
	

	4
	数量
	6台（编号：1#、2#、3#、4#、5#、6#）,其中3台为消防员专用功能电梯。
	
	
	

	5
	工程类别
	新梯建造
	
	
	

	6
	施工配合费
	需要
	比例：安装、服务总报价的3%
	
	
	

	7
	井道结构
	混凝土结构
	
	
	

	8
	井道建设
	若井道不符合投标人电梯的技术要求，由中标供应商负责井道（包括井道、门洞等）的土建整改，该土建整改费用已包含在总报价内。如投标人无土建资质的，可另行委托有土建施工资质的公司进行井道（包括井道、门洞等）的土建整改，土建整改费用由中标供应商负责。
	
	
	

	12
	提升高度（m）
	48.6
	
	
	

	13
	井道总高(m)
	54.7
	
	
	

	14
	井道尺寸 （宽×深）
	1900 mm×1900 mm
	
	
	

	15
	门洞尺寸（宽×高）
	1000 mm×2200 mm
	
	
	

	16
	轿厢尺寸（宽×深）
	1400×1250
	
	
	

	18
	顶层净高（mm）
	4750
	
	
	

	19
	机房位置
	机房上置
	
	
	

	20
	驱动方式
	曳引式
	
	
	

	21
	基站
	1层
	
	
	

	22
	服务楼层
	-1、1……15 
	
	
	

	23
	控制方式
	1#、2#并联，3#、4#并联，5#、6#并联
	
	
	

	24
	开门方式及尺寸
	双扇中分自动门
	
	
	

	25
	控制系统
	32位微机全电脑控制系统
	
	
	

	26
	电梯拖动系统
	交流变频调压调速
	
	
	

	27
28
	电梯通讯方式
门机
	串行通讯
	
	
	

	
	
	变频门机
	
	
	

	29
	门保护装置
	光幕安全触板保护功能
	
	
	

	30
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》
	
	
	

	31
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ
	
	
	

	32
	门踏板
	照明电源：单相220V，50HZ 独立地线
	
	
	

	33
	厅门
	304#发纹不锈钢厅门
	
	
	

	34
	门套
	304#发纹不锈钢标准小门套
	
	
	

	38
	轿厢要求
	轿厢侧壁
	304#发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	轿 厢 门
	304#发纹不锈钢板
	
	
	

	
	
	轿厢天花
	豪华日光型天花
	
	
	

	
	
	轿内净高
	2350mm（可适当调整）
	
	
	

	
	
	轿厢地板
	塑胶地板
	
	
	

	
	
	轿厢地坎
	挤压成型硬质铝地坎
	
	
	

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数等
	
	
	

	
	
	轿厢通风方式
	轴流式风扇通风
	
	
	

	
	
	轿厢照明
	奶白色树脂罩，荧光灯管（豪华型）
	
	
	

	
	
	轿厢内操纵箱
	带数字和方向显示器
	
	
	

	
	
	
	轻触式微动不锈钢按钮
	
	
	

	
	
	
	运行方向显示
	
	
	

	
	
	
	轿厢位置指示器
	
	
	

	
	
	
	发纹不锈操纵箱面板
	
	
	

	
	
	轿厢内残疾人操纵箱
	发纹不锈操纵箱面板；轻触式微动不锈钢按钮（带盲文）
	
	
	

	
	
	轿厢扶手
	发纹不锈钢扁形扶手
	
	
	

	39


	电梯基本功能设置


	1、自动再平层；
	
	
	

	
	
	2、电梯受阻失速保护；
	
	
	

	
	
	3、制动器冗余保护；
	
	
	

	
	
	4、故障就近平层；
	
	
	

	
	
	5、五方对讲机通信功能(坑底、轿箱、 轿顶、机房、监控中心之间)。（机房至监控中心线路由采购人负责）；
	
	
	

	
	
	6、电气安全回路保；
	
	
	

	
	
	7、层高自测定； 
	
	
	

	
	
	8、称重启动；
	
	
	

	
	
	9、轿顶检修操作功能；
	
	
	

	
	
	10、轿内检修操作功能；
	
	
	

	
	
	11、过电流保护；
	
	
	

	
	
	12、超载保护；
	
	
	

	
	
	13、电机过热保护；
	
	
	

	
	
	14、过电压保护；
	
	
	

	
	
	15、电源故障保护；
	
	
	

	
	
	16、上电再平层；
	
	
	

	
	
	17、逆行保护；
	
	
	

	
	
	18、选层器修正；
	
	
	

	
	
	19、安全停靠
	
	
	

	
	
	20、停层开门；
	
	
	

	
	
	21、逆变装置高温检测；
	
	
	

	
	
	22、终端强制减速；
	
	
	

	
	
	23、过低速保护；
	
	
	

	
	
	24、操纵箱微机异常处理；
	
	
	

	
	
	25、轿内反向指令消除；
	
	
	

	
	
	26、连续服务；
	
	
	

	
	
	27、故障自诊断；
	
	
	

	
	
	28、层站召唤自动登记；
	
	
	

	
	
	29、机房内检修操作功能；
	
	
	

	
	
	30、轿内误指令消除；
	
	
	

	
	
	31、轿内误指令人工消除；
	
	
	

	
	
	32、警铃；
	
	
	

	
	
	33、微动平层功能；
	
	
	

	
	
	34、停电自动平层功能；
	
	
	

	
	
	35、层站微机异常处理；
	
	
	

	
	
	36、层站运行控制开关；
	
	
	

	
	
	37、独立运行；
	
	
	

	
	
	38、电梯不启动报警；
	
	
	

	
	
	39、次层停靠；
	
	
	

	
	
	40、超载报警；
	
	
	

	
	
	41、轿厢应急照明；
	
	
	

	
	
	42、关门保护；
	
	
	

	
	
	43、光幕安全触板；
	
	
	

	
	
	44、轿厢IC卡服务；
	
	
	

	
	
	45、空调；
	
	
	

	
	
	46、满足消防验收和消防使用要求
	
	
	

	
	
	47、换向重开门；
	
	
	

	
	
	48、门负载检测
	
	
	

	
	
	49、开门受阻控制；
	
	
	

	
	
	50、开门保持时间自动调整；
	
	
	

	
	
	51、关门力矩控制；
	
	
	

	
	
	52、即时开门；
	
	
	

	
	
	53、强制关门；
	
	
	

	
	
	54、重复关门；
	
	
	

	
	
	55、本层再开门；
	
	
	

	
	
	56、轿内运行方向指示；
	
	
	

	
	
	57、层站运行方向指示；
	
	
	

	
	
	58、关门按钮响应指示；
	
	
	

	
	
	59、开门按钮响应指示；
	
	
	

	
	
	60、轻载防捣乱功能
	
	
	

	
	
	61、轿内通风装置自动关闭；
	
	
	

	
	
	62、轿内照明自动关闭；
	
	
	

	
	
	63、ITV电缆；
	
	
	

	
	
	64、紧急呼叫对讲功能；
	
	
	

	
	
	65、停电应急照明功能；
	
	
	

	
	
	66、无呼自返基站功能；
	
	
	

	
	
	67、运行次数显示功能；
	
	
	

	
	
	68、满载直使运行功能；
	
	
	

	
	
	69、泊梯功能；
	
	
	

	
	
	70、欠相保护；
	
	
	

	
	
	71、消防迫降功能；
	
	
	

	
	
	72、抱闸动作的双安全检测；
	
	
	

	
	
	73、预留150公斤装修重量；
	
	
	


自动扶梯设备清单

	序号
	项目内容
	招 标 要 求
	投标参数
	偏离情况
	厂家资料

	1
	用途
	乘客自动扶梯
	
	
	

	2
	数量
	2台
	
	
	

	3
	工程类别
	新梯建造
	
	
	

	4
	服务楼层
	1、 2
	
	
	

	5
	提升高度/度
	4500mm/35度
	
	
	

	6
	梯级宽度
	1000mm
	
	
	

	7
	制造标准
	GB16889-2011《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》
	
	
	

	8
	底坑深度(mm)
	1200
	
	
	

	9
	输送能力(人/小时)
	9000
	
	
	

	11
	电源
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹；照明电源：单相交流220伏50赫兹；
	
	
	

	12
	控制方式
	微机变频（无人乘梯时电梯慢速行驶或停止运行，有人时电梯速度恢复正常速度行驶）
	
	
	

	13
	操作方式
	锁制起动、可任意选择上下行方向，可反转
	
	
	

	14
	驱动方式
	有齿轮驱动
	
	
	

	15
	控制系统 
	微机控制系统
	
	
	

	16
	驱动系统 
	专用新型立式主机
	
	
	

	18
	扶手导轨 
	发纹不锈钢或合金钢
	
	
	

	19
	扶手入口 
	按厂家标准，需注明价格、材料
	
	
	

	20
	扶手带 
	优质黑色扶手带
	
	
	

	21
	扶手栏板 
	透明钢化玻璃（钢化玻璃厚度≥10mm，高度不小于1000mm）
	
	
	

	22
	扶手形状 
	苗条型
	
	
	

	23
	梯路导轨 
	上下曲线导轨采用“一体化”结构，直线段主副导轨采用带导向凸边型材导轨
	
	
	

	24
	梯级驱动链 
	采用高强度的板式链，耐油、耐磨的聚胺脂轮缘
	
	
	

	25
	前沿踏板 
	发纹不锈钢或铝合金
	
	
	

	26
	梳    齿 
	发纹不锈钢或铝合金或强化合成树脂
	
	
	

	27
	内外盖板 
	发纹不锈钢材质或铝合金
	
	
	

	30
	电梯基本功能设置
	1、扶手带速度检测装置；
	
	
	

	
	
	2、欠相、反相过流保护；
	
	
	

	
	
	3、限速保护；
	
	
	

	
	
	4、斜齿轮驱动；
	
	
	

	
	
	5、急停按钮保护；
	
	
	

	
	
	6、梳齿板安全保护；
	
	
	

	
	
	7、非操作逆转保护；
	
	
	

	
	
	8、梯级运行安全保护；
	
	
	

	
	
	9、梯级下陷安全保护；
	
	
	

	
	
	10、围裙板安全保护；
	
	
	

	
	
	11、黄色安全边界保护；
	
	
	

	
	
	12、附加制动器安全保护功能；
	
	
	

	
	
	13、故障报警、记录功能；
	
	
	

	
	
	14、上下行指示。
	
	
	

	31
	安全装置
	1、扶手带断带安全装置；
	
	
	

	
	
	2、扶手带出入口安全装置；
	
	
	

	
	
	3、上下部链轮缓冲装置；
	
	
	

	
	
	4、梳齿板安全装置。
	
	
	

	32
	其它功能装置
	1、变频功能；
	
	
	

	
	
	2、自动润滑功能；
	
	
	

	
	
	3、裙板处显示故障及状态功能；
	
	
	

	
	
	4、梯级丢失；
	
	
	

	
	
	5、扶手测速；
	
	
	

	
	
	6、前沿板打开；
	
	
	

	
	
	7、抱闸打开；
	
	
	

	
	
	8、主驱动涨紧断裂；
	
	
	

	
	
	9、带毛刷；
	
	
	

	
	
	10、可编程电子安全相关系统；
	
	
	

	
	
	11、制停距离检测；
	
	
	

	
	
	12、防爬板。
	
	
	


填表要求：

1.本表的设备名称及规格型号、技术指标须与《货物报价明细表》一致，非主要部件、配件、材料等项目的简单参数可以在《货物报价明细表》中的规格型号或备注列填写。

⒉ 投标主要参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

格式13  服务方案一般性条款响应差异表
	采购人需求
	投标人响应

	序号
	项目
	内容
	承诺
	差异

	1
	交货时间
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	

	3
	安装调试时间
	
	
	

	4
	检测验收方案
	
	
	

	5
	设备维护
	
	
	

	6
	维护响应时间
	
	
	

	7
	上门保修
	
	
	

	8
	维修内容和范围
	
	
	

	9
	其他
	
	
	


填表要求：请列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。
格式14 厂家/投标人资质奖项一览表

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


格式15 项目负责人及主要技术人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/资格
	专业
	经验

年限
	担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表要求：

1、 上表列出的人员，须附其资格证书的复印件；
2、 须出具上述人员在本单位服务的外部证明，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。
格式16   中小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加从化市土地储备开发中心的从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目（项目编号：GGPC-[2013]347A）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一三年   月   日
说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（见格式17）。

格式17  中小微企业声明函（制造商）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（单位公章）： 

日期：二〇一三年   月   日

格式18  政府采购投标担保函
编号：

广州市政府采购中心：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目”（项目编号：GGPC-[2013]347A）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币20000元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章） 

日期：二〇一三年   月   日

格式19  政府采购履约担保函
                                                             编号：

从化市土地储备开发中心：

鉴于你方与                 （以下简称供应商）于    年  月  日签定“从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目”（项目编号：GGPC-[2013]347A）的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

                                                  日期：二〇一三年   月   日

格式20 公平竞争承诺书
本单位郑重承诺：本单位保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与从化市太平城市广场拆迁安置楼电梯采购项目（项目编号：GGPC-[2013]347A）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一三年   月   日
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