
常 州 市 武 进 区 政 府 采 购
公 开 招 标
招 标 文 件
招 标 人：常州市武进区湖塘桥初级中学（单位盖章）

江苏省前黄高级中学（单位盖章）

项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
采购编号：武采公标【2016】92号

日  期：二〇一六年十二月


第1章 招标公告
根据《政府采购法》之规定，常州市武进区政府采购中心接受常州市武进区湖塘桥初级中学、江苏省前黄高级中学委托，就湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程采购项目进行公开招标，本项目于2016年6月22日在武进区公共资源交易中心网站发布了招标公告，后接到采购单位暂停招标的通知，现重新发布招标公告，邀请合格的投标人前来投标。
一、项目概况

1、标段划分：本招标工程共划分成2个标段，一标段：湖塘桥初级中学400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程，二标段：前黄高中400米塑胶跑道改造工程（各投标人均可就本招标项目上述标段中的2个标段投标，最多允许中标2个标段）。
2、工程地点：一标段：武进区湖塘桥初级中学，二标段：武进区前黄高级中学。
3、工程规模： 一标段：630万元，二标段: 250万元。
4、质量等级要求：合格，符合国家验收环保标准。
5、项目内容：图纸及清单范围内的运动场改造工程。
6、完工时间：详见招标文件。

7、预算价：一标段：630万元；二标段：250万元。
二、投标人资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
2、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照（经营范围需包含体育场地或者塑胶场地施工等内容）；

3、资质类别和等级：市政公用工程施工总承包叁级及以上和省级及以上体育建筑施工行业协会颁布的体育工程专业资格证书三级及以上资质；

4、注册建造师资质等级：小型项目管理师或建筑工程二级及以上或市政公用工程二级及以上；
5、本次招标不接受联合体投标。
6、业绩条件：
一标段：投标单位近三年(2013年12月1日至今)完成过400米塑胶跑道及标准人造草坪足球场工程，且工程造价不低于500万（金额以中标通知书所载中标价为准）。

二标段：投标单位近三年(2013年12月1日至今)完成过400米塑胶跑道工程，且工程造价不低于200万（金额以中标通知书所载中标价为准）。
三、报名
1、报名时间：2016年 12 月 26 日至2016年 12 月 30 日，上午8:30-11:30，下午1:30-5:00（法定公休日、法定节假日除外）。
2、报名地点：武进区公共资源交易中心二楼交易服务大厅。
3、报名需提供资料(一、二标段报名资料分别提供)
（1）营业执照（副本）

(2) 税务登记证（副本）
（3）资质等级证书（副本）（市政公用工程施工总承包叁级及以上资质）

（4）省级及以上体育建筑施工行业协会颁布的体育工程专业资格证书三级及以上资质证书
（5）法定代表人授权委托书（见附件1）

（6）被委托人第二代身份证
（7）企业安全生产许可证
（8）注册建造师（建筑工程二级及以上或市政公用工程二级及以上）或小型项目管理师证书(投标人如同时参与两个标段的投标，需提供两名不同的注册建造师或小型项目管理师证书)；
 (9）注册建造师或小型项目管理师安全考核合格证（B证）(投标人如同时参与两个标段的投标，需提供两名不同的注册建造师或小型项目管理师证书)；

（10）社保机构出具的投标单位为项目负责人（注册建造师或小型项目管理师）缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证，缴纳时间为投标截止时间（不含当月）往前推连续三个月：2016年10月至2016年12月。

注：1、社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证包括：①社保手册；②该投标单位经社保机构出具的缴费清单；③从社保机构打印的交费凭证（其中之一均可）。
（11）投标保证金缴款凭证(此项需提供原件及复印件）
(12）工程业绩证明资料：
一标段：投标单位近三年(2013年12月1日至今)完成过400米塑胶跑道及标准人造草坪足球场工程，且工程造价不低于500万（金额以中标通知书所载中标价为准）。

二标段：投标单位近三年(2013年12月1日至今)完成过400米塑胶跑道工程，且工程造价不低于200万（金额以中标通知书所载中标价为准）。

注：投标单位必须提供的工程业绩证明资料包括：①中标通知书；②施工合同；③通过省田径协会或中国田径协会验收合格证书；④由设计单位、监理单位、建设单位及施工单位四方签字并加盖公章的竣工验收证明（说明：时间以省田径协会或中国田径协会验收合格证书所载时间为准）。

（以上资料请按以上顺序装订成册并加盖投标人公章提供复印件）
注：(1)项目负责人必须满足下列条件之一：

a、项目负责人是非变更后无在建工程的。

b、项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，按苏建招[ 2015] 29 号文执行。

c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
 (2) 按照《关于开展常州市二级建造师延续注册工作的通知》(常建[2011]341号)，自2012年4月30日起，注册有效期满仍未申请延续注册的，其注册证书和执业印章自行失效，则资格后审申请人被拒绝。
四、招标文件领取
1、招标文件领取时间：报名成功同时领取招标文件。
2、招标文件领取地点：武进区公共资源交易中心二楼交易服务大厅。
五、投标文件接收信息：
投标文件接收截止时间：2017年 1 月 17  日 9：00时 止
投标文件接收地点：武进区公共资源交易中心三楼308 室
六、开标有关信息：
开标时间：2017年  1 月  17 日9：00时
开标地点：武进区公共资源交易中心三楼308 室

七、投标保证金
1、投标保证金为：一标段：人民币 陆万元 整；二标段：人民币 贰万元 整
2、投标保证金账户：常州市武进区财政局财政专户  
开户银行：常州建行丰乐支行；
帐号：32001626759052502527  
3、注意事项
投标单位必须自行将保证金(以转账方式通过网银或银行柜面操作)从基本帐户解进到保证金专用帐户，然后凭网银交易凭证或银行进帐单到武进区公共资源交易中心二楼交易服务大厅开具投标保证金缴款凭证（投标保证金缴款凭证必须在报名截止时间之前换取），交易中心不受理解款事项，第一次到交易中心提交投标保证金的报名单位需携带本单位的基本帐户《开户许可证》原件，留存盖有公章的复印件到二楼交易服务大厅审核。【任何未按上述规定及要求金额缴纳投标保证金的投标单位将被拒绝。】

投标保证金相关事宜咨询电话：0519-88068636

八、资格审查
1、各投标单位需在开标截止时间前将与报名时提供的资料(即资格审查材料)相对应的原件或公证件材料(除投标保证金付款凭证、营业执照、税务登记证以外)携带至开标现场供评审委员会审查。唱标前，评审委员会将先对各投标单位进行资格审查，若不符合投标资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审核不通过，招标人将退回其投标文件。 

    2、若出现报名时的复印材料与原件不符的情况，资格审查结果以原件为准。
3、前来投标的单位必须成为武进区政府采购供应商库成员，凡在开标前没有成功进入武进区公共资源交易中心政府采购供应商库的企业，在资格审查时视为资格审查不通过。（入库信息详见武进区公共资源交易中心网站《关于加快推进政府采购供应商库建设的通知》）
入库事宜咨询电话：0519-88068618
九、本次招标联系事项：
（一）常州市武进区政府采购中心
联 系 人：曹毅
联系电话：0519-88068609
联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼
邮政编码：213159
网　　址：http://www.wjggzy.com

（二）采 购 人：

	采 购 人：常州市武进区湖塘桥初级中学
	采 购 人：江苏省前黄高级中学

	联 系 人： 陈建伟
	联 系 人： 邵炳良

	联系电话：13861285968
	联系电话：13701599616


                                           常州市武进区政府采购中心
                                               2016年 12月26日
附件1                    法定代表人授权委托书
常州市武进区政府采购中心：
本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。
代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。在撤销授权的书面通知送达你中心以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
委托期限： 至本项目结束。代理人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名或盖章：             
 单位名称（公章）：
                           法定代表人（签名或盖章）：
                           日   期：     年    月    日


第2章 投标人须知及前附表
投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。
	序号
	内    容

	1
	采购单位：常州市武进区湖塘桥初级中学/江苏省前黄高级中学
地址：湖塘镇武宜路217号/湖塘广电东路2号
联系人：陈建伟/邵炳良     电话：13861285968/13701599616

	2
	集中采购机构：常州市武进区政府采购中心
地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼五楼511室
联系人：曹毅        电话：0519-88068609       传真：0519-88068619

	3
	标前答疑时间：2017年1月3日9:00时
标前答疑地点：常州市武进区公共资源交易中心三楼308室
注：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，必须以书面形式（加盖公章）在标前答疑会当场提出，未参加标前答疑会或者在标前答疑会上未提出异议又参与了该项目的投标人将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。

	4
	投标截止期：2017年1月17日9:00时止，并在投标截止期同一时间开标；
投标（开标）地点：常州市武进区公共资源交易中心三楼308室；
投标截止期后送达的投标文件恕不接受。

	5
	投标文件：正本  一  份，副本  两  份(两个标段需分开制作)；样品： 一标段：5件；二标段：3件（投标文件样品一、二标段只需提供一份，样品具体要求详见招标文件“第四章 评标方法和评标标准”中“原材料样品质量”一栏要求）
中标单位在领取中标（成交）通知书前请将本项目的投标文件（word格式）发送至wjzfcg@163.com邮箱，邮件及附件名字均需以本项目名称命名。（例：武采XX号，XXX项目）

	6
	工期：开工日期：2017年07月01日；竣工日期：2017年08月10日。

	7
	投标有效期：开标后45天

	8
	资格审查：详见第一章招标公告资格审查要求

	9
	评标方法：□最低评标价法                          eq \o\ac(□,√)综合评分法

	10
	履约保证金：  eq \o\ac(□,√)需要提供（金额为中标价的5%）      □不要提供

	11
	工程质量标准:合格工程

	12
	本项目总价最高限价: 一标段：615.7万元；二标段：249.6万元


一、总则

（一）当事人
1、招标人（采购人）：系指常州市武进区湖塘桥初级中学、江苏省前黄高级中学。
2、 投标人：是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。
3、集中采购机构：系指常州市武进区政府采购中心。
4、评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。
5、中标人：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。
（二）遵循依据及原则
1、《中华人民共和国政府采购法》； 

2、《中华人民共和国合同法》；
3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
4、《政府采购供应商投诉处理办法》；
5、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》；

6、其他有关法律、法规、规章以及省、市、区规范性文件规定。

二、招标文件
（三）招标文件
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、投标人应领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，投标人应自行承担责任，并可能导致其投标被拒绝。
3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4、招标文件仅作为本次采购使用。
（四）招标文件的解释


1、现场踏勘：□组织     eq \o\ac(□,√)不组织（招标人不组织，投标人自行踏勘）
（1）现场踏勘：投标单位自行到常州市武进区湖塘桥初级中学/江苏省前黄高级中学进行现场勘察以便设计确定合理的施工方案。 

（2）投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

（3）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）由于投标人未踏勘现场所造成的后果由投标人自负。
联系人：陈建伟/邵炳良        联系电话：13861285968/13701599616
2、标前答疑：
（1）任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（加盖公章）在标前答疑会当场提出。
（2）所有参加标前答疑会的投标单位应签到登记，以证明出席。
（3）获取招标文件的投标人，未参加标前答疑会或者在标前答疑会上未提出异议又参与了该项目的投标人将被视为完全认同招标文件，开标后中心不再受理针对招标文件的相关异议和投诉。
3、招标文件的澄清或修正
（1）在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。
（2）如需对招标文件进行澄清或修正，将用书面形式通知所有获得招标文件的投标人，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。
三、投标文件的编制与递交
（五）投标文件的构成
1、投标文件由下列部分组成：
（1）投标函
（2）商务部分
（3）技术部分
（4）其他
2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
3、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。
4、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
5、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。
6、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。
7、投标文件须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、采购编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，常州市武进区政府采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，常州市武进区政府采购中心予以拒绝，并退回给投标人。
8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签字和盖章。
9、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效投标。
10、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
（六）投标保证金
1、按招标公告要求提交投标保证金。
2、采购活动结束后，在合同签订后5个工作日内，将投标保证金无息退还中标单位。未中标单位的投标保证金一般在中标公示期结束后5个工作日内无息退还。
3、如投标单位在投标截止期后撤回投标或其他违反政府采购相关法律、法规、或规范性文件的，则投标保证金将作为违约金不予退还。
（七）无效投标文件的确认
投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：
1、未按规定交纳投标保证金的；
2、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
3、投标文件未按要求密封、签署、盖章的；
4、投标的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标的；
5、投标单位法定代表人未出席开标，又无法定代表人授权委托书的；
6、不具备招标文件的投标资格条件或未按招标文件要求提供资格证明文件的；
7、投标文件未加盖公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签名或盖章的；
8、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
9、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；
10、投标文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；
11、投标文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；
12、评标委员会认为属于重大偏离情形的； 
13、各投标文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

14、未满足招标文件第三章项目要求中带★号条款的；
15、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
注意：已经报名参加政府采购活动投标的供应商，因不可抗力等原因不能参与政府采购活动投标的，应在开标3日前以书面形式提交申请，说明不参与投标的原因，由采购人书面认可并经中心审核无异议后同意；无故不参与政府采购活动投标或未书面提交申请的，按《江苏省供应商监督管理暂行办法》等相关规定处理，给予诚信分扣分并进行不良行为公示。
四、开标与评标
（八）开标
1、招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间及地点组织公开开标。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

2、核查投标人代表身份：投标人代表出示表明个人身份的有效证件（第二代居民身份证），采购人代表和集中采购机构项目经办人现场核实（若投标人代表与报名时不一致，必须于投标文件外单独出具新的授权委托书，否则将拒绝接受其投标文件）。

3、检查投标文件密封情况：第一个签到的投标人代表检查各投标企业投标文件密封情况，招标人代表检查第一个签到投标人的投标文件密封情况，检查无异议则签字确认，如有异议须当场示意提出。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。
4、资格审查：由评标委员会对投标单位递交的资格审查材料（包含原件或公证件）进行资格审查。（采用资格预审的项目除外）
5、唱标：按各投标单位送达投标文件时间先后的逆顺序进行唱标。投标人代表宣读投标函中投标人名称、投标价格、质保期和其他认为有必要的内容，并在开标记录上对唱标内容予以签字确认。
（九）评标
1、评标委员会：招标人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由工程、技术、经贸、法律等方面的专家组成。人数为5人或5人以上的单数。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
2、评标委员会负责对投标文件的审查和响应性的确定。
3、评标委员会审查投标文件的有效性、完整性，是否有算术错误。看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）正本与副本不符，以正本为准。
若投标方不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。
4、评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性的响应投标的投标人的公平竞争地位。所谓重大偏离是指：
（1）投标报价超过最高限价的；
（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限；
（3）投标文件背离招标文件中规定的必要技术功能要求；
（4）投标文件附有招标人不能接受的商务条件；
（5）不符合国家法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求；
5、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
6、实质上没有响应招标文件的投标将被拒绝。投标人不能通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
7、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。
8、投标文件的澄清：为有利于评选审查，评审委员会在评标过程中，可随时要求投标单位对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清或说明以书面形式做出的，应有投标单位的法定代表人或授权委托代理人签署。
9、评标委员会对每份投标文件的报价单进行比较。
10、评标委员会对附件—投标文件格式中认为必要的其他内容进行比较。
11、综合以上分析比较，评标委员会最后作出评标结论，确定中标候选人。
12、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。
13、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。
14、评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。
五、确定中标
（十）确定中标候选人
中标候选人的确定原则及标准，详见第四章。
（十一）确定中标人
评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标供应商。中标结果将在常州市武进区公共资源交易网（www.wjggzy.com）公示。
（十二）采购项目的废标
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，采购人时间紧急，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定且有效标具有竞争性的，经审批后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。
中标单位有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
1、中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
2、违反政府采购法相关法律法规的；
3、转包或未经招标人同意违法分包的；
4、拒绝履行合同义务的。
（十三）中标无效的确认
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）中标通知书
在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位以书面形式向中标人发出中标通知书。
（十五）签订合同
1、采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同签订7个工作日内到常州市武进区政府采购中心备案，作为付款的必备条件。
注意：中标人无正当理由未与采购人按照规定时间或要求签订政府采购合同并进行备案的，将依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定，给予诚信分扣分并进行不良行为公示。
2、领取中标通知书时，中标人向采购人交纳履约保证金，履约保证金在项目验收合格后退还，不计息。
（十六）保密
参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（十七）其他条款
1、投标人中标后直至验收止，未经招标人同意，中标人不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，招标人向常州市武进区政府采购中心提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标人承担。
2、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件（包括中标人提供的样品）均不退还；废标或者未中标的投标人提供的样品予以退还。
3、除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
六、监督管理
（十八）监督管理
供应商违反《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》及《武进区政府采购供应商诚信管理实施细则》规定的失信行为、不良行为等诚信信息予以记录，进行诚信分扣分、进行不良行为公示，并在政府采购活动中采用；对于违反《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规规定的，除以罚款，列入不良行为记录名单，并根据情况在一至三年内禁止参加政府采购活动。
第3章 项目要求和有关说明
一、单价最高限价
项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(一标段)- 湖塘桥初级中学400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	　
	1888790.45 

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	270.8
	51.60 
	13973.28  

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	600
	34.50 
	20700.00 

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	11.756
	10338.80 
	121542.93 

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	5600
	11.20 
	62720.00 

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	5600
	3.40 
	19040.00 

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	600
	338.30 
	202980.00 

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	5600
	28.60 
	160160.00 

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	5600
	216.00 
	1209600.00 

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线，尺寸符合国际田径联合会（IAAF）标准;】
	m
	4600
	6.80 
	31280.00 

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米；人造草坪必须通过GB/T20394-2013《体育用人造草》的合格检测;】
	m2
	270.8
	172.80 
	46794.24 

	
	足球场
	　
	　
	
	4268522.78

	11
	足球场南侧沙坑填埋处理
	座
	2
	1183.00
	2366.00

	12
	挖一般土方【运动场场地开挖;余土外运，运距5km内;】
	m3
	2350.068
	25.00
	58751.70

	13
	平整场地【路床碾压检验;】
	㎡
	7833.56
	2.00
	15667.12

	14
	碎石【足球场碎石垫层，厚度150mm;】
	m2
	7833.56
	29.50
	231090.02

	15
	水泥混凝土【厚度：120mm；部位：足球场；标号：C25商品砼；含切缝及养生;】
	m2
	7833.56
	64.00
	501347.84

	16
	足球场人造草坪【采用直曲混编双色草坪，草高≥50mm，针距≥3/8inch，密度≥12000针/平方米；三层底布；双色铺装，白色标线。必须通过GB/T20394-2013《体育用人造草》的合格检测；通过12万周耐磨度检测；】
	m2
	7833.56
	259.60
	2033592.18

	17
	人造草坪内填充精细石英砂【人造草坪内填充精细石英砂，28kg/m2;】
	m2
	7833.56
	13.00
	101836.28

	18
	人造草坪内填充环保颗粒【人造草坪内填充TPE环保颗粒，5kg/m2；必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的合格测试，不得检出多环芳烃、苯并芘、可溶性重金属铅、镉、铬、汞、苯、甲苯和二甲苯、TDI、MOCA、硫、多环芳烃、苯并芘、短链氯化石蜡、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯类增塑剂;】
	m2
	7833.56
	83.00
	650185.48

	19
	人造草坪减震垫【XPE高密度减震垫，厚度10mm；须通过《合成材料运动场地面层质量控制标准》的合格测试，不得检出苯、甲苯和二甲苯、TDI、MOCA、苯并芘、短链氯化石蜡、可溶性重金属铅、镉、铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯类增塑剂；总挥发性有机物（TVOC）释放率小于1.0mg/㎡h；冲击吸收大于40%;】
	m2
	7833.56
	86.00
	673686.16

	
	合    计
	　
	　
	　
	6157313.23 


注：1、投标单位以上所有项目的投标综合单价均不得高于以上单价最高限价，否则将作无效标处理。
2、投标单位在投标时，塑胶跑道面层的投标单价不得低于控制价的 70%，如低于控制价 70%，投标单位须提供近三年来三项以上的供货合同和工程结算及资证材料原件予以证明，否则按无效投标文件处理。

项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(二标段)-前黄高中400米塑胶跑道改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	
	2496725.89

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	534
	51.60
	27554.40

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	1000
	34.50
	34500.00

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	20.709
	10338.80
	214106.21

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	6779.9
	11.20
	75934.88

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	6779.9
	3.40
	23051.66

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	1000
	338.30
	338300.00

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	6779.9
	28.60
	193905.14

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	6779.9
	216.00
	1464458.40

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线，尺寸符合国际田径联合会（IAAF）标准;】
	m
	4800
	6.80
	32640.00

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米；人造草坪必须通过GB/T20394-2013《体育用人造草》的合格检测;】
	m2
	534
	172.80
	92275.20

	
	合    计
	　
	　
	
	2496725.89


注：1、投标单位以上所有项目的投标综合单价均不得高于以上单价最高限价，否则将作无效标处理。

2、投标单位在投标时，塑胶跑道面层的投标单价不得低于控制价的 70%，如低于控制价 70%，投标单位须提供近三年来三项以上的供货合同和工程结算及资证材料原件予以证明，否则按无效投标文件处理。

二、塑胶跑道及人造草坪技术要求

(一)、聚氨酯胶粘剂（甲组）——参数及要求

	序号
	检测项目
	标准要求
	检测依据

	1
	苯   ( mg/kg)
	≤50
	江苏省合成材料运动场地设施建设指导书

	2
	甲苯+二甲苯   ( mg/kg)
	≤50
	

	3
	甲苯二异氰酸酯TDI  (mg/kg)
	≤200
	

	4
	总挥发有机物VOC   (g/L) 
	≤60
	


★1、投标人需提供跑道胶粘剂（甲组）材料经有资质的第三方权威机构检测（或检验）合格的检测（或检验）报告，提供的检测（或检验）报告中需能体现出上述所有指标； 

★2、提供胶粘剂生产厂家针对本项目的专项授权书；

★3、以上专项授权书与检测（或检验）报告复印件（加盖投标人公章）制作入投标文件，专项授权书原件与检测（或检验）报告复印件（加盖生产商公章）需携带至开标现场核查。
(二)、聚氨酯胶粘剂（乙组）——参数及要求

	序号
	检测项目
	标准要求
	检测依据

	1
	挥发有机物VOC (g/L)
	光泽（60°）≥80.580

光泽（60°）＜80.670
	GB18581-2009

	2
	苯   /%
	≤0.3
	

	3
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和/%   
	≤30
	

	4
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）
含量总和/%   
	≤0.4
	

	5
	卤代烃含量/%
	≤0.1
	

	6
	可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）/(mg/kg)
	铅 Pb
	≤90
	

	7
	
	镉  Cd
	≤75
	

	8
	
	铬  Cr
	≤60
	

	9
	
	汞  Hg
	≤60
	


★1、投标人需提供跑道胶粘剂（乙组）材料经有资质的第三方权威机构检测（或检验）合格的检测（或检验）报告，提供的检测（或检验）报告中需能体现出上述所有指标； 

★2、提供胶粘剂生产厂家针对本项目的专项授权书；

★3、以上专项授权书与检测（或检验）报告复印件（加盖投标人公章）制作入投标文件，专项授权书原件与检测（或检验）报告复印件（加盖生产商公章）需携带至开标现场核查。

(三)、无溶剂全塑型跑道样块——参数及要求

	序号
	检测项目
	标准要求
	检测依据

	1
	固体含量/%
	多组分
	​​​≥92.0
	GB19250
-2013

	2
	表干时间/h
	≤12
	

	3
	实干时间/h
	≤24
	

	4
	流平性
	20min时，无明显齿痕
	

	5
	拉伸强度/Mpa
	≥12.0
	

	6
	断裂伸长率/%
	≥250
	

	7
	撕裂强度/（N/mm）
	≥40
	

	8
	低温弯折性
	-35℃，无裂纹
	


	9
	不透水性能
	0.3Mpa，120min，不透水
	

	10
	加热伸缩率/%
	-4.0～+1.0
	

	11
	粘结强度/Mpa
	≥1.0
	

	12
	吸水率/%
	≤5.0
	

	13
	定伸时老化
	加热老化
	无裂纹及变形
	

	
	
	人工气候老化
	
	

	14
	热处理
（80℃，168h）
	拉伸强度保持率/%
	80～150
	

	
	
	断裂伸长率/%
	≥200
	

	
	
	低温弯折性
	-30℃，无裂纹
	

	15
	碱处理
[0.1%NaOH+饱和Ca(OH)2 
溶液，168h]
	拉伸强度保持率/%
	80～150
	

	
	
	断裂伸长率/%
	≥200
	

	
	
	低温弯折性
	-30℃，无裂纹
	

	16
	酸处理
[2% H₂SO₄ 
 溶液，168h]
	拉伸强度保持率/%
	80～150
	

	
	
	断裂伸长率/%
	≥200
	

	
	
	低温弯折性
	-30℃，无裂纹
	

	17
	人工气候老化
（1000h）
	拉伸强度保持率/%
	80～150
	

	
	
	断裂伸长率/%
	≥200
	

	
	
	低温弯折性
	-30℃，无裂纹
	

	18
	挥发性有机化合物（VOC）质量浓度/（g/L）
	≤50
	

	19
	苯（mg/kg）
	≤200
	

	20
	甲苯+乙苯+二甲苯（g/kg）
	≤1.0
	

	21
	苯酚（mg/kg）
	≤100
	

	22
	蒽（mg/kg）
	≤10
	

	23
	萘（mg/kg）
	≤200
	

	24
	游离TDI（g/kg）
	≤3
	

	25
	可溶性重金属/（mg/kg）
	铅  Pb
	≤90
	

	26
	
	镉  Cd
	≤75
	

	27
	
	铬  Cr
	≤60
	

	28
	
	汞  Hg
	≤60
	


★1、投标人需提供无溶剂全塑型跑道材料经有资质的第三方权威机构检测（或检验）合格的检测（或检验）报告，且提供的检测（或检验）报告中需能体现出上述所有指标；

★2、提供无溶剂全塑型跑道样块生产厂家针对本项目的专项授权书。

★3、以上专项授权书与检测（或检验）报告复印件（加盖投标人公章）制作入投标文件，专项授权书原件与检测（或检验）报告复印件（加盖生产商公章）需携带至开标现场核查。

(四)、EPDM颗粒——参数及要求

	序号
	检测项目
	标准要求
	检测依据

	1
	苯  mg/kg
	≤50
	GB/T 14833-2011

	2
	甲苯和二甲苯  mg/kg
	≤50
	

	3
	甲苯二异氰酸酯（TDI）mg/kg
	≤200
	

	4
	铅（Pb） mg/kg
	≤90
	

	5
	镉(Cd)  mg/kg
	≤10
	

	6
	铬(Cr)  mg/kg
	≤10
	

	7
	汞(Hg)  mg/kg
	≤2
	

	8
	拉伸强度  MPA
	≥0.5
	

	9
	拉断伸长率    %
	≥40
	

	10
	无机填料含量   %
	≤65
	GB/T 22517.6-2011

	11
	有机物含量     %
	≥35
	

	12
	拉伸强度 MPa
	≥1.5
	GB/T10654-2001

	13
	拉断伸长率    %
	≥580
	

	14
	阻燃性    级
	Ⅰ
	GB/T 19851.11-2005

	15
	苯并芘  mg/kg 
	≤1
	江苏省合成材料运动场地设施建设指导书
江苏省合成材料运动场地设施建设指导书

	16
	18项多环芳烃内容如下：
萘（NAP）、苊烯（ANY）、苊（萘嵌戊烷）（ANA）、芴（FLU）、菲（PHE）、蒽（ANT）、荧蒽（FLT）、芘（PYR）、苯并（a）蒽（BaA）、屈（CHR）、苯并（b）荧蒽（BbF）、苯并（j）荧蒽（BjF）、苯并（k）荧蒽（BkF）、苯并（a）荧蒽（BaP）、苯并（e）荧蒽（BeP）、茚苯（1,2,3-c，d）芘（IPY）、二苯并（a，h）蒽（DBA）、苯并（g，h，i）苝（二萘嵌苯）（BPE）、7项多环芳烃总和【苊烯（ANY），苊（萘嵌戊烷）（ANA），芴（FLU）、菲（PHE）芘（PYR）、蒽（ANT）、蒽（ANT）、荧蒽（FLT）】18项多环芳烃总和   mg/kg
	≤50
	


★1、投标人需提供EPDM颗粒经有资质的第三方权威机构检测（或检验）合格的检测（或检验）报告，且提供的检测（或检验）报告中需能体现出上述所有指标；

★2、提供EPDM颗粒生产厂家针对本项目的专项授权书；

★3、以上专项授权书与检测（或检验）报告复印件（加盖投标人公章）制作入投标文件，专项授权书原件与检测（或检验）报告复印件（加盖生产商公章）需携带至开标现场核查。
（五）、人造草坪——参数及要求（二标段无该项内容,无需提供检测报告及专项授权书）
	序号
	检测项目
	标准要求
	检测依据

	1
	草丝规格
	1、 草坪中的每簇草丝必须包含：8根聚乙烯U型加茎直单丝和2股聚乙烯网状弯曲丝。

2、 聚乙烯U型加茎直单丝:纤度8000D, 宽度≥1.75mm，厚度≥220um。

3、 聚乙烯网状弯曲丝：宽度≥10mm，厚度≥60um。

4、 草丝颜色：翠绿色、橄榄绿色、白色。单簇草丝中，直草丝和曲草丝的颜色相同。

5、 为确保草丝的抗老化性能，不得使用弯曲单丝,并承诺草丝中不添加聚丙烯材料。
	

	2
	草丝高度
	≥50mm
	

	3
	针    距
	≥3/8inch
	

	4
	织    距
	≥140针/米
	

	5
	草簇密度
	≥12000簇/平方米
	

	6
	草坪底布
	三层底布（PP编织布、增强无纺布、网格布）
	

	7
	草坪背胶
	羧基丁苯乳胶
	

	8
	草坪铺装
	翠绿色草坪和橄榄绿色草坪相间铺装，标线为白色7行草丝。
	

	9
	草丝拉断力（单丝），N
	≥12
	GB/T20394-2013

	10
	单簇草拔出力，N
	≥35
	

	11
	底布拉断力，N/5cm
	纵  向
	≥1000
	

	12
	
	横  向
	≥1200
	

	13
	底布抗撕裂力，N
	纵  向
	≥100
	

	14
	
	横  向
	≥60
	

	15
	低温试验

（-40℃，24h），%
	草丝拉断力保留率
	≥80
	

	16
	
	单簇草丝拔出力保留率
	≥80
	

	17
	老化试验后力学性能（168h），%
	老化试验后的草丝

拉断力保留率（单丝）
	≥80
	

	18
	重金属含量，mg/kg
	汞、砷、镉、铬

金属离子总量
	≤125
	

	19
	
	铅含量
	≤90
	

	20
	草坪外观
	表面基本平整,无明显凹凸不平,密度均匀,无明显漏针现象；无明显色差；草丝表面无明显胶斑；基布涂胶均匀,不应有破损现象；纵向和横向间距均匀,无明显歪斜、跳线。
	

	21
	耐酸性
	在30%浓度硫酸中浸泡48小时，草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象
	

	22
	耐碱性
	在20%浓度碳酸中浸泡48小时，草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象。
	

	23
	耐有机物性
	在92号汽油中浸泡4小时，草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象。
	

	24
	阻燃性，mm
	中心到损毁边缘的最大距离≤50
	

	25
	摩擦系数
	0.6～1.0
	

	26
	渗水性（充矽砂前），L/min/㎡
	≥60
	

	27
	草丝耐磨性保留率，%
	≥97
	

	28
	草丝收缩率，%
	≤5
	

	29
	耐气候色牢度，级
	≥5
	

	30
	人造草坪Lisport耐磨12万周
	不低于：草丝倒伏，部分开叉、破损、脱落，草坪底背未见损坏
	FIFA（足联质量定则《人造草坪足球面层测试方法和要求手册》）

	31
	镉（Cd）mg/kg
	≤100
	GB22753

	32
	铅（Pb）mg/kg
	≤1000
	

	33
	汞（Hg）mg/kg
	≤1000
	

	34
	六价铬（CrVI）
mg/kg
	≤1000
	

	35
	多溴联苯（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯）之和（PBBs）
mg/kg
	≤1000
	

	36
	多溴二苯醚（一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）
之和（PBDEs）
mg/kg
	≤1000
	

	37
	邻苯二甲酸
二丁酯（DBP）
mg/kg
	≤1000
	

	38
	邻苯二甲酸
丁苄酯（BBP）
mg/kg
	≤1000
	

	39
	邻苯二甲酸二异
丁酯（DIBP）
mg/kg
	≤1000
	


★1、投标人需提供人造草坪经有资质的第三方权威机构检测（或检验）合格的检测（或检验）报告，且提供的检测（或检验）报告中需能体现出上述所有指标（1-8项除外）；

★2、提供人造草坪生产厂家针对本项目的专项授权书；

★3、以上专项授权书与检测（或检验）报告复印件（加盖投标人公章）制作入投标文件，专项授权书原件与检测（或检验）报告复印件（加盖生产商公章）需携带至开标现场核查。
四、本工程采用的主要技术规范

1、《体育设施建设》相关规定

2、国际田联审定的《运动场地设施标准手册》

3、《建筑设计资料集》第七册相关规定

4、国家标准《GB/T14833-2011合成材料跑道面层》相关规定
5、建设单位的建议及要求
五、售后服务
1、由供货方负责运输及交货期的安全质量保证，生产、运送期间发生安全责任事故均由供货方负责。

2、本项目质量保修期为叁年，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方的约定，承担本工程质量保修责任，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用由乙方承担。
3、采购要求的保修期后，供货方应提供质优价廉的材料、零配件供应服务，费用由买方自理。
六、报价技术规范
1、投标总报价一次报定，包括全部材料及辅助材料费、运费、仓储、保险、机械费、人工费、措施费、管理费、利润、规费、各种税金、劳保、现场协调、技术支持与培训及质保期间等一切费用。投标人同时应将预埋、固定等费用计入投标报价中。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、施工中等发生的一切损耗应包括在报价内。本工程为交钥匙工程。具体项目和内容详见图纸及工程量清单。
2、投标人的投标报价，应是完成本项目和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
3、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

4、本招标工程的施工地点为一标段：武进区湖塘桥初级中学；二标段：江苏省前黄高级中学，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

5、投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，不能进行投标总价优惠（或降价、让利）。
6、标人在投标报价中填写的工程量清单的项目名称、计量单位、工程数量必须与招标人招标文件中提供的一致。

7、投标人的综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。

8、投标应以人民币报价，并只能使用招标方提供的报价单报价，有关说明可另纸列出。

注意事项：

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品，则各供应商应在财政部、国家发展改革委调整公布最新一期节能产品政府采购节能清单中选择清单名录中的相应品牌型号的产品报价，否则报价无效。具体清单可以在中国政府采购网政策法规栏目中进行查询（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg）,报价供应商有义务承诺其报价产品属于节能产品，并清楚显示其在节能产品政府采购清单中的第几页。

2、招标文件中提供材料（设备）推荐品牌（或规格、型号、产地）的，可以在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；未提供备选品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。报价人拟在备选品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数等方面均不低于备选品牌，并在标前会议上以书面形式提出，并同时提交该品牌材料（设备）在品牌、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料，招标人认为合理的（必要时组织专家论证），将以标前会议纪要方式告知所有投标人予以增加可选品牌，没有得到招标人书面认可的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。

3、融资贷款
   3.1根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《关于印发〈常州市中小企业政府采购信用融资工作实施方案〉的通知》（常财购〔2012〕7号）。
   3.2信用融资试点的金融机构为交通银行常州分行和华夏银行股份有限公司常州分行。
   交通银行常州分行联系方式为：0519-88179822      裴先生
   华夏银行股份有限公司常州分行联系方式为：0519-86617500    0519-86626283  营销业务部
第四章  评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
　　注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评标标准

本项目采用综合评分法，其中商务标45分，技术标55分，总分100分。得分最高者为中标候选人。具体分值如下：

	评分内容
	评审标准
	分值

	投标价格


	1、凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标要求，并且在最高限价以下的投标报价均为有效投标报价。高于最高限价总价或工程量清单项目单价高于最高限价相应项目单价的投标报价为无效投标报价。

2、确定评标基准价

评标基准价C＝A×K

A——以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

K——取值范围为95%、96%、97%、98%；

K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。

3、评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

4、有效投标文件的评标价与评标基准价相等得满分45分，有效投标文件的评标价高于该基准价的，每高出1%扣0.5分；有效投标文件的评标价低于该基准价的，每低出1%扣0.3分。（按内插法，四舍五入取两位小数）。

5、投标报价得分=45分-投标报价扣分值
	45分

	原材料样品质量
	1、无溶剂全塑型跑道样块一块（尺寸（长*宽）：300mm*300mm）

2、甲组、乙组聚氨酯胶粘剂样品各一瓶（每瓶质量≥250g，盛装器皿为透明玻璃广口瓶）

3、EPDM颗粒样品一瓶（质量≥250g，盛装器皿为透明玻璃广口瓶）

4、人造草坪样品一块（尺寸（长*宽）：1000mm*1000mm，样品不得拼接。样品中间为白色标线，13行白色草坪，两边为分别为均等宽度的翠绿色草坪和橄榄绿色草坪，草丝的结构形式应一致）（二标段不需提供该样品）
5、人造草坪专用胶样品一瓶（质量≥250g，盛装器皿为透明玻璃广口瓶）（二标段不需提供该样品）
一标段：评标委员会根据所提供样品（1、2、3、4、5）的外观、色泽、尺寸、结构、材质、弹性、气味等情况评判等级分为“优”、“良”、“中”、“差”四等，其中“优”得3分，“ 良”得2分，“中”得1分，“差”得0分。

二标段：评标委员会根据所提供样品（1、2、3）的外观、色泽、尺寸、结构、材质、弹性、气味等情况评判等级分为“优”、“良”、“中”、“差”四等，其中“优”得5分，“ 良”得3分，“中”得1分，“差”得0分。

注：（1）、一、二标段样品只需提供一份，样品上不应出现任何与投标人相关的文字、标志、图片等，但须注明投标项目名称及投标标段、样品种类，否则将作为无效投标处理。

（2）、各投标单位最终得分取每位评委评分的算术平均值，保留到小数点后2位。

（3）样品必须在2016年  月  日时前送至武进区公共资源交易中心二楼样品陈列室，并至511室做好样品送达登记工作，联系人：姚红霞，电话：0519-88068609，逾期将不予接收。

（4）不提供样品或样品不符合要求的不得分。
	15分

	检测（或检验）报告技术指标
	1、投标单位出具的聚氨酯胶粘剂（甲组）《检测（或检验）报告》技术参数中苯、甲苯、二甲苯含量为零的得5分。（需提供检测（或检验）报告复印件并加盖生产厂商公章）。

2、投标单位出具的聚氨酯胶粘剂（乙组）《检测（或检验）报告》技术参数中TDI、HDI、苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量为零且可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量为零的得5分。（需提供检测（或检验）报告复印件并加盖生产厂商公章）。

3、投标单位出具的无溶剂全塑型跑道样块《检测（或检验）报告》技术参数中TDI、苯、甲苯、二甲苯含量为零且可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量为零的得5分。（需提供检测（或检验）报告复印件并加盖生产厂商公章）。
	15分

	项目实施方案
	1、施工总体进度计划及保障措施，“优”得2分，“ 良”得1分，“中”得0.5分，“差”得0分； 

2、质量保证措施和创优计划，“优”得2分，“ 良”得1分，“中”得0.5分，“差”得0分； 

3、具有针对本项目工程特点的分项工程施工方案和技术措施及工程项目实施的重点、难点和解决方案，“优”得3分，“ 良”得2分，“中”得1分，“差”得0分； 

4、安全措施、现场文明施工、消防、环保以及保卫方案，“优”得2分，“ 良”得1分，“中”得0.5分，“差”得0分；
	9分

	资格评价
	1、提供体育工程专业资格证书壹级，得3分。

2、提供体育工程专业资格证书贰级，得2分。

投标单位需提供省级及以上体育建筑施工行业协会颁布的体育工程专业资格证书。
	3分

	投标单位业绩评价
	一标段：投标单位近三年(2013年12月1日至今)完成过400米塑胶跑道及标准人造草坪足球场工程，且工程造价不低于500万（金额以中标通知书所载中标价为准），每提供一份得3分，最多得9分。

二标段：投标单位近三年(2013年12月1日至今)完成过400米塑胶跑道工程，且工程造价不低于200万（金额以中标通知书所载中标价为准），每提供一份得3分，最多得9分。
投标单位需提供类似工程业绩相关材料：①中标通知书；②施工合同；③通过省田径协会或中国田径协会验收合格证书；④由设计单位、监理单位、建设单位及施工单位四方签字并加盖公章的竣工验收证明，以上材料需同时提供，否则不得分。（说明：时间以省田径协会或中国田径协会验收合格证书所载时间为准）。
	9分

	售后服务
	1、针对本项目特点拟定的具有可操作性的质保服务承诺方案和计划2分，评委委员会根据投标单位之间的横向比较，酌情给分。

2、投标单位在常州地区或在常州地区（不含金坛、溧阳）设置有分支机构的，且承诺能在故障报修后2小时内赶到现场进行维修的，得2分。

投标单位需提供投标单位或分支机构的营业执照。
	4分


注意事项：

1、评分办法中要求提供的相关各种资格、资质、证书、业绩合同等材料在投标文件中提供复印件（加盖投标单位公章），原件必须按照招标文件要求携带至开标现场核实，否则该项不得分。 

2、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《武进区政府采购供应商诚信管理实施细则》等相关规定，供应商存在失信行为、不良行为进行诚信分扣分、不良行为公示的供应商，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。在评标时,评标委员会根据投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。
第五章　采购合同（格式）
采购合同（专项条款）
采购人：____________ ___________（以下简称甲方）
投标人： _______________________（以下简称乙方）
集中采购机构：常州市武进区政府采购中心
　                 （甲方）所需                    （项目名称）以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定               （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成
1、招标文件
2、投标文件
3、中标通知书
4、中标人做出的书面澄清或承诺
5、本合同附件
二、项目名称、数量、单价、规格和标准

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：以上价格包括包含为完成本项目内容所需要的一切费用，包括全部材料及辅助材料费、运费、仓储、保险、机械费、人工费、措施费、管理费、利润、规费、各种税金、劳保、现场协调、技术支持与培训及质保期间等一切费用。投标人同时应将预埋、固定等费用计入投标报价中。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、施工中等发生的一切损耗应包括在报价内。
三、合同金额
合同总金额：人民币            元（大写）
　　　　    人民币            元（小写）
四、货款支付
付款方式：一、二标段：本项目无预付款，工程完工后付至合同总金额的50%，待工程竣工验收合格后付至合同总金额的50%，工程结算审计结束后付至审定价的95%，，余款在质保期满后付清（不计利息)。
五、完工
1、工期：开工日期：2017年07月01日；竣工日期：2017年08月10日。
2、交货地点：甲方指定地点。 

3、风险负担：
货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
六、质量
1、货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺。如甲方要求乙方提供相关样品，乙方应予配合，对于甲方针对样品提出的相关问题及要求，乙方应及时进行确认并进行解决,乙方提供的材料有样品的应以经甲方认可的样品为准。
2、乙方提供的所有货物必须是全新（包括零部件）的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。乙方必须向甲方提供质保书、说明书等相关资料、备品备件。

3、工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

4、其余招标文件中未要求提供检测（或检验）报告的材料，甲方保留要求乙方提供其检测（或检验）报告的权利，乙方应按照招标文件参数及要求提供检测（或检验）合格的检测（或检验）报告，不得以任何理由拒绝甲方。

5、乙方提供的材料进场后，乙方应会同甲方进行检验和交货验收，查验材料合格证明，乙方应同时提供进场材料的购买发票，发票上开票单位的名称必须与乙方按招标文件提供的该材料检测（或检验）报告上生产厂商的名称一致，否则该材料坚决不允许在本工程使用，并由乙方运出施工现场，由此形成的费用及造成的甲方损失由乙方一并承担。

七、乙方提供的货物
 1、乙方应按照本合同约定及设计和有关标准要求供货，供货前应向甲方提供产品合格证明和样本，并在到货前24小时通知甲方初检。乙方对货物质量负责。

2、乙方采购的货物与设计或规范要求不符时，乙方应按甲方要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、乙方采购的货物在使用前，乙方应按甲方的耍求进行检验或试验，如甲方对检验过货物表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

4、因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的货物，致使工程不符合合同规定的质量要求，乙方应按甲方的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

5、所有合同货物的制作与安装均必须符合招标文件要求的技术标准和质量要求（见合同技术附件），但并不只限于满足上述所列全部技术规范及功能要求。
八、包装
货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。
九、运输要求
1、运输方式及线路：按照甲方的要求。                                                        

2、运输及相关费用由乙方承担。
十、知识产权
乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、工程变更

所有变更均需得到甲方的书面同意才能进行，如乙方私自施工未经甲方同意的变更导致费用增加或使用功能改变，甲方除不承担相应费用外，所引起的一切后果由乙方承担。

十二、验收

1、甲方按照施工图纸、招标文件相关技术要求及现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求进行验收。
2、甲方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经甲方检查质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

3、分部分项工程经乙方自检合格并具备验收条件的，乙方应提前48小时通知甲方进行验收。甲方不能按时进行验收的，应在验收前24小时向乙方提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。甲方未按时进行验收，也未提出延期要求的，乙方有权自行验收，甲方应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

4、竣工验收程序

乙方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）乙方向甲方报送竣工验收申请报告，甲方应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查。甲方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，甲方应在收到经审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织甲方、乙方、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，甲方应在验收合格后14天内向乙方签发工程接收证书。甲方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

5、拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，乙方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

6、乙方须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门现行要求编制竣工资料和竣工图一式四份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图），移交给甲方和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由乙方承担。
十三、售后服务
1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在开、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
2、本项目质量保修期为   年，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方的约定，承担本工程质量保修责任，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用由乙方承担。
3、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

5、质量保修完成后，由甲方组织验收。                                                                                                                      
十四、合同生效
本合同由甲乙双方签章，常州市武进区政府采购中心见证后生效。
十五、违约条款
1、乙方延迟完工，每延迟1日，按合同总金额的5‰支付违约金，违约金可直接从应支付货款中扣除； 延期超过15日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。
2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日5‰向甲方支付违约金。

3、乙方必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。如因乙方自身原因引起的验收不合格，除返工整改合格外，乙方还应另按返工部分工程费的1%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

4、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

5、在合同生效后，甲方无故拒绝乙方，应向乙方偿付合同总金额的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
6、在合同执行过程中，如由于乙方原因无法满足项目进度要求或项目质量验收不合格，甲方将提前7天通知限期改正，如仍不满足要求，甲方有权终止合同，乙方一并承担由此造成的经济损失。

7、乙方必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及甲方的管理制度，不得影响甲方的正常工作秩序。一切安全责任由乙方负责。

8、乙方不得转包，如发现转包或变相转包，立即取消中标资格并向甲方支付合同总价10%的违约金。

9、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。
10、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 

十六、不可抗力条款
1、因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知常州市武进区政府采购中心及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。
2、合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十七、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同:

（1）、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分或全部都不得转包或分包。
十八、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州仲裁委员会仲裁；（2）向常州市武进区人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（1）种方式予以解决。
十九、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报常州市武进区政府采购中心备案。
二十、其他

1、本项目为固定单价合同，数量暂估，工程量按实结算，投标报价中已有的项目其单价结算时不得调整。投标报价中没有的项目：本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由乙方按照工程预算价编制的依据（包括现行的计价表、材料、人工、机械预算价格等）编制综合单价并按投标下浮率同比例让利，经甲方确认后作为结算依据。

二十一、合同保存
本合同一式5份，甲方 2 份，乙方 1 份，丙方（见证方）常州市武进区政府采购中心 1 份，武进区政府采购管理办公室1份（由乙方提交）。
采购人（甲方）：            （盖章）  投标人（乙方）：               （盖章）
地址：                               地址：                                 

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：                   

        年      月       日                   年      月       日
                                     中标人户名：                             

                                     中标人开户银行：                         

                                     中标人帐号：                             

常州市武进区政府采购中心
日期：201 年   月   日
★.备注：甲、乙双方必须以本格式文本拟订合同。
第六章　投标文件的组成
投标文件由下列部分组成：

（1）投标函

①投标函

      ②（投标人）法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的不需提供）

（2）商务部分

①开标一览表

②工程量清单（分项报价）

③资格证明文件

④（投标人）关于资格的声明函

⑤制造商出具的授权函（经销商提供）
⑥投标人认为有必要提供的其他商务部分

（3）技术部分

①项目实施方案

②售后服务承诺书

③项目管理机构表

④质保期满以后材料（配件）报价表

⑤备品备件、易损件一览表

⑥投标人认为有必要提供及评分所需提供的技术部分

（4）投标人认为有必要提供的其他材料
注：以上材料需要加盖公章
第七章　投标文件的格式

投
标
书

采购编号：武采公标【2016】92号              
      项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶

跑道及人造草坪足球场改造工程      
标段名称：                                  

投标单位（盖章）：                           
法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：     
二〇一六年  月  日

评审项目投标资料表（此表置于目录之后）

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页

	
	
	见投标文件第( )页


注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：   

日期：   年   月   日
一、投标函

致常州市武进区政府采购中心：
我方收到贵中心            （采购编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加                  （项目名称）        （标段名称）的投标，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

1、按照招标文件的要求提供采购方所需的货物及服务，投标总价为           （人民币），即                  （大写）。

2、如果我方中标，将派出           作为本工程的项目负责人。

3、我公司承诺提供    年质量保修期，并做好后续服务。

4、投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有任何不明及误解的权利。
5、投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、其投标自开标日起有效期限为45天。

7、如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
8、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》并按《中华人民共和国合同法》、《政府采购合同监督暂行办法》等政府采购法律、法规及相关省、市、区的规范性文件，如有违反按相关法规和有关文件规定处理。

   10、通讯

地址：                            邮编：                           

电话：                            传真：                           

开户名称：                   

开户银行：                        开户账号：                       
投标单位（盖章）：                                      
法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：                
投标日期：                                             
二、开标一览表

项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
	序号
	项目名称
	标段名称
	报价（元）
	备注

	1
	湖塘桥初级中学400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
	一标段
	大写：
小写：
	

	2
	前黄高中400米塑胶跑道改造工程
	二标段
	大写：

小写：
	


投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

日期：        年     月     日
三、工程量清单（分项报价）
（根据标书内容自行拟定，要求切实详尽，还可另行附表细化每个项目的报价情况）   
项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(一标段)- 湖塘桥初级中学400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	
	

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	270.8
	
	

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	600
	
	

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	11.756
	
	

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	5600
	
	

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	5600
	
	

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	600
	
	

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	5600
	
	

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	5600
	
	

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线，尺寸符合国际田径联合会（IAAF）标准;】
	m
	4600
	
	

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米；人造草坪必须通过GB/T20394-2013《体育用人造草》的合格检测;】
	m2
	270.8
	
	

	
	足球场
	　
	　
	
	

	11
	足球场南侧沙坑填埋处理
	座
	2
	
	

	12
	挖一般土方【运动场场地开挖;余土外运，运距5km内;】
	m3
	2350.068
	
	

	13
	平整场地【路床碾压检验;】
	㎡
	7833.56
	
	

	14
	碎石【足球场碎石垫层，厚度150mm;】
	m2
	7833.56
	
	

	15
	水泥混凝土【厚度：120mm；部位：足球场；标号：C25商品砼；含切缝及养生;】
	m2
	7833.56
	
	

	16
	足球场人造草坪【采用直曲混编双色草坪，草高≥50mm，针距≥3/8inch，密度≥12000针/平方米；三层底布；双色铺装，白色标线。必须通过GB/T20394-2013《体育用人造草》的合格检测；通过12万周耐磨度检测；】
	m2
	7833.56
	
	

	17
	人造草坪内填充精细石英砂【人造草坪内填充精细石英砂，28kg/m2;】
	m2
	7833.56
	
	

	18
	人造草坪内填充环保颗粒【人造草坪内填充TPE环保颗粒，5kg/m2；必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的合格测试，不得检出多环芳烃、苯并芘、可溶性重金属铅、镉、铬、汞、苯、甲苯和二甲苯、TDI、MOCA、硫、多环芳烃、苯并芘、短链氯化石蜡、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯类增塑剂;】
	m2
	7833.56
	
	

	19
	人造草坪减震垫【XPE高密度减震垫，厚度10mm；须通过《合成材料运动场地面层质量控制标准》的合格测试，不得检出苯、甲苯和二甲苯、TDI、MOCA、苯并芘、短链氯化石蜡、可溶性重金属铅、镉、铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯类增塑剂；总挥发性有机物（TVOC）释放率小于1.0mg/㎡h；冲击吸收大于40%;】
	m2
	7833.56
	
	

	
	合    计
	　
	　
	
	


投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：
日期：        年     月     日

注：1、本报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、以上投标报价包含为完成本项目内容所需要的一切费用，包括全部材料及辅助材料费、运费、仓储、保险、机械费、人工费、措施费、管理费、利润、规费、各种税金、劳保、现场协调、技术支持与培训及质保期间等一切费用。投标人同时应将预埋、固定等费用计入投标报价中。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、施工中等发生的一切损耗应包括在报价内。
3、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

4、报价金额全部采用人民币表示，投标报价精确到以元为单位的整数。
项目名称：湖塘桥初级中学、前黄高中400米塑胶跑道及人造草坪足球场改造工程(二标段)-前黄高中400米塑胶跑道改造工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	田径运动场及器械区
	　
	　
	
	

	1
	拆除器械区塑胶【拆除器械区橡胶砖面层，垃圾外运，或堆放甲方指定地方;】
	m2
	534
	
	

	2
	拆除破损塑胶
	m2
	1000
	
	

	3
	破损塑胶专业回收【因废弃塑胶普通垃圾回收站不予接收，需进行专业回收及专业处理;】
	T
	20.709
	
	

	4
	原塑胶面层整体打磨
	m2
	6779.9
	
	

	5
	原塑胶面层清理
	m2
	6779.9
	
	

	6
	塑胶拆除处修补【破损部位拆除后，采用无溶剂全塑型塑胶修补，厚度8mm；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	1000
	
	

	7
	聚氨酯封底，厚度1.5mm
	m2
	6779.9
	
	

	8
	跑道及半圆重新喷面【重新喷涂无溶剂全塑型塑胶面层，厚度5mm，喷三遍；胶粘剂生产厂家具备国际田联和中国环境标志产品认证；跑道与胶粘剂通过CE ROHS认证。跑道底料液体材料、喷面胶液体材料、非固体原材料和跑道成品必须通过T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项检测;】
	m2
	6779.9
	
	

	9
	跑道划线【标线采用专用划线漆划线，尺寸符合国际田径联合会（IAAF）标准;】
	m
	4800
	
	

	10
	器械区铺设25mm人造草坪【草高≥25mm，针距≥3/8inch，密度≥18900针/平方米；人造草坪必须通过GB/T20394-2013《体育用人造草》的合格检测;】
	m2
	534
	
	

	
	合    计
	　
	　
	
	


投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）
日期：        年     月     日

注：1、本报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、以上投标报价包含为完成本项目内容所需要的一切费用，包括全部材料及辅助材料费、运费、仓储、保险、机械费、人工费、措施费、管理费、利润、规费、各种税金、劳保、现场协调、技术支持与培训及质保期间等一切费用。投标人同时应将预埋、固定等费用计入投标报价中。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、施工中等发生的一切损耗应包括在报价内。
3、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

4、报价金额全部采用人民币表示，投标报价四舍五入精确至小数点后两位。
四、项目实施方案
根据招标文件要求自行拟定，包含但不仅限于项目组织结构及人员配备、施工方案、质量保证措施、进度安排及保证措施、安全保证措施、技术难点、售后服务等
投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）
日期：      年     月     日
五、项目管理机构表

（1） 项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二） 主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


注：提供项目经理及技术人员的相关资格认证证书及从业经验简介（提供从业经验证明材料复印件加盖投标单位公章）。

六、售后服务承诺书

项目名称：                         

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费更换（质保期）
	
	

	2
	免费维修
	
	

	3
	服务响应
	
	

	4
	到达现场
	
	

	5
	解决问题
	
	


注：1、上述1、2条请明确期限，3、4、5条请明确时间；

2、免费更换，是指产品出现质量问题后直接更换全新产品。

3、免费维修，包括人工、配件、材料等一切费用，在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

4、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

5、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

日期：        年     月     日

七、质保期满以后材料（配件）报价表

	序号
	名称
	生产厂家
	规格、型号
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

日期：      年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《质保期满以后材料（配件）报价表》投标

八、备品备件、易损件一览表

项目名称：                                

	材料（配件）名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位（盖章）：                          

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

日期：      年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《备品备件、易损件一览表》投标

九、资格证明文件
1、资格审查时所需提供的资料（投标保证金缴款凭证除外）及招标文件要求提供的相关检测（或检验）报告的复印件加盖公章（ 招标文件要求提供的相关检测（或检验）报告原件须携带至开标现场核查，如检测（或检验）报告不符合招标文件要求，则作无效标处理）。

2、要求提供检测（或检验）报告的材料为：
（1）、聚氨酯胶粘剂（甲组）

（2）聚氨酯胶粘剂（乙组）
（3）无溶剂全塑型跑道样块
(4)EPDM颗粒
（5）人造草坪(二标段不需提供)
注：以上材料检测（或检验）报告所需包含的检测内容详见招标文件“第三章 项目要求和有关说明”中“二、塑胶跑道及人造草坪技术要求”。

十、（投标人）法定代表人授权委托书
常州市武进区政府采购中心：
本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格预审、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。
代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。在撤销授权的书面通知送达你中心以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
委托期限： 至本项目结束。代理人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名或盖章：             
                            单位名称（公章）：
                          法定代表人（签名或盖章）：
                                         年     月   日
	法定代表人
身份证复印件
粘贴处
	
	被授权人
身份证复印件
粘贴处


十一、（投标人）关于资格的声明函

常州市武进区政府采购中心：
我公司（单位）愿针对本项目（               ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愿意承担由此而产生的一切法律后果。
投标单位（盖章）：   

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

日期：　　　年　　月　　日  
十二、制造商出具的授权函（经销商提供）
致：常州市武进区政府采购中心：
我们（制造商名称）根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商，其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（投标供应商地址）的（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

    1、代表我方在中华人民共和国办理贵方               （项目名称）       （采购编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

    2、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

    3、我方兹授予（投标供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（投标供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

    我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

                                          出具授权书的制造商名称：

                                         （盖章）  
                                       制造商授权代表的签字：

                                       日期：
注：1、投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称、参加投标的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。
2、需提供制造商专项授权书的材料包括：聚氨酯胶粘剂（甲组）、聚氨酯胶粘剂（乙组）、无溶剂全塑型跑道样块、EPDM颗粒、人造草坪(二标段不需提供)，以上任何一项材料缺少制造商的专项授权书都作无效标处理。
答疑会前对招标文件的询问内容

项目名称： 

项目编号： 

询问内容：

我们已详细审查全部招标文件，除以上，对招标文件技术参数、评标办法等所有内容没有不明或不合理之处，无论投标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

投标单位（盖章）：

被授权委托人：

时   间：     年  月  日

（没有就填无，标前答疑会前提交）




法定代表人身份证件复印件


粘贴处


可另附











被授权委托人身份证件复印件


粘贴处


可另附














39

