投标产品配置清单
项目名称：天津市公安交通管理局违法停车电子警察系统项目
项目编号：TGPC-2014-A-1225
中标供应商：天津市中环系统工程有限责任公司
	序号
	设备名称
	型号规格
	详细配置及技术标准

	前端设备

	1
	GPS模块
	BU-353
	· 图像传感器 ： 1/2.8" SONY CMOS

· 分辨率：1920*1080

· 水平分辨率 ： ≥1000TVL

· 帧率：≥25帧/秒
· 视频制式：P：1920*1080(25fps)，1280*720(25fps)

· N：1920*1080(30fps)，1280*720(30fps)

· 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.6

· 黑白：0.005Lux@F1.6

· 增益控制：自动/手动
· 信噪比：大于50dB

· 电子快门：1/1 - 1/30000

· 数字变倍：16x（最大320x）
· 隐私保护：开/关（同一画面可设置8块隐私区域，共可设置24块隐私区域）
· 镜头
· 焦距： 4.7mm - 94.0mm

· 光学倍率： 20倍
· 光圈值： F1.6 - F3.5

· 功能
· 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转
垂直：-2°～90°自动翻转180°后连续监视
· 旋转速度：键控：水平0.1°～300°/秒；垂直0.1°～250°/ 秒
预置点：水平400°/秒；垂直300°/秒
· 预置点：255个
· 云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能
· 视频压缩：H.264/M-JPEG

· 多码流：支持
· SD卡：支持
· 输入/输出
· 网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口
· 控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级
· 一般规范
· 工作环境：温度：-40~60℃；湿度：＜90%

· 防护等级：IP66 

· 向违法停车检测设备输出违法停车检测抓拍单元的日志信息（包括通讯状态和电源状态等）

	2
	违法停车检测抓拍单元
	Vcam301
	· 符合工业级产品标准，低功耗，无风扇设计
· 处理器： 采用高性能嵌入式处理器
· 硬盘： 1TB硬盘，容量可以根据项目进行调整
· 内存： 配置1个支持DDRIII 4GB DDR3 1333 DIMM

· I/O接口
提供标准逻辑开关量（继电器节点）输出功能
显示接口： 提供1个DVI或1个VGA接口
以太网接口 ： 配置2个Intel® Gigabit Ethernet

USB接口： 提供4个USB 2.0接口
通用接口： 提供4个RS232或RS485接口
· 存储温度： -40℃ ～ 85℃
· 工作温度： -20℃ ～ 70℃
· 工作湿度： <95%

· 整机功耗： 不大于50W

· 内置违法停车自动检测抓拍软件，完成对禁停区域违法车辆的自动抓拍和牌照识别，生成符合天津市交管局违法停车系统要求的违法图片和记录，并将违法图片和记录上传到中心客户端管理系统。图片和视频满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范（GA/T 832-2009）》和《道路交通安全违法行为视频取证（GA/T 995-2012）》的要求
· 提供WEB客户端软件，可通过Web方式配置、控制违法停车检测抓拍单元
· 接收违法停车抓拍单元工作日志，并上传中心客户端管理系统
· 支持输出违法停车检测设备的电源状态、通讯状态、CPU状态、硬盘状态和设备温度等信息

	3
	工控存储设备
	ZH-IPC-WT
	· 工作电压DC（V） 36
· 传输速率（bit/s） ≤100M
· 插入损耗（db） ≤0.5
· 标称放电电流In（KA） 10
· 最大放电电流Imax（KA）
 20
· 接口形式  Rj45

	4
	防雷模块
	NET12/1A
	包含设备箱与抱杆箱之间的网线；抱杆箱与设备之间网线、电源线；光跳线；消耗品等。

	5
	杆上线缆及安装辅材
	定制
	· 图像传感器 ： 1/2.8" SONY CMOS

· 分辨率：1920*1080

· 水平分辨率 ： ≥1000TVL

· 帧率：≥25帧/秒
· 视频制式：P：1920*1080(25fps)，1280*720(25fps)

· N：1920*1080(30fps)，1280*720(30fps)

· 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.6

· 黑白：0.005Lux@F1.6

· 增益控制：自动/手动
· 信噪比：大于50dB

· 电子快门：1/1 - 1/30000

· 数字变倍：16x（最大320x）
· 隐私保护：开/关（同一画面可设置8块隐私区域，共可设置24块隐私区域）
· 镜头
· 焦距： 4.7mm - 94.0mm

· 光学倍率： 20倍
· 光圈值： F1.6 - F3.5

· 功能
· 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转
垂直：-2°～90°自动翻转180°后连续监视
· 旋转速度：键控：水平0.1°～300°/秒；垂直0.1°～250°/ 秒
预置点：水平400°/秒；垂直300°/秒
· 预置点：255个
· 云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能
· 视频压缩：H.264/M-JPEG

· 多码流：支持
· SD卡：支持
· 输入/输出
· 网络接口：1路10/100BaseT以太网，RJ45接口
· 控制接口：RS485，支持云台控制和在线升级
· 一般规范
· 工作环境：温度：-40~60℃；湿度：＜90%

· 防护等级：IP66 

· 向违法停车检测设备输出违法停车检测抓拍单元的日志信息（包括通讯状态和电源状态等）

	路口设备

	6
	工业级光纤收发器
	Omate-2D-2E-1B
	· FC单光口、
· 迷你独立式
· 支持1路RS422和1路485接收，支持2路100M交换型以太网接口。
· 工作温度：-40 ～ 85 ℃  环境：0－90％，无冷凝， IP40防护，金属外壳 ，良好的电源隔离和接口保护，确保了设备的EMC性能。
· 抗振动和冲击能力强，符合军标。
· 平均无故障时间（MTBF）：301,000小时
· 壁挂/导轨式

	7
	杆体机箱
	400mm×500mm×150mm
	400mm×500mm×150mm，箱体防护等级为IP55

	8
	落地机箱（含基础）
	850mm×650mm×1100mm
	850mm×650mm×1100mm，箱体防护等级IP55，热镀锌板的厚度不小于2mm，最大开启角度大于120度角，金属机械锁与电子门锁组合的门锁方式，配备设备管理功能，能对机箱风扇和温湿度等进行管理，具有门锁、风扇异常报警功能

	9
	工业级交换机
	Omate6120_8E
	· 8口工业级网络交换机
· 端口类型：10/100BaseT（X）
· 端口数量：8

· 网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z，802.3x, 802.1d,  802.1p, 802.1q, 802.1w，802.3ad

· 工作温度：-40 ～ 85 ℃
· 环境：0－90％，无冷凝，IP40防护，金属外壳 ，良好的电源隔离和接口保护，确保了设备的EMC性能。
· 抗振动和冲击能力强，符合军标。
· 平均无故障时间（MTBF）：301,000小时
· 壁挂/导轨式

	10
	设备管理检测单元
	AMT12-1
	供电参数
电压：220～240 V～、50/60 Hz；
最大功率：60W

注：不含外接设备，如：散热设备、加热设备等。
环境要求
工作温度：-40℃——60℃；
工作湿度：≤90%；
贮运温度：-55℃——85℃。

	11
	机箱智能门禁
	JSMJY07
	TCP/IP通讯方式，支持大联网应用需求；

支持CPU、M1、RFID卡应用；

支持门状态、非法卡、通讯及异常监测、报警；

支持远程操作、在线升级应用；

支持第三方读头扩展。

	12
	违法抓拍提示标志
	高2米，宽1米
	禁令标志牌尺寸和样式符合天津市成都道（云南路至贵州路）路段禁停标志牌的标准。标志牌底部距离地面2.2米，宽度为1米，高度为2米。标志牌白底+禁止车辆停放标志，下方印有“禁止停车电子监控摄录”字样。

	13
	通讯年租费（百兆）
	成套
	每个点位落地带宽100M，包含1年租赁费

	管理中心（6个支队）

	14
	视频管理服务器
	NF5270M3
	· 规格：2U机架式高性能服务器；
· 处理器：配置2颗Intel Xeon E5-2650v2处理器；8核心，2.6GHz，20M缓存
· 内存：配置64GB DDR3内存，≥20个内存插槽；
· 硬盘：本次配置8块4TB企业级热插拔SATA硬盘，最大可扩展不少于24块企业级热插拔SATA硬盘；
· RAID卡：集成RAID系统，RAID0,1,5,6,10等；
· 网络：集成2个Intel高性能千兆以太网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性；
· I/O扩展：主板集成≥6个PCI-E插槽，其中不少于3个PCI-E x 16；
· 电源及外设：配置1+1高效冗余电源，导轨，光驱；
· 管理软件：配置中文版监控管理软件，监测功能需要包括网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能；
· 操作系统：预装服务器专用正版操作系统
· 电源、风扇和硬盘驱动器采用热插拔组件设计。
· 备份：配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能；
· 服务：三年免费整机硬件保修，设备厂商工程师三年免费上门服务。

	15
	应用服务器
	NF5270M3
	· 规格：2U机架式高性能服务器；
· 处理器：配置2颗Intel Xeon E5-2650v2处理器；8核心，2.6GHz，20M缓存
· 内存：配置64GB DDR3内存，≥20个内存插槽；
· 硬盘：本次配置8块4TB企业级热插拔SATA硬盘，最大可扩展不少于24块企业级热插拔SATA硬盘；
· RAID卡：集成RAID系统，RAID0,1,5,6,10等；
· 网络：集成2个Intel高性能千兆以太网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性；
· I/O扩展：主板集成≥6个PCI-E插槽，其中不少于3个PCI-E x 16；
· 电源及外设：配置1+1高效冗余电源，导轨，光驱；
· 管理软件：配置中文版监控管理软件，监测功能需要包括网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能；
· 操作系统：预装服务器专用正版操作系统
· 电源、风扇和硬盘驱动器采用热插拔组件设计。
· 备份：配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能；
· 服务：三年免费整机硬件保修，设备厂商工程师三年免费上门服务。

	16
	操作终端
	OptiPlex 9020 
	设备在《第十六期节能产品政府采购清单》中第1120页，编号为CQC14701109087，节能产品认证证书有效截止日期为2017年5月5日。
在《第十四期环境标志产品政府采购清单》中第750页，编号为CEC 007 61202048-3--9，认证证书有效截止日期为2014年11月3日。
· Intel 酷睿i5 4570，四核处理器
· 4GB内存
· 1T硬盘
· 独立显卡，1G显存
· DVD刻录
· 23”LCD显示屏
· 集成1000Mbps以太网卡。
· 正版Windows操作系统。

	17
	管理中心系统软件（满足40点接入）
	ZH-VIS
	管理中心主要功能包括违法停车自动抓拍，数据存储、处理、上传，设备状态管理等，满足40点接入。

	18
	中心交换机
	S5700-28C-SI
	· 产品类型：千兆以太网交换机
· 应用层级：三层
· 背板带宽：256Gbps

· 包转发率：96Mpps

· 端口结构：非模块化
· 电源电压：AC 100-240V

· 端口描述：24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口
· 电源功率：＜56W

· 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能
· 支持基于队列限速和端口Shapping功能
· 用户分级管理和口令保护
· 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
· 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
· 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

· 支持黑洞MAC地址
· 支持MAC地址学习数目限制
· 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
· 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式
· 支持SSH V2.0

· 支持HTTPS

· 支持CPU保护功能
· 工作温度：0-50℃
· 工作湿度：10%-90%

	19
	机柜
	K3.6242
	42U标准服务器机柜，600×1200×2000，后门为双开门，前后门高密度网孔门；每个机柜配置8位国际标准排插组件1套固定板3块

	20
	LANBE
	AS-7108ULG
	8口KVM切换器，含8根切换线；17"液晶折叠套件

	21
	机柜PDU
	PD.0601.9300
	8位国际标准排插组件

	22
	电警平台存储服务器
	NF5270M3
	· 规格：2U机架式高性能服务器；
· 处理器：配置2颗Intel Xeon E5-2609v2处理器；
· 内存：配置32GB DDR3内存，≥20个内存插槽；
· 硬盘：本次配置8块4TB企业级热插拔SATA硬盘，最大可扩展不少于24块企业级热插拔SATA硬盘；
· RAID卡：外插八信道高性能SAS RAID卡，512MB缓存，支持RAID 0/1/10/5/6；
· 网络：集成4个Intel高性能千兆以太网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性；
· I/O扩展：主板集成≥6个PCI-E插槽，其中不少于3个PCI-E x 16；
· 电源及外设：配置1+1高效冗余电源，导轨，光驱；
· 管理软件：配置中文版监控管理软件，监测功能需要包括网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能；
· 操作系统：安装windows Server 2008 R2  标准版
· 备份：配置数据备份软件，支持windows/Linux操作系统下数据的备份还原功能；
· 电源、风扇和硬盘驱动器采用热插拔组件设计。
· 服务：三年免费整机硬件保修，设备厂商工程师三年免费上门服务。

	23
	电警平台软件升级
	成套
	包含软件和硬件升级，实现违法短视频的下载、导入、上传、存储和调看。

	基础施工

	24
	H=8mL=3m单悬臂杆采购安装，设计图纸详见附件2
	高8米，横臂3米
	高度8米，横臂3米

	25
	H=8mL=3m基础施工（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	施工
	土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆和立杆

	26
	H=6.5mL=8m单悬臂杆采购安装
	高6.5米，横臂8米
	高度6.5米，横臂8米

	27
	H=6.5mL=8m基础施工（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	施工
	土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆和立杆

	28
	H=6.5mL=10m米单悬臂杆采购安装
	高6.5米，横臂10米
	高度6.5米，横臂10米

	29
	H=6.5mL=10m基础施工（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆）
	施工
	土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆和立杆

	30
	Ф50PE管埋设（工作内容含土方挖填，管道铺设等全部工作内容）
	Ф50PE管埋设
	土方挖填，管道铺设等全部工作内容

	31
	Ф100PE拉管（工作内容工作坑、接收坑挖填、拉管设备进退场、拉管施工等全部工作内容）
	Ф100PE拉管
	工作坑、接收坑挖填、拉管设备进退场、拉管施工等全部工作内容

	32
	YJV22 3*2.5电缆铺设
	YJV22 3*2.5辅设
	YJV22 3*2.5电缆铺设

	33
	YJVP3*1.5电缆铺设
	YJVP3*1.5辅设
	YJVP3*1.5电缆铺设

	34
	单模四芯光纤
	单模四芯光纤辅设
	单模四芯光纤铺设

	35
	40*4接地扁铁地极
	40*4接地扁铁地极
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