
采购项目技术、商务及其他要求
	广安市广安区东岳乡污水处理建设项目政府采购清单

	序号
	设备/工程名称
	规格详情
	数量
	单位
	备注

	1
	东岳乡生活污水处理厂
	处理量300m3/d， HyWat复合生物滤池工艺。
出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准。
	1 
	套
	技术采购。包含勘察设计、施工建设、设备供应、微生物培养、安装调试等全部建设内容。

	
	系统内部配置如下：

	序号
	构筑物名称
	数量
	单位
	型号规格
	材质

	1
	均化池
	75
	立方米
	自建
	钢砼

	2
	回流池
	12.75
	立方米
	自建
	钢砼

	3
	高通量潜流湿地
	360
	立方米
	自制
	自制

	4
	HyWaT车间基础
	78.3
	平米
	钢砼结构
	

	序号
	构筑物设备名称
	数量
	单位
	型号规格
	材质

	1
	格栅罩
	1
	个
	外购
	

	2
	HyWaT车间
	180
	平米
	自建
	钢结构、夹心板

	3
	HyWaT模块
	90
	立方米
	自制
	HDPE

	4
	HyWaT填料
	90
	立方米
	改性
	夹心板

	5
	HyWaT布水器
	158
	套
	自制
	HDPE

	6
	机械格栅
	1
	套
	外购
	不锈钢

	7
	污水泵
	2
	台
	外购
	不锈钢


	8
	防渗布
	648
	平米
	复合土工膜
	外购

	9
	宣传牌
	1
	批
	
	外购

	10
	配电电缆
	   1
	批
	
	外购

	11
	管道阀门
	   1
	批
	
	外购

	12
	湿地植物
	515
	平米
	外购
	自制

	13
	绿化
	140
	平米
	外购
	自制

	14
	土方开挖
	900
	立方米
	外购
	外购

	15
	管路
	1
	批
	PVC
	外购

	16
	自控系统
	1
	套
	自制
	

	17
	控制系统附件
	1
	批
	外购
	外购

	18
	道路（含硬化）
	15
	平米
	自制
	外协

	19
	护栏
	120
	米
	外购
	外购

	20
	运输
	1
	批
	外协
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