
成都市成华区2016年成华区全民健身器材采购项目（第二次）采购公告
	采购项目名称
	成都市成华区2016年成华区全民健身器材采购项目（第二次）
	采购项目编号
	0773-1641GNSC03627-2

	采购方式
	公开招标
	行政区划
	四川省成都市成华区 

	公告类型
	采购公告
	公告发布时间
	2017年01月03日

	采购人
	成都市成华区文化广电新闻旅游体育局
	更正公告
	无

	采购代理机构名称
	中金招标有限责任公司
	项目包个数
	1

	各包描述
	详见附件

	各包供应商资格条件
	1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6、法律、行政法规规定的其他条件。

	标书发售方式
	现场发售（供应商为法人或者其他组织的，购买只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，购买只需提供本人身份证明，所有材料均需加盖公章）

	标书发售起止时间
	2017年01月04日至2017年01月10日09:00- 12:00，下午13:30-17:00（北京时间，节假日除外）

	标书售价
	人民币150元/份

	标书发售地点
	成都市高新区天晖路360号晶科1号20楼

	投标截止时间和开标时间
	2017年01月24日上午10：30

	投标地点
	成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司开标大厅


	开标地点
	成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司开标大厅

	现场考察或标前答疑会时间
	

	采购人地址和联系方式
	名  称：成都市成华区文化广电新闻旅游体育局；

地  址：成都市成华区双园巷8号；

联系人:李老师；

电  话：028-84319030。

	采购代理机构地址和联系方式
	地    址：成都市高新区天晖路360号晶科1号20楼
邮    编：610041
联 系 人：高磊
联系电话：028-84469198
传    真：028-84477537

	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：高磊；联系方式：028-84469198

	备注
	预算金额：199.6546万元。招标项目的数量、简要技术要求或招标项目的性质，请详见附件。


一、技术要求

	序号
	名称
	参考图片
	产品参数


外形尺寸：(747±10)×(920±10)×（1510±10）mm

	锻炼方法：
1. 腰部：背对下扶手站立，腰部紧靠按摩柱，双

手握扶手，按摩柱依靠身体上下运动而运动；
2. 背部：双腿呈马步，背靠两按摩柱，双手握扶
手，身体左右运动，滚柱随背部运动而运动。
主要功能：
两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓解腰、背部疲劳。
结构特点：
1) 主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管。并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2)手把采用Φ32*3花纹管+Φ52球头结构，增加了器材的安全性和耐用性； 3) 按摩棒表面采用凹凸设计，起到按摩作用；4)人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构； 5)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。

	2
	上肢牵引器
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸：（656±10）×（809±10）×（2390±10）mm
锻炼方法：
双手各握一手柄，一只手臂用力向下牵引，另一只手臂被迫向上跟进，交替进行。
主要功能：
锻炼臂力，活动肩部。
结构特点：
1）主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管。并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）把手端部直径50mm，无穿刺危险；3）轴承座设有限位装置且无刚性碰撞；4）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1400±10）×（1400±10）×（1280±10）mm


双手握扶手，站稳后向左、右转动。

	主要功能：
主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。
结构特点：
1）主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）扭腰盘采用4mm钢铁冲压成型材质并采用有效的防水和防尘措施；3）扭腰盘转动部位设置阻尼装置，防止转速过快、转幅过大引起的安全隐患，阻尼力矩符合人体运动学规律；4） 脚踏部位采用防滑结构设计，双脚站立防滑面积为（6.618×104） mm²大于标准（6×104），摩擦系数大于0.5；5）三个扭腰盘采用单独浇埋结构。6）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1920±10）×（560±10）×（1120±10）mm


双手握把，两脚分踏于左右踏板上，两脚前后交替自然摆动，进行漫步动作。

	主要功能：
锻炼下肢肌肉力量、灵活性；促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康。
结构特点：
1)立柱采用Φ≥110mm，壁厚≥2.75mm钢管；2)摆动部件底面距地面（或底面）高度110mm ；3)长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度≥30mm，相邻两踏板距离330mm，踏板前后两端设置防撞缓冲垫；4)摆臂与主立柱间距 65mm，无卡夹危险；5)摆臂单侧最大摆动幅度为65°，摆动部位设置可靠的限位装置，且不存在刚性碰撞；6)摆杠管材规格为50×50×3;7)两踏板间的最小距离为197 mm;8)人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。9)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。
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	告示牌
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸：（1126±10）×（118±10）×（1430±10） mm
双面不锈钢标识牌，且两层版面之间采用框架结构，增强版面的平整及牢固性；有国体认证编码和国体认证二维码扫描标识。标识牌由不锈钢材质表面蚀字工艺制作而成，在整套产品安全使用寿命期限内可保证内容清晰可见。牌面具体内容可视用户要求制作
结构特点：
1）立柱采用Φ≥110mm外径，壁厚≥2.75mm钢管；2）面板为1mm厚哑光不锈钢材质，文字采用腐蚀凹凸印刷，尺寸600×900mm；3）面板与框架装配后上下两端面有铝型材扣件，整件器材无V型开口，无头颈卡夹危险； 4）采用双立柱两块面板结构。5）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1160±10）×（1120±10）×（1330±10）mm

	锻炼方法：
双腿呈马步，双手虎口部握压转轮手柄，向相同或相反方向转动即可。
主要功能：
增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适于老年人。
结构特点：
1) 主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管。主要承载横梁采用Φ≥48mm、壁厚≥2.5mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2)转盘采用钢板冲压成型，转动部位内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；3)2个转盘间距大于230mm，无卡夹危险；4)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：910（±10）×650（±10）×1380（±10）mm


在座板上坐稳，手握扶手，脚踩踏板，作双臂伸缩运动。

	主要功能：
活动全身关节与肌肉，增强心肺功能。
结构特点：
1）主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管。转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；2）有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；3）摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于120mm；4）脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于0.5；5）不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；6）手把握持位置有纹理表面；7)涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；8)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。

	8
	手部腿部按摩器（按摩推柔器）
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸：（540±10）×（345±10）×（1530±10）mm
锻炼方法：
单手握住扶手，单腿放在按摩轮上，用小腿往复滚动按摩轮。
主要功能：
活动膝关节，并可舒筋活络，缓解腿等部位疲劳。
结构特点：
1）主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施；3）扶手采用∮32mm×2.5mm优质钢管, 揉推盘采用ABS材质，直径∮284mm，按摩轮采用ABS材质，直径∮110mm ，不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构；4) 转轴装有阻尼装置，防止转盘快速空转，轴承部位装有防水防尘装置；5）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1020±10）×（560±10）×（1170±10）mm


双手握把，两脚分踏于左右踏板上，两脚前后交替自然摆动，进行漫步动作。

	主要功能：
锻炼下肢肌肉力量、灵活性；促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康。
结构特点：
1)立柱采用Φ≥110mm，壁厚≥2.75mm钢管；2)摆动部件底面距地面（或底面）高度大于80mm ；3)长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度≥30mm，相邻两踏板距离330mm，踏板前后两端设置防撞缓冲垫；4)摆臂与主立柱间距 65mm，无卡夹危险；5)摆臂单侧最大摆动幅度为65°，摆动部位设置可靠的限位装置，且不存在刚性碰撞；6)摆杠管材规格为50×50×3;7)两踏板间的最小距离为197 mm;8)人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。9)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1470±10）×（510±10）×（560±10）mm


坐于床面上，双脚勾住圆管，双手交叉抱头后仰，在器械上做仰卧起座。

	主要功能：
锻炼腰部肌肉，缓解腰部、背部疲劳。
结构特点：
1) 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；2) 腹肌板采取整体式板面，符合人体工学的按摩点;3) 产品采用预埋结构。


外形尺寸：（1850±10）×（500±10）×（1875±10）mm


坐于座板上, 确保双脚可靠蹬于前方蹬管上,循环屈伸双腿进行训练。

	主要功能：
增强下肢及腰部肌肉力量,强化腿、腰部肌肉。
结构特点：
1)主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；2)蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格为φ60mm×3mm；坐板采用一次冲压成形，板材壁厚为4mm；3)蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离为230mm；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；4)脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5；5)采用轴承结构的，轴承座壁厚为6mm；轴承规格6205深沟球轴承，并采用有效的防水防尘措施；6)器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；座椅、靠背上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边予以圆滑过渡；7)不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构。8)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：2740（±5）×1563（±5） × 1012（±5）mm

台高：760（mm）

	SMC台板
结构特点：
1) 台面规格：2740×1525mm。
2）台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。
3）台面面板厚度4.5 mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm。
4）台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上。
5) 台面经1040g±2g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性应为230mm～260mm,提供弹性检测报告。
6）台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于2mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求。
7）为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体。
8）所有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康。
9）各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。
10) 采用预埋式结构。


外形尺寸：（2520±10）×（540±10）×（1170±10）mm


双手握把，两脚分踏于左右踏板上，两脚前后交替自然摆动，进行漫步动作。

	主要功能：
锻炼下肢肌肉力量、灵活性；促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康。
结构特点：
1）立柱采用Φ≥110mm，壁厚≥2.75mm钢管；2）摆动部件底面距地面（或底面）高度110mm ； 3）长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度≥30mm，相邻两踏板距离330mm，踏板前后两端设置防撞缓冲垫；4）摆臂与主立柱间距 65mm，无卡夹危险；5）摆臂单侧最大摆动幅度为65°，摆动部位设置可靠的限位装置，且不存在刚性碰撞；6）摆杠管材规格为50×50×3；7）两踏板间的最小距离为197 mm；8）人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。9）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。
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	平衡木
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸：（4075±10）×（855±10）×（130±10）mm
锻炼方法：
双臂伸展,在平衡木上自然行走。
主要功能：
锻炼全身灵敏性,提高身体平衡能力。
结构特点：
1) 主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；
2) 主承载横梁扁圆管120×50×2.5mm
3)安装时，三个组焊件可随意摆放，但必须要保证空挡间隙大于230mm；2) 产品采用直埋结构，地基尺寸为400mm×400mm×500mm（6处）。
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	椭圆漫步机（室外椭圆机）
	[image: image15.jpg]



	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸： （1390±10）×（680±10）×（1543±10）mm
锻炼方法：
两脚踏于踏板上，两手紧握手柄，脚与手协调动作，使脚踏板转动，手柄摆动，往复运动。
主要功能：
增强上肢肌肉耐力和四肢协调能力。
结构特点：
1）主要承载立柱钢管尺寸：50mm×50mm×3.0mm，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）主要承载横梁尺寸：50mm×50mm×3.0mm；3）转轴直径：∮25mm；4）不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。
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	柔韧训练器
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸： （1250±10）×（300±10）×（995±10）mm
锻炼方法：
坐定后双脚放在踏板上，双腿伸直，双臂并拢，用力前伸，触摸刻度盘。
主要功能：锻炼身体柔韧性。
结构特点：
3) 1）主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；2）主要承载横梁尺寸：25mm×25mm×1.5mm。3）人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；4）主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度≥500mm。
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	伸背器
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外形尺寸：（1070±10）×（622±10）×（1280±10）mm

锻炼方法：
双手分握两侧弧形扶手管，双腿伸直，身体依托伸摩板弧度向后伸展弯曲。
主要功能：
锻炼腰、腹部及大腿肌肉，缓解腰部及背部疲劳。
结构特点：
1)主要承载立柱采用Φ≥60mm、壁厚≥3.0mm钢管，靠背采用整体式不锈钢板面，并冲有符合人体工学的按摩点；2）棱边和棱角半径大于3.0mm； 3）器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。4）器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在风险；


外形尺寸：（2186±10）×（118±10）×（980±10）mm


单脚站立，将另一腿伸直放于杠上，双手向前拉杠或脚尖身体随之向前伸展，两腿交替锻炼。

	主要功能：
拉伸腿部韧带、伸展腰部、消除下肢和腰部疲劳。
结构特点：
1）主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）压腿管采70mm×30mm×2.0mm的扁圆管；3）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1160±10）×（680±10）×（1328±10）mm

	锻炼方法：
双手紧握扶手，双脚站在踏板上做钟摆运动。
主要功能：
增强腰部的柔韧性，改善心血管功能，提高身体协调性和抗眩晕能力，适于15岁至55岁年龄人群。
结构特点：
1) 主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）手把采用花纹管+球头结构，增加了器材的安全性和耐用性；3）单侧摆动幅度55°，内置可靠的限位装置；4）长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度35mm，无滑落危险；5）摆臂与立柱间距70mm，无剪切，无挤压危险；6）踏板两侧设置防撞缓冲垫；7）人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；8）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。
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	（儿童）·跷跷板
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外形尺寸：（2600±10）×（390±10）×（840±10）mm

锻炼方法：
两人分别坐于器材两端座板上，双手握把，两腿交互用力，互相跷起。
主要功能：
锻炼儿童腰腿部力量及平衡能力。
结构特点：
1)立柱采用钢管规格120mm×120mm×3.0mm，主承载横梁尺寸：Φ89mm×3.0mm并满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求；2）器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离不小于230mm，最大跌落高度1000mm，倾斜角度不大于20°；3）在座位的中心侧向施加695N的力，单侧偏摆量不大于7%；4）转轴直径为35mm；5）主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构。
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	三位蹬力器
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外形尺寸：（1850±10）（1650±10）（1925±10）mm

锻炼方法：
坐于座板上，确保双脚可靠蹬于前方蹬管上，循环屈伸双腿进行训练
主要功能：
增强下肢及腰部肌肉力量，强化腿、腰部肌肉。
结构特点：
1)主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；主承载横梁上横管尺寸：方管80mm×3.0mm；2)蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆（座架管）规格为φ76mm×3mm；坐板采用一次冲压成形，板材壁厚为4mm；3)蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离为230mm；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；4)脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5；5)涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；6)采用轴承结构的，轴承座壁厚为6mm；轴承规格6205深沟球轴承，并采用有效的防水防尘措施；7)器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；座椅、靠背上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边予以圆滑过渡；8)不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构。9)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


锻炼方法：
1、两人分别在转轮两侧同对方相反的方向用力推动转轮，以互相较力锻炼上臂部肌肉。

2、一人在转轮一侧用力转动轮边缘，锻炼自身臂力。

	主要功能：
锻炼臂部肌群，前臂腕屈肌。
结构特点：
1）主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，双立柱；2）转轴直径∮30mm ，转轴处设有可调阻尼结构，防止转轮快速转动。3) 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；4）主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度≥500mm。


双手抓住鞍马训练器两侧的把手，将身体撑起，从板面上跳过。

	主要功能：
锻炼臂力，强化上肢及上身各部分肌群，增强身体的协调能力。
结构特点：
1）主立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管；2）主要承载横梁尺寸：50mm×50mm×3.0mm；3）各支撑板间隙小于8mm；4）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入.


坐于床面上，双脚勾住圆管，双手交叉抱头后仰，在器械上做仰卧起座。

	主要功能：
锻炼腰部肌肉，缓解腰部、背部疲劳。
结构特点：
1) 仰卧板采用整体式板面，钢管立柱规格Φ76×3，横梁尺寸Φ60×3；2) 产品采用直埋结构。3) 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。
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	快乐大转盘
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸：（825±10）×（795±10）×（1915±10）mm
锻炼方法
1.单手握住转盘上的手柄，做顺、逆时针方
向转动，左右手交替锻炼；
2.双手握住转盘的两手柄，使身体随转盘做
顺、逆时针方向旋转。
主要功能：
锻炼肩、肘、腰及各关节。
结构特点：
1) 主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）转盘直径Φ825mm,手柄端部直径大于50mm，除使用工具外，还不可拆卸；3) 转盘转动时设置有可调阻尼装置， 阻尼力矩符合人体运动学规律；4）转盘采用钢板冲压成型。不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构；5）棱边和棱角半径均≥3.0mm；6）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。
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	四位压腿按摩器
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外形尺寸：（1400±10）×（1090±10）×（980±10）mm；
锻炼方法：
1）按摩：单腿站立,将另一腿抬起放于按摩轮上,前后伸缩或身体前后摆动,以按摩腿部,两腿交替锻炼。
2）压腿：单腿站立,将另一腿抬起放于按摩轮上,上身向下弯曲,完成压腿动作。
主要功能：
拉伸腿部韧带、伸展腰部，消除下肢和腰部疲劳。
结构特点：
1)主要承载立柱尺寸：采用Φ≥110mm钢管，壁厚≥2.75mm；2) 主要承载横梁采用Φ48mm×3.0mm钢管 3) 产品按摩轮采用塑料结构，谨防他人损坏；4) 产品采用直埋结构。
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	多功能按摩器
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	产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准
外形尺寸：（860±10）×（660±10）×（1530±10）；
锻炼方法：
1）腰部紧靠按摩柱,双手握扶手,身体上下运动，滚柱随腰部运动而运动
2）单手握住扶手，另一只手放在盘面上，单腿放在按摩轮上，用手推动揉推盘的同时，用小腿往复滚动按摩轮，也可单独左腿部或手部运动。
主要功能：
锻炼腕、肘、肩、膝关节和腰、腿部肌肉，缓解肩、腰、腿等部位疲劳。
结构特点：
1) 主要承载立柱尺寸：采用Φ≥110mm钢管，壁厚≥2.75mm；2)主要承载横梁采用50mm×50mm×3.0mm方管 3) 扶手采用∮32mm×2.5mm优质钢管, 揉推盘采用ABS材质，直径∮284mm，按摩轮采用ABS材质，直径∮110mm ；4) 立柱顶部采用冲压钢制封头，可防止雨水流入；4) 转轴装有阻尼装置，防止转盘快速空转，轴承部位装有防水防尘装置。
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	引体向上训练器 
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外形尺寸：
（ 980 ±10）×（ 1010 ±10）×（ 2215 ±15）mm；
锻炼方法：
面对器材站立于专用站位中，双臂向上伸展握把，用力向下方拉至恰当位置，然后缓慢还原。
主要功能：
增强上肢、腹背肌肉力量。
结构特点：
1)  立柱采用钢管，规格Φ140mm×3.0mm；2)主承载横梁尺寸Φ60mm×3.0mm； 活动部件的下底面距地面的距离不小于120mm；3)手把握持位置有纹理表面；4)自重式；5)直埋式安装。
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	腹背训练器
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外形尺寸：
（ 990 ±10）×（ 560 ±10）×（ 1740 ±10）mm；
锻炼方法：
背对器材而坐，双臂向上伸展握把，用力向斜下方拉至腰部完全弯曲，然后缓慢还原。
主要功能：
增强腹背肌肉和上肢力量，缓解背部疲劳。
结构特点：
1)  立柱采用钢管，规格Φ140mm×3.0mm；2)主承载横梁尺寸Φ60mm×3.0mm； 活动部件的下底面距地面的距离不小于120mm；3)手把握持位置有纹理表面；4)自重式；5)直埋式安装。
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	胸肌训练器
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外形尺寸：
（ 900 ±10）×（ 850 ±10）×（ 2070 ±10）mm；
锻炼方法：
背对器材而坐，双手握把、双臂内侧紧贴摆杆同时用力摆至胸前，缓慢还原。
主要功能：
增强人体臂、胸、背部肌肉力量，改善心、肺功能。
结构特点：
1)  立柱采用钢管，规格Φ140mm×3.0mm；2)主承载横梁尺寸Φ60mm×3.0mm； 活动部件的下底面距地面的距离不小于120mm；3)手把握持位置有纹理表面；4)自重式；5)直埋式安装。
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	环形上肢协调训练器
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外形尺寸：（820±10）×（810±10）×（1700±10）mm
锻炼方法：
单手抓握转环手柄，控制转环不与螺旋管接触，并使转环沿着螺旋管向下（上）运动，运动至螺旋管下（上）端与立柱接触时止，然后再沿螺旋管返回。如此重复进行。
主要功能：
维持或改善上肢腕关节、肘关节、肩关节活动范围，更大程度改善上述关节的活动度和上肢稳定性、协调性。
结构特点：
1.主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2.螺旋管管材规格：Φ40mm×2.0mm；3.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。


外形尺寸：（1800±10）×（1640±10）×（584±10）mm

	锻炼方法：
双方相对而坐；灵活应用巧布阵，互相学习友谊长。
主要功能：
趣味性活动；锻炼大脑运动，促进身心欢悦。
结构特点：
1.主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2.主要承载横梁管材规格：40mm×25mm×2.0mm。3.防盗象棋子在棋盘内，通过用硬币、钥匙等小件非尖锐棱角的金属物件吸附棋子进行对弈。
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	棋牌桌（围棋）
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外形尺寸：1800mm×1640mm×584（mm）
锻炼方法：
1.围棋：滚珠棋子共有3种颜色，与棋盘颜色一致的灰色为底色，黑、白两种颜色代表红蓝双方；双方相对而坐，灵活应用巧布阵，互相学习友谊长；2.五子棋：本棋盘还可以用作五子棋等娱乐活动。
主要功能：
趣味性活动；锻炼大脑运动，促进身心愉悦。
结构特点：
1.主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2.主要承载横梁管材规格：40mm×25mm×2.0mm。3.防盗内嵌式滚珠棋子共有3种颜色，与棋盘颜色一致的灰色为底色，黑、白两种颜色代表红蓝双方进行围棋、五子棋等方式对弈。
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	双位扭腰器
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外形尺寸：（1330±10）×（518±10）×（1230±10）mm
锻炼方法：双手握扶手，站于扭腰盘（或坐于扭腰盘上）向左、右扭动腰部。
主要功能：
主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。
结构特点：
1）主要承载立柱采用Φ≥110mm、壁厚≥2.75mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2) 扭腰盘为一座位和一站位。扭腰盘采用钢板冲压成型，内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；3) 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；4） 脚踏部位采用防滑结构设计5）转轴直径不小于∮25；6）不存在缠绕，钩挂，卡夹结构；7) 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。
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	台阶训练器
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外形尺寸：（1200±10）×（200±10）×（300±10）mm

锻炼方法：
1.练习者站在器材前方，双脚先后踏在台阶上，两腿伸直，先踏上台阶的脚先下台阶，而后另一只脚下台阶，重复进行；
2.练习者双脚并拢，从练习器的一侧跳到另一侧。
主要功能：
锻炼腿部肌肉力量，增强人体的下肢力量，提高心血管机能。
结构特点：
1）主要承载立柱采用Φ≥89mm、壁厚≥3.0mm钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2）两个高低台阶并排式可根据个人身体状况选择高低位锻炼。
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	背肌训练器
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外形尺寸：（740±10）×（690±10）×（676±10）mm
锻炼方法：
两手扶把站稳后用力弯腰。
主要功能：
锻炼背肌及腰腹柔韧灵活性。
结构特点：
1)主要承载立柱应采用厚度不小于2.75mm标准钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2)不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；3)手把采用Φ32*3花纹管+Φ52球头结构，增加了器材的安全性和耐用性；4) 器材安全警示采用图示方式，告知使用者可能存在的风险。


篮板尺寸：1800×1050（mm） 

5点连接

	结构特点：
1)  篮球架立柱钢管为 150×150mm，壁厚3mm，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求。
2) 主要承载横梁钢管尺寸 150×100×2.75mm。
3) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ48×2mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。
3） 篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于5mm。
4） 矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB9272-2011中图21a）的要求。
5） 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20 mm，篮圈内径为450-459 mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8 mm的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置。
6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度不低于1800mm。
7)所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷。
8） 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。
9） 箱式配重不小于500公斤。
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	产品符合GB17498.1-2008;GB17498.6-2008，国家标准
外形尺寸：
（ 2150±15）×（900±15）×（1510±15）mm
输入功率：2.2kw 

主电机：功率2.0kw 

速度范围：0.8～20 km/h 
坡度范围：-3～15.0% ，

跑步表面尺寸：1500X550mm
升降马达：400公斤负载提升
跑板厚度：25mm
跑带厚度：3mm
立柱规格：190×60×2.5mm
机架：焊接钢结构，减震设计 
最大载重：100KG
类别：S
精度等级：B
面板显示：速度、坡度、时间、距离、热量、心率
运动程式： 5个预置程序：手动、山地、随机、自设、测试 
配有高低限位开关及位置传感器 
心率：手握式心率测试、无线心率测试



二、商务部分

1、交货时间：按照成华区各街道上报的安装点位，于签订合同后的60个工作日内完成交货，如因安装过程中的具体原因导致的延期，由双方协商后决定。

2、付款方式：在安装完成并验收合格后一次性付清。

