招标项目及要求

（一）、技术参数表

	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	产品技术要求

	1基本规格
	
	电梯类型
	乘客电梯

	
	
	额定载重
	1000KG

	
	
	额定速度
	2.5M/S

	
	
	层站
	23/23/23

	
	
	服务楼层
	-1-1-22

	
	
	台数
	6台

	
	
	轿厢尺寸
	1600MM×1500MM

	
	
	开门方式
	中分门

	
	
	开门宽度
	900MM

	
	
	操作方式
	群控

	2技术性能要求
	
	曳引机驱动系统
	曳引机品牌

	
	
	控制柜
	控制系统：VVVF，


	
	
	门机
	变频门机：VVVF门机

	
	
	缓冲器
	液压

	
	
	安全钳
	渐进式

	
	
	限速器
	

	3.电梯装潢
	
	轿顶型号
	标准

	
	
	轿厢壁
	发纹不锈钢

	
	
	轿厢门  
	发纹不锈钢双扇中分自动门（VVVF开门机，无连杆同步带式驱动）

	
	
	轿厢地面
	PVC真石地板

	
	
	轿厢装饰
	配吹风机通风

	
	
	门  框
	首层发纹不锈钢小门框, 其余喷漆钢板

	
	
	梯厅门
	首层发纹不锈钢双扇中分自动门, 其余喷漆钢板

	4、功能要求
	
	有机房乘客电梯
	失速保护

	
	
	有机房乘客电梯
	停梯开门

	
	
	有机房乘客电梯
	消防到位指示

	
	
	有机房乘客电梯
	消防

	
	
	有机房乘客电梯
	超载报警

	
	
	有机房乘客电梯
	司机服务

	
	
	有机房乘客电梯
	开门按纽应答灯

	
	
	有机房乘客电梯
	即时关门

	
	
	有机房乘客电梯
	本层开门

	
	
	有机房乘客电梯
	层站方向显示

	
	
	有机房乘客电梯
	警铃

	
	
	有机房乘客电梯
	检修操作

	
	
	有机房乘客电梯
	带召唤按钮的层站液晶显示

	
	
	有机房乘客电梯
	轿厢照明自动关闭

	
	
	有机房乘客电梯
	连续服务

	
	
	有机房乘客电梯
	开门按钮响应指示

	
	
	有机房乘客电梯
	分层站待机

	
	
	有机房乘客电梯
	光幕154束

	
	
	有机房乘客电梯
	安全停靠

	
	
	有机房乘客电梯
	反向指令消除

	
	
	有机房乘客电梯
	层站运行开关

	
	
	有机房乘客电梯
	就近层停靠

	
	
	有机房乘客电梯
	门负载传感器

	
	
	有机房乘客电梯
	关门按钮应答灯

	
	
	有机房乘客电梯
	开门时间自动调整

	
	
	有机房乘客电梯
	重复关门

	
	
	有机房乘客电梯
	轿内方向显示

	
	
	有机房乘客电梯
	对讲电话

	
	
	有机房乘客电梯
	轿厢应急灯

	
	
	有机房乘客电梯
	称重启动

	
	
	有机房乘客电梯
	强制关门

	
	
	有机房乘客电梯
	轿厢风扇自动关闭

	
	
	有机房乘客电梯
	换向重开门

	
	
	有机房乘客电梯
	开门受阻控制

	
	
	有机房乘客电梯
	本层再开门

	
	
	有机房乘客电梯
	停电自动平层


  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标企业对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选企业名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标企业；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 评标程序

2.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标企业是否具备投标资格。
2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
2.4推荐中标候选企业名单。中标候选企业数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选企业。
 2.4.1采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选企业的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选企业递补，以此类推。
 2.4.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.4.3采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.4编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选企业排序表；
（6）评标委员会的授标建议。
3. 定标及定标程序

 （见第二章第24、25条）

4. 评标方法

本次招标采用综合评分法

5. 评标细则及标准

5.1 本次综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

5.2 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
5.3 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签字盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（4）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（7）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（8）投标产品没有完全符合打*号的技术指标、参数；

（9）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标企业在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标企业拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5综合评分明细表

5.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

5.5.2综合评分明细表

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价40%
	40
	以本次最低投标有效报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40
	

	2
	技术指标

和配置30%
	30
	完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；非实质性负偏离的，一项扣1分，扣完为止。
	

	3
	品牌美誉度和信誉、实力10%
	10
	制造厂家产品获得省市或以上名牌得1分；

制造厂家获得中国机械500强得1分；
制造厂家获得全国质量奖得2分；
投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书得2分；

投标人获得ISO14001环保体系认证证书得 2 分；

投标人获得0HSASI8001职业安全健康管理体系认证书得2分。
	以国家行业管理机构有效证书为准（复印件加制造厂家的鲜章）（原件备查）

	4
	业绩5%
	5
	投标人2012以来单个类似项目业绩合同金额在1000万元以上的得5分；单个类似项目业绩合同金额在500万元以上的得3分；单个类似项目业绩合同金额在300万元以上的得1分。
	以销售合同或中标通知书为准（原件备查）

	5
	财务状况4%
	4
	投标人近两年（2012至2013年）经审计后的资产负债表、现金流量表、利润表等主要财务报表及会计师事务所的审计报告（复印件）进行评价，连续三年盈利得4分，连续两年盈利得2分，一年盈利得1分。
	（原件备查）

	6
	  售后服务7%
	7
	售后服务方案先进、完善，有良好的售后服务制度得1-5分；生产厂家或者代理商在遂宁地区必须有售后服务人员，并能保证出现故障1小时内到达现场得2分；与招标售后服务要求有负偏离的酌情扣分。
	

	7
	节能、环保、自主创新产品2%
	2
	认定为节能或环境标志产品的得2分。非节能,环境标志产品的不得分。
	以国家有权部门机构认定的为准

	8
	投标文件的

规范性2%
	2
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


注：投标单位所提供的资料经评标委员会核查发现有伪造行为的作废标处理，并依法报告相关行政主管部门处理。
