投标产品配置清单
项目名称：天津市和平区智慧和平北斗无线城市建设项目
项目编号：TGPC-2014-A-1581、TGPC-2014-F-0995
成交包号：第1包
中标供应商：益华惠（天津）科技有限公司 
	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	业务应用服务器1
	　T560 G2
	1、 整体架构：1U半宽双路高密度机架式服务器
2、 处理器：Intel Xeon E5-2620  v2* 2
3、 内存：16 GB DDR3 1600 ECC REG * 4
4、 系统磁盘：300 GB  10K RPM SAS 硬盘 * 2，
5、 网络接口：1Gb以太网端口 * 2；10Gb SFP+端口 * 2
6、 功耗：350W
7、 技术服务：整机3年质保及上门技术服务

	2
	业务应用服务器2
	　T560 G2
	1、 整体架构：1U半宽双路高密度机架式服务器
2、 处理器：Intel Xeon E5-2620  v2*1
3、 内存：16 GB DDR3 1600 ECC REG * 2
4、 系统磁盘：300 GB  10K RPM SAS 硬盘 * 2，
5、 网络接口：1Gb以太网端口 * 2；10Gb SFP+端口 * 2
6、 功耗：350W
7、 技术服务：整机3年质保及上门技术服务

	3
	业务应用服务器3
	　T560 G2
	1、整体架构：1U半宽双路高密度机架式服务器
2、 处理器：Intel Xeon E5-2620  v2* 2
3、 内存：16 GB DDR3 1600 ECC REG * 4
4、 系统磁盘：600 GB  10K RPM SAS 硬盘 * 2，
5、 网络接口：1Gb以太网端口 * 2；10Gb SFP+端口 * 2
6、 功耗：350W
7、 技术服务：整机3年质保及上门技术服务

	4
	数据库服务器
	　C860 G2
	1、整体架构：4U四路机架式服务器
2、处理器：Intel Xeon E7-4820 8核/2.0GHz/16MB * 4
3、内存：16 GB DDR3 1600 ECC REG * 4
4、Raid：支持RAID0/1/5/10/50/6，配置电池进行缓存保护，兼容PCIE SSD。
5、系统磁盘：600 GB 2.5寸 15K RPM SAS 硬盘 * 3，
6、网络接口：1Gb以太网端口 * 2；10Gb SFP+端口 * 2
7、技术服务：整机3年质保及上门技术服务

	5
	云存储系统
	初志云存储操作系统

Czccloud Storage 1.0
	1、72TB存储可用容量授权
2、提供面向多用户事务处理环境的软硬一体化设计大规模分布式存储系统架构，实现块存储与对象存储的统一管理，
3、提供全局统一的系统映像命名空间；支持节点级数据安全性策略，支持基于软件技术的存储控制机制，
4、支持在线动态添加、替换硬盘或存储节点进行扩容。支持iSCSI/CIFS/NFS  等标准文件访问协议。共6个高密度存储节点，本次配置2TB SATA硬盘24 块，600GB SAS硬盘40块，200Gb SSD 8块，
5、每存储节点提供2个10GB  SFP+端口、2个1Gb以太网端口。
6、包含3年标准支持服务，产品更新和升级，7x24小时电话和邮件技术支持和上门技术服务

	6
	业务网络交换机
	　RG-S5750-24GT/8SFP-E
	1、端口描述：24个1Gb 千兆电口，8 个SFP端口,2个10Gb SFP+端口，2个扩展槽。
2、功能特性： IEEE 802.1Q 静态VLAN；IEEE 802.1x 动态VLAN分配；IEEE 802.3ad 静态/动态链路聚合；基于端口的QoS、ACL与速率限制。
3、 技术参数：交换容量：256GBPS包转发率：155MPPSVLAN表项：4K
4、 管理方式：支持CLI、WEB、SNMP、SSH。
5、 技术服务：整机3年质保及上门技术服务

	7
	存储网络交换机
	　CT-6800-64XG
	1.、端口描述：固化48个10G SFP+端口和4个40G QSFP+端口 （每个QSFP端口可扩展成为4个SFP+端口），本次激活全部万兆端口
2.、产品规格：交换容量 ：1.28Tbps
              包转发速率： 960Mpps
              VLAN表项： 4K
              物理尺寸：438mm*44mm*408mm
3.、功能特性：最多4台交换机堆叠；IEEE 802.3ad 静态/动态链路聚合；基于端口的QoS、ACL与速率限制。支持ARP、ARP Proxy、arp限速，支持 Static Routing、RIP、 OSPF、BGP等多种单播路由协议支持LPM Routing、支持Policy-based Routing(PBR)，支持VRRP ，支持
 ECMP等价负载均衡（最多32条等价路由），支持IGMP、PIM-SM、anycast(泛播) RP等
4. 管理方式：支持CLI、WEB、SNMP、SSH
5. 技术服务：整机3年质保及上门技术服务

	8
	云平台系统软件
	初志科技众成云平台系统软件
Czccloud V1.0
	1、28颗物理CPU授权；
2、提供面向多租户应用环境的统一计算资源池管理基础架构，实现对物理设备和虚拟资源的配置和调度，包括计算资源，存储资源、网络资源和安全服务；
3、提供虚拟机全生命周期管理功能，提供面向多租户应用情景的自助式资 源交付门户。
4、包含3年标准支持服务，产品更新和升级，7x24电话和邮件技术支持和上门技术服务

	9
	云安全系统软件
	初志科技云安全操作系统

Czccloud Security V1.0
	1、28颗物理CPU授权，
2、提供计算资源池虚拟机和虚拟网络无代理安全防护管理功能，
3、支持vShpere、XenServer、KVM等主流虚拟化软件安全服务集成，无需绑定特定硬件设备，提供底层病毒防护，双向状态防火墙， 行为管理和虚拟补丁防护功能，
4、提供病毒库和安全规则定期更新服务。
5、支持云平台统一运维管理功能集成。
6、包含3年标准支持服务，7x24电话和邮件技术支持和上门技术服务。 


成交包号：第2包
成交供应商：中国电信集团系统集成有限责任公司天津分公司 

	序号
	货物名称
	型号
	详细配置参数说明

	1
	 POE交换机
	RG-S2928G-24P 
	所投设备满足交换容量=256Gbps

	
	
	
	所投设备满足转发性能=51Mpps

	
	
	
	所投设备满足10/100/1000M以太网端口=24（同时支持24口POE供电），非复用SFP千兆光接口=4个，最大可同时使用千兆口=28

	
	
	
	所投设备满足配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口=1

	
	
	
	所投设备满足支持固化电源，减少单点故障，便于维护

	
	
	
	所投设备满足支持IPv4和IPv6的三层路由

	
	
	
	所投设备满足支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取

	
	
	
	所投设备满足支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性 

	
	
	
	 所投设备满足支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约

	
	
	
	所投设备满足要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持SFP口进行堆叠且单向堆叠带宽=2.5G

	
	
	
	所投设备满足符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 809.3az标准的EEE节能技术。

	
	
	
	所投设备满足要求所投产品支持防雷等级=8KV；

	
	
	
	所投设备满足支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP

	2
	无线接入点AP
	RG-AP3220 
	所投设备满足双路双频设计，AP可同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式下

	
	
	
	所投设备满足AP最大可支持SSID数目为32个

	
	
	
	所投设备满足支持2条空间流，单路接入速率为300Mbps,整机提供600Mbps接入速率

	
	
	
	所投设备满足AP的发射功率=100mw（20dBm）

	
	
	
	所投设备满足支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机功耗小于15.4w，也可支持本地电源供电

	
	
	
	所投设备满足AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议

	
	
	
	所投设备满足AP支持胖模式和瘦模式的切换

	
	
	
	所投设备满足AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议

	
	
	
	所投设备满足瘦模式下，AP支持在AC宕机后仍能继续工作，保证原有用户正常无线网络使用需求，并可提供第三方权威测试报告或证明材料，见如下第十五章内容

	
	
	
	所投设备满足与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，可提供技术白皮书作为证明，见如下第十五章内容

	
	
	
	所投设备满足配合无线控制器，支持流氓AP反制功能

	
	
	
	所投设备满足支持基于用户、流量的负载均衡，Airtime-fairness技术；

	
	
	
	所投设备满足支持自动调整发射功率和分配射频信道

	
	
	
	所投设备满足支持频谱分析功能

	
	
	
	所投设备满足支持本地转发技术，AP数据可不通过无线控制器直接由本地交换机转发

	
	
	
	所投设备满足支持WDS模式，可提供点对点/多点的网桥和中继

	
	
	
	所投设备满足支持IPv6

	
	
	
	所投设备满足支持WAPI认证、MAC地址认证、web-portal认证、802.1X认证

	
	
	
	所投设备满足与POE交换机同一品牌

	3
	无线控制器AC
	RG-WS5504，增加型号为LIC-WS-128扩展设备
	所投设备满足最大可支持管理512个AP

	
	
	
	所投设备满足为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目=4096 ，实现AP动态冗余；

	
	
	
	所投设备满足802.11转发性能=20Gbps；

	
	
	
	所投设备满足设备配置千兆电接口=4个，千兆光接口=4个，万兆光接口=2个

	
	
	
	所投设备满足内置1+1冗余电源；

	
	
	
	所投设备满足支持最大用户=16K 

	
	
	
	所投设备满足单台设备最大支持的在线无线用户数目=16K

	
	
	
	所投设备满足可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；

	
	
	
	所投设备满足支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证；

	
	
	
	所投设备满足支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计；

	
	
	
	所投设备满足支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证；

	
	
	
	所投设备满足支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络；

	
	
	
	所投设备满足支持与用户现有网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理；

	
	
	
	所投设备满足配置要求：实际配置管理AP授权数=192个

	
	
	
	所投设备满足含网络管理软件1套

	
	
	
	所投设备满足与POE交换机和AP同一品牌

	4
	操作系统软件
	Red Hat企业版 Linux Sever 7.0)
	所投设备满足 Red Hat企业版 Linux Sever 7.0)

	5
	工作站
	optiplex9020 
	所投设备满足，处理器：Intel 酷睿i5 4430S；内存：4GB DDR3 1600*2；磁盘：2TB 7200RPM SATA硬盘*1，128GB 固态硬盘*1；网络：1Gb以太网端口，支持802.11b/g/n无线协议；显卡：1G；显示器：23英寸LED；

	6
	笔记本电脑
	precision   M4800 CTO 
	所投设备满足，处理器：Intel 酷睿i7 4700MQ；内存：8 GB DDR3 1600*2；磁盘：250G 固态硬盘；网络：1Gb以太网端口，支持802.11b/g/n无线协议，支持蓝牙；显卡：GF730M；屏幕：15英寸LED，1920x1080；接口：USB3.0/HDMI；

	7
	机架式不间断电源
	EA9010HRT 
	所投设备满足。 UPS电源系统为机架式不间断电源，容量为10KVA；
UPS、蓄电池为同一品牌
电池与主机质保期均为三年以上；质保文件见投标文件中第十五章。
UPS容量为10KVA，数量1套，满载延时为24小时；
采用机架/塔式兼容的结构，提供产品使用说明书，里面提供机架、塔式的安装图文使用说明；
UPS采用配置LCD面板，LCD显示内容可以随机架或塔式安装方式不同，自由旋转，方便查看，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的设置说明；
面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、电池EOD（电池低压）点、变频模式，提供产品使用说明书，里面有相关的图文设置说明；
为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机；
UPS具备并机功能，并机数量=8台;
10KVA UPS主机标配输入开关、电池输入插座、1个浪涌保护插座；提供UPS主机实物图片，见投标文件第十五章关于不间断电源资质要求部分。
UPS系统可以实现远程网络监控功能，配套的网络监控产品满足以下要求：
实时监控：实现对UPS的实时监控，包括：电池、输入、输出、旁路等实时数据和实时状态信息，并能以图表、曲线形式显示实时数据；
电池管理：能够实时校准电池的剩余容量、剩余时间，电池特性具有自学习功能，可根据UPS容量、负载率、放电电流等参数进行自动匹配算法，可根据UPS提供的参数选择是否启动电池管理功能; 
短信控制：支持用户通过手机短信操作远程控制UPS动作，并可以设置控制权限；
短信查询：支持用户通过手机短信远程查询UPS的实时数据和状态；
具有2个RS232异步串行通信口；
能监控不同品牌的UPS电源。

	
	
	
	输入指标

	
	
	
	输入相数
	所投设备满足单相三线（1Φ+N+PE）

	
	
	
	输入额定电压
	所投设备满足220Vac

	
	
	
	输入电压可变范围
	所投设备满足单相：110～300Vac（半载），160～300Vac（满载）

	
	
	
	输入频率变化范围
	4所投设备满足0-70Hz

	
	
	
	输入功率因数
	所投设备满足≥0.99

	
	
	
	输出指标

	
	
	
	输出相数
	所投设备满足单相三线（1Φ+N+PE）

	
	
	
	输出额定电压
	所投设备满足208 Vac /220 Vac /230 Vac /240Vac

	
	
	
	输出电压稳压精度
	所投设备满足±1%

	
	
	
	输出频率精度
	所投设备满足市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%

	
	
	
	输出功率因数
	所投设备满足0.9

	
	
	
	输出波形失真度
	所投设备满足≤3%(阻性负载）；≤5%（非线性负载）

	
	
	
	输出电流峰值系数
	所投设备满足3:01

	
	
	
	过载能力
	所投设备满足105%＜负载≤125%，3分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，30秒后转旁路；负载＞150%，1秒转旁路

	
	
	
	系统指标

	
	
	
	系统效率
	所投设备满足在线模式：≥92%，ECO模式：≥98%

	
	
	
	切换时间
	所投设备满足0 ms

	
	
	
	并机数量
	所投设备满足≥8台

	
	
	
	保护功能
	所投设备满足输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等

	
	
	
	通信接口
	所投设备满足标配：RS232；  选配：SNMP卡、干接点、温度补偿等

	
	
	
	显    示
	所投设备满足LCD+LED

	
	
	
	工作环境

	
	
	
	运行温度
	所投设备满足0～40℃

	
	
	
	贮存温度
	所投设备满足-25℃～55℃（不含电池）

	
	
	
	相对湿度
	所投设备满足0%-95%（无冷凝）

	
	
	
	海拔高度
	所投设备满足海拔高度=1000m，超过1000m，每上升100m，降额1%

	
	
	
	防护等级
	IP20

	
	
	
	所投设备满足：蓄电池UPS采用12V免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上；
蓄电池符合标准YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》
蓄电池间的连接电压降△U≤10mv．
蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形.
蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；
大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；
完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,96％。
密封反应效率≥95％。
安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在1KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—49KPA。
电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于480mV。
防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆。
封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。

	8
	不间断UPS
	EA9040H
	所投设备满足容量为40KVA；
DSP全数字控制，实现了IGBT整流、逆变、充电、放电变换器全部数字化；
支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；
LCD采用5.7寸触摸屏，同时可通过监控模块LCD屏在线设置进出线方式、输入电压、输入频率范围、输出电压、输入制式、电池均充电压、浮充电压、电池容量、电池充电温度补偿系数等参数；
UPS具有密码保护功能，包括第一次开机密码、用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作； 
为了保证UPS在市电异常后，UPS能正常提供后备电池，UPS必具有电池自检功能，并可设置具体的持续时间和周期。
UPS具有电池反接保护功能，防止施工人员电池反接后，引起机器损坏或炸机；
UPS具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警。
UPS标配RS232、RS485、USB、干接点等通讯功能。无论距离长短，可即时监控UPS运行状态，执行UPS自我诊断程序，定时发送查询指令，发送E-MAIL，自动存储计算机数据和安全关闭计算机等功能；
UPS易损元件可做模块级更换，现场更换快捷方便；
UPS在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，或无电池情况下直接用市电启动。满足应急需求，电池放电欠压保护后，市电恢复时可自动启动UPS，实现无人职守功能；
UPS内置防尘网，避免机内灰尘过多，产生不良现象； 
UPS具有EPO紧急关机功能。
UPS电池节数可以灵活设置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，不会影响整组电池的工作。
UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关内置UPS机柜里面；
UPS主机具备电池和关键器件的定期维护提醒功能，定期的维护时间可以通过UPS主机进行设置。
可内置输出隔离变压器，输入输出电气完全隔离，满足特殊供电场合的需求；

	
	
	
	参数要求
	
所投设备满足，输入电压范围：负载≤50%时，208~510Vac；50%＜负载≤70%，250~510Vac；70%＜负载≤100%，310~510Vac
输入频率范围：40-70HZ；
输入功率因数≥0.99；
谐波电流＜4%；
输入接线：三相四线＆接地；
UPS输出：正弦波；
输出电压稳定精度：380*（1±1%）VAC
输出功率因数：0.9；
输出总谐波失真（THDV）：＜2%(阻性负载)，＜4%（非线性负载）；
输出接线：三相四线＆接地；
过载能力：100%<负载≤125%, 10分钟后转旁路；125%<负载≤150%, 1分钟后转旁路；负载>150%, 0.5 秒转旁路
峰值系数：3：1；
噪音：＜60dBa（距设备1M处）；
效率：≥92%（≥50%负载）；
使用环境温度：0℃～＋40℃；
使用环境湿度：20%～95%（非冷凝）；
具有并机功能：可并机6台。

	
	
	
	蓄电池技术要求
	
所投设备满足，UPS采用免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上；
阀控式密封，安全防爆，免维护，无须补液，大电流放电性能优异，自放电小，≤3%/月，全密封不漏液，在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；侧倒90度可正常使用； 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上；耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上；

UPS、蓄电池为同一品牌，具有有原产地证明，产品合格证、出厂检验报告、产品认证证书
电池与主机质保期均为三年以上；以上资质见投标文件第十五章不间断ups资质文件部分。
待机30分钟，含主机、电池组、电池柜、配电柜、电源线、空气开关等
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	磁盘阵列柜 
	OceanStor S5500T V2 V200R002 
	所投设备满足，高速缓存：16GB  
外接主机通道：8Gb光纤通道 （16个FC端口）
RAID支持： RAID 0，1，3，5，6和10 
单机磁盘数量：4个SAS SSD 200G + 20个 企业级SAS 2.5英寸 600G 1.5K转速 （24个） 
内置硬盘接：SAS  
风扇：全冗余，热插拔
单/双控制器：双控制器型号
与光纤交换机同一品牌
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	防火墙
	RG-WALL 1600-M6600 
	硬件参数
	所投设备满足8个SFP接口，10个千兆电口；2个USB口；

	
	
	
	
	所投设备满足设备吞吐量=13Gbps、并发连接数=400万、每秒新建连接数=60000

	
	
	
	
	所投设备满足支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式

	
	
	
	
	所投设备满足支持状态检测包过滤、深度应用层检测

	
	
	
	基本功能
	所投设备满足支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新

	
	
	
	
	所投设备满足支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议；支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护，支持端口扫描防护和连接数限制；支持ARP攻击防护和ARP主动探测；支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置；支持GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN，支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入

	
	
	
	
	所投设备满足支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议，支持策略路由和组播路由，支持多链路出口

	
	
	
	
	所投设备满足支持对特定文件类型阻断

	
	
	
	
	所投设备满足支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤

	
	
	
	
	所投设备满足支持对IM文件传输内容进行病毒过滤

	
	
	
	
	所投设备满足支持病毒特征库在线更新

	
	
	
	
	所投设备满足配置贝叶斯智能学习自动反垃圾邮件功能，并非简单的垃圾邮件过滤功能； 

	
	
	
	
	所投设备满足支持本地认证、RADIUS认证、LDAP协议认证；支持Web认证；支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理

	
	
	
	
	所投设备满足支持实时系统状态监控和连接会话监控；支持在线网络数据抓包（12）、支持Syslog日志和NetFlow日志，支持远程日志和本地日志导出

	
	
	
	
	所投设备满足支持并提供专业防病毒功能，采用集成国内注册的第三方或自研专业防病毒厂商的专业病毒库
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	一体化切换器KVM
	CL5816N 
	所投设备满足，整合KVM控制端与19寸LCD液晶显示器于单一双滑轨机体内 
节省空间技术 - 两组控制端(单一总线)可管理32台服务器 
菊式串接另外31台设备- 两组控制端(单一总线)可管理高达512台服务器 
双接口 - 支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端 
支持USB接口设备，可分享于连接到本地机台的服务器 
LCD模块可展开至120度，以提供更舒适的检视角度 
控制端锁定功能 - 在不使用控制端时可将其安全锁定在原来位置 
跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun 
支持多媒体USB键盘 (PC、Mac及Sun) 
PS/2及USB接口自动侦测 
键盘及鼠标信号仿真 (PS/2与USB) – 可确保多台服务器可顺利切换及同时开机，无论控制端是否切换到该服务器 
外接式控制端连接端口 - 可通过另一组外接式控制端 (显示器、PS/2或USB键盘、以及USB鼠标) 管理LCD KVM多电脑切换器所连接的服务器 
支持外接式USB鼠标 
高视频分辨率-高达1280 x 1024 @ 75Hz 
无需安装软件 - 可通过前端面板按键、键盘热键、及多国语言OSD显示器选单轻松选择服务器 
在菊式串接的架构下，可自动侦测设备机台位置并显示于前端面板的LED上，无需手动进行DIP设定 
当机台顺序改变时，自动重编连接端口号 
双层密码安全机制 - 唯有授权用户才能浏览与控管服务器 
LCD电源按钮设计可节省能源并延长显示器寿命 
支持1位管理员与4位用户账号，并拥有各自的设定数据 
自动扫描模式可持续监控用户所选择的服务器 
支持广播模式 - 可将键盘指令传送至系统架构下的所有服务器 
支持热插拔 - 不需关闭电源即可随时增加或移除服务器 
可通过热键与OSD开启/关闭警示音 
通过菊式串接，同步为所串接的KVM多电脑切换器进行固件更新

	12
	 机柜
	600*1000*1999 
	所投设备满足。标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准
承载:静载承重可达1000KG（带支架）
防护等级:IP20 
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，脚轮托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm;
表面处理:方孔条和安装梁镀蓝锌；其余脱脂、磷化、静电喷塑
含6个专用托盘
尺寸：600*1000*1999（宽X深X高）
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	 路由器
	RSR20-04E 
	硬件参数
	所投设备满足业务端口模块插槽数=4，业务插槽支持扩展接口类型至少包括：E1/CE1、同/异步串口、百兆以太网、FXS/FXO等；

	
	
	
	
	所投设备满足配置3个GE口（其中2个光电复用），电接口=8，512M 内存

	
	
	
	
	所投设备满足包转发速率=1M

	
	
	
	
	所投设备满足支持静态路由；支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGPv4、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议；支持丰富的组播功能；支持ACL、QoS；支持IPSec、GRE、L2TP/PPTP等VPN功能；支持MPLS  VPN功能；

	
	
	
	
	投标产品支持3G功能，并支持3G功能接口模块，可提供接口模块产品型号及相关说明作为证明材料；

	
	
	
	要求
	所投设备满足与交换机同一品牌
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	以太网交换机
	RG-S5750-24GT/8SFP-S 
	硬件参数
	所投设备满足端口：24个10/100/1000Mbps电口，8个100/1000Mbps光口，满足上述端口要求的情况下，业务板卡扩展插槽=2；

	
	
	
	
	所投设备满足交换容量=256Gbps 

	
	
	
	
	所投设备满足包转发率=96Mpps

	
	
	
	基功功能
	所投设备满足支持静态路由、RIP、RIPng、等价路由，支持BFD与RIP联动；

	
	
	
	
	所投设备满足支持DHCP Client，DHCP Server ，DHCP Relay，DHCP Snooping，DHCPv6 Server，DHCPv6 Snooping 

	
	
	
	
	所投设备满足支持IP、MAC、端口三元素绑定；支持DAI；支持ARP报文限速；支持Radius(radius、EXEC授权、指定源IP)
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	光纤交换机
	OceanStor SNS2224 V100R002 
	所投设备满足光纤通道端口：24端口，通用（E、F、M、EX和FL）
可扩展性：完整光纤体系结构，最多可有239台交换机
标准最大支持数：6000个主动节点；单个光纤网络最多56台交换机，19个跃点；
性能：支持8.5 Gb/秒线速（全双工）；1、2、4和8 Gb/秒的端口速度自动传感；
ISL中继：基于帧的干线，每条ISL干线最多8个8 Gb/秒端口及可选许可 
聚合带宽：1360 Gb/秒：80个端口×8.5 Gb/秒（线路速率）×2（全双工）
端口类型：FL_Port、F_Port、M_Port（镜像端口）、E_Port、EX_Port（光纤通道集成式路由）；根据交换机类型自动发现(U_Port)；
介质类型：4 Gb/秒： 需要Brocade热插拔、小型可插拔(SFP)、LC连接器；4 Gb/秒短波激光(SWL)；4 Gb/秒长波激光(LWL)；4 Gb/秒超长波激光(ELWL)；距离取决于光纤电缆和端口速度
8 Gb/秒： Brocade热插拔SFP+、LC接头、短波（SWL）、长波（LWL）、超长波（ELWL） 距离取决于光纤电缆和端口速度
与磁盘阵列同品牌。
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	2.4G户外天线
	RG-DAS-2400S 
	所投设备满足类型:户外90度扇区天线
频率：2400~2500 MHz
增益：14dbi
极化方式：双极化


