南充市公安局交通警察支队交通警察支队违法停车电子抓拍系统单一来源采购公告

各有关供应商：
南充市政府采购中心接受南充市财政局的委托，对南充市公安局交通警察支队交通警察支队违法停车电子抓拍系统进行单一来源采购。为维护人民路下穿工程正式通车后人民路的交通秩序，避免因辅道违法停车造成沿线交通拥堵，根据市政府要求，市人民路沿线违法停车抓拍系统必须近期建成投入使用，工程时间紧、任务重；且人民路改建后部分点的违法数据只能采用3G传输方式传回南充市公安局交通警察支队公安内网。因公安内网在网络及安全方面的特殊性，目前能够接入支队公安内网的3G无线网络仅有联通公司建设的公安3G无线网络平台。经财政部门批准，拟向中国联通南充分公司单一来源采购。
一、项目名称：南充市公安局交通警察支队交通警察支队违法停车电子抓拍系统政府采购
二、采购编号：NCDY13N028
本项目采购设备数量及技术要求：
（一）人民路违法停车抓拍系统

1．一般要求
1.1图像取证设备

用于拍摄机动车交通安全违法行为的图像取证设备应是高清视频设备，应清晰记录机动车交通安全违法行为过程，所记录的图片清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码等基本特征。视频水平清晰度达到720线(电视行)及以上，且分辨率不小于1280×720像素点。

1.2传输方式
光纤传输和3G无线传输两种方式均要具备。

1.3组成方式 

可采用集成式也可采用分体式。

1.4基本功能

至少具有以下功能：

1.交通现场视频监视；

2.交通行为识别与记录；

3.交通流量统计；

4.多码流视频录像；

5.车牌图像自动识别。

1.5视场范围 

交通监控摄像机应具备昼夜光线及环境背景变化的适应能力，且能在逆光、强光等光照条件下清晰成像，覆盖机动车行驶轨迹的视场范围，清晰分辨机动车号牌。当迎面拍摄时应能辨别驾驶人脸部特征。

1.6控制接口 

视频取证设备应提供视频及数据的控制接口，具体要求如下： a）集成式视频取证设备应具有10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口大于等于1个，支持视频帧的RS485控制和TTL电平输出接口大于等于1个，支持SD卡或USB2.0存贮接口大于等于1个，支持HD-SDI或HMDI视频接口大于等于1个； b）分体式视频取设备至少应提供一个75Ω BNC接口或10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口大于等于1个。
2.技术要求

2.1 成像 

	序号
	指标内容
	交通监控高清摄像机（分离式取证设备）
	一体化高清视频摄像机 （集成式取证设备）

	1 
	成像器件 
	≥1/3英寸，彩色 
	≥1/2英寸，彩色 

	2 
	扫描方式 
	逐行 
	逐行 

	3 
	水平像素点 
	≥1280 
	≥1600 

	4 
	水平清晰度 
	≥720TVL 
	≥720TVL 

	5 
	最低光照度 
	≤0.5lux彩色 
	≤0.7lux彩色 

	6 
	视频帧速率 
	≥25fps（720P条件下） 
	≥25fps（1080P条件下） 

	7 
	电子快门 
	1/4s～1/10000s 
	1/4s～1/10000s 

	8 
	宽动态范围 
	≥46dB 
	≥40dB 

	9 
	背光补偿 
	有 
	有 

	10 
	编码时延 
	≤200ms 
	≤200ms 


2.2 监控 

应符合如下要求：

1.视频流采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准；

2.视频流支持OSD叠加，叠加的信息至少包括日期、时间、监控点名称等信息；

3.视频取证设备在720P及25fps条件下视频流录像时间大于等于24h，交通监控高清摄像机应具备H.264、MPEG4或MJPEG高清视频流输出能力，一体化高清视频摄像机应具备H.264、MPEG4或MJPEG高清视频流输出能力。

2.3 视频取证 

2.3.1 捕获率 
白天捕获率大于等于98%，夜间捕获率大于等于90%。 

2.3.2 捕获有效率 

白天捕获有效率大于等于95%，夜间捕获有效率大于等于90%。 

2.3.3 号牌识别 

车辆号牌识别率应符合GA/T833的要求。

1.号牌结构

依据号牌上字符的不同排列组合来区分号牌结构，应识别的号牌结构包括：

单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2007中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；

武警用小型汽车号牌；

警用汽车号牌；

双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等。

2.号牌字符

号牌字符是自动识别的重要内容，应识别的号牌字符包括：

数字：0~9；

字母：A~Z；

省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

军队用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；

号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。

3.号牌颜色

应识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌。

4.号牌尺寸

用于自动识别的机动车号牌图像不限尺寸大小，但机动车号牌在图像中的水平像素点应大于100。

5.图像格式

用于自动识别的机动车号牌图像应包括JPEG和BMP两种格式。

6.识别结果 

号牌识别结果应包括号牌号码、号牌颜色、号牌结构。

7.号牌识别率

号牌号码识别率应符合GA/T497-2009要求，白天车辆号牌识别准确率应不小于90%，夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。

号牌颜色识别率应不低于90%。

号牌结构识别率应不低于95%。

8.识别时间

识别时间 ≤（Ａ/Ｂ）×（Ｋ×１００）（ms）。上述式子中的Ａ表示用于识别的图像分辨率；Ｂ为固定常数，其值为768×576=442368；Ｋ为图像中存在的车牌数量。即车牌图像为768×576像素点时，当图像中存在一个号牌时，其识别时间≤100ms；当图像中存在二个号牌时，其识别时间≤200ms；当图像中存在三个号牌时，其识别时间≤300ms；当图像中存在四个号牌时，其识别时间≤400ms。

9.结果优化

对于如“0-Q”、“2-Z”、“4-A”、“5-S”、“7-T”、“8-B”、“O-D”等常见的易混淆字符应进行细微区分，确保识别结果的准确性和完整性。

2.3.4 证据信息 

记录机动车交通违法行为过程的视频流时间应大于5s，在视频流中叠加有时间、地点等信息，且能清晰辨别机动车交通违法行为过程证据，包括场景及机动车全景特征等。机动车通行记录图片应符合GA/T497的要求，机动车交通违法行为图片证据应符合GA/T832的要求。 

1.图片数量

应拍摄具有明显交通标志标线和显著地理特征的2-3幅机动车全景特征图片，证明机动车违法停车行为的事实。

2.间隔时间

拍摄两幅机动车特征图片的间隔时间>10s，对于违反临时停车规定的道路交通安全违法行为，其拍摄两幅机动车特征图片的间隔时间应大于标志或标线规定的临时停车时间。

3.叠加信息

每幅图片上叠加有交通违法日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号、防伪等信息。

4.存贮格式

图片采用JPEG编码，以JFIF文件格式存贮，压缩因子低于70。

5.图片质量

图像取证设备采集的机动车交通安全违法行为图片至少为24为真彩图像，单幅图片尺寸不少于（768*576）各像素点。

2.3.5 存贮容量 

视频取证设备内置存贮容量应不少于32GB。 

2.3.6 编码格式 

视频流采用H.264或MPEG4或MJPEG标准格式编码，图片编码格式应符合GA/T832的要求。 

2.4 补光 

当环境照度低于100lux条件下，视频取证设备应能控制补光灯实现高清晰成像，单车道补光灯功率应小于等于50w，当使用频闪灯时，其闪光持续时间应小于5ms。 

2.5 计时 

视频取证设备应内置计时功能模块，24h内计时误差不超过1.0s，并具备自动校时功能。 

2.6 状态 

视频取证设备应内置运行状态监控模块，运行状态信息更新时间不超过300s,状态信息参见表A.2。 

2.7 电气适应性 

应符合GA/T496要求，支持24VAC±15%或直流10VDC～15VDC电源供电。 

2.8 气候环境适应性 

应符合GA/T496要求。 

2.9 机械环境适应性 

应符合GA/T496要求。

3.外场设备基础施工要求

3.1 设备机箱

3.1.1 机箱的基本要求

1.箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行设计。

2.箱内应放置设备的系统图等相关技术文件。

3.应标明箱体的防护等级，其防护等级应满足箱体内设备的需要。

4.设备机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于100mm*mm，并应设置接地标志。

5.在熔断器和电源开关处应有警告标志。

3.1.2 机箱设置位置的选择

1.应避开易发生火灾危险程度高的区域。

2.应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方。

3.应避开强电磁场的干扰。

4.如需安装在人行道上的，应尽量避免影响行人通行。

3.1.3 机箱的验收

1.设备机箱进场后应按照技术文件进行验收。

2.参与验收人员应在验收文件上签字。

3.1.4 机箱的安装

1.独立置于基础上的机箱应在基础达到设计强度并经验收合格后方可安装。

2.机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为2‰。

3.2 杆件

3.2.1 杆件的基本要求

1.杆件的型式应根据具体设备需求进行设计。

2.所用杆件宜采用热镀锌钢质杆。

3.杆体距地面0.3m～1.0m处应留有穿线孔。孔的上方应焊接防水檐。使用不小于3mm厚的钢板作盖板，用螺钉固定在杆体上。

4.安装设备处应留有出线孔。出线孔应配有橡胶护套。

5.杆件底部应焊接固定法兰盘。

3.2.2 杆件的验收

1.杆件进场后应按照设计文件进行验收。

2.参与验收人员应在验收文件上签字。

3.2.3 杆件的吊装

1.杆件必须在基础达到设计强度并经验收合格后方可吊装。

2.杆件吊装时应做好安全防护措施。

3.3 基础

3.3.1 杆件基础

1.宜采用钢筋混凝土基础。

2.基础应根据具体要求进行设计。

3.基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204-2002 的要求。

3.3.2 独立的设备机箱基础

1.宜采用素混凝土基础。

2.基础应根据具体要求进行设计。

3.基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204-2002 的要求。

3.4 接地

3.4.1 杆件接地

1.杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

2.接地体施工应符合GB 50169-1992 的规定。

3.4.2 设备机箱接地

1.设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

2.引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm*mm。

3.接地体施工应符合GB 50169-1992 的规定。

4.验收

按照以下标准及规范相关要求验收：

GAT995-2012道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范；

GAT832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范；

GAT652-2006公安交通管理外场设备基础施工通用要求；

GAT497-2009公路车辆智能监测记录系统通用技术条件；

GAT961-2011-公路车辆智能监测记录系统验收技术规范；

GAT 833-2009 机动车号牌图像自动识别技术规范；
5 维护要求
系统维护要求见下表，并请投标公司同时提供线路及系统维护费用报价。

	项目
	说明
	备注

	通信线路要求
	每个点位提供≧10M的通信线路
	要求采用PON线路或MSTP线路传输，线路与其他任何网络物理隔绝

	系统维护及要求
	提供专业人员对系统定期进行维护，提供7*24小时维护响应服务，并根据甲方要求进行系统更新升级。同时免费与智能交通系统等甲方指定的专用平台进行对接。
	按每个系统每年维护费用进行报价

	外场设备维护
	提供专业人员对每个系统定期进行维护，提供7*24小时维护响应服务，并根据甲方要求进行设备更新升级。
	按每个点位每年维护费用报价

	路面违法停车高清抓拍系统设备参数和要求（12个点位）

	序号
	设备分类
	设备名称
	参数、要求
	单位
	配置
	数量

	一
	一、前端信息采集设备

	1
	图像采集与处理单元
	高清网络球机
	★图像传感器:1/3"  Progressive Scan CMOS
★有效像素:≥200万像素,1980*1080
最低照度:0.5Lux/F1.6(彩色)
视频压缩：H.264
网络协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP（FTP,SNMP 可添加） 
★信噪比：≥50dB 
电子快门：1/25-1/10,000s 
隐私遮蔽：同时最多有8块区域在同一个画面
焦距：4.3-86.0mm, 20倍光学
光圈数：F1.6-F2.8
★水平速度水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设
垂直范围：-10°-90° (自动翻转)
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设垂直预置点速度：200°/s
预置点个数：≥255个
巡航扫描：≥8条, 每条可添加32个预置点
花样扫描：≥4条, 每条路径记录时间大于10分钟
断电记忆：支持
守望功能：预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描/自动跟踪
预置点视频冻结：支持
自动跟踪：支持报警触发跟踪、手动触发跟踪, 支持10个场景
红外照射距离:≥100米云台控制协议：中国安防行业协议、Pelco P/D，协议自动识别
电源：AC24V 
工作温度和湿度：-30 ℃-65℃湿度小于90%
防护等级：IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波。
★提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的在有效期内的单项产品检验报告且检测报告中能体现标“★”项。
	台
	1/点位
	12

	2
	
	摄像机电源
	SPU-41 
	只
	1/点位
	12

	3
	检测分析主机
	车辆处理服务器系统（含软件）
	自动检测违章停车违法行为， 控制球机抓拍取证 ；
主要功能：
    停车违法行为检测模块，检测违章车辆；
    车辆定位模块（多个检测区域），定位违章车辆位置，控制球机进行跟踪放大抓拍；
    车牌识别模块，对违章车辆的车牌号码进行自动识别；
    违章数据生成模块，负责生成和存储违章数据，并传愉到中心管理系统 。
最短检测时间:≤5秒
检测距离:≥100米以内
检测率：≥90%
识别率：≥90%
电源:交流电源输入  220V，47～63 Hz  300W
工作环境温度:5℃～35℃
酷睿双核处理器、320G硬盘、2G内存，1G电子盘。嵌入式系统，支持数据的存储转发和设备状态监控。
	台
	1/点位
	12

	4
	传输设备
	3G路由器
	支持WCDMA网络制式，含5个RJ45接口
	台
	1/点位
	12

	5
	电力接入
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	（二）、证据录入审核平台
	

	序号
	分类
	设备名称
	参数、要求
	数量
	单位
	

	1
	软件
	证据录入审核平台
	所有数据和图片地址（http地址和物理保存路径）进入审核平台数据库。数据进入通过接收服务器。接收服务器部署在视频专网。审核平台部署在公安网内。数据库部署在公安网内。图片可以保存在公安网内或者视频专网（能够通过http和ftp的方式被审核平台访问）；所有数据和图片地址（http地址和物理保存路径）进入审核平台数据库。数据进入通过接收服务器。接收服务器、审核平台、数据库和图片保存位置都部署在视频专网。符合公安交警部分处理流程。能够对设备进行管理，对用户进行设置和管理，能够接受照相机、摄像机等移动设备采集的证据导入，具有可扩展性。系统采用BS结构，所有数据采用orcal数据库存储。
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	数据接收中间件
	用以接收前端数据，并写入数据库，保存图片，接收前端设备故障信息，状态信息等
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三、供应商资格要求：
1 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2 、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3 、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4 、在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构；
5、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

6、报价人认为需要提供的其他资料。

四、报价文件封装及包含内容：
文件的封装：报价文件一正两副，正本装订后单独密封在一个密封袋内，所有胶装后的副本单独封装在一个密封袋内，报价单装订后单独密封在一个密封袋内。
报价文件包含内容：

1、如不是企业法人代表的报价人提供的法人委托书原件（法人、授权代表须签字）；

2、报价人的营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本复印件加盖公章；

3、报价单；

4、货物详细的技术描述；

5、售后服务描述；

6、验收清单；

7、报价人符合本项目要求的其他证明材料。

五、报价人须在报价前交纳报价保证金：人民币壹万元正
交款形式：本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式，拒绝现金进账。

收款单位：南充市政府采购中心

开 户 行：南充市商业银行营业部

银行账号：0511 0017 1001 5030
注：退保证金请与资金结算与信息科联系。联系电话：0817-2335609
六、采购人名称：南充市公安局交通警察支队
采购人联系人：钟先生  联系电话：13990800566
              赵先生  联系的后：15228161111
采购代理机构名称：南充市政府采购中心

采购代理机构联系人：谢先生  联系电话：0817-2335639
七、采购地点：南充市政务服务中心负一楼开标室

八、采购时间：2013年12月4日  下午14：30

                         南充市政府采购中心      

二O一三年十一月二十五日       
