招标编号：邻水交易采购〔2014〕147号

邻水县惠民苑公租房电梯设备及安装采购项目（第二次）
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邻水县国有资产经营投资管理有限责任公司
                                               印制
邻水县公共资源交易中心
二O一五年三月
第一部分　采购邀请函

邻水县公共资源交易中心受邻水县国有资产经营投资管理有限责任公司的委托，对惠民苑公租房电梯设备及安装项目（第二次）进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购编号：邻水交易采购（2014）147号
二、采购项目：邻水县惠民苑公租房电梯设备及安装采购
项目（第二次）
三、最高限价：110万元。
四、完成时间：合同签订之日起60日历天内完成并交付使用。
五、验收及付款方式： 
供应商按采购要求供货到指定地点后支付总价款的40%，安装完毕并经验收合格且培训用户能正常操作使用后，支付总价款的50%，一年后无质量问题付清余款。
六、投标人资格条件：
（一）在中华人民共和国登记注册，具有独立法人资格的合法企业；且参加投标的投标人必须是企业法人营业执照核准的经营范围内投标；

（二）参加投标的投标人必须是电梯制造商或其指定的代理商（若代理商投标，需提供制造商的产品代理授权书或制造商针对本项目的授权书，制造商只能授权一家代理商；若制造商投标，则不能再授权代理商参与此次投标）；
（三）电梯制造商有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》A级；

（四）电梯制造商具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，其安装、维修乘用电梯为A级资质，电梯代理商具有安装、维修B级资质；   

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。
七、招标项目简介：

有机房乘客电梯4台（详见第二章）
八、招标文件的发售时间、地点：

招标文件自即日起至2015年  3 月 18  日8:30-18:00（正常工作时间，上午8：30—12：00，下午14：30—18：00）在邻水县公共资源交易中心（综合股）现场购买。现场报名时提交单位介绍信（盖鲜章）、项目相关的营业执照复印件（盖鲜章）、《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》A级和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》A级或B级复印件、报名人身份证复印件及联系方式（盖鲜章）。
招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

供应商购买招标文件时应出示单位介绍信（详见附件）或从四川政府采购网（www.sczfcg.com）上下载的“介绍函”。

联系方式：
邻水县公共资源交易中心：  游先生  0826-3215660
邻水县国有资产经营投资管理有限责任公司：
刘洋   0826-3220626  13550989531
九、本次采购不接受联合体投标；中标后不得转包和分包。
十、投标文件的递交、开标时间及地点：本次招标不提前接收投标文件，统一在投标当日（2015年  3 月 24  日14：30-15：00）现场递交、接收（逾期恕不接受）。即2015年  3 月  24  日15时00分在邻水县公共资源交易中心准时开标。
邻水县公共资源交易中心
2015年3月
第二部分  项目内容及要求
一、项目概述
二、项目清单及要求
   1、名称、参数及数量： 有机房乘客电梯

1.1、数    量：4台（编号：L1-L4）

1.2、技术规格：

控制系统：一体化控制系统
操作系统：单控

驱动方式：VVVF

额定载重：1000kg（根据建筑设计师的设计情况，建议载重为1000kg）
额定速度：1.75m/s（根据建筑设计师的设计情况，建议速度为1.75m/s）
层/站/门：27层27站27门

    基    站：第1层

额定电压：动力AC380V±5％ 50HZ；   照明AC220V±5% 50Hz

1.3、轿厢设计

轿厢尺寸：1600mm宽*1400mm深*2300mm高

轿 厢 壁：发纹不锈钢

轿厢地板：仿大理石地板

吊    顶：喷漆钢板标准型

    轿    门：发纹不锈钢自动双扇中开型门，附设红外线光幕

外    呼：无底盒，点阵显示

地    坎：铝合金

轿门尺寸：900mm宽*2100mm高
1.4、轿厢内部装置

1、灯光照明

2、报警铃、到站钟、通风扇

3、轿厢操作盘：标准型微动按钮，点阵显示，对讲机及所需开关附设发纹不锈钢面板

1.5、候梯厅设计

1、门    套：首    层—发纹不锈钢标准门套

其余各层—钢板喷漆标准门套

2、候梯厅门：首    层—发纹不锈钢自动双扇中开型门

其余各层—钢板喷漆自动双扇中开型门

1.6、候梯厅讯号

1、候梯厅指示器：首    层—位置指示器连方向灯配发纹不锈钢面板

其余各层—位置指示器连方向灯配发纹不锈钢面板

2、候梯厅按钮  ：首    层—标准型微动按钮配发纹不锈钢面板

其余各层—标准型微动按钮配发纹不锈钢面板

1.7、建筑尺寸

井道尺寸：2200mm宽*2150mm深
底坑深度：1600mm
顶层高度：4600mm
建筑层高：3000mm
注：所有建筑尺寸均以双方最终确认以图纸为准。
1.8、功能配置

	序号
	功能名称
	说明

	1
	检修运行
	电梯进入检修状态后，按慢上慢下按钮，电梯会以检修速度向上或向下运行，方便维修人员检修。

	2
	全集选控制
	电梯对大楼内上下召唤信号，轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。

	3
	慢速自救运行
	当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要附和启动安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，开门放人。

	4
	到站自动开门
	电梯选择自动运行时，每次运行到目标楼层，自动开门和关门。

	5
	手动控制开门时间长短
	在正常开门时，通过手持操作按钮控制开门时间的长短

	6
	本层厅外开门
	在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。

	7
	关门按钮提前关门
	自动状态下，在保持开的状态时，可以按关门按钮使门立即响应关门动作、提前关门。

	8
	开门按钮开门
	在正常开门时，通过手持操作按钮开门

	9
	重复开门
	执行关门指令后，在规定的时间内门联锁回路没有接通时，重新开门后再关门。

	10
	换站停靠
	如果电梯在持续开门8秒后，门锁仍未断开，电梯将就近平层开门放人。

	11
	错误指令取消
	当指令登记后，可通过双击按此按钮以取消已登记的指令。

	12
	反向时自动消指令
	轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，自动取消指令操作

	13
	直接停靠
	当电梯正常运行时实现直接停靠。

	14
	满载直驶
	当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

	15
	轿内到站钟
	装于轿顶的电子钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。

	16
	逆向运行保护
	当系统检测到电梯连续3秒内运行的方向与指令方向不一致时，就会立即紧急停车，故障报警。

	17
	自动返基站
	当电梯没有运行时自动返回第一层

	18
	五方对讲（单梯）
	紧急情况下，乘客可通过轿厢操纵盘上的对讲装置与机房、轿顶、底坑、控制室可实现五方通话。

	19
	数字速度给定
	

	20
	模拟速度给定
	

	21
	反馈曲线显示
	

	22
	故障历史记录
	可记录20条最近发生的故障，包括发生先后次序、故障代号、时间、发生故障设在楼层等信息。

	23
	井道层楼数据自学
	在电梯高速运行前，起动系统的井道学习功能，学习井道内各种数据(层高，保护开关位置，减速开关位置等等)并永久保存这些运行数据。

	24
	随意停层服务
	可设定当电梯自动运行状态下，一定时间内既无内选也无外召时，轿厢将自动运行到待梯的层站。

	25
	楼层显示的设定
	

	26
	独立运行
	

	27
	层楼显示器
	电梯内显示楼层的装置

	28
	运行方向滚动显示和层楼位置翻转显示
	

	29
	层楼位置信号自动修正
	在运作过程中，电梯系统会对轿厢所在的位置作监测和分析，当由于故障和人为操作而使电梯轿厢位置与系统分析结果不符时，电梯会自动驶返最低层，以便重新对轿厢位置做出确认与校正。

	30
	锁梯服务
	执行该功能后，如有已登记的内选信息，电梯继续服务结束后自动反回锁梯层停止服务，如没已登记的内选信息，将直接反回锁梯层停止服务。同时将启动节能模式，切断轿内照明并点亮大厅停梯开关指示灯。

	31
	门区外不能开门
	根据客户需求可设置双锁梯钥匙开关，可在两个不同的楼层执行锁梯服务,更便于电梯的管理和使用.

	32
	紧急消防操作
	当发生火灾时，启动消防开关后电梯将自动取消内选外召信号，就近平层停梯不开门，迅速反回到消防撤退层开门放人，不再接受任何指令。

	33
	光幕门保护装置
	光幕在整个开门高度的范围内覆盖了一层红外线光柱，如果其中任何一个光柱被遮挡，正在关闭的门会停止关闭并重新打开。由于光幕覆盖整个开门高度因而更易感知人或障碍物的存在。

	34
	超载保护措施
	超过电梯载重量110％时，轿厢蜂鸣器发出断椟的警告声，并且轿厢操作盘显示“超载，同时阻止轿厢的关门动作。

	35
	防打滑保护
	系统通过AB相编码器检测电梯的运行速度，如果在实际的时间内电动机运行的速度与轿厢运行速度不一致，即判断为钢丝绳打滑，立刻抱闸停车，并进入5级故障状态。

	36
	轿内照明、风扇节能控制
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节约能源。

	37
	防溜车保护
	系统检测到在电梯停梯时，连续3秒钟有反馈脉冲产生，就判定电梯发生溜车故障报警。

	38
	终端开关越程保护
	电梯在上下端站安装有强迫减速开关，以保证电梯不会越程，电梯在上下端站安装有限位及极限开关，以防止电梯出现冲顶及撞底现象

	39
	继电器、接触器触点检测保护
	系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。直到进行断电复位才能恢复正常运行

	40
	调速器故障保护
	

	41
	主控CPU WDT保护
	

	42
	井道照明
	传送呼梯及安全开关信号和照明电源


	有机房乘客电梯主要配置说明 

	配置项
	标准配置

	曳引机
	永磁同步无齿轮曳引机

	控制系统
	一体化控制系统

	门机—VVVF
	中分

	门保护
	光幕

	1）轿壁
	发纹不锈钢

	2）轿厢地面装饰
	PVC

	3）轿门
	发纹不锈钢

	4）吊顶
	钢板喷粉

	5）厅门
	首层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 标准颜色 （注1）

	6）门套
	标准小门套
首层首层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 标准颜色 （注1）

	7）操纵箱
	一体式

	   CPI&CDI
	红色数字点阵显示

	   按钮
	微动、圆形、红光

	   面板材质
	发纹不锈钢

	8）外呼盒
	无底盒

	  HPI&HDI
	红色数字点阵显示

	   按钮
	微动、圆形、红光

	   面板材质
	发纹不锈钢

	注：
1：钢板喷粉标准颜色，PT001为冰灰色、PT002为象牙色、PT003为珍珠色、PT004为乳白色、
   PT005为米黄色、PT006为蛋清色
2：电梯速度1.75米/秒时消防按国标要求只能满足提升高度90米，超过90米提升高度时不能满足
   消防国标要求。


	有机房乘客电梯标准功能说明 

	序号
	标准功能
	序号
	标准功能

	1
	检修运行
	22
	故障历史记录

	2
	全集选控制
	23
	井道层楼数据自学

	3
	慢速自救运行
	24
	随意停层服务

	4
	到站自动开门
	25
	楼层显示的设定

	5
	手动控制开门时间长短
	26
	独立运行

	6
	本层厅外开门
	27
	层楼显示器

	7
	关门按钮提前关门
	28
	运行方向滚动显示和层楼位置翻转显示

	8
	开门按钮开门
	29
	层楼位置信号自动修正

	9
	重复开门
	30
	锁梯服务

	10
	换站停靠
	31
	门区外不能开门

	11
	错误指令取消
	32
	紧急消防操作

	12
	反向时自动消指令
	33
	光幕门保护装置

	13
	直接停靠
	34
	超载保护措施

	14
	满载直驶
	35
	防打滑保护

	15
	轿内到站钟
	36
	轿内照明、风扇节能控制

	16
	逆向运行保护
	37
	防溜车保护

	17
	自动返基站
	38
	终端开关越程保护

	18
	五方对讲（单梯）
	39
	继电器、接触器触点检测保护

	19
	数字速度给定
	40
	调速器故障保护

	20
	模拟速度给定
	41
	主控CPU WDT保护

	21
	反馈曲线显示
	42
	井道照明


三、质量要求：
1、无挂痕的品牌原装全新正品，应符合《中华人民共和国特种设备安全法》第21条、《特种设备安全监察条例》第15条规定，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明文件等，并在电梯显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。同时符合国家行业相关标准要求和招标要求。
2、投标人对产品的技术合法性承担所有责任，对于供应商技术存在侵权行为的采购人将不予采纳，按照国家有关法律法规执行。
四、售后服务要求：
1、投标人应作出书面承诺，自验收合格之日起，进入设备质量保修期，质保期为2年，且在项目所属地的常驻维修保养人员不少于4人（维修单位和维修人员须在属地质量监督部门备案，投标是须提供证明材料）。
2、质量保修期内设备出现细小的质量问题，由乙方接到甲方或者消防、安监、质检、使用该电梯的住户通知后30分钟内到达，无偿维修，如果修理不成功且在质保期内必须无条件更换相应配件。
3、中标单位须按《中华人民共和国特种设备安全法》履行责任，如发生电梯安全事故或者故障，中标单位维修人员应立即赶赴现场，采取必要的应急救援措施，排除故障和参加救援。质保期满后，设备的维护维修只收取材料成本费和运输费，不得收取维修费。
五、其他要求：
1、采购单位具体负责把好产品质量关，可会同住建、质检、安监、财政等部门和使用该电梯的住户代表对所供电梯进行检验和验收。
2、电梯安装、调试和质保期间运行过程中，若出现任何安全事故由中标单位负责。
3、中标供应商在供货时须提供电梯整机型式试验报告或合格证书，其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数。
4、依据《特种设备安全监察条例》第31条规定，中标供应商每15日对每个电梯至少进行一次清洁、润滑、调整和检查，不得出现任何事故。
5、未按招标文件要求提供优质的合格产品的，采购方可不支付电梯货款，并依据《中华人民共和国特种设备安全法》进行严厉处罚。
6、在电梯运行过程中发生事故，中标供应商应按《中华人民共和国特种设备安全法》承担相应赔偿责任和罚款，采购方可没收其履约保证金。
第三部分  采购须知
一、投标文件组成
1、报价书； 
2、投标函、投标人的基本情况表等；
3、投标人商务资格证明材料；
4、项目实施方案及承诺书；

5、项目人员配置的材料。
6、投标人认为需要提供的其他文件和资料。
二、投标人资格证明材料
1、投标人基本情况；

2、项目相关的营业执照复印件；

3、税务登记证、年检的有效的组织机构代码证复印件；

4、法定代表人授权书（原件）；

5、法定代表人和被授权代表第二代身份证（复印件）；

6、投标人投标保证金缴款书凭证（邻水县交易中心开具）
复印件；
7、制造商投标还应提供的资格证明文件：

（1）特种设备（电梯）制造许可证（复印件）；
（2）电梯工程安装、维修许可证A级资质（复印件）。
8、代理经销商投标还应提供的资格证明文件：

（1）所投品牌的代理经销资格证书或针对此项目的授权书（原件）；
（2）电梯工程安装、维修许可证B级资质（复印件）；

（3）制造厂家的特种设备（电梯）制造许可证复印件。以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标
人印章（鲜章），未提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

三、投标文件的签署及规定 
1、投标人应准备投标文件正本1份和副本2份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
2、 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。
3、 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴或盖投标人公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
4、投标文件正本和副本必须胶装装订成册并编目编码。
5、投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
6、 投标文件统一用A4幅面纸印制。

7、投标文件正本和副本应分别封装于两个密封袋内，在密封袋上注明“正本”或“副本”字样，同时密封袋上还须注明招标编号、采购项目名称、投标人名称、年月日和投标人的法人代表或法人授权代表亲自签署姓名；密封袋的密封处须加盖投标人公章。
8、未按以上要求进行印制和签署的投标文件将视为无效投标。
四、投标保证金及履约保证金
（一）投标保证金：

金额： 10000元。

交款方式：转账。

收款单位：邻水县公共资源交易中心

开户行：邮储银行邻水县胜利街支行

银行账号：951005010000678956
交款截止时间：2015年  3 月  19 日18:00（以银行下账时间为准）。

注：转账备注栏内必须填写“xx项目政府采购投标保证金”；必须以投标人账户转出，个人名义转款无效；投标保证金的缴纳依据，以银行提供的投标保证金缴纳情况汇总表为准。
有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

1、投标商在有效期内撤回响应文件的；

2、投标商在采购活动中有违法、违纪行为的；

3、成交投标商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

4、成交投标商未按招标文件要求交纳履约保证金的；

5、招标文件规定的其他情形。
（二）履约保证金：

履约保证金在合同签订前由采购单位按合同总金额的5%收取。

五、定标原则和方法

1、公开、公平、公正；

2、本次采购项目按最低评标价法进行评审。即在完全实质性满足招标文件所有条件下，依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评定方法。若最低有效报价相同，实施第二次报价，直到确定中标商为止。
六、报价要求：

1、本项目报价应是最终投标人的总价，包含设备、材料费、
运输费、人工费、安装调试费、培训费、税费以及提供本次采购服务所有风险和责任等等各项费用。
2、本项目报价实行一次性报价。
七、开标报价若出现下列情况，评标时按以下原则处理：

1、报价书中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

八、投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：
1、未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定和要求密封、装订、签署、盖章的；
3、不具备招标文件中规定的资格条件和要求的；
4、未按照招标文件规定的要求编制的；
5、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、报价超出最高限价的；
7、采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；
8、招标文件规定的其他无效投标情形。
九、废标的情形：
招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

十、合同签订：中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应及时与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

第四部分   投标文件格式
正、副本封面

采购文件编号：

采购项目名称： 

投标人名称：（盖章）

法人代表或被授权代表：（签字）

年   月   日

报价书  
邻水县公共资源交易中心：
我方完全愿意参加（项目名称、编号）的投标报价，承诺完全实质性响应招标所有要求。报价及承诺如下：

1、 报价一览表
	序号
	项目名称
	制造商家及品牌、规格型号
	数量
	投标单价（元）
	投标总价

（元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：大写：                                    小写：


注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、材料费、运输费、人工费、
安装调试费、培训费、税费以及提供本次采购服务所有风险和责任等等各项费用。
二、投标报价单位：（盖章）
法人代表或被授权代表人（签字）：   
联系电话：
年    月    日

投标函

邻水县公共资源交易中心：

    1、我公司认真阅读并充分理解了贵中心的            （招标文件名称及编号），决定参加投标报价。

2、我公司报价总价为人民币大写：    元（￥：  元）。

3、一旦我公司中标，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证按招标文件的各项规定、投标文件承诺完成本项目，并交付验收。

4、我公司同意按照招标文件的要求，向贵中心缴纳人民币　　元（大写：　　　　　　）的投标保证金，并承诺：如有违约，不要求邻水县公共资源交易中心退还投标保证金。

5、我公司完全理解并接受招标文件所提出的付款方式。

    6、我公司为本项目提供的投标文件一式三份，其中正本1份，副本2份。

7、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
8、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加投标供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加   （项目名称及编号）                的投标。代理人在参与投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

	代理人身份证（正面）复印件

粘贴此处
	法定代表人身份证（正面）复印件
粘贴此处

	代理人身份证（背面）复印件

粘贴此处
	法定代表人身份证（背面）复印件
粘贴此处


投标人名称：(盖章)

法定代表人：(盖章或签字)
被授权代表：(签字)
日    期：     年   月   日

商务偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：
投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：
投标日期:
电梯产品质量承诺书
电梯安全事关人民生命财产安全，保证供货质量和抓好安全生产是义不容辞的责任。为了确保邻水县惠民苑公租房电梯设备质量和维修，保证所供的电梯安全运行，保障电梯乘客安全，本单位承诺： 

1、严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和电梯有关安全技术规范、标准规定，按招标文件要求，所供电梯保证质量，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关齐全的技术资料和文件，并在电梯显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。按国家法律法规的规定，承诺不销售未取得许可生产的电梯设备，未经检验和检验不合格的电梯设备，或者国家明令淘汰和已经报废的电梯设备
2、落实《特种设备安全监察条例》和安全技术规范要求，对维保的电梯至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，主动协助电梯使用单位及时办理电梯的定期检验手续，按安全技术规范要求做好自检，并对其安全性能负责，不出现任何事故。
3、未按招标文件要求提供优质的合格产品的，采购方可不支付我公司的电梯货款，同时我公司愿意按照《中华人民共和国特种设备安全法》接受严厉处罚。
4、在电梯运行工程中发生事故，我公司承诺按《中华人民共和国特种设备安全法》承担相应赔偿责任和接受罚款，采购方可没收我公司的履约保证金和质保金。
5、我公司保证所供电梯维保活动，做到守法经营、诚实可信、注重质量、服务周到。 
6、自觉接受特种设备安全监督管理部门、社会媒体和广大电梯用户监督，对维保电梯出现的安全质量隐患，及时整改到位，确保所维保的电梯处于良好的安全状况。 

7、加强电梯作业人员安全意识和业务能力教育培训，做到持证上岗，严格遵守有关安全规定和操作规程。积极协助电梯使用单位建立健全安全管理制度，应急救援预案。 

8、在每部电梯轿厢内公布救援电话、维保电话、维保单位、维保人员，保证所维保电梯合格标志及警示标志符合要求，安全及应急装置可靠有效，并提供２４小时响应的电梯急修服务，接到电梯发生事故或困人等故障通知后，立即赶到现场，并采取必要的应急救援措施。 

6、2年质保期内免费维修和免费更换配件；质保期外，对维保的电梯提供优质价廉的电梯备品备件，及时响应电梯使用单位对备品备件的需求，确保电梯正常使用。若发生违反《中华人民共和国特种设备安全法》等法规的有关规定和上述承诺要求的行为，本公司依法依据约定承担一切责任。   

承诺人（投标人）名称： （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或签章）：                           
日 期：
无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书

邻水县公共资源交易中心：

我公司承诺，在参加          （项目名称）      （项目编号）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

介绍信（报名用范本）

邻水县公共资源交易中心：

兹介绍我公司        前往贵处联系 项目名称               （项目编号：邻水交易采购[2014]    号）报名事宜，请予接洽。

此致

敬礼！

公司名称（盖章）：

日    期：



备案资料

公司电话：

传真：

联系人：

联系电话：
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