	序号
	名称
	技术规格
	品牌及型号
	数量
	单价
	金额
	安装地

	一 、鸭儿凼污水处理厂

	1
	潜水排污泵 
	参考品牌：KSB、格兰富、ABS，有关要求详见“附件11” “附件12”、 “附件13”。
	
	4套
	
	
	下层泵房

	2
	潜水排污泵 
	参考品牌：KSB、格兰富、ABS，有关要求详见“附件11”“附件12” “附件13”。
	
	3套
	
	
	上层泵房

	3
	干粉灭火器 
	手提式，4KG。
	
	20具
	
	
	厂区

	4
	消防水带 
	￠65 。
	
	12条
	
	
	厂区

	5
	水带接口 
	KD65 。
	
	12个
	
	
	厂区

	6
	污泥搅拌机JP-5000 （两套） 
	摆线针轮减速机
	输入转速1420r/min，输入功率2.2KW，速比391,到现场堪察根据实际情况需要配置安装。
	
	2台
	
	
	污泥浓缩池

	
	
	三相异步电动机
	380V，50HZ，转速1420r/min，8A，防护等级IP54，接法Y，B级绝缘，工作制S1，到现场堪察根据实际情况需要配置安装。
	
	2台
	
	
	污泥浓缩池

	7
	正压式消防空气呼吸器 
	RHZK-6.8/30复合瓶 。

正压式空气呼吸器技术指标： 
适用范围：浓烟缺氧及任何有受毒气，烟气，蒸汽污染的大气环境中。

温度范围：-30～+60℃。

相对湿度：0-100%FS。

大气压力：70KPa-125KPa气瓶容量：6.8L。

气瓶材质：碳纤维瓶。
储 气 量：2040L。

使用时间：≥70分钟。

报警压力：5.5MPa±0.5MPa。
工作压力：30MPa。
 呼吸阻力：≤1000Pa。

重量：≤8.8KG4。

作业时间：70分钟-80分钟。
	
	4套
	
	
	厂区

	 二、道溪污水处理厂

	1
	三相空开 
	25A ，三极，塑料外壳。
	
	10个
	
	
	

	2
	三相漏电开关 
	DZ47LE-32  ，32A ，塑料外壳。
	
	2个
	
	
	

	3
	中间继电器 
	AC220/240V,4开4闭。
	
	1盒
	
	
	

	4
	液位计 
	量程：0-10m，超声波一体式。
	
	4台
	
	
	

	5
	中间继电器 
	AC220/240V,4开4闭。
	
	1盒
	
	
	

	6
	接触器 
	380V,9A,额定绝缘电压660V.
	
	4个
	
	
	

	7
	辅助触点 
	F4-22，660V。
	
	4个
	
	
	

	8
	按钮组合开关 
	380V,NO(绿色） 参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	20个
	
	
	

	9
	按钮组合开关 
	380V,NC(红色）参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。 
	
	20个
	
	
	

	10
	塑料式外壳断路器 
	额定电压380V, 额定电流32A。 
	
	2个
	
	
	

	11
	保险丝 
	500V ，20A。
	
	1盒
	
	
	

	12
	按钮开关 
	380V,NO 绿色 。
	
	10个
	
	
	

	13
	按钮开关 
	380V,NC 红色 。
	
	10个
	
	
	

	14
	变频器 
	4KW,参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。 
	
	1个
	
	
	

	15
	交流接触器 
	380V，25A,参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	5个
	
	
	

	16
	蘑菇型急停按钮 
	380V, 参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。 
	
	5个
	
	
	

	17
	24V电源 
	110-24V，0.5A。 
	
	1个
	
	
	

	18
	接触器 
	380V，4KW,参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	5个
	
	
	

	19
	热继电器 
	220-240V，4A,参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	5个
	
	
	

	20
	空开 
	C65H 25A  40A  32A  16A，三极，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	各4个
	
	
	

	21
	接触器 
	380V,9A, 带常开，常闭触点，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	4个
	
	
	

	22
	24V电源 
	220-24V,40W。 
	
	1个
	
	
	

	23
	整流器 
	220V。 
	
	4个
	
	
	

	24
	开关 
	380V,4A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	2个
	
	
	

	25
	开关 
	380V,6A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	2个
	
	
	

	26
	开关 
	380V,2.5A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	2个
	
	
	

	27
	变频器 
	4KW, 参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	1个
	
	
	

	28
	开关 
	380V,32A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	2个
	
	
	

	29
	开关 
	380V,18A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	2个
	
	
	

	30
	开关 
	380V,10A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	2个
	
	
	

	31
	接触器 
	110V,9A，参考品牌：西门子、施耐德、ABB。
	
	2个
	
	
	

	32
	接触器 
	220V,20A，参考品牌：西门子、施耐德、ABB。
	
	2个
	
	
	

	33
	APT中间继电器 
	24V,4开4闭。 
	
	4个
	
	
	

	34
	中间继电器底座 
	24V,4开4闭。
	
	4个
	
	
	

	35
	CPU模块 
	中端PLC，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	4块
	
	
	

	36
	电源模块 
	220-24V,5A，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	4块
	
	
	

	37
	数字量输入模块 
	16通道，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	4块
	
	
	

	38
	数字量输出模块 
	16通道，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	4块
	
	
	

	39
	模拟量输入模块，8点 
	8通道，参考品牌：施耐德、ABB、欧姆龙。
	
	4块
	
	
	

	40
	中间继电器 
	24V,2开2闭 。
	
	1盒
	
	
	

	合计大写金额：
	
	


