第四章  招标项目技术、商务及其他要求
1、方案背景

为了适应新津县城市建设及交通管理发展，运用先进技术手段实现快节奏、高效率的警力资源调度管理的需要，满足政府职能部门在交通管理、公安应急指挥方面的需求，建立统一指挥、科学监控、协调有序的平安城市运行机制，新津县市政府决定建设新津智能交通系统工程，包含闯红灯自动记录系统、超速自动记录系统，两大监控系统通过一套综合管理平台进行的统一资源共享和指挥调度。同时新津县政府对城市交通管理综合联动提出了更高的要求，迫切需要解决政府相关部门进一步加强城市交通管理的协调能力，完成从各单位传统协调方式向数字化协调并决策的转换，更好的为新津经济的高速、稳定的发展保驾护航。

新津县城市智能交通系统建设将按照“政府主导、统一规划、统一标准、统一管理、资源共享、满足需求”的指导原则，将综合运用视频分析、数字视频、网络通信、数据库、多媒体、计算机控制等现代高新技术，从社会治安需求出发，综合城市交通管理和突发事件应急响应需求，急用先建，边建边用，同时充分整合现有的各种网络资源、信息资源和图像资源，实现资源共享，快速提升城市管理的能力与水平。

 “智能交通系统”的使用，实现了对城市道路大范围的管理要求，同时，为交警执法提供了清晰的图像证据，提高了管理水平，减少了因交通事故造成的人员伤亡和财产损失，间接的创造了巨大的经济价值。该系统的社会效益非常明显，它所形成强大的威慑力、促使广大驾驶员不敢随意违法，从而既保障了交通安全，减轻了民警的劳动强度，又解放了大量的警力用于处置突发事件。

2、建设目标和范围

具体建设内容如下：

	序 号
	系统名称
	建 设 内 容
	数 量
	说 明
	

	1
	红绿灯路口违法行为监测记录系统
	高清闯红灯智能交通系统违法监控不按规定车道行驶
	41套
	
	

	2
	道路交通超速监测记录系统
	违法超速监测记录
	4
	
	

	3
	路段型违法抓拍系统
	对路段中违法调头、违法超车等违法行为记录
	2
	
	

	4
	单行道检测违法抓拍系统
	对违反禁令的违法记录
	2
	
	


3、总体设计结构

系统的集成，不仅仅是简单的设备之间的硬件连接和“数据共享”，更主要的是要在应用层面上进行集成，也就是在一个指挥席可以灵活、方便地调用非现场执法的报警列表查询、相关照片调用等提供的功能，达到“无缝集成”的目标，保证系统运行稳定可靠。

在系统体系结构图中，利用软件应用服务、设备集成服务构建应用集成平台，通过应用集成平台来实现上述应用系统的“无缝集成”的目标。

指挥中心由计算机网络系统、非现场执法系统(闯红灯抓拍系统／交通违法测速系统等)组成，每个系统均由不同的方式实现。指挥中心技术系统的建设正是基于这么一个信息集成平台来实现，所有的子系统都按照该系统提供的接口无缝接入，融合成一个功能齐全、信息丰富、相互联动的大系统。

系统网络拓扑图
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新津县公安局高清电子警察抓拍系统建设设备清单
一、前端设备清单

	序号
	名   称
	
	单  位
	数  量

	1
	高清摄像机
	
	台
	49

	2
	室外防护罩
	
	台
	49

	3
	万向节
	
	台
	49

	4
	镜头
	
	台
	49

	5
	加强型LED补光灯
	
	个
	92

	6
	标准型LED 补光灯
	
	个
	49

	7
	LED灯控制器
	
	台
	49

	8
	12V电源转换器
	
	个
	49

	9
	电源避雷器
	
	套
	43

	10
	电源线
	
	套
	43

	11
	六类网线
	
	套
	43

	12
	室外防尘机箱
	
	台
	49

	13
	高清视频检测主机
	
	台
	49

	14
	红灯信号检测器
	
	台
	41

	15
	交换机
	
	个
	26

	16
	窄波雷达
	
	个
	12

	17
	前端光端机
	
	对
	26

	18
	F横杆及基础
	
	套
	43

	19
	金属紧固件A及辅材
	
	套
	49

	20
	施工费用
	
	
	

	21
	其它辅助设施
	
	超速配套设施
	标牌
	4套

	
	
	
	
	标线
	200平米

	
	
	
	冲红灯配套设施
	标线
	1250平米


	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	接收服务器
	台
	1

	2
	数据库服务器
	台
	1

	3
	应用服务器
	台
	1

	4
	存储主柜
	台
	1

	5
	工作站电脑
	台
	4

	6
	以太网交换机
	台
	1

	7
	UPS电源
	个
	1

	8
	服务器机柜
	台
	1

	9
	数据库软件
	套
	1

	10
	后端平台软件
	套
	1

	11
	平台操作系统
	套
	1

	12
	2T硬盘
	套
	20

	
	
	
	


二、后端平台清单

三、电子眼点位分布清单
闯红灯抓拍点位：

钟  楼：4处 三车道                   瑞通路（大件路口）：2处  三车道

荣  达：3处 三车道                   大件路华润路口：1处     三车道

黄石桥：2处  三车道                  新大众路口：2处         二车道

温州路：1处 三车道                   新普路金华路口：2处     三车道

儒林路：1处 三车道                   成新蒲安西路口：2处     四车道

老大众路口：2处 三车道               五津东路岳巷路口：2处   二车道

老南桥：1处  二车道                  芝芝花园路口：2处       三车道

登山步道：2处 二车道                 成新蒲万街路口：2处     四车道

大件路文井路口：2处 三车道           成新蒲兴义路口：2处     四车道

超速抓拍点位：
成新蒲超速抓拍：2处      三车道

新邛路超速抓拍：2处      三车道

路段抓拍点位：

五津北路县委路段：1处   二车道

五津南路图腾路段：1处   二车道

单行道抓拍点位：

二十一街区单行道口：1处 单行道

金三角单行道口：1处     二车道

四、参数及要求
4.1.1综合检测子系统前端设备清单

	序号
	名称
	规格参数及要求
	单位
	数量

	1
	500万高清摄像机
	★成像器件：不低于2/3"，彩色CCD，逐行扫描

★有效像素：≥500万像素， 
★分辨率：≥2448×2048
★帧率：不低于15帧/秒，且帧率可调
A/D转换：不低于14位
视频压缩标准：支持MJPEG
网络接口：100M/1000M自适应网口

数据传输协议：支持TCP/IP，HTTP，RTP，RTSP，UDP
数据输出格式：MJPEG,YUV 4:2:2，RAW-DATA
功率≤5W
工作温度：-30～+60℃；
环境温度、湿度：-30℃～+70℃；湿度≥90%；
	台
	49

	2
	高清镜头
	16mm定焦镜头，手动光圈/定焦/百万像素级
	个
	49

	3
	视频检测主机
	★系统要求：嵌入式工控机

高清视频输入：支持1路及以上500万像素高清视频输入

检测范围：一台检测主机至少能对三个车道进行车辆图像捕获、号牌识别、交通流参数采集、交通事件检测和违法行为检测等功能

数字视频输入格式：支持H.264和MJPEG

处理器：≥1.8GHz ATOM双核处理器及以上

内存：≥4G

存储容量：不小于500G存储量

★主机结构：无风扇设计

操作系统：Linux操作系统

标记要求：机箱外部应有铭牌标识，标注设备型号及参数

通信：支持FTP上传及下载，支持HTTP协议，支持NTP协议

网络接口：具有两个及以上100M/1000M自适应网口

数据接口：2个RS232接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口

工作电压：12V DC

功率：≤20W

环境温度：-20(C ～+70(C

工作相对湿度：30～95%

扩展性：具有雷达扩展接入功能

★闯红灯抓拍设备必须具有公安部检验报告（GA/T496-2009）；
★前端所有检测设备必须具有公安部检验报告（GA/832-2009）；
★超速抓拍设备必须具有必须具有公安部检验报告(GB/T21255-2007)（以上检测报告上的产品需与投标产品为同一品牌产品，以检测报告复印件为依据，原件备查）


	台
	49 

	4
	LED灯及控制
	频闪灯或LED并能自动控制
	套
	49

	5
	摄像机防护罩
	电压：AC 220V 50/60Hz

环境温度: 普通型：-5°C - 60°C

工作温度: 防护罩内部温度维持在-10°C - 50°C

材料: 铝合金

规格: 安装摄像机和镜头后,余足够维护空间

防护标准: 不低于IP65

带气动杆、遮阳罩及WS2790铸铝支架、万向节、托盘
	个
	49

	6
	红灯信号检测器
	串口输出形式：RS232/485任选

功耗：AC220V ±10% , 0.5W

操作温度范围：-35℃到+65℃
	个
	41

	7
	工业以太网交换机
	≥5个电口100M，含电源适配器
	台
	26

	8
	光端机
	20km，单纤
	对
	26

	9
	网络电源二合一防雷器
	网络信号、电源避雷
	个
	43

	10
	电子警察杆件
	八角形电警杆，其中有四根杆件需要加长
	套
	43

	11
	杆件基础
	含接地，包封，原路面恢复
	套
	43

	12
	挂杆机箱
	机柜采用铁锈处理外壳，内置供电模块，浪涌保护、风扇；
	套
	43

	13
	检查井
	直径600mm，井盖采用复合材料，设有公安交通设施专用标记
	套
	43

	14
	路口光纤及熔接
	路口两个对角线缆路由超过100米的，需要敷设光缆并熔接
	套
	26

	15
	路侧线缆及敷设
	含破路恢复
	米
	26

	16
	测速雷达
	微波发射频：24.3GHz

电源：12VDC

电压范围： 9.5－18 V DC

整机电流： 1.8A

工作温度：-20℃－70℃

测速范围：20-250Km/h

测量精度：±0.01 km/h

速度分辨率：+0.75 km/h
	个
	12


4.1.2中心系统设备及工程量清单

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	中心服务器（包含接收服务器、数据库服务器、应用服务器）
	高度：≤2U

机型:机架式安装 

★CPU：不低于Intel Xeon E5-2600系列处理器，主频≥2GHz，核数≥4核，三级缓存≥10MB
★内存：≥8GB
★内部硬盘：配置3.5寸热插拔SAS硬盘,容量≥300GB，支持RAID

光驱 配置 1个DVD驱动器

★网络接口 配置千兆以太网接口≥2

支持Windows、Linux、Unix等操作系统


	台
	3

	4
	存储主柜
	★最大存储容量：FC: ≥50.4TB,SATA: ≥112TB

★内置硬盘接口：FC/FDE/SATA

★平均传输率：≥400MB/s 

硬盘转速：≥72000rpm 

高速缓存：≥4GB 

★RAID支持：0, 1, 3, 5, 6, 10

★支持Windows、Linux、Unix等操作系统
	台
	1

	5
	硬 盘
	★存储容量≥2TB

★硬盘转速：7200 rpm NL-SAS
	块
	20

	6
	工作站电脑
	★主板：Intel 芯片组，不低于H61

CPU：主频≥2.4GHz 

内存：DDR3  1333MHz内存≥4G内存

硬盘：≥SATA 500 GB/S硬盘

显卡：集成Intel Graphics Media Accelerator HD，PCI-E显卡

显示器：≥19寸

操作系统：OS Windows 7带有原版防伪标签, 支持硬盘保护软件
	台
	4

	7
	以太网交换机
	★24个100/1000Base-X，4个10/100/1000Base-T千兆Combo口

支持自动配置功能,支持CLI配置,支持Telnet远程配置,支持SNMP V1/V2/V3,支持RMON,支持SNMP V1/V2/V3， CLI命令行、Web网管、TELNET、HGMP 集群管理
	台
	1

	8
	UPS
	★整流器容量：≥10KVA

整流器输入电压：179—275V

整流器输入频率：按照国家标准

整流器功率因数：≥0.9

逆变器输出电压：220V±5%

逆变器输出电压精度：±1%
	台
	1

	9
	系统管理软件
	综合检测系统后台应用、管理及支撑软件
	项
	1

	10
	后台应用软件
	雷达测速后台应用、管理及其支撑软件
	项
	1

	11
	安装费
	全系统
	项
	49+中心机房


4.2设备安装及调试：

负责数据采集与成都市公安局交通管理局的接入。

4.3.1要求：

一、中心软件系统能提供与外场系统管理中心的数据接口。外场系统管理中心通过该接口获取采集的交通参数、车牌识别等数据，以及综合检测子系统的设备工作状态和通信状态信息等。

该接口必须实现以下功能：

· 外场系统管理中心向综合检测子系统请求提供综合检测子系统的设备信息。

· 交通事件检测子系统须向外场系统管理中心定时发送交通流参数数据（周期可调）。

· 综合检测子系统向外场管理中心定时发送车牌识别信息。

· 综合检测子系统须向外场系统管理中心发送前端设备和后台系统的技术故障信息（包括故障开始和结束信息）。

· 外场系统管理中心可向综合 子系统请求指定时间范围内的历史交通流参数数据。历史交通那个请求指定时间范围内和指定设备范围内的历史车牌识别数据，交通流参数数据在前端系统存储大于7天。

· 车牌识别数据以事件驱动的方式，在采集到该数据后即时向外场系统管理中心主动发送，但外场系统管理中心也可向综合检测子系统请求指定时间范围内和指定设备范围内的历史车牌识别数据，。历史车牌识别数据在前端系统能保存大于7天。

· 技术故障信息需以事件驱动的方式，在检测到该事件后即时向外场系统管理中心主动发送。但外场系统管理中心也可向综合检测子系统请求当前的设备故障信息。

· 外场系统管理中心可向综合检测子系统请求指定时间范围内的历史设备故障信息，历史设备故障信息在前端系统需至少保存7天。

· 综合检测子系统按外场系统管理中心的系统时间进行时钟同步。

二、预留中心与其他系统的接口

（1）与大屏监控系统的接口

（2）与GIS系统接口
（3）与交通诱导系统接口

三、系统必须具备以下功能 

本系统设备在特定条件下可以对交通违法行为进行记录。生成违法记录信息包含时间、地点、号牌种类、号牌号码、违法行为、违法图片。
（1） 路口型的交通违法行为检测包括:

· 闯红灯违法检测；

· 不按所需行进方向驶入导向车道检测；

· 在禁止掉头或禁止左转标志、标线地点掉头检测；

· 遇停止信号时，停在停止线以内或路口内的检测；

· 车辆逆向行驶；

· 违反禁令标志；

· 违法禁止标线；

（2） 路段型的交通违法行为检测包括:

· 违反禁令标志行驶检测；

· 违反禁止标线；

· 机动车不在机动车道内行驶；

· 违反规定使用专用车道

· 机动车不按规定车道行驶；

· 车辆逆向行驶；

（3） 路段型的交通违法行为检测（带雷达测速）包括:

· 违反禁令标志行驶检测；

· 违反禁止标线；

· 机动车不在机动车道内行驶；

· 违反规定使用专用车道

· 机动车不按规定车道行驶；

· 车辆逆向行驶；

· 机动车超速；

（4） 单行道交通违法行为检测包括

· 违反禁令标志行驶检测；

· 违反禁止标线；

· 机动车不在机动车道内行驶；

· 违反规定使用专用车道

· 机动车不按规定车道行驶；

3.1车辆智能检测功能

系统通过视频触发方式，对通行车辆捕获图像信息，且能够清晰辨认车辆类型、颜色、所处位置；图像中有完整的车辆信息，包括完整的牌照，可清晰辨别牌照颜色；；通过车辆牌照自动识别技术及有无完整牌照的识别，自动判别获得有效图像。

图片采用JPEG图像格式编码，并以JFIF文件格式存储。单个证据的每张图片目测不能有明显色差，单幅图片分辨率不低于500万像素。每张图片应在图片属性中记录下图片的拍摄时间、拍摄设备以及成像参数（图片EXIF属性）等信息。

3.2号牌识别功能

系统在实时记录通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能，其用于号牌识别的字符应齐全，即应能识别在我国道路上行驶的机动车号牌，至少包括GA36规定的号牌（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌等，其内容包括：

1) 牌照类型：

02式个性化牌照（GA36.1-2001）；

现用92式牌照（GA36-92）；

军车牌照；

警车牌照；

武警车牌照；

港澳车内地牌照。

2) 车牌数字：0～9十个阿拉伯数字；

3) 车牌字母：二十六个大写英文字母A～Z；

4) 车牌颜色：蓝、白、黑、黄；

5) 标准中规定的车牌用所有汉字：

京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、台、港、澳；

使、领、学、试、境、消、边、警、通、林、金、电、挂、拖；

3.3交通参数检测功能

系统可以对监控断面内检测下列交通参数:

· 车道流量；

· 平均车速；

· 车道占有率

· 平均车头间距

流量和平均车速的输出的时间间隔为5分钟，可以调整，最小间隔为1秒。系统可以对得到的数据进行简单的统计分析。

系统可以对得到的交通参数进行简单的统计分析，通过该界面可以对流量、平均车速、队列长度、平均车头间距、车道占有率等交通参数进行简单的分析，分析的结果可以以多种形式的统计图输出。

3.4交通事件检测功能

系统可以针对常见的交通事件进行检测，并且自动对事件发生前后情况进行录像存储。城市道路的交通事件检测主要检测以下类型：
· 车辆停驶：车辆停止移动10秒（可调）认为车辆停驶； 

· 抛洒物：车辆行驶后路面出现遗弃物；

· 车辆逆行：车辆在车道中行驶的方向和所设定的方向相反；

· 行人：有人出现在车道中，或者横穿车道；

系统可以自动检测出上述事件，还可以针对车道对所需检测的事件进行设置，可以检测全部事件，也可以只检测其中某些事件。每种事件都可以通过设置来改变参数。系统报警时会向服务器发送一个消息

3.5视频监控功能

前端系统可显示当前摄像机所采集的监测断面的实时图像，便于使用者及时直观了解路面车辆行驶状况。

前端设备能实时存储高清视频，高清视频可以反映出三条车道内行驶机动车的车牌号码。视频以每2分钟为时间段，每2分钟视频小于20MB，进行实时滚动存储。

3.6前端系统运行情况监测

系统具有完善的系统运行状况自诊断报警功能，能对对自身运行状态以及相关设备、包括摄像机、补光灯、主机等的实时运行状态信息与故障报警信息进行监控，方便用户对系统的维护，并能通过网络及时地对以下情况自动向中心相应的应用服务器报警：

1、视频信号中断；

2、网络通信故障；

3、设备CPU温度过高；

为了及时监控前端系统设备工作的状态，系统每5分钟统计一次前端系统的设备工作状态，并将统计的各项数据实时上传给后台服务器，同时将数据进行本地保存。本地保存最近30天的系统工作状态数据，当状态数据保存时间超过30天时，系统将采用先进先出的原则，自动对最先保存的数据进行覆盖，以保证保存在本地磁盘中的是最新的统计数据。

3.7数据存储功能

前端系统具备存储能力，能对500万像素视频的存储时间不小于7天，对通行车辆图片信息的存储不小于10万张。

前端系统记录的图片信息包括图像取证的设备编号、交通违法日期、时间、地点、方向、防伪等信息，可存储6个月以上的数据。

前端设备管理功能

对系统设备参数进行设置。包括对系统配置、检测器参数设置、摄像机参数配置等，通道配置、车道设定等设置，实现各模块的检测及记录。

3.8数据传输

前端设备通过光纤网络，实时将抓拍的图片及流量采集数据自动传输到后台指定数据接收平台，并具有传输日志记载功能，能对数据传输情况进行监控，确保图片传输的完整性。同时，前端设备还应具备其它接口方式( USB)，具备人工下载数据功能，满足系统维护人员通过笔记本电脑在设备点位下载数据的需求。

前端设备在传输数据包前，应当对抓拍图片进行压缩和加密，保证数据包传输的高效性和安全性。

六、前端系统性能指标

前端设备通过光纤网络，实时将抓拍的图片及流量采集数据自动传输到后台指定数据接收平台，并具有传输日志记载功能，能对数据传输情况进行监控，确保图片传输的完整性。同时，前端设备还应具备其它接口方式( USB)，具备人工下载数据功能，满足系统维护人员通过笔记本电脑在设备点位下载数据的需求。

前端设备在传输数据包前，应当对抓拍图片进行压缩和加密，保证数据包传输的高效性和安全性。

前端系统性能指标

前端系统整体性能要求

· 图片分辨率不低于500万有效像素

· 横向检测范围：不低于11.5米

· 拍摄最高车速：不低于120公里/小时

· 交通违法的抓拍率：不低于90%

· 违法证据图片有效率：不低于80%

· 机动车测速范围：不小于20Km/h

· 测速的允许最大误差：-1Km/h

· 系统稳定工作时间：全天候24小时连续运行，系统掉电后可以自动恢复

· 计时误差：自动记录系统24h计时误差应不超过1s

· 具有防雷设计，在网络接口、接入电源和外场设备接地等方面具有安全防范措施。确保在雷雨气候条件下，前端设备能够安全和稳定的运行

交通违法检测指标

在符合检测要求的摄像机画面和摄像安装位置的情况下，系统对道路交通违法检测的性能指标如下：

	内容名称
	抓拍率
	有效率
	图片数量
	输出格式

	机动车不按交通信号灯规定通行的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG

	机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG

	遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，在人行横道、网状线区域内停车等候的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG

	机动车违反禁止标线指示的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG

	机动车违反禁令标志指示的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG

	机动车逆向行驶的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG

	机动车超速行驶的
	≥90％
	≥80％
	3张
	JPEG


在满足视频流和事件存储的前提下，系统的外场控制主机能同时记录大于10万件交通违法行为信息记录（包含图片）。

车辆智能监测记录指标

系统采用视频方式检测，对通行车辆智能检测指标应达到如下检测精度：

	内容名称
	参数指标

	车辆捕获率：
	白天≥95％
	夜间≥90％

	车牌识别率：
	白天≥90％
	夜间≥80％

	图片数量：
	2张

	输出格式：
	JPEG


交通参数检测精度指标

在符合检测要求的摄像机画面和摄像机安装位置的情况下，应达到如下检测精度：

	内容名称
	正常交通状态参数指标
	异常交通状态参数指标（能见度(50米的浓雾天气或暴雨天气除外）

	车道流量检测率
	≥95%
	≥80%

	平均车速检测率
	≥90%
	≥80%

	平均车道占有率检测率
	≥90%
	≥80%

	平均车头间距检测率
	≥90%
	≥80%

	交通流数据上传周期
	可调
	可调


交通事件检测指标

	内容名称
	参数指标

	正常交通状态参数指标

	检测范围（断面）
	断面检测距离大于11.5米

	检测距离
	有效距离大于400米

	车辆停驶检测率
	≥85%
	漏检率
	≤15%
	检测时间
	≤10s

	车辆逆行检测率
	≥85%
	漏检率
	≤15%
	检测时间
	≤5s

	抛洒物检测率
	≥85%
	漏检率
	≤15%
	检测时间
	≤10s

	车道行人检测率
	≥85%
	漏检率
	≤15%
	检测时间
	≤5s

	交通拥堵检测率
	≥85%
	漏检率
	≤15%
	检测时间
	≤30s

	视频图像记录
	储存大于7天的实时视频录像和大于7天的交通事件录像

	事件报警时间
	<1秒

	异常交通状态参数指标（能见度≤50米的浓雾天气或暴雨天气除外）

	检测范围（断面）
	断面检测距离大于11.5米

	检测距离
	有效距离大于400米

	车辆停驶检测率
	≥75%
	漏检率
	≤25%
	检测时间
	≤10s

	车辆逆行检测率
	≥75%
	漏检率
	≤25%
	检测时间
	≤5s

	抛洒物检测率
	≥75%
	漏检率
	≤25%
	检测时间
	≤10s

	车道行人检测率
	≥75%
	漏检率
	≤25%
	检测时间
	≤5s

	交通拥堵检测率
	≥75%
	漏检率
	≤25%
	检测时间
	≤30s

	视频图像记录
	储存大于7天的实时视频录像和大于7天的交通事件录像

	事件报警时间
	<1秒


交通事件检测子系统的外场控制主机能记录大于7天的实时视频录像，视频录像记录要求满足百万像素的不低于每秒15帧。事件发生时，记录事件前1分钟和事件后2分钟的录像（可灵活设定），存储时间大于7天。

七、违法证据要求

系统记录的违法证据图片符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(公安部GA/T 496-2009)、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/832-2009）等规范，并达到四川省交警部门的图片证据审核标准和成都市公安局交通管理局录入要求。

八、安装调试：所有设备均由中标供应商送货上门并安装调试。按用户方指定的时间地点将硬件安装到位。免费提供安装现场实地培训。

九、供货商应提供交货地点所在地用户的设备维修电话及联系人，质保期内出现质量问题，接到电话报修后，在4小时内到达现场，4小时内提出解决方案，24小时内修复，48小时内不能修复时，提供备用产品。

其他要求

(1)安装调试过程中必须按操作规程操作，避免人为的损害，验收前损坏的应由施工单位作好补救工作。施工过程中的安全防范工作由中标人承担。

(2)验收方法：由采购人或采购人委托的有关质量技术监督部门进行验收。

(3)验收期为货物备齐及安装调试后10个工作日内。

(4)纠纷的解决办法：在签订合同地点的当地人民法院诉讼解决。

打★号的为本次招标项目的实质性要求，必须满足。

  评 分 明 细 表
	序号
	评分因素及权重
	分 
	评 分 标 准
	说    明

	1
	报价 30%
	30
	经专家评审的最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30
	

	2
	技术指标
和配置35%
	35
	1、完全符合招标文件要求没有负偏离得24分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优加的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，最多扣5分。
2、前端检测控制主机具有公安部检验报告（GA/T497-2009）、具有公安部检验报告（GA/T959-2011）所提供的复印件加盖有原生产厂鲜章的）,1个得3分、2个得6分。
	

	3
	投标人信誉8%
	8
	1、投标人具有工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成一级得3分,二级得2分

2、投标人具有省级高新企业认定证书得2分
3、投标人具有质量管理体系认证证书(ISO9001)得3分.
	以国家行业管理机构有效证书为准

	4
	业绩13%
	13
	以投标人2010年以后（含2010年）的同类项目销售业绩计算，600万元以上的得7分，400万元至600万元（含）得3分，200万元至400万元（含）得1分；单个合同金额在100万元以上的，1个得2分，最多得6分。
	以销售合同为准


	5
	财务状况2%
	2
	以投标人近两年的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。
	

	6
	售后服务10%
	10
	完全满足招标售后服务要求的得2分；售后服务期限每延长一年加1分，最多加2分；售后服务方案最优投标人得6分，第二名得3分，第三名得1 分
	

	7
	投标文件的
规范性2%
	2
	投标文件制作规范，完全符合招标文件各章要求,没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


