	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格
	备注

	1
	LPC一体化处理装置
	套
	1
	 处理能力300m³/d。

2.5×2.8×3.6m，

       功率1.28kw
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	LPC一体化处理装置
	套
	1
	处理能力200m³/d。2.5×2.5×3.6m，功率1.28kw
	

	3
	沉渣泵
	台
	2
	流量6.3m³/h,扬程12.5米，功率0.75KW
	

	4
	叠螺式脱水机
	台
	1
	处理量6.3m³/h,功率1.5kw
	

	5
	低压配电箱
	台
	1
	XL-21
	

	6
	电气自控电缆

	
	电磁流量计
	只
	1
	0--5m,20mA
	

	
	电力电缆敷设
	m
	150
	YJV22-0.6/1KV-4X25+1X16
	

	
	控制电缆敷设
	m
	150
	KVV22-450/750V-4X1.5
	

	7
	进出水监测

	
	超声波明渠流量计
	套
	1
	带成套巴歇尔槽，测量范围：0-200m³/h,精度：2-3%
	

	
	出水COD
	套
	1
	
	

	
	出水氨氮
	套
	1
	
	

	8
	其他设备材料

	
	蝶阀
	个
	2
	DN65,PN1.0(铸钢）
	

	
	止回阀
	个
	2
	H44T(X)-10(铸钢），DN65，PN1.0
	

	
	焊接钢管
	m
	5
	DN100（碳钢）
	

	
	焊接钢管
	m
	3
	DN80（碳钢）
	

	
	焊接钢管
	m
	20
	DN65（碳钢）
	

	
	焊接钢管
	m
	20
	DN25（碳钢）
	


